IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
File name: "14916"
Time stamp: "2020-03-31T17:10:19"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20190808_0900(x64) - Exporter 19.3.0.0 - Interface alternative d'export 19.3.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2019 (FRA)" version "2019" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2019 (FRA)"

People and organizations
  Person "khennel" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "khennel" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2019 (FRA)" version "2019" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2019 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1585677616 (2020-03-31T18:00:16Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "14916" | long name "IMMEUBLE 59 LOGEMENTS ÉCOQUARTIER POINTE-AUX-LIÈVRES"
  IFCSITE "Default" | latitude 46° 49′ 14.40216″ | longitude -71° 14′ 15.422973″ | elevation above sea level -2540.
    IFCBUILDING
      IFCBUILDINGSTOREY "NIVEAU mer" | long name "NIVEAU mer" | object type "Niveau:Douglas Level Head" | elevation 2540.
        contains 14 elements
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:399421" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:968353" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:1425704" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6304633" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6305554" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6307392" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6307563" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6307688" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6308677" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_Place de parking:4800 x 2400 mm - 90 deg" | object type "M_Place de parking:4800 x 2400 mm - 90 deg" | names: "M_Place de parking:4800 x 2400 mm - 90 deg:6423322", "M_Place de parking:4800 x 2400 mm - 90 deg:6423323", "M_Place de parking:4800 x 2400 mm - 90 deg:6423324" (+1 more) | material: "Bande de stationnement" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ProvisionForVoid, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | object type "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | names: "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm:6428173" | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam, Autre, Contraintes, Cotes
      IFCBUILDINGSTOREY "NIVEAU 0" | long name "NIVEAU 0" | object type "Niveau:Douglas Level Head" | elevation 6350.
        contains 4 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:DALLE 125 mm" | object type "Sol:DALLE 125 mm" | FLOOR | names: "Sol:DALLE 125 mm:4604281" | material: layers "Sol:DALLE 125 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 125.) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:DALLE 300 mm" | object type "Sol:DALLE 300 mm" | FLOOR | names: "Sol:DALLE 300 mm:4604333" | material: layers "Sol:DALLE 300 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 300.) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | object type "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | names: "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6443660", "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6444070" | material: layers "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 150.) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
      IFCBUILDINGSTOREY "DALLE SOUS SOL" | long name "DALLE SOUS SOL" | object type "Niveau:Douglas Level Head" | elevation 6977.
        contains 26 elements
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Surface:404097" | names: "Surface:404097" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6301153" | names: "Sous-région:6301153" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6309662" | names: "Sous-région:6309662" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6313133" | names: "Sous-région:6313133" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6317724" | names: "Sous-région:6317724" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "MARCHE CABANON:MARCHE CABANON" | object type "MARCHE CABANON:MARCHE CABANON" | names: "MARCHE CABANON:MARCHE CABANON:6376575" | material: "Concrete - Cast-in-Place Concrete" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ProvisionForVoid, Autre, Contraintes, Cotes
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | object type "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | names: "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6417691", "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6417844", "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6417860" (+5 more) | material: layers "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 150.) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Surface:6424773" | names: "Surface:6424773" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6431055" | names: "Sous-région:6431055" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6432118" | names: "Sous-région:6432118" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6433355" | names: "Sous-région:6433355" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6433649" | names: "Sous-région:6433649" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6434339" | names: "Sous-région:6434339" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6436925" | names: "Sous-région:6436925" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6438042" | names: "Sous-région:6438042" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6439229" | names: "Sous-région:6439229" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6439567" | names: "Sous-région:6439567" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6439676" | names: "Sous-région:6439676" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6440511" | names: "Sous-région:6440511" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "NIVEAU 1" | long name "NIVEAU 1" | object type "Niveau:Douglas Level Head" | elevation 10000.
        contains 387 elements
          1 x IFCSITE | object type "M_Parking handicapé(1) - ADA:M_Parking handicapé(1) - ADA" | names: "M_Parking handicapé(1) - ADA:M_Parking handicapé(1) - ADA:6323018" | material: "Peinture - Blanc" | property sets: Données d'identification(Type), Autre(Type), Pset_SiteCommon, Autre, Contraintes, Cotes
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_RPC Arbre - Caduc:Frêne rouge - 7.6 mètres" | object type "M_RPC Arbre - Caduc:Frêne rouge - 7.6 mètres" | names: "M_RPC Arbre - Caduc:Frêne rouge - 7.6 mètres:6323282", "M_RPC Arbre - Caduc:Frêne rouge - 7.6 mètres:6323631", "M_RPC Arbre - Caduc:Frêne rouge - 7.6 mètres:6326482" (+5 more) | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Autre, Contraintes, Données d'identification, Phase de construction
          210 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres" | object type "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres" | names: "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres:6325518", "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres:6326211", "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres:6326249" (+207 more) | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Autre, Contraintes, Données d'identification, Phase de construction
          159 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres" | object type "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres" | names: "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres:6382516", "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres:6382517", "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres:6382518" (+156 more) | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Autre, Contraintes, Données d'identification, Phase de construction
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | object type "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | names: "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6417691", "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6417844", "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm:6417860" (+5 more) | material: layers "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 150.) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Terre-plein:Building Pad 1" | object type "Terre-plein:Building Pad 1" | FLOOR | names: "Terre-plein:Building Pad 1:6424774" | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes

Types
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_Place de parking:4800 x 2400 mm - 90 deg" | 4 occurrences | material: "Bande de stationnement" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBEAMTYPE "Concrete-Rectangular Beam:150 x 300mm" | BEAM | 1 occurrence | material: "Concrete, Cast-in-Place gray" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure, Pset_BeamCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCSLABTYPE "Sol:DALLE 125 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:DALLE 125 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 125.) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Sol:DALLE 300 mm" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Sol:DALLE 300 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 300.) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" | 18 occurrences | material: layers "Mur de base:MUR DE BÉTON 150 mm" ("Concrete - Cast-in-Place Concrete" 150.) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Surface:404097" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6301153" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6309662" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6313133" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6317724" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "MARCHE CABANON:MARCHE CABANON" | 1 occurrence | material: "Concrete - Cast-in-Place Concrete" | property sets: Autre, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Surface:6424773" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6431055" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6432118" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6433355" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6433649" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6434339" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6436925" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6438042" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6439229" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6439567" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6439676" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sous-région:6440511" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_RPC Arbre - Caduc:Frêne rouge - 7.6 mètres" | 8 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres" | 210 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "M_RPC Arbuste:Troène - 0.96 mètres" | 159 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators
  IFCSLABTYPE "Terre-plein:Building Pad 1" | FLOOR | 1 occurrence | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques, Pset_EnvironmentalImpactIndicators

Property sets
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Reference = "Informations sur le projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Reference = "M_Parking handicapé(1) - ADA" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 369 objects (369 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Plantes" (IFCLABEL)
    Famille = "M_RPC Arbuste: Troène - 0.96 mètres" (IFCLABEL)
    Famille et type = "M_RPC Arbuste: Troène - 0.96 mètres" (IFCLABEL)
    ID du type = "M_RPC Arbuste: Troène - 0.96 mètres" (IFCLABEL)
    Type = "M_RPC Arbuste: Troène - 0.96 mètres" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 18 objects (18 IFCWALL)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 17 objects (17 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Topographie" (IFCLABEL)
    Déblais = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Déblais/remblais net = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Remblais = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Autre | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Concrete-Rectangular Beam: 150 x 300mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Concrete-Rectangular Beam: 150 x 300mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Concrete-Rectangular Beam: 150 x 300mm" (IFCLABEL)
    Type = "Concrete-Rectangular Beam: 150 x 300mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Plantes" (IFCLABEL)
    Famille = "M_RPC Arbre - Caduc: Frêne rouge - 7.6 mètres" (IFCLABEL)
    Famille et type = "M_RPC Arbre - Caduc: Frêne rouge - 7.6 mètres" (IFCLABEL)
    ID du type = "M_RPC Arbre - Caduc: Frêne rouge - 7.6 mètres" (IFCLABEL)
    Type = "M_RPC Arbre - Caduc: Frêne rouge - 7.6 mètres" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Catégorie = "Parking" (IFCLABEL)
    Famille = "M_Place de parking: 4800 x 2400 mm - 90 deg" (IFCLABEL)
    Famille et type = "M_Place de parking: 4800 x 2400 mm - 90 deg" (IFCLABEL)
    ID du type = "M_Place de parking: 4800 x 2400 mm - 90 deg" (IFCLABEL)
    Type = "M_Place de parking: 4800 x 2400 mm - 90 deg" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Douglas Level Head" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Douglas Level Head" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Douglas Level Head" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Douglas Level Head" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Enter address here" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date Début = "2015-10-07" (IFCTEXT)
    Date de fin du projet = "" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "" (IFCTEXT)
    Nom du client = "NOM DU CLIENT" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "IMMEUBLE 59 LOGEMENTS ÉCOQUARTIER POINTE-AUX-LIÈVRES" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "14916" (IFCTEXT)
    RM_R2R_LinkSessionIdList = "879a597b-b188-4bd4-95b6-ff6cdf401e05;dad5fe98-ef3c-4727-96fd-f563a9b63eb6;d4fa02dd-bff1-4309-8e9d-78a328c04bf4;" (IFCTEXT)
    RM_R2R_OriginOffset = "79.7664553379558;8.85587046352925;0" (IFCTEXT)
    SOptDeadLoadCase = 1 (IFCINTEGER)
    SOptRevitBuild = "20131024_2115(x64)" (IFCTEXT)
    SOptViews = 0 (IFCINTEGER)
    UOptConnections = 0 (IFCINTEGER)
    UOptIsFileMode = 0 (IFCINTEGER)
    UOptReinforcement = 0 (IFCINTEGER)
    UOptSilentMode = 0 (IFCINTEGER)
    UOptSilentModeFileName = "" (IFCTEXT)
    UOptTransferDirSend = -1 (IFCINTEGER)
    UOptTransferSubject = 0 (IFCINTEGER)
  Autre: 14 more contents on 6 objects not shown
  Cotes | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Surface = 0.503242580000004 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00154838400000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Longueur = 3300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 0.848341706995146 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.127251256049272 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Longueur = 1226.22507418914 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 0.338951977433596 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.046403317852422 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Longueur = 4519.14080904229 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 1.15782409722447 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.173635895765038 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Longueur = 4700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 1.75874000000001 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.263811000000002 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Longueur = 1175.16320310607 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 0.48383046951379 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0659593019366503 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Longueur = 1280. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Surface = 0.478976000000002 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0718464000000005 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes: 40 more contents on 38 objects not shown
  Données d'identification | properties | on 377 objects (377 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "C_ARBRES_ARBUSTES" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 18 objects (17 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 1 IFCSLAB)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "C_SITE" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 18 objects (16 IFCWALL, 2 IFCSLAB)
    Commentaires = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "C_COMPOSANTE DE SITE" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 16 objects (7 IFCBEAM, 5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 2 IFCWALL, 1 IFCOPENINGELEMENT)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "C_COMPOSANTE DE SITE" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
    Nombre Total Pages = 32 (IFCINTEGER)
    Sous-projet = "Project Info" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    Identifiant = "P-20" (IFCTEXT)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "C_COMPOSANTE DE SITE" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Identifiant = "P-18" (IFCTEXT)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "C_COMPOSANTE DE SITE" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modifié par = "khennel" (IFCTEXT)
    Nom = "NIVEAU mer" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "ZG_AXES_NIVEAUX" (IFCIDENTIFIER)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification: 12 more contents on 3 objects not shown
  Matériaux et finitions | properties | on 11 objects (11 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Matériau = "Stone" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    Matériau structurel = "Concrete, Cast-in-Place gray" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Matériau = "Interbloc" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Matériau = "Site - Herbe" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Matériau = "Asphalt, Bitumen" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 3 type objects
    Matériau structurel = "Concrete - Cast-in-Place Concrete" (IFCLABEL)
  Phase de construction | properties | on 432 objects (399 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 18 IFCWALL, 10 IFCBEAM, 3 IFCSLAB)
    Phase de création = "Nouvelle Construction" (IFCLABEL)
  Graphismes(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Dot 2mm" (IFCLABEL)
    Symbole = "M_Level Head - Douglas: M_Level Head - Douglas" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0.00616125460424857 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 6360. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 26074.1069029303 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 2.18505651361884E-5 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 20360. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 14500. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 6900. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 5525. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 5760. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
    Roll = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Slope = 0.789183634865387 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 19135. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon: 3 more contents on 2 objects not shown
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 369 objects (369 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    Reference = "Troène - 0.96 mètres" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 19 objects (18 IFCWALL, 1 IFCOPENINGELEMENT) | on 1 type object
    Reference = "MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM) | on 10 type objects
    Reference = "150 x 300mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    Reference = "Frêne rouge - 7.6 mètres" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    Reference = "4800 x 2400 mm - 90 deg" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "DALLE 125 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "DALLE 300 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    Reference = "MARCHE CABANON" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfBeam | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM) | on 10 type objects
    Reference = "150 x 300mm" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 316 objects (316 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Surface" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 38 objects (37 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 1 IFCSITE)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Sous-région" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 6 objects (6 IFCWALL)
    Contrainte inférieure = "Niveau: NIVEAU mer" (IFCLABEL)
    Contrainte supérieure = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 7342.9 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Décalage supérieur = 257.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur non contrainte = 374.200000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ligne de justification = "Nu fini: Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = -1100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Niveau : NIVEAU 1" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    Contrainte inférieure = "Niveau: NIVEAU mer" (IFCLABEL)
    Contrainte supérieure = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 7342.9 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Décalage supérieur = 3522.2773677905 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur non contrainte = 3639.3773677905 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ligne de justification = "Nu fini: Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = -100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Surface" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 7342.9 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Niveau : NIVEAU mer" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: NIVEAU mer" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage = 152.115725589164 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Surface" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: NIVEAU 1" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes: 31 more contents on 41 objects not shown
  Position géométrique | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Origine" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Valeur de décalage Z = 2300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Structure | properties | on 18 objects (18 IFCWALL)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face extérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face intérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Structure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utilisation structurelle = "Porteur" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 6428.88907112402 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 26074.1069029303 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 20435.0008771348 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Structure = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Coulé contre le sol" (IFCLABEL)
    Structure = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 14500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Rebar Cover 1" (IFCLABEL)
    Longueur de coupe = 6900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure: 6 more contents on 5 objects not shown
  Données d'identification(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Douglas Level Head" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Level Types" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "M_Parking handicapé(1) - ADA" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Famille : Site : M_Parking handicapé(1) - ADA" (IFCIDENTIFIER)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Contraintes(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "35 MPa" (IFCTEXT)
    Reference = "DALLE 125 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Description = "35 MPa" (IFCTEXT)
    Reference = "DALLE 300 mm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 1 object (1 IFCSLAB) | on 1 type object
    Reference = "Building Pad 1" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "DALLE 125 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "DALLE 300 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Building Pad 1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "DALLE 125 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "DALLE 300 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Building Pad 1" (IFCIDENTIFIER)
  Autre(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Catégorie = "Site" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "M_Parking handicapé(1) - ADA" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 369 objects (369 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 2 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Troène - 0.96 mètres" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Frêne rouge - 7.6 mètres" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "4800 x 2400 mm - 90 deg" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY) | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "MARCHE CABANON" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Informations sur le projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ProvisionForVoid | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Depth = 506.777972206999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Height = 1000. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Width = 506.777972206999 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_ProvisionForVoid | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Depth = 3.175 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Height = 101.600000000001 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Width = 3.175 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 18 objects (18 IFCWALL) | on 1 type object
    Description = "30 MPa" (IFCTEXT)
    Reference = "MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 18 objects (18 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Graphismes | properties | on 6 objects (6 IFCWALL)
    Marque centrale visible = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 2 type objects
    Couleur vue détail faible = 12632256 (IFCINTEGER)
    Motif vue détail faible = "<Remplissage de solide>" (IFCLABEL)
  Graphismes | properties | on 1 type object
    Couleur vue détail faible = 12632256 (IFCINTEGER)
    Motif vue détail faible = "Concrete" (IFCLABEL)
  Graphismes | properties | on 1 type object
    Couleur vue détail faible = 0 (IFCINTEGER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "MUR DE BÉTON 150 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "Douglas Level Head" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "Informations sur le projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 4 (IFCINTEGER)
    Reference = "Informations sur le projet" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingSystemCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Reference = "Informations sur le projet" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 125. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur par défaut = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Fonction = "Fondation" (IFCIDENTIFIER)
    Largeur = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Retournement aux extrémités = "Aucun(e)" (IFCIDENTIFIER)
    Retournement aux insertions = "Ne pas retourner" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Epaisseur = 3100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Propriétés analytiques | properties | on 4 type objects
    Coefficient d'absorbance = 0.1 (IFCREAL)
    Rugosité = 1 (IFCINTEGER)

Other addresses and roles
  2 x postal address: "Enter address here", "10 Rue du Cardinal-Maurice-Roy", "Québec", "QC", "G1K 0G3", "Canada"