{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Présentation","Évolution","Indicateurs","Audit de l'eau","État & Plan d'action","Coût","À propos"],"not_rendered":{"charts":9,"images":21,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":85,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Présentation","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Évolution","index":1,"n_rows":1115,"n_cols":116,"rows_kept":562,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[4,106,4,112],[4,73,4,80],[4,89,4,96],[4,81,4,88],[54,39,54,47],[4,97,4,105],[182,10,182,11],[180,10,180,11],[179,10,179,11],[178,10,178,11],[177,10,177,11],[187,10,187,11],[186,10,186,11],[185,10,185,11],[184,10,184,11],[183,10,183,11],[33,4,33,5],[36,4,36,5],[168,2,169,4],[170,6,170,7],[181,10,181,11],[176,10,176,11],[180,6,180,7],[181,6,181,7],[170,10,170,11],[175,10,175,11],[174,10,174,11],[173,10,173,11],[172,10,172,11],[171,10,171,11],[187,2,187,4],[187,6,187,7],[172,6,172,7],[171,6,171,7],[173,6,173,7],[174,6,174,7],[175,6,175,7],[176,6,176,7],[178,6,178,7],[177,6,177,7],[179,6,179,7],[184,6,184,7],[185,6,185,7],[186,6,186,7],[183,6,183,7],[182,6,182,7],[19,23,19,31],[169,6,169,7],[169,10,169,11],[168,10,168,11],[168,6,168,7],[196,2,197,4],[196,10,196,11],[196,6,196,7],[198,6,198,7],[202,6,202,7],[201,6,201,7],[200,6,200,7],[199,6,199,7],[202,10,202,11],[197,6,197,7],[201,10,201,11],[200,10,200,11],[199,10,199,11],[197,10,197,11],[198,10,198,11],[204,2,204,4],[204,10,204,11],[203,10,203,11],[204,6,204,7],[203,6,203,7]],"bounds":{"rows_first":250,"rows_last":62,"rows_between":250,"halvings":3}}
[]
[]
[null,null,"Choisir dans la liste déroulante une municipalité et défiler la page pour voir les indicateurs ou cliquer directement sur l'indicateur ou le tableau."]
[null,null,"Choisir une municipalité : ",null,null,null,null,null,"Choisir un indicateur : ",null,null,null,"Choisir un tableau :"]
[null,null,"TOUT LE QUÉBEC",null,null,null,null,null,"→ Quantité d'eau distribuée",null,null,null,"→ Indicateurs par région administrative",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Municipalité exemptées?",null,null,null,null,null,null,null,"Bilan approuvé?",null,null,null,null,null,null,null,"Quantité d'eau distribuée",null,null,null,null,null,null,null,"% équivalent du réseau ausculté",null,null,null,null,null,null,null,null,"nombre de fuites réparée",null,null,null,null,null,null,"Conduite","Privé","Public"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"→ Consommation résidentielle",null,null,null,"→ Indicateurs par classe de population",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,"2019 (prévu)",2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2018,2018]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"→ Indice de fuites dans les infrastructures",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOUT LE QUÉBEC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,620.20563729543051,612.34089202232451,596.08658076779568,589.1008664911451,573.37767588319423,550.8217594496216,529.5924,{"$f":"SUM('Audit de l''eau'!J4:J1111)*1000000/365/SUM('Audit de l''eau'!H4:H1111)","v":536.32018669637034},"ND",0.54,0.56000000000000005,0.74,0.78,0.85,0.90198866984022286,{"$f":"SUM('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)/SUM('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":0.88070615733702451},{"$f":"SUM('État & Plan d''action'!$T$4:$T$1111,'État & Plan d''action'!$V$4:$V$1111)/SUM('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":1.0068221271313851},"ND",9068,8859,9915,10153,8768,8358,{"$f":"SUM(DJ8:DJ1115)","v":5694},1275,2517]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"→ Recherche et réparation de fuites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46005,"ABERCORN",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non",330.18979770000965,339.42822308488695,278.00889733385981,361.15066854721886,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS8,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS8,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS8,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS8,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,2,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS8,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"→ Installation des compteurs d'eau",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48028,"ACTON VALE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",897.22049451126418,776.17237788794785,725.24484450057992,806.20900129256029,446.74344528540848,448.99749140957221,513.76507805969732,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS9,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS9,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":505},"ND",0,0,0,0,0.05,0.05,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS9,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":9.9909990999099918E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS9,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",5,8,12,11,7,9,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS9,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"→ Résultat de validité des données",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31056,"ADSTOCK",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",844.64098544086914,764.22442093700988,562.87795669119066,384.53382991888094,338.53599507349162,340.65431132568722,288.68059261894876,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS10,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS10,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":313},"ND",0.1,0.05,0.1,0.25,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS10,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS10,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,4,4,8,3,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS10,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98030,"AGUANISH",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",241.61641801944376,241.28679196100808,null,208.88027991152904,217.19484150618752,211.99879245487818,191.99407898038038,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS11,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS11,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":201},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS11,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS11,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS11,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92030,"ALBANEL",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",610.73917670889557,593.66515837104077,539.63694845936902,577.4918347545721,536.83741884240021,"",539,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS12,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS12,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":551},"ND",1,1,0.3,0.5,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS12,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS12,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",14,25,25,27,"",2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS12,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07025","ALBERTVILLE",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",507.82861520931965,506.44110533169857,601.5147262359593,611.33022236151226,641.42565795263135,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS13,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS13,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.05,1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS13,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS13,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,1,4,3,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS13,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84050,"ALLEYN-ET-CAWOOD",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",719.28981765047354,719.28981765047354,null,553.12882471905698,500.83127190081746,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS14,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS14,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS14,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS14,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS14,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93042,"ALMA",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",477.28604989101962,498.01467787240415,492.14232615833066,451.51973742285946,441.8145897021414,397.9054539571689,392.80887061615988,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS15,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS15,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":399},"ND","","","","",0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS15,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS15,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","","",0,0,39,69,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":34},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS15,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78070,"AMHERST",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",513.80349608197707,452.28092060615324,488.77849141356768,388.6217229856166,337.55276982954024,208.04499302954994,198.82502388121796,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS16,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS16,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":244},"ND",0.5,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS16,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS16,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,1,2,2,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS16,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88055,"AMOS",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",603.80339515271817,466.04572483270312,424.07816282982293,404.89007899958131,444.87173387161641,387.97603401278326,367.15094576651427,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS17,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS17,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":429},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS17,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS17,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,8,11,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS17,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07047","AMQUI",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","oui","oui","non",199.26566475733216,"",null,null,null,508.64036460685918,523.47541043710419,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS18,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS18,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS18,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS18,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS18,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Évolution 2011 à 2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55008,"ANGE-GARDIEN",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",1137.749790112658,1119.0146890769727,null,1089.1146843182701,1111.0982098698366,1094.9219130152214,1050.4435980571911,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS19,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS19,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1012},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS19,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS19,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,"",4,3,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS19,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"NM","v":"TOUT LE QUÉBEC"},"Année",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19037,"ARMAGH",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",330.88932557953547,345.03390002023883,354.19520547945206,340.18200779996818,352.14970419817138,360.52363511947812,336.16248974180922,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS20,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS20,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":290},"ND",0,1,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS20,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS20,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,2,3,2,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS20,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(W20=\"TOUT LE QUÉBEC\",\"\",INDEX(Indicateurs!$B$4:$C$1111,MATCH(W20,Indicateurs!$C$4:$C$1111,0),1))","v":""},2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,"Objectifs 2025",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78060,"ARUNDEL",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",293.32427638778825,312.5293295145932,304.36105279090299,307.58326974249934,495.83257606551047,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS21,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS21,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS21,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS21,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS21,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)",{"$f":"IF($W$21=\"\",CL7,IF(X$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,20,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,20,FALSE))))","v":620.20563729543051},{"$f":"IF($W$21=\"\",CM7,IF(Y$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,21,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,21,FALSE))))","v":612.34089202232451},{"$f":"IF($W$21=\"\",CN7,IF(Z$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,22,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,22,FALSE))))","v":596.08658076779568},{"$f":"IF($W$21=\"\",CO7,IF(AA$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,23,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,23,FALSE))))","v":589.1008664911451},{"$f":"IF($W$21=\"\",CP7,IF(AB$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,24,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,24,FALSE))))","v":573.37767588319423},{"$f":"IF($W$21=\"\",CQ7,IF(AC$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,25,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,25,FALSE))))","v":550.8217594496216},{"$f":"IF($W$21=\"\",CR7,IF(AD$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,26,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,26,FALSE))))","v":529.5924},{"$f":"IF($W$21=\"\",CS7,IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,27,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CS$1115,27,FALSE))))","v":536.32018669637034},{"$f":"IF(NM=\"Choisir une municipalité\",\"\",458)","v":458},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40043,"ASBESTOS",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",583.25147580197745,721.69988213864781,617.04475242515866,545.59505532215383,544.42655664060624,496.36074357501474,529.8294330849767,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS22,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS22,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":540},"ND",0.5,0.5,0.5,0.5,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS22,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS22,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.500007650289946},"ND",3,11,5,3,5,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS22,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",\"Objectif 2025 pour\nl'ensemble du Québec : 458\",\"\")","v":"Objectif 2025 pour\nl'ensemble du Québec : 458"},{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",458,\"\")","v":458},458,458,458,458,458,458,458,458,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41055,"ASCOT CORNER",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",350.74810854122688,277.39053471011613,302.3028761041673,388.57148379660424,380.00879056479374,369.96513611749867,326.07815160086244,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS23,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS23,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":367},"ND",0,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS23,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.35966910442393002},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS23,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,1,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS23,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Municipalité exemptée ? ",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,4,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,5,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,6,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,7,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,8,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,9,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,10,FALSE))","v":"non"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"non\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CC$1115,11,FALSE))","v":"non"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50013,"ASTON-JONCTION",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS24,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS24,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS24,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS24,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS24,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FM approuvé ? ",{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,12,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,13,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,14,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,15,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,16,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,17,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,18,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"VLOOKUP($W$21,$BS$8:$CK$1115,19,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13045,"AUCLAIR",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",334.72803347280336,333.27056312721169,462.76215868783771,452.24612131240951,437.22824170214398,416.34139994795731,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS25,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS25,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":296},"ND",0.1,0.1,0.1,0.1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS25,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS25,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,0,2,2,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":11},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS25,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30055,"AUDET",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",399.87858611781502,349.2192263345093,null,333.54233149753821,250.8663760114886,212.63552445825295,169.92170690800828,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS26,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS26,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":191},"ND",1,"",0,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS26,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2.804697380307136},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS26,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2.804697380307136},"ND",0,"",3,8,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS26,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83090,"AUMOND",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS27,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS27,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS27,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS27,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS27,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Population desservie en 2018",{"$f":"IF(W21=\"\",\"\",VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!$B$4:$H$1111,7,FALSE))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45085,"AUSTIN",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS28,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS28,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS28,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS28,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS28,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comparaison 2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87050,"AUTHIER",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS29,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS29,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS29,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS29,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,4,4,1,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS29,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W20","v":"TOUT LE QUÉBEC"},{"$f":"IF(W20=\"tout le québec\",\"ND\",PROPER(W20))","v":"ND"},{"$f":"\"Région : \"&IF(W20=\"Tout le Québec\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP($W$20,Indicateurs!$C$4:$D$1111,2,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE))","v":"Région : ND"},{"$f":"\"Classe de pop : \n\"&IF(W20=\"TOUT LE QUÉBEC\",\"ND\",VLOOKUP($W$20,B199:N204,4,FALSE))","v":"Classe de pop : \nND"},"Tout le Québec","Objectif 2025 pour l'ensemble du Québec",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87100,"AUTHIER-NORD",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS30,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS30,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS30,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS30,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS30,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers/d)",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,4,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,4,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$BU$1115,3,FALSE),$T$171:$AM$187,20,FALSE))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)<1000,K199,IF(AND(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)<5000,VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)>=1000),K200,IF(AND(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)<10000,VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)>=5000),K201,IF(AND(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)<50000,VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)>=10000),K202,IF(AND(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)<100000,VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)>=50000),K203,IF(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:$H$1111,7,FALSE)>=100000,K204)))))))","v":"ND"},{"$f":"CS7","v":536.32018669637034},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45035,"AYER'S CLIFF",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","non",758.43169196457711,606.3585282485958,null,392.86283356885497,null,544.8057006827006,582.04223245797687,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS31,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS31,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"",0.3,"",0.3,0.3,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS31,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS31,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS31,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",\"Objectif 2025 pour\nl'ensemble du Québec : 458\",\"\")","v":"Objectif 2025 pour\nl'ensemble du Québec : 458"},{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",458,\"\")","v":458},{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",458,\"\")","v":458},{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",458,\"\")","v":458},{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",458,\"\")","v":458},{"$f":"IF(NM=\"Tout le Québec\",458,\"\")","v":458},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96020,"BAIE-COMEAU",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",620.2515619008235,606.48760722907969,450.97641340891334,null,487.88035676292412,484.41741105106303,533.01769117804656,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS32,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS32,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":472},"ND",1,"","",0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS32,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS32,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,0,19,14,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":12},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS32,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":28}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Consommation résidentielle (l/pers/d)",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,5,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,5,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$20,Indicateurs!$C$4:$D$1111,2,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$171:$AH$188,30,FALSE))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$199:$AH$205,33,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$199:$AH$205,33,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"SUM('Audit de l''eau'!K4:K1111)*1000000/365/SUM('Audit de l''eau'!H4:H1111)","v":268.2675218279096},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"08080","BAIE-DES-SABLES",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","oui",312.39235844307251,380.62315562819015,null,256.66675570972325,null,165.40588986763515,159.32948891382068,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS33,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS33,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":186},"ND",0.25,"",0.25,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS33,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS33,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,"",2,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS33,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indice de fuites dans les infrastructures moyen",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,6,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,6,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$20,Indicateurs!$C$4:$D$1111,2,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$171:$AI$188,31,FALSE))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$199:$AI$205,34,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$199:$AI$205,34,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"SUM('Audit de l''eau'!L4:L1111)/SUM('Audit de l''eau'!M4:M1111)","v":6.0350627662125476},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50100,"BAIE-DU-FEBVRE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",451.08515876522949,471.328467456054,510.09543625745494,466.25904984744579,419.96112146222879,436.96307175874347,438.29668229031,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS34,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS34,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":556},"ND",0.5,0.5,0.5,0.5,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS34,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS34,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,1,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS34,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pression moyenne pondérée",{"$f":"IF(X34=\"ND\",\"\",IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:N1111,13,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!B4:N1111,13,FALSE)))))","v":""},{"$f":"IF(Y34=\"ND\",\"\",IF($W$21=\"\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$20,Indicateurs!$C$4:$D$1111,2,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$171:$AJ$188,32,FALSE)))","v":""},{"$f":"IF(Z34=\"ND\",\"\",IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$199:$AJ$205,34,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$199:$AJ$205,35,FALSE))))","v":""},{"$f":"IF(AA34=\"ND\",\"\",AJ188)","v":50.092751162557761},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66112,"BAIE-D'URFÉ",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",838.70584839667799,806.61065445312659,null,892,532.16007024645103,572,600.33500239023624,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS35,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS35,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1042},"ND","","",2,2,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS35,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS35,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",2,2,3,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS35,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W63","v":0},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,35,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,35,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$BU$1115,3,FALSE),$T$171:$AM$187,14,FALSE))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$199:$AH$205,32,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$199:$AH$205,32,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"DA7","v":0.88070615733702451},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98035,"BAIE-JOHAN-BEETZ",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","oui","oui",1431.2884184576278,1346.8242026094249,null,null,923.60999194198234,"",827.37810135070413,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS36,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS36,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":957},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS36,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS36,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,"",0,0,"",1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS36,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W64","v":0},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(SUM(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,44,FALSE),VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,45,FALSE),VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,46,FALSE))=\"\",\"ND\",SUM(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,44,FALSE),VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,45,FALSE),VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,46,FALSE)))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$BU$1115,3,FALSE),$T$171:$AM$187,13,FALSE))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$199:$AH$205,31,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$199:$AH$205,31,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"AF188","v":9486},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15065,"BAIE-SAINTE-CATHERINE",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui",1653.4401224167541,1383.3565746134052,null,null,854.24419189379466,653.14210896149393,574.0933505433652,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS37,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS37,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":622},"ND",1,"","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS37,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS37,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",4,"",0,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS37,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"dummy 1",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16013,"BAIE-SAINT-PAUL",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",509.64334871188493,473.18114748829555,null,477.516395171466,527.836541910297,569.23906703217438,572.83751030008807,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS38,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS38,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":598},"ND",0,"",0.05,1,0.25,0.25,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS38,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS38,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",6,"",2,2,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS38,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"dummy 2",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96005,"BAIE-TRINITÉ",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","oui",917.0550136986302,832.28383060109286,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS39,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS39,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1351},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS39,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS39,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS39,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X37=0,\"ND\",TEXT(X37,\"# ##0\")&IF(X37>1,\" \nfuites\",\" \nfuite\"))","v":"ND \nfuites"},{"$f":"IF(Y37=0,\"ND\",TEXT(Y37,\"# ##0\")&IF(Y37>1,\" \nfuites\",\" \nfuite\"))","v":"ND \nfuites"},"ND \nfuites","9 486 \nfuites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78050,"BARKMERE",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS40,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS40,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS40,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS40,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS40,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X36=0,\"ND\",X36)","v":"ND"},{"$f":"IF(Y36=0,\"ND\",Y36)","v":"ND"},"ND",0.88070615733702451,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44045,"BARNSTON-OUEST",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS41,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS41,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS41,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS41,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS41,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88022,"BARRAUTE",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",267.00965123694971,339.0879989588596,324.45824909309687,287.31055241585352,336.29583225075703,341.11023521035725,362.6599285547652,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS42,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS42,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":342},"ND","","","","",0.1,0.1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS42,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS42,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,2,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS42,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37210,"BATISCAN",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",603.04356292780153,652.86687438241086,468.02774418335446,435.79148194241719,453.68606417287998,"",778.34116156664277,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS43,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS43,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":496},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS43,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.37523452157598502},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS43,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.37523452157598502},"ND",3,4,2,2,"",4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS43,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66107,"BEACONSFIELD",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","oui","oui","oui","oui","oui",1077.8216374940837,"",null,1143.0088102774637,548.4040133423706,572,600.33500239023624,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS44,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS44,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":388},"ND",2,"",3,3,3,3,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS44,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":3},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS44,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":3},"ND",52,"",44,41,40,30,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":32},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS44,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nombre de réseau",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"\",VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!$B$4:$H$1111,4,FALSE))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85020,"BÉARN",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",612.24967465897714,622.31620078522667,null,386.23726426743593,398.47641464372612,989.46783110737158,1039.3654609169105,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS45,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS45,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":869},"ND",1,1,1,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS45,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS45,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5537865152983525},"ND",6,7,7,3,5,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS45,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Comparaison 2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27028,"BEAUCEVILLE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",521.24238064998281,560.09300553407195,608.24967479644522,527.98313443852737,526.96068243376305,504.7752562813094,452.2646097497377,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS46,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS46,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":412},"ND",0.02,0,0.25,0.15,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS46,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS46,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",8,10,8,17,5,16,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS46,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W30","v":"TOUT LE QUÉBEC"},{"$f":"PROPER(W20)","v":"Tout Le Québec"},{"$f":"\"Région : \"&IF(W20=\"Tout le Québec\",\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP($W$20,Indicateurs!$C$4:$D$1111,2,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE))","v":"Région : ND"},{"$f":"Z30","v":"Classe de pop : \nND"},"Tout le Québec","Objectif 2025 pour l'ensemble du Québec",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70022,"BEAUHARNOIS",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","oui","","",null,null,null,544.73599817254808,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS47,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS47,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":556},"ND",0.05,0,0.2,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS47,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS47,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2507082508085341},"ND",15,25,34,12,19,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":39},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS47,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indice de fuites moyenne",{"$f":"IF($W$21=\"\",X15,IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!$B$4:$M$1111,11,FALSE)/VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!$B$4:$M$1111,12,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!$B$4:$M$1111,11,FALSE)/VLOOKUP($W$21,'Audit de l''eau'!$B$4:$M$1111,12,FALSE))))","v":0},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$3:$D$1111,3,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$196:$AJ$213,31,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$3:$D$1111,3,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$196:$AJ$213,31,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$224:$AJ$230,34,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$224:$AJ$230,34,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"AI230","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31008,"BEAULAC-GARTHBY",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",553.42269251647542,322.22157126955301,409.82518389835587,378.47112323965507,315.66118181081305,"",448.00341364204525,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS48,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS48,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":429},"ND",0.4,0.2,0,0.2,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS48,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.40225261464199519},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS48,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.40225261464199519},"ND",4,2,5,3,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS48,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pression moyenne ",null,{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$3:$D$1111,3,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$196:$AJ$213,32,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$3:$D$1111,3,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$196:$AJ$213,32,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$224:$AJ$230,35,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$224:$AJ$230,35,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"AJ230","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19105,"BEAUMONT",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",329.09984240289236,345.85380213795514,null,318.98376852505294,316.05420007154436,334.79252256923672,199.64883918972728,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS49,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS49,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":199},"ND",0,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS49,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS49,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",0,1,4,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS49,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Légende du gaphique Pression",{"$f":"IF(ISNA(X49),\"\",IF(X49=0,\"ND\",TEXT(X49,\"# ##0,0\")&\" m\"))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISNA(Y49),\"\",IF(Y49=0,\"ND\",IF(Y49=\"ND\",\"ND\",TEXT(Y49,\"# ##0,0\")&\" m\")))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISNA(Z49),\"\",IF(Z49=0,\"ND\",IF(Z49=\"ND\",\"ND\",TEXT(Z49,\"# ##0,0\")&\" m\")))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISNA(AA49),\"\",IF(AA49=0,\"ND\",IF(AA49=\"ND\",\"ND\",TEXT(AA49,\"# ##0,0\")&\" m\")))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21025,"BEAUPRÉ",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",373.34516997872481,318.19335403749631,580.89389052209333,594.90381207807036,502.94823766529504,553.88666525204792,516.52646302374785,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS50,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS50,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":508},"ND",0,0.2,0.2,0.2,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS50,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS50,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.22058012573067165},"ND",2,2,2,4,7,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS50,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38010,"BÉCANCOUR",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",851.99918672945842,453.71226550138505,444.44488169204317,378.67780293243629,323.52000163663593,340.98650548622282,342.18509244589734,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS51,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS51,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":336},"ND",0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS51,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.19657059908670274},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS51,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.19657059908670274},"ND",3,5,34,30,25,20,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":32},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS51,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":8}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46040,"BEDFORD (CT)",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS52,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS52,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS52,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS52,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS52,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46035,"BEDFORD (V)",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","oui",807.51131761310489,866.59501756232964,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS53,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS53,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":732},"ND",0.05,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS53,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2814488915467088},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS53,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.601811114433386},"ND",6,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS53,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":8}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94250,"BÉGIN",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",443.77833993604128,428.89514680437884,514.79893855888963,410.03414610196717,420.82636929627336,429.9500745891134,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS54,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS54,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":569},"ND",0,"",0.1,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS54,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS54,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",2,0,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS54,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROPORTION DES LONGUEURS DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION AUSCULTÉS ET NOMBRE DE FUITES RÉPARÉES PAR ANNÉE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,89050,"BELCOURT",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS55,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS55,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS55,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS55,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS55,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,"2019 (prévu)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85065,"BELLETERRE",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS56,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS56,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS56,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS56,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS56,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W57","v":0},{"$f":"IF($W$21=\"\",CU$7,IF(Y$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,29,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,29,FALSE))))","v":0.54},{"$f":"IF($W$21=\"\",CV$7,IF(Z$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,30,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,30,FALSE))))","v":0.56000000000000005},{"$f":"IF($W$21=\"\",CW$7,IF(AA$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,31,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,31,FALSE))))","v":0.74},{"$f":"IF($W$21=\"\",CX$7,IF(AB$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,32,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,32,FALSE))))","v":0.78},{"$f":"IF($W$21=\"\",CY$7,IF(AC$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,33,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,33,FALSE))))","v":0.85},{"$f":"IF($W$21=\"\",CZ$7,IF(AD$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,34,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,34,FALSE))))","v":0.90198866984022286},{"$f":"IF($W$21=\"\",DA$7,IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,35,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,35,FALSE))))","v":0.88070615733702451},{"$f":"IF($W$21=\"\",DB$7,IF(AF$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,36,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DB$1115,36,FALSE))))","v":1.0068221271313851},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57040,"BELOEIL",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",391.99788392530519,445.75814703511901,382.39686224164228,343.97791229357864,360.19168432915046,365.34574421489253,357.75338853141142,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS57,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS57,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":344},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS57,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0138448545598029},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS57,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0138448545598029},"ND",17,16,9,16,16,23,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":18},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS57,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":15}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W58","v":0},{"$f":"IF($W$21=\"\",DD$7,IF(Y$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,38,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,38,FALSE))))","v":9068},{"$f":"IF($W$21=\"\",DE$7,IF(Z$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,39,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,39,FALSE))))","v":8859},{"$f":"IF($W$21=\"\",DF$7,IF(AA$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,40,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,40,FALSE))))","v":9915},{"$f":"IF($W$21=\"\",DG$7,IF(AB$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,41,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,41,FALSE))))","v":10153},{"$f":"IF($W$21=\"\",DH$7,IF(AC$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,42,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,42,FALSE))))","v":8768},{"$f":"IF($W$21=\"\",DI$7,IF(AD$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,43,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,43,FALSE))))","v":8358},{"$f":"IF($W$21=\"\",DK$7+DL$7+DJ$7,IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,44,FALSE)=\"\",\"ND\",VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,44,FALSE)+VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,45,FALSE)+VLOOKUP($W$21,$BS$8:$DL$1115,46,FALSE))))","v":9486},50,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88070,"BERRY",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS58,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS58,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS58,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS58,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS58,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"dummy 1",0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18065,"BERTHIER-SUR-MER",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",273.66815932185892,174.03115912824981,286.43141521798265,227.49657623528907,248.22975547685294,266.62568306010928,272.69896977244423,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS59,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS59,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":276},"ND",0.2,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS59,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS59,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS59,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"dummy 2",0,0,0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52035,"BERTHIERVILLE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","non","oui","oui",1132.0216450249532,1115.1768235951795,1070.2714701246362,null,1139.3298914500197,"",1067.3656365078514,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS60,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS60,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1194},"ND",0.01,0,"",0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS60,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS60,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":6.4360418342719231E-2},"ND",11,6,0,12,"",4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS60,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AP58=\"\",\"ND\",TEXT(AP58,\"# ##0\")&IF(AP58>1,\" \nfuites\",\" \nfuite\"))","v":"9 068 \nfuites"},"8 859 \nfuites","9 915 \nfuites","10 153 \nfuites","8 768 \nfuites","8 358 \nfuites","9 486 \nfuites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48005,"BÉTHANIE",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS61,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS61,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS61,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS61,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS61,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AP57=\"\",\"ND\",AP57)","v":0.54},0.56000000000000005,0.74,0.78,0.85,0.90198866984022286,0.88070615733702451,{"$f":"IF(AW57=0,\"ND\",AW57)","v":1.0068221271313851},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13055,"BIENCOURT",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",182.55628738058755,384.07336373971873,357.93769938074689,514.40000646458054,562.75323171908167,340.39072016441833,339.27492970146926,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS62,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS62,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":336},"ND",0.75,1,0,0.25,0.1,0.1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS62,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS62,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,0,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS62,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,73015,"BLAINVILLE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",564.70455560837024,527.50520613523952,505.19425074711825,476,480,357.80471706610626,340,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS63,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS63,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":381},"ND",0,0.18,0.18,"",0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS63,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":7.2392948926774531E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS63,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":7.2392948926774531E-2},"ND",16,29,17,0,12,30,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":36},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS63,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROPORTION DES LONGUEURS DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION AUSCULTÉS ET NOMBRE DE FUITES RÉPARÉES PAR CATÉGORIE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98005,"BLANC-SABLON",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","non","non","oui",594.3875723381276,694.46084607555099,864.5585441455853,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS64,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS64,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1248},"ND",0.5,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS64,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS64,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",4,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS64,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83045,"BLUE SEA",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",404.24154339078638,352.49043784154486,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS65,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS65,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS65,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS65,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS65,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80115,"BOILEAU",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS66,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS66,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS66,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS66,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS66,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,73005,"BOISBRIAND",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",756.9372428599487,759.05242298684914,null,744.42462628213377,711.88873562370895,526.82258090676362,539.49715084634647,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS67,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS67,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":580},"ND",0.5,0.5,0.5,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS67,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS67,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",19,12,10,10,1,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS67,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21045,"BOISCHATEL",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",301.62942078858993,274.10389787122222,266.75545223821382,273.85483518296172,268.92698847339341,269.23529296190043,254.64162875792672,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS68,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS68,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":255},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS68,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS68,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",8,6,8,6,7,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS68,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,73030,"BOIS-DES-FILION",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui",335.63007594187013,297.97771580278527,281.81681526660196,240.42961654560057,232.92014017675226,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS69,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS69,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":299},"ND","","",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS69,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99999999999999989},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS69,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.98081800549883835},"ND","","",8,11,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":16},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS69,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83085,"BOIS-FRANC",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui","non","non","non",192.13086563684055,470.60458086269045,null,null,457.50474788452249,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS70,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS70,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS70,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS70,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS70,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45095,"BOLTON-EST",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS71,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS71,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS71,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS71,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS71,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46065,"BOLTON-OUEST",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS72,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS72,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS72,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS72,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS72,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05045","BONAVENTURE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","oui","","",null,null,null,585.16688394628522,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS73,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS73,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":533},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS73,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS73,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,6,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS73,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98010,"BONNE-ESPÉRANCE",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","non",589.20203084586637,552.54758443207834,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS74,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS74,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS74,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS74,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS74,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42040,"BONSECOURS",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","oui","oui",994.99374217772208,805.70902394106815,null,null,null,"",268.84775174435691,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS75,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS75,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":190},"ND",0,"","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS75,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS75,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",0,0,"",1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS75,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58033,"BOUCHERVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",568.87500077445816,556.7503758459992,538.25175160633728,556.6982335977707,577.57305748339957,766.1369780755997,701.90227389729034,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS76,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS76,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS76,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS76,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",15,9,8,7,40,57,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS76,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83050,"BOUCHETTE",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS77,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS77,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS77,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS77,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS77,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80145,"BOWMAN",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non",436.80899384860601,431.07026087734891,402.56474923852738,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS78,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS78,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS78,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS78,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS78,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78075,"BRÉBEUF",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,377.72117637741718,319.05270049254557,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS79,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS79,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":301},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS79,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS79,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,2,5,6,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS79,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46090,"BRIGHAM",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS80,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS80,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS80,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS80,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS80,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84005,"BRISTOL",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non",335.40460386950997,341.66504033307308,595.31392694063925,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS81,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS81,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS81,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS81,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS81,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46070,"BROME",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS82,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS82,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS82,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS82,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS82,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46078,"BROMONT",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",922.89445888728517,837.82482033101189,809.1407593883356,789.44783926241769,794.12480722016346,817.25024815269808,788.95155719526031,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS83,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS83,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":729},"ND",0,0,0,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS83,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS83,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",4,3,3,1,2,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS83,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58007,"BROSSARD",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",369.73357754808853,374.05241134553125,359.4177960403718,350.76266804549897,338.99282267564746,347.52990303322082,337.36597918514946,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS84,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS84,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":325},"ND",0.35,0.35,0.35,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS84,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3194888178913737},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS84,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3194888178913737},"ND",30,30,38,73,33,39,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":15},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS84,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":8}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76043,"BROWNSBURG-CHATHAM",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",688.24404761904759,715.57056107816936,550.23300438596493,null,507.69252247724359,621.60881484165373,582,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS85,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS85,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":702},"ND",0.75,0.75,1,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS85,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS85,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,1,2,2,2,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS85,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COMPTEUR D'EAU",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84025,"BRYSON",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","oui",936.44221493343616,768.83348838058055,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS86,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS86,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":441},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS86,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.42698548249359525},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS86,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.64047822374039287},"ND",1,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS86,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41070,"BURY",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",403.06486658294995,431.00079608070547,425.38503776734848,null,506.76370740141442,455.89976433142539,475.91405715739751,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS87,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS87,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":568},"ND",0,0.01,"",0.01,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS87,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS87,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,3,0,4,4,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS87,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Non résidentiel","Branchements",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12057,"CACOUNA",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",271.29203844436915,374.91282406512602,null,247.7427192559216,248.54595876176558,256.58962937708282,256.20699687220718,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS88,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS88,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":313},"ND",0.15,"",0.2,0.2,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS88,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS88,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,"",1,2,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS88,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X89=\"ND\",\"\",IF(SUM(X89:X90)=0,\"Aucun branchement non résidentiel\",TEXT(X89,\"# ##0\")&\" branchements sans compteurs (\" &TEXT((X89/SUM(X89:X90)),\"0%\")&\")\"))","v":"51 572 branchements sans compteurs (40%)"},{"$f":"IF(W21=\"\",SUM('État & Plan d''action'!$CK$4:$CK$1111),IF(AND(AE24=\"oui\",AE25=\"non\"),\"ND\",IF(AND(AE24=\"non\",AE25=\"oui\"),VLOOKUP(W21,'État & Plan d''action'!$B$4:$CQ$1111,88,FALSE),\"ND\")))","v":51572},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59030,"CALIXA-LAVALLÉE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",290.20987617509678,301.21038163427903,265.04034528054046,203.43018117543085,310.1860560212636,283.4959120260126,262.00335315006885,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS89,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS89,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":306},"ND",0,0,0,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS89,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS89,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS89,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X90=\"ND\",\"\",IF(SUM(X89:X90)=0,\"Aucun branchement non résidentiel\",TEXT(X90,\"# ##0\")&\" branchements équipés de compteurs (\" &TEXT((X90/SUM(X89:X90)),\"0%\")&\")\"))","v":"75 912 branchements équipés de compteurs (60%)"},{"$f":"IF(W21=\"\",SUM('État & Plan d''action'!$CI$4:$CJ$1111),IF(AND(AE24=\"oui\",AE25=\"non\"),\"ND\",IF(AND(AE24=\"non\",AE25=\"oui\"),VLOOKUP(W21,'État & Plan d''action'!$B$4:$CQ$1111,86,FALSE)+VLOOKUP(W21,'État & Plan d''action'!$B$4:$CQ$1111,87,FALSE),\"ND\")))","v":75912},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84030,"CAMPBELL'S BAY",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","","",null,null,null,"",570.20189717429923,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS90,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS90,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":483},"ND",0,"","","",0.6,0.6,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS90,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2645102781136639},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS90,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2645102781136639},"ND",2,"",0,0,"",6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS90,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67020,"CANDIAC",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",451.58045555346285,588.65291960529271,545.21399724517244,592.63004811484927,583.35581654603595,533.62306220578546,483.37343520787789,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS91,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS91,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",2,2,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS91,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS91,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",11,6,20,2,12,9,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS91,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,82020,"CANTLEY",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS92,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS92,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS92,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS92,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS92,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Résidentiel","Immeubles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04047","CAP-CHAT",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","oui","non","oui",1040.6524774519794,1168.541553556689,null,null,null,1807.8154841321916,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS93,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS93,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":934},"ND",0.1,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS93,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.79999314105422004},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS93,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.79999314105422004},"ND",12,"",0,0,5,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS93,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X94=\"ND\",\"\",IF(SUM(X94:X95)=0,\"Aucun branchement non résidentiel\",TEXT(X94,\"# ##0\")&\" branchements sans compteurs (\" &TEXT((X94/SUM(X94:X95)),\"0%\")&\")\"))","v":"1 747 221 branchements sans compteurs (88%)"},{"$f":"IF(W21=\"\",SUM('État & Plan d''action'!$CQ$4:$CQ$1111),IF(AND(AE24=\"oui\",AE25=\"non\"),\"ND\",IF(AND(AE24=\"non\",AE25=\"oui\"),VLOOKUP(W21,'État & Plan d''action'!$B$4:$CQ$1111,94,FALSE),\"ND\")))","v":1747221},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05060","CAPLAN",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",311.14453935834786,261.53864366898296,294.69027785933389,291.57861489819646,313.42118462026241,383.71793611099008,355.33959273650049,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS94,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS94,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":459},"ND",0.05,0.05,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS94,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS94,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,1,1,1,4,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS94,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X95=\"ND\",\"\",IF(SUM(X94:X95)=0,\"Aucun branchement non résidentiel\",TEXT(X95,\"# ##0\")&\" branchements équipés de compteurs (\" &TEXT((X95/SUM(X94:X95)),\"0%\")&\")\"))","v":"248 827 branchements équipés de compteurs (12%)"},{"$f":"IF(W21=\"\",SUM('État & Plan d''action'!$CO$4:$CP$1111),IF(AND(AE24=\"oui\",AE25=\"non\"),\"ND\",IF(AND(AE24=\"non\",AE25=\"oui\"),VLOOKUP(W21,'État & Plan d''action'!$B$4:$CQ$1111,92,FALSE)+VLOOKUP(W21,'État & Plan d''action'!$B$4:$CQ$1111,93,FALSE),\"ND\")))","v":248827},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18045,"CAP-SAINT-IGNACE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","non","oui",611.42792547451927,517.34051649162006,null,null,592.06134169337747,899.62930230274458,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS95,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS95,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":459},"ND",0,"","",0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS95,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS95,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",7,"",0,6,5,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS95,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34030,"CAP-SANTÉ",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui",434.54277274344349,398.67687609810457,null,null,266.88075866101138,236.57271463543145,243.01409866371461,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS96,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS96,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":299},"ND",0,"","",1,0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS96,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS96,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,"",0,7,7,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS96,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57010,"CARIGNAN",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","non","non","oui",418.4631090766843,382.84983600580654,null,303.67321539378628,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS97,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS97,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":290},"ND",0.12,"",0,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS97,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS97,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS97,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RÉSULTAT DE VALIDITÉ DES DONNÉES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"06013","CARLETON-SUR-MER",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non",882.58212897728208,899.82769415762755,796.80866929810281,634.16557149403047,null,754.94550740520879,607.48854395966532,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS98,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS98,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,1,"",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS98,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS98,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",6,5,4,0,9,11,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS98,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05077","CASCAPÉDIA-SAINT-JULES",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",755.6,717.96108102761912,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS99,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS99,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.3,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS99,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS99,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS99,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07018","CAUSAPSCAL",1,"non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS100,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS100,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS100,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS100,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W20","v":"TOUT LE QUÉBEC"},{"$f":"X30","v":"ND"},{"$f":"Y30","v":"Région : ND"},"Classe de pop : \nND","Tout le Québec",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83040,"CAYAMANT",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS101,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS101,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS101,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS101,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Résultat de validité des données",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF($AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,7,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$4:$H$1111,7,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",IF(VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$3:$D$1111,3,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$171:$AK$188,33,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP(VLOOKUP(VLOOKUP($W$21,Indicateurs!$B$3:$D$1111,3,FALSE),$T$171:$V$187,3,FALSE),$E$171:$AK$188,33,FALSE))))","v":"ND"},{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(VLOOKUP($W$20,$B$199:$AK$205,36,FALSE)=0,\"ND\",VLOOKUP($W$20,$B$199:$AK$205,36,FALSE)))","v":"ND"},{"$f":"AK188","v":55.81464743270201},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,57005,"CHAMBLY",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","non","oui","oui",425.35282905269764,403.75735333173782,390.4371359182166,394.92781113169724,null,"",352.11211059813104,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS102,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS102,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":382},"ND",1,1,1,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS102,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS102,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",31,27,27,0,"",36,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":38},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,91020,"CHAMBORD",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","oui","non",458.11806666715586,439.98225185059823,null,503.93522014115598,488.52090271988743,"",417.70959579178765,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS103,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS103,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.11,0.2,0.2,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS103,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS103,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",4,1,3,3,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37220,"CHAMPLAIN",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",427.45279526101439,461.02473260252265,null,454.18994952155566,432.67521160732861,472.44686498543774,410.04244645957942,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS104,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS104,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":526},"ND",0,"",0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS104,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.50001464943892648},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS104,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",3,"",2,2,2,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88005,"CHAMPNEUF",8,"non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",312.66413725381449,4177.3077452923153,370.58823529411768,313.57123883970928,320.46238486000709,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS105,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS105,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS105,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS105,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02028","CHANDLER",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","oui",1385.1501292020396,1125.271948923071,null,1249.1393781256795,null,1029.6530175856681,1063.5990580541809,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS106,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS106,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1132},"ND",0,"",1,"",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS106,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS106,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5000061695643052},"ND",4,"",12,0,28,34,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":26}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,99020,"CHAPAIS",10,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","oui",3998.9840835224595,3602.1979088590392,3492.6520925995246,4107.4274302862923,null,3140.6292706919521,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS107,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS107,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":2806},"ND",0.1,0.15,0.15,0.15,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS107,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2.7173913043478264E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS107,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,3,6,6,8,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51080,"CHARETTE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","oui",236.09094230516004,359.61150763166637,300.61651336537494,null,363.4322387005144,358.26471153563745,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS108,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS108,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":395},"ND",0,0,"",0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS108,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS108,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60005,"CHARLEMAGNE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",433.77424732278217,394.59435775136296,364.96382533328432,354.53220635383263,367.21315644307208,393.95320704152476,450.9471318493151,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS109,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS109,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":482},"ND",0.2,0,0,0,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS109,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS109,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",13,9,10,5,6,9,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41020,"CHARTIERVILLE",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS110,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS110,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS110,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS110,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67050,"CHÂTEAUGUAY",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","","",null,null,null,542.19345836559876,517.69858041378586,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS111,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS111,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS111,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS111,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",67,65,67,57,83,61,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21035,"CHÂTEAU-RICHER",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","non","non",446.89339755753412,394.94480916011349,null,null,479.08726290915973,390.85649807163088,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS112,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS112,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS112,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS112,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",4,"",0,1,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87095,"CHAZEL",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS113,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS113,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":250},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS113,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS113,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,5,14,11,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,82025,"CHELSEA",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","non","non","non","non","non","non",575.68819821295892,"",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS114,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS114,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS114,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS114,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80103,"CHÉNÉVILLE",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","","",null,null,null,408.37032127439898,377.59581365469228,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS115,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS115,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS115,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS115,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,"",0,0,4,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62047,"CHERTSEY",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui",464.02984493156055,442.7647269667217,null,null,337.19272239195783,336.46513277836709,288.38340367425729,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS116,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS116,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":346},"ND",0,"","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS116,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.57353735373537351},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS116,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99999999999999989},"ND",2,"",0,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS116,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39030,"CHESTERVILLE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",447.29481834425258,341.8250853023423,281.76981409001951,264.41597298368623,280.27436794560083,342.44879046432112,305.94679186228484,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS117,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS117,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":301},"ND",0,0.05,0.05,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS117,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS117,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.49944653531104705},"ND",0,1,2,2,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS117,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,99025,"CHIBOUGAMAU",10,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",1200.4136073795537,1180.6738500803954,1247.3815352922895,1311.1882723044703,1420.0739951907333,1305.09518762384,1230.1971556184235,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS118,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS118,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1164},"ND",0,0,1,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS118,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS118,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,7,0,11,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS118,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84090,"CHICHESTER",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS119,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS119,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS119,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS119,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS119,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96035,"CHUTE-AUX-OUTARDES",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","non","non",471.70632489540168,531.12132682334925,null,null,501.81039590998654,443.89902858257398,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS120,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS120,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.35,"",0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS120,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS120,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,"",1,1,6,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS120,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79065,"CHUTE-SAINT-PHILIPPE",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",385.83860597497801,357.33766062860133,371.3094500552337,369.16347112923415,419.87652421742348,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS121,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS121,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS121,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS121,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS121,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84015,"CLARENDON",7,"non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS122,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS122,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS122,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS122,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,1,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS122,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15035,"CLERMONT (03)",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",543.85003866327077,458.76215483932918,419.89992758224781,404.1206769207372,415.52268357095153,412.27846219090895,401.05965626968032,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS123,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS123,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":410},"ND",0,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS123,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.20254629629629628},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS123,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.20254629629629628},"ND",4,3,4,3,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS123,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87110,"CLERMONT (08)",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS124,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS124,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS124,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS124,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS124,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87075,"CLERVAL",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS125,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS125,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS125,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS125,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS125,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42110,"CLEVELAND",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS126,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS126,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS126,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS126,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS126,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"03010","CLORIDORME",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","oui","non","oui",1226.1400778921677,"",null,null,null,735.54581826690139,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS127,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS127,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1262},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS127,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS127,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","","",0,0,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS127,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44037,"COATICOOK",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",863.15163177853788,623.98634465748046,862.84428512527302,854.98331941945833,756.81689061496638,617.43403480441509,556.73099064973962,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS128,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS128,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":534},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS128,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS128,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,2,2,0,0,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS128,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95050,"COLOMBIER",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","non",583.95394057481269,524.51732530208244,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS129,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS129,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS129,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS129,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",0,3,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS129,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44071,"COMPTON",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",331.36791797493686,261.64305793070753,280.91587583195258,258.64194864509324,255.44743433714478,226.34535248031659,192.78312976334115,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS130,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS130,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":223},"ND",0,0.25,0.25,0.25,0.25,0.25,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS130,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.25},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS130,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,2,2,3,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS130,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59035,"CONTRECOEUR",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",560.44919039611761,590.97885124679647,528.40259624788837,475.38358217762044,480.55460783768262,500.05114442705741,450.11462913315495,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS131,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS131,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS131,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS131,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",12,11,9,14,8,9,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS131,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41038,"COOKSHIRE-EATON",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",554.36905142519856,469.71582348454945,421.32006073954409,424.79230545030595,416.64421524949239,425.92931974143067,511.34836773013706,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS132,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS132,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":497},"ND",0.05,0.2,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS132,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0000000000000002},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS132,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0000000000000002},"ND",23,8,26,8,18,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":7},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS132,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":12}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71040,"COTEAU-DU-LAC",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,342.93826090943969,300.60897219378222,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS133,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS133,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":343},"ND",2.4700000000000003E-2,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS133,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS133,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":5.0397344331556175E-2},"ND",6,"",6,17,5,8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":14},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS133,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":14}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98015,"CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","oui","non",312.22476171713635,331.71326422950079,null,357.00027426030488,334.16213173203232,"",445.04910239569654,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS134,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS134,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","",0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS134,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS134,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS134,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66058,"CÔTE-SAINT-LUC",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",638.43678397110693,767.07802545752713,680.56855992280759,576.01507733340361,857.52079932315371,818,785.54597409430369,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS135,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS135,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":529},"ND",1,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS135,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0771317003904863},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS135,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0771317003904863},"ND",27,"",46,45,37,35,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":12},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS135,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30090,"COURCELLES",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",224.95530506855175,210.75078740433651,233.32219706502372,244.42749423604289,268.48723887675641,243.91770022833313,202,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS136,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS136,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":294},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS136,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS136,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,3,3,0,0,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS136,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46080,"COWANSVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",790.86081992550817,680.88329553309597,608.62885658737616,605.2567286553035,661.65249331815835,613.69773151732682,610.08809949905003,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS137,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS137,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":534},"ND",0.8,0.2,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS137,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS137,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",20,22,28,28,21,21,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":23},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS137,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":23}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61013,"CRABTREE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",402.84061359769254,415.13264954502966,352.33444314998081,331.5015518057881,343.0174934028376,395.31412911521625,342.427534204165,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS138,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS138,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":316},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS138,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS138,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,3,2,3,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS138,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40047,"DANVILLE",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","non","non","non",399.76396885271214,378.02071346375146,358.22018509233794,null,316,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS139,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS139,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.01,0.05,"",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS139,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS139,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,4,0,8,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS139,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39152,"DAVELUYVILLE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",462.53988034062047,479.24638957582823,431.91525567940096,429.30812797354901,442.89032517048429,360.53594157366661,350.29354207436398,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS140,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS140,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":412},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS140,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS140,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,3,0,1,1,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS140,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13005,"DÉGELIS",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",594.47684968720375,538.46543043889722,465.20072960213554,620.95543531659928,600.80928796755938,620.61180479113011,572.50054887111492,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS141,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS141,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.1,0.25,0.25,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS141,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS141,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,3,10,9,3,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS141,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83070,"DÉLÉAGE",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS142,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS142,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS142,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS142,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS142,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67025,"DELSON",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","non",537.84228472220877,530.57725953191095,null,488.24625724422651,495.60299819074692,536.99464820140565,494.47748435636601,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS143,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS143,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",2,1,1,1,2,2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS143,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS143,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",14,6,3,5,4,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS143,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83005,"DENHOLM",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","oui","non","non","non",264.86151483204276,"",null,null,268.96568386097596,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS144,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS144,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS144,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS144,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS144,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93005,"DESBIENS",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","non",465.38535337718474,388.58589308253488,null,409.6634989803681,547.88274022574944,320.23833747666612,377.00423968314487,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS145,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS145,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.1,0.1,0.1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS145,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS145,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,0,0,4,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS145,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38070,"DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",411.96516518512232,458.00881943759748,422.06849210426901,382.74189092895477,397.85906635221704,386.40147286366221,402.14638120907938,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS146,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS146,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":453},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS146,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.33506944444444442},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS146,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.33506944444444442},"ND",4,8,4,5,5,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS146,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34058,"DESCHAMBAULT-GRONDINES",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",530.82399966690252,525.66809373223589,408.0955318551035,356.62547827010633,369.17862333497698,378.46735385675913,365.09177595685384,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS147,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS147,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":505},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS147,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS147,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",10,6,3,3,1,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS147,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72010,"DEUX-MONTAGNES",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",291.92918044516301,264.94208706381312,331.55689164071566,318.46278853735987,269.51944003346654,417.44963332793094,470.76859853996064,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS148,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS148,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":474},"ND",2,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS148,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS148,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5000065754001131},"ND",35,27,16,54,56,28,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":29},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS148,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31020,"DISRAELI (P)",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS149,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS149,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS149,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS149,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS149,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31015,"DISRAELI (V)",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",490.79260704300407,462.21075894459739,408.49872764611899,412.65538934662112,419.71730291154842,370.79651691198376,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS150,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS150,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":458},"ND",0.2,0.4,0.4,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS150,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS150,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,9,3,8,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS150,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44023,"DIXVILLE",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",350.96386823785269,318.828177673423,300.40443961534169,295.08922003300398,270.94515249907283,344.20050352930355,262.37799049917209,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS151,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS151,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":295},"ND",0,1,0,0.3,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS151,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS151,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,2,2,2,3,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS151,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92022,"DOLBEAU-MISTASSINI",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",498.44040921366735,487.82556932693205,487.52576334819514,493.7469880440101,540.5899621678044,501.30669784136671,436,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS152,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS152,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":456},"ND",0,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS152,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0031984647369263},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS152,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0031984647369263},"ND",0,"",0,3,33,20,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":11},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS152,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":16}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66142,"DOLLARD-DES-ORMEAUX",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",339.56034182391664,394.8642174881,407.4617139824656,424.2917429367173,413.24008948133593,572,600.33500239023624,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS153,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS153,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":505},"ND",1,1,0.25,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS153,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS153,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",53,60,46,63,64,50,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":17},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS153,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34025,"DONNACONA",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",440.14237328058312,470.24762770803335,431.29266988787072,355.23187133358005,339.19530672899253,327.40198338899341,311.77776540644754,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS154,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS154,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":371},"ND",1,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS154,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS154,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.35341308688660739},"ND",10,14,16,13,8,11,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":18},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS154,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66087,"DORVAL",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,1246,1217.3737247667648,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS155,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS155,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1067},"ND",1,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS155,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS155,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",44,"",23,20,38,20,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":18},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS155,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33040,"DOSQUET",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS156,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS156,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS156,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS156,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS156,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49058,"DRUMMONDVILLE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",482.3891754542434,517.19156598048642,493.62520256969776,487.52882983523756,460.94135279232387,458.34030368895264,480.64870239569217,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS157,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS157,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":488},"ND",0,0,0,0,0.25,0.25,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS157,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.52874566226389486},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS157,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.73963431452354855},"ND",48,62,67,70,76,50,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":33},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS157,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41117,"DUDSWELL",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",254.79186148030297,257.28000189517252,332.79347644309985,326.40554537327893,224.709799298212,278.90330388378783,237.16296667863983,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS158,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS158,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":260},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS158,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS158,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,4,1,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS158,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80135,"DUHAMEL",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui",408.40767643283124,380.30082493999004,541.38233331113508,437.34125239011416,null,461.71495559482292,352.96457505733429,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS159,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS159,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":785},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS159,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS159,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,1,3,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS159,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85030,"DUHAMEL-OUEST",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",409.04544466188298,331.82648042615187,316.13604148787266,290.14940988969511,278.41324150197863,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS160,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS160,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS160,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS160,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS160,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69075,"DUNDEE",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non",439,601.17206286626958,338.5149560473792,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS161,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS161,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS161,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS161,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS161,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46050,"DUNHAM",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS162,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS162,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS162,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS162,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS162,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87005,"DUPARQUET",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","non","oui","oui",533.92584821016214,475.73041383172972,422.88483072879325,null,null,"",517.8591347589695,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS163,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS163,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":498},"ND",1,1,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS163,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS163,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",14,37,64,71,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS163,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87085,"DUPUY",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","oui",344.764548486276,366.49340658415059,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS164,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS164,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":341},"ND",0,0,"",0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS164,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS164,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS164,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49015,"DURHAM-SUD",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",274.29467084639498,315.57467207254484,304.69971208536151,242.30576383823967,245.63426921770633,240.14075550960794,201.46723735516358,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS165,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS165,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":236},"ND",1,1,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS165,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS165,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,0,0,0,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS165,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41060,"EAST ANGUS",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","oui","oui","oui",552.50808512065726,"",null,null,null,419.98312596821177,462.28684376194121,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS166,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS166,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":437},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS166,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS166,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,8,8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS166,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31122,"EAST BROUGHTON",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","non",500.8650865086509,318.48639400741075,null,null,397.02827133720911,401.08776520690623,391.67459423643663,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS167,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS167,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.1,"","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS167,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS167,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",8,"",0,6,19,15,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS167,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46085,"EAST FARNHAM",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS168,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS168,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS168,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS168,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS168,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,{"$f":"MATCH(N169,'Audit de l''eau'!E3:M3,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"Régions administratives",null,null,"Nombre de municipalité","Nombre de formulaires importés",null,"Indice de fuites dans les infrastructures","Consommation résidentielle\n(l/pers/d)","Quantité d'eau distribuée\n(l/pers/d)",null,"Résultat de valitdité des données","Choisir un indicateur dans la liste ↓",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pertes d'eau réelles\n(ML/an)","Pertes d'eau réelles inévitables\n(ML/an)","Longueur totale des réseaux de distribution\n(km)","Longueur des réseaux auscultés (km)","Volume d'eau distribué\n(ML/an)","Population desservie par les réseaux de distribution\n(pers)","Fuites conduites - Nbr de réparation","Fuites branchements de service côté public - Nbr de réparation","Fuites branchements de service côté privé - Nbr de réparation","Nombre de fuites réparées","Proportion du réseau ausculté","Consommation résidentielle\n(L/pers/d)","IFI moyen","Pression moyenne pondérée","Résultat de validité des données","Densité des branchements de service","Quantité d'eau distribuée","Nombre de réseaux de distribution d'eau potable distincts","Logements résidentiels desservis\n(log)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44010,"EAST HEREFORD",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",308.88030888030886,271.57836993902566,274.58751902587517,317.23744292237438,190.72605410024295,200.80940055055672,158.84407575178739,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS169,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS169,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":186},"ND",0.05,0.05,0.05,0.05,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS169,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS169,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS169,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,"Total","Total",null,"Moy. Pondérée","Moy. Pondérée","Moy. Pondérée",null,"Moyenne","Total",null,null,null,null,"Choisir un indicateur dans la liste ↓",null,null,null,"TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","MOY. PONDÉRÉE","TOTAL","MOY. PONDÉRÉE","MOY. PONDÉRÉE","MOYENNE","MOYENNE","MOY. PONDÉRÉE","Total","Total",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45093,"EASTMAN",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",656.95770490291045,649.33496608771702,null,876.79307494419334,676.44513569021558,556.17570727069608,470.14143790901642,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS170,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS170,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":542},"ND",0.1,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS170,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":7.3072707343807081E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS170,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":7.3072707343807081E-2},"ND",5,"",9,5,3,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS170,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,1,"-","Bas-St-Laurent",74,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C171)","v":58},null,{"$f":"AI171","v":1.9199340725604566},{"$f":"AH171","v":278.13884937222815},{"$f":"AM171","v":454.16976195637739},null,{"$f":"AK171","v":54.377089265505468},{"$f":"IF($N$169=$S$170,\"\",IF($N$169=$S$171,TEXT(AN171,\"#\"),IF($N$169=$S$172,TEXT(AO171,\"# ###\"),IF($N$169=$S$173,TEXT(AB171,\"# ###\"),IF($N$169=$S$174,Y171,IF($N$169=$S$175,AA171,IF($N$169=$S$176,W171,IF($N$169=$S$177,TEXT(AG171,\"0%\"),IF($N$169=$S$178,TEXT(AF171,\"# ###\"))))))))))","v":""},null,null,null,null,"Nombre de réseaux de distribution d'eau potable distincts",1,"-","Bas-St-Laurent",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C171,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":2434.2612728504632},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C171,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":1267.8879486752851},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C171,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":1100.3699999999999},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C171,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C171,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":699.62300000000005},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C171,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":19521.621944429273},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C171,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":117761.90362778814},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C171,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":105},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C171,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":94},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C171,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":41},{"$f":"SUM(AC171:AE171)","v":240},{"$f":"Z171/Y171","v":0.63580704672064858},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":278.13884937222815},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":1.9199340725604566},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T171),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":51.643424877376198},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":54.377089265505468},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":40.205567218299301},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T171,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":454.16976195637739},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T171)","v":67},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T171)","v":55548},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83075,"EGAN-SUD",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS171,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS171,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS171,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS171,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS171,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,2,"-","Saguenay-Lac-St-Jean",47,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C172)","v":33},null,{"$f":"AI172","v":3.3765793417511807},{"$f":"AH172","v":275.34014303793083},{"$f":"AM172","v":525.23517198807349},null,{"$f":"AK172","v":55.52938662346557},"",null,null,null,null,"Logements résidentiels desservis",2,"-","Saguenay-Lac-St-Jean",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C172,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":10473.607601565593},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C172,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3101.8396257005206},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C172,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":2513.5692900000004},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C172,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C172,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1889.8499999999997},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C172,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":45768.092129672179},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C172,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":238735.02750654684},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C172,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":358},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C172,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":115},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C172,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":65},538,{"$f":"Z172/Y172","v":0.75185912221262041},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":275.34014303793083},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3.3765793417511807},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T172),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":59.312415510529455},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":55.52938662346557},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":34.475675822726174},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T172,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":525.23517198807349},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T172)","v":46},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T172)","v":111172},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69050,"ELGIN",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","non","non","non",1247.3605967169722,1468.0539673727114,null,1188.6148241392079,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS172,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS172,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS172,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS172,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS172,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,3,"-","Capitale Nationale",48,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C173)","v":42},null,4.0063376473908816,216.50271506092565,405.20406173668937,null,55.903879011564989,"",null,null,null,null,"Population desservie par les réseaux de distribution",3,"-","Capitale Nationale",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C173,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":23136.315913343467},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C173,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":5774.9291122307031},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C173,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":3993.5719000000008},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C173,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C173,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":8662.9768018779941},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C173,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":100701.29531876955},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C173,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":680876.58992108738},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C173,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":579},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C173,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":250},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C173,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":145},974,2.1692302076439369,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":216.50271506092565},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":4.0063376473908816},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T173),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":55.491442321409153},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":55.903879011564989},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":54.869176137782809},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T173,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":405.20406173668937},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T173)","v":59},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T173)","v":334632.1375357745},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62053,"ENTRELACS",14,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS173,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS173,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS173,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS173,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS173,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,4,"-","Mauricie",39,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C174)","v":34},null,3.1859351945517234,277.85102734970212,453.61816609358334,null,51.621609555229121,"",null,null,null,null,"Longueur totale des réseaux de distribution (km)",4,"-","Mauricie",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C174,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":7630.4545230281601},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C174,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2395.0438590455392},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C174,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":2476.9941382000002},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C174,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C174,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1395.009},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C174,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":39348.686121999999},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C174,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":237654.98732272603},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C174,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":139},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C174,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":141},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C174,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":57},337,0.56318623386558964,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":277.85102734970212},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3.1859351945517234},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T174),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":50.006777830618972},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":51.621609555229121},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":36.66258171526907},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T174,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":453.61816609358334},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T174)","v":47},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T174)","v":122815},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"06025","ESCUMINAC",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui","oui","non","non","non",819.51154667880814,"",null,762.97913666576142,928.30259251466919,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS174,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS174,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS174,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS174,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",1,1,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS174,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,5,"-","Estrie",58,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C175)","v":49},null,1.5450379656925801,269.28544452291942,416.49317495330098,null,56.185788540167138,"",null,null,null,null,"Volume d'eau distribué (ML/an)",5,"-","Estrie",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C175,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":3536.0019634887317},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C175,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2288.618171206997},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C175,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":1723.5490000000002},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C175,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C175,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1462.3939999999998},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C175,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":36187.292640000014},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C175,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":238042.95837012393},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C175,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":199},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C175,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":103},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C175,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":38},340,0.84847834323248117,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":269.28544452291942},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":1.5450379656925801},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T175),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":59.192512148022999},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":56.185788540167138},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":42.180988181943185},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T175,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":416.49317495330098},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T175)","v":58},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T175)","v":116907},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10005,"ESPRIT-SAINT",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS175,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS175,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS175,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS175,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS175,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,6,"-","Montréal",15,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C176)","v":14},null,18.968218507266833,303.03412346196757,761.57733028157088,null,54.401877767085224,"",null,null,null,null,"Pertes d'eau réelles (ML/an)",6,"-","Montréal",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C176,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":154432.35033301407},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C176,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":8141.6370374397657},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C176,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":5868.8816100000004},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C176,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C176,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":6514.8130000000001},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C176,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":574157.72394017351},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C176,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":2065495.9090345833},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C176,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":1191},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C176,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":975},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C176,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":139},2305,1.1100603884902698,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":303.03412346196757},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":18.968218507266833},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T176),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":50.04890153664423},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":54.401877767085224},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":59.862171934321907},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T176,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":761.57733028157088},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T176)","v":17},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T176)","v":987562.86825126421},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77011,"ESTÉREL",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","oui",867.15381953632277,769.92613883949468,null,664.78957150220003,null,1966.9844753869722,2147.188628417493,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS176,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS176,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":2826},"ND",0,0,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS176,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS176,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS176,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,7,"-","Outaouais",33,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C177)","v":18},null,3.0127963532601418,251.45050189722892,379.41983152326839,null,49.495192560982041,"",null,null,null,null,"Proportion du réseau ausculté",7,"-","Outaouais",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C177,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":8270.5872223718761},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C177,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2745.1530912211465},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C177,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":1546.4299999999992},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C177,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C177,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":747.97500000000002},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C177,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":41821.932000000001},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C177,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":301989.05301398714},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C177,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":330},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C177,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":51},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C177,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":39},420,0.48367853701751806,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":251.45050189722892},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3.0127963532601418},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T177),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":48.790424845697054},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":49.495192560982041},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":85.489158901469878},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T177,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":379.41983152326839},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T177)","v":20},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T177)","v":136939},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46112,"FARNHAM",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",583.47287196395587,551.81977435253032,630.85832802920572,443.98108306802919,446.21872664618127,362.49164621294187,356.05606723735826,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS177,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS177,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":351},"ND",0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS177,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS177,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",8,14,12,16,7,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS177,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,8,"-","Abitibi-Temiscamingue",33,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C178)","v":26},null,2.6551155310868073,220.80070531632251,421.69115956329659,null,48.964408603650092,"",null,null,null,null,"Nombre de fuites réparées",8,"-","Abitibi-Temiscamingue",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C178,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":2340.2615170850745},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C178,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":881.41607763755007},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C178,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":790.72649999999976},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C178,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C178,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":466.67},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C178,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":15461.526214666663},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C178,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":100453.48315453346},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C178,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":91},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C178,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":18},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C178,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":19},128,0.59017877862952639,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":220.80070531632251},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2.6551155310868073},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T178),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":51.197245877106333},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":48.964408603650092},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":42.253547844924903},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T178,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":421.69115956329659},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T178)","v":31},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T178)","v":46414},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80005,"FASSETT",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","non",1146.4049001873771,961.56427911183391,null,861.65437892130103,838.30885300971681,288.30330048027747,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS178,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS178,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,"","",0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS178,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS178,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,"",0,2,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS178,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,9,"-","Côte-Nord",32,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C179)","v":17},null,4.2862025653462403,363.54778031713255,587.64350543666239,null,46.720296226598748,"",null,null,null,null,null,9,"-","Côte-Nord",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C179,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":3133.065106361687},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C179,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":730.9652445482584},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C179,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":618.41399999999999},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C179,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C179,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":394.75099999999998},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C179,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":13816.167416666669},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C179,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":64414.076085453271},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C179,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":62},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C179,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":68},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C179,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":74},204,0.63832804561345635,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":363.54778031713255},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":4.2862025653462403},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T179),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":51.579194913670236},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":46.720296226598748},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":46.14061130569489},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T179,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":587.64350543666239},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T179)","v":25},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T179)","v":28480},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94220,"FERLAND-ET-BOILLEAU",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",353.76590246294069,294.19640271100047,219.85733211503907,228.54786420150359,247.23170659243712,291.60696215341028,256.56879524895214,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS179,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS179,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":207},"ND","","","","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS179,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS179,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS179,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,10,"-","Nord-du-Québec",5,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C180)","v":2},null,5.0731656564894791,816.94465124293151,1408.5020040133281,null,53,"",null,null,null,null,null,10,"-","Nord-du-Québec",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C180,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":466.62099999999998},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C180,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":91.978269900000001},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C180,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":69.876000000000005},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C180,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C180,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":0.5},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C180,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":4973.9650000000001},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C180,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":9675.0315803839367},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C180,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":3},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C180,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":7},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C180,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":1},11,7.1555326578510497E-3,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":816.94465124293151},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":5.0731656564894791},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T180),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":51.938839848675912},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":53},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":45.394699181407063},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T180,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":1408.5020040133281},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T180)","v":2},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T180)","v":3892},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79097,"FERME-NEUVE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","oui","oui","oui",344.86803519061584,356.68131300077539,null,null,null,246.80533505937819,237.68121507614904,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS180,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS180,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":304},"ND","","","","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS180,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS180,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS180,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,11,"-","Gaspésie-Iles-de-la-Madelaine",32,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C181)","v":24},null,6.3216618659361865,452.50945954993642,834.99966072100756,null,55.75,"",null,null,null,null,null,11,"-","Gaspésie-Iles-\nde-la-Madelaine",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C181,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":4293.9658599063268},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C181,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":679.24636764330091},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C181,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":597.66599999999983},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C181,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C181,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":379.83899999999994},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C181,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":14137.481200000002},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C181,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":46386.635860467708},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C181,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":47},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C181,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":61},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C181,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":20},128,0.63553723986306743,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":452.50945954993642},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":6.3216618659361865},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T181),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":54.520612573792825},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":55.75},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":33.160661640448019},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T181,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":834.99966072100756},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T181)","v":29},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T181)","v":22042},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97035,"FERMONT",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","non","non",912.2957226481534,776.14487448161208,null,null,530.14184769682765,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS181,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS181,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.05,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS181,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS181,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",4,15,10,6,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS181,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,12,"-","Chaudière-Appalaches",94,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C182)","v":83},null,2.4704011480442851,225.14961731801091,369.90052657528713,null,59.009422005603263,"",null,null,null,null,null,12,"-","Chaudière-Appalaches",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C182,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":7502.4837422392411},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C182,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3036.9495853653762},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C182,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":2503.4700000000012},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C182,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C182,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1161.127},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C182,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":42463.244910198584},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C182,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":314510.65605481563},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C182,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":390},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C182,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":84},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C182,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":51},525,0.4638070358342618,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":225.14961731801091},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2.4704011480442851},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T182),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":51.635786857565733},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":59.009422005603263},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":47.635881396621464},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T182,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":369.90052657528713},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T182)","v":89},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T182)","v":141016},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95045,"FORESTVILLE",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","non","non",598.99215451743373,519.67162343456494,null,null,704.75519280768765,734.47496202137188,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS182,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS182,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,"",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS182,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS182,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,1,0,0,9,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS182,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,13,"-","Laval",1,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C183)","v":1},null,8.939316314224536,246.67576690252474,483.04541213391167,null,69.098039215686271,"",null,null,null,null,null,13,"-","Laval",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C183,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":22384.112638150971},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C183,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2504.0072250864005},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C183,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":1684.7339999999999},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C183,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C183,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1669.2460000000001},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C183,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":75830.305825729476},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C183,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":430092.61099999998},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C183,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":368},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C183,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":55},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C183,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":251},674,0.99080685734365193,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":246.67576690252474},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":8.939316314224536},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T183),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":41.28},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":69.098039215686271},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":68.633386635516345},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T183,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":483.04541213391167},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T183)","v":1},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T183)","v":174586},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84060,"FORT-COULONGE",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","non",298.35281210477399,218.13927465015192,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS183,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS183,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS183,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS183,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",4,"",0,8,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS183,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,14,"-","Lanaudière",50,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C184)","v":41},null,1.9904429937853689,253.45163342180459,372.66624869331349,null,55.79596118803115,"",null,null,null,null,null,14,"-","Lanaudière",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C184,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":6268.2102627857985},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C184,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3149.1533705595311},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C184,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":2495.8789999999999},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C184,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C184,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1239.7150000000001},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C184,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":55024.150656363636},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C184,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":404520.39383026719},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C184,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":271},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C184,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":39},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C184,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":114},424,0.49670476813980174,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":253.45163342180459},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":1.9904429937853689},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T184),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":46.005841693128225},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":55.79596118803115},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":57.036819493252679},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T184,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":372.66624869331349},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T184)","v":50},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T184)","v":166579},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38047,"FORTIERVILLE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",300.52973299089109,315.23794884818193,315.49820951514801,280.76045302219683,262.40576467916446,251.57515882777281,242.0329947819879,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS184,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS184,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":310},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS184,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS184,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS184,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,15,"-","Laurentides",56,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C185)","v":47},null,3.5841329595911411,255.28942774125903,427.02549566142255,null,57.557513540375083,"",null,null,null,null,null,15,"-","Laurentides",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C185,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":11648.179294234174},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C185,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3249.9294600842422},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C185,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":2275.8240000000001},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C185,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C185,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":1581.395},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C185,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":54500.302120186738},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C185,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":349665.06154020928},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C185,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":289},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C185,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":92},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C185,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":67},448,0.69486700201773066,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":255.28942774125903},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3.5841329595911411},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T185),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":47.130196963612569},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":57.557513540375083},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":61.126870970690177},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T185,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":427.02549566142255},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T185)","v":76},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T185)","v":148687},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22010,"FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",415.06871419310198,512.3759892943425,308.84184308841844,286.10083428130582,327.72589123437643,510.70161266160113,280.61908185516921,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS185,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS185,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":273},"ND",0.3,0,0,0,0.11,0.11,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS185,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3455095314145911},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS185,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3455095314145911},"ND",19,13,14,25,15,11,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":12},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS185,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,16,"-","Montérégie",127,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C186)","v":90},null,3.6241716331848322,259.49987320148404,452.13680930557217,null,58.286519686243054,"",null,null,null,null,null,16,"-","Montérégie",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C186,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":30178.330189096545},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C186,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":8326.9594388874393},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C186,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":6656.489999999998},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C186,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C186,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":5090.0569999999989},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C186,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":177659.6288591552},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C186,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":1076529.7122141796},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C186,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":1054},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C186,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":317},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C186,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":111},1482,0.76467582765090913,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":259.49987320148404},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":3.6241716331848322},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T186),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":47.758162846891842},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":58.286519686243054},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":51.796367154461301},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T186,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":452.13680930557217},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T186)","v":100},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T186)","v":458699},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26005,"FRAMPTON",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",693.60730593607309,467.81556528527307,527.4620490063669,500.9766560465842,417.49830146190357,354.84510486044576,274.5917374458532,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS186,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS186,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":300},"ND",0.75,0.5,0.5,0.5,0.1,0.1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS186,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS186,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,0,1,3,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS186,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,17,"-","Centre-du-Québec",56,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,\">0\",'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!C187)","v":47},null,2.6119851110668182,220.67348436363955,475.18625774178389,null,58.043899534735857,"",null,null,null,null,null,17,"-","Centre-du-Québec",{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C187,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)","v":4760.4423538588599},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C187,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":1822.5380893976624},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C187,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111)","v":2000.90346},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C187,'État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111)+SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,$C187,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)","v":918.80799999999999},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,C187,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)","v":33758.818127448729},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,$C187,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":194639.28337801536},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C187,'État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)","v":218},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C187,'État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)","v":47},{"$f":"SUMIF('État & Plan d''action'!$D$4:$D$1111,C187,'État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)","v":43},308,0.45919656713472823,{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":220.67348436363955},{"$f":"SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111)","v":2.6119851110668182},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111=T187),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":49.214681496812773},{"$f":"AVERAGEIF(Indicateurs!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,Indicateurs!$H$4:$H$1111)","v":58.043899534735857},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111))","v":31.753156146773819},{"$f":"(SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111)*1000000/365)/SUMIF('Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!$T187,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111)","v":475.18625774178389},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T187)","v":53},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$D$4:$D$1111,Évolution!T187)","v":90353},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69010,"FRANKLIN",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",513.31376386170905,509.89445807713713,534.5432537710351,356.27574701887806,361.8809194038177,326.54716817748852,471.34941218138403,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS187,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS187,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":391},"ND",0,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS187,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS187,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS187,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,"Tout le Québec",null,null,{"$f":"SUM(F171:F187)","v":800},{"$f":"SUM(G171:H187)","v":626},null,6.0350627662125476,268.26752182790943,{"$f":"AM188","v":536.32018669637057},null,55.81464743270201,{"$f":"IF($N$169=$S$170,\"\",IF($N$169=$S$171,TEXT(AN188,\"#\"),IF($N$169=$S$172,TEXT(AO188,\"# ###\"),IF($N$169=$S$173,TEXT(AB188,\"# ###\"),IF($N$169=$S$174,Y188,IF($N$169=$S$175,AA188,IF($N$169=$S$176,W188,IF($N$169=$S$177,TEXT(AG188,\"0%\"),IF($N$169=$S$178,TEXT(AF188,\"# ###\"))))))))))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"Total",{"$f":"SUM(W171:W187)","v":302889.25079338113},{"$f":"SUM(X171:X187)","v":50188.251974629711},38917.348898200013,{"$f":"SUM(Z171:Z187)","v":34274.748801877984},{"$f":"SUM(AA171:AA187)","v":1345132.2344254602},{"$f":"SUM(AB171:AB187)","v":6871443.3734951671},{"$f":"SUM(AC171:AC187)","v":5694},{"$f":"SUM(AD171:AD187)","v":2517},{"$f":"SUM(AE171:AE187)","v":1275},{"$f":"SUM(AF171:AF187)","v":9486},0.88070615733702362,{"$f":"SUMPRODUCT(AB171:AB187,AH171:AH187)/SUM(AB171:AB187)","v":268.26752182790943},{"$f":"W188/X188","v":6.0350627662125476},{"$f":"(SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT('Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUM('Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUM('Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":50.092751162557761},{"$f":"AVERAGE(Indicateurs!H4:H1111)","v":55.81464743270201},null,{"$f":"SUMPRODUCT(AB171:AB187,AM171:AM187)/SUM(AB171:AB187)","v":536.32018669637057},{"$f":"SUM(AN171:AN187)","v":770},3146324.0057870387,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96015,"FRANQUELIN",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","non",502.59543378995431,480.5826958105647,null,null,462.66010311573149,297.8207515980036,374.02254566210041,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS188,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS188,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS188,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS188,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS188,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Volume Res","Volume Pertes","Volume Non ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46010,"FRELIGHSBURG",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","non",217.68771768771768,366.2543162694023,null,251.6496393599061,363.53519400078108,333.07884754655447,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS189,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS189,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS189,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS189,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",1,1,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS189,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30025,"FRONTENAC",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","non",390.63753373994842,429.70690511674115,null,269.35969998632623,252.38263203745379,245.21603366934801,212.05421651927634,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS190,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS190,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS190,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS190,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",1,2,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS190,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85055,"FUGÈREVILLE",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",337.22201968647465,337.40343968846901,331.6879530407536,305.2596447627854,407.05620513463521,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS191,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS191,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS191,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS191,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS191,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87020,"GALLICHAN",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS192,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS192,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS192,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS192,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS192,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"03005","GASPÉ",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",567.91536687915368,509.05697127089769,473.08084877786723,436.67293401378816,691.75391727770511,"",869.66907510615408,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS193,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS193,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":859},"ND",0.2,0.4,0.4,0.9,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS193,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99931641070045119},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS193,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99931641070045119},"ND",5,11,2,3,"",25,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":8},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS193,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,81017,"GATINEAU",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,406.07957033718475,365.93907208136113,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS194,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS194,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":374},"ND",0.69,0.69,"","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS194,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.44994802494802499},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS194,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3966438966438968},"ND",293,330,0,0,329,240,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":301},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":19},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS194,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":30}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92055,"GIRARDVILLE",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","oui","oui",499.37578027465673,518.49471046026531,null,286.44609813568178,299.45346472936677,"",214.30448478914062,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS195,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS195,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":385},"ND",1,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS195,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS195,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,2,2,3,"",1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS195,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96010,"GODBOUT",9,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS196,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS196,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS196,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS196,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS196,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,{"$f":"MATCH(N197,'Audit de l''eau'!E3:M3,0)","v":{"$error":"#N/A"}},"Classes de population desservie par un réseau de distribution d'eau potable",null,null,"Nombre de municipalité","Nombre de formulaires importés",null,"Indice de fuites dans les infrastructures","Consommation résidentielle\n(l/pers/d)","Quantité d'eau distribuée\n(l/pers/d)",null,"Résultat de valitdité des données","Choisir un indicateur dans la liste ↓",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pertes d'eau réelles\n(ML/an)","Pertes d'eau réelles inévitables\n(ML/an)","Longueur totale des réseaux de distribution\n(km)","Longueur des réseaux auscultés (km)","Volume d'eau distribué\n(ML/an)","Population desservie par les réseaux de distribution\n(pers)","Fuites conduites - Nbr de réparation","Fuites branchements de service côté public - Nbr de réparation","Fuites branchements de service côté privé - Nbr de réparation","Nbr de réparations","Proportion du réseau ausculté","Consommation résidentielle\n(L/pers/d)","IFI moyen","Pression moyenne","Résultat de validité des données","Densité des branchements de service","Quantité d'eau distribuée","Nombre de réseaux de distribution d'eau potable distincts","Logements résidentiels desservis\n(log)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69060,"GODMANCHESTER",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","oui","non","non","non","","",null,null,357.40987935285278,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS197,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS197,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS197,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS197,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS197,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,"Total","Total",null,"Moy. Pondérée","Moy. Pondérée","Moy. Pondérée",null,"Moyenne","Total",null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","TOTAL","MOY. PONDÉRÉE","TOTAL","MOY. PONDÉRÉE","MOY. PONDÉRÉE","MOYENNE",null,"MOY. PONDÉRÉE","Total","Total",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76025,"GORE",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS198,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS198,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS198,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS198,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS198,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(C199<=$X$28,$X$28<999),$W$20,\"\")","v":""},0,"à","       0 à 999 pers",381,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"<1000\")+COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":298},null,{"$f":"AI199","v":2.1355658888329949},{"$f":"AH199","v":252.29707053455331},{"$f":"AM199","v":424.96270586313614},null,{"$f":"AK199","v":53.783481995245687},{"$f":"IF($N$197=$S$170,\"\",IF($N$197=$S$171,TEXT(AN199,\"#\"),IF($N$197=$S$172,TEXT(AO199,\"# ###\"),IF($N$197=$S$173,TEXT(AB199,\"# ###\"),IF($N$197=$S$174,Y199,IF($N$197=$S$175,AA199,IF($N$197=$S$176,W199,IF($N$197=$S$177,TEXT(AG199,\"0%\"),IF($N$197=$S$178,TEXT(AF199,\"# ###\"))))))))))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"0 à 999 pers",{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":4482.488997260004},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":2098.970123422187},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":2587.7605000000012},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")+SUMIFS('État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":856.42000000000007},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":21021.966517131656},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":135528.195814454},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":187},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":144},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":142},{"$f":"SUM(AC199:AE199)","v":473},{"$f":"Z199/Y199","v":0.33095025602253364},{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":252.29707053455331},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!L4:L1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")/SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":2.1355658888329949},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<1000),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\",'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":48.690668274897369},{"$f":"AVERAGEIFS(Indicateurs!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":53.783481995245687},null,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")","v":424.96270586313614},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":328},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!F4:F1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":66451},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,99060,"GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES",10,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","oui","oui","non","non","non",4252.590787948483,"",null,892,857.52079932315371,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS199,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS199,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS199,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS199,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",17,18,13,9,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS199,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(C200<=$X$28,$X$28<4999),$W$20,\"\")","v":""},1000,"à","  1 000 à 4 999 pers",268,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"<5000\")-G199+COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":204},null,{"$f":"AI200","v":2.7703483918973189},{"$f":"AH200","v":259.39544421898768},{"$f":"AM200","v":486.95955551473014},null,{"$f":"AK200","v":57.86720110953123},"",null,null,null,null,null,null,null,"1 000 à 4 999 pers",{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($W$199:$W199)","v":15331.607574506819},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($X$199:$X199)","v":5534.1803288526826},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($Y$199:$Y199)","v":5717.5674499999977},{"$f":"(SUMIFS('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\"))+(SUMIFS('État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\"))-Z199","v":2509.0919999999996},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($AA$199:$AA199)","v":83493.820505769007},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($AB$199:$AB199)","v":469751.93437716737},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($AC$199:$AC199)","v":591},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($AD$199:$AD199)","v":318},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-SUM($AE$199:$AE199)","v":299},{"$f":"SUM(AC200:AE200)","v":1208},{"$f":"Z200/Y200","v":0.43883907307468678},{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")","v":259.39544421898768},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")/SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")","v":2.7703483918973189},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<5000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=1000),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIFS('Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\"))","v":48.987534274071592},{"$f":"AVERAGEIFS(Indicateurs!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")","v":57.86720110953123},null,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=1000\")","v":486.95955551473014},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-AN199+SUMIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":254},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<5000\")-AO199+SUMIFS('Audit de l''eau'!F4:F1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":210966},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83032,"GRACEFIELD",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","","",null,null,null,700.46033151686379,582.71953374176826,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS200,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS200,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.1,1,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS200,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS200,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,2,6,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS200,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,{"$f":"IF(AND(C201<=$X$28,$X$28<9999),$W$20,\"\")","v":""},5000,"à","  5 000 à 9 999 pers",63,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"<10000\")-SUM(G199:H200)+COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":52},null,3.2128235018489506,307.91181138671544,500.8458084231163,null,55.898443983433097,"",null,null,null,null,null,null,null,"5 000 à 9 999 pers",{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($W$199:$W200)","v":13485.734451223194},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($X$199:$X200)","v":4197.4713031893152},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($Y$199:$Y200)","v":3402.5889782000067},{"$f":"(SUMIFS('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\"))+(SUMIFS('État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\"))-SUM(Z199:Z200)","v":1782.4349999999986},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($AA$199:$AA200)","v":66883.296489142798},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($AB$199:$AB200)","v":365864.9131283724},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($AC$199:$AC200)","v":326},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($AD$199:$AD200)","v":151},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM($AE$199:$AE200)","v":109},586,0.52384669774100046,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")","v":307.91181138671544},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")/SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")","v":3.2128235018489506},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<10000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=5000),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIFS('Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\"))","v":52.3902449924324},{"$f":"AVERAGEIFS(Indicateurs!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")","v":55.898443983433097},null,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=5000\")","v":500.8458084231163},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM(AN199:AN200)+SUMIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":73},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<10000\")-SUM(AO199:AO200)+SUMIFS('Audit de l''eau'!F4:F1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":166128},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47017,"GRANBY",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",599.02619709338956,562.55713824513543,535.87783811994177,517.45244910313238,477.2835955437705,453.62045727177099,441.24235879594914,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS201,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS201,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":425},"ND",0.6,0.4,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS201,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS201,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},"ND",51,55,62,72,55,35,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":39},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS201,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":20}]
[null,{"$f":"IF(AND(C202<=$X$28,$X$28<49999),$W$20,\"\")","v":""},10000,"à","10 000 à 49 999 pers",69,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"<50000\")-SUM(G199:H201)+COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":55},null,3.4822669435277649,275.45075354666716,465.81363545701294,null,57.034460419722976,"",null,null,null,null,null,null,null,"10 000 à 49 999 pers",{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($W$199:$W201)","v":39282.766691177101},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($X$199:$X201)","v":11280.802801229565},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($Y$199:$Y201)","v":8636.7555099999936},{"$f":"(SUMIFS('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\"))+(SUMIFS('État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\"))-SUM(Z199:Z201)","v":7016.444000000005},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($AA$199:$AA201)","v":220436.52399478172},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($AB$199:$AB201)","v":1296517.8264585594},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($AC$199:$AC201)","v":1156},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($AD$199:$AD201)","v":371},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM($AE$199:$AE201)","v":159},1686,0.81239349566814478,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")","v":275.45075354666716},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")/SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")","v":3.4822669435277649},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<50000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=10000),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIFS('Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\"))","v":49.813541624231128},{"$f":"AVERAGEIFS(Indicateurs!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")","v":57.034460419722976},null,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=10000\")","v":465.81363545701294},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM(AN199:AN201)+SUMIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":76},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<50000\")-SUM(AO199:AO201)+SUMIFS('Audit de l''eau'!F4:F1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":557721},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02015","GRANDE-RIVIÈRE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","non","oui",1854.0264613246445,2564.6049470710914,null,2451.8212259103366,3714.9363841300196,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS202,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS202,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":846},"ND",0,"",0.2,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS202,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.49684297691750334},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS202,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2007038608839664},"ND",2,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS202,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(AND(C203<=$X$28,$X$28<99999),$W$20,\"\")","v":""},50000,"à","50 000 à 99 999 pers",9,{"$f":"COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"<100000\")-SUM(G199:H202)+COUNTIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,\">0\",'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":7},null,2.5105162369800711,214.73075751277716,381.7859464232032,null,60.984298999057501,"",null,null,null,null,null,null,null,"50 000 à 99 999 pers",{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($W$199:$W202)","v":8257.274234196404},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($X$199:$X202)","v":3289.0742201011308},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($Y$199:$Y202)","v":2501.9334600000002},{"$f":"(SUMIFS('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\"))+(SUMIFS('État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\"))-SUM(Z199:Z202)","v":1809.1240000000034},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($AA$199:$AA202)","v":72714.754999999946},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($AB$199:$AB202)","v":521806.81011365773},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($AC$199:$AC202)","v":392},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($AD$199:$AD202)","v":53},{"$f":"SUMIFS('État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM($AE$199:$AE202)","v":30},475,0.72309037347460203,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")","v":214.73075751277716},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")/SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")","v":2.5105162369800711},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111<100000),--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=50000),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIFS('Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")+SUMIFS('Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\"))","v":44.936472120058632},{"$f":"AVERAGEIFS(Indicateurs!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")","v":60.984298999057501},null,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\",'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=50000\")","v":381.7859464232032},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM(AN199:AN202)+SUMIFS('Audit de l''eau'!E4:E1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":16},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\"<100000\")-SUM(AO199:AO202)+SUMIFS('Audit de l''eau'!F4:F1111,'Audit de l''eau'!H4:H1111,\"\")","v":219221},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35040,"GRANDES-PILES",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","non","non","oui",460.88941830454638,467.52155409195257,548.03013698630127,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS203,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS203,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":551},"ND",0.95,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS203,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS203,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS203,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,{"$f":"IF(C204<=$X$28,$W$20,\"\")","v":"TOUT LE QUÉBEC"},100000,"et","100 000 pers et plus",10,{"$f":"COUNT('Audit de l''eau'!E4:E1111)-SUM(G199:H203)","v":10},null,9.3346091578429711,270.82763821619204,591.02611992098389,null,57.069643067489608,"",null,null,null,null,null,null,null,"100 000 pers et plus",{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$L$4:$L$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":222049.37884501749},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":23787.753197834838},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$I$4:$I$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":16070.743000000002},{"$f":"SUM('État & Plan d''action'!$S$4:$S$1111,'État & Plan d''action'!$U$4:$U$1111)-SUM(Z199:Z203)","v":20301.233801877999},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":880581.87191863474},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":4081973.6936029596},{"$f":"SUM('État & Plan d''action'!$AK$4:$AK$1111)-SUM(AC199:AC203)","v":3042},{"$f":"SUM('État & Plan d''action'!$AL$4:$AL$1111)-SUM(AD199:AD203)","v":1480},{"$f":"SUM('État & Plan d''action'!$AM$4:$AM$1111)-SUM(AE199:AE203)","v":536},5058,1.2632417680923649,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$K$4:$K$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":270.82763821619204},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!L4:L1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")/SUMIFS('Audit de l''eau'!$M$4:$M$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":9.3346091578429711},{"$f":"(SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111,'Audit de l''eau'!$V$4:$V$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111,'Audit de l''eau'!$AX$4:$AX$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111,'Audit de l''eau'!$BZ$4:$BZ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111,'Audit de l''eau'!$DB$4:$DB$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111,'Audit de l''eau'!$ED$4:$ED$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111,'Audit de l''eau'!$FF$4:$FF$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111,'Audit de l''eau'!$GH$4:$GH$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111,'Audit de l''eau'!$HJ$4:$HJ$1111)+SUMPRODUCT(--('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111>=100000),'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111,'Audit de l''eau'!$IL$4:$IL$1111))/(SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$T$4:$T$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$AV$4:$AV$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$BX$4:$BX$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$CZ$4:$CZ$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$EB$4:$EB$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$FD$4:$FD$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$GF$4:$GF$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$HH$4:$HH$1111)+SUMIF('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\",'Audit de l''eau'!$IJ$4:$IJ$1111))","v":51.016646526055048},{"$f":"AVERAGEIFS(Indicateurs!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":57.069643067489608},null,{"$f":"(SUMIFS('Audit de l''eau'!$J$4:$J$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")*1000000/365)/SUMIFS('Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":591.02611992098389},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$E$4:$E$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":23},{"$f":"SUMIFS('Audit de l''eau'!$F$4:$F$1111,'Audit de l''eau'!$H$4:$H$1111,\">=100000\")","v":1925837.0057870387},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"03020","GRANDE-VALLÉE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","oui",1365.0282030620467,1442.671734358657,null,328.67792981960616,323.03363977628425,1212.6100143572962,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS204,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS204,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":910},"ND",0.3,"",0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS204,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS204,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,"",2,0,4,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS204,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,"Tout le Québec",null,null,{"$f":"SUM(F199:F204)","v":800},{"$f":"SUM(G199:H204)","v":626},null,6.0350627662125476,268.26752182790932,{"$f":"CS7","v":536.32018669637034},null,55.81464743270201,{"$f":"IF($N$197=$S$170,\"\",IF($N$197=$S$171,TEXT(AN205,\"#\"),IF($N$197=$S$172,TEXT(AO205,\"# ###\"),IF($N$197=$S$173,TEXT(AB205,\"# ###\"),IF($N$197=$S$174,Y205,IF($N$197=$S$175,AA205,IF($N$197=$S$176,W205,IF($N$197=$S$177,TEXT(AG205,\"0%\"),IF($N$197=$S$178,TEXT(AF205,\"# ###\"))))))))))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(W199:W204)","v":302889.25079338101},50188.251974629718,38917.348898199998,{"$f":"SUM(Z199:Z204)","v":34274.748801878006},{"$f":"SUM(AA199:AA204)","v":1345132.23442546},6871443.3734951708,5694,2517,1275,9486,0.88070615733702451,{"$f":"SUMPRODUCT(AB199:AB204,AH199:AH204)/SUM(AB199:AB204)","v":268.26752182790932},{"$f":"AI188","v":6.0350627662125476},50.092751162557761,{"$f":"AK188","v":55.81464743270201},null,{"$f":"SUMPRODUCT(AB199:AB204,AM199:AM204)/SUM(AB199:AB204)","v":536.32018669637057},{"$f":"SUM(AN199:AN204)","v":770},{"$f":"SUM(AO199:AO204)","v":3146324.0057870387},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"09060","GRAND-MÉTIS",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui",403.69344413665743,312.69981149390253,null,null,247.86671246285505,287,299,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS205,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS205,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":309},"ND",0,"","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS205,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS205,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS205,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83095,"GRAND-REMOUS",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS206,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS206,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS206,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS206,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS206,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,"↑ Haut de page",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50065,"GRAND-SAINT-ESPRIT",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",343.42212937521208,345.46434464862801,268.82038998088734,270.23418515848215,259.5529920692141,243.64234335585604,180.65610346631206,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS207,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS207,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":310},"ND",0,0,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS207,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS207,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,0,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS207,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76055,"GRENVILLE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,508.79953177806647,496.86774087638827,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS208,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS208,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":499},"ND",1,0,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS208,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS208,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,1,4,1,4,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS208,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76052,"GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",540.5957477655711,534.42729006744719,462.36693286932535,518.29757287114774,618.4599957949896,432.09551795418059,308.44254292424154,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS209,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS209,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":353},"ND",0,1,"",1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS209,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS209,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,0,0,1,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS209,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98014,"GROS-MÉCATINA",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","non","non","oui",451.91117644325607,400.22110984580564,250.80168799079584,null,null,null,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS210,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS210,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":385},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS210,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS210,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS210,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01042","GROSSE-ÎLE",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui","non","non","non",509.92716589937436,517.20152151656532,null,null,540.83460813769921,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS211,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS211,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.3,"","",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS211,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS211,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",23,"",0,42,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS211,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"08015","GROSSES-ROCHES",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","","",null,null,null,"",332.0004029008864,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS212,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS212,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":461},"ND","","","","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS212,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS212,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,"",17,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS212,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85095,"GUÉRIN",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","","",null,null,508.58184689706422,619.74324922532094,428.1162883313421,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS213,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS213,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.2,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS213,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS213,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,1,4,3,3,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS213,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39010,"HAM-NORD",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",187.45305413615949,295.19469940506497,null,184.61844262973946,165.57645670839614,218.78456804038856,200.05853368744758,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS214,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS214,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":233},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS214,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.25306845501708214},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS214,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.50613691003416428},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS214,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41075,"HAMPDEN",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS215,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS215,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS215,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS215,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS215,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66062,"HAMPSTEAD",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",921,941.14353287169013,923,892,857.52079932315371,818,785.54597409430369,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS216,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS216,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":572},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS216,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS216,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",7,15,10,6,4,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS216,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40005,"HAM-SUD",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS217,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS217,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS217,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS217,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS217,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76065,"HARRINGTON",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",3659.177549947774,1028.2674470890397,462.16159416136486,1487.0178254141113,2037.332110582526,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS218,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS218,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS218,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS218,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS218,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45055,"HATLEY (CT)",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","non",756.68623613829084,151.19846195999426,null,176.83607960778295,738,708.94221604156212,567,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS219,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS219,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"",0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS219,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS219,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,2,2,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS219,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45043,"HATLEY (M)",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","oui","oui","oui",297.96968311035187,"",null,null,null,218.46711552345889,241.46155491291853,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS220,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS220,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":295},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS220,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":4.9910161708923935E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS220,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS220,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69005,"HAVELOCK",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",320.80379137437319,207.80931848125527,309.00377454514614,344.76361535899349,317.50050297412116,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS221,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS221,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS221,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS221,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS221,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98040,"HAVRE-SAINT-PIERRE",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non",399.97012864326177,424.36247723132971,352.68959048987949,396.27835717630319,482.40677548003583,556.51665624901386,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS222,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS222,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS222,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS222,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,5,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS222,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93020,"HÉBERTVILLE",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",461.0601864138805,618.24414380321218,623.20226933319111,553.83481993847101,541.17577040975516,524.48812821033789,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS223,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS223,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":552},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS223,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS223,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","","",0,0,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS223,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93025,"HÉBERTVILLE-STATION",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","non",676.10055168822487,664.19543633863054,null,616.85811357537227,520.94005449302836,522.16311841029028,516.20630059731366,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS224,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS224,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.6,0.6,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS224,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS224,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",6,6,6,4,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS224,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68015,"HEMMINGFORD (CT)",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS225,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS225,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS225,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS225,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS225,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[{"$f":"W21","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68010,"HEMMINGFORD (VL)",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,326.50639276511561,286.53029062537985,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS226,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS226,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":327},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS226,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.59753687091379049},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS226,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.59753687091379049},"ND",4,1,4,1,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS226,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56042,"HENRYVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",340.55272776961704,324.33261109521277,394.01448481488114,255.91752983761322,309.11901081916534,293.0719905865331,282.41933657873881,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS227,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS227,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.5,0,0,0.25,0.1,0.1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS227,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS227,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,1,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS227,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35035,"HÉROUXVILLE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","non","oui",408.67311623714244,497.98547965042269,null,null,440.81235202097082,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS228,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS228,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":453},"ND",0,"","",0.75,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS228,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0982294751433432},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS228,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0982294751433432},"ND",4,"",0,10,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS228,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69045,"HINCHINBROOKE",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS229,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS229,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS229,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS229,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS229,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19070,"HONFLEUR",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",259.84203534544952,286.1524504622555,295.59183569002244,222.8785925540144,220.52998543536449,257.2301413143029,170.85111161015044,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS230,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS230,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":210},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS230,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS230,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS230,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05025","HOPE",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS231,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS231,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS231,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS231,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS231,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05020","HOPE TOWN",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS232,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS232,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS232,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS232,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS232,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69025,"HOWICK",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS233,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS233,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.02,"","",0.5,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS233,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS233,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,1,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS233,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78065,"HUBERDEAU",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",382.45925875285207,317.17747683535282,303.25648773004383,319.19686312896596,332.99767572942199,472.12548486650252,430.73129043842323,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS234,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS234,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":453},"ND",1,0.1,0.1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS234,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99939649969824973},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS234,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99939649969824973},"ND",1,0,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS234,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71100,"HUDSON",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",343.33110426797214,294.61189225605091,null,307.36509853601382,301.94380846242512,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS235,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS235,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS235,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS235,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",50,25,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS235,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"COÛTS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69055,"HUNTINGDON",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS236,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS236,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.01,"",0,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS236,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS236,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",10,"",4,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS236,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32058,"INVERNESS",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS237,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS237,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS237,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS237,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS237,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W20","v":"TOUT LE QUÉBEC"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31040,"IRLANDE",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS238,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS238,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS238,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS238,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS238,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"W21","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78042,"IVRY-SUR-LE-LAC",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",367.87873996067162,368.70776922066352,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS239,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS239,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS239,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS239,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS239,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Évaluation du coût des services d'eau de l'année 2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,61025,"JOLIETTE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",693.06688217863007,746.5505887609695,693.37468489780406,658.04526100777002,412.10684674560821,733.25526597179669,719.89809874387936,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS240,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS240,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":627},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS240,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0442692822389135},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS240,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0442692822389135},"ND",13,10,21,21,15,12,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":18},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS240,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Maintien [$ estimé]","Légende du graphique",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14050,"KAMOURASKA",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",356.9956436070371,242.73154760897739,329.46874447767834,355.10087067222776,473.12274968029817,327.01893580201431,277.88019449722844,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS241,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS241,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":490},"ND",0.95,0.95,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS241,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS241,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,0,1,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS241,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Total des coûts de fonctionnement des services d'eau [$ estimé]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),4):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),19))))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISERROR(IF(X242=0,\"\",TEXT(IF(X242=\"\",\"\",X242),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X242=\"\",\"\",X242)/SUM($X$242:$X$246),\"0%\")&\")\")),\"ND\",IF(X242=0,\"\",TEXT(IF(X242=\"\",\"\",X242),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X242=\"\",\"\",X242)/SUM($X$242:$X$246),\"0%\")&\")\"))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83015,"KAZABAZUA",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",156.31776590680698,259.09933068192839,200.16609871138093,200,4545.3494620930205,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS242,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS242,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS242,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS242,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS242,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Maintien [$ estimé]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),34):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),43))))/10","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(ISERROR(IF(X243=0,\"\",TEXT(IF(X243=\"\",\"\",X243),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X243=\"\",\"\",X243)/SUM($X$242:$X$246),\"0%\")&\")\")),\"ND\",IF(X243=0,\"\",TEXT(IF(X243=\"\",\"\",X243),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X243=\"\",\"\",X243)/SUM($X$242:$X$246),\"0%\")&\")\"))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79025,"KIAMIKA",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",2213.0453444299751,980.97293417855167,null,964.43135464231341,1151.5220700152208,417.79700979168399,445.89041095890411,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS243,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS243,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":752},"ND",0,1,1,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS243,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS243,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,1,2,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS243,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rattrapage [$ estimé]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),44)))/10","v":{"$error":"#VALUE!"}},{"$f":"IF(ISERROR(IF(X244=0,\"\",TEXT(IF(X244=\"\",\"\",X244),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X244=\"\",\"\",X244)/SUM($X$242:$X$246),\"0%\")&\")\")),\"ND\",IF(X244=0,\"\",TEXT(IF(X244=\"\",\"\",X244),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X244=\"\",\"\",X244)/SUM($X$242:$X$246),\"0%\")&\")\"))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42070,"KINGSBURY",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","oui",854.70085470085473,633.98140321217249,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS244,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS244,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":184},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS244,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99212034383954162},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS244,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS244,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amélioration des services [$ estimé]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),45):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),54))))/10","v":{"$error":"#VALUE!"}},"ND",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39097,"KINGSEY FALLS",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","oui","oui",331.41231783015064,438.2447321369317,null,323.30291736730942,348.8043586450267,"",333.61467921866426,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS245,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS245,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":389},"ND",1,"",1,0,0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS245,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS245,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,1,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS245,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Agrandissement et nouvelles infrastructures [$ estimé]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),55):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),64))))/10","v":{"$error":"#VALUE!"}},"ND",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31105,"KINNEAR'S MILLS",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS246,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS246,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS246,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS246,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS246,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85010,"KIPAWA",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",452.11116748407466,535.1266491561754,551.02335894884152,null,590.42900167936602,202.76678600590415,127.66785049890073,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS247,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS247,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":154},"ND",0,1E-3,"",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS247,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS247,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS247,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revenus affectés aux services d'eau de l'année 2018",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66102,"KIRKLAND",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",532.27049748402567,522.37515292143212,null,403.79657806880164,548.4040133423706,572,600.33500239023624,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS248,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS248,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":558},"ND",0,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS248,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS248,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5},"ND",9,"",10,9,12,12,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS248,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"[$]","Légende du graphique",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90017,"LA BOSTONNAIS",4,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS249,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS249,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS249,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS249,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",13,3,8,8,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS249,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tarification volumétrique [$]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),20):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),21))))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISERROR(IF(X250=0,\"\",TEXT(IF(X250=\"\",\"\",X250),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X250=\"\",\"\",X250)/SUM($X$250:$X$255),\"0%\")&\")\")),\"ND\",IF(X250=0,\"\",TEXT(IF(X250=\"\",\"\",X250),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X250=\"\",\"\",X250)/SUM($X$250:$X$255),\"0%\")&\")\"))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78115,"LA CONCEPTION",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",640.79701120797017,589.29593695401661,503.21756343188628,488.07623087276374,558.63213829750532,451.18893990981343,262.76345081980531,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS250,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS250,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":419},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS250,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS250,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.66730219256434697},"ND",0,2,4,2,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS250,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tarification non volumétrique [$]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),22):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),23))))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISERROR(IF(X251=0,\"\",TEXT(IF(X251=\"\",\"\",X251),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X251=\"\",\"\",X251)/SUM($X$250:$X$255),\"0%\")&\")\")),\"ND\",IF(X251=0,\"\",TEXT(IF(X251=\"\",\"\",X251),\"# ##0\")&\" ( \"&TEXT(IF(X251=\"\",\"\",X251)/SUM($X$250:$X$255),\"0%\")&\")\"))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88030,"LA CORNE",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS251,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS251,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.8,0.2,0.2,0.2,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS251,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS251,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,1,3,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS251,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés - portion pour les services d'eau [$]",{"$f":"IF($W$21=\"\",\"ND\",IF(AE$25=\"non\",\"ND\",SUM(INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),30):INDEX(Coût!$B$4:$BA$1111,MATCH($W$21,Coût!$B$4:$B$1111,0),31))))","v":"ND"},{"$f":"IF(ISERROR(IF(X255=0,\"\",TEXT(IF(X255=\"\",\"\",X255),\"# ##0\")&\" | \"&TEXT(IF(X255=\"\",\"\",X255)/SUM($X$250:$X$255),\"0%\"))),\"ND\",IF(X255=0,\"\",TEXT(IF(X255=\"\",\"\",X255),\"# ##0\")&\" | \"&TEXT(IF(X255=\"\",\"\",X255)/SUM($X$250:$X$255),\"0%\")))","v":"ND"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79047,"LA MACAZA",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",417.73270426783222,265.16553998397234,null,340.77723464631276,317.731160083389,263.27615009656313,265.6545663189205,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS255,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS255,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":207},"ND",0,1,0,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS255,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS255,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS255,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78130,"LA MINERVE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS258,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS258,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":453},"ND",0,0,1,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS258,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS258,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS258,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,82035,"LA PÊCHE",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS262,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS262,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS262,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS262,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS262,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67015,"LA PRAIRIE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",570.87743983613552,575.5196469202732,565.20669793215984,545.99143088233257,479.77229770036359,437.71336905675366,391.80061099903548,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS264,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS264,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":407},"ND",0.48,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS264,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS264,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",4,12,11,14,14,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS264,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10010,"LA TRINITÉ-DES-MONTS",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS269,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS269,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS269,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS269,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS269,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,90012,"LA TUQUE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",1326.7670911449081,1164.1424423382755,1306.4064114499577,1396.7515316414497,1366.8358643075112,1290.1585071842233,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS270,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS270,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1140},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS270,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99999845657534858},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS270,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3516468791101428},"ND","","",0,0,5,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":8},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS270,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78120,"LABELLE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,485.25660865803343,502.75109270791404,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS273,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS273,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":538},"ND",0.1,0,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS273,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS273,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,1,7,10,2,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS273,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22040,"LAC-BEAUPORT",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",324.65292082525309,328.43275593046627,294.14211540595454,282.33405789722036,288.30340482468881,306.90365140091683,375.6168941090682,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS277,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS277,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":283},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS277,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS277,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,1,3,1,1,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS277,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13060,"LAC-DES-AIGLES",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","","",null,null,279.70006081977499,276.00825611784273,283.70165487434866,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS281,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS281,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":272},"ND","","","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS281,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS281,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS281,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77055,"LAC-DES-SEIZE-ÎLES",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS284,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS284,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS284,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS284,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS284,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28053,"LAC-ETCHEMIN",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",386.91663020430138,336.51089403295964,385.08297177255656,425.50414052427345,459.76854196032275,430.94521482192624,330.68932214092064,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS288,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS288,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":353},"ND",0,0,0,0.85,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS288,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS288,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",4,2,3,2,1,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS288,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30030,"LAC-MÉGANTIC",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",504.89335993740946,521.74402201071621,578.28302568883896,514.03477240490781,450.30471929613213,436.84441016600084,443.76705262682822,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS291,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS291,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":472},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS291,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99328009849015964},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS291,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99328009849015964},"ND",19,63,7,10,3,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS291,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79060,"LAC-SAGUAY",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS294,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS294,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS294,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS294,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS294,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34120,"LAC-SERGENT",3,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS298,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS298,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS298,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS298,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS298,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80095,"LAC-SIMON",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",522.9237418956468,451.06460685540236,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS299,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS299,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS299,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS299,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS299,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93060,"LAMARCHE",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","non",333.86706620769081,358.74421812750472,147.48810038158652,120.01651255816628,100.12123023567106,"",503.69263145472956,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS303,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS303,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS303,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS303,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,0,0,"",4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS303,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88035,"LANDRIENNE",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",106.32967767076769,235.57492735574928,221.19173645837526,191.00338856366474,182.91666224920462,215.0502459635949,200.02022377006764,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS306,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS306,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":239},"ND","","","","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS306,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS306,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS306,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78015,"LANTIER",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",499.4429182402418,673.2139298154807,null,381.25521883733785,453.89230203127261,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS311,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS311,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS311,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS311,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS311,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93065,"L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",504.82883121358401,572.88354207334885,323.89801298338597,342.44086225517299,384.33473540144962,459.91518076758172,421.08997809173377,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS314,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS314,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":355},"ND",0,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS314,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS314,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",5,3,3,1,0,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS314,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85060,"LATULIPE-ET-GABOURY",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,426.68869840128997,260.55365533149933,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS317,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS317,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":244},"ND",0.99,0,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS317,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS317,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,2,1,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS317,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88080,"LAUNAY",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS318,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS318,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS318,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS318,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS318,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,65005,"LAVAL",13,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",508.25002562048599,544.0724457454761,509.75399759702782,511.93735870583055,500.50621442186321,471.28479304536245,454.89113772977629,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS321,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS321,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":483},"ND",0.77,0.82,1,1.54,1.19,1.19,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS321,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99080685734365193},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS321,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.4548290709393887},"ND",338,667,578,614,489,602,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":368},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":251},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS321,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":55}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85052,"LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS",8,0,0,0,0,0,0,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","","",null,null,null,null,1261.4079393275788,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS324,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS324,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,"",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS324,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS324,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,1,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS324,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13050,"LEJEUNE",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",346.53702461921642,354.48670182276743,null,297.12675590633245,363.48295276042109,321.21317485051014,301.83978012250628,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS329,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS329,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":442},"ND",0.75,"",0,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS329,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS329,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,2,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS329,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67055,"LÉRY",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS332,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS332,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS332,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS332,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS332,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71033,"LES COTEAUX",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",345.85134963211482,305.83567881482549,null,291.30423844425218,311.92160210289552,327.19054710773491,308.12329900911817,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS335,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS335,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":365},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS335,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS335,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",13,"",17,8,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS335,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01023","LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",609.63378355219982,619.68748033694021,543.69249642199952,518.17188603304612,483.02217200960314,480.71756596825554,472.40134958130892,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS339,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS339,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.05,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS339,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS339,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",8,4,3,11,58,51,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS339,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25213,"LÉVIS",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",425.6331495936094,403.64637355734789,385.28614062739092,397.73447464633745,368.76736046991834,342.02508096990914,354.66980488155713,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS341,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS341,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":377},"ND",0.2,0,1,1,0.41,0.41,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS341,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.41801330798479086},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS341,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.60527566539923949},"ND",139,185,70,77,70,136,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":138},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS341,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66092,"L'ÎLE-DORVAL",6,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",809.32915760812216,713.42016083489432,659.58138380456489,664.57464341802051,548.4040133423706,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS344,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS344,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS344,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS344,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS344,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41085,"LINGWICK",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS347,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS347,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS347,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS347,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS347,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17078,"L'ISLET",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",364.45496589074054,359.57159173310959,333.26685809491488,325.25597719731132,343.59498020297633,354.86824625636683,331.55659094487629,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS350,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS350,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":400},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS350,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS350,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",6,1,5,10,8,11,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS350,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80060,"LOCHABER-PARTIE-OUEST",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS354,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS354,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS354,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS354,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS354,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,73025,"LORRAINE",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","","",null,329.8907525470712,338.9043367370935,403.14462545094847,373.54990877940503,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS358,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS358,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":341},"ND",0,0,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS358,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.85657180927001053},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS358,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",4,10,15,8,7,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS358,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51015,"LOUISEVILLE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","oui",536.29403117944821,479.71955602253377,null,394.58938011749404,468.37701725857738,482.12577856404056,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS361,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS361,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":576},"ND",1,"",1,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS361,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS361,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",15,"",13,10,13,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS361,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39165,"MADDINGTON FALLS",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS365,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS365,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS365,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS365,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS365,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52095,"MANDEVILLE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui",190.99626400996263,272.03645731893664,259.25558781155445,332.62596323531619,360.04933501390758,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS368,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS368,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":530},"ND",0.01,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS368,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS368,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,1,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS368,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84065,"MANSFIELD-ET-PONTEFRACT",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS371,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS371,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.02,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS371,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS371,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS371,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42065,"MARICOURT",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS373,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS373,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS373,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS373,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS373,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30035,"MARSTON",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS376,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS376,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS376,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS376,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS376,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53010,"MASSUEVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",504.74109926161049,574.2920539423942,419.44225893871845,411.01894214734682,406.63212203331773,417.3118563529805,418.91077328802453,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS380,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS380,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":367},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS380,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS380,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS380,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"06045","MATAPÉDIA",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS383,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS383,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS383,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS383,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS383,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83060,"MESSINES",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non",570.08502353947972,531.85071758842253,489.98843327346515,520.14375223692809,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS388,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS388,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS388,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS388,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS388,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30040,"MILAN",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS391,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS391,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS391,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS391,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS391,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85075,"MOFFET",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",1522.6170394363185,4590.0405269990761,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS394,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS394,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS394,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS394,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS394,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78055,"MONTCALM",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS395,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS395,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS395,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS395,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS395,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80010,"MONTEBELLO",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","non",527.96803652968026,500,null,null,256,838.83421861895442,845.92014799950186,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS398,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS398,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,"",0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS398,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS398,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,"",6,2,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS398,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18050,"MONTMAGNY",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",521.44382813352138,525.63433788329189,487.52524435281043,420.77181759083686,437.29185041404241,348.83806507621154,416.81879804084451,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS401,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS401,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":415},"ND",0.1,5.5E-2,0.05,0.3,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS401,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.23338698551391124},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS401,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.31820852814184614},"ND",15,6,4,13,5,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":8},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS401,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66072,"MONT-ROYAL",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",1449.2138097498334,1477.8745155145657,null,1571.8276988159296,1433.1866800844405,818,785.54597409430369,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS406,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS406,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":763},"ND",1.1499999999999999,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS406,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0000837561235527},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS406,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0000837561235527},"ND",28,46,42,19,18,16,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS406,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,79110,"MONT-SAINT-MICHEL",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",424.51153945638299,412.91365197439853,350.30570389288755,227.62274354831322,175.50344799743638,326.17515179470735,279.06433150014749,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS409,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS409,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":308},"ND",1,0,"",1,0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS409,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS409,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS409,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80085,"MULGRAVE-ET-DERRY",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",323.63636363636363,299.17536015896673,255.85056039850562,338.49285538512015,335.78082191780823,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS413,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS413,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS413,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS413,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS413,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"03025","MURDOCHVILLE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",895.31540673093195,925.15828791574893,921.64182157160099,910.0417633494045,1043.8771274387714,1331.5577191326051,1353.692226161975,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS414,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS414,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1435},"ND",0.1,0.1,0.15,0.15,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS414,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS414,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,5,6,14,4,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS414,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":11}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34007,"NEUVILLE",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",352.36860929291691,326.38393917795207,null,277.30115026894902,286.58071734532137,284.3151055997065,302.11647772842474,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS420,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS420,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":288},"ND",0.01,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS420,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS420,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,"",0,2,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS420,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05040","NEW CARLISLE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","non","oui",579.29569806703842,551.98595269960765,null,null,667.02550603460759,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS421,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS421,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":785},"ND",0,"","",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS421,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS421,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",4,"",0,10,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS421,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50072,"NICOLET",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",393.09118618436662,381.34773193737163,385.17342797320453,393.06833713946901,434.80814091285856,454.28028718226983,437.01062687897661,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS424,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS424,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":391},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS424,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS424,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",12,32,28,27,21,22,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":30},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS424,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45050,"NORTH HATLEY",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","non",989.6924833600973,989.69248336009741,null,null,738.21955236170379,708.94221604156212,566.51673141143613,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS428,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS428,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS428,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS428,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND"," ","",0,3,10,10,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS428,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39015,"NOTRE-DAME-DE-HAM",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",326.08695652173913,369.54091881034145,285.68295897125972,260.66641541587467,277.15685943720905,227.8613987766644,215.15331997762013,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS431,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS431,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":238},"ND",0,0,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS431,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS431,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,1,1,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS431,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71065,"NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",398.4112605969537,302.61446716786423,275.78853011744729,268.09704571711501,274.72935147520184,373.27181455792066,286.13782747276355,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS435,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS435,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":317},"ND",0.03,0.02,0.02,0.02,0.02,0.02,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS435,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS435,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":3.030413227147654E-2},"ND",4,5,12,12,11,8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS435,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35005,"NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","non","oui",404.3996776792909,403.29074252651873,null,965.00457955665888,600.53938010052923,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS439,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS439,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":993},"ND",1,"",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS439,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.97444933920704857},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS439,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.97444933920704857},"ND",3,"",2,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS439,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30010,"NOTRE-DAME-DES-BOIS",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",524.99564797670484,512.77916256197932,242.50126473321268,228.47544907770603,249.19819525983908,268.39614945341816,254.74378488077116,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS442,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS442,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":249},"ND",1,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS442,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS442,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS442,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29120,"NOTRE-DAME-DES-PINS",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",405.70175438596493,370.58584805778065,271.60602094968363,236.39999456700218,243.86247649744828,250.81514406225341,271.00689704161977,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS445,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS445,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":230},"ND",1,0.5,1,0.25,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS445,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS445,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",3,1,3,0,1,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS445,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46100,"NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS448,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS448,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS448,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS448,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS448,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49075,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL)",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",1653.0427688904879,1816.8599497303942,1895.4344485469062,1645.844236853492,1447.8346601144276,1572.1005532468193,1413.2272207092526,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS450,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS450,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1506},"ND",0,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS450,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS450,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2763957987838586},"ND",3,2,4,0,2,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS450,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12080,"NOTRE-DAME-DU-PORTAGE",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","non","oui","oui",179.91079428878641,"",null,null,null,"",192.85792378491976,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS454,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS454,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":211},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS454,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS454,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","","",0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS454,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"06020","NOUVELLE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","non","non",723.65433424349658,839.40238863972399,null,779.35111347267127,null,1498.5430609279385,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS457,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS457,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.1,"",1,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS457,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS457,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",7,"",14,0,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS457,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72032,"OKA",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","oui","oui",313.59279083129212,343.06146115191342,null,null,null,"",384.60018222769372,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS460,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS460,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":487},"ND",0,0,"","",0.15,0.15,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS460,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS460,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.48184231411291428},"ND",3,9,0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS460,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13015,"PACKINGTON",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS465,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS465,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS465,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS465,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS465,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80037,"PAPINEAUVILLE",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","oui","oui","oui",575.03088622637347,520.44020297118061,null,null,null,460.51282613428071,386.37735361003632,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS468,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS468,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":442},"ND",0.1,"",0.4,0.6,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS468,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS468,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",10,"",10,7,11,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS468,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02005","PERCÉ",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS471,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS471,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1515},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS471,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS471,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS471,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92010,"PÉRIBONKA",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",616.39917243973537,544.00618737543812,597.36764270925755,745.53891266737935,834.48340489334157,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS472,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS472,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","",0.1,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS472,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS472,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",4,2,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS472,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46025,"PIKE RIVER",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS478,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS478,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS478,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS478,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS478,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30020,"PIOPOLIS",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",256.36007827788654,260.5386416861827,274.00138137446766,248.47113502935423,281.67592393368767,296.3240042019641,248.46911228861265,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS480,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS480,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":269},"ND",0,0.15,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS480,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS480,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS480,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32040,"PLESSISVILLE (V)",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","non","non","oui",654.75614328804966,717.224322027791,530.74561591533745,547.92684600151938,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS483,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS483,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":520},"ND",1,1,1,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS483,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS483,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},"ND",10,5,9,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS483,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96030,"POINTE-AUX-OUTARDES",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","non","oui",504.14051050058885,411.22152472446004,null,338.08884963648677,281.97477839078692,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS486,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS486,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":233},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS486,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS486,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS486,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71140,"POINTE-FORTUNE",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",526.30014018774045,486.67524074495077,487.33384108444926,507.58245101357869,481.23198245468797,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS490,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS490,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS490,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS490,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS490,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,96025,"POINTE-LEBEL",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","oui",612.84720562698146,672.57573213318994,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS491,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS491,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":179},"ND",0.25,1,"",0.25,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS491,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS491,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,5,0,18,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS491,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97022,"PORT-CARTIER",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non",463.25937100354054,452.17615172780199,415.96726675796538,432.12184387780383,403.81490306253932,410.27933324078197,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS495,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS495,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.05,0.05,0.05,0.5,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS495,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS495,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",11,20,18,26,9,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS495,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95040,"PORTNEUF-SUR-MER",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","non",361.20736613556153,324.24015766162773,349.33152879638601,null,463.08012042409632,434.89274164956407,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS498,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS498,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS498,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS498,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",15,"",0,0,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS498,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88090,"PREISSAC",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS501,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS501,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS501,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS501,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS501,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23027,"QUÉBEC",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",471.1788076109604,462.04898018500126,458.0796479918971,449.77105579872904,422.28991486799117,406.24777596811504,413.16985663305559,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS505,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS505,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":409},"ND",1,0.68,1.1200000000000001,1.35,2.2999999999999998,2.2999999999999998,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS505,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2.8165536969093967},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS505,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.9999999999999998},"ND",820,759,851,973,888,865,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":482},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":93},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS505,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":207}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87010,"RAPIDE-DANSEUR",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS508,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS508,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.1,0.1,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS508,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS508,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS508,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60013,"REPENTIGNY",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",352.54665320985833,358.63424939281805,359.43692779126292,342.75992491424739,312.37093962105348,323.80681848787151,293.46401740107154,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS512,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS512,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":322},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS512,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS512,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",103,128,140,121,102,93,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":82},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS512,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10043,"RIMOUSKI",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",434.64785293668723,458.7463347423739,517.33343998318855,489.29884742427953,497.64069522903657,501.29045512430514,492.8557932216259,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS516,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS516,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":469},"ND",0.02,0.02,0.02,0.25,0.25,0.25,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS516,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.9849578820697954},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS516,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.9849578820697954},"ND",12,13,32,20,22,29,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":28},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":11},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS516,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":46}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04020","RIVIÈRE-À-CLAUDE",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",575.93499669159644,557.6403359416139,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS519,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS519,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.25,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS519,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS519,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS519,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,98055,"RIVIÈRE-AU-TONNERRE",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","non",285.45454545454544,278.44594594594588,221.33267711153036,282.7074939564867,346.99783830182668,"",362.39701359996047,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS521,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS521,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS521,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS521,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS521,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12072,"RIVIÈRE-DU-LOUP",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",608.84267743530381,578.99370180592359,493.7821908206696,525.23872910005173,550.40570927188912,485.85393997996874,485.46296762557654,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS524,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS524,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":505},"ND",0.85,1,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS524,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.56175567373230473},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS524,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.7490075649764063},"ND",15,15,8,18,7,7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS524,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14065,"RIVIÈRE-OUELLE",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",306.5538290068817,385.85404000651397,346.04188316800503,430.30333435267062,476.03284116746408,431.54899849542568,423.54567501057642,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS527,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS527,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":418},"ND",0.1,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS527,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS527,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS527,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88010,"ROCHEBAUCOURT",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS531,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS531,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS531,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS531,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS531,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55037,"ROUGEMONT",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",1418.3631391215501,1308.6118524166561,1242.8420351530556,1121.6418117472865,1095.0714583896843,1042.4174397539921,1002.5891837095089,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS534,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS534,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS534,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS534,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",5,4,8,5,2,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS534,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47047,"ROXTON POND",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",247.07546984929547,251.34931754688725,288.50569502654002,null,234.45938420879952,220.8790624258518,246.05126844608489,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS538,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS538,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":218},"ND",0.03,0.05,"",1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS538,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS538,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,1,2,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS538,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17015,"SAINT-ADALBERT",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS542,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS542,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS542,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS542,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS542,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77065,"SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","oui","non","oui",336.54552525819975,479.15589631399308,427.37285361632541,null,null,308.36152680816269,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS545,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS545,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":858},"ND","","",0.33,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS545,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS545,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5},"ND","","",3,0,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS545,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40010,"SAINT-ADRIEN",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS546,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS546,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS546,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS546,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS546,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53015,"SAINT-AIMÉ",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",809.14104575374824,846.33260118143255,854.55213612915793,823.0863902716801,917.73862090570822,988.13537739244055,607.23826088624651,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS549,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS549,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":841},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS549,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS549,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,0,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS549,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14035,"SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",682.4475511092179,674.10372948731208,612.335050331057,622.39615387571394,572.72219422197395,575.79166717354167,521.11942575059129,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS555,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS555,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":587},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS555,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS555,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS555,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63023,"SAINT-ALEXIS",14,"oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","","",303.70527236094921,269.27235031412266,299.96718234790978,255.69086560874217,280.29672359035749,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS557,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS557,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":345},"ND","",0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS557,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS557,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","",0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS557,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27015,"SAINT-ALFRED",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS560,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS560,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS560,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS560,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS560,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59015,"SAINT-AMABLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",295.3546840856223,268.18494159222541,261.23485397725102,262.42347118161177,261.18456481792634,263.98558521007357,241.50328221566912,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS564,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS564,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":262},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS564,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.98594432314410474},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS564,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.98594432314410474},"ND",2,2,0,0,3,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS564,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10030,"SAINT-ANACLET-DE-LESSARD",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui",null,null,314.45963979436749,285.49927816571744,248.36574800623748,249.35453069917762,250.54714501559289,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS567,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS567,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":293},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS567,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS567,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS567,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14040,"SAINT-ANDRÉ",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",335.46372075537175,350.20024367000809,315.04378579478185,332.06555903860601,302.41038449858405,332.63667157935532,337.80495433027141,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS568,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS568,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":295},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS568,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS568,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,0,2,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS568,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,91010,"SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",370.98603451343178,369.97241146831306,483.03767510838509,317.18942165636628,300.02245677071642,281.36556825081414,269.97770500177012,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS572,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS572,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":380},"ND",1,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS572,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.98981670061099791},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS572,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.98981670061099791},"ND",1,0,2,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS572,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18070,"SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS575,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS575,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS575,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS575,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS575,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12015,"SAINT-ANTONIN",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",263.03052791227685,219.58941529911439,294.98735577658812,317.2934151224859,271.51091769735837,"",295.07352416570819,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS578,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS578,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":239},"ND",0,0.1,0.1,0.05,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS578,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.50765403750478377},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS578,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,3,4,6,"",4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS578,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12065,"SAINT-ARSÈNE",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",166.88802033924028,183.18975099899092,176.31863983282383,null,222.27959848654586,230.82462039834226,214.25996389340992,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS581,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS581,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":209},"ND",0,0.1,"",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS581,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS581,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS581,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23072,"SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",241.99315015283719,369.70539556826787,294.06660457554085,318.46060362881633,422,406,413,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS586,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS586,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.66,0.2,0.2,0,0.4,0.4,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS586,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS586,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",13,10,9,8,7,8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS586,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52055,"SAINT-BARTHÉLEMY",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","non","oui","oui",415.74445175569781,407.08967707464689,null,391.40733205941268,null,"",418.16980361584439,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS590,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS590,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":381},"ND",2,"",1,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS590,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.2101370093300832},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS590,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",14,"",7,0,"",10,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":24},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS590,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28025,"SAINT-BENJAMIN",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS593,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS593,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS593,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS593,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS593,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26055,"SAINT-BERNARD",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui",363.76295458217345,388.20712984647406,null,null,319.35955078881926,288.41564059254603,240.96892376647315,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS596,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS596,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":256},"ND",0,"","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS596,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS596,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS596,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54115,"SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",598.23929571828728,740.96680746246648,665.24619126048287,779.05708523686053,828.12466766487876,688.84117729773573,584.68130924299669,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS598,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS598,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":762},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS598,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS598,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,1,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS598,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51085,"SAINT-BONIFACE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",361.77281107184115,394.29092259659461,427.89478311682075,503.61206342666844,471.79550897750511,459.34725298273997,340.09821601806209,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS601,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS601,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":350},"ND",0,0,0,0,0.05,0.05,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS601,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS601,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.17207472959685349},"ND",0,0,1,3,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS601,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58037,"SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",519.13926676020253,535.30366730190281,513.54275847980148,478.82241222220546,487.00740006811282,466.42062317628199,408.0362187189844,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS605,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS605,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":462},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS605,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS605,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",48,70,81,48,54,76,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":89},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS605,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28070,"SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","non",898.18644832243092,969.38317647161603,null,474.25825257015453,515.62156977358961,496.14845731379279,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS608,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS608,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.5,"",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS608,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS608,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",18,"",6,13,12,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS608,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50030,"SAINT-CÉLESTIN (VL)",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",284.73350622518268,325.57102229233379,326.91763569235019,null,290.96535330809866,319.58468085010429,327.75955156268668,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS611,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS611,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":276},"ND",0,0,"",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS611,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS611,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS611,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94260,"SAINT-CHARLES-DE-BOURGET",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",854.98100489254773,615.7770386209445,366.84818954700631,470.40150428758926,612.61687055944822,525.23851835375899,470.01335101660356,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS615,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS615,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":584},"ND",0,0.01,0,0.05,0.3,0.3,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS615,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS615,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,2,4,4,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS615,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69017,"SAINT-CHRYSOSTOME",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","oui","oui",373.1644711415496,343.451794405839,null,null,675.82320406457006,"",339.35745191112187,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS619,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS619,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":372},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS619,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS619,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,4,0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS619,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07090","SAINT-CLÉOPHAS",1,"non","non","non","oui","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui",739.87399011669436,810.73394286136761,830.68838922525856,633.9924827043817,724.70216897135526,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS622,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS622,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":486},"ND",1,1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS622,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS622,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,5,3,6,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS622,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52075,"SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON",14,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS623,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS623,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS623,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS623,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS623,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67035,"SAINT-CONSTANT",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","non","oui",396.98781742379123,351.00527584974247,null,410.99982683314727,418.66541039533962,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS628,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS628,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":325},"ND","","",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS628,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS628,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND","","",15,16,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":25},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS628,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28040,"SAINT-CYPRIEN (12)",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS631,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS631,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS631,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS631,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS631,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49070,"SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",198.68521761011564,277.42372360778359,234.71501894934724,215.55044506557732,180.07008713561109,185.1727546099479,168.4461593474382,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS634,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS634,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":183},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS634,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS634,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.40022412551028574},"ND",1,4,5,3,3,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS634,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17040,"SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS637,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS637,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS637,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS637,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS637,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94245,"SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","oui",719.06189485763468,765.61907900156518,null,737.11905445465857,null,972.94317290889683,1011.0437507697781,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS641,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS641,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1195},"ND",3.0000000000000001E-5,0.03,0.75,0.75,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS641,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.79863665873187628},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS641,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.20136334126812377},"ND",11,5,9,4,1,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS641,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52090,"SAINT-DIDACE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",389.30976430976432,329.91437335596987,451.3413006363495,331.83215999380207,383.92255892255895,"",801.09653143361015,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS645,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS645,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":364},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS645,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS645,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,2,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS645,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"09030","SAINT-DONAT (01)",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","non","non",279.98027142698038,294.08838178217451,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS648,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS648,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.02,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS648,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS648,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS648,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62060,"SAINT-DONAT (14)",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",479.27715736994503,481.36845647313714,389.42261368889751,415.87335683157761,511.60971651310359,509.90646947661003,482.36858230194684,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS649,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS649,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":562},"ND",1,1,1,0.7,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS649,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS649,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},"ND",29,17,41,27,15,23,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS649,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":17}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78032,"SAINTE-AGATHE-DES-MONTS",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,693.08902794415076,631.85973801255591,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS652,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS652,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":759},"ND",0.01,0.1,0.1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS652,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS652,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3419234275296263},"ND",19,13,17,10,22,13,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":14},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS652,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21030,"SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",416.94826793730351,419.94198205491472,517.86692851291025,453.61642292651715,385.82157392206642,381.82868664067519,367.63888846249534,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS656,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS656,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":373},"ND",0.01,0.01,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS656,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS656,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,3,3,3,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS656,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37205,"SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","non","oui","non",722.6569383289318,"",null,null,null,"",660.07765805688166,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS658,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS658,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS658,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS658,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"",23,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS658,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"04037","SAINTE-ANNE-DES-MONTS",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","non","non","non","oui","oui",360.29142495984638,"",null,null,null,"",1145.9034301357581,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS663,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS663,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":1189},"ND","","","","",0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS663,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":8.5836909871244635E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS663,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.68669527896995708},"ND","","",0,0,"",8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS663,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18025,"SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS667,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS667,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS667,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS667,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS667,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62020,"SAINTE-BÉATRIX",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",433.69024367820214,441.08078301626688,320.68422543188893,326.4806940430513,337.32324602638772,326.77938274482671,280.07759917649855,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS670,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS670,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":462},"ND",0.1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS670,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS670,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,1,1,1,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS670,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56105,"SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",266.57643399006713,290.12736109542033,245.66564786609058,240.72965180585746,243.98121267005808,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS671,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS671,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS671,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS671,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS671,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45060,"SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS675,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS675,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS675,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS675,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS675,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47055,"SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS678,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS678,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS678,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS678,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS678,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19055,"SAINTE-CLAIRE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",662.72150928422627,669.22648735490884,659.5453432405634,768.4613703119976,868.97573377217975,786.39963285519127,703.77599282796746,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS682,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS682,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":761},"ND",1,0.4,0.4,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS682,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS682,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",11,4,3,6,2,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS682,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39117,"SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",445.67865043712203,554.26843774077975,437.72885802135136,315.51079346002081,349.36454261450683,262.15916694546667,244.93150684931507,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS685,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS685,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":442},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS685,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS685,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,0,1,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS685,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92050,"SAINT-EDMOND-LES-PLAINES",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",330.93145798380925,381.64154005968948,359.36666073652367,347.63745028344027,350.13186899700838,335.05491380569197,338.59196047608356,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS688,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS688,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":303},"ND",0.1,1,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS688,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS688,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",10,2,4,3,2,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS688,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44055,"SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",500.12503125781444,314.77424391226612,null,342.39120668750064,331.82624268403606,258.56239995584258,262.06370917801411,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS693,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS693,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":250},"ND",0.5,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS693,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS693,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,"",1,0,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS693,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62070,"SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",1328.8795294459371,1415.5066642920112,null,570.67634402824058,738.68198105235001,667.88099574984813,419.16649500463478,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS696,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS696,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":591},"ND",0.01,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS696,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS696,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,1,6,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS696,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50005,"SAINTE-EULALIE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",402.92480032203059,437.19391231996502,396.23319593697101,null,355.31456238945896,354.8788712197877,391.11697227734572,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS697,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS697,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":437},"ND",0,0,"",0.5,0.55000000000000004,0.55000000000000004,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS697,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS697,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS697,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"08023","SAINTE-FÉLICITÉ (01)",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",675.27416130949166,791.05231478078474,null,715.15853109524721,747.45606473271323,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS700,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS700,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,"",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS700,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS700,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",2,6,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS700,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38035,"SAINTE-FRANÇOISE (17)",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS705,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS705,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS705,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS705,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS705,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87030,"SAINTE-GERMAINE-BOULÉ",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS708,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS708,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS708,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS708,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS708,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54095,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",326.41795311366036,311.38464241413544,290.22498822757996,283.02321738001729,296.69438685354652,292.54040105833826,315.06076063285633,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS711,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS711,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":346},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS711,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS711,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,3,1,0,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS711,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26040,"SAINTE-HÉNÉDINE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",282.98746955553844,290.76709941529793,316.31053240136151,285.63130746912157,288.2813889877246,278.57848829783683,251.32291125109319,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS715,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS715,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":256},"ND",0.1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS715,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.53952417498081351},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS715,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.57789716039907901},"ND",3,10,3,8,3,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS715,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92015,"SAINTE-JEANNE-D'ARC (02)",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","non",353.53524078274484,390.51089690156095,null,469.6645889198789,410.58781541175011,441.40735821199928,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS718,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS718,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0.01,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS718,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS718,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,2,0,2,2,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS718,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71115,"SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS722,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS722,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS722,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS722,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS722,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51075,"SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",429.90248451259885,439.53571069381189,293.2548919550357,317.43737629849494,347.64700400708233,351.87353629976576,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS723,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS723,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":333},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS723,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS723,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,1,0,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS723,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50095,"SAINT-ELPHÈGE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",745.97503290853604,668.92523263875432,575.29173008625048,636.44118062420557,713.343657771214,802.34927886768799,647.1775726969413,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS726,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS726,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":705},"ND",1,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS726,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS726,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS726,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78020,"SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",696.9369600132228,630.60996609525762,637.43402732048935,700.30222994037422,725.74341470008233,424.50259175248885,408.03914586713495,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS729,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS729,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"",0,0.5,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS729,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS729,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",9,"",8,7,4,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS729,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,62030,"SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","non","non",257.79151612092733,330.30896656012652,null,null,254.12419791654958,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS735,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS735,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS735,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS735,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",0,3,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS735,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77012,"SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",596.83054045732649,626.05480365253743,612.85283089903669,652.78910540301149,617.23083285072948,"",525.21471341811434,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS737,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS737,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":586},"ND",1,"",1,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS737,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2.438826111698236E-3},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS737,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2.438826111698236E-3},"ND",7,"",9,0,"",2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS737,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54030,"SAINTE-MARIE-MADELEINE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","non",344.02570583382663,301.73991522661004,null,310.68075385776689,265.29344001472839,317.85042060348945,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS741,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS741,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.33,"",0.33,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS741,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS741,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",8,"",3,2,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS741,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,72015,"SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",266.19784061900936,306.55171763285477,244.07317763017235,288.07216839291681,275.67548384380569,265.67921304763416,263.4646510680621,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS744,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS744,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":289},"ND",0,0,0,0,0.1,0.1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS744,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS744,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",6,1,1,0,0,5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS744,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80125,"SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS747,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS747,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS747,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS747,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS747,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93075,"SAINTE-MONIQUE (02)",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non",838.2313343630683,760.68276523365319,557.37037269155974,641.09872656626669,583.65981374304795,612.15830082763023,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS748,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS748,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1,0,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS748,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS748,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,2,1,1,7,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS748,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50050,"SAINTE-PERPÉTUE (17)",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","non","non","oui",226.26406343213563,385.29636726358041,401.47085313480693,351.28924806079624,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS752,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS752,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":290},"ND",0,0,0,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS752,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99036402569593152},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS752,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.99036402569593152},"ND",1,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS752,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12030,"SAINT-ÉPIPHANE",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",216.34987309444912,220.80908986601591,null,204.41202632983456,202.01078909493779,189.70892242750165,158.63666265628189,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS755,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS755,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":205},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS755,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS755,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.96539450266956683},"ND",0,"",0,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS755,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94230,"SAINTE-ROSE-DU-NORD",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",1105,560.81967213114751,553.55783866057834,502.17813467695368,534.45772956423048,487.32502088176392,297.09662804481258,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS759,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS759,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":468},"ND",0,0,"",0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS759,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS759,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS759,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39105,"SAINTE-SÉRAPHINE",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS762,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS762,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS762,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS762,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS762,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32023,"SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",163.73643779203294,210.81944780090078,173.01236158549182,173.49648106967021,173.52408231077123,193.910170990284,256.86813186813185,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS765,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS765,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":318},"ND",0,1,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS765,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS765,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,3,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS765,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,83055,"SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS770,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS770,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS770,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS770,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS770,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51090,"SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",337.13850837138506,381.78027054758502,372.47179457966058,311.9958440818254,236.99583246793409,358.26194454536784,233.72138134534947,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS773,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS773,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":235},"ND",0,0.1,0.25,0.4,0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS773,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.82189542483660127},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS773,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.82189542483660127},"ND",6,3,5,2,5,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS773,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49105,"SAINT-EUGÈNE",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS774,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS774,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS774,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS774,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS774,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10075,"SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS777,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS777,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS777,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS777,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS777,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53025,"SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",424.38164913348993,396.25172948723326,336.37426900584796,353.33413253961146,489,"",483.86417636620649,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS782,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS782,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":391},"ND",1,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS782,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS782,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,4,4,3,"",5,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS782,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78047,"SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","","",null,null,null,532.79546350163344,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS785,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS785,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS785,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS785,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,"",0,0,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS785,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49005,"SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY",17,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS788,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS788,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS788,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS788,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS788,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21010,"SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non",424.10546139359701,497.84947987504211,438.83190563142216,460.49755777602473,null,408.0807935024589,388.81158202659208,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS792,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS792,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0.1,1,"",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS792,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS792,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,2,1,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS792,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"06055","SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",683.13641245972076,921.61914390723871,794.44149472908884,712.21705163566878,574.44186030185324,348.14179040425716,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS795,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS795,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":629},"ND",0.1,0.5,0.5,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS795,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS795,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,3,1,4,2,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS795,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50128,"SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",356.84103875648981,400.41084678105813,403.78850796234752,355.33684327345867,290.59075386530009,259.83449344979465,270.89987147579478,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS799,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS799,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":252},"ND",0,0,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS799,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS799,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,0,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS799,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42020,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS800,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS800,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS800,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS800,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS800,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94235,"SAINT-FULGENCE",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non",401.68602934642712,324.63011841053833,514.67865088579128,556.97850926001126,380.79658319836949,447.47931548383781,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS803,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS803,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,0,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS803,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS803,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,2,10,8,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS803,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22025,"SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",495.35105563792251,541.00202920716617,402.90161224420427,469.22632617329663,422.28991486799117,406.24777596811504,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS807,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS807,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":409},"ND",0,0,0,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS807,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS807,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,3,2,4,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS807,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56010,"SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",358.5010911297781,317.08482486461236,215.59846150557814,165.35753941099765,174.53982915947361,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS812,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS812,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS812,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS812,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS812,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53085,"SAINT-GÉRARD-MAJELLA",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",643.43737886498582,609.90970042243157,516.34050880626228,671.09948181211837,589.33689070675371,610.78195801551271,632.21580490483518,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS814,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS814,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":627},"ND",0.3,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS814,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS814,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,1,3,2,6,4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS814,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34060,"SAINT-GILBERT",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","oui","oui","non",562.8461213519447,617.58923567325212,null,null,null,475.22975894419261,463.30088546655588,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS818,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS818,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS818,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS818,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,"",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS818,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49113,"SAINT-GUILLAUME",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",369.21795899296637,414.85566480470368,424.53682279446036,322.21013208878907,365.9327403511985,369.96458755814081,299.18092646403153,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS821,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS821,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":379},"ND",0,0,0,0,0.13,0.13,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS821,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.46888653234358435},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS821,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.46888653234358435},"ND",3,2,2,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS821,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,93070,"SAINT-HENRI-DE-TAILLON",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",720.109589041096,968.17656025961332,1045.9168076303831,565.69115815691157,567.4231417537768,364.53748634903047,303.62455257538005,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS824,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS824,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":356},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS824,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.6345380484134604},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS824,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.6345380484134604},"ND",2,0,0,0,1,8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS824,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44015,"SAINT-HERMÉNÉGILDE",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",282.16548268874811,250.02387263980287,308.97773868213665,327.79091207311978,332.13273500236187,343.44430375491635,302.84559366077451,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS825,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS825,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":343},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS825,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS825,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS825,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,94240,"SAINT-HONORÉ",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",974.07911273903539,866.62456084008704,362.46595833283084,370.33642563547727,327.08727362817314,372.87012557988533,311.18796403856851,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS829,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS829,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":346},"ND",0.53,0.1,0.1,0.05,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS829,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0000024244363792},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS829,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0000024244363792},"ND",2,2,10,1,9,12,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS829,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54100,"SAINT-HUGUES",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",434.400841009695,473.68733665953903,565.43043925543861,478.91617843046612,396.55687055560213,361.03884997904856,348.97743508167264,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS833,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS833,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":338},"ND",0.25,0.25,0.25,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS833,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS833,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,6,5,3,4,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS833,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46095,"SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS836,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS836,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS836,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS836,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS836,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26063,"SAINT-ISIDORE (12)",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS838,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS838,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS838,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS838,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS838,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68040,"SAINT-JACQUES-LE-MINEUR",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","","",null,null,null,"",170.64408177929172,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS844,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS844,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS844,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS844,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS844,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31100,"SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS847,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS847,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS847,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS847,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS847,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"08010","SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",1682.121856579219,1295.0659336953222,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS848,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS848,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS848,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS848,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS848,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20015,"SAINT-JEAN-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS851,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS851,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS851,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS851,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS851,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,75017,"SAINT-JÉRÔME",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","non",525.45499018033547,400.48615875249931,null,318.7967665242175,null,427.1159526662089,400.84290094813156,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS855,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS855,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1,6,4,6,6,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS855,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS855,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",45,105,119,154,123,125,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS855,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31045,"SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non",579.59855848919403,392.34371541253194,415.14515853701658,437.10054878475506,493.48428404907867,399.85349128558545,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS859,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS859,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1E-3,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS859,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS859,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,1,2,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS859,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27050,"SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS862,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS862,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS862,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS862,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS862,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54110,"SAINT-JUDE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",476.70772284290956,504.79273654329114,522.09561146994861,481.33844263633165,498.30353485944818,553.70340627612245,447.60403728543372,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS865,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS865,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":454},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS865,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS865,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS865,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13040,"SAINT-JUSTE-DU-LAC",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",232.55813953488371,252.49620542181438,337.83397728603205,256.32914048879553,242.93270814361276,225.22274656195523,227.66587026688214,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS869,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS869,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":223},"ND",1,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS869,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS869,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,1,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS869,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,58012,"SAINT-LAMBERT (16)",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",743.27106866343024,688.35131101365653,613.50145448211822,572.67616505156604,522.37894478986527,703.03267825950775,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS872,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS872,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":741},"ND",1,1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS872,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS872,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},"ND",39,35,31,44,31,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":28},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS872,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20020,"SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS874,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS874,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS874,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS874,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS874,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"08065","SAINT-LÉANDRE",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",763.72278442195648,717.92327527800012,null,605.96944072753513,689.06651642215638,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS877,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS877,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",2.2999999999999998,"",4,4,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS877,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS877,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",17,"",24,22,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS877,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19020,"SAINT-LÉON-DE-STANDON",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",292.10478695596322,267.87429669274047,211.00029370642622,262.68623240009197,263.16822397084678,237.4699085711016,233.19394376351838,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS880,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS880,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":234},"ND",0,0,0.1,0.25,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS880,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS880,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,1,1,3,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS880,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63065,"SAINT-LIGUORI",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",280.28397417729491,309.93231848368811,271.5739290094071,255.83941388694078,224.52111635309495,239.91147005250187,204.50485275422389,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS884,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS884,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1,1,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS884,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS884,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,1,1,0,3,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS884,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (P)",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS889,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS889,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS889,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS889,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS889,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28060,"SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",319.55197047078099,318.67887765528712,337.41338102723682,328.20450097847362,332.30185909980435,344.28432927904106,358.55059655324794,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS892,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS892,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":235},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS892,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS892,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":2},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS892,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30072,"SAINT-LUDGER",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","oui","non",281.35084829737946,239.04983651107528,null,null,261.02901520871535,"",281.54800287288532,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS895,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS895,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,"","",0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS895,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS895,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,"",0,0,"",2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS895,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49095,"SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",151.87189457461281,266.57883551996008,249.01600771404063,192.17223386334689,461,207.3649390678863,460,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS898,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS898,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":231},"ND",0,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS898,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS898,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,0,0,0,0,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS898,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34065,"SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",586.79887074732346,516.52842230470048,490.5641527198124,528.90333949157389,537.59617140118553,456.7580726595175,515.68653606179043,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS902,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS902,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.02,0.08,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS902,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS902,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",5,0,2,5,7,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS902,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13020,"SAINT-MARC-DU-LAC-LONG",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui",1104.1203753640382,402.63916482387276,234.76540836810125,212.72838600101366,238.69653951945182,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS903,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS903,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":292},"ND",1,1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS903,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS903,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS903,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10025,"SAINT-MARCELLIN",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS906,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS906,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS906,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS906,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS906,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,67005,"SAINT-MATHIEU",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",322.43816084815882,315.38714885091497,280.5657713517196,303.65954980911545,297.85661170948208,456.53687440613567,374.94504043571544,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS910,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS910,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS910,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS910,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,1,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS910,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88050,"SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS913,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS913,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS913,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS913,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS913,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37230,"SAINT-MAURICE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",367.99728985374003,326.93194780540102,307.71925812427105,320.0509107087442,334.22834247739138,333.74219591656612,300.77777610893764,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS915,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS915,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":283},"ND",0,0,0.01,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS915,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS915,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,4,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS915,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13065,"SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","non","oui","oui",294.59901800327333,303.46692798733255,null,null,null,"",329.19619941107248,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS921,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS921,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":390},"ND",0.05,"","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS921,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS921,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,"",0,0,"",4,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS921,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37240,"SAINT-NARCISSE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",277.32463295269167,254.90705637764464,181.19861916524906,237.00951245525837,253.20371188687579,289.84527365466636,257.28733855122874,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS924,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS924,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":285},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS924,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS924,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,2,3,4,2,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS924,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33030,"SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",261.03363005809013,235.38486446970353,252.10408877986788,299.67197749701563,256.78937520200384,268.17639556551961,207.43480837963571,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS925,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS925,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":243},"ND",1,0,0,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS925,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS925,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,2,2,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS925,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48050,"SAINT-NAZAIRE-D'ACTON",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS928,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS928,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS928,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS928,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS928,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,52070,"SAINT-NORBERT",14,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS932,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS932,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS932,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS932,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS932,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17005,"SAINT-OMER",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS936,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS936,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS936,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS936,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS936,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14070,"SAINT-PACÔME",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","oui","oui","oui",297.57525220320139,280.46185500171413,null,null,null,219.19316432066887,242.05352657849343,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS939,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS939,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":255},"ND",0,"","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS939,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS939,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS939,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,68025,"SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",395.26651119543533,393.69379265661235,366.89904055092353,338.38396239831468,325.00960161433204,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS943,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS943,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS943,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS943,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS943,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,55015,"SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",232.54733706829305,213.49150177531982,null,258.08305315401856,269.13087534972834,305.03988706772788,248.95830649691291,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS945,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS945,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":242},"ND",0.08,"",0.1,0,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS945,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.22361359570661893},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS945,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.22361359570661893},"ND",6,"",5,1,2,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS945,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19005,"SAINT-PHILÉMON",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",337.65887707609238,307.27918956581647,318.88391446013668,334.07601042173258,352.07597274463922,351.18618715202768,267.8128782442102,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS950,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS950,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":309},"ND",0,0,0.01,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS950,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS950,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS950,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29065,"SAINT-PHILIBERT",12,"non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS951,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS951,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS951,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS951,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS951,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54008,"SAINT-PIE",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",316.82073900573573,281.73859180965013,293.5073573770573,287.53398215921953,295.66286558878795,314.49693808519373,285.19560927874642,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS954,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS954,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":277},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS954,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS954,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",4,10,3,5,3,8,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS954,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31135,"SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",197.37299040607235,210.47412980903559,266.27065813773834,246.03532049276899,263.24361790977514,309.75706828065273,266.99094524193305,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS958,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS958,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":314},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS958,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS958,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,3,1,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS958,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38065,"SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","non","non",674.34554973821992,609.0209471766849,null,null,617.30709153389557,506.31742532486743,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS962,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS962,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,"","",0.3,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS962,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS962,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",2,"",0,2,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS962,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,91035,"SAINT-PRIME",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","oui",672.84795962829469,645.45272356737451,645.83990896937553,628.56948987268595,null,584.15425845161667,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS965,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS965,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":741},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS965,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS965,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS965,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34128,"SAINT-RAYMOND",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",563.49681915268616,551.88998992696406,456.3955122944206,446.89922433050884,459.75834567444156,461.79024301971771,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS969,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS969,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":478},"ND",0.5,0.2,0.4,0.4,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS969,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.89104091497038596},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS969,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.89104091497038596},"ND",6,2,3,4,13,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS969,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,29050,"SAINT-RENÉ",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS972,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS972,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS972,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS972,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS972,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30070,"SAINT-ROBERT-BELLARMIN",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS975,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS975,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS975,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS975,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS975,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17065,"SAINT-ROCH-DES-AULNAIES",12,"oui","oui","oui","oui","non","oui","non","non","non","non","non","non","oui","non","oui","oui","","",null,null,185.25756805479983,"",190.34414051670305,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS979,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS979,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":221},"ND","","","",0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS979,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS979,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND","","",0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS979,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,63040,"SAINT-ROCH-OUEST",14,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS980,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS980,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS980,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS980,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS980,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26010,"SAINTS-ANGES",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS984,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS984,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS984,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS984,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS984,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56050,"SAINT-SÉBASTIEN (16)",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",389.70679203266116,443.27493377454641,330.22085439287866,290.40126290401264,288.79202988792025,303.15136189453131,282,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS987,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS987,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,1,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS987,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS987,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,0,2,1,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS987,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27070,"SAINT-SÉVERIN (12)",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS990,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS990,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS990,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS990,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS990,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05055","SAINT-SIMÉON (11)",11,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",507.0680597802471,471.84586247086253,312.68566980706402,347.27556571717759,297.52205511015723,320.94318638089851,287.14644711109582,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS992,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS992,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":295},"ND",0.15,0.85,0.85,0.85,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS992,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS992,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,3,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS992,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,92070,"SAINT-STANISLAS (02)",2,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui",224.19119790148642,249.31209549277219,206.56757019333529,253.10405129699794,266.25692757405949,"",324.02528977871447,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS998,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS998,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":327},"ND",0.12,"",0.04,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS998,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS998,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,"",2,1,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS998,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,60020,"SAINT-SULPICE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",336.38773513319222,322.34819732553876,352.74172501213781,364.92162573169401,363.33732891255931,352.39490603963992,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1001,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1001,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":333},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1001,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1001,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",12,10,8,0,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1001,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,38005,"SAINT-SYLVÈRE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","non",236.13238762312088,229.26288543389722,214.80572924589478,204.10805033226495,232.05743339650948,"",201.10663443459575,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1002,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1002,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1002,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1002,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1002,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07070","SAINT-THARCISIUS",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",279.75438606105274,401.38041132492998,764.71209821514356,279.98112604784296,194.0043116365851,193.02749184563899,186.16388055196927,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1005,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1005,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":150},"ND",0,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1005,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1005,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,3,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1005,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34085,"SAINT-THURIBE",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",528,418.67325964827199,333,456,395,355.11632627760002,303,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1010,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1010,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":490},"ND",0,0.25,0.25,0.26,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1010,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1010,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,3,15,6,9,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1010,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,34090,"SAINT-UBALDE",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","non","oui",317.28811875065975,324.82051696501941,null,484.08745946229772,559.48021387610129,483.1416149122569,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1013,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1013,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":735},"ND",0.05,"",1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1013,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1013,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",1,1,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1013,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70005,"SAINT-URBAIN-PREMIER",16,"non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","non","non","non",584.41310389613784,496.95707786755372,null,374.89084421242205,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1016,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1016,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1016,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1016,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1016,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,54065,"SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1020,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1020,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1020,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1020,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1020,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44005,"SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE",5,"non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non",289.85507246376812,294.8047834006494,277.54615842763553,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1022,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1022,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1022,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1022,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1022,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50023,"SAINT-WENCESLAS",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui",357.38654941090255,588.78299212244042,390.21496521190443,405.19429132783932,null,291.84162957653803,237.02102991124235,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1025,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1025,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":247},"ND",0,0,0,"",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1025,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1025,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1025,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07035","SAINT-ZÉNON-DU-LAC-HUMQUI",1,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1028,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1028,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1028,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1028,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1028,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,70052,"SALABERRY-DE-VALLEYFIELD",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","","",null,null,null,1039.3464932874219,1028.8235345683163,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1031,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1031,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.75,0.75,0.75,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1031,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1031,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",132,201,326,277,203,168,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1031,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26048,"SCOTT",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",309.04486032923626,294.65043184726545,null,260.60059992067829,272.2070653662588,296.10936983744307,277.78613928940524,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1035,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1035,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":275},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1035,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1035,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,"",0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1035,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,97007,"SEPT-ÎLES",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",798.57893307134918,945.66351409703861,878.42882075509522,892.02854686449882,873.30443553328757,846.85886212802495,855.3507868124658,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1039,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1039,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":716},"ND",0.1,0,0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1039,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1039,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,1,5,3,93,22,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":29},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":58},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1039,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":28}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84010,"SHAWVILLE",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","non","non","oui",335,341.66504033307308,595,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1042,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1042,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":621},"ND",0,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1042,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.50015004501350402},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1042,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2500750225067521},"ND",1,2,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1042,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"05010","SHIGAWAKE",11,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non",851.95289567289433,549.1028599035734,null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1046,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1046,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.01,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1046,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1046,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1046,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46030,"STANBRIDGE STATION",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1049,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1049,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1049,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1049,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1049,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44050,"STANSTEAD-EST",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1052,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1052,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1052,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1052,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1052,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22035,"STONEHAM-ET-TEWKESBURY",3,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","non","oui","oui","oui",161.15694568409072,256.12356659792897,null,null,null,276.66667760000172,288.63430168101581,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1054,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1054,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":286},"ND",0,"","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1054,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1054,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",5,"",0,0,0,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1054,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30105,"STORNOWAY",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1055,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1055,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1055,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1055,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1055,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30110,"STRATFORD",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",558.77862595419845,565.10777690035388,412.94154554010248,408.31538220223774,400.51170740812762,359.47477075231649,454,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1056,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1056,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1056,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1056,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",5,4,4,6,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1056,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,45105,"STUKELY-SUD",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",265.12764381350399,229.65436596280557,237.71270727130704,222.23052172766063,365.59413043277038,288.57129451642908,562.7813826804454,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1057,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1057,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":609},"ND",0.25,0,0,1,0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1057,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1057,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,2,0,2,0,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1057,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,46058,"SUTTON",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",486.40978442285939,551.2564379692916,452.10085805678216,485.46441203585982,473.65632128234728,468.59077547697706,501.34267215773951,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1058,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1058,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":304},"ND",0,0.01,0.5,0.25,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1058,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.61744877021877576},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1058,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.0095131505316173},"ND",5,8,9,6,3,10,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1058,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,95005,"TADOUSSAC",9,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",641.86210544877451,585.3872392864273,null,483.06605354527272,697.36917549630766,675.72713289819126,647.704926622838,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1059,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1059,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":678},"ND","","",1,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1059,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1059,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5},"ND","","",3,0,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1059,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87042,"TASCHEREAU",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",390.01624056547018,413.00556388221889,443.39165383413763,333.99552931736105,296.2979245383097,290.35594515580357,369.55797875932274,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1060,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1060,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1060,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1060,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1060,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85005,"TÉMISCAMING",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui",172.22222222222223,394.84074756514872,317.73092283248167,null,268.1310029916549,529.38071689475237,448.65484964957744,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1061,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1061,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":585},"ND",0,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1061,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1061,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,13,7,4,5,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1061,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13073,"TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","oui",530.33762855782129,499.45871631586249,414.0092015864065,744.96322519530827,593.19393618460174,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1062,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1062,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":637},"ND",1,1,1,1,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1062,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1062,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,3,6,3,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1062,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71075,"TERRASSE-VAUDREUIL",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",417.71343651015053,369.68886410666687,373.18643445147308,366.79478718122817,363.89591320662373,320.15573054981138,304.78848719222606,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1063,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1063,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":332},"ND",1,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1063,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1063,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",4,"",3,3,1,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1063,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":3}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,64008,"TERREBONNE",14,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",385.67923556863104,390.60632435223539,380.0257965085836,387.22055060424935,383.60241901457624,382.01739632899199,365.48706561178176,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1064,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1064,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":363},"ND",1,1,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1064,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1064,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",38,32,51,48,59,37,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":39},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":38},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1064,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,31084,"THETFORD MINES",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",440.44937508338592,427.21130028541933,445.02838281898528,440.03884535584422,447.57132335991776,445.62940334473461,395.96012514369482,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1065,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1065,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":416},"ND",0.1,0.2,0.2,0.2,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1065,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1065,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.24999900379752382},"ND",28,176,151,125,70,56,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":29},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1065,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":25}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84045,"THORNE",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1066,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1066,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1066,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1066,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1066,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80050,"THURSO",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1067,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1067,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":389},"ND",0,"","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1067,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1067,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",6,"",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1067,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39025,"TINGWICK",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",389.90001808005718,372.98403840085047,324.79156576686296,271.78683499407043,298.3915422271586,318.60733688084161,237.0163214359072,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1068,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1068,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":300},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1068,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1068,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",1,0,0,0,1,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1068,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17035,"TOURVILLE",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",787.76869568768825,266.39025918295107,252.27424964256915,163.52497963515157,119.89689295154623,191.59336196806925,333.98367233983674,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1069,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1069,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":283},"ND",0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1069,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1069,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,0,0,0,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1069,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,88075,"TRÉCESSON",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1070,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1070,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1070,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1070,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1070,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71125,"TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",544.03759126625403,503.28767406502669,484.99794356244951,489.44437441106425,480.78946824079395,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1071,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1071,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1071,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1071,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1071,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,69030,"TRÈS-SAINT-SACREMENT",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",769.76193657715874,574.54941999808261,null,794.35922766606029,946.12074742890491,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1072,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1072,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1072,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1072,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1072,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27060,"TRING-JONCTION",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",380.46196241005538,376.14035647489152,332.3013420962418,336.96086693790562,348.14022466340435,283.60600090414385,305.96905909684227,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1073,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1073,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":229},"ND",1,0.1,0.1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1073,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1073,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",7,4,7,1,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1073,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11040,"TROIS-PISTOLES",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",556.62626581489815,439.29711294865189,479.49201953990581,572.86356860941692,455.1460770191332,490.25074950290946,413.55625650499229,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1074,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1074,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1074,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1074,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",3,7,11,3,1,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1074,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,35055,"TROIS-RIVES",4,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1075,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1075,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1075,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1075,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1075,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,37067,"TROIS-RIVIÈRES",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",461.21781592650757,447.40376597252117,423.86356417663586,415.3512690741303,412.41106588494421,405.65543683357839,395.72713293503375,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1076,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1076,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":407},"ND",1,1,0.95,0.3,0.75,0.75,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1076,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.94029169583911398},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1076,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.94029169583911398},"ND",164,178,149,173,108,113,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":84},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1076,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":32}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42078,"ULVERTON",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1077,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1077,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1077,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1077,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1077,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,48038,"UPTON",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",574.93252569214019,567.1331252726601,589.09665108984348,601.32289250620465,637.91989251568975,781.0950587589931,726.22894436945842,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1078,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1078,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":701},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1078,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1078,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",5,8,7,5,4,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1078,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,33070,"VAL-ALAIN",12,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1079,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1079,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1079,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1079,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1079,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"07080","VAL-BRILLANT",1,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","oui","oui",585.21328136700686,309.86532836493842,null,null,367.81689764746716,"",541.1174291375894,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1080,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1080,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":483},"ND",0,"","",1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1080,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1080,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,2,"",3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1080,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42060,"VALCOURT (CT)",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","oui",551,555.31185767873183,522,595,null,531.74744761033469,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1081,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1081,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":462},"ND",0,0.75,0.25,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1081,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1081,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.3821567537520845},"ND",4,0,2,0,3,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1081,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42055,"VALCOURT (V)",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","non","oui","non","oui",550.76169170128901,555.31185767873183,521.76804550657062,594.66747922347588,null,531.74744761033469,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1082,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1082,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":462},"ND",0,0,0,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1082,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.4835052715111665},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1082,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.74175263575558326},"ND",2,7,3,0,4,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1082,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78010,"VAL-DAVID",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,566.80154152202397,469.94974456806813,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1083,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1083,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":540},"ND",0,"",0,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1083,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1083,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",10,"",8,9,3,2,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":4},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1083,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":7}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,80140,"VAL-DES-BOIS",7,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","non","non","","",null,null,null,429.19613635115621,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1084,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1084,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0.06,0.1,0.1,"","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1084,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1084,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,1,2,0,2,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1084,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78100,"VAL-DES-LACS",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui","oui","non","non","non",691.12773582842851,684.99279416568504,null,1316.6290736723879,1117.5490938622888,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1085,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1085,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1085,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1085,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1085,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,82015,"VAL-DES-MONTS",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1086,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1086,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1086,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1086,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1086,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,89008,"VAL-D'OR",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",483.89988369145493,460.46307529336559,452.69902763060469,436.40248094517079,434.52041377615723,439.78920169064259,438.95938772259802,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1087,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1087,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":420},"ND","","","","",1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1087,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.95932847007095023},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1087,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.95932847007095023},"ND","","",0,0,2,13,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1087,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42095,"VAL-JOLI",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1088,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1088,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1088,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1088,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1088,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26015,"VALLÉE-JONCTION",12,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",354.40807498197552,407.72696769245516,417.53034126411922,457.71554753795704,452.10736601778416,388.38510209951107,360.93006488824801,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1089,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1089,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":436},"ND",1,1,1,0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1089,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1089,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",2,5,5,4,3,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1089,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,78005,"VAL-MORIN",15,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","non","oui","oui",478.91608396179186,489.02601153937826,null,533.22290749096157,492.47368415524062,"",437,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1090,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1090,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":506.70103057886888},"ND",0.05,0.05,"","",0.05,0.05,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1090,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.8936046658418967E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1090,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.8936046658418967E-2},"ND",5,5,0,0,"",7,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":9},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1090,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":11}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30015,"VAL-RACINE",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1091,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1091,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1091,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1091,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1091,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,87105,"VAL-SAINT-GILLES",8,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1092,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1092,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1092,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1092,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1092,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59020,"VARENNES",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",539.83090432022857,520.4498688073096,528.92587825580131,511.74692086962955,494.73125479411567,514.62114281252639,518.25914739925156,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1093,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1093,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":536},"ND",1,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1093,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.95451127819548864},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1093,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.38045112781954887},"ND",9,6,16,13,7,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":11},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1093,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71083,"VAUDREUIL-DORION",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","oui","oui","non",483.44561778237028,475.31139399646088,null,347,null,376.97636373521732,356,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1094,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1094,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1.1999999999999999E-3,1,1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1094,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1094,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",22,22,30,37,32,28,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1094,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,71090,"VAUDREUIL-SUR-LE-LAC",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","non","non","oui","oui",234.33684737370226,360.14253023626333,null,347,null,"",342.76632876731253,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1095,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1095,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":280},"ND",1,"",1,"",0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1095,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1095,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",0,"",1,0,"",0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1095,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,56005,"VENISE-EN-QUÉBEC",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non",333.46987217863483,345.14512001615282,267.29861920722823,336.43635200935529,357.17452741075448,395.05501472157931,282,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1096,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1096,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,0.1,0.2,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1096,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1096,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",1,3,2,1,1,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1096,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,59025,"VERCHÈRES",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",441.84172255723303,447.92143246838793,396.85453392187651,390.030182403673,376.2666699239947,316.31939959918714,310.92077548858236,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1097,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1097,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":317},"ND",0.1,0.2,1,1,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1097,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":3.6920804873546244E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1097,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":3.6920804873546244E-2},"ND",8,5,6,12,7,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1097,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39062,"VICTORIAVILLE",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",573.98229229385322,528.55130008913022,533.1587349624383,502.52975898737367,496.89066506814981,504.96060110651689,501.6558081414193,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1098,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1098,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":519},"ND",0.4,0.4,0.4,0.4,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1098,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.77606786732815736},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1098,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.79372238772331816},"ND",65,54,48,70,50,67,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":60},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1098,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":6}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,85025,"VILLE-MARIE",8,"non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","","",null,null,null,412.96507099284474,385.6355674566729,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1099,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1099,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":400},"ND",0,"",0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1099,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1099,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,"",6,4,2,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1099,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,32085,"VILLEROY",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","non","non","non","non","non",389.55876248382293,335.17410202291808,263.31308656368407,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1100,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1100,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",0,0,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1100,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1100,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",0,0,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1100,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,84070,"WALTHAM",7,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",583.40636194517481,441.57421206601538,405.63719385637194,443.61433735832344,390.53800566479083,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1101,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1101,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1101,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1101,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1101,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47030,"WARDEN",16,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1102,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1102,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1102,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1102,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1102,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,39077,"WARWICK",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",742.81684830251004,933.51682030548693,835.78131961256645,835.95886556155267,913.28137590917447,788.59388241758938,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1103,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1103,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":810},"ND",0.5,0.5,0.5,0.5,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1103,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1103,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",3,6,7,4,1,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1103,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,47025,"WATERLOO",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","oui","oui","oui","oui","oui",471.78085890475688,443.70549582501775,null,394.26132967732548,386.03457540055479,375.02268764301317,354.85022395823177,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1104,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1104,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":367},"ND",1,"",1,1,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1104,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1104,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",5,"",10,14,11,9,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":10},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":3},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1104,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,44080,"WATERVILLE",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",1413.4875464548281,1447.1097601972676,1185.7686401687431,674.10378446053483,625.22781944653752,686.19844421246989,607.67802793104784,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1105,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1105,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":581},"ND",0,0,0,1,0.2,0.2,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1105,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1105,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.5000343053173242},"ND",3,2,4,3,4,3,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1105,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":1}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41098,"WEEDON",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","non","non","oui",523.19241416648799,754.79074200014327,null,null,781.30441581908758,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1106,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1106,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":730},"ND",0.15,"","",0.6,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1106,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1106,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.66574390387560367},"ND",4,"",0,3,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1106,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,76035,"WENTWORTH",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",609.2283653006491,667.68014020201224,597.00443950973249,586.37890151102408,701,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1107,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1107,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1107,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1107,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1107,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,77060,"WENTWORTH-NORD",15,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","oui","non","non","non","non","","",null,404.41260746135345,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1108,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1108,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1108,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1108,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1108,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,41065,"WESTBURY",5,"oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non","non","non","non","non","non","","",null,null,null,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1109,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1109,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND","","","","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1109,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1109,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND","","",0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1109,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,66032,"WESTMOUNT",6,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","non","non","non",398.05563680684531,373.54355486975066,487.96021018887757,418.57494060710883,857.52079932315371,"",null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1110,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1110,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":""},"ND",1,1,"","","","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1110,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1110,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":""},"ND",19,12,0,0,"","",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":""},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1110,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,49040,"WICKHAM",17,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",283.8687734797607,280.46944593205376,275.65029493217105,263.58752772341813,245.75669923047539,242.31918282001254,194.7509306054254,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1111,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1111,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":246},"ND",0,0,0,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1111,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1111,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",1,0,0,0,0,0,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1111,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,42088,"WINDSOR",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",532.13361325877202,454.28492818713522,432.0324235259863,416.48822434565295,420.51544826044125,422.89516494576901,389.76816042159845,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1112,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1112,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":413},"ND",0,1,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1112,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1112,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},"ND",10,5,6,8,6,6,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":6},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1112,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,40017,"WOTTON",5,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","oui",503.30530526225238,432.75273224043713,null,null,366.81613908318121,507.29915672222734,353.90272017125864,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1113,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1113,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":251},"ND",0,"","",0,1,1,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1113,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1113,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",0,"",0,0,3,1,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1113,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,51020,"YAMACHICHE",4,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui","oui",899.04322303233232,908.2292856294406,835.1741103129948,835.50252004698223,563.08194725676719,865.21021027408108,824.05559208286161,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1114,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1114,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":892},"ND",0,0,1,0,0,0,{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1114,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1.2415265810841011E-2},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1114,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0.63317855635289155},"ND",10,6,4,8,6,11,{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":5},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":1},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1114,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":2}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,53072,"YAMASKA",16,"non","non","non","non","non","non","non","non","oui","oui","oui","oui","oui","oui","non","oui",328.07816820398085,414.68093237223263,359.80127287238855,343.3373912766362,359.81865984557845,449.53296872330458,null,{"$f":"IF(VLOOKUP(BS1115,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP(BS1115,Indicateurs!$B$4:$E$1111,4,FALSE))","v":344},"ND",0,0,1,0,"","",{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,18,FALSE),VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,20,FALSE))/(VLOOKUP($BS1115,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":0},{"$f":"IFERROR(SUM(VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,19,FALSE),VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AA$1111,21,FALSE))/(VLOOKUP($BS1115,'Audit de l''eau'!$B$3:$I$1111,8,FALSE)),\"\")","v":1},"ND",2,6,8,4,0,"",{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,36,FALSE))","v":2},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,38,FALSE))","v":0},{"$f":"IF(VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE)=\"\",\"\",VLOOKUP($BS1115,'État & Plan d''action'!$B$4:$AR$1111,37,FALSE))","v":0}]

{"sheet":"Indicateurs","index":2,"n_rows":1111,"n_cols":8,"rows_kept":1111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,3],[1,4,1,7]]}
[]
[null,"INDICATEURS DE PERFORMANCE",null,null,"Données pour la municipalité"]
[null,"Code géographique","Nom de la municipalité","Région","Quantité d'eau distribuée\n(L/pers/d)","Consommation résidentielle\n(L/pers/d)","Indice de fuites dans les infrastructures","Résultat de validité des données"]
[null,46005,"ABERCORN",16,null,null,""]
[null,48028,"ACTON VALE",16,505,237,1.8654141018836945,57]
[null,31056,"ADSTOCK",12,313,169,0.52299200828215153,69]
[null,98030,"AGUANISH",9,201,129,0.47939678448635598,45]
[null,92030,"ALBANEL",2,551,455,1.8791882205186929,54.216216216216218]
[null,"07025","ALBERTVILLE",1,null,null,""]
[null,84050,"ALLEYN-ET-CAWOOD",7,null,null,""]
[null,93042,"ALMA",2,399,271,1.8577606833979754,63]
[null,78070,"AMHERST",15,244,158,1.9805489855898415,59]
[null,88055,"AMOS",8,429,231,0.76475092062515215,53]
[null,"07047","AMQUI",1,null,null,""]
[null,55008,"ANGE-GARDIEN",16,1012,301,3.5491821219751438,75]
[null,19037,"ARMAGH",12,290,231,1.5316340130981319,59.432432432432442]
[null,78060,"ARUNDEL",15,null,null,""]
[null,40043,"ASBESTOS",5,540,358,4.4648162685886446,45]
[null,41055,"ASCOT CORNER",5,367,199,2.3790779354512037,58.137254901960773]
[null,50013,"ASTON-JONCTION",17,null,null,""]
[null,13045,"AUCLAIR",1,296,182,2.9279229391050583,45]
[null,30055,"AUDET",5,191,123,0.84253822382100318,54]
[null,83090,"AUMOND",7,null,null,""]
[null,45085,"AUSTIN",5,null,null,""]
[null,87050,"AUTHIER",8,null,null,""]
[null,87100,"AUTHIER-NORD",8,null,null,""]
[null,45035,"AYER'S CLIFF",5,null,null,""]
[null,96020,"BAIE-COMEAU",9,472,334,3.9123168154793162,32.555846662989524]
[null,"08080","BAIE-DES-SABLES",1,186,150,0.5931752239285385,55]
[null,50100,"BAIE-DU-FEBVRE",17,556,262,3.2074013271213833,61]
[null,66112,"BAIE-D'URFÉ",6,1042,286,0.80515749312484031,57]
[null,98035,"BAIE-JOHAN-BEETZ",9,957,293,1.4781265037316946,45]
[null,15065,"BAIE-SAINTE-CATHERINE",3,622,235,1.2783800583811378,44]
[null,16013,"BAIE-SAINT-PAUL",3,598,411,1.233263377683592,56.692982456140349]
[null,96005,"BAIE-TRINITÉ",9,1351,1040,0.95054137453402876,58.72972972972974]
[null,78050,"BARKMERE",15,null,null,""]
[null,44045,"BARNSTON-OUEST",5,null,null,""]
[null,88022,"BARRAUTE",8,342,239,1.1964454652714891,59.522222222222211]
[null,37210,"BATISCAN",4,496,403,1.59802051652147,38]
[null,66107,"BEACONSFIELD",6,388,266,4.3102503882022125,62.745098039215691]
[null,85020,"BÉARN",8,869,346,9.8785325003850346,45]
[null,27028,"BEAUCEVILLE",12,412,222,3.7096062762313733,67]
[null,70022,"BEAUHARNOIS",16,556,333,7.8853131319973198,60]
[null,31008,"BEAULAC-GARTHBY",12,429,360,1.3241854076087249,31]
[null,19105,"BEAUMONT",12,199,148,1.9281480873822689,59]
[null,21025,"BEAUPRÉ",3,508,324,1.9207048061490557,56]
[null,38010,"BÉCANCOUR",17,336,198,1.984827866486417,56]
[null,46040,"BEDFORD (CT)",16,null,null,""]
[null,46035,"BEDFORD (V)",16,732,270,3.5201877247339399,53]
[null,94250,"BÉGIN",2,569,452,2.4182097008834496,58]
[null,89050,"BELCOURT",8,null,null,""]
[null,85065,"BELLETERRE",8,null,null,""]
[null,57040,"BELOEIL",16,344,233,2.4601616639226687,57]
[null,88070,"BERRY",8,null,null,""]
[null,18065,"BERTHIER-SUR-MER",12,276,228,1.1085281224156034,34]
[null,52035,"BERTHIERVILLE",14,1194,250,1.5990230507346588,54]
[null,48005,"BÉTHANIE",16,null,null,""]
[null,13055,"BIENCOURT",1,336,248,1.5782823412424174,59.081081081081088]
[null,73015,"BLAINVILLE",15,381,248,3.1853000712256612,66]
[null,98005,"BLANC-SABLON",9,1248,1066,2.0598617916605875,36.5]
[null,83045,"BLUE SEA",7,null,null,""]
[null,80115,"BOILEAU",7,null,null,""]
[null,73005,"BOISBRIAND",15,580,173,10.979228827755477,67]
[null,21045,"BOISCHATEL",3,255,213,1.2852876177795036,60]
[null,73030,"BOIS-DES-FILION",15,299,260,2.2046020723339401,49.312707444286389]
[null,83085,"BOIS-FRANC",7,null,null,""]
[null,45095,"BOLTON-EST",5,null,null,""]
[null,46065,"BOLTON-OUEST",16,null,null,""]
[null,"05045","BONAVENTURE",11,533,419,2.2240894744275983,59]
[null,98010,"BONNE-ESPÉRANCE",9,null,null,""]
[null,42040,"BONSECOURS",5,190,98,0.39997335950542368,58]
[null,58033,"BOUCHERVILLE",16,null,null,""]
[null,83050,"BOUCHETTE",7,null,null,""]
[null,80145,"BOWMAN",7,null,null,""]
[null,78075,"BRÉBEUF",15,301,257,0.90839253405900144,59]
[null,46090,"BRIGHAM",16,null,null,""]
[null,84005,"BRISTOL",7,null,null,""]
[null,46070,"BROME",16,null,null,""]
[null,46078,"BROMONT",16,729,253,5.6334468463682361,58.868421052631582]
[null,58007,"BROSSARD",16,325,206,3.9376680893093141,65]
[null,76043,"BROWNSBURG-CHATHAM",15,702,439,1.5206044718923546,54.5]
[null,84025,"BRYSON",7,441,206,10.159142759559872,59]
[null,41070,"BURY",5,568,392,4.0616951518008619,59]
[null,12057,"CACOUNA",1,313,183,1.5967043399592311,73]
[null,59030,"CALIXA-LAVALLÉE",16,306,200,1.1608041308952195,68]
[null,84030,"CAMPBELL'S BAY",7,483,343,3.400674890563824,56]
[null,67020,"CANDIAC",16,null,null,""]
[null,82020,"CANTLEY",7,null,null,""]
[null,"04047","CAP-CHAT",11,934,354,6.3023679957377006,62]
[null,"05060","CAPLAN",11,459,353,2.7279963655839703,62]
[null,18045,"CAP-SAINT-IGNACE",12,459,157,9.4917176216706629,45]
[null,34030,"CAP-SANTÉ",3,299,235,1.6757178492342517,59]
[null,57010,"CARIGNAN",16,290,232,1.8065628863124383,50.036700217936364]
[null,"06013","CARLETON-SUR-MER",11,null,null,""]
[null,"05077","CASCAPÉDIA-SAINT-JULES",11,null,null,""]
[null,"07018","CAUSAPSCAL",1,null,null,""]
[null,83040,"CAYAMANT",7,null,null,""]
[null,57005,"CHAMBLY",16,382,257,1.7228716124291044,42]
[null,91020,"CHAMBORD",2,null,null,""]
[null,37220,"CHAMPLAIN",4,526,328,1.5380504423673849,56]
[null,88005,"CHAMPNEUF",8,null,null,""]
[null,"02028","CHANDLER",11,1132,812,6.176617456420761,58]
[null,99020,"CHAPAIS",10,2806,740,3.11177052544463,60]
[null,51080,"CHARETTE",4,395,261,2.3948014855372302,50]
[null,60005,"CHARLEMAGNE",14,482,226,14.163635755934855,57.392156862745097]
[null,41020,"CHARTIERVILLE",5,null,null,""]
[null,67050,"CHÂTEAUGUAY",16,null,null,""]
[null,21035,"CHÂTEAU-RICHER",3,null,null,""]
[null,87095,"CHAZEL",8,250,147,2.4116441962790129,31]
[null,82025,"CHELSEA",7,null,null,""]
[null,80103,"CHÉNÉVILLE",7,null,null,""]
[null,62047,"CHERTSEY",14,346,238,1.5327549856251748,59]
[null,39030,"CHESTERVILLE",17,301,156,1.0483466479225232,36]
[null,99025,"CHIBOUGAMAU",10,1164,830,6.2395166943774614,46]
[null,84090,"CHICHESTER",7,null,null,""]
[null,96035,"CHUTE-AUX-OUTARDES",9,null,null,""]
[null,79065,"CHUTE-SAINT-PHILIPPE",15,null,null,""]
[null,84015,"CLARENDON",7,null,null,""]
[null,15035,"CLERMONT (03)",3,410,325,1.367008148481246,58]
[null,87110,"CLERMONT (08)",8,null,null,""]
[null,87075,"CLERVAL",8,null,null,""]
[null,42110,"CLEVELAND",5,null,null,""]
[null,"03010","CLORIDORME",11,1262,544,2.2034245124025995,59]
[null,44037,"COATICOOK",5,534,305,2.3328812999443178,67]
[null,95050,"COLOMBIER",9,null,null,""]
[null,44071,"COMPTON",5,223,155,1.3768251845184736,60]
[null,59035,"CONTRECOEUR",16,null,null,""]
[null,41038,"COOKSHIRE-EATON",5,497,298,5.353385520893382,50]
[null,71040,"COTEAU-DU-LAC",16,343,265,2.5094376126740272,59.5]
[null,98015,"CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT",9,null,null,""]
[null,66058,"CÔTE-SAINT-LUC",6,529,386,6.1219262157596148,48.289473684210535]
[null,30090,"COURCELLES",5,294,187,1.5031416943208393,51]
[null,46080,"COWANSVILLE",16,534,303,5.6298861253880421,55]
[null,61013,"CRABTREE",14,316,201,1.1298674057517888,63.201754385964918]
[null,40047,"DANVILLE",5,null,null,""]
[null,39152,"DAVELUYVILLE",17,412,280,1.1573085911729541,65.596491228070178]
[null,13005,"DÉGELIS",1,null,null,""]
[null,83070,"DÉLÉAGE",7,null,null,""]
[null,67025,"DELSON",16,null,null,""]
[null,83005,"DENHOLM",7,null,null,""]
[null,93005,"DESBIENS",2,null,null,""]
[null,38070,"DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT",17,453,279,1.0129150937155438,61.540540540540547]
[null,34058,"DESCHAMBAULT-GRONDINES",3,505,295,2.0905076100794728,52]
[null,72010,"DEUX-MONTAGNES",15,474,385,3.1262169077289399,61]
[null,31020,"DISRAELI (P)",12,null,null,""]
[null,31015,"DISRAELI (V)",12,458,211,5.2450929943251881,58]
[null,44023,"DIXVILLE",5,295,255.85609549989755,0.67269224017540308,61.540540540540555]
[null,92022,"DOLBEAU-MISTASSINI",2,456,320,1.2563971969095058,49]
[null,66142,"DOLLARD-DES-ORMEAUX",6,505,308,8.4450713907907247,51]
[null,34025,"DONNACONA",3,371,268,2.1208147933734209,61]
[null,66087,"DORVAL",6,1067,308,14.31786627768966,51.254385964912274]
[null,33040,"DOSQUET",12,null,null,""]
[null,49058,"DRUMMONDVILLE",17,488,191,2.2295245860726927,56.334537437846969]
[null,41117,"DUDSWELL",5,260,177,1.6262264003732205,57]
[null,80135,"DUHAMEL",7,785,425,2.5133018308693273,47]
[null,85030,"DUHAMEL-OUEST",8,null,null,""]
[null,69075,"DUNDEE",16,null,null,""]
[null,46050,"DUNHAM",16,null,null,""]
[null,87005,"DUPARQUET",8,498,445,0.80780664340183528,43]
[null,87085,"DUPUY",8,341,265,1.2951879589300075,44]
[null,49015,"DURHAM-SUD",17,236,181,1.1145357755851817,45]
[null,41060,"EAST ANGUS",5,437,249,5.5587820385939635,62]
[null,31122,"EAST BROUGHTON",12,null,null,""]
[null,46085,"EAST FARNHAM",16,null,null,""]
[null,44010,"EAST HEREFORD",5,186,158,0.64268250087320999,59]
[null,45093,"EASTMAN",5,542,214,5.5463293609948474,47.891891891891902]
[null,83075,"EGAN-SUD",7,null,null,""]
[null,69050,"ELGIN",16,null,null,""]
[null,62053,"ENTRELACS",14,null,null,""]
[null,"06025","ESCUMINAC",11,null,null,""]
[null,10005,"ESPRIT-SAINT",1,null,null,""]
[null,77011,"ESTÉREL",15,2826,219,1.0326962985601402,62]
[null,46112,"FARNHAM",16,351,241,1.9707792635562511,56]
[null,80005,"FASSETT",7,null,null,""]
[null,94220,"FERLAND-ET-BOILLEAU",2,207,145,1.1158279873891681,58.378378378378386]
[null,79097,"FERME-NEUVE",15,304,230,1.3647056880830726,58]
[null,97035,"FERMONT",9,null,null,""]
[null,95045,"FORESTVILLE",9,null,null,""]
[null,84060,"FORT-COULONGE",7,null,null,""]
[null,38047,"FORTIERVILLE",17,310,221,1.2571161517162508,59]
[null,22010,"FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC",3,273,220,0.56260304206691669,55]
[null,26005,"FRAMPTON",12,300,266,0.73036282599288271,59]
[null,69010,"FRANKLIN",16,391,322,1.2566503897043007,61.716216216216225]
[null,96015,"FRANQUELIN",9,null,null,""]
[null,46010,"FRELIGHSBURG",16,null,null,""]
[null,30025,"FRONTENAC",5,null,null,""]
[null,85055,"FUGÈREVILLE",8,null,null,""]
[null,87020,"GALLICHAN",8,null,null,""]
[null,"03005","GASPÉ",11,859,355,7.4672321367389012,61]
[null,81017,"GATINEAU",7,374,250,2.9723777591363842,76.885964912280699]
[null,92055,"GIRARDVILLE",2,385,276,1.1591090483816175,56]
[null,96010,"GODBOUT",9,null,null,""]
[null,69060,"GODMANCHESTER",16,null,null,""]
[null,76025,"GORE",15,null,null,""]
[null,99060,"GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES",10,null,null,""]
[null,83032,"GRACEFIELD",7,null,null,""]
[null,47017,"GRANBY",16,425,207,2.0660631516778198,57]
[null,"02015","GRANDE-RIVIÈRE",11,846,454,8.8576985642421366,56]
[null,35040,"GRANDES-PILES",4,551,422,1.8480821964709802,39]
[null,"03020","GRANDE-VALLÉE",11,910,681,6.3506025809794719,46]
[null,"09060","GRAND-MÉTIS",1,309,109,"",63]
[null,83095,"GRAND-REMOUS",7,null,null,""]
[null,50065,"GRAND-SAINT-ESPRIT",17,310,168,0.76776390156843444,73]
[null,76055,"GRENVILLE",15,499,304,5.2225031682402188,57]
[null,76052,"GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE",15,353,259,2.719235398297049,51]
[null,98014,"GROS-MÉCATINA",9,385,253,1.0910842458641148,34.5]
[null,"01042","GROSSE-ÎLE",11,null,null,""]
[null,"08015","GROSSES-ROCHES",1,461,348,1.3816891822004558,59]
[null,85095,"GUÉRIN",8,null,null,""]
[null,39010,"HAM-NORD",17,233,187,0.7222040256409854,44]
[null,41075,"HAMPDEN",5,null,null,""]
[null,66062,"HAMPSTEAD",6,572,394,0.75507496403528895,60]
[null,40005,"HAM-SUD",5,null,null,""]
[null,76065,"HARRINGTON",15,null,null,""]
[null,45055,"HATLEY (CT)",5,null,null,""]
[null,45043,"HATLEY (M)",5,295,176,1.1330499801942862,47.5]
[null,69005,"HAVELOCK",16,null,null,""]
[null,98040,"HAVRE-SAINT-PIERRE",9,null,null,""]
[null,93020,"HÉBERTVILLE",2,552,336,4.4405992124223514,58.905405405405403]
[null,93025,"HÉBERTVILLE-STATION",2,null,null,""]
[null,68015,"HEMMINGFORD (CT)",16,null,null,""]
[null,68010,"HEMMINGFORD (VL)",16,327,267,1.8184220961550452,54]
[null,56042,"HENRYVILLE",16,null,null,""]
[null,35035,"HÉROUXVILLE",4,453,299,2.1968245611705632,54.5]
[null,69045,"HINCHINBROOKE",16,null,null,""]
[null,19070,"HONFLEUR",12,210,178,0.5669638231993035,60]
[null,"05025","HOPE",11,null,null,""]
[null,"05020","HOPE TOWN",11,null,null,""]
[null,69025,"HOWICK",16,null,null,""]
[null,78065,"HUBERDEAU",15,453,273,2.0808598314512916,59]
[null,71100,"HUDSON",16,null,null,""]
[null,69055,"HUNTINGDON",16,null,null,""]
[null,32058,"INVERNESS",17,null,null,""]
[null,31040,"IRLANDE",12,null,null,""]
[null,78042,"IVRY-SUR-LE-LAC",15,null,null,""]
[null,61025,"JOLIETTE",14,627,312,2.7484828700450259,56]
[null,14050,"KAMOURASKA",1,490,171,1.5788291929100977,35]
[null,83015,"KAZABAZUA",7,null,null,""]
[null,79025,"KIAMIKA",15,752,130,2.5791195053979656,54.513513513513523]
[null,42070,"KINGSBURY",5,184,136,1.0203316383924266,45]
[null,39097,"KINGSEY FALLS",17,389,238,4.1857335895265955,61]
[null,31105,"KINNEAR'S MILLS",12,null,null,""]
[null,85010,"KIPAWA",8,154,120,0.67358210965916743,45]
[null,66102,"KIRKLAND",6,558,284,6.8539548796410976,56]
[null,90017,"LA BOSTONNAIS",4,null,null,""]
[null,78115,"LA CONCEPTION",15,419,360,0.69231851912151887,63.64864864864866]
[null,88030,"LA CORNE",8,null,null,""]
[null,91050,"LA DORÉ",2,426,250,2.528002941381982,55]
[null,19090,"LA DURANTAYE",12,449,378,0.7763351336951948,47.540540540540547]
[null,29030,"LA GUADELOUPE",12,285,152,2.0907390749585257,69]
[null,79047,"LA MACAZA",15,207,156,0.94674593099184656,60]
[null,15013,"LA MALBAIE",3,638,365,2.4221785295936096,55.666666666666664]
[null,"04030","LA MARTRE",11,null,null,""]
[null,78130,"LA MINERVE",15,453,297,4.2651807350580828,63.121621621621628]
[null,88015,"LA MORANDIÈRE",8,null,null,""]
[null,88045,"LA MOTTE",8,null,null,""]
[null,41027,"LA PATRIE",5,245,185,1.6362126585592327,44]
[null,82035,"LA PÊCHE",7,null,null,""]
[null,14085,"LA POCATIÈRE",1,null,null,""]
[null,67015,"LA PRAIRIE",16,407,337,0.85858267060138682,44]
[null,54035,"LA PRÉSENTATION",16,443,167,0.91562235894986677,67.95098039215685]
[null,"09005","LA RÉDEMPTION",1,null,null,""]
[null,87080,"LA REINE",8,null,null,""]
[null,87090,"LA SARRE",8,394,271,3.0225992579877423,54]
[null,10010,"LA TRINITÉ-DES-MONTS",1,null,null,""]
[null,90012,"LA TUQUE",4,1140,730,3.2902837207727265,45.689189189189186]
[null,52050,"LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS",14,329,161,1.3769032958630609,57]
[null,50085,"LA VISITATION-DE-YAMASKA",17,871,195,0.31515087002735143,65]
[null,78120,"LABELLE",15,538,336,2.309485106950643,56]
[null,93055,"LABRECQUE",2,528,393,2.2488328663500172,46.662162162162161]
[null,"07057","LAC-AU-SAUMON",1,1002,400,16.599595879582751,44.547297297297291]
[null,35010,"LAC-AUX-SABLES",4,423,323,0.80358537293010956,59]
[null,22040,"LAC-BEAUPORT",3,283,216,0.87909457112739142,47]
[null,91005,"LAC-BOUCHETTE",2,422,226,4.7693849754146909,58.729729729729726]
[null,46075,"LAC-BROME",16,673,330,3.737563027337889,56]
[null,22030,"LAC-DELAGE",3,267,232,1.3172838988343658,59]
[null,13060,"LAC-DES-AIGLES",1,272,204,0.86752657593608229,58]
[null,79078,"LAC-DES-ÉCORCES",15,493,217,5.839466866102577,57.718100277917792]
[null,80130,"LAC-DES-PLAGES",7,null,null,""]
[null,77055,"LAC-DES-SEIZE-ÎLES",15,null,null,""]
[null,30080,"LAC-DROLET",5,274,150,1.5524611915015174,57]
[null,79015,"LAC-DU-CERF",15,null,null,""]
[null,90027,"LAC-ÉDOUARD",4,null,null,""]
[null,28053,"LAC-ETCHEMIN",12,353,273,2.2597923657224648,52.837391947835854]
[null,18010,"LAC-FRONTIÈRE",12,890,791,1.3973076675860951,59]
[null,76020,"LACHUTE",15,610,437,2.3052486699309496,55]
[null,30030,"LAC-MÉGANTIC",5,472,197,0.80250814205277954,65]
[null,56023,"LACOLLE",16,null,null,""]
[null,29095,"LAC-POULIN",12,null,null,""]
[null,79060,"LAC-SAGUAY",15,null,null,""]
[null,83020,"LAC-SAINTE-MARIE",7,6237,332,0.94481768679813327,48]
[null,22015,"LAC-SAINT-JOSEPH",3,null,null,""]
[null,79105,"LAC-SAINT-PAUL",15,null,null,""]
[null,34120,"LAC-SERGENT",3,null,null,""]
[null,80095,"LAC-SIMON",7,null,null,""]
[null,78095,"LAC-SUPÉRIEUR",15,null,null,""]
[null,78127,"LAC-TREMBLANT-NORD",15,null,null,""]
[null,85070,"LAFORCE",8,null,null,""]
[null,93060,"LAMARCHE",2,null,null,""]
[null,30095,"LAMBTON",5,347,125,5.3959754677632397,71]
[null,23057,"L'ANCIENNE-LORETTE",3,409,208,"",56]
[null,88035,"LANDRIENNE",8,239,131,1.5939244532109316,55]
[null,21040,"L'ANGE-GARDIEN (03)",3,330,256,2.0970702299040904,60]
[null,82005,"L'ANGE-GARDIEN (07)",7,null,null,""]
[null,52017,"LANORAIE",14,262,152,2.7179961741624883,62.555555555555536]
[null,94210,"L'ANSE-SAINT-JEAN",2,null,null,""]
[null,78015,"LANTIER",15,null,null,""]
[null,94265,"LAROUCHE",2,474.24918731749852,306.43037106222033,3.8662760984728859,60.5]
[null,79050,"L'ASCENSION",15,380,263,2.0431467401192354,61]
[null,93065,"L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR",2,355,234,1.1000456948785864,52]
[null,"06060","L'ASCENSION-DE-PATAPÉDIA",11,null,null,""]
[null,60028,"L'ASSOMPTION",14,268,194,1.0835430122951626,52]
[null,85060,"LATULIPE-ET-GABOURY",8,244,165,2.1509287123563037,47]
[null,88080,"LAUNAY",8,null,null,""]
[null,33060,"LAURIER-STATION",12,213,135,0.91330695326021982,62]
[null,32072,"LAURIERVILLE",17,364,277,1.3556486533644823,45]
[null,65005,"LAVAL",13,483,247,8.939316314224536,69.098039215686271]
[null,52007,"LAVALTRIE",14,323,270,1.7457062744587897,62]
[null,49025,"L'AVENIR",17,null,null,""]
[null,85052,"LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS",8,null,null,""]
[null,42045,"LAWRENCEVILLE",5,521,445,0.82383251470648478,55]
[null,99005,"LEBEL-SUR-QUÉVILLON",10,null,null,""]
[null,33123,"LECLERCVILLE",12,489,221,"",56]
[null,49020,"LEFEBVRE",17,null,null,""]
[null,13050,"LEJEUNE",1,442,315,1.2605667753307983,61.364864864864877]
[null,38020,"LEMIEUX",17,null,null,""]
[null,60037,"L'ÉPIPHANIE",14,288,182,3.8910940186329626,46]
[null,67055,"LÉRY",16,null,null,""]
[null,95018,"LES BERGERONNES",9,502,227,1.0215111514980466,59]
[null,71050,"LES CÈDRES",16,298,263,0.6271424036820884,59]
[null,71033,"LES COTEAUX",16,365,308,1.1993078582707355,46]
[null,16048,"LES ÉBOULEMENTS",3,731,548,1.0484050861942711,63.297297297297305]
[null,95025,"LES ESCOUMINS",9,null,null,""]
[null,"09015","LES HAUTEURS",1,null,null,""]
[null,"01023","LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE",11,null,null,""]
[null,"08005","LES MÉCHINS",1,1308,211,13.743164584957869,50.568627450980394]
[null,25213,"LÉVIS",12,377,227,3.2124322384141104,60]
[null,71095,"L'ÎLE-CADIEUX",16,280,227,"",43]
[null,98020,"L'ÎLE-D'ANTICOSTI",9,null,null,""]
[null,66092,"L'ÎLE-DORVAL",6,null,null,""]
[null,84035,"L'ÎLE-DU-GRAND-CALUMET",7,363,250,1.9476093475966649,41]
[null,71060,"L'ÎLE-PERROT",16,null,null,""]
[null,41085,"LINGWICK",5,null,null,""]
[null,84082,"L'ISLE-AUX-ALLUMETTES",7,315,256,1.6548397244256867,52]
[null,16023,"L'ISLE-AUX-COUDRES",3,298,224,0.79957681236529532,55]
[null,17078,"L'ISLET",12,400,226,1.364647202300671,60]
[null,12043,"L'ISLE-VERTE",1,225,182,0.83006252079733855,59]
[null,84040,"LITCHFIELD",7,null,null,""]
[null,80055,"LOCHABER",7,null,null,""]
[null,80060,"LOCHABER-PARTIE-OUEST",7,null,null,""]
[null,98045,"LONGUE-POINTE-DE-MINGAN",9,555,359,1.9043708551028273,45]
[null,95032,"LONGUE-RIVE",9,568,447,2.6498391996731088,58]
[null,58227,"LONGUEUIL",16,582,279,8.4783575479044284,44]
[null,73025,"LORRAINE",15,341,310,0.73118001926978504,68.147058823529392]
[null,85037,"LORRAINVILLE",8,311,274,0.66281909569720054,48.243243243243242]
[null,33115,"LOTBINIÈRE",12,489,330,1.8341921541819206,56]
[null,51015,"LOUISEVILLE",4,576,379,1.6065950262008546,56]
[null,83010,"LOW",7,242,150,2.0081420736207893,26.666666666666668]
[null,32065,"LYSTER",17,210,175,0.64106333653508218,52]
[null,87058,"MACAMIC",8,528,350,3.4569462261789869,62]
[null,39165,"MADDINGTON FALLS",17,null,null,""]
[null,45072,"MAGOG",5,428,325,1.1110556804624157,66]
[null,89015,"MALARTIC",8,null,null,""]
[null,52095,"MANDEVILLE",14,530,250,1.1632388507474436,42]
[null,83065,"MANIWAKI",7,540,305,3.1639234021901048,60]
[null,38028,"MANSEAU",17,null,null,""]
[null,84065,"MANSFIELD-ET-PONTEFRACT",7,null,null,""]
[null,"06005","MARIA",11,504,272,5.1315144965284532,54]
[null,42065,"MARICOURT",5,null,null,""]
[null,55048,"MARIEVILLE",16,413,303,1.0378312035232116,63]
[null,"04025","MARSOUI",11,753,356,5.1388286682404329,59]
[null,30035,"MARSTON",5,null,null,""]
[null,44060,"MARTINVILLE",5,221,156,1.936331670239577,60]
[null,64015,"MASCOUCHE",14,326,256,2.2442110828233672,65]
[null,51008,"MASKINONGÉ",4,404,312,2.0542744574077823,57]
[null,53010,"MASSUEVILLE",16,367,222,0.68864018641654356,55.803921568627452]
[null,99015,"MATAGAMI",10,null,null,""]
[null,"08053","MATANE",1,null,null,""]
[null,"06045","MATAPÉDIA",11,null,null,""]
[null,80065,"MAYO",7,null,null,""]
[null,57025,"MCMASTERVILLE",16,340,295,1.3233107355677938,63]
[null,42075,"MELBOURNE",5,370,234,1.2387951594076911,57.127450980392162]
[null,67045,"MERCIER",16,428,373,0.60110746798919668,61]
[null,83060,"MESSINES",7,null,null,""]
[null,93012,"MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX",2,458,293,1.7085621244479108,60]
[null,"09048","MÉTIS-SUR-MER",1,1011,296,4.6489716734897719,61]
[null,30040,"MILAN",5,null,null,""]
[null,76030,"MILLE-ISLES",15,null,null,""]
[null,74005,"MIRABEL",15,289,190,1.227735321058993,59.555555555555557]
[null,85075,"MOFFET",8,null,null,""]
[null,78055,"MONTCALM",15,null,null,""]
[null,14005,"MONT-CARMEL",1,365,282,2.1077283372365336,59]
[null,83088,"MONTCERF-LYTTON",7,270,204,1.0177340152151233,37]
[null,80010,"MONTEBELLO",7,null,null,""]
[null,"09077","MONT-JOLI",1,442,357,2.2872645447685351,59]
[null,79088,"MONT-LAURIER",15,null,null,""]
[null,18050,"MONTMAGNY",12,415,290,1.5562040259364478,63]
[null,80090,"MONTPELLIER",7,273,176,2.2849432384325037,44.378378378378386]
[null,66023,"MONTRÉAL",6,773,305,21.18037484068228,47.694066739753424]
[null,66007,"MONTRÉAL-EST",6,3577,308,56.549549984318546,57.646143661039403]
[null,66047,"MONTRÉAL-OUEST",6,509,207,13.502263910620989,50.50980392156864]
[null,66072,"MONT-ROYAL",6,763,221,10.486610249973305,47.891891891891895]
[null,56097,"MONT-SAINT-GRÉGOIRE",16,null,null,""]
[null,57035,"MONT-SAINT-HILAIRE",16,414,298,2.0194934848924433,61]
[null,79110,"MONT-SAINT-MICHEL",15,308,218,1.8441678192715536,60]
[null,"04015","MONT-SAINT-PIERRE",11,null,null,""]
[null,78102,"MONT-TREMBLANT",15,null,null,""]
[null,77050,"MORIN-HEIGHTS",15,320,188,1.9409984208184656,65.672514619883046]
[null,80085,"MULGRAVE-ET-DERRY",7,null,null,""]
[null,"03025","MURDOCHVILLE",11,1435,395,13.035240994271348,56]
[null,80110,"NAMUR",7,null,null,""]
[null,30045,"NANTES",5,201,157,0.83722102386344965,56]
[null,68030,"NAPIERVILLE",16,327,253,3.1296586888714177,42]
[null,98025,"NATASHQUAN",9,411,304,2.3069792306003105,43.851351351351354]
[null,85100,"NÉDÉLEC",8,204,161,1.0012461055976469,43.689189189189193]
[null,34007,"NEUVILLE",3,288,236,1.2091848649550989,59]
[null,"05040","NEW CARLISLE",11,785,542,7.6077446840884013,45]
[null,"05070","NEW RICHMOND",11,440,328,1.7788834643192875,62]
[null,41037,"NEWPORT",5,null,null,""]
[null,50072,"NICOLET",17,391,225,2.740726918498857,64]
[null,79030,"NOMININGUE",15,1188,262,11.78682193125738,48]
[null,92040,"NORMANDIN",2,null,null,""]
[null,87115,"NORMÉTAL",8,null,null,""]
[null,45050,"NORTH HATLEY",5,null,null,""]
[null,19010,"NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND",12,424,339,0.65189388210629529,59]
[null,80015,"NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS",7,null,null,""]
[null,39015,"NOTRE-DAME-DE-HAM",17,238,158,1.8217089854286372,59]
[null,62055,"NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI",14,null,null,""]
[null,80020,"NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX",7,null,null,""]
[null,82010,"NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE",7,1039,658,3.9735577001399256,30]
[null,71065,"NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT",16,317,204,3.0106580062732058,75]
[null,92060,"NOTRE-DAME-DE-LORETTE",2,null,null,""]
[null,61045,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (14)",14,236,168,2.3834090845408991,59]
[null,32080,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (17)",17,null,null,""]
[null,35005,"NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN",4,993,250,3.3148708287654411,34.5]
[null,79010,"NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN",15,342,214,1.8150527133518484,60]
[null,23015,"NOTRE-DAME-DES-ANGES",3,null,null,""]
[null,30010,"NOTRE-DAME-DES-BOIS",5,249,191,1.0001220256253813,48]
[null,15025,"NOTRE-DAME-DES-MONTS",3,204,174,1.1368183637091198,48]
[null,11045,"NOTRE-DAME-DES-NEIGES",1,null,null,""]
[null,29120,"NOTRE-DAME-DES-PINS",12,230,162,1.5417239290439011,70]
[null,61030,"NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES",14,390,316,2.0283979273879336,49]
[null,12045,"NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS",1,null,null,""]
[null,46100,"NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE",16,null,null,""]
[null,49080,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (P)",17,null,null,""]
[null,49075,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL)",17,1506,129,6.084202342658025,46]
[null,79005,"NOTRE-DAME-DU-LAUS",15,null,null,""]
[null,37235,"NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL",4,354,238,1.8469467855612416,43]
[null,85090,"NOTRE-DAME-DU-NORD",8,460,309,2.938893596274597,48]
[null,12080,"NOTRE-DAME-DU-PORTAGE",1,211,158,0.41936210195780366,69]
[null,18040,"NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE",12,235,183.72853217867439,1.0906958949065442,62]
[null,33085,"NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR-D'ISSOUDUN",12,null,null,""]
[null,"06020","NOUVELLE",11,null,null,""]
[null,56015,"NOYAN",16,null,null,""]
[null,45020,"OGDEN",5,null,null,""]
[null,72032,"OKA",15,487,303,1.7171361751416832,59.5]
[null,45115,"ORFORD",5,406,361,0.95215106963372531,59]
[null,69037,"ORMSTOWN",16,null,null,""]
[null,84055,"OTTER LAKE",7,null,null,""]
[null,57030,"OTTERBURN PARK",16,350,273,1.9994427671227013,64]
[null,13015,"PACKINGTON",1,null,null,""]
[null,"09040","PADOUE",1,null,null,""]
[null,87025,"PALMAROLLE",8,283,246,1.1159110163628263,43]
[null,80037,"PAPINEAUVILLE",7,442,227,2.787381900765586,59]
[null,38055,"PARISVILLE",17,466,309,1.9325976529557636,60]
[null,"05032","PASPÉBIAC",11,null,null,""]
[null,"02005","PERCÉ",11,1515,645,6.3103233236854139,59]
[null,92010,"PÉRIBONKA",2,null,null,""]
[null,16005,"PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS",3,541,471,0.49571433165943418,44.378378378378386]
[null,"03015","PETITE-VALLÉE",11,485,376,0.87803320561941234,37]
[null,94205,"PETIT-SAGUENAY",2,null,null,""]
[null,77030,"PIEDMONT",15,null,null,""]
[null,50113,"PIERREVILLE",17,358,198,1.2806856231700074,55]
[null,46025,"PIKE RIVER",16,null,null,""]
[null,71070,"PINCOURT",16,315,286,1.3040681250196131,68]
[null,30020,"PIOPOLIS",5,269,196,0.75237468259193074,45]
[null,80045,"PLAISANCE",7,335,210,2.4532383772479354,62]
[null,32045,"PLESSISVILLE (P)",17,null,null,""]
[null,32040,"PLESSISVILLE (V)",17,520,152,3.5065513084480515,58]
[null,13095,"POHÉNÉGAMOOK",1,706,344,4.850992987749434,59]
[null,"06030","POINTE-À-LA-CROIX",11,null,null,""]
[null,96030,"POINTE-AUX-OUTARDES",9,233,176,1.4874848334276998,45]
[null,72020,"POINTE-CALUMET",15,266,231,0.73429054549729211,47]
[null,66097,"POINTE-CLAIRE",6,617,161,8.5764144035075613,61]
[null,71055,"POINTE-DES-CASCADES",16,286,176,4.6264033864215319,58]
[null,71140,"POINTE-FORTUNE",16,null,null,""]
[null,96025,"POINTE-LEBEL",9,179,154,1.1869051672849253,49.108108108108112]
[null,82030,"PONTIAC",7,544,374,3.4788332316254573,59]
[null,34017,"PONT-ROUGE",3,324,219,2.0885840829591791,60]
[null,84020,"PORTAGE-DU-FORT",7,593,421,3.6841164843950041,45]
[null,97022,"PORT-CARTIER",9,null,null,""]
[null,"02047","PORT-DANIEL-GASCONS",11,606,222,2.5503478472339238,63]
[null,34048,"PORTNEUF",3,null,null,""]
[null,95040,"PORTNEUF-SUR-MER",9,null,null,""]
[null,45030,"POTTON",5,534,170,1.4495249562109025,60.03378378378379]
[null,87035,"POULARIES",8,null,null,""]
[null,88090,"PREISSAC",8,null,null,""]
[null,75040,"PRÉVOST",15,435,374,1.1556252442006765,46.333333333333336]
[null,"09065","PRICE",1,309,110.28923097789232,0.26136443217873173,63]
[null,32033,"PRINCEVILLE",17,653,361,1.7879960124438019,64]
[null,23027,"QUÉBEC",3,409,208,4.663672289976116,56]
[null,42032,"RACINE",5,null,null,""]
[null,96040,"RAGUENEAU",9,331,279,0.83080366206169809,46]
[null,87010,"RAPIDE-DANSEUR",8,null,null,""]
[null,84100,"RAPIDES-DES-JOACHIMS",7,null,null,""]
[null,62037,"RAWDON",14,439,348,2.0532174050220093,58.905405405405403]
[null,85105,"RÉMIGNY",8,null,null,""]
[null,60013,"REPENTIGNY",14,322,212,1.1205588215080529,66]
[null,55057,"RICHELIEU",16,null,null,""]
[null,42098,"RICHMOND",5,486,357,0.91724347925543004,61]
[null,71133,"RIGAUD",16,null,null,""]
[null,10043,"RIMOUSKI",1,469,360,1.0382194862856637,49.25]
[null,80078,"RIPON",7,null,null,""]
[null,"06035","RISTIGOUCHE-PARTIE-SUD-EST",11,null,null,""]
[null,"04020","RIVIÈRE-À-CLAUDE",11,null,null,""]
[null,34135,"RIVIÈRE-À-PIERRE",3,488,283,4.3068176924070807,45]
[null,98055,"RIVIÈRE-AU-TONNERRE",9,null,null,""]
[null,71005,"RIVIÈRE-BEAUDETTE",16,null,null,""]
[null,13025,"RIVIÈRE-BLEUE",1,631,391,1.4233036237152119,58]
[null,12072,"RIVIÈRE-DU-LOUP",1,505,157,1.0041486483835118,64.303397855066876]
[null,94215,"RIVIÈRE-ÉTERNITÉ",2,null,null,""]
[null,89010,"RIVIÈRE-HÉVA",8,null,null,""]
[null,14065,"RIVIÈRE-OUELLE",1,418,217,1.2514521062629638,62]
[null,79037,"RIVIÈRE-ROUGE",15,524,419,1.6395935823347461,59]
[null,98050,"RIVIÈRE-SAINT-JEAN",9,131,102,0.77527962634345982,41]
[null,91025,"ROBERVAL",2,474,329,5.0488675247390731,66]
[null,88010,"ROCHEBAUCOURT",8,null,null,""]
[null,87015,"ROQUEMAURE",8,null,null,""]
[null,73020,"ROSEMÈRE",15,null,null,""]
[null,55037,"ROUGEMONT",16,null,null,""]
[null,86042,"ROUYN-NORANDA",8,374,158,1.8734510961537074,58.247420020639836]
[null,48015,"ROXTON",16,null,null,""]
[null,48010,"ROXTON FALLS",16,null,null,""]
[null,47047,"ROXTON POND",16,218,167,0.90690901159839565,62]
[null,95010,"SACRÉ-COEUR",9,302,246,0.9481596461411379,45]
[null,31130,"SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS",12,null,null,""]
[null,94068,"SAGUENAY",2,554,250,4.3525668230238219,56.132394894894901]
[null,17015,"SAINT-ADALBERT",12,null,null,""]
[null,"08030","SAINT-ADELME",1,302,227,1.197906418951598,48]
[null,35015,"SAINT-ADELPHE",4,321,245,1.7620857553948674,41]
[null,77065,"SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD",15,858,593,3.1246444008011953,56]
[null,40010,"SAINT-ADRIEN",5,null,null,""]
[null,31095,"SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE",12,209,159,0.91786237745906207,59]
[null,33045,"SAINT-AGAPIT",12,261,158,1.6410082848381811,68]
[null,53015,"SAINT-AIMÉ",16,841,187,0.99501720803124005,54]
[null,15030,"SAINT-AIMÉ-DES-LACS",3,421,380,0.56232832643376784,59]
[null,79022,"SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES",15,205,166,1.0003610788403543,60]
[null,34097,"SAINT-ALBAN",3,289,226,2.0450926898161801,58.36486486486487]
[null,39085,"SAINT-ALBERT",17,null,null,""]
[null,56055,"SAINT-ALEXANDRE",16,235,178,0.18704224404535016,66]
[null,14035,"SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA",1,587,204,2.2293704961931917,60]
[null,"07065","SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS",1,199,146,0.9527509774261903,49.121621621621614]
[null,63023,"SAINT-ALEXIS",14,345,292,1.5182438079368594,45]
[null,"06050","SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA",11,211,178,0.72260835791727895,45]
[null,51065,"SAINT-ALEXIS-DES-MONTS",4,470,301,4.3556347615184832,45]
[null,27015,"SAINT-ALFRED",12,null,null,""]
[null,"05065","SAINT-ALPHONSE",11,230,200,0.29691583133933735,45]
[null,47010,"SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY",16,null,null,""]
[null,62025,"SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ",14,396,269,1.3036919746303335,45.018018018018019]
[null,59015,"SAINT-AMABLE",16,262,223,1.352945238642203,63]
[null,94255,"SAINT-AMBROISE",2,null,null,""]
[null,61040,"SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE",14,233,177,1.0502005463271222,40.5]
[null,10030,"SAINT-ANACLET-DE-LESSARD",1,293,260,0.96151864430233014,61.891891891891902]
[null,14040,"SAINT-ANDRÉ",1,295,161,1.5377019740673021,60.17647058823529]
[null,80027,"SAINT-ANDRÉ-AVELLIN",7,null,null,""]
[null,76008,"SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL",15,null,null,""]
[null,"06040","SAINT-ANDRÉ-DE-RESTIGOUCHE",11,null,null,""]
[null,91010,"SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN",2,380,265,2.0552731559517228,44.378378378378372]
[null,69070,"SAINT-ANICET",16,null,null,""]
[null,19062,"SAINT-ANSELME",12,1195,174,4.4153719401362004,72.704115609096519]
[null,18070,"SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES",12,null,null,""]
[null,33095,"SAINT-ANTOINE-DE-TILLY",12,null,null,""]
[null,57075,"SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU",16,611,228,"",67]
[null,12015,"SAINT-ANTONIN",1,239,180,1.3927108130745913,52]
[null,33090,"SAINT-APOLLINAIRE",12,222,140,1.8878360334195847,75]
[null,46017,"SAINT-ARMAND",16,null,null,""]
[null,12065,"SAINT-ARSÈNE",1,209,121,2.4594746838787227,68.47777777777776]
[null,13100,"SAINT-ATHANASE",1,null,null,""]
[null,17055,"SAINT-AUBERT",12,318,201,3.8215080587961943,38]
[null,92005,"SAINT-AUGUSTIN (02)",2,null,null,""]
[null,98012,"SAINT-AUGUSTIN (09)",9,null,null,""]
[null,23072,"SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES",3,null,null,""]
[null,30005,"SAINT-AUGUSTIN-DE-WOBURN",5,null,null,""]
[null,51025,"SAINT-BARNABÉ",4,null,null,""]
[null,54105,"SAINT-BARNABÉ-SUD",16,null,null,""]
[null,52055,"SAINT-BARTHÉLEMY",14,381,105,4.8064262096559478,63]
[null,34038,"SAINT-BASILE",3,406,182,3.8050713789629418,57]
[null,57020,"SAINT-BASILE-LE-GRAND",16,289,212,2.3897078823599691,45]
[null,28025,"SAINT-BENJAMIN",12,null,null,""]
[null,45080,"SAINT-BENOÎT-DU-LAC",5,1799,132,6.2700570575192227,60]
[null,29100,"SAINT-BENOÎT-LABRE",12,309,141,1.6395871991946001,73]
[null,26055,"SAINT-BERNARD",12,256,218,1.1182379127754711,59]
[null,68005,"SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE",16,null,null,""]
[null,54115,"SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE",16,762,203,2.9999393078308767,59]
[null,56065,"SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU",16,null,null,""]
[null,49125,"SAINT-BONAVENTURE",17,null,null,""]
[null,51085,"SAINT-BONIFACE",4,350,289,1.4582458418562307,45]
[null,93030,"SAINT-BRUNO",2,523,334,1.4362772331111391,64.833333333333329]
[null,85045,"SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES",8,273,197,0.66442229152630905,45]
[null,14010,"SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA",1,null,null,""]
[null,58037,"SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE",16,462,344,2.0159955075932809,60]
[null,63055,"SAINT-CALIXTE",14,null,null,""]
[null,40025,"SAINT-CAMILLE",5,null,null,""]
[null,28070,"SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS",12,null,null,""]
[null,34078,"SAINT-CASIMIR",3,490,276,5.7152974940003807,52]
[null,50035,"SAINT-CÉLESTIN (M)",17,null,null,""]
[null,50030,"SAINT-CÉLESTIN (VL)",17,276,214,1.5474862138557819,52]
[null,55023,"SAINT-CÉSAIRE",16,490,193,3.2043620569078395,68.319508872257202]
[null,61035,"SAINT-CHARLES-BORROMÉE",14,354,194,0.65504323260622821,62]
[null,19097,"SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE",12,378,143,5.5240691084866329,61]
[null,94260,"SAINT-CHARLES-DE-BOURGET",2,584,448,1.0070735204979853,59]
[null,"09010","SAINT-CHARLES-GARNIER",1,null,null,""]
[null,57057,"SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU",16,611,228,"",67]
[null,39060,"SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA",17,552,327,"",64]
[null,69017,"SAINT-CHRYSOSTOME",16,372,299,1.233711061820808,59]
[null,42100,"SAINT-CLAUDE",5,null,null,""]
[null,11005,"SAINT-CLÉMENT",1,217,162,1.4994769824285288,59]
[null,"07090","SAINT-CLÉOPHAS",1,486,250,4.8682475802404035,59]
[null,52075,"SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON",14,null,null,""]
[null,71045,"SAINT-CLET",16,null,null,""]
[null,75005,"SAINT-COLOMBAN",15,213,173,1.5085314784004695,57.333333333333336]
[null,62065,"SAINT-CÔME",14,null,null,""]
[null,29057,"SAINT-CÔME-LINIÈRE",12,330,160,4.3578010712308668,70]
[null,67035,"SAINT-CONSTANT",16,325,213,3.8569204258570053,41]
[null,52062,"SAINT-CUTHBERT",14,null,null,""]
[null,12005,"SAINT-CYPRIEN (01)",1,315,211.43664690696372,0.90057275166203887,61]
[null,28040,"SAINT-CYPRIEN (12)",12,null,null,""]
[null,68035,"SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE",16,281,206,1.8228285909033879,49]
[null,17045,"SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD",12,null,null,""]
[null,49070,"SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER",17,183,141,1.4290086216228681,62]
[null,"07105","SAINT-DAMASE (01)",1,null,null,""]
[null,54017,"SAINT-DAMASE (16)",16,1799,318,1.0736932409202218,72.984258974095738]
[null,17040,"SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET",12,null,null,""]
[null,62075,"SAINT-DAMIEN",14,294,216,1.722744991058156,45]
[null,19030,"SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND",12,null,null,""]
[null,53005,"SAINT-DAVID",16,691,210,0.80128554360513637,60.848386242403279]
[null,94245,"SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU",2,1195,709,4.2103512646412264,51]
[null,14055,"SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE",1,null,null,""]
[null,42025,"SAINT-DENIS-DE-BROMPTON",5,368,234,2.0100829935725657,45]
[null,57068,"SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU",16,611,228,1.9240057269395858,67]
[null,52090,"SAINT-DIDACE",14,364,208,2.1345921328082236,38]
[null,54060,"SAINT-DOMINIQUE",16,331,208,2.7178070378298633,64]
[null,88065,"SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE",8,207,146,1.1355553596722558,38]
[null,"09030","SAINT-DONAT (01)",1,null,null,""]
[null,62060,"SAINT-DONAT (14)",14,562,293,5.7398929317693606,59.081081081081081]
[null,77022,"SAINTE-ADÈLE",15,680,292,5.5314547730397967,43.332043343653254]
[null,33017,"SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE",12,227,146,0.61715234539771735,60.310810810810814]
[null,78032,"SAINTE-AGATHE-DES-MONTS",15,759,250,7.8694791536648232,59]
[null,"09035","SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI",1,514,297,7.1010188589762206,42]
[null,55030,"SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR",16,266,175,3.8147317445086792,63.235294117647051]
[null,51055,"SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT",4,369,139,3.7540139982376868,48.088235294117645]
[null,21030,"SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ",3,373,283,1.5304278604954682,43]
[null,66117,"SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE",6,631,274,7.4328045676373602,52.311111111111117]
[null,37205,"SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE",4,null,null,""]
[null,14090,"SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE",1,493,127,1.3012955900782162,68]
[null,42050,"SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE",5,null,null,""]
[null,56060,"SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS",16,null,null,""]
[null,77035,"SAINTE-ANNE-DES-LACS",15,null,null,""]
[null,"04037","SAINTE-ANNE-DES-MONTS",11,1189,438,13.398951359572299,54]
[null,53065,"SAINTE-ANNE-DE-SOREL",16,307,246,1.247307336352903,51.011111111111106]
[null,73035,"SAINTE-ANNE-DES-PLAINES",15,270,199,2.4497028832858554,65]
[null,79115,"SAINTE-ANNE-DU-LAC",15,335,247,1.3797741757897897,59]
[null,18025,"SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON",12,null,null,""]
[null,28015,"SAINTE-AURÉLIE",12,565,231,2.7495411288565061,69]
[null,69065,"SAINTE-BARBE",16,279,223,0.88637018434217563,59]
[null,62020,"SAINTE-BÉATRIX",14,462,302,3.3481930447972279,61]
[null,56105,"SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE",16,null,null,""]
[null,22045,"SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL",3,271,210,1.5904096601058644,60]
[null,49085,"SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS",17,null,null,""]
[null,67030,"SAINTE-CATHERINE",16,null,null,""]
[null,45060,"SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY",5,null,null,""]
[null,22005,"SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER",3,259,184,1.7501819068494369,64.708672141322111]
[null,38060,"SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD",17,685,465,0.81316364588787149,61.540540540540547]
[null,47055,"SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON",16,null,null,""]
[null,30050,"SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON",5,null,null,""]
[null,48020,"SAINTE-CHRISTINE",16,null,null,""]
[null,34105,"SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE",3,null,null,""]
[null,19055,"SAINTE-CLAIRE",12,761,281,3.6920549801002367,60]
[null,68020,"SAINTE-CLOTILDE",16,null,null,""]
[null,31060,"SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE",12,null,null,""]
[null,39117,"SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON",17,442,211,1.3757600570880553,50]
[null,33102,"SAINTE-CROIX",12,329,160,1.3541795736907285,57]
[null,49100,"SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM",17,null,null,""]
[null,92050,"SAINT-EDMOND-LES-PLAINES",2,303,198,1.5913258705225319,40]
[null,68045,"SAINT-ÉDOUARD",16,null,null,""]
[null,85015,"SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE",8,278,218,2.0204898319169682,57.372549019607838]
[null,33080,"SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE",12,325,282,1.5839897601428099,58]
[null,51050,"SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ",4,414,229,1.0922756227301482,59]
[null,44055,"SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON",5,250,182,1.2907626133542591,45]
[null,52030,"SAINTE-ÉLISABETH",14,660,406,2.7336603534406638,54]
[null,39090,"SAINTE-ÉLISABETH-DE-WARWICK",17,null,null,""]
[null,62070,"SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE",14,591,355,2.7899409215612487,57]
[null,50005,"SAINTE-EULALIE",17,437,250,1.4559869810058865,46]
[null,18035,"SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD",12,null,null,""]
[null,20010,"SAINTE-FAMILLE",3,null,null,""]
[null,"08023","SAINTE-FÉLICITÉ (01)",1,null,null,""]
[null,17025,"SAINTE-FÉLICITÉ (12)",12,null,null,""]
[null,"09085","SAINTE-FLAVIE",1,421,195,0.37249706285921219,62]
[null,"07010","SAINTE-FLORENCE",1,null,null,""]
[null,11030,"SAINTE-FRANÇOISE (01)",1,230,203,0.65947339627444934,27]
[null,38035,"SAINTE-FRANÇOISE (17)",17,null,null,""]
[null,37215,"SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN",4,378,185,1.2407438481115709,56]
[null,52040,"SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER",14,383,242,1.7055010727068274,61]
[null,87030,"SAINTE-GERMAINE-BOULÉ",8,null,null,""]
[null,88085,"SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE",8,null,null,""]
[null,91030,"SAINTE-HEDWIDGE",2,354,297,0.90461767360269896,58.21621621621621]
[null,54095,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT",16,346,174,1.1241969967328436,43]
[null,39035,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER",17,null,null,""]
[null,14025,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA",1,249,216,0.76856697796758888,49.735294117647051]
[null,87070,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG",8,null,null,""]
[null,26040,"SAINTE-HÉNÉDINE",12,256,200,1.709461234800832,46]
[null,"07040","SAINTE-IRÈNE",1,null,null,""]
[null,"09020","SAINTE-JEANNE-D'ARC (01)",1,null,null,""]
[null,92015,"SAINTE-JEANNE-D'ARC (02)",2,null,null,""]
[null,59010,"SAINTE-JULIE",16,386,250,2.0535334710535471,69]
[null,63060,"SAINTE-JULIENNE",14,421,314,1.9964376255765997,58]
[null,28045,"SAINTE-JUSTINE",12,365,210,2.2216797323153563,59]
[null,71115,"SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON",16,null,null,""]
[null,51075,"SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON",4,333,276,1.7142899733912378,53.5]
[null,11035,"SAINT-ÉLOI",1,null,null,""]
[null,17060,"SAINTE-LOUISE",12,379,355,0.86279691345315634,61.540540540540547]
[null,50095,"SAINT-ELPHÈGE",17,705,130,0.62407035182609583,60.84230364742119]
[null,"09092","SAINTE-LUCE",1,313,181,1.6071840249129148,41]
[null,18020,"SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD",12,null,null,""]
[null,78020,"SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES",15,null,null,""]
[null,"05050","SAINT-ELZÉAR (11)",11,228,185,0.62323934883952825,62]
[null,26022,"SAINT-ELZÉAR (12)",12,239,154,2.9404887421624206,61]
[null,13085,"SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA",1,null,null,""]
[null,54025,"SAINTE-MADELEINE",16,291,164,3.4818130016591362,72]
[null,"04005","SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE",11,425,297,1.2629746578168362,59.5]
[null,62030,"SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE",14,null,null,""]
[null,26035,"SAINTE-MARGUERITE",12,255,191,1.5518672843098456,59]
[null,77012,"SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON",15,586,438,2.3151993569599618,60]
[null,"07005","SAINTE-MARGUERITE-MARIE",1,null,null,""]
[null,26030,"SAINTE-MARIE",12,null,null,""]
[null,38015,"SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD",17,410,344,1.2096094519850267,53]
[null,54030,"SAINTE-MARIE-MADELEINE",16,null,null,""]
[null,63005,"SAINTE-MARIE-SALOMÉ",14,null,null,""]
[null,71110,"SAINTE-MARTHE",16,345,276,1.4304456188561911,41]
[null,72015,"SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC",15,289,258,0.67598375341181416,60]
[null,70012,"SAINTE-MARTINE",16,null,null,""]
[null,61050,"SAINTE-MÉLANIE",14,null,null,""]
[null,80125,"SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK",7,null,null,""]
[null,93075,"SAINTE-MONIQUE (02)",2,null,null,""]
[null,50057,"SAINTE-MONIQUE (17)",17,null,null,""]
[null,"08040","SAINTE-PAULE",1,null,null,""]
[null,17030,"SAINTE-PERPÉTUE (12)",12,383,311,2.1519789130847249,61]
[null,50050,"SAINTE-PERPÉTUE (17)",17,290,160,3.0475206291082575,60]
[null,20030,"SAINTE-PÉTRONILLE",3,null,null,""]
[null,29112,"SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE",12,217,144,3.3560702299656637,56]
[null,12030,"SAINT-ÉPIPHANE",1,205,161,0.92221621694162081,64]
[null,31050,"SAINTE-PRAXÈDE",12,null,null,""]
[null,11015,"SAINTE-RITA",1,null,null,""]
[null,28030,"SAINTE-ROSE-DE-WATFORD",12,null,null,""]
[null,94230,"SAINTE-ROSE-DU-NORD",2,468,310,1.9199090731062975,58]
[null,28065,"SAINTE-SABINE (12)",12,260,217,0.78484309575321831,62]
[null,46105,"SAINTE-SABINE (16)",16,null,null,""]
[null,39105,"SAINTE-SÉRAPHINE",17,null,null,""]
[null,75028,"SAINTE-SOPHIE",15,305,239,2.986025049647838,60]
[null,38040,"SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD",17,null,null,""]
[null,32023,"SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX",17,318,217,2.1808019108849179,56]
[null,63030,"SAINT-ESPRIT",14,394,230,1.5738931629314792,51]
[null,35050,"SAINTE-THÈCLE",4,356,279,0.93886777079964168,43.834777871960853]
[null,73010,"SAINTE-THÉRÈSE",15,null,null,""]
[null,"02010","SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ",11,null,null,""]
[null,83055,"SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU",7,null,null,""]
[null,70030,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS",16,null,null,""]
[null,45100,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON",5,null,null,""]
[null,51090,"SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS",4,235,205,1.0746133345837925,44]
[null,49105,"SAINT-EUGÈNE",17,null,null,""]
[null,92065,"SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY",2,288,208,1.9816210796718328,45]
[null,85085,"SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES",8,335,273,0.8776609999366578,48]
[null,10075,"SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE",1,null,null,""]
[null,51040,"SAINTE-URSULE",4,566,425,1.2681701476946832,61.189189189189193]
[null,13030,"SAINT-EUSÈBE",1,null,null,""]
[null,72005,"SAINT-EUSTACHE",15,492,235,6.513571532306476,59]
[null,29025,"SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH",12,null,null,""]
[null,53025,"SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL",16,391,239,1.8886160190024048,58.23333333333332]
[null,10070,"SAINT-FABIEN",1,null,null,""]
[null,18015,"SAINT-FABIEN-DE-PANET",12,268,188,2.0607231487203173,58]
[null,78047,"SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ",15,null,null,""]
[null,91042,"SAINT-FÉLICIEN",2,435,292,2.3325180047120186,56]
[null,88060,"SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER",8,407,360,0.81204711193637846,57]
[null,49005,"SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY",17,null,null,""]
[null,62007,"SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS",14,467,323,2.6059724325441009,58.617779544250141]
[null,94225,"SAINT-FÉLIX-D'OTIS",2,409,307,1.2760098618848235,47]
[null,32013,"SAINT-FERDINAND",17,295,196,2.045317790875691,51]
[null,21010,"SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES",3,null,null,""]
[null,33052,"SAINT-FLAVIEN",12,237,183,1.207647825303406,68]
[null,31030,"SAINT-FORTUNAT",12,null,null,""]
[null,"06055","SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE",11,629,235,9.139246825214741,59]
[null,18060,"SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD",12,null,null,""]
[null,20005,"SAINT-FRANÇOIS-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,""]
[null,91015,"SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES",2,578,427,1.961730833585926,57]
[null,50128,"SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC",17,252,170,1.5326267749767506,69]
[null,42020,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON",5,null,null,""]
[null,12025,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER",1,null,null,""]
[null,27065,"SAINT-FRÉDÉRIC",12,426,333,1.2618280091947498,49.608108108108105]
[null,94235,"SAINT-FULGENCE",2,null,null,""]
[null,52080,"SAINT-GABRIEL",14,523,332,5.1890379700079947,56]
[null,52085,"SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON",14,409,162,3.9636718218162801,45]
[null,"09025","SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI",1,168,122,1.3017629776005646,38]
[null,22025,"SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER",3,409,208,"",56]
[null,14075,"SAINT-GABRIEL-LALEMANT",1,null,null,""]
[null,93035,"SAINT-GÉDÉON",2,705,461,2.6008610248275965,59]
[null,29013,"SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE",12,355,192,3.2011950096420971,59]
[null,29073,"SAINT-GEORGES",12,323,225,0.76283671849809864,43]
[null,56010,"SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE",16,null,null,""]
[null,40032,"SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR",5,null,null,""]
[null,53085,"SAINT-GÉRARD-MAJELLA",16,627,343,0.68999376864470285,55]
[null,14045,"SAINT-GERMAIN",1,null,null,""]
[null,49048,"SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM",17,373,198,1.0926096346322005,69]
[null,19075,"SAINT-GERVAIS",12,318,169,3.1630601070612987,69]
[null,34060,"SAINT-GILBERT",3,null,null,""]
[null,33035,"SAINT-GILLES",12,null,null,""]
[null,"05015","SAINT-GODEFROI",11,null,null,""]
[null,49113,"SAINT-GUILLAUME",17,379,210,0.88024060016151251,64]
[null,11020,"SAINT-GUY",1,null,null,""]
[null,19068,"SAINT-HENRI",12,412,161,0.71620359497946662,76]
[null,93070,"SAINT-HENRI-DE-TAILLON",2,356,253,0.81247390409732423,62.517543859649138]
[null,44015,"SAINT-HERMÉNÉGILDE",5,343,222,0.8745025013569947,48.945945945945951]
[null,29020,"SAINT-HILAIRE-DE-DORSET",12,null,null,""]
[null,16050,"SAINT-HILARION",3,299,231,0.79132495816200576,58]
[null,75045,"SAINT-HIPPOLYTE",15,346,297,0.75513016556228874,62]
[null,94240,"SAINT-HONORÉ",2,346,255,0.88767976159230566,60]
[null,29038,"SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY",12,314,232,1.5813487295631341,70]
[null,13090,"SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA",1,null,null,""]
[null,12010,"SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP",1,301,212,2.3423482085642067,56.635135135135137]
[null,54100,"SAINT-HUGUES",16,338,293,0.23955030625832122,75]
[null,54048,"SAINT-HYACINTHE",16,null,null,""]
[null,52045,"SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA",14,400,184,4.6511427150983584,68.754549748148847]
[null,46095,"SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE",16,null,null,""]
[null,15005,"SAINT-IRÉNÉE",3,532,360,1.33778905200691,60]
[null,26063,"SAINT-ISIDORE (12)",12,null,null,""]
[null,67040,"SAINT-ISIDORE (16)",16,379,211,4.6486606369866177,71]
[null,41012,"SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON",5,491,164,6.1168550091691447,67]
[null,63013,"SAINT-JACQUES",14,382,326,2.2477287379929431,61]
[null,31140,"SAINT-JACQUES-DE-LEEDS",12,252,159,2.5964760488586163,59]
[null,31025,"SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-WOLFESTOWN",12,null,null,""]
[null,68040,"SAINT-JACQUES-LE-MINEUR",16,null,null,""]
[null,33065,"SAINT-JANVIER-DE-JOLY",12,null,null,""]
[null,57033,"SAINT-JEAN-BAPTISTE",16,null,null,""]
[null,31100,"SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF",12,null,null,""]
[null,"08010","SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG",1,null,null,""]
[null,11010,"SAINT-JEAN-DE-DIEU",1,257,205,1.421815681053952,45]
[null,13010,"SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE",1,null,null,""]
[null,20015,"SAINT-JEAN-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,""]
[null,62015,"SAINT-JEAN-DE-MATHA",14,null,null,""]
[null,17070,"SAINT-JEAN-PORT-JOLI",12,696,249,11.089570557286766,62]
[null,56083,"SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU",16,422,243,3.8506717793696721,57]
[null,75017,"SAINT-JÉRÔME",15,null,null,""]
[null,21020,"SAINT-JOACHIM",3,431,275,1.4084850134465836,68.5]
[null,47040,"SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD",16,null,null,""]
[null,27043,"SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE",12,281,234,2.508423826971895,62]
[null,31045,"SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE",12,null,null,""]
[null,14030,"SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA",1,null,null,""]
[null,"09070","SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE",1,null,null,""]
[null,27050,"SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES",12,null,null,""]
[null,53050,"SAINT-JOSEPH-DE-SOREL",16,null,null,""]
[null,72025,"SAINT-JOSEPH-DU-LAC",15,331,220,1.5162022197389198,56.352941176470587]
[null,54110,"SAINT-JUDE",16,454,192,0.52595570358987909,53]
[null,27055,"SAINT-JULES",12,330,255.49588670737526,1.2905670352462031,62]
[null,31035,"SAINT-JULIEN",12,null,null,""]
[null,18005,"SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES",12,329,250,1.8735199192637817,59]
[null,13040,"SAINT-JUSTE-DU-LAC",1,223,180,0.5638156592708834,57.14864864864866]
[null,51045,"SAINT-JUSTIN",4,null,null,""]
[null,87120,"SAINT-LAMBERT (08)",8,136,100,0.55497815339955103,29]
[null,58012,"SAINT-LAMBERT (16)",16,741,448,7.1373488438767207,50]
[null,26070,"SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON",12,248,210,1.0154346620046817,58.378378378378386]
[null,20020,"SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,""]
[null,71105,"SAINT-LAZARE",16,332,269,1.7175607051938233,59.5]
[null,19050,"SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE",12,282,162,0.69248571993437757,66]
[null,"08065","SAINT-LÉANDRE",1,null,null,""]
[null,50042,"SAINT-LÉONARD-D'ASTON",17,249,160,2.6524022523700199,59]
[null,34115,"SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF",3,172,110,1.374707250876519,52]
[null,19020,"SAINT-LÉON-DE-STANDON",12,234,155,2.4881116779873924,64]
[null,"07030","SAINT-LÉON-LE-GRAND (01)",1,null,null,""]
[null,51035,"SAINT-LÉON-LE-GRAND (04)",4,606,180,2.1101700660107769,68]
[null,54072,"SAINT-LIBOIRE",16,205,170,1.6122174192007637,45]
[null,63065,"SAINT-LIGUORI",14,null,null,""]
[null,63048,"SAINT-LIN-LAURENTIDES",14,null,null,""]
[null,54120,"SAINT-LOUIS",16,948,241,0.70939701602451233,54.188888888888883]
[null,39170,"SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD",17,null,null,""]
[null,28035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (M)",12,null,null,""]
[null,70035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (P)",16,null,null,""]
[null,21015,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE-DU-CAP-TOURMENTE",3,null,null,""]
[null,13080,"SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!",1,null,null,""]
[null,28060,"SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE",12,235,171,2.3958149983374577,58]
[null,37225,"SAINT-LUC-DE-VINCENNES",4,464,217,0.91893857924145139,62]
[null,49030,"SAINT-LUCIEN",17,null,null,""]
[null,30072,"SAINT-LUDGER",5,null,null,""]
[null,93080,"SAINT-LUDGER-DE-MILOT",2,455,287,2.4164611621996372,59]
[null,28075,"SAINT-MAGLOIRE",12,275,224,0.78750017620316437,62]
[null,49095,"SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM",17,231,197,0.35327931383474426,56]
[null,19025,"SAINT-MALACHIE",12,295,243,1.1757528928718668,59]
[null,44003,"SAINT-MALO",5,null,null,""]
[null,88040,"SAINT-MARC-DE-FIGUERY",8,null,null,""]
[null,34065,"SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES",3,null,null,""]
[null,13020,"SAINT-MARC-DU-LAC-LONG",1,292,193,1.4440349202381493,42]
[null,17020,"SAINT-MARCEL",12,null,null,""]
[null,54125,"SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU",16,741,371,1.1639347142430467,69]
[null,10025,"SAINT-MARCELLIN",1,null,null,""]
[null,57050,"SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU",16,611,228,"",67]
[null,29045,"SAINT-MARTIN",12,214,192,0.47754242819834009,59]
[null,55065,"SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU",16,283,250,1.1405013394075085,57]
[null,67005,"SAINT-MATHIEU",16,null,null,""]
[null,57045,"SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL",16,611,228,"",67]
[null,11050,"SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX",1,246,178,1.9194775050316135,59]
[null,88050,"SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA",8,null,null,""]
[null,51070,"SAINT-MATHIEU-DU-PARC",4,296,218,1.9956094586674731,58]
[null,37230,"SAINT-MAURICE",4,283,204,1.5834701466001102,62]
[null,"04010","SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS",11,490,237,1.7949797813156896,56.5]
[null,11025,"SAINT-MÉDARD",1,null,null,""]
[null,68050,"SAINT-MICHEL",16,null,null,""]
[null,19110,"SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE",12,null,null,""]
[null,62085,"SAINT-MICHEL-DES-SAINTS",14,1274,530,12.241106939295912,59.256756756756758]
[null,13065,"SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC",1,390,238,2.551396716422579,30]
[null,12020,"SAINT-MODESTE",1,188,168,0.69111772646077052,49.433933933933929]
[null,"07095","SAINT-MOÏSE",1,null,null,""]
[null,37240,"SAINT-NARCISSE",4,285,170,0.86962476255966537,61]
[null,33030,"SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE",12,243,192,1.2859812471245355,58]
[null,10015,"SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI",1,null,null,""]
[null,93045,"SAINT-NAZAIRE",2,307,180,2.9719464967902054,62]
[null,48050,"SAINT-NAZAIRE-D'ACTON",16,null,null,""]
[null,19015,"SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER",12,null,null,""]
[null,19045,"SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE",12,251,195,1.1236472691438595,62]
[null,"07100","SAINT-NOËL",1,248,140,2.2264947466697094,58.554054054054063]
[null,52070,"SAINT-NORBERT",14,null,null,""]
[null,39043,"SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA",17,413,338,1.2655695374037494,45]
[null,"09055","SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS",1,null,null,""]
[null,27035,"SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE",12,251,211,1.0026528523384788,48]
[null,17005,"SAINT-OMER",12,null,null,""]
[null,14080,"SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH",1,null,null,""]
[null,53032,"SAINT-OURS",16,353,167,1.6220073606935865,38]
[null,14070,"SAINT-PACÔME",1,255,200,1.0843803300384391,45.081081081081081]
[null,17010,"SAINT-PAMPHILE",12,274,161,0.66195534902064657,57]
[null,14018,"SAINT-PASCAL",1,448,327,0.63696354617029993,59]
[null,33025,"SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE",12,317,268,0.81321693461456024,58.264705882352935]
[null,68025,"SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON",16,null,null,""]
[null,61005,"SAINT-PAUL",14,341,290,1.5938460573673627,64.351351351351354]
[null,55015,"SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD",16,242,157,0.7579017870463205,63.872549019607852]
[null,12035,"SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX",1,null,null,""]
[null,56035,"SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX",16,null,null,""]
[null,18030,"SAINT-PAUL-DE-MONTMINY",12,308,224,1.00139918513097,61.36486486486487]
[null,51060,"SAINT-PAULIN",4,385,231,2.0733545902534725,57]
[null,19005,"SAINT-PHILÉMON",12,309,212,0.81318527515376027,60.603603603603602]
[null,29065,"SAINT-PHILIBERT",12,null,null,""]
[null,67010,"SAINT-PHILIPPE",16,234,210,0.89589265159098408,50]
[null,14060,"SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI",1,345,291,0.91985538234142383,45]
[null,54008,"SAINT-PIE",16,277,223,2.1339032995986957,61.5]
[null,49130,"SAINT-PIE-DE-GUIRE",17,319,189,0.77756378093994993,62]
[null,61020,"SAINT-PIERRE",14,null,null,""]
[null,32050,"SAINT-PIERRE-BAPTISTE",17,null,null,""]
[null,31135,"SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON",12,314,240,1.5969409200611251,59]
[null,13075,"SAINT-PIERRE-DE-LAMY",1,null,null,""]
[null,18055,"SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD",12,525,221,1.5303376746926429,61.196533746506383]
[null,20025,"SAINT-PIERRE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,""]
[null,38065,"SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS",17,null,null,""]
[null,72043,"SAINT-PLACIDE",15,376,223,1.3987711242428233,42]
[null,71020,"SAINT-POLYCARPE",16,274,207,1.0927231615498338,52]
[null,91035,"SAINT-PRIME",2,741,492,1.4167781376311688,58]
[null,28020,"SAINT-PROSPER",12,229,203,0.50892556132006839,59]
[null,37250,"SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN",4,421,314,1.3262469307330405,45]
[null,19082,"SAINT-RAPHAËL",12,null,null,""]
[null,34128,"SAINT-RAYMOND",3,478,257,1.7443139118840034,62]
[null,68055,"SAINT-RÉMI",16,null,null,""]
[null,39020,"SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK",17,198,151,0.76151607899697715,63]
[null,29050,"SAINT-RENÉ",12,null,null,""]
[null,"08035","SAINT-RENÉ-DE-MATANE",1,296,198,2.6071579148099975,59]
[null,53020,"SAINT-ROBERT",16,389,214,1.4969822821565095,75]
[null,30070,"SAINT-ROBERT-BELLARMIN",5,null,null,""]
[null,63035,"SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN",14,null,null,""]
[null,35045,"SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC",4,null,null,""]
[null,53040,"SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU",16,305,204,2.9827094258369482,45]
[null,17065,"SAINT-ROCH-DES-AULNAIES",12,221,138,1.7798542744312811,58]
[null,63040,"SAINT-ROCH-OUEST",14,null,null,""]
[null,30100,"SAINT-ROMAIN",5,384,171,4.4726694499328445,63.89215686274509]
[null,39145,"SAINT-ROSAIRE",17,null,null,""]
[null,39130,"SAINT-SAMUEL",17,null,null,""]
[null,26010,"SAINTS-ANGES",12,null,null,""]
[null,77043,"SAINT-SAUVEUR",15,501,242,2.1913372055266445,60.661764705882355]
[null,30085,"SAINT-SÉBASTIEN (05)",5,307,169,0.39305879008574013,70]
[null,56050,"SAINT-SÉBASTIEN (16)",16,null,null,""]
[null,51030,"SAINT-SÉVÈRE",4,621,117,3.2099512567678055,53]
[null,35020,"SAINT-SÉVERIN (04)",4,311,250,1.2042737338523375,29]
[null,27070,"SAINT-SÉVERIN (12)",12,null,null,""]
[null,15058,"SAINT-SIMÉON (03)",3,508,253,3.061718326802759,57.365055079559369]
[null,"05055","SAINT-SIMÉON (11)",11,295,234,1.1690515522897604,59]
[null,11055,"SAINT-SIMON (01)",1,338,270,0.98886146446427436,59]
[null,54090,"SAINT-SIMON (16)",16,380,185,3.770103257334104,48.71880280941469]
[null,29125,"SAINT-SIMON-LES-MINES",12,null,null,""]
[null,80070,"SAINT-SIXTE",7,null,null,""]
[null,39005,"SAINTS-MARTYRS-CANADIENS",17,285,230,0.62688483264633077,62]
[null,92070,"SAINT-STANISLAS (02)",2,327,201,3.0757880520056915,39]
[null,37245,"SAINT-STANISLAS (04)",4,320,185,2.2024555334607223,56]
[null,70040,"SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA",16,null,null,""]
[null,60020,"SAINT-SULPICE",14,333,210,2.7933197926091227,52]
[null,38005,"SAINT-SYLVÈRE",17,null,null,""]
[null,33007,"SAINT-SYLVESTRE",12,null,null,""]
[null,71015,"SAINT-TÉLESPHORE",16,null,null,""]
[null,"07070","SAINT-THARCISIUS",1,150,103,1.3536928741607102,59]
[null,48045,"SAINT-THÉODORE-D'ACTON",16,null,null,""]
[null,29005,"SAINT-THÉOPHILE",12,287,249,0.77317950869650298,54]
[null,61027,"SAINT-THOMAS",14,275,186,0.65985537876683109,60]
[null,92045,"SAINT-THOMAS-DIDYME",2,null,null,""]
[null,34085,"SAINT-THURIBE",3,490,276,"",52]
[null,35027,"SAINT-TITE",4,null,null,""]
[null,21005,"SAINT-TITE-DES-CAPS",3,290,252,0.67855028748903401,59]
[null,34090,"SAINT-UBALDE",3,735,567,2.9410933533566248,48.790697674418603]
[null,"08073","SAINT-ULRIC",1,362,294,1.112006930812139,45]
[null,16055,"SAINT-URBAIN",3,524,407,1.8691192386646005,58]
[null,70005,"SAINT-URBAIN-PREMIER",16,null,null,""]
[null,56030,"SAINT-VALENTIN",16,null,null,""]
[null,39135,"SAINT-VALÈRE",17,null,null,""]
[null,10060,"SAINT-VALÉRIEN",1,null,null,""]
[null,54065,"SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON",16,null,null,""]
[null,19117,"SAINT-VALLIER",12,null,null,""]
[null,44005,"SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE",5,null,null,""]
[null,"07075","SAINT-VIANNEY",1,335,232,1.7880834963469454,52]
[null,27008,"SAINT-VICTOR",12,null,null,""]
[null,50023,"SAINT-WENCESLAS",17,247,165,1.2064223385981498,56]
[null,28005,"SAINT-ZACHARIE",12,281,201,1.3716074023854701,48]
[null,62080,"SAINT-ZÉNON",14,268,194,1.5999970377197703,59]
[null,"07035","SAINT-ZÉNON-DU-LAC-HUMQUI",1,null,null,""]
[null,50090,"SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL",17,677,121,0.68142886767168598,75]
[null,71025,"SAINT-ZOTIQUE",16,322,270,1.0739193288779143,55]
[null,70052,"SALABERRY-DE-VALLEYFIELD",16,null,null,""]
[null,"07085","SAYABEC",1,null,null,""]
[null,97040,"SCHEFFERVILLE",9,null,null,""]
[null,41080,"SCOTSTOWN",5,590,493,1.3593322521532454,58]
[null,26048,"SCOTT",12,275,209,1.8135376470769675,42]
[null,89045,"SENNETERRE (P)",8,null,null,""]
[null,89040,"SENNETERRE (V)",8,1112,521,3.0379255540594534,56]
[null,66127,"SENNEVILLE",6,1078,308,6.770813254798747,58.284313725490208]
[null,97007,"SEPT-ÎLES",9,716,389,5.9716102388651189,45]
[null,22020,"SHANNON",3,229,195,0.40569484020055113,53.270270270270288]
[null,36033,"SHAWINIGAN",4,513,331,4.7729692490751185,59]
[null,84010,"SHAWVILLE",7,621,276,7.7047280916227159,43]
[null,84095,"SHEENBORO",7,null,null,""]
[null,47035,"SHEFFORD",16,137,121,0.57384823036453181,60.662162162162176]
[null,43027,"SHERBROOKE",5,396,261,0.94686536965223655,59.552631578947377]
[null,"05010","SHIGAWAKE",11,null,null,""]
[null,53052,"SOREL-TRACY",16,546,250,1.7822094125714403,56.336236783385147]
[null,46045,"STANBRIDGE EAST",16,null,null,""]
[null,46030,"STANBRIDGE STATION",16,null,null,""]
[null,45025,"STANSTEAD (CT)",5,279,174,1.1128703365391124,46]
[null,45008,"STANSTEAD (V)",5,682,309,2.3685785950227642,51]
[null,44050,"STANSTEAD-EST",5,null,null,""]
[null,42005,"STOKE",5,226,165,1.6920169201692019,37]
[null,22035,"STONEHAM-ET-TEWKESBURY",3,286,204,0.99366374348859299,58.928033656811834]
[null,30105,"STORNOWAY",5,null,null,""]
[null,30110,"STRATFORD",5,null,null,""]
[null,45105,"STUKELY-SUD",5,609,145,4.5588890861664213,70]
[null,46058,"SUTTON",16,304,247,0.91704727638423356,53.5]
[null,95005,"TADOUSSAC",9,678,298,2.9527054887743214,65]
[null,87042,"TASCHEREAU",8,null,null,""]
[null,85005,"TÉMISCAMING",8,585,424,3.2642513618950013,47]
[null,13073,"TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC",1,637,362,5.2323549020546389,51.5]
[null,71075,"TERRASSE-VAUDREUIL",16,332,278,1.618501767765713,74]
[null,64008,"TERREBONNE",14,363,286,1.6875744314746546,55]
[null,31084,"THETFORD MINES",12,416,284,2.2807563762187284,59]
[null,84045,"THORNE",7,null,null,""]
[null,80050,"THURSO",7,389,264,2.5715750798011596,44.982456140350884]
[null,39025,"TINGWICK",17,300,223,1.2149498810349872,55]
[null,17035,"TOURVILLE",12,283,220,1.2193850426118735,48]
[null,88075,"TRÉCESSON",8,null,null,""]
[null,71125,"TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR",16,null,null,""]
[null,69030,"TRÈS-SAINT-SACREMENT",16,null,null,""]
[null,27060,"TRING-JONCTION",12,229,201,0.72347318707746733,62]
[null,11040,"TROIS-PISTOLES",1,null,null,""]
[null,35055,"TROIS-RIVES",4,null,null,""]
[null,37067,"TROIS-RIVIÈRES",4,407,241,3.3606366880406244,46.333333333333336]
[null,42078,"ULVERTON",5,null,null,""]
[null,48038,"UPTON",16,701,204,8.4337403323602924,62]
[null,33070,"VAL-ALAIN",12,null,null,""]
[null,"07080","VAL-BRILLANT",1,483,258,5.4766023421486887,45]
[null,42060,"VALCOURT (CT)",5,462,250,6.2,59]
[null,42055,"VALCOURT (V)",5,462,250,6.1559963904067159,59]
[null,78010,"VAL-DAVID",15,540,270,0.92456124613222734,47]
[null,80140,"VAL-DES-BOIS",7,null,null,""]
[null,78100,"VAL-DES-LACS",15,null,null,""]
[null,82015,"VAL-DES-MONTS",7,null,null,""]
[null,89008,"VAL-D'OR",8,420,215,4.1115511909047964,60]
[null,42095,"VAL-JOLI",5,null,null,""]
[null,26015,"VALLÉE-JONCTION",12,436,267,2.3070534996946064,56]
[null,78005,"VAL-MORIN",15,506.70103057886888,384.04510642936884,1.7004577594028012,51.5]
[null,30015,"VAL-RACINE",5,null,null,""]
[null,87105,"VAL-SAINT-GILLES",8,null,null,""]
[null,59020,"VARENNES",16,536,258,1.0860423887387343,66]
[null,71083,"VAUDREUIL-DORION",16,null,null,""]
[null,71090,"VAUDREUIL-SUR-LE-LAC",16,280,227,2.3982764260536742,43]
[null,56005,"VENISE-EN-QUÉBEC",16,null,null,""]
[null,59025,"VERCHÈRES",16,317,167,1.3517776073327195,46]
[null,39062,"VICTORIAVILLE",17,519,275,4.690441121363583,62.208864738165666]
[null,85025,"VILLE-MARIE",8,400,190,2.253682014254351,56]
[null,32085,"VILLEROY",17,null,null,""]
[null,84070,"WALTHAM",7,null,null,""]
[null,47030,"WARDEN",16,null,null,""]
[null,39077,"WARWICK",17,810,379,0.86834775866835623,57]
[null,47025,"WATERLOO",16,367,234,1.864004389471825,60]
[null,44080,"WATERVILLE",5,581,183,3.4652792479021399,62]
[null,41098,"WEEDON",5,730,350,11.030564712961267,61.481981981981988]
[null,76035,"WENTWORTH",15,null,null,""]
[null,77060,"WENTWORTH-NORD",15,null,null,""]
[null,41065,"WESTBURY",5,null,null,""]
[null,66032,"WESTMOUNT",6,null,null,""]
[null,49040,"WICKHAM",17,246,136,1.3301061444438786,71]
[null,42088,"WINDSOR",5,413,273,2.8139055562889741,59]
[null,40017,"WOTTON",5,251,172,1.1463046828484265,45]
[null,51020,"YAMACHICHE",4,892,228,1.6395650601606129,69.5]
[null,53072,"YAMASKA",16,344,180,0.29283702265300782,74]

{"sheet":"Audit de l'eau","index":3,"n_rows":1111,"n_cols":266,"rows_kept":1111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,1,13],[1,1,1,3],[1,154,1,181],[1,182,1,209],[1,210,1,237],[1,238,1,265],[1,14,1,41],[1,70,1,97],[1,98,1,125],[1,42,1,69],[1,126,1,153]]}
[]
[null,"AUDIT DE L'EAU",null,null,"Données pour la municipalité",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #5",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #7",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Données pour le réseau #9"]
[null,"Code géographique","Nom de la municipalité","Région","Nombre de réseaux de distribution d'eau potable distincts","Logements résidentiels desservis\n(log)","Nombre de personnes par logement\n(pers/log)","Population desservie par les réseaux de distribution\n(pers)","Longueur totale des réseaux de distribution\n(km)","Volume d'eau distribuée\n(ML/an)","Consommation résidentielle\n(ML/an)","Pertes d'eau réelles\n(ML/an)","Pertes d'eau réelles inévitables\n(ML/an)","Pression moyenne\n(mètre d'eau)","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu","Nom du réseau de distribution","Numéro du MELCC du réseau de distribution","Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (log)","Personnes par logement\n(pers/log)","Longueur de ce réseau de distribution\n(km)","Nombre de branchements de service","Longueur moyenne des branchements de service côté usager (m)","Pression moyenne au point représentatif du réseau (m d'eau)","Critère 1","Critère 2","Critère 3","Indice de demande limitée par la capacité","Date de début","Date de fin","Consommation résidentielle estimée (ML/an)","Eau distribuée\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2018\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2017\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles en 2016\n(ML/an)","Pertes d’eau réelles inévitables\n(ML/an)","IFI - Résultat","IFI - Objectif","Cosommation résidentielle estimée - Résultat\n(L/pers/d)","Cosommation résidentielle estimée - Objectif\n(L/pers/d)","Quantité d'eau distribuée par personne\n(L/pers/d)","Résultat de validité des données de l'eau de l'eau AWWA","Commentaires de la municipalité, s'il y a lieu","Commentaires du MAMH, s'il y a lieu"]
[null,46005,"ABERCORN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,48028,"ACTON VALE",16,1,2417,2.2319303338171261,5394.575616835994,44.44,994.79,466.48,179.84700000000001,96.411300749999995,90,"Acton Vale","X0008755",2417,2.2319303338171261,44.44,1817,15,90,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",466.48,994.79,179.84700000000001,0,0,96.411300749999995,1.8654141018836945,2.01817,236.90971969540354,201,505.22084560064849,57,"Art 1.2 : La pression est mesurée sur 2 points sur le réseau.\n \nArt 2.2 : La consomamtion résidentielle a été estimée à l'aide de l'échantillonnage représentatif de compteurs d'eau. \n\n"]
[null,31056,"ADSTOCK",12,1,376,2.0699999999999998,778.31999999999994,13.635,88.912499999999994,48.086564000000003,4.9863333333333335,9.534243840000002,35.200000000000003,"Saint-Méthode","X0009261",376,2.0699999999999998,13.635,473,10,35.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",48.086564000000003,88.912499999999994,3.6440000000000001,0.36499999999999999,10.95,9.534243840000002,0.52299200828215153,3,169.26715356010911,235,312.97652689248497,69,"Art 1.2 : La variation de  le population s'explique par la variation du nombre de personnes par logement de statistiques Canada. \nArt 1.2 : Il y a eu raccordement des deux réseaux Saint-Méthode et Jolicoeur (Ostiguy) en 2018, ce qui explique la variation de la longueur totale du réseau par rapport à 2017.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible.Ceci peut être expliqué par l'estimation du volume de consommation non mesurée et factuée suite au raccordement du réseau Jolycoeur(Ostiguy) au réseau St-Méthode, l'installation des compteur d'Eau a été réalisé au cours de l'année 2018. La consommation a été estimée selon les données de 2017, y compris les pertes de ce réseau en 2017. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle provient de la relève des compteurs d'eau. "]
[null,98030,"AGUANISH",9,1,144,1.7083333333333333,246,10.55,18.059999999999999,11.56,3.6500999999999997,7.6139434349999995,49.21,"Aguanish","X0009703",144,1.7083333333333333,10.55,195,16,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",11.56,18.059999999999999,3.6500999999999997,0,0,7.6139434349999995,0.47939678448635598,3,128.74484909232655,235,201.13598396257933,45,"Art 2.1 : La valeur de l'IFI est faible. La valeur du débit de nuit utilisée est la seule disponible et ne provient pas d'un calcul de médiane mobile comme recommandé. Il sera possible d'améliorer la précision de cette donnée au prochain bilan. De plus, le réseau a été construit en 1996. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle estimée est bien en dessous de la valeur de comparaison. On remarque également que le per capita total est seulement à 201 l/pers/d. Les résidents consomment peu d'eau potable. L'habitude de consommer peu d'eau avant la construction du réseau a été conservée, ce qui peut expliquer le faible per capita résidentiel.\n\nArt 2.4 : Le RVD est en dessous du 50 requis. Cette note sera revue à la hausse une fois la vérification de la précision du débitmètre vérifiée avec un écart de +/- 6 %."]
[null,92030,"ALBANEL",2,2,508,2.4714912280701755,1255.5175438596491,19.817,252.60900000000001,208.68252007865169,29.456743500000005,15.675249119999998,48,"Réseau municipal (municipalité d'Albanel)","X0010678 ",508,2.4714912280701755,19.817,538,8,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",208.68252007865169,252.60900000000001,29.456743500000005,0,0,15.675249119999998,1.8791882205186929,3,455.37629841853163,235,551.23041126708472,59.432432432432435,"Art.1.2: La valeur de 508 correspond au nombre d'immeubles résidentiels et non au nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente. Cette valeur sera à revoir au Bilan 2019.\n\nArt. 1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (219,363 ML/an) en deux selon la proportion d'immeubles résidentiels (508) et le nombre d'immeubles non résidentiels (26). Consommation résidentielle : 219,363 ML/an / (508+26) x 508 = 208,683 ML/an. Cette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à la relève des compteurs.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. ","Le réseau privé Coteau Marcil a été acquis par la municipalité d'Albanel au mois de mai 2018. Celui-ci possède deux puits de surface, 107 résidences et une longueur de 3,2 km.\nCe réseau est exempté du Bilan 2018 mais l'installation d'un débitmètre à la disctribution permettra de le prendre en compte au Bilan 2019 en utilisant les données de l'année 2020 en estimations.","Réseau du Parc Pagé (entente avec Dolbeau-Mistassini)","X2024608 ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,"",1.3,3,346,235,479,49,"Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Dolbeau-Mistassini (code 92022)\nMunicipalité importatrice : Albanel (code 92030)\nA : 3 601 log, 2,28 pers/log, 8 196 pers\nB : 36 log, 2,47 pers/log, 89 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,3\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 346 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 479 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 49\n\nLe réseau appartient à Albanel et se fait desservir par Dolbeau-Mistassini. Il y a 36 logements desservis sur ce réseau. Environ 300m de réseau appartient à la municipalité d'Albanel qui est branché sur la conduite principale appartenant à Dolbeau-Mistassini."]
[null,"07025","ALBERTVILLE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84050,"ALLEYN-ET-CAWOOD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93042,"ALMA",2,1,14510,2.1273604410751208,30868.000000000004,253.858,4499.9139999999998,3048.5369999999998,628.92619400000001,338.53994199600004,56.6,"Alma","X0010050",14510,2.1273604410751208,253.858,9848,16,56.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3048.5369999999998,4499.9139999999998,628.92619400000001,0,0,338.53994199600004,1.8577606833979754,3.0984799999999999,270.57652469818453,235,399.3952153313889,63,"1.3: La consommation résidentielle estimée provient du SSC installé sur un secteur presque strictement résidentiel. Une extrapolation a été faite sur le nombre total de logements de la ville. Cependant, certains ICI se retrouvent sur ce secteur. La consommation de ceux-ci pourra être déduite au Bilan 2019 grâce à la relève des compteurs."]
[null,78070,"AMHERST",15,1,210,2.38,499.79999999999995,6.3310000000000004,44.457999999999998,28.897596412556052,13.505000000000001,6.8188164484999998,51.216666666666669,"Amherst","X0009602",210,2.38,6.3310000000000004,228,12,51.216666666666669,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",28.897596412556052,44.457999999999998,13.505000000000001,0,0,6.8188164484999998,1.9805489855898415,3,158.40635658403664,235,243.70296063630934,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 212 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n30,397 ML *(212 / (212+11))= 28,898 ML.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, le débit de nuit a été approximé ce qui peut expliquer les différences.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 12,9 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau du au fait :\n- Qu'il y a peut-être eu l'apparition de certaines fuites qui expliquerait la hausse des pertes d’eau et de l’eau distribuée. Celles-ci n’ont pas été détectées, car la municipalité n’a pas fait de recherche de fuites. \n- 2 fuites ont été réparées durant l’année 2018. Ceci a pu diminuer les pertes d’eau réelles et l’eau distribuée. \n- La population peut-être sensibilisée à l’usage de l’eau et fais attention à sa consommation. \nAussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.\n\n\n\n"]
[null,88055,"AMOS",8,1,5717,2.2424926228085402,12820.330324596425,102.785,2005.7860000000001,1080.5166240887481,74.459999999999994,97.365034800000018,44,"Amos","X0009923",5717,2.2424926228085402,102.785,4554,5,44,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1080.5166240887481,2005.7860000000001,74.459999999999994,52.914999999999999,149.285,97.365034800000018,0.76475092062515215,3.0455399999999999,230.90820931281687,235,428.63982209928196,53,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (102,855 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel). Calcul : 1192,594*5717/(5717+583+10) = 1080,517ML/an\nArt.1.3 et 2.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'on constate que le débitmètre n’a pas été vérifié. Par conséquent, le volume d’eau distribué n’est peut-être pas une valeur précise. De plus, la municipalité avait réparé plusieurs fuites en 2017, ce qui diminuait davantgae l'eau distribuée.\nArt 1.4 : Les pertes d'eau réelles sont déterminées par l'analyse de débits de nuit de 2017 en enlevant la consommation de nuit pour les usages municipaux, car elle sous-estime les pertes d'eau (204m3/d). Ceci nous donne 74,460ML/an de pertes d'eau réelles."]
[null,"07047","AMQUI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,55008,"ANGE-GARDIEN",16,1,824,2.6691943127962086,2199.416113744076,21.75,812.74400000000003,241.93899999999999,66.632000000000005,18.773902750000005,45.7,"Ange-Gardien","X0008913",824,2.6691943127962086,21.75,734,8,45.7,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",241.93899999999999,812.74400000000003,66.632000000000005,0,0,18.773902750000005,3.5491821219751438,2,301.37388336857231,201,1012.4031903269292,75,"Art 2.1 : Il pourrait y avoir des fuites d'eau sur la route 235. De plus, l'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est mesurée à l'aide des compteurs d'eau à la consommation. \nArt 2.3 : Il est à noter que la compagnie Agromex consomme annuellement près de 50%  de la distribution totale. C'est la consommation de cette industrie qui explique le per capita trés élevé de la municplaité d'Ange-Gardien.\n"]
[null,19037,"ARMAGH",12,1,434,2,868,9.1509999999999998,91.91,73.19003124999999,14.98,9.7804043733000015,42.19,"Armagh","X0010735",434,2,9.1509999999999998,448,10,42.19,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",73.19003124999999,91.91,14.98,0,0,9.7804043733000015,1.5316340130981319,3,231.01455479452051,235,290.10163499779054,59.432432432432442,"Art.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,78060,"ARUNDEL",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,40043,"ASBESTOS",5,1,3423,1.88,6435.24,65.356999999999999,1269.299,839.84367423194033,358.05599999999993,80.195013290700004,64.680000000000007,"Asbestos-Danville","X0008197-X0008335",3423,1.88,65.356999999999999,2307,6.5,64.680000000000007,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",839.84367423194033,1269.299,358.05599999999998,0,0,80.195013290700004,4.4648162685886446,2.0230700000000001,357.55334272508759,201,540.3887822131444,45,"Art.1.2 : Le nombre de logements a été modifié en fonction des logements et de la population des deux municipalités.\nLa pression est élevée, car elle est prise à la sortie de l'usine.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 401 logements résidentiels et 212 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels)\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont diminué depuis le bilan 2016 (450,045 ML) et le bilan 2017 (567,575 ML) grâce à la réparation de fuites. Durant l'année 2018, 18 fuites ont été réparées.\nArt.2.1 : Malgré la réduction de pertes d'eau, l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir des débits de nuit et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans les prochaines années permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves. \nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\nEntente de compilation de données partielle pour un réseau de distribution commun :\nAsbestos : 3401 log, 1,88 pers/log, 6394 pers\nDanville :  22 log, 2,13 pers/log, 47 pers\nMunicipalité exportatrice : Asbestos (40043)\nMunicipalité importatrice : Danville (40047)\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 4,5\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 360 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 543 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 45\n"]
[null,41055,"ASCOT CORNER",5,1,288,2.5970873786407767,747.96116504854365,8.3409999999999993,100.306,54.401242718446603,25.063308435374143,10.53488331,63,"Ascot Corner","X0008599",288,2.5970873786407767,8.3409999999999993,280,12,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",54.401242718446603,100.306,33.579925306122441,24.82,16.79,10.53488331,2.3790779354512037,3,199.26769939828449,235,367.41340559609671,58.137254901960773,"Art.1.2 : Pression moyenne déterminée au point représentatif de zone par la municipalité. Le point représentatif de zone serait à valider au prochain bilan pour ensuite valider si la pression moyenne du réseau est aussi élevée. \nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (58,368 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [21]).\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée."]
[null,50013,"ASTON-JONCTION",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,13045,"AUCLAIR",1,1,119,2.0176211453744495,240.0969162995595,2.7349999999999999,25.96,15.968312499999998,8.3949999999999996,2.8672202700000002,44.6,"Réseau municipal","X0008847",119,2.0176211453744495,2.7349999999999999,108,15,44.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",15.968312499999998,25.96,8.3949999999999996,0,0,2.8672202700000002,2.9279229391050583,3,182.21309146377934,235,296.22741002843674,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 119 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n17,176 ML *(119 / (119+9))= 15,968 ML\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est élevé. Les pertes d’eau réelles sont élevés et la municipalité prévoit engager une compagnie afin de localiser les fuites sur le réseau.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du nouveau débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Les municipalités dont les indicateurs de performance respectent les limites établies au dernier bilan de l’usage de l’eau potable peuvent être exemptées de l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels et de l’estimation de la consommation résidentielle. Toutefois, si un bilan d’eau subséquent indique que les indicateurs ne sont plus respectés, l’installation de compteurs sera requise dans un délai de 3 ans."]
[null,30055,"AUDET",5,1,117,2.6620689655172414,311.46206896551723,5.5350000000000001,21.7105,13.976000000000001,3.3050000000000002,3.9226706949999999,45.35,"Audet","X0009672",117,2.6620689655172414,5.5350000000000001,134,9,45.35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",13.976000000000001,21.7105,3.3050000000000002,0,0,3.9226706949999999,0.84253822382100318,3,122.93763759446207,235,190.97292365444827,54,"Art 1.2 & 2.3: Le nombre de personnes par logement de statistiques Canada a nettement diminué depuis le bilan 207. Ce qui explique la variation du nombre de personnes desservies. Ce chiffre pourraît être revu au prochain bilan afin de s'assurer de la représentativité des données. Cette diminution de personnes desservies explique aussi la légère augmentation de quantité d'eau distribuée par personne par rapport au bilan 2017.\n\nArt 2.2 & 2.3 : Consommation résidentielle provient de la relève des compteurs d'eau. Petit réseau avec peu de logements. Les usagers sont sensibilisés au non gaspillage de la ressource, ce qui peux expliquer la faible quantité d'eau distribuée par personne et la faible consommation résidentielle. La municipalité a équipé tous ses usgaers de compteurs d'eau et elle effectue une recherche de fuite annuellement afin de réduire ses pertes d'eau."]
[null,83090,"AUMOND",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45085,"AUSTIN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87050,"AUTHIER",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87100,"AUTHIER-NORD",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45035,"AYER'S CLIFF",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,96020,"BAIE-COMEAU",9,2,10303,2.2877434628214783,23570.620897449691,150.98500000000001,4084.2069999999999,2876.1958286558342,799.344965,204.31498845833335,53.663294860156483,"UTE","X0010419-X0010422-X0010420",10303,2.2877434628214783,149.85000000000002,7708,8,53.666666666666664,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2876.1958286558342,4056.9380000000001,797.98500000000001,0,0,203.82248483333333,3.91509798662555,3.07708,334.31400071910804,235,471.55731189667569,26.530612244897963,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 10 303 logements résidentiels et 539 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n3023,872 ML *(10 3030 / (10 303+539))= 2876,196 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : La baisse du per capita peut s'expliquer par la fin de la construction de l'usine de traitement d'eau potable mise en service en 2018. \n\nArt 2.4 : Résultat de 27 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraitaient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Mont Tibasse","X0010420",0,2.2877434628214783,1.135,3,95.4,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",0,27.268999999999998,1.3599649999999983,0,0,0.492503625,2.7613299292974713,3,0,235,0,38.581081081081081,"Art 1.2 & 1,4 & 2.2 : Il n'y a que le garage, la station de ski et le camping sur ce réseau. Aucune consommation résidentielle permanante.\n\nArt 2.4 : Résultat de 39 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraitaient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,"08080","BAIE-DES-SABLES",1,1,213,1.7008310249307479,362.2770083102493,7.0449999999999999,24.641999999999999,19.797486486486488,3.6379999999999999,6.133095,50,"Baie-des-Sables","X2002118",213,1.7008310249307479,7.0449999999999999,186,13,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",19.797486486486488,24.641999999999999,3.6379999999999999,0,0,6.133095,0.5931752239285385,3,149.71882774747442,235,186.35554346111476,55,"Art 1.2 Moins de logements en 2018 (362 personnes en 2018 vs 445 personnes en 2017)\nLe nombre de personnes est bien estimé avec le facteur de 1,70 pers/log, la municipalité affirme la valeur.\n\n213 logements résidentiels \n12 bâtiments non résidentiels , mais il y a 6 saisonniers. Nombre d'immeubles équivalent = 6 + 6/2 = 9 \n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 362 logements résidentiels et 6 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 20,634 ML *(213/(213+9))=19,797 ML.\n\nArt 2.3 : Selon la municipalité, le volume distribué est faible car le réseau de distribution date de 2006-2007 et étant donné que la population avait l'habitude de ne pas consommer beaucoup avec leurs anciens puits privés, la même habitude a été gardée. De plus, certaines personnes ne prennent pas l'eau du réseau pour arroser les jardins, car ils ont encore les vieux systèmes. Ceci explique le faible indicateur.\n\n"]
[null,50100,"BAIE-DU-FEBVRE",17,2,468,2.1107794612794613,987.84478787878788,37.802,200.53399999999999,94.538276436586187,80.445999999999998,25.081363943999996,54.6,"Réseau J. Proulx","X0010455",299,1.9393939393939394,15.154,308,15,54.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",48.690335260115603,82.322999999999993,24.481999999999999,0,0,12.648378287999998,1.9355841075078386,3,230.04493625781927,235,388.94760503046683,61,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 299 logements résidentiels et 47 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n56,344 ML *(299 / (299 + 47))= 84,690 ML. \n","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en effectuant des relèves distinguant les deux réseaux et les différentes utilisations associées au compteur.","Réseau Pays-Brûlé","X0010456",169,2.4140000000000001,22.648,184,15,54.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",45.847941176470592,118.211,55.963999999999999,0,0,12.432985656,4.5012518753283119,3,307.89526025147944,235,793.85476589876987,61,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 408 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 169 logements résidentiels et 52 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n59,955 ML *(169 / (169 + 52))= 45,848 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (42,14 ML). 3 fuites ont été réparées durant l’année 2018. Ceci a pu augmenté les pertes d’eau réelles. \n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nCeci s’explique par le fait que la municipalité dessert plusieurs municipalité ainsi son débit de nuit est important. La relève des compteurs d'eau par réseau permettrait de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la relève des compteurs n'a pas pu être utilisée. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart peut s'expliquer par fait que la municipalité a réparé plusieurs fuites en 2018.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en effectuant des relèves distinguant les deux réseaux et les différentes utilisations associées au compteur."]
[null,66112,"BAIE-D'URFÉ",6,1,1442,2.7245467224546722,3928.7963737796372,47.135999999999996,1494.306,410.44227999999998,32.289573943877542,40.103425999999999,50,"Baie-D'Urfé - Pointe-Claire","X0008953",1442,2.7245467224546722,47.135999999999996,1420,6,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",410.44227999999998,1494.306,32.289573943877542,0,0,40.103425999999999,0.80515749312484031,3.0142000000000002,286.21982161383102,235,1042.0466350505542,57,"Article 2.1 : L'indice de fuite dans les infrastructures est très faible. Selon le plan d'intervention, le déficit du réseau de distribution d'eau potable est nul.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle n'est pas estimée. Elle est déterminé à partir des relèves de compteurs sur les immeubles résidentiels."]
[null,98035,"BAIE-JOHAN-BEETZ",9,1,55,1.2878787878787878,70.833333333333329,2.75,24.74,7.5652500000000007,2.669,1.8056641250000003,45.7,"Baie-Johan-Beetz","X0009691",55,1.2878787878787878,2.75,50,15,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.5652500000000007,24.74,2.669,0,0,1.8056641250000003,1.4781265037316946,3,292.61240934730063,235,956.90572119258673,45,"Art 1.2 : La variation de la population s'explique par la variation du nombre de personnes par logement provenant des données de statistique Canada. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 55 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n8,253 * 55 / (55+5) = 7,565 ML.\n\nArt 2.1 : Il y a une baisse importante entre les pertes d'eau 2017 et 2018, car en 2018 les purges ont été considérées comme une consommation municipale et non comme des pertes d'eau. \n\nArt 2.3 : La variation de l'eau distribuée s'explique par la baisse de la population (voir commentaire 1.2) ainsi que par la réalisation de travaux de bouclage. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,15065,"BAIE-SAINTE-CATHERINE",3,1,157,1.3057324840764331,205,6.5960000000000001,46.505000000000003,17.583875000000003,5.9113875000000009,4.6241236799999994,44,"Réseau principal","X0009585",157,1.3057324840764331,6.5960000000000001,144,15,44,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",17.583875000000003,46.505000000000003,5.9113875000000009,0,0,4.6241236799999994,1.2783800583811378,3,235.00000000000003,235,621.51687270297361,44,"Article 1.3 : En l'absence de données de consommation résidentielle, celle-ci a été estimée à 235 L/pers/d."]
[null,16013,"BAIE-SAINT-PAUL",3,2,2886,1.9172652301143922,5533.227454110136,57.600999999999999,1207.567,830.68177950000006,85.037999999999997,68.953640835199991,50.907760141093476,"Aque Baie-Saint-Paul","X0010829",2827,1.9172652301143922,55.923000000000002,2210,15.24,51.32,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",825.00300000000004,1185.896,82.238,0,0,67.745877443199987,1.2139188848642577,3.0221,417.0178630866784,235,599.44002114300145,57.385964912280699,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.1: Estimation des pertes d'eau réelles en soustrayant la consommation de l'eau distribuée.\nArt 2.2: Estimation de la consommation résidentielle grâce aux données des compteurs d'eau résidentiel et des secteurs de suivi de la consommation. Puisque les compteurs d'eau ont été installés au courant de l'année 2018, la consommation lue a été extrapolée sur une année entière. La consommation résidentielle estimée est fort probablement surestimée considérant que seuls les mois d'été ont été utilisés pour estimer la consommation. Cela a pour effet de sous-estimer les pertes d'eau réelles sur le réseau. L'estimation se raffinera aux fils des années avec l'ajout de compteurs d'eau.",null,"Aque de la Montagne","X0011501",59,1.9172652301143922,1.6779999999999999,58,12,35.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.6787795000000001,21.670999999999999,2.8,0,0,1.2077633920000002,2.3183348812744935,3,137.53965589010684,235,524.87015613029268,56,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.1: Estimation des pertes d'eau réelles en soustrayant la consommation de l'eau distribuée.\nArt 2.2: Estimation de la consommation résidentielle grâce aux données des compteurs d'eau résidentiel. La consommation résidentielle est assez faible sur ce réseau, car un certain nombre de logements sont utilisés comme des résidences secondaires."]
[null,96005,"BAIE-TRINITÉ",9,1,199,1.1956521739130435,237.93478260869566,19.8,117.306,90.328232142857146,13.870409999999998,14.592116000000004,55.999999999999993,"Baie-Trinité","X0009654",199,1.1956521739130435,19.8,275,20,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",90.328232142857146,117.306,13.870409999999998,0,0,14.592116000000004,0.95054137453402876,3,1040.0942892723715,235,1350.7327421666239,58.72972972972974,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 199 logements résidentiels et 25 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n101,676 ML *(199 / (199+25))= 90,328 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est élevée. Ceci peut entre autre s'expliquer par la présence d'un camping important (52 entrées d'eau). La population du camping n'est pas comptabilisée dans le nombre de logements, car non permanante à l'année longue, ce qui entraine une hausse du per capita. "]
[null,78050,"BARKMERE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,44045,"BARNSTON-OUEST",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,88022,"BARRAUTE",8,1,753,2.2641083521444694,1704.8735891647855,15.724,212.971,148.74483629983229,22.543746909836113,18.842268673500001,52.699999999999996,"Barraute","X0010749",753,2.2641083521444694,15.724,753,5,52.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",148.74483629983229,212.971,22.543746909836113,0,0,18.842268673500001,1.1964454652714891,3,239.03244325066862,235,342.24366867379814,59.522222222222211,"Articles 1.3 et 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. Il a été posé comme hypothèse que les immeubles non résidentiels consomment deux fois plus que les logements résidentiels. Sur le réseau, il y a 753 logements résidentiels et 81 immeubles non résidentiels sans compteur. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n181,536 ML *(753 / (753+2*81))= 148,745 ML.\n"]
[null,37210,"BATISCAN",4,1,506,1.8330019880715707,927.4990059642148,26.65,167.96199999999999,136.34599622641508,22.63,14.16127,40,"Batiscan","X0009419",506,1.8330019880715707,26.65,530,5,40,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",136.34599622641508,167.96199999999999,22.63,0,0,14.16127,1.59802051652147,3,402.75048511192745,235,496.14054576297099,38,"Art.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que le débitmètre n'a pas de lecture précise. Il n'y a pas eu de vérification de la précision, mais la municipalité a remarqué que le volume d'eau brute était plus faible que celui de l'eau distribuée. Elle a changé ce débitmètre en octobre 2019. Également, durant l'année 2017 la municipalité a connu un incendie où une quantité d'eau considérable fut utilisée, mais il n'y en a pas eu en 2018. De plus, il se peut qu'en 2017, il y ait encore eu des erreurs de débitmètres.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 506 logements résidentiels et 24 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n142,813 ML *(506 / (506+24))= 136,346 ML.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau (voir commentaires de l'article 1.3). \nArt 2.4 : Résultat de 38 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite et exportée, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,66107,"BEACONSFIELD",6,1,6848,2.9315128504672896,20075,126.622,2843.404,1947.4369999999999,655.98583543877498,152.19204834000001,46,"Beaconsfield - Pointe-Claire","X0008948",6848,2.9315128504672896,126.622,6540,9.5,46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1947.4369999999999,2843.404,655.98583543877498,0,0,152.19204834000001,4.3102503882022125,3.0653999999999999,265.77553353008409,235,388.05220150463163,62.745098039215691,"Article 1.2 : 20 075 personnes sont desservies par le réseau.\nArticle 1.3 : La consommation résidentielle n'a pas été estimée, elle a été mesurée."]
[null,85020,"BÉARN",8,1,320,1.98,633.6,7.2229999999999999,200.989,80,77.942708333333343,7.8901100270000004,45.7,"BEARN","X0009471",320,1.98,7.2229999999999999,343,8,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",80,200.989,45.853125000000048,76.284999999999997,111.69,7.8901100270000004,9.8785325003850346,3,345.92500345925004,235,869.08900650339012,45,"Art.1.2. : La population désservie est de 634 personnes et le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente est de 320 logements. Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs et les informations dans ce bilan sont plus représentatif.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (84,749 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d'eau).\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait qu'un très gros consommateur, la scierie TEMBEC a réduit sa consommation en eau (plus de 50% de réduction par rapport au bilan 2017). De plus, on constate que le débitmètre n’a pas été vérifié. Par conséquent, le volume d’eau distribué n’est peut-être pas une valeur précise. LA municipalité prévoit changer son installation de production d'eau potable.\n"]
[null,27028,"BEAUCEVILLE",12,1,2008,2.25,4518,42.2,680.09799999999996,365.60177985948479,144.991625,39.085448482499999,49.21,"Beauceville","X0008258",2008,2.25,42.2,1491,6,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",365.60177985948479,680.09799999999996,148.838875,147.96299999999999,138.173,39.085448482499999,3.7096062762313733,3.01491,221.7017954722873,235,412.4130570564015,67,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2008 logements résidentiels et 127 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n388,725 ML *(2008 / (2008+172))= 365,602 ML.\n"]
[null,70022,"BEAUHARNOIS",16,2,6354,2.3142020774315388,14704.439999999999,79.774000000000001,2984.0280000000002,1785.8833433649313,977.47,123.96083499000002,41.222989857415847,"Beauharnois","X0009677",4919,2.2599999999999998,62.801000000000002,5286,8,41,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",1370.6887487703366,2240.46,687.66,0,0,96.021695370000018,7.161506546517872,2.0528599999999999,337.80083732274136,201,552.1525325622398,60,"Art 2.1 : La ville  possède quelques purges non estimée, ce qui peux expliquer les pertes d'eau élevées, en plus des fuites potentielles. La ville effectuera une recherche de fuite sur l'ensemble de ses réseaux. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été réalisée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. Il y a eu une répartition égale du volume sur les immeubles non résidentiel et sur les logements. ",null,"Melocheville","X0009681",1435,2.5,16.972999999999999,1517,8,42,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",415.19459459459466,743.5680000000001,289.81,0,0,27.939139620000002,10.372903530377217,2.0151699999999999,317.07858877922365,201,567.85299031072509,60,"Art 2.1 : La ville  possède quelques purges non estimée, ce qui peux expliquer les pertes d'eau élevées, en plus des fuites potentielles. La ville effectuera une recherche de fuite sur l'ensemble de ses réseaux. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été réalisée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. Il y a eu une répartition égale du volume sur les immeubles non résidentiel et sur les logements. "]
[null,31008,"BEAULAC-GARTHBY",12,1,198,1.8700000000000003,370.26000000000005,6.2149999999999999,57.954999999999998,48.694000000000003,7.6539999999999999,5.7801573375000004,45.5,"BEAULAC-GARTHBY","X0009245",198,1.87,6.2149999999999999,201,15,45.5,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",48.694000000000003,57.954999999999998,7.6539999999999999,0,0,5.7801573375000004,1.3241854076087249,2,360.30956403090306,201,428.8360123097504,31,"Art. 1.2 : La longueur du réseau diffère de l'année 2017 du fait d'une erreur faite au bilan 2017. Cette année-là, la longueur de conduite de distribution n'avait pas été considérée.\nArt. 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 198 logements résidentiels et 3 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n49,432 ML *(198 / (198+3))= 48,694 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.4 : Résultat de 31 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car les données de 2018 ont été perdues. Ce problème ne se posera plus pour le bilan 2019 du fait de la mise en place d'un système neuf.","Art.2.2 : La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,19105,"BEAUMONT",12,1,705,2.4812656119900085,1749.2922564529561,14.207000000000001,127.244,94.678383977900566,28.105,14.57616258,42,"Beaumont","X0009177",705,2.4812656119900085,14.207000000000001,662,10,42,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",94.678383977900566,127.244,28.105,0,0,14.57616258,1.9281480873822689,2,148.28444581475333,201,199.28842498681254,59,"705 logements résidentiels, il y a beaucoup de multi logements\n19 bâtiments non résidentiels\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 705 logements résidentiels et 19 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 97,23 ML *(705/(705+19))= 94,678 ML. \n\nArt 2.2 et Art 2.3 : La présence des nombreux multi logements pourraient expliquer la faible consommation résidentielle et l'eau distribuée.\n\n\nSection 2 :  La quantité d'eau distribuée a baissé de moitié comparativement à l'année 2016. En effet la municipalité a réparé une trés grosse fuite qui n'était pas visible à la surface. Cette réparation explique la baisse du débit de nuit ainsi que la baisse de la quantité d'eau distribuée par personne qui est stable depuis 2017 (avant 2017-> plus de 300l/pers/jour et 2017/2018 -> 200 & 199 l/pers/jour)."]
[null,21025,"BEAUPRÉ",3,1,2469,1.52,3752.88,45.335000000000001,696.24300000000005,443.77100000000002,117.19199999999999,61.015102177500012,52.699999999999996,"Ville de Beaupré","X0008974",2469,1.52,45.335000000000001,2547,5,52.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",443.77100000000002,696.24300000000005,117.19199999999999,0,0,61.015102177500012,1.9207048061490557,3.0254699999999999,323.96744870715543,235,508.28032564141427,56,"Art 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de secteur de suivi de la consommation.\nArt 2.3: La vanne de sortie d'un réservoir sur le réseau n'est pas étanche ce qui résulte en une perte d'eau d'environ 20 m³/d. La vanne doit être réparée au courant de l'automne 2019."]
[null,38010,"BÉCANCOUR",17,1,6051,2.1872417782184761,13234.999999999998,330.67,1624.2650000000001,956.06499999999994,291.63499999999999,146.93213700000004,55.000000000000007,"Bécancour","X0008297 - X0008298",6051,2.1872417782184761,330.67,1302,10,55,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",956.06499999999994,1624.2650000000001,291.63499999999999,0,0,146.93213700000004,1.984827866486417,3.01302,197.91130822694083,235,336.23279908503298,56,"Art 1.3: La consommation résidentielle est estimée en soustrayant la consommation des 6 écoles primaires sans compteurs d'eau du volume non mesurée et facturée calculé dans l'audit de l'eau AWWA (962,826 ML/an). La consommation des écoles primaires a été estimée à 6,758 ML/an selon la base de données du MAMH.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,46040,"BEDFORD (CT)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46035,"BEDFORD (V)",16,1,1458,1.864845434938893,2718.9446441409059,23.411000000000001,726.49300000000005,267.95,91.249886071428534,25.921880651500004,45.7,"Bedford- Saint-Armand","X0008495",1458,1.864845434938893,23.411000000000001,1105,9,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",267.95,726.49300000000005,91.249886071428534,0,0,25.921880651500004,3.5201877247339399,3.01105,269.99799007421484,235,732.04571674934334,53,"Art 2.1 : La municipalité est proactive en ce qui concerne la recherche de fuites. Plus de 150 % du réseau sera ausculté d'ici le 1er septembre 2020.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 270 l/per/d. "]
[null,94250,"BÉGIN",2,1,294,1.9758454106280192,580.89855072463763,17.574000000000002,120.6551,95.896433121019115,18.745091166666668,7.7516400500000007,35,"Bégin","X0009565",294,1.9758454106280192,17.574000000000002,314,5,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",95.896433121019115,120.6551,16.425273499999999,19.152999999999999,20.657,7.7516400500000007,2.4182097008834496,3,452.28199214557549,235,569.05275008151102,58,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 294 logements résidentiels et 20 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n102,42 ML *(294 / (294+20))= 95,896 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2018. 3,7 m³/h, 45 m³/d de pertes potentielle\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. Sachant que plusieurs fermes sont situés dans la municipalité, cela surestime sa consommation. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Avec documentation de support, la municipalité nous a démontrer qu'elle a de bonne chances de ne pas dépasser les indicateurs pour le Bilan 2019. Une résolution conditionnelle a été fournie qui engage la municipalité à installer les compteurs d'ici le 1er septembre 2021 si les indicateurs du Bilan 2019, ou tout autre subséquent, ne sont pas respectés."]
[null,89050,"BELCOURT",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85065,"BELLETERRE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57040,"BELOEIL",16,1,9437,2.4769524213203349,23375,144.458,2932.5450000000001,1992.008,541.12017651002543,219.95309676000002,46,"Beloeil","X0008178",9437,2.4769524213203349,144.458,10000,10,46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1992.008,2932.5450000000001,541.12017651002543,0,0,219.95309676000002,2.4601616639226687,3.1,233.47833858325396,235,343.71635777598715,57]
[null,88070,"BERRY",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,18065,"BERTHIER-SUR-MER",12,1,605,2.0817369093231162,1259.4508301404853,12.429,126.833,104.851,16.260000000000002,14.668098779999999,51,"Berthier-sur-Mer","X0008970",605,2.0817369093231162,12.429,610,5,51,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",104.851,126.833,16.260000000000002,0,0,14.668098779999999,1.1085281224156034,2,228.08592985451241,201,275.90411861820462,34,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 605 logements résidentiels et 21 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n108,671 ML *(605 / (605+21))= 104,851 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 34 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car les volumes ont été estimés pour les mois de janvier à novembre en utilisant l'erreur du débitmètre et le rapport entre eau brute et eau distribuée.Ceci est dû au fait que le débitmètre à l'eau distribuée a été étalonné en 2018 et il montrait une forte marge d'erreur par rapport au débitmètre portatif. Il a été remplacé à la fin du mois de novembre 2018. La côte augmentera significativement au bilan 2019 puisque le débimètre est nouvellement installé, en respectant les conditions d'installation du manufacturier."]
[null,52035,"BERTHIERVILLE",14,1,2295,1.9013590530469096,4363.6190267426573,31.074999999999999,1901.492,397.895625,58.561,36.62298675000001,53,"Berthierville","X0008658",2295,1.9013590530469093,31.074999999999999,1368,7,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",397.895625,1901.492,58.561,0,0,36.62298675000001,1.5990230507346588,3.0136799999999999,249.8213050495734,235,1193.8638756868047,54,"Art 1.2 : Le nombre de logements est basé sur le document de la liste du rôle (1180 inscriptions dont 867 immeubles unifamiliaux + 313 multifamiliaux). \nConcernant la donnée du longueur du réseau de distribution c'est la dernière valeur au plan d'intervention qui est retenue considérant que le réseau n'a pas subi de prolongation depuis. A cette longueur est ajouté le linéaire équivalent aux bornes fontaines : 30 100 m + 193 x5 =  31 075 mètres\n\nArt 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à partir d'une consommation théorique de 250 l/pers/d. Celle-ci sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau dans un échantillon de 60 logements résidentiels.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées, notamment celle de fixer la consommation résidentielle à 250 l/pers/d.\n\nArt 2.3 : La très grande quantité d'eau distribuée par personne dans la municipalité ainsi que la variation par rapport à 2017 s'explique par la présence de nombreux commerces et industries qui consomment beaucoup d’eau.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,48005,"BÉTHANIE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,13055,"BIENCOURT",1,1,147,1.77734375,261.26953125,5.5049999999999999,32.008000000000003,23.680527607361963,5.3723700944899742,3.4039347422849997,37.729999999999997,"Biencourt","X0009879",147,1.77734375,5.5049999999999999,137,11.236000000000001,37.729999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",23.680527607361963,32.008000000000003,5.269880000000005,5.2444924999999909,5.6027377834699283,3.4039347422849997,1.5782823412424174,3,248.31888172336951,235,335.6424695423857,59.081081081081088,"Art 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 26,258 ML /(147/(147+16))= 23,681 ML. Cette méthode peut surestimer la consommation résidentielle","Comme indiqué au Formulaire 2017, étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,73015,"BLAINVILLE",15,1,21645,2.7123805188893946,58709.476331360944,276.27,8167.0910000000003,5315.7654156610351,1379.335,433.0314159285,42.19,"Blainville","X0008894",21645,2.7123805188893946,276.27,22045,10,42.19,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5315.7654156610351,8167.0910000000003,1379.335,0,0,433.0314159285,3.1853000712256612,3.22045,248.06456767942956,235,381.12402254335058,66,"Note : La Ville de Blainville approvisionne en eau potable deux (2) secteurs de la Ville de Rosemère (secteur Clervaux = 59 résidences unifamiliales et secteur Lauréanne = 117 résidences unifamiliales et 1 CPE). Ces deux sous-réseaux de distribution d'eau potable appartiennent à la Ville de Rosemère et sont entrenus par la Ville de Rosemère.  Les informations pertienentes à ces réseaux seront intégrées au bilan de l'eau potable 2018 de la VIlle de Rosemère. Certains bâtiments peuvent avoir plusieurs branchements de service.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 21 645 logements résidentiels et 329 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n5 395,098 ML *(21 645 / (21 645+329))= 5 315,567 ML.\n\nArt 1.3: La variation du volume d'eau distribuée peut être attribué à l'augmentation des pertes d'eau réelles sur le réseau. En effet, la ville n'a pas ausculté 100 % de son réseau en 2018. \n\n","Note : au prochain bilan, l'entente de compilation de données avec la ville de Rosemère doit être prise en considération. "]
[null,98005,"BLANC-SABLON",9,2,524,2.1663366336633665,1135.1603960396039,23.264000000000003,517.19500000000005,441.66500000000002,21.331,10.355549137499999,31.833333333333332,"Blanc-Sablon","X0010663",482,2.1663366336633665,19.28,475,3,31.5,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",433.53100000000001,504.233,16.696999999999999,0,0,8.7687408374999993,1.904150243395764,2,1137.5076103789411,201,1323.0169812636341,35,"Les résultats doivent être considérés avec prudence du fait de l'absence de débit de nuit pour la municipalité. Des débits de nuit seront disponibles pour les prochaines années.\n\nCritère 3 : L'agrandissement est lié en partie à la mise aux normes et ces travaux ne sont pas connus par la municipalité, mais ils auront lieu d'ici 10 ans.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 482 logements résidentiels et 16 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n447,922 ML *(482 / (482+16))= 433,531 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. De plus, les habitudes de consommation de la population entraînent des consommations importantes du fait de la nécessité de laisser couler l'eau afin d'éviter le gel.\nArt 2.4 : Résultat de 35 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Baie-de-Brador","X0010664",42,2.1663366336633665,3.984,50,10,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.1340000000000003,12.962,4.6340000000000003,0,0,1.5868082999999999,2.9203275531140092,3,244.92666516407471,201,390.30482343948074,38,"Les résultats doivent être considérés avec prudence du fait de l'absence de débit de nuit pour la municipalité. Des débits de nuit seront disponibles pour les prochaines années.\n\nArt.2.2 : Les habitudes de consommation de la population entraînent des consommations importantes du fait de la nécessité de laisser couler l'eau afin d'éviter le gel.\nArt 2.4 : Résultat de 38 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,83045,"BLUE SEA",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80115,"BOILEAU",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,73005,"BOISBRIAND",15,1,10943,2.5033815517565281,27394.504320871685,124.6,5799,1731.9580000000001,2360.7550231968407,215.02011300000004,56,"Ville de Boisbriand","X0008483",10943,2.5033815517565281,124.6,8489,7,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1731.9580000000001,5799,2360.7550231968407,0,0,215.02011300000004,10.979228827755477,3.0848900000000001,173.2132239145372,235,579.95833933640495,67,"Art 2.1 : l'IFI est élevé. Ceci peut être du au fait que les compteurs d'eau sous-estiment la consommation ce qui a pour effet de sur-estimer les pertes d'eau réelles. \n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.3 : On observe une hausse du per capita total. Ceci peut s'expliquer par la présence d'un secteur non résidentiel actif à la ville dont la consommation peut varier d'une année à l'autre. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun: \nMunicipalité exportatrice : Boisbriand\nMunicipalité importatrice : Rosemère ( Filiatrault - Mtée Sanche) - 75 logements\nIFI du réseau commun : 11\nConsommation résidentielle pour ce réseau commun : 173 l/p/jour\nProgramme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui"]
[null,21045,"BOISCHATEL",3,1,3056,2.6765299260255548,8179.4754539340956,46.9,760.61199999999997,637.30600000000004,101.46999999999998,78.947310000000002,60,"Boischatel","X0009110",3056,2.6765299260255548,46.9,2906,6,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",637.30600000000004,760.61199999999997,98.55,98.55,107.31,78.947310000000002,1.2852876177795036,3.0290599999999999,213.46648027125514,235,254.76798663762764,60]
[null,73030,"BOIS-DES-FILION",15,2,4487,2.338702036949313,10493.756039791568,46.919000000000004,1226.4000000000001,994.41360079225342,147.11293840206181,66.729928384000004,44.8,"Parc industriel","X0008483",0,null,2.3159999999999998,52,15,44.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",0,81.363,26.29749340206185,0,0,1.6807893759999999,15.645918386660394,3,null,null,null,53.192982456140349,"Art 1.2 : Ce réseau ne comporte aucun logement, car c'est un réseau sur lequel uniquement des industries sont desservies. \n\nArt 2.2 : L'IFI est élevée. Ce réseau est petit et le nombre de branchement est faible. Les PERI calculées ne sont peut être pas représentatives de la réalité et sont sous-estimées, ce qui a pour effet de sur-estimer l'IFI.  À noter que la ville effectue une recherche de fuites annuellement sur ses réseaux. ",null,"Résidentiel/Commercial","X2012882",4487,2.338702036949313,44.603000000000002,3024,10,44.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",994.41360079225342,1145.037,120.81544499999995,0,0,65.049139007999997,1.8572950671205901,3.03024,259.62303809594562,235,298.94802769735315,45.432432432432435,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 4 487 logements résidentiels et 57  immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 007,046 ML *(4 487 / (4 487 + 57))= 994,414 ML.\n"]
[null,83085,"BOIS-FRANC",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45095,"BOLTON-EST",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46065,"BOLTON-OUEST",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"05045","BONAVENTURE",11,1,836,2.1073359073359073,1761.7328185328186,23.715,342.6848,269.2309469122427,40.295724999999955,18.11785248,33.6,"Bonaventure","X0009112",836,2.1073359073359073,23.715,894,15,33.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",269.2309469122427,342.6848,40.295724999999962,98.185000000000002,113.14999999999999,18.11785248,2.2240894744275983,3,418.68949983606188,235,532.91989334416485,59,"Art 1.3 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 836 logements résidentiels et 87 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n297,249 ML *(836 / (836+87))= 269,231 ML.\n\nArt 1.4: La réparation d'un bris d'aqueduc en Octobre 2018 sur la rue John Hall Kelly explique la baisse des PER par rapport aux années antérieures. Ce bris pouvait exister depuis quelques années en se référent  à l'augmentation du volume d'eau produits depuis 2013. Cette fuite d'eau n'avait pas été localisée par la recherche de fuites réalisée en 2016.\n\nArt 2.1 : Étant donné la réparation de fuite et la meilleur estimation du débit de nuit minimal de l'année 2018, seule les PER de 2018 sont comprisent dans le calcul de l'IFI.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. ","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau sous résolution dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,98010,"BONNE-ESPÉRANCE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,42040,"BONSECOURS",5,1,141,2.1419141914191417,302.00990099009897,9.7539999999999996,20.99,10.798249999999999,2.1859999999999999,5.4653639999999992,50,"Bonsecours","X0008607",141,2.1419141914191417,9.7539999999999996,118,10,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",10.798249999999999,20.99,2.1859999999999999,0,0,5.4653639999999992,0.39997335950542368,3,97.957869852460064,235,190.41378817893053,58,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a augmenté 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.  \n\nArt 1.3 et 1.4 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que suite à une recherche de fuite sur le réseau, aucune fuite a été détectée durant l'année 2018. Cependant, il y a une fuite majeure au niveau de la conduite municpale qui fut réparée dans le passée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 141 logements résidentiels et 15 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation estimée de cinq immeubles non résidentiels avec quelques relèves de compteurs d'eau a été déduite. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n(18,378 - 6,431) ML *( 141/ (141+15)) = 10,798 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car elles ont été estimées à partir des données des années précédentes plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. En 2019, afin de bien estimer les pertes d’eau la municipalité peut se servir des données des débits de nuits sur l’ensemble de l’année. De plus, durant l'année 2018, aucune fuite a été détectée. Aussi, la conduite intermunicipale a un trop gros diamètre pour être capable de bien lire les débits faibles.\n\nArt 2.2 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité. De plus, la municipalité sensibilise beaucoup ses citoyens à leur consommation en eau potable.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau (voir commentaires de l'article 1.3). Aussi, cette diminution s’explique par l’augmentation de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a augmenté afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année."]
[null,58033,"BOUCHERVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83050,"BOUCHETTE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80145,"BOWMAN",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78075,"BRÉBEUF",15,1,402,2.14,860.28000000000009,12.085000000000001,94.64,80.734192771084338,16.911666666666662,18.61713525,70,"Brebeuf","X0008880",402,2.14,12.085000000000001,435,15,70,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",80.734192771084338,94.64,10.58499999999999,17.884999999999998,22.265000000000001,18.61713525,0.90839253405900144,3,257.11346217027886,235,301.39916217147521,59,"Art 1.2: Le nombre de pers/log a été modifié pour 2.14 qui est plus représentatif de la situation à Brébeuf.\nPression prise à la sortie de l'usine, d'ou la valeur élevée. Cette donnée est à améliorer aux prochains bilans. \n\nArt 1.4 : Les pertes d'eau en 2018 sont plus faibles que pour les deux années précédentes. En effet, en 2017,  deux grandes fuites causant beaucoup de pertes d'eau ont été declées et réparées .\n\nArt 2.2 : La consomamtion réasidentielle a été calculée en pondérant le volume d'eau consommée mesurée et facturée déterminée dans l'audit de l'eau de l'AWWA selon la proportion d'immeubles résidentiels et non résidentiels. "]
[null,46090,"BRIGHAM",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84005,"BRISTOL",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46070,"BROME",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46078,"BROMONT",16,1,3832,1.9981681253816406,7656.980256462447,117.26300000000001,2036.357,706.93200000000002,495.82868881578929,88.015153482000017,50.2,"Bromont","X0008689",3832,1.9981681253816406,117.26300000000001,2720,7.6,50.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",706.93200000000002,2036.357,495.82868881578923,0,0,88.015153482000017,5.6334468463682361,3.0272000000000001,252.94566985011514,235,728.62409032123446,58.868421052631582,"Art 1.2 : Augmentation de la longueur du réseau puisque nous avons ajouté la longueur des branchements côté public (7,6 m). Nombre de logements permanents desservis est égal à 78% des logements permanents.\n\nArt 2.1 & 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le balancement hydraulique de la municipalité datant de 2019. Cette valeur sera estimée à l'avenir grâce à l'échantillon de compteurs résidentiels installé par la ville de Bromont. Les pertes d'eau semblent élevés. Ceci peut être expliquer par une sous-estimation de la consommation résidentielle."]
[null,58007,"BROSSARD",16,1,35725,2.5051736357193479,89497.328136073702,313,10619,6717.192,1520.905,386.24509875000001,35,"Brossard","X2109413",35725,2.5051736357193479,313,23429,10,35,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",6717.192,10619,1520.905,0,0,386.24509875000001,3.9376680893093141,2.2342900000000001,205.62921973987793,201,325.07284061818746,65,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,76043,"BROWNSBURG-CHATHAM",15,2,1345,2.1875187518751877,2942.2127212721275,29.045000000000002,675.87699999999995,399.03607903780068,65.340999999999994,42.970411575,63,"Brownsburg","X0009518",1345,2.1875187518751877,29.045000000000002,1455,5,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",399.03607903780068,675.87699999999995,65.340999999999994,0,0,42.970411575,1.5206044718923546,3.0145499999999998,371.57392587770585,235,629.362314570698,54,"Art 1.3 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 345 logements résidentiels et 110 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n431,671 ML *(1 345 /(1 345 +110)) = 399,036 ML.\n\nArt 1.3 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.",null,"Lachute - Chatam","X0009500 - X0009517",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,"",2.2999999999999998,3,437,235,610,55,"Art.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Lachute (76020)                         Nombre de logements : 5 972   Longueur du réseau : 99 268 m\nMunicipalité importatrice : Brownsburg-Chatam (76043)   Nombre de logements : 389      Longueur du réseau : 7 764 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 2,3\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 437 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 610 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 55\n"]
[null,84025,"BRYSON",7,1,308,2.2889610389610389,705,7.0259999999999998,113.393,52.89,58.286999999999999,5.737393535999999,44.8,"Bryson","X0009406",308,2.2889610389610389,7.0259999999999998,264,2,44.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",52.89,113.393,58.286999999999999,0,0,5.737393535999999,10.159142759559872,3,205.53774409793064,235,440.66064315554263,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 308 logements résidentiels et 3 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n53,405 ML *(308 / (308+3))= 52,890 ML.\nArt.2.1 : L'IFI est élevé et cela peut provenir du débit de nuit qui est obtenu sur une durée de 30 min pour une seule prise de donnée non représentative de toute l'année. Une analyse sur l'année pourrait améliorer ce résultat."]
[null,41070,"BURY",5,1,227,2.0734767025089607,470.6792114695341,8.7149999999999999,97.569000000000003,67.315983935742977,22.265000000000001,5.4817014000000004,38,"Municipalite de Bury","X0009332",227,2.0734767025089607,8.7149999999999999,227,10,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",67.315983935742977,97.569000000000003,22.265000000000001,0,0,5.4817014000000004,4.0616951518008619,3,391.83237490519252,235,567.92890413097359,59,"Art.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a eu de grosses fuites sur le réseau au courant de cette années. Elles ont été réparées, donc les pertes d'eau réelles  et la quantité d'eau distribuée devraient être plus faibles au prochain bilan. De plus, l'augmentation s'explique par des travaux de reconstruction de conduites sur la rue McIver.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 227 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n73,840 ML *(227 / (227+22))= 67,316 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles 2018 ont été estimées à partir du débit de nuit le plus faible de l'année. Le débit de nuit minimum a diminué progressivement durant l'année. Au mois de janvier, le débit de nuit était de 172,32 m3/d tandis qu'à la fin de l'année, il était de 96,26 m3/d en décembre. Les données du prochain bilan seront plus raffinés vu que les fuites détectés ont été réparées. En utilisant le débit de nuit le plus faible de l'année, il y a une sous-estimation des pertes d'eau et une surestimation de la consommation résidentielle.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,12057,"CACOUNA",1,1,585,1.9518716577540105,1141.8449197860962,18.786999999999999,130.44,76.474999999999994,39.723134540816325,24.878202899999998,60,"Cacouna","X0009185",585,1.9518716577540107,18.786999999999999,679,15,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",76.474999999999994,130.44,39.723134540816325,0,0,24.878202899999998,1.5967043399592311,3,183.49299831754325,235,312.97583132448966,73,"Art 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \nArt 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestimait la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1 142 est plus représentative avec l'estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada.\nArt 1.2 : 60 m d'eau en pression avec la moyenne de tout les BF (111) Il y a beaucoup de côte sur le territoire.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée (compteurs) de l’eau distribuée. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau.\n\n"]
[null,59030,"CALIXA-LAVALLÉE",16,1,212,2.4905660377358489,528,20.150000000000002,58.896000000000001,38.543999999999997,12.366306122448982,10.653223738023751,49.074257000000003,"Calixa-Lavallée","X008615",212,2.4905660377358489,20.150000000000002,221,10,49.074257000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",38.543999999999997,58.896000000000001,12.366306122448982,0,0,10.653223738023751,1.1608041308952195,3,200,235,305.60398505603985,68,"Article 1.4 : Les pertes d'eau des Bilans 2016 et 2017 ne sont pas considérées car elles ont été déterminées avec la méthode du débit de nuit minimum. Ici, les pertes d'eau sont estimées avec l'analyse des volumes annuels.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle a été mesurée en 2018, mais le fichier de compilation de données ne permet pas de dissocier les immeubles résidentiels et non résidentiels. Piour le Bilan 2019, ce travail de dissociation sera effectué."]
[null,84030,"CAMPBELL'S BAY",7,1,344,2.1715116279069768,747,13.231999999999999,131.65,93.406338797814215,30.295000000000002,8.9085257999999996,45,"Campbell's Bay","X0009309",344,2.1715116279069768,13.231999999999999,312,7,45,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",93.406338797814215,131.65,30.295000000000002,0,0,8.9085257999999996,3.400674890563824,2,342.58069280891317,201,482.8446204910968,56,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (99,38 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [22]).\nArt.1.3 et Art.2.2 : Il y a une diminution de 15 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait que la municipalité a été plus proactive pour la recherche de fuites. Il y a 13 fuites qui ont été réparées rapidement durant l’année 2018. Ceci a diminué les pertes d’eau réelles et l’eau distribuée. Toutefois, on ne peut pas observer cette diminution dans les pertes d'eau réelles, car elles ont été calculées à partir des données de débits de nuit 2017 dans ce bilan.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,67020,"CANDIAC",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,82020,"CANTLEY",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"04047","CAP-CHAT",11,1,1034,1.8736434108527131,1937.3472868217054,29.158999999999999,660.44,250.23743318982156,251.28726872950799,39.871881314999996,62.999999999999993,"Système d'approvisionnement sans traitement - Cap-Chat","X0009194",1034,1.8736434108527131,29.158999999999999,1029,15,62.999999999999993,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",250.23743318982156,660.44,251.28726872950799,0,0,39.871881314999996,6.3023679957377006,3.0102899999999999,353.87667115892344,235,933.97021269360494,62,"Article 1.2 : Le réseau est desservi gravitairement et la pression aux usagés est plus faible en haute élévation. Il y a des réducteurs de pression pour les usagers en basses élévation.\n\nArticles 1.3 et 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des branchements résidentiels et des branchements non résidentiels a été pris en compte. Il a été considéré que les branchements non résidentiels consomment 6 fois plus en moyenne que les branchements résidentiels.\nSur le réseau, il y a 927 branchements résidentiels et 92 branchements non résidentiels sans compteur d’eau et/ou non relevés. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de branchements résidentiels / branchements résidentiels  + branchements non résidentiels) \n399,246 ML *(927 / (927+92*6))= 250,237 ML.\n\nArticle 2.1 : Il y a eu 2 fuites majeures sur le réseau.\n","Article 2.1 : Quelques fuites majeures ont été constatées et certaines coulent durant longtemps si elles ne sont pas détectées. La mise en place du système SCADA permettra de mieux contrôler les fuites puisqu'un suivi quotiden de la production d'eau pourrait indiquer l'appartition d'une fuite ou d'une consommation anormale.\n\nArticle 2.2 : Afin d'augmenter la précision des résultats, il serait pertinent d'installer des compteurs d'eau chez les grands consommateurs du secteur non résidentiel. Aussi, il pourrait être intéressant d'installer quelques compteurs d'eau dans le secteur résidentiel, à des fin des bilans, afin de connaître la consommation résidenitelle."]
[null,"05060","CAPLAN",11,1,973,2,1946,22.579000000000001,325.755,251.07675878906252,56.631999999999991,20.759558448999996,43.3,"Réseau principal","X0009098",973,2,22.579000000000001,772,15,43.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",251.07675878906252,325.755,56.631999999999998,0,0,20.759558448999996,2.7279963655839703,3,353.4848565924658,235,458.62253445775667,62,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1946 est plus représentative.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau a augmenté par rapport à 2017, suite à l’intégration des données issues du plan d'intervention.\n\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a peut-être l'apparition de certaines fuites qui expliquerait la hausse des pertes d’eau et de l’eau distribuée.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 & 2.3 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée et la quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 29,2%, puisque la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. Des gros consommateurs tels que des campings sont présents sur le réseau.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,18045,"CAP-SAINT-IGNACE",12,1,750,2.2552271088680604,1691.4203316510452,19.969000000000001,283.38900000000001,96.881322957198435,154.03,16.227832109999998,42,"Cap-Saint-Ignace","X0008981",750,2.2552271088680604,19.969000000000001,595,15,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",96.881322957198435,283.38900000000001,154.03,0,0,16.227832109999998,9.4917176216706629,3,156.92626906963091,235,459.02736572890029,45,"Art 1.3 : Il y a eu un changement d'usine, car une nouvelle usine de production d'eau potable a été réalisé et mis en route en mai 2018. Le volume d'eau distribuée a été estimé pour une période de 107 jours. \n\nArt 1.4 et 2.1 : L'indicateur de fuites dans les infrastructures est élevé. La municipalité a detecté une grosse fuite qui pourrait expliquer cette valeur.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié en 2018. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise selon la résolution émisse le 2 mars 2020.\nArt 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Cap-Saint-Ignace, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020.\n"]
[null,34030,"CAP-SANTÉ",3,1,1314,2.3503698722259583,3088.3860121049092,30.992999999999999,337.45,264.78328920863311,52.29,31.204537222000006,42.2,"Aqueduc municipal Cap-Santé","X0009241",1314,2.3503698722259583,30.992999999999999,1468,8,42.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",264.78328920863311,337.45,52.29,0,0,31.204537222000006,1.6757178492342517,3.0146799999999998,234.8908673402274,235,299.35394873618554,59,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 1290 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1290 logements résidentiels et 76 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n280,098 ML *(1314 / (1314+76))= 264,514 ML.\n"]
[null,57010,"CARIGNAN",16,3,3478,2.7180809904565386,9453.4856848078416,62.448,999.30000000000007,799.73328513046215,180.31033500000007,99.808501750000005,63.640669403220713,"Carignan - Bellerive","X0008556",3161,2.7180809904565386,56.8,2880,8,65,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",674.35428513046213,864.6,173.01000000000005,0,0,92.584440000000001,1.8686725328791753,2.0287999999999999,215.03461119442966,201,275.69918207420534,59.07784258929297,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3161 logements résidentiels et 20 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n678,62 ML *(3161 / (3161+20))= 674,354 ML.\n\nArt 2,2 : Pour le réseau Golf,  La vérification du débitmètre a montré des écarts de précision élevés, et pour le réseau sainte thérèse, les volumes sont estimés. On peut supposer que les données de volumes sont peut être surestimés, ce qui expliquerait l'écart entre la consommation résidentielle pour chacun des réseau. \n",null,"Ste-Térèse","X0008557-1",160,2.7180809904565386,3.1280000000000001,130,9,50,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",61.348999999999997,65.989000000000004,3.65,0,0,3.4593605000000003,1.0551083068676999,2,386.48464818777182,201,415.71558540910002,41.032258064516128,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée grâce au volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt 2,2 : Pour le réseau Golf,  La vérification du débitmètre a montré des écarts de précision élevés, et pour le réseau sainte thérèse, les volumes sont estimés. On peut supposer que les données de volumes sont peut être surestimés, ce qui expliquerait l'écart entre la consommation résidentielle pour chacun des réseau. \n\nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau importé. Aucun débitmètre en place. ","Afin d'atteindre un Résultat de validité de  données de 50, la municipalité devrait installer un débitmètre,  vérifier sa précision et s’assurer que les conditions d’installation respectent les recommandations du manufacturier. Il est aussi recommandé que le débitmètre étalon respecte les conditions d’installation.","GOLF","X0008557-2",157,2.7180809904565386,2.52,157,9,50,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",64.03,68.710999999999999,3.6503350000000028,0,0,3.7647012500000003,0.96962142746386648,2,411.08212393622716,201,441.13484019650326,49.999999999999993,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée grâce au volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt 2,2 : Pour le réseau Golf,  La vérification du débitmètre a montré des écarts de précision élevés, et pour le réseau sainte thérèse, les volumes sont estimés. On peut supposer que les données de volumes sont peut être surestimés, ce qui expliquerait l'écart entre la consommation résidentielle pour chacun des réseau. "]
[null,"06013","CARLETON-SUR-MER",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"05077","CASCAPÉDIA-SAINT-JULES",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"07018","CAUSAPSCAL",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83040,"CAYAMANT",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57005,"CHAMBLY",16,1,11913,2.5520635183194109,30402.732693739141,152.06,4242,2851.5357327578981,397.03114795918401,230.44732126,39.799999999999997,"Chambly","X0008560",11913,2.5520635183194109,152.06,11933,12,39.799999999999997,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",2851.5357327578981,4242,397.03114795918401,0,0,230.44732126,1.7228716124291044,2.1193300000000002,256.9646203776594,201,382.2655655757053,42,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant la proportion de la consommation non mesurée et facturée estimée dans l'audit de l'eau de l'AWWA selon le nombre d'immeubles. \n\nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50, car la vérification de la précision des débitmètres n'est pas réalisée annuellement. Cette valeur pourrait être revue à la hausse si une vérification annuelle est réalisée. "]
[null,91020,"CHAMBORD",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,37220,"CHAMPLAIN",4,1,880,2.0101351351351351,1768.918918918919,34.131,339.77499999999998,211.55557562076748,30.66,19.934326700500002,35.15,"Champlain","X0010444",880,2.0101351351351351,34.131,854,12,35.15,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",211.55557562076748,339.77499999999998,30.66,0,0,19.934326700500002,1.5380504423673849,3,327.66019435387869,235,526.24820787592751,56,"Art.1.3 : Il y a une augmentation de 17,4 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a eu deux grosses fuites qui ont été observées en regardant les débits journaliers, mais la municipalité a prit beaucoup de temps pour les localiser et les réparer. De plus, il y avait une fuite et débordement au réservoir qui a ensuite été réparée lors des rénovations.\nPour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 880 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n212,998 ML *(880 / (880+6))= 211,556 ML.\nArt.1.4 : Les vraies pertes d'eau en 2018 devraient être élevées à cause des deux fuites mentionnées dans le commentaire de l'article 1.3. Cependant, les pertes d'eau dans ce bilan ont été estimées à partir du débit de nuit minimum 2017. Les pertes d'eau réelles liées aux fuites n'apparaissent donc pas dans ce bilan.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 22 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir le commentaire de l'article 1.3). Aussi, cette augmentation s’explique par la légère diminution de la population desservie par le réseau.","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,88005,"CHAMPNEUF",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"02028","CHANDLER",11,2,3835,2.1396280400572247,8205.4735336194572,81.043000000000006,3389.3360000000002,2433.0086088065286,638.32309284348582,103.34509095750001,54.436421961752004,"Chandler-Pabos","X0009072",2344,2.1396280400572247,44.212000000000003,1894,14.14,54.32,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1745.7141078431375,2368.5450000000001,410.19797792080544,0,0,59.094669606000004,6.94137018881238,3.0189400000000002,953.63980245895618,235,1293.8766867765435,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2344 logements résidentiels et 104 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1823,169 ML *(2344 / (2344+104))= 1745,714 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2019.La municipalité a un réseau viellissant, mais elle commence a être plus habile avec ses équipements et progresse dans le contrôle actif des fuites, on observe une variation des pertes d'eau d'une année à l'autre, d'ou la variation entre 2017 et 2018. \n\nArt 2.1 :  Malgré la réduction de pertes d'eau, l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir des débits de nuit et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans les prochaines années permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. Ce qui est très dommageable por cette municpalité qui contitent beaucoup d'immeubles non-résidentiels à forte consommation comme des industries de rpéparation de poisson. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves. \n\nArt 2.3 :La quantité d'eau distribuée par personne est supérieure à 1000 l/per*d. Ceci s'explique par le nombre de fuites élevés et par la consommation importante du secteur non résidentiel. Aussi, certains résidents laissent souvent couler l'eau ou arrosent beaucoup, ce qui augmente les quantités d'eau distribuée. De plus, les consommations non résidentielles de nuit, ainsi que les fuites importantes justifient l'augmentation des pertes d'eau potentielles sur le réseau.",null,"Newport-Pabos-Mills","X0009076",1491,2.1396280400572247,36.831000000000003,1348,14.215,54.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",687.2945009633911,1020.7909999999999,228.12511492268041,0,0,44.250421351500002,5.1553207394475447,3.0134799999999999,590.24739697465952,235,876.6536466690759,56,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1491 logements résidentiels et 66 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1823,169 ML *(1491 / (1491+66))= 687,295 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2019.\n\nArt 2.1 : La municipalité a un réseau viellissant, mais elle commence a être plus habile avec ses équipements et progresse dans le contrôle actif des fuites. Malgré la réduction de pertes d'eau, l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir des débits de nuit et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans les prochaines années permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. Ce qui est très dommageable por cette municpalité qui contitent beaucoup d'immeubles non-résidentiels à forte consommation. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,99020,"CHAPAIS",10,1,631,2.2811127379209371,1439.3821376281112,18.399999999999999,1474.396,388.51818703241895,106.73099999999999,34.299123000000002,76,"Chapais, municipal","X0008345",631,2.2811127379209371,18.399999999999999,710,19,76,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",388.51818703241895,1474.396,106.73099999999999,0,0,34.299123000000002,3.11177052544463,2,739.50715470454827,201,2806.3715606105911,60,"Art 1.2 : Pression élevée sur le réseau pour être en mesure de fournir les usager en eau potable avec une pression adéquate, malgrés les purges en continue. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 631  logements résidentiels et 171 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n493,806 ML *(631 / (631+171))= 388,518 ML.\n\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle élevée s'explique par le fait que la ville demande aux usagers de laisser couler l'eau à la maison afin d'éviter le gel des conduites.  De plus elle est sur estimée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3: Le per capita total élevé s'explique par la présence d'une industrue ainsi que des purges en continu sur le réseau de distribution d'eau potable. "]
[null,51080,"CHARETTE",4,1,352,2.0250521920668056,712.81837160751559,14.226000000000001,102.72199999999999,67.884888372093016,23.838000000000001,9.9540609707999987,31.69,"Charette","X0008543",352,2.0250521920668056,14.226000000000001,390,30,31.69,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",67.884888372093016,102.72199999999999,23.838000000000001,0,0,9.9540609707999987,2.3948014855372302,3,260.9163890102239,235,394.81324864233358,50,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte et en prenant en compte les volumes relevés.\nSur le réseau, il y a 351 logements résidentiels et 36 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) + consommation résidentielle mesurée\n74,546 ML *(351 / (351 + 36)) +0,2734= 67,885 ML.\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,60005,"CHARLEMAGNE",14,1,3058,1.9964028776978417,6105,26.244,1073.386,503.44099999999997,453.4278503350514,32.013520973600002,48.92,"Charlemagne (par Montréal)",13425442,3058,1.9964028776978417,26.244,1390,6,48.92,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",503.44099999999997,1073.386,453.4278503350514,0,0,32.013520973600002,14.163635755934855,3.0139,225.92799524306375,235,481.7008290980894,57.392156862745097,"1.3: L'eau distribuée provient du volume d'eau importée de Montréal. Le débitmètre en place est vieux et très imprécis, d'où un ajustement de -19% sur le volume brut. Ce débitmètre a été changé à l'année 2019, ce qui améliorera les données pour le prochain Bilan.\n1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\n2.1: L'IFI élevé est dû aux données peu précises d'eau distribuée et à la fiabilité de la relève des compteurs pour la consommation résidentielle."]
[null,41020,"CHARTIERVILLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,67050,"CHÂTEAUGUAY",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,21035,"CHÂTEAU-RICHER",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87095,"CHAZEL",8,1,58,2.2677165354330708,131.5275590551181,2.7509999999999999,12.016999999999999,7.0540000000000003,4.7830000000000004,1.9832942220000001,54.6,"Chazel","X0009727",58,2.2677165354330708,2.7509999999999999,50,8,54.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.0540000000000003,12.016999999999999,4.7830000000000004,0,0,1.9832942220000001,2.4116441962790129,3,146.93519393271401,235,250.31474702146645,31,"Art.1.3 et 1.4 : Puisque le débitmètre était brisé en 2018, les données ont été estimées à partir des données des bilans précédents..\n\nArt 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en prenant la consommation non mesurée facturée, car il n'y a pas d'immeubles non résidentiels sur ce réseau.\n\nArt 2.2 et 2.3 : La consommation résidentielle et l'eau distribuée sont faibles. Ces indicateurs ne sont pas précis, car ils ont été estimés à partir des données des bilans précédents..\n\nArt 2.4 : Résultat de 31 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre était défectueux et il n'y a pas de données d'eau distribuée pour l'année 2018. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Il est fortement recommandé de réparer ou changer le débitmètre en place ainsi que l’enregistreur de données afin d’avoir accès aux volumes d’eau distribuée journaliers et aux débits de nuit journaliers entre 2h et 4h. "]
[null,82025,"CHELSEA",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80103,"CHÉNÉVILLE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62047,"CHERTSEY",14,1,242,2.2099999999999995,534.81999999999994,5.5550000000000006,67.591999999999999,46.412824372759857,8.6844999999999999,5.6659414462499997,57.649999999999991,"Village","X0008547",242,2.21,5.5550000000000006,183,5,57.65,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",46.412824372759857,67.591999999999999,13.069000000000001,4.3,0,5.6659414462499997,1.5327549856251748,3,237.75928899268561,235,346.25399507093158,59,"1.2: La longueur du réseau a été revue à la baisse étant donné que celle fournie au Formulaire 2017 incluait la longueur du réseau Clermoustier. On a aussi ajouté la longueur des raccordements aux 31 poteaux incendie.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (122,008 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (242) et le nombre de logements non résidentiels (28 commerces + 9 institutions). Consommation résidentielle : 53,509 ML/an / (242+28+9) x 242  = 46,413 ML/an. Cette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.\n\n2.3: L'augmentation de l'eau distribuée en 2018 s'explique par l'augmentation du nombre de logements desservis et occupés de façon permanente ainsi que de nouveaux ICI.\n\nLe réseau Clermoustier a été exempté du Bilan 2018.\nLongueur du réseau: environ 0,750 km\nNombre de bornes fontaines: aucune\nNombre de branchements de service: 25"]
[null,39030,"CHESTERVILLE",17,1,153,2.84,434.52,4.5170000000000003,47.701999999999998,24.7501,4.556,4.3458907499999997,50,"Chesterville","X0010447",153,2.84,4.5170000000000003,123,19,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",24.7501,47.701999999999998,4.556,0,0,4.3458907499999997,1.0483466479225232,3,156.05379073618002,235,300.76961004994968,36,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 435 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau et l'estimation des 5 immeubles avec compteurs non relevés. (24,469 +(5 log * 154 L/log/d *365d/an / 1 000 000 L/ML = 0,2811 ML/an) = 24,750\n\nArt 1.3 : Puisque le débitmètre et l'automate a brisé pendant une grosse période de l'année, l'eau distribuée pour le bilan 2018 est le même volume que celui de 2017 (en prennant compteur des camions citernes de 2018).\nLe débitmètre a été réparé en 2019 au mois de mars.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée (lecture des compteurs d'eau) de l’eau distribuée. \nDe plus, cette grande différence s'explique avec les travaux en 2017 pour le remplacement de ses conduites. \n\nArt 2.4 : Résultat de 36 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre en 2018 a brisé. Pour le prochain bilan, avec le nouveau débitmètre et en s'assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier cette cote devrait augementer."]
[null,99025,"CHIBOUGAMAU",10,1,3261,2.5254981425194192,8235.6494427558264,51.475999999999999,3499.569,2496.4291475409836,359.89,57.679146899999999,45,"USINE DE TRAITEMENT D'EAU GILMAN","X0008262",3261,2.5254981425194192,51.475999999999999,2462,10,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2496.4291475409836,3499.569,359.89,0,0,57.679146899999999,6.2395166943774614,3.0246200000000001,830.47875684987059,235,1164.1899452636608,46,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 261 logements résidentiels et 216 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n2661,786 ML *(3 261 / (3 261+ 216))= 2 496,429 ML.\n\nArt.1.4 et 2.3 : Les pertes d’eau réelles et l'eau distribuée ont diminué par rapport au bilan 2017, car plusieurs grosses fuites ont été réparées.\n\nArt.2.1 : Malgré la réduction de pertes d'eau par rapport aux bilans précédents, l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a plusieurs purges sur le réseau.L'installation de compteurs d'eau permettra de déterminer les pertes d'eau réelles par une autre méthode.\n\nArt.2.2 et 2.3 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. De plus, comme indiqué dans les rapports antérieurs, la grande consommation d'eau provient majoritairement des purges en continu dans la plupart des résidences.  Pour diminuer ce facteur important, la Ville évalue la possibilité de réglementer le dimensionnement des purges en continu afin d'en standardiser le débit avec un diamètre minimum permettant d'éviter le gel des services d'aqueduc. De plus, les valeurs inscrites pour certaines données du bilan manquent de précisions et devrons faire l'objet d'une révision dès que nous posséderons plus d'informations sur celles-ci. La consommation résidentielle estimée sera plus précis avec l'installation et la relève des compteurs d'eau. La municipalité dessert aussi des immeubles non résidentiels qui consomment beaucoup d'eau potable.\n\nArt 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du/des débitmètre(s) ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du/des débitmètre(s) devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,84090,"CHICHESTER",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,96035,"CHUTE-AUX-OUTARDES",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,79065,"CHUTE-SAINT-PHILIPPE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84015,"CLARENDON",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,15035,"CLERMONT (03)",3,1,1488,2.2038352272727271,3279.306818181818,34.56,490.15100000000001,389.4,62.78,45.9251103,59,"Clermont","X0008561",1488,2.2038352272727271,34.56,1590,6,59,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",389.4,490.15100000000001,62.78,0,0,45.9251103,1.367008148481246,3.0158999999999998,325.32769094780775,235,409.50100936250362,58,"Art 2.1 et 2.2: 117 immeubles non résidentiels et 1488 logements résidentiels non équipés de compteurs d'eau.\nLa consomation non mesurée et facturée a été estimée comme suit : \nConsommation Non mesurée facturée = Eau distribuée – Consommation Non mesurée non facturée – Pertes d’eau = 420,019 ML/an\nLes pertes d'eau ont été évaluée en procédant à une analyse de débit de nuit minimum.  \nLa consommation non mesurée et facturée peut être séparée en deux :\n1. Consommation non résidentielle estimée à 30,618 ML/an (la consommation des immeubles non résidentiels a été estimée égale à la consommation résidentielle)\n2. Consommation résidentielle estimée à 389,600 ML/an soit 325 l/pers/d\n\nL'installation de compteurs d'eau a débuté à la fin de l'année 2018. À partir du Bilan 2019, il sera possible d'évaluer la consommation mesurée et facturée et de séparer la consommation résidentielle de la consommation non résidentielle de façon plus précise."]
[null,87110,"CLERMONT (08)",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87075,"CLERVAL",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,42110,"CLEVELAND",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"03010","CLORIDORME",11,1,390,1.6582914572864322,646.73366834170861,20.047999999999998,297.85000000000002,128.4219708029197,35.405000000000001,16.068170160000001,56,"Grand Lac Alphé","X0009051",390,1.6582914572864322,20.047999999999998,405,10,56,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",128.4219708029197,297.85000000000002,35.405000000000001,0,0,16.068170160000001,2.2034245124025995,2,544.02767804027667,201,1261.7673042330575,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 390 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nEn considérant une consommation de 122,64 ML/an par l'usine de poisson (valeur estimée par la municipalité en 2016->14 m3/h)\n(Consommation non mesurée et facturée -Consommation de l'usine de poisson estimée)* nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + (immeubles non résidentiels-Usine de poisson)) \n(257,977-122,64 ML) *(390 / (390+(22-1)))= 128,422 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nCeci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3: La quantité d'eau distribuée est élevée à cause de la consommation de l'usine de transformation du poisson.\n\n\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\nÉtant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,44037,"COATICOOK",5,2,3600,1.9241052218484702,6926.7787986544927,64.995999999999995,1349.607,771.02871875845744,228.125,97.78680124249999,56.84851016429964,"Coaticook urbain","X0008190",3534,1.92,62.44,3523,7.5,57,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",760.61559199789406,1337.864,227.76,0,0,95.762970412499996,2.3783723397355097,3.0352299999999999,307.11751530383503,235,540.19595682386114,66,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente sur ce réseau. Une population de 6 785 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 534 logements résidentiels et 265 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n817,6513 ML *(3534 / (3534+265))= 760,616 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. ",null,"Coaticook (Barnston)","X0008191",66,2.1439211917347429,2.556,68,7.5,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",10.413126760563379,11.743,0.36499999999999999,0,0,2.0238308300000005,0.1803510424831308,3,201.6208949035944,235,227.37014763131663,68,"Art 1.2 et Art 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a légèrement réduit sa distribution d’eau en réparant les fuites sur ce petit réseau. Aussi, cette diminution s’explique par l’augmentation de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de personnes par logement a augmenté  par rapport au bilan 2017 afin d’obtenir bel et bien la population desservie par le réseau de distribution.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. "]
[null,95050,"COLOMBIER",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,44071,"COMPTON",5,1,573,2.3626040878122634,1353.7721423164269,11.432,109.953,76.745064459930319,14.887619999999998,10.813006740000001,51,"Compton","X0009292",573,2.3626040878122634,11.432,341,12,51,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",76.745064459930319,109.953,14.88762,0,0,10.813006740000001,1.3768251845184736,3,155.31450530173925,235,222.51979227092099,60,"Art.1.2 : La population desservie par le réseau varie par rapport à  l'année 2017 due à de l’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada.\nAvec un plan d'intervention à jour, la longueur des conduites est plus élevée qu'au bilan 2017.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 573 logements résidentiels et 1 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n76,879 ML *(573 / (573+1))= 76,745 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 et 2.3 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. La faible consommation résidentielle par personne dans la municipalité s'explique par la grande et constante sensibilisation que la municipalité effectue envers la population. La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport au bilan 2017, car la population desservie a diminué (voir commentaire de l'article 1.2).\n"]
[null,59035,"CONTRECOEUR",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,41038,"COOKSHIRE-EATON",5,3,1074,2.3453050627434013,2518.857637386413,27.805999999999997,457.13400000000001,273.54717839809388,143.97511625000001,26.894217815639998,53.547279999999994,"Johnville","X0010142",29,2.3453050627434013,0.874,30,7,49.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.3730000000000002,4.7510000000000003,0.3422324999999995,0,0.73,0.81107044199999989,0.66099838218490992,3,176.15268769598416,235,191.37924062282661,38,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est la consommation autorisée non mesurée et facturée puiqu'il n'y a pas de non résidentiel sur ce réseau.",null,"Sawyerville","X0009320",331,2.3453050627434013,9.9619999999999997,312,7,40.795999999999999,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",96.718764204545465,113.315,8.7600000000000051,0,0,7.1998143386400004,1.2166980408073569,3,341.34263721606709,235,399.91454868403747,52,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (102,855 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel [21]).\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.",null,"Cookshire","X0009313",714,2.3453050627434013,16.97,558,7,60.9,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",172.45541419354839,339.06799999999998,134.679,0,0,18.883333035,7.1321625133854454,3,282.15413298808193,235,554.74882021756787,60,"Pour le réseau Cookshire, le bilan inclut les pertes d'eau provenant de la fuite au réservoir. Cependant, la municipalité n'aura pas à poser les actions demandés si les objectifs sont atteints sans considéré la fuite.\nRésultats sans la fuite au réservoir : \nEau distribuée : 220,358 ML/an\nPertes d'eau réelles 2018 : 17,750 ML/an\n\nIndicateurs de performance\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) : 1,1\nConsommation résidentielle estimée : 282 l/per/d\n\nIndicateurs globaux :\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) : 1,0\nConsommation résidentielle estimée : 298 l/per/d\n\nPuisque l'indicateur de pertes d'eau est respecté, la municipalité n'a pas besoin de d'effectuer la recherche de fuite sur ce réseau. Par contre, il faut compléter la section 3 de l'onglet  « État & Plan d'action », car l'objectif globaux de consommation résidentielle n'est pas respecté.\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau varie beaucoup à cause de la topographie (10 psi à 115 psi aux poteaux d'incendie). Le calcul de la pression moyenne du réseau a été déterminée à partir d'un calcul d'élévation pondérée en utilisant le nombre de poteaux d'incendie ainsi que leur pression. La pression moyenne  donne une valeur de 60.9 mètres d'eau. Il serait préférable d'utiliser la même méthode, mais avec des élévations plutôt que des pressions pour avoir une donnée plus fiable. \nArt.1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (187,189 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel [61]).\nComme mentionné précédemment, ce bilan va inclure la fuite au réservoir. L'eau distribuée totale est donc de 220,358 ML + 118,710 ML (la fuite) = 339,068 ML\nArt.1.4 : Les pertes d'eau inclut une portion calculée par l'analyse de débits de nuit (17,750 ML) et une portion provenant de la fuite au réservoir ( 118,710 ML)\nArt.2.1 : L'IFI est élevé à cause de la fuite au réservoir.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,71040,"COTEAU-DU-LAC",16,2,2628,2.6305779078273592,6913.1587417703004,49.705000000000005,867.95699999999999,669.548,129.87200000000001,51.753428475,44.9892952720785,"Ville","X00103992",2628,2.6305779078273592,47.2,2226,8,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",669.548,825.95,115.336,0,0,50.516730000000003,2.2831248182532797,3.0222600000000002,265.34586441769437,235,327.32890952671755,57,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nLa consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\n",null," Parc Industriel","X00103991",0,2.6305779078273592,2.5049999999999999,16,50,43.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",0,42.006999999999998,14.536,0,0,1.2366984750000001,11.753875575855302,3,0,235,0,62,"Art 2.1: L'IFI est élevée comparativement à la valeur de comparaison. Les pertes d'eau ont augmenté depuis le bilan 2017.Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. (Bilan 2017, approche par débit de nuit ; Bilan 2018, approche par volume annuels)\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est nulle, car il n'y a que des industries équipées de compteurs d'eau sur ce réseau. \nArt 1.2 : La population ici est nulle, car aucune résidence n'est branchée sur le réseau. Au bilan 2017, un nombre de logements équivalent avait été indiqué, mais pour une meilleure représentativité de la réalité, le bon nombre sera considéré dès ce bilan. Ceci explique la variation du per capita total et du nombre de personnes à la municipalité. "]
[null,98015,"CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,66058,"CÔTE-SAINT-LUC",6,1,15160,2.2192612137203165,33644,70.424999999999997,6498.0169999999998,4740.1030000000001,1067.7563976020397,174.41510400000001,48.8,"Côte-Saint-Luc - Atwater et Charles-J. Des Baillets","X2084741",15160,2.2192612137203165,70.424999999999997,8973,6,48.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4740.1030000000001,6498.0169999999998,1067.7563976020397,0,0,174.41510400000001,6.1219262157596148,3.0897299999999999,385.99998697074767,235,529.15189339465769,48.289473684210535,"Article 1.3 : Consommation résidentielle estimée à 386 L/pers/d. Total = (386 L/pers/d) x (33 644 pers) x (365 d) ÷ (1 000 000 ML/L) = 4 740 ML\nArticle 2.1 : En 2018 et 2019 le réseau est asculté aux points de contact.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à partir d'un très petit échantillon d'immeubles."]
[null,30090,"COURCELLES",5,1,251,1.9582309582309583,491.51597051597054,7.7149999999999999,52.734999999999999,33.5506360742,10.769,7.1643279144523566,52.065135230000003,"Courcelles","X0009410",251,1.9582309582309583,7.7149999999999999,254,5.5,52.065135230000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",33.5506360742,52.734999999999999,10.769,0,0,7.1643279144523566,1.5031416943208393,3,187.0123381580589,235,293.94660747874934,51,"Art.1.2 : Le nombre de logements résidentiels est différent de celui indiqué dans le bilan 2017, car il y avait une confusion entre le nombre de logements et le nombre de branchements de service. La valeur de 251 est beaucoup plus précise. Avec le nombre de personnes par logement de 1,96 avec les données de Statistiques Canada, une population desservie de 492 est plus représentative.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. \nArt.2.3 : La quantité d'eau distribuée a augmenté par rapport au bilan 2017, car la population a diminué et l'eau distribuée a augmenté à cause d'une augmentation des pertes d'eau réelles. Il faut surveiller cet indicateur aux prochains bilans."]
[null,46080,"COWANSVILLE",16,1,6555,2.1897787948131198,14354,123.23099999999999,2797.4757281553398,1585.4254936138243,729.27,129.53547971624999,55.5,"Cowansville","X0008326",6555,2.1897787948131198,123.23099999999999,4339,6.5,55.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1585.4254936138243,2797.4757281553398,729.27,0,0,129.53547971624999,5.6298861253880421,3.04339,302.60773926103826,235,533.94991385253502,55,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt 1.4 et 2.1: Les indicateurs de performances sont assez élevés. Cela peut être en partie causé par les purges en continu qui consomment 8% du volume annuel ainsi que les purges automatiques et le rinçage du réseau.  Il y a une consommation de nuit non mesurée dans le secteur non-résidentiel qui entraine des indicateurs de pertes d'eau élevés et qui n'est pas considéré dans le calcul des pertes d'eau dans ce bilan. L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,61013,"CRABTREE",14,1,1414,2.33,3294.62,20.809000000000001,379.85,241.512,27.624839742873593,24.449629755,51,"Réseau municipal","X0008664",1414,2.33,20.809000000000001,1015,5,51,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",241.512,379.85,9.6761893556700542,29.134552750000026,44.063777122950697,24.449629755,1.1298674057517888,3.0101499999999999,200.83551739768686,235,315.87404055910827,63.201754385964918,"1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée avec un fichier à l'interne qui comptabilise la consommation des compteurs par type de logement (voir documents connexes)."]
[null,40047,"DANVILLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39152,"DAVELUYVILLE",17,1,645,2.2000000000000002,1419.0000000000002,22.161000000000001,213.137,144.89400000000001,23.652000000000001,20.437072860600001,52.03,"Daveluyville","X0008650",645,2.2000000000000002,22.161000000000001,645,10,52.03,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",144.89400000000001,213.137,23.652000000000001,0,0,20.437072860600001,1.1573085911729541,3,279.75325089055571,235,411.51302769652557,65.596491228070178,"Art 1.2 :  2.20 personnes par logement selon la donnée de la taille moyenne des ménage (donnée recensement canada 2016)\n          Il y a eu un erreur dans le rapport de l'année dernière. Le nombre de logement uniquement résidentiel desservi est de 645 et non 1113 (vérification dans le rôle de perception)\nArt 1.3: La consommation résidentielle fut estimée en retranchant du non mesuré et facturé, la valeur de la consommation des commerces inclut dans les batiments mixtes :  144,894 ML/an\n","Art 1.3 et 2.2 : Il est recommandé de débuter avec la relève des compteurs résidentiels déjà installés dans votre municipalité en vue d'obtenir des données plus précises à vos prochains Bilans."]
[null,13005,"DÉGELIS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83070,"DÉLÉAGE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,67025,"DELSON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83005,"DENHOLM",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93005,"DESBIENS",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,38070,"DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT",17,1,457,1.8333333333333333,837.83333333333326,17.28,138.429,85.265999999999991,13.096565000000005,12.929578284749999,42.18,"Deschaillons","X0010690",457,1.8333333333333333,17.28,514,9.15,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",85.265999999999991,138.429,13.096565000000004,0,0,12.929578284749999,1.0129150937155438,3,278.82094225429256,235,452.66465197522422,61.540540540540547,"Art 1.4: La variation de la quantité d'eau distribuée est liée à une énorme fuite qui a persisté pendant plusieurs jours. La municipalité a effectué des recherches autant sur le réseau qu'aux résidences des citoyens, mais la fuite n'a pas été trouvée et s'est juste arrêtée après un certain temps.\n\nArt 1.3: La consommation résidentielle fut estimée grâce au non mesuré et facturé dans l'audit AWWA et par l'entremise de l'estimation de la consommation non résidentielle de la municipalité. Les données de relevés de compteurs d'eau du non résidentielle de 2019 furent utilisés et ramené sur 365 jours (37,99 ML/an)  en vue de les retrancher de la consommation non mesurée et facturée. En effet, la méthode du prorata n'était pas adéquate vu que la municipalité dispose de fermes et industries qui impactent sa consommation. L'opération résultante est la suivante: (123,26 ML/an -37,99ML/an).","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,34058,"DESCHAMBAULT-GRONDINES",3,1,1089,1.9889800000000002,2165.9992200000002,61.19,399.45,232.84299999999999,95.359999999999985,45.615715312500001,56.25,"Deschambault-Grondines","X0010652",1089,1.98898,61.19,1067,10,56.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",232.84299999999999,399.45,95.36,0,0,45.615715312500001,2.0905076100794728,3.0106700000000002,294.51812424810578,235,505.2557505740171,52,"Art. 1.2: Le plan d'intervention indique un total de 72 210 mètres pour la longueur du réseau d'aqueduc. De ce total est soustrait le segment de la conduite d'amenée, soit 12 710 mètres (n/a réseau de distribution). La longueur totale corrigée est donc de 60 690 mètres pour le réseau de distribution.  De plus, est estimée à 500 mètres les valeurs ajoutées relatives au raccord des 215 poteaux d'incendie.\n\nArt 1.4: Les pertes d'eau réelles ont été estimées à l'aide du débit de nuit 2017.\n\nArt 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (260,828 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1065) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (128). Des 128 immeubles non résidentiels, 24 sont des fermes. \nConsommation résidentielle : 260,828 ML/an * 1065 / (1065+128)  = 232,843 ML/an = 295 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.\nArt 2.3: La variation de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à 2017 peut être causé par le changement du débitmètre qui a eu lieu à l'été 2018. "]
[null,72010,"DEUX-MONTAGNES",15,1,7729,2.4204298150163219,18707.502040261152,76.040999999999997,3237.42,2625.9009999999998,460.01799999999997,147.14845884900001,52.7,"Deux-Montagnes","X0009543",7729,2.4204298150163219,76.040999999999997,5982,10,52.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2625.9009999999998,3237.42,460.01799999999997,0,0,147.14845884900001,3.1262169077289399,3.0598200000000002,384.56493547804865,235,474.12229684795585,61,"Art 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle estimée est calculée avec les relèves 2018 de l’échantillon des 15 compteurs résidentiels relevés et l'estimation des 7699 logements sans compteurs et des 15 logements avec compteur non relevés. \nEn 2019, la relève sur un an de ces 30 compteurs et des 30 autres compteurs pour finaliser l'échantillon de 60 logements permettra d'avoir une valeur plus précise de la consommation résidentielle.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020. Au 12 décembre 2019, il ne reste plus que 30 compteurs d'eau a installer dans le secteur résidentiel pour compléter l'échantillon aléatoire et représentatif."]
[null,31020,"DISRAELI (P)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,31015,"DISRAELI (V)",12,1,1129,1.8563535911602209,2095.8232044198894,22.5,350.20271780000002,161.61196804475699,145.25,27.692550000000001,45,"Installation de distribution Disraeli ","X0009101",1129,1.8563535911602209,22.5,1281,8,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",161.61196804475699,350.20271780000002,145.25,0,0,27.692550000000001,5.2450929943251881,3.01281,211.26424893919983,235,457.79601008258243,58]
[null,44023,"DIXVILLE",5,1,93,2.5123674911660778,233.65017667844523,4.0880000000000001,25.132000000000001,21.82,2.4513333333333338,3.6440636400000002,54,"Village de Dixville","X0008481",93,2.5123674911660778,4.0880000000000001,106,10,54,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",21.82,25.132000000000001,3.306,1.4610000000000001,2.5870000000000002,3.6440636400000002,0.67269224017540308,3,255.85609549989752,235,294.69181448686641,61.540540540540555,"Art 1.1 : La valeur de l'IFI est inférieure à 1.  Il est possible que sur des petits réseaux un IFI inférieur à 1 soit obtenu, notemment à cause du sous-comptage du débitmètre à petit débit.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est estimée. Une fois la consommation autorisée facturée totale estimée, l'hypothèse que tous les immeubles consomment le même volume annuellement a été prise. Cette méthode pourra être utilisée afin de compléter les prochains bilans.","YI-2019-07-23 La valeur de l'IFI est inférieur à 1. Ceci peut s'expliquer par le sous-comptage du débitmètre à petit débit. Vous pouvez valider que votre débitmètre soit bien dimensionné et bien installé afin d'écarter cette hypothèse."]
[null,92022,"DOLBEAU-MISTASSINI",2,2,5814,2.2759891078007368,13232.600672753484,93.794999999999987,2203.681,1543.4590000000001,197.1,156.87714083159997,71.425266622778125,"Dolbeau","X0011533",3601,2.2759891078007368,57.625999999999998,2838,6,71.38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1033.6120000000001,1434.0229999999999,127.75,0,0,97.268049861599977,1.3133809116330795,3.0283799999999998,345.51855724009278,235,479.3690069475872,49,"Art 1.2 : La pression est élevée afin d'alimenter l'ensemble de la population et notamment le secteur Albanel.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 601 logements résidentiels et 251 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 105,658 ML *(3 601 / (3 601+251))= 1 033,612 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\nArt 2.4 : Résultat de 49 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation des débitmètres ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation des débitmètres devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Dolbeau-Mistassini (code 92022)\nMunicipalité importatrice : Albanel (code 92030)\nA : 3 601 log, 2,28 pers/log, 8 196 pers\nB : 36 log, 2,47 pers/log, 89 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,3\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 346 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 479 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 49\n","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Mistassini","X0011534",2213,2.2759891078007368,36.168999999999997,1719,6,71.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",509.84699999999998,769.65800000000002,69.349999999999994,0,0,59.609090970000004,1.1634131450671239,3.0171899999999998,277.32907971344684,235,418.65215414446311,49,"Art 1.2 : La pression est élevée afin d'alimenter l'ensemble de la population.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a XXX logements résidentiels et YYY immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n538,185 ML *(2 213 / (2 213+123)) = 509,847 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\nArt 2.4 : Résultat de 49 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation des débitmètres ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation des débitmètres devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,66142,"DOLLARD-DES-ORMEAUX",6,2,18376,2.6895950610687853,49423.998842200002,207.22,9107.8729999999996,5556.2460000000001,2195.6649049999996,259.99364639999999,48,"Dollard-des-Ormeaux - Pierrefonds","X0008973",16873,2.7270786999999999,190.47,10712,5.6,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5172.8940000000002,8520.2829999999994,2096.0007549999996,0,0,236.4804048,8.8633168434089189,3.1071200000000001,308.00001447377622,235,507.30737713176978,51,"Article 2.1 : Des fuites ont été réparées sur le réseau en 2018. Une recherche de fuites sur tout le réseau est prévue en 2019.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée au même niveau que Montréal dans le secteur de Ville Saint-Laurent.",null,"Dollard-des-Ormeaux - Pointe-Claire","X2146082",1503,2.2687957000000001,16.75,1107,5.6,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",383.35199999999998,587.59,99.664150000000006,0,0,23.513241599999997,4.2386393035658694,3.0110700000000001,307.99984499354395,235,472.09256484838079,51,"Article 1.2 : La population de chacun des réseaux est basée sur les données du census de 2016. Les pourcentages de 2016 sont utilisés pour estimer les populations de 2018.\nArticle 2.1 : Des fuites ont été réparées sur le réseau en 2018. Une recherche de fuites sur tout le réseau est prévue en 2019.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée au même niveau que Montréal dans le secteur de Ville Saint-Laurent."]
[null,34025,"DONNACONA",3,1,3447,2.2007233273056057,7585.8933092224233,56.591000000000001,1027.519,742.79899999999998,119.47666666666669,56.335266539999999,42,"Donnacona","X0008211",3447,2.2007233273056057,56.591000000000001,2796,6,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",742.79899999999998,1027.519,108.405,125.56,124.465,56.335266539999999,2.1208147933734209,3.0279600000000002,268.26975683279915,235,371.09941218429339,61,"Art 2.1: Les pertes d'eau ont été évaluée en procédant à une analyse de débit de nuit minimum.  Puisque le réseau compte moins de 3000 branchements de service, l'IFI de l'année 2018 est calculée avec les données des pertes d'eau réelles des trois dernières années, afin de limiter l'influence des fluctuations annuelles.\nArt 2.2: La consommation résidentielle est estimée à 742,799 ML/an soit 268 l/pers/d, en soustrayant la consommation non résidentielle mesurée et estimée ainsi que les pertes d'eau à l'eau distribuée.\n"]
[null,66087,"DORVAL",6,1,9149,2.1686278863232684,19840.776531971584,137.96100000000001,7727.2080000000005,2230.5000977242457,1388.9650034387755,97.009217469999996,48.4,"Dorval","X0008923",9149,2.1686278863232684,137.96100000000001,2999,8.1199999999999992,48.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2230.5000977242457,7727.2080000000005,3066.895010316327,500,600,97.009217469999996,14.31786627768966,3.0299900000000002,308,235,1067.016345988179,51.254385964912274,"Article 1.3 : La consommation résidentielle estimée : 308 L/pers/d * 19 841 pers * 365 d * 0,000001 ML/L.\nArticle 2.1 : Cette valeur sera raffinée au courant des prochains bilans. La ville est en train d'installer des compteurs d'eau et plus de données de consommation seront disponibles. De plus, de l'auscultation aux poteaux d'incendie, vannes et robinets d'arrêt sera effectuée sur tout le réseau en 2019.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle estimée est basée sur le SSC de Ville-Saint-Laurent."]
[null,33040,"DOSQUET",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49058,"DRUMMONDVILLE",17,1,36482,2.1342373998023501,77861.248819589338,482.27346,13856.368,5423.74,1145.7085502284253,513.88020449982605,46.33,"Réseau de Drummondville","X0010739",36482,2.1342373998023501,482.27346,22264,7,46.33,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",5423.74,13856.368,1145.7085502284253,0,0,513.88020449982605,2.2295245860726927,2.2226400000000002,190.84669035127337,201,487.56798317937313,56.334537437846969,"Article 1.3 : La consommation résidentielle estimée correspond à 70% des volumes non mesurés et facturés (suivant discution avec MAMH)"]
[null,41117,"DUDSWELL",5,1,124,2.1349397590361447,264.73253012048195,3.8570000000000002,25.166,17.075874015748031,4.1972549999999993,2.5809782691000005,32.340000000000003,"Bishopton","X0009363",124,2.1349397590361447,3.8570000000000002,127,15,32.340000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",17.075874015748031,25.166,7.2995099999999979,0,1.095,2.5809782691000005,1.6262264003732205,3,176.71880543056054,235,260.443796514545,57,"Art 1.3 : Il y a une augmentation de 10 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a potentiellement des fuites qui sont apparues sur le réseau et qu'elles n'ont toujours pas été détectées et réparées puisque la municipalité ne fait pas de recherche de fuites. L'augmentation des pertes d'eau réelles peut être observée à l'article 1.4.\nPour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 127 logements résidentiels et 3 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n17,489 ML *(124 / (124+3))= 17,076 ML.\nArt.1.4 : Le réseau est petit donc l'apparition de fuites qui ne sont pas détectées et réparées a un gros impact sur les pertes d'eau réelles de la municipalité. Il se peut donc que des fuites soient apparues sur le réseau en 2018. Ceci expliquerait la variation des pertes d'eau réelles au fil des années."]
[null,80135,"DUHAMEL",7,1,29,1.7591836734693878,51.016326530612247,1.6579999999999999,14.612,7.9207021276595739,2.5103323765938064,0.99881850470999989,35.153500000000001,"Duhamel","X0009571",29,1.7591836734693878,1.6579999999999999,48,8,35.153500000000001,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.9207021276595739,14.612,1.5555530000000006,2.9005855,3.0748586297814202,0.99881850470999989,2.5133018308693273,3,425.36488316908543,235,784.70716013445451,47,"1.2: La municipalité possède 29 logements permanents et 13 saisonniers, pour un total de 42 logements. Les logements saisonniers étaient inclus dans le Formulaire précédent.\n1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée avec la consommation non mesurée facturée de l'audit de l'AWWA, par prorata des logements permanents.\n2.2: Le per capita est très élevé depuis plusieurs années. Un robinet d'accès à l'eau potable est accessible au public dans le centre communautaire. Les résidents non permanents vont s'alimenter en eau à cette source qui est désservie par le réseau d'eau potable, ce qui pourrait ainsi augmenter l'estimation de la consommation résidentielle. L'installation d'un compteur d'eau à ce robinet pourra nous éclairer sur la situation au prochain Bilan. Si l'indicateur dépasse toujours au Bilan 2019, l'installation des compteurs d'eau sera requise.\n2.4: Le résultat de validité de données est sous 50 puisque l'eau n'est pas mesuré à 100% dû au défaut de l'ordinateur. La cote augmentera au Bilan 2019."]
[null,85030,"DUHAMEL-OUEST",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,69075,"DUNDEE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46050,"DUNHAM",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87005,"DUPARQUET",8,1,324,2.0233236151603498,655.55685131195332,11.176,119.239,106.5331343283582,7.3,9.036816,50,"Ville de Duparquet","X0009711",324,2.0233236151603498,11.176,294,8,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",106.5331343283582,119.239,7.3,0,0,9.036816,0.80780664340183528,3,445.22698575340104,235,498.32778213977804,43,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 324 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n110,150 ML *(324 / (324+11))= 106,533 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 43 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le pourcentage de précision dépasse le critère de +/- 6%. Afin d'augmenter cette cote et la validité de la donnée, la municipalité compte effectuer des changements sur son débitmètre d'ici le prochain bilan.","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,87085,"DUPUY",8,1,285,2.3115577889447234,658.7939698492462,7.85,82.028000000000006,63.674131832797435,11.315,8.7361837500000004,52.5,"Système de distribution d'eau potable - Dupuy","X0009739",285,2.3115577889447234,7.85,286,12,52.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",63.674131832797435,82.028000000000006,11.315,0,0,8.7361837500000004,1.2951879589300075,3,264.80156807470382,235,341.12978694502789,44,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 287 logements résidentiels et 26 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n69,483 ML *(287 / (287+26))= 63,711 ML.\nArt 2.4 : Résultat de 44 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,49015,"DURHAM-SUD",17,1,240,2.38,571.19999999999993,6.202,49.176200000000001,37.736031128404669,8.0299999999999994,7.2047934000000007,60,"Système Durham-Sud","X0010033",240,2.38,6.202,207,10,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",37.736031128404669,49.176200000000001,8.0299999999999994,0,0,7.2047934000000007,1.1145357755851817,3,180.9985760734655,235,235.87064962971493,45,"Art 1.2 : Le nombre de logements est le même qu’en 2017. La municipalité estime ça population desservie en eau potable entre 570 et 631 personnes.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 240 logements résidentiels et 17 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n40,409 ML *(240 / (240+17))= 37,736 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car aucune vérification du débitmètre n'a été effectuée en 2018. Afin d'augmenter cette cote, la vérification du débitmètre annuellement devra être réalisée et envoyée lors du prochain bilan. Un rapport de vérification type du MAMH vous sera envoyé. Si la vérification est conforme, une cote de 9 sera attribuée au volume produit et un résultat de 59 pour l'AWWA."]
[null,41060,"EAST ANGUS",5,1,1757,2.2191304347826089,3899.0121739130436,41.009,622.255,354.6668914728682,169.17433333333332,30.433705110000002,34.5,"Réseau East Angus","X0009347",1757,2.2191304347826089,41.009,1767,6,34.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",354.6668914728682,622.255,212.96799999999999,224.11,70.444999999999993,30.433705110000002,5.5587820385939635,3.0176699999999999,249.21443439585607,235,437.2410608472502,62,"Art.1.2 : Les 55 logements du Canton de Westbury (exportation) ne sont pas inclut dans le nombre de logements.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (364,558 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [49]).\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nCeci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans."]
[null,31122,"EAST BROUGHTON",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46085,"EAST FARNHAM",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,44010,"EAST HEREFORD",5,1,42,1.9784172661870503,83.093525179856115,1.4059999999999999,5.641,4.7851363636363642,0.54399600000000004,0.84644595,35,"East Hereford","X0009263",42,1.9784172661870503,1.4059999999999999,42,7,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.7851363636363642,5.641,0.54399600000000004,0,0,0.84644595,0.64268250087320999,3,157.77357636137214,235,185.99276522564193,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.  Avec 1 immeuble résidentiel de 4 logements et 1 triplex mais 3 résidences non permanents, le nombre total de logements résidentiels est de 42. Avce un nombre de personnes par logement de 1,98 de Statistiques Canada, la population desservie est de 83 personnes.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 45 logements résidentiels et 2 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n5,013ML *(45 / (45+2))= 4,800 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. Selon le plan d'intervention de la municipalité, les conduites sont en état et il n'y a pas eu de bris dans le passé. De plus, la municipalité peut savoir rapidement si une fuite apparaît et elle peut ensuite la réparer dans les plus bref délais. Aussi, il faut tenir compte du fait que les faibles pertes d’eau réelles ont été déterminées à partir des données de débits de nuit. Le(s) débitmètre(s) pourrait/pourraient mal lire les débits minimums, car il n'y pas eu de vérifications par type de débits (faibles, moyens et fortes), mais plutot avec un débit fixe.. La municipalité pourrait vérifier la précision du(des) débitmètre(s) et s’assurer que celui-ci/ceux-ci lit/lisent bien les débits faibles.\nArt.2.3 : La faible quantité d'eau distribuée par personne par jour  est expliquée par la moyenne d'âge élevée des résidents, par la présence de seulement deux immeubles non résidentiels desservis (centre municipal et garage), par l'absence de piscine dans la municipalité, et par la récolte d'eau de pluie importante destinée à l'aménagement paysager. La quantité d'eau distribuée par personne a légèrement augmentée par rapport au bilan 2017, car la population desservie a légèrement diminuée (voir commentaire de l'article 1.2)."]
[null,45093,"EASTMAN",5,1,321,2.1965065502183405,705.07860262008728,13.685,139.52099999999999,54.962040983606556,46.111732499999988,8.3139189000000009,42,"Réseau Eastman","X0008523",321,2.1965065502183405,13.685,320,5,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",54.962040983606556,139.52099999999999,73.365197499999979,28.835000000000001,36.134999999999998,8.3139189000000009,5.5463293609948474,3,213.56616644172692,235,542.13716548487855,47.891891891891902,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (62,667 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [45]).\nArt.1.3, 1.4, 2.1 et 2.3: Au Bilan 2018, les pertes d'eau réelles sont plus élevées que les années précédentes. Ces pertes d'eau peuvent être expliquées par le fait qu'un secteur privé avec son réseau s'est joint au réseau de distribution. Ce secteur qui date d'environ 3 ans a peut-être des fuites qui ont été comptabilisées ici. Ceci explique pourquoi l'indicateur des pertes d'eau, l'IFI, dépasse l'objectif. La municipalité a donc produit plus d'eau durant l'année 2018 et la quantité d'eau distribuée par personne est plus élevée qu'au bilan 2017. "]
[null,83075,"EGAN-SUD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,69050,"ELGIN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62053,"ENTRELACS",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06025","ESCUMINAC",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,10005,"ESPRIT-SAINT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77011,"ESTÉREL",15,1,30,2.39,71.7,2.1,73.94588613960974,5.7350000000000003,1.6759999999999999,1.6229360000000002,56,"Estérel","X0008817",30,2.39,2.1,32,20,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.7350000000000003,73.94588613960974,1.6759999999999999,0,0,1.6229360000000002,1.0326962985601402,3,219.13987122905561,235,2825.5434989629443,62,"Art 1.2 :  Il y a très peu de logements résidentiels occupés de façon permanente. La plupart des logements correspondent des résidences secondaires ou des chalets, d'où le fait que la population est faible. Le nombre de personnes par logement qui habitent de façon permanente à l'Estérel est donc de 2.39 et non de 0.51.    \n\nArt 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la valeur de consommation non mesurée et facturée estimée dans l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt 2.3 : L'Hôtel (4 étoiles) connaît une réussite commercial ces dernières années. Il comporte des piscines extérieures qui ont dû être vidangées et remplies plusieurs fois. Il a atteint un taux d'occupation de 100%, ce qui lui permet de se classer parmis les plus grand taux au Québec. Ceci explique la grandeur de l'indicateur sur la quantité d'eau distribuée par personne, mais aussi la variation dans le volume distribué qui fluctue selon les besoins de l'hôtel.  "]
[null,46112,"FARNHAM",16,1,4142,2.260019314340898,9361,49.012999999999998,1200.27,822.40099999999995,107.795,54.696638022000002,49.2,"Farnham","X0008199",4142,2.260019314340898,49.012999999999998,2339,5,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",822.40099999999995,1200.27,107.795,0,0,54.696638022000002,1.9707792635562511,3.02339,240.69580436465486,235,351.2884263330958,56,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisation la consommation non mesurée et facturée de l'AWWA. En effet, toutes les consommations d'eau potable sont mesruées à l'exception de certains immeubles municipaux et des résidences. "]
[null,80005,"FASSETT",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,94220,"FERLAND-ET-BOILLEAU",2,1,41,2.0333333333333332,83.36666666666666,4.7590000000000003,6.2918799999999999,4.4074999999999998,1.7296909,1.55014116830602,35.153478999999997,"Boilleau","X0010173",41,2.0333333333333332,4.7590000000000003,38,5,35.153478999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.4074999999999998,6.2918799999999999,1.7296909,0,0,1.55014116830602,1.1158279873891681,3,144.84617112059286,235,206.77361931939555,58.378378378378386,"1.2: Un des immeubles résidentiel compte 5 logements.\n1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée à l'aide de la consommation non mesurée facturée de l'audit de l'AWWA, par pro rata des logements résidentiels.\n2.2 & 2.3: Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu et la présence de seulement un immeuble non résidentiel (garage).\n","À noter qu'un 2e réseau, le réseau Ferland, a été exempté car la longueur de celui-ci est inférieur à 1500m."]
[null,79097,"FERME-NEUVE",15,1,1215,1.9775524981897175,2402.7262853005068,22.841000000000001,266.62799999999999,201.28908773291926,29.2,21.396554770000002,46,"Ferme-Neuve","X0009311",1215,1.9775524981897177,22.841000000000001,803,11,46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",201.28908773291926,266.62799999999999,29.2,0,0,21.396554770000002,1.3647056880830726,3,229.52133835084618,235,304.02450570499138,58,"Art 1.2 et 2.3 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada a grandement varié par rapport à 2017 ce qui impacte la population et la quantité d'eau distribuée par personne par jour.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1215 logements résidentiels et 73 immeubles non résidentiels sans compteur. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n213,383 ML *(1215/ (1215+73))= 201,289 ML.\n\n"]
[null,97035,"FERMONT",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,95045,"FORESTVILLE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84060,"FORT-COULONGE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,38047,"FORTIERVILLE",17,1,229,2.1167192429022084,484.72870662460571,4.5009999999999994,54.902000000000001,39.013069565217393,5.7183333333333337,4.5487708717499986,39.9,"Fortierville","X0009202",229,2.1167192429022084,4.5009999999999994,230,8.23,39.9,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",39.013069565217393,54.902000000000001,11.315,4.0149999999999997,1.825,4.5487708717499986,1.2571161517162508,3,220.50503845909489,235,310.31056403402408,59,"Art 1.2 et 2.3: Le nombre de personne par logement estimé par Statistique Canada a grandement varié par rapport à 2017 impactant la population ainsi que la quantité d'eau distribuée par personne.\nLa longueur du réseau a été mis à jour par rapport à l'an passé et inclus les raccordements aux poteaux incendie."]
[null,22010,"FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC",3,1,1028,2.2271293375394321,2289.488958990536,29.429000000000002,227.727,183.80699999999999,24.360862656641622,43.300268280000004,69,"Fossambault-sur-le-Lac","X0009334",1028,2.2271293375394321,29.429000000000002,1049,13.36,69,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",183.80699999999999,227.727,24.360862656641622,0,0,43.300268280000004,0.56260304206691669,3.0104899999999999,219.95337428481997,235,272.51041617435243,55,"Article 1.2 : Il y a une forte présence de résidences secondaires et de résidents saisonniers sur le territoire de la municipalité.\nArticle 1.3 et 2.2 : Il n'y a pas de compteurs d'eau dans le secteur résidentiel et la consommation résidentielle a été estimée à 220 L/pers/d.\nArticle 2.1 : Une grande potion de la consommation autorisée a été estimée dans l'audit de l'eau de l'AWWA. Cela ajoute de l'imprécision quant à l'indice de fuites dans les infrastructures. Cependant, cela donne une bonne indication que le réseau est performant.","Article 2.2 : La consommation résidentielle estimée est uniquement pour les résidents permanents. La consommation résidentielle des résidents temporaires est considérée comme étant non mesurée et facturée, donc ce ne sont pas des pertes d'eau.\n\nArticle 3.3 : La quantité d'eau distribuée comprend la consommation résidentielle, la consommation non résidentielle et les pertes d'eau. Il n'y a aucun objectif municipal par rapport à cet indicateur de perfomance. Celui-ci est présenté à titre indicatif."]
[null,26005,"FRAMPTON",12,1,302,2.25,679.5,8.67,74.400999999999996,65.987491856677522,6.2050000000000001,8.495777412499999,49,"Frampton","X0009606",302,2.25,8.67,323,7.5,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",65.987491856677522,74.400999999999996,6.2050000000000001,0,0,8.495777412499999,0.73036282599288271,3,266.05982181369268,235,299.98286411241145,59,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservis et occupés de façon permanente. Une population d'environ 680 représente mieux la population (2,25 pers/log).\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 302 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n67,080 ML *(302 / (302+5))= 65,987 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,69010,"FRANKLIN",16,1,109,2.2632978723404253,246.69946808510636,2.8940000000000001,35.238999999999997,28.950949579831931,3.1034149999999947,2.4695929953359994,42.184199999999997,"Saint-Antoine-Abbé","X2117749",109,2.2632978723404253,2.8940000000000001,114,6,42.184199999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",28.950949579831931,35.238999999999997,3.1034149999999947,0,0,2.4695929953359994,1.2566503897043007,3,321.51536724987312,235,391.34744079037051,61.716216216216225,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la consommation mesurée et facturée de l'audit de l'eau AWWA au prorata du nombre d'immeubles. Cette valeur est élevée, car une usine consomme une partie importante de l'eau distribuée. ","YI-2019-09-04 L'installation de compteurs d'eau dans le secteur non résidentiel et sur un échantillon de compteurs d'eau dans le secteur résidentiel permettrait d'obtenir des indicateurs de performances plus précis et de poser les actions appropriées."]
[null,96015,"FRANQUELIN",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46010,"FRELIGHSBURG",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30025,"FRONTENAC",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85055,"FUGÈREVILLE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87020,"GALLICHAN",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"03005","GASPÉ",11,2,3796,2.2079104477611939,8381.2280597014924,109.715,2627.6490000000003,1085.4641632340426,1045.2049999999999,139.97221204059997,63.290444833625216,"Gaspé","X0009055",2175,2.2079104477611939,59.220999999999997,1364,20,63.28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",589.18528723404256,1415.854,531.07500000000005,947.90499999999997,846.8,65.577062101599992,11.82212156437982,3.0136400000000001,336.13854284432654,235,807.76474014575967,63,"Art.2.1 : Malgré la réduction de pertes d'eau, l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir des débits de nuit et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans les prochaines années permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2 175 logements résidentiels et 175 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n636,591 ML *(2 175 / (2 175+175))= 589,185 ML.\nLa consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nEn 2019, la relève sur un an d'un SSC permettra d'avoir une valeur plus précise.\n",null,"Rivière-au-Renard","X0009056",1621,2.2079104477611939,50.494,1491,30,63.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",496.27887600000003,1211.7950000000001,249.56,258.42,301.85500000000002,74.395149938999992,3.6285295509363227,3.01491,379.89926742470755,235,927.62367094771025,59,"Art.2.1 : Malgré la réduction de pertes d'eau, l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir des débits de nuit et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans les prochaines années permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 621 logements résidentiels et 129 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n535,773 ML *(1 621 / (1 621+129))= 496,279 ML.\nLa consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nEn 2019, la relève sur un an d'un SSC permettra d'avoir une valeur plus précise.\n"]
[null,81017,"GATINEAU",7,1,129153,2.2187399889047765,286556.92578701861,1346.8,39096.856,26148.326000000001,7541.3147446954335,2537.1320053499999,48.6,"Ville de Gatineau","X0008106 - X0009980 - X0009984 - X0010250",129153,2.2187399889047765,1346.8,125035,6,48.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",26148.326000000001,39096.856,7541.3147446954335,0,0,2537.1320053499999,2.9723777591363842,4,250.000062355198,235,373.79893603484203,76.885964912280699]
[null,92055,"GIRARDVILLE",2,1,410,1.911111111111111,783.55555555555554,11.298,110.1,78.837999999999994,17.067,14.724240160000003,56,"Système de captage","X0009859",410,1.9111111111111112,11.298,440,15,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",78.837999999999994,110.1,17.067,0,0,14.724240160000003,1.1591090483816175,3,275.65948453367935,235,384.96802616958956,56,"Art 1.2 : Le nombre de logements a baissé par rapport à 2017, car la donnée a été raffinée. En effet, il y a 410 logements connectés au réseau et occupés de façon permanente. Une population de 784 personnes est plus représentative.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau a dimuné par rapport à 2017, car la donnée a été raffinée grâce aux données du plan d'intervention.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 410 logements résidentiels et 20 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n82,684 ML * 410/(410+20) = 78,838 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 80 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau, du fait de la réparation de fuites sur son réseau.\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,96010,"GODBOUT",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,69060,"GODMANCHESTER",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,76025,"GORE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,99060,"GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES",10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83032,"GRACEFIELD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,47017,"GRANBY",16,1,29488,2.1889274914752623,64547.093868622535,272.37,10008.147000000001,4868.0600000000004,763.67999999999984,369.63052140000002,56,"Granby","X0009149",29488,2.1889274914752623,272.37,13519,7,56,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",4868.0600000000004,10008.147000000001,763.68,0,0,369.63052140000002,2.0660631516778198,2.1351900000000001,206.62666412337003,201,424.79961805448448,57,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant la proportion de la consommation non mesurée et facturée estimée dans l'audit de l'eau de l'AWWA selon le nombre d'immeubles. Une fois l'échantillon de compteurs résidentiels installé, il sera possible d'estimer la consommation résidentielle de la ville avec les données relevées.\n\nArt 2.3: Le per capita est tributaire de la consommation d'usagers majeurs dont des industries agroalimentaires. Ce qui a pour conséquence la variation de ce dernier d'une année à l'autre.\n\n"]
[null,"02015","GRANDE-RIVIÈRE",11,1,1382,2.25,3109.5,28.983000000000001,959.697,514.71497021839843,277.76499999999999,31.358597042500001,45.5,"Grande-Rivière","X0009994",1382,2.25,28.983000000000001,1163,15,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",514.71497021839843,959.697,277.76499999999999,0,0,31.358597042500001,8.8576985642421366,3.0116299999999998,453.50635169588423,235,845.57223004182936,56,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 3 110 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 382 logements résidentiels et 129 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n562,760 ML *(1382 / (1382+129))= 514,715 ML.\n\nArt 1.4 et 2.1 : En 2018, deux justifications pourraient expliquer l'indicateur de fuites élevé. Premièrement, l'installation d'un réseau temporaire n'était pas étanche lors des réparations de la rue du Parc. Deuxièmement, un bris sur un des blocs de distribution d'eau potable pour les bateaux de pêche a été détecté et la réparation a commencé une vingtaine de jour après (côté privée).\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020.\nArt 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Grande-Rivière, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020."]
[null,35040,"GRANDES-PILES",4,1,158,1.6555555555555557,261.57777777777778,4.8630000000000004,52.570999999999998,40.261272727272726,6.9349999999999996,3.7525387199999996,42,"Grandes-Piles","X0009511",158,1.6555555555555554,4.8630000000000004,170,5,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",40.261272727272726,52.570999999999998,6.9349999999999996,0,0,3.7525387199999996,1.8480821964709802,3,421.69047280750874,235,550.62069190243494,39,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 158 logements résidentiels et 18 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n44,848 ML *(158 / (158+18))= 40,261 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt..2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est élevée, car la municipalité a un marina avec 80 voiliers qui sont branchés au réseau de distribution.\nArt 2.4 : Résultat de 39 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre(s) n’a/n’ont pas été vérifié(s). Afin d'augmenter cette cote, le(s) débitmètre(s) devrait/devraient être vérifié(s) annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,"03020","GRANDE-VALLÉE",11,1,513,2,1026,18.698,340.68299999999999,255.02213966480446,68.62,10.805273850000001,35,"GRANDE-VALLÉE","X0009040",513,2,18.698,485,10,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",255.02213966480446,340.68299999999999,68.62,0,0,10.805273850000001,6.3506025809794719,3,680.98517894951658,235,909.72522630777848,46,"Art 1.2 : La longueur des conduites a été prise du plan d'intervention établi en déc 2017. Un 6 m de conduite à été ajouté pour chacun des 73 poteaux incendis pour prendre en compte leur branchement.\nArt 2.1 : Une grosse fuite a été localisée et réparée en 2019. La conduite alimentant l'école primaire fuyait dans un terrain rocheux, ce qui a rendu sa localisation difficile. Les pertes du bilan 2019 devraient être moins importante. Les pertes estimés  en 2017-2016 sont trop vairables pour être prisent en compte\nArt 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 266,953 ML /(513/(513+24))= 255,022 ML. Cette méthode peut surestimer la consommation résidentielle. De plus, la municpalité possède une scierie, deux écoles et un CLSC. Certaines résidences ont aussi des adouscisseurs d'eau qui consomme plus de 5 ML/an. L’estimation de la consommation résidentielle sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l’installation de compteurs d’eau dans un échantillon de logement\nArt 2.4 : Un nouveau débitmètre à été installé et sera vérifié pour le Bilan 2019. Leur cote devrait augmenter à 59 %"]
[null,"09060","GRAND-MÉTIS",1,1,null,null,null,null,"","",null,"","","Entente avec Price","X0009875-X2093208",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.3,3,109,235,309,63,"Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Price (09065)\nMunicipalité importatrice : Grand-Métis (09060)\nA : 765 log, 2,11 pers/log, 1 616 pers\nB : 13 log, 2 pers/log, 26 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 0,3\nContrôle actif des fuites obligatoire (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 109 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 309 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 63\nArt 1.3 : Puisque tous les immeubles non résidentiels sont munis de compteurs d'eau, les immeubles restants non mesurés sont tous des immeubles/logements résidentiels. La valeur NMF de l'AWWA est alors utilisée pour l'estimation résidentielle estimée => 65,053 ML.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\nArt 2.2 : Cet indicateur est faible, car la consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale, de la consommation non résidentielle et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau - Consommation non résidentielle mesurée\nPuisque les consommations non résidentielles sont élevées, la consommation résidentielle est faible. Cette donnée sera raffinée au bilan 2019."]
[null,83095,"GRAND-REMOUS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50065,"GRAND-SAINT-ESPRIT",17,1,197,2.3084577114427862,454.76616915422886,5.9730000000000008,51.393999999999998,27.841000000000001,3.9209999999999998,5.1070387549999996,45.5,"Grand-Saint-Esprit","X0008694",197,2.3084577114427862,5.9730000000000008,200,8,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",27.841000000000001,51.393999999999998,3.9209999999999998,0,0,5.1070387549999996,0.76776390156843444,3,167.72732340804077,235,309.62171111787825,73,"Art.1.2,1.3, 2.2 et 2.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017 à cause des nombreux tests de réseau pour le nouveau développement de réseau de 7 km. \nCe qui explique la hausse de la quantité d'eau distribuée par personne (Art 2.3).\nDe nouvelles résidences et 3 fermes se sont installés dans la municipalité et seront actives pour le prochain bilan.\n\nArt.1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et qu\"il y a des compteurs d'eau partout sur celui-ci. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. "]
[null,76055,"GRENVILLE",15,1,902,1.9944567627494456,1799,18.109000000000002,327.839,199.29603125,107.17172482323232,20.521141179000001,58.3,"Village de Grenville","X0009527",902,1.9944567627494456,18.109000000000002,672,6,58.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",199.29603125,327.839,107.17172482323232,0,0,20.521141179000001,5.2225031682402188,3,303.51113061289755,235,499.27128465585906,57,"IR:Immeubles résidentiels\nINR: Immeubles non résidentiels\nArticle 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée = 214,971 ML/an * 623 IR / (623 IR + 49 INR) = 199,296 ML/an. Cette estimation a été faite avec l'hypothèse qu'un immeuble résidentiel a la même consommation qu'un immeuble non résidentiel.\nArticle 2.1 : Une recherche de fuites sur tous les points de contact (poteaux d'incendie, vannes, robinets d'arrêt, etc.) sera effectuée en 2019. Aussi, une conduite d'envrion 500 mètres est plus difficile a aucsulé en raison des points de contact éloingés. La municipalité est présentement en contact avec des firmes externes afin de pour ausculter cette conduite où il pourrait y avoir des fuites.\n"]
[null,76052,"GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE",15,1,254,2.33,591.82000000000005,9.141,76.334000000000003,55.974890566037736,16.79,6.1745298000000002,40,"Grenville sur la Rouge","X0009531",254,2.33,9.141,265,7,40,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",55.974890566037736,76.334000000000003,16.79,0,0,6.1745298000000002,2.719235398297049,3,259.1258567883595,235,353.37475343067564,51,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 254 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et/ou non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt 1.3 & 1.4 : La quantité d'eau distribuée ainsi que les pertes d'eau ont augmentées entre 2017 et 2018. La municipalité ne note pas de changements majeurs, mis à part la présence de certaines fuites connues, mais non réparées encore qui pourraient expliquer cet écart. \n"]
[null,98014,"GROS-MÉCATINA",9,2,264,1.643939393939394,434,10.170999999999999,61.067,40.000828999999996,15.290999999999999,14.01449985,57.708333333333336,"La Tabatiere","X0010736",204,1.643939393939394,7.3630000000000004,222,36.299999999999997,60,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",33.407829,51.448999999999998,12.41,0,0,11.204018099999999,1.1076383391419191,2,272.92254945283457,201,420.30843269698511,38,"Le Bilan 2018 est basé sur plusieurs estimations. La qualité du Bilan s'améliorera au fil des années puisque la municipalité est présentement train d'acquérir un dispositif pour vérifier les débitmètres.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.","Mutton Bay","X2110086",60,1.643939393939394,2.8079999999999998,66,30.7,50,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",6.593,9.6180000000000003,2.8809999999999998,0,0,2.8104817500000001,1.0250911609726694,2,183.12732782021337,201,267.14980114891733,31,"Le Bilan 2018 est basé sur plusieurs estimations. La qualité du Bilan s'améliorera au fil des années puisque la municipalité est présentement train d'acquérir un dispositif pour vérifier les débitmètres.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,"01042","GROSSE-ÎLE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08015","GROSSES-ROCHES",1,1,160,1.7244444444444444,275.9111111111111,6.3040000000000003,46.41,35.054883720930228,8.0299999999999994,5.8117267642000003,56.14,"Réseau municipal","X0009831",160,1.7244444444444444,6.3040000000000003,166,9,56.14,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",35.054883720930228,46.41,8.0299999999999994,0,0,5.8117267642000003,1.3816891822004558,3,348.08593583221386,235,460.83930588899875,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 160 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n37,684 ML *(160 / (160+12))= 35,055 ML.\n\nArt 1.3, Art 2.2 et Art 2.3 : La production d'eau potable a augmenté de 29 % entre 2017 et 2018. La valeur de 2017 a été une estimation par la municipalité, car une grosse fuite avait été localisée. Pour 2018, la valeur est prise en fonction du débitmètre à l'eau brute. Si nous comparons la valeur d'eau brute 2017 et 2018, nous voyons une diminution depuis 2017 (72 ML vs 46 ML). La quantité d'eau brute distribuée a diminué de beaucoup, cependant les consommations résidentielles estimées et l'eau distribuée par personne sont élevées. De plus, la consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevée au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,85095,"GUÉRIN",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39010,"HAM-NORD",17,1,256,2.185542168674699,559.49879518072294,7.9029999999999996,47.62,38.29002166064982,5.4747000000000003,7.5805448400000008,54,"Ham-Nord","X0009170",256,2.185542168674699,7.9029999999999996,262,5,54,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",38.29002166064982,47.62,5.4747000000000003,0,0,7.5805448400000008,0.7222040256409854,3,187.49668424112019,235,233.18326071196628,44,"256 logements résidentiels \n21 bâtiments non résidentiels\n\nArt 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestimait la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 559 est plus représentative avec l'estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada.\n\nart 1.3 et Art 2.2 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau ex-ville Lac-Etchemin, il y a 256 logements résidentiels et 21 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 41,431 ML *(256/(256+21))=38,290 ML. \n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée résulte en une variation des pertes d’eau réelles importante par rapport au Bilan 2017.\n"]
[null,41075,"HAMPDEN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,66062,"HAMPSTEAD",6,1,2659,2.6903954802259888,7153.7615819209041,28.431000000000001,1493.7940000000001,1029.6369999999999,37.364375946115572,49.48432635937499,56.25,"Hampstead - Atwater et Charles-J. Des Baillets","X0008962",2659,2.6903954802259888,28.431000000000001,1875,8.5,56.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1029.6369999999999,1493.7940000000001,37.364375946115572,0,0,49.48432635937499,0.75507496403528895,3.0187499999999998,394.32727179506702,235,572.08871927081134,60,"Article 2.1 :  L'IFI de la Ville de Hampstead est faible. Contrairement aux années précédentes, aucune entente de compilation de données n'a été effectuée, d'où la forte variation au niveau de l'évaluation des pertes d'eau.\nArticle 2.2 : La mesure de la consommation résidentielle provient de la relève des compteurs d'eau installés sur les immeubles de la Ville.","Article 1.4 : Les pertes d'eau de 2016 et 2017 n'ont pas été considérées car une entente de compilation de données était effectuée dans les précédents bilans."]
[null,40005,"HAM-SUD",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,76065,"HARRINGTON",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45055,"HATLEY (CT)",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45043,"HATLEY (M)",5,2,164,2.0420420420420422,334.89489489489495,5.0090000000000003,36.06,21.526920886075949,7.6649999999999991,6.764926644,59.379310344827587,"Village de Hatley","X0008473",49,2.0420420420420422,2.4020000000000001,50,5,44.1,"Non","Non","Non","Non","2017-12-30","2018-12-31",7.4532500000000015,10.871,2.19,0,0,1.440411399,1.5203989648515688,3,204.07606193162201,235,297.65684355934155,45,"Art.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y avait une grosse fuite en 2017 qui a ensuite été réparée. En effet, la municipalité a eu une fuite sur le réseau du côté d'un citoyen (Églisse). Une compagnie est venue faire la détection de fuite et par la suite une vanne de rue a été installée afin de mieux localiser la fuite. Une recherche avec les vannes de rue a permis de localiser un secteur et une recherche sur les poteaux de service a permis d'identifier l'endroit de la fuite. En moyenne, le débit journalier est passé de 45m3/d à 100 m3/d avec la fuite.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 49 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n8,518 ML *(49 / (49+7))= 7,453 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau (voir commentaire de l'article 1.3).\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite/importée/exportée, car le(s) débitmètre(s) n’a/n’ont pas été vérifié(s). Afin d'augmenter cette cote, le(s) débitmètre(s) devrait/devraient être vérifié(s) annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Partie Ouest","X0008473",115,2.0420420420420422,2.6070000000000002,211,3,63,"Non","Non","Non","Non","2017-12-30","2018-12-30",14.073670886075949,25.189,5.4749999999999996,0,0,5.3245152449999997,1.0282626207411676,3,164.19200522241147,235,293.87019584486563,50,"Art.1.2 : L'eau est importée par Ayer's Cliff et la pression est élevée. Ceci peut être expliqué par le fait que la distance entre les deux municipalités est longue, que la conduite a un gros diamètre (8\") et que pour assurer la protection incendie, la pression dans le réseau est élevée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte. Il y a aussi 86 lots de camping qui sont présent pendant environ six mois de l'année. Pour le calcul, chaque deux lots de camping sera considéré comme un immeuble non résidentiel. Sur le réseau, il y a 115 logements résidentiels et il y a un équivalent de (86/2=43) immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n19,336 ML *(115 / (115+43))= 14,074 ML.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y avait une fuite sur une conduite de 8\" durant l'année 2018. Elle était peut-être présente pendant beaucoup de temps avant sa détection et sa réparation.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau (voir commentaire de l'article 1.3).\n"]
[null,69005,"HAVELOCK",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,98040,"HAVRE-SAINT-PIERRE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93020,"HÉBERTVILLE",2,1,1089,2.2680776014109347,2469.936507936508,65.188999999999993,497.21899999999999,303.19171049153903,168.44965693533703,37.933992435999997,45.7,"Hébertville","X0008250",1089,2.2680776014109347,65.188999999999993,1258,3,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",303.19171049153903,497.21899999999999,144.25023500000003,194.67654999999999,166.42218580601096,37.933992435999997,4.4405992124223514,3.0125799999999998,336.30913906314765,235,551.52990015703517,58.905405405405403,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (345,51 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1089) et le nombre d'immeubles non résidentiels (152). Consommation résidentielle : 345,51 ML/an * 1089 / (1089+152)  = 303,192 ML/an.\n2.1: L'IFI est plus élevé que l'objectif. Cependant, on constate une diminution des pertes d'eau entre le Bilan 2017 et 2018. En effet, deux fuites ont été réparés en 2017 et dix en 2018. De plus, la recherche de fuites se poursuit au Plan d'action 2019.\n2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. "]
[null,93025,"HÉBERTVILLE-STATION",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,68015,"HEMMINGFORD (CT)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,68010,"HEMMINGFORD (VL)",16,1,453,1.9694656488549618,892.16793893129773,6.577,106.503,86.924228571428571,10.585000000000001,5.8209807406000005,35.15,"Hemmingford","X0009063",453,1.9694656488549618,6.577,326,9.1440000000000001,35.15,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",86.924228571428571,106.503,10.585000000000001,0,0,5.8209807406000005,1.8184220961550452,2,266.93244739756364,201,327.05618344166919,54,"Art 2.1 : Il y a eu une hausse du volume d'eau distribué ainsi que du nombre de logements, car en 2018 de nouveaux logements ont été branchés au réseau. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée selon le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA en faisant le prorata du volume selon les immeubles non résidentiels et les logements. "]
[null,56042,"HENRYVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,35035,"HÉROUXVILLE",4,2,602,2.0730158730158732,1247.9555555555557,31.742000000000001,206.48000000000002,136.38755710733528,49.639999999999993,22.596251370000004,48.60475482912333,"Hérouxville","X0009489",571,2.0730158730158732,28.286000000000001,635,10,49,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",118.19789921259843,178.65600000000001,44.53,0,0,21.030935730000003,2.117357048287646,2,273.57610213342895,201,413.5099898420217,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 571 logements résidentiels et 64 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n131,446 ML *(571 / (571+64))= 118,198 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Rang Sud","X0009490",31,2.0730158730158732,3.456,38,10,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.189657894736843,27.824000000000002,5.1100000000000003,0,0,1.5653156400000001,3.2645173084707695,3,775.47418547417453,201,1186.2121795526814,50,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 31 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n22,297 ML *(31 / (31+7))= 18,190 ML.\n\nArt.2.2 et 2,3 : L'estimation de la consommation résidentielle et la quantité d'eau distribuée par personne sont élevées, car il y a beaucoup de fermes qui consomment beaucoup d'eau. De plus, pour la consommation résidentielle, la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. ","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,69045,"HINCHINBROOKE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19070,"HONFLEUR",12,1,182,2.6516516516516515,482.60060060060056,5.0039999999999996,37.072000000000003,31.332000000000001,2.9470000000000001,5.197862508,43.6,"Honfleur","X0008901",182,2.6516516516516515,5.0039999999999996,166,25,43.6,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",31.332000000000001,37.072000000000003,2.9470000000000001,0,0,5.197862508,0.5669638231993035,2,177.8719209706349,201,210.45792972754299,60,"Art 1.3 La quantité d'eau distribuée a augmenté par rapport à l'année 2017, car la municipalité a importé de l'eau de la municipalité de Saint-Anselme au cours de l'été 2018. \nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 182 logements résidentiels et 13 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n33,569 ML *(182 / (182+13))= 31,332 ML.\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté  par rapport au bilan 2017 (pertes nulles). Car en 2017 la consommation résidentielle posée à 2,5 l/(pers*h) et les usages municipaux surestiment les consommations réelles, ce qui avait pour effet de sous-estimer les pertes d'eau potentielles.  Il est à noter que les PER 2018 ont été calculées par Aquatech.\nArt 2.1 L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l'apparition des fuites avec l'analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement.\nArt 2.3 La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport à 2017 de 20% parce que La municipalité a augmenté sa distribution d'eau comme indiqué ci haut (Art 1.3) et la population desservie par le réseau a diminué. En effet, le nombre de logements a diminiué afin d'obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année."]
[null,"05025","HOPE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"05020","HOPE TOWN",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,69025,"HOWICK",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78065,"HUBERDEAU",15,1,251,1.8193018480492813,456.64476386036961,8.2850000000000001,75.561000000000007,45.532122302158271,17.002666666666666,8.1709812500000005,62.5,"Huberdeau","X0009561",251,1.8193018480492813,8.2850000000000001,226,5,62.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",45.532122302158271,75.561000000000007,23.998000000000001,14.234999999999999,12.775,8.1709812500000005,2.0808598314512916,3,273.1785195548685,235,453.34241130040584,59,"Art 1.2 - Référence rapport liste d'usager d'aqueduc - données de la Municipalité. 251 logements résidentiels pour 199 immeubles résidentiels. \nArt 1.3 : L'eau distribué de la municipalité a beaucoup diminué par rapport à 2017. Un chamgement de débitmètre, l'installation d'équipement watersense dans les bâtiments municipaux et l'annonce de tarification volumétrique prochaine peut expliquer cette baisse de consommation.\nArt 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 50,430 * 251/(251+27)= 45,532 ML. Cette méthode peut surestimer la consommation résidentielle. L’estimation de la consommation résidentielle sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l’installation de compteurs d’eau dans un échantillon de logement."]
[null,71100,"HUDSON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,69055,"HUNTINGDON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,32058,"INVERNESS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,31040,"IRLANDE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78042,"IVRY-SUR-LE-LAC",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,61025,"JOLIETTE",14,1,10734,1.9405626979690702,20830,129.27699999999999,4765.6930000000002,2369.85134753485,458.0776090000017,166.66562269405645,52.027148793929399,"Joliette","X0008097",10734,1.9405626979690702,129.27699999999999,6789,6,52.027148793929399,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2369.85134753485,4765.6930000000002,458.07760900000164,0,0,166.66562269405645,2.7484828700450259,3.0678900000000002,311.7015563083869,235,626.82156268290601,56,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (2548,68 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (10734) et le nombre d'immeubles non résidentiels (810). Consommation résidentielle : 2548,68 ML/an * 457 / (10734+810)  = 2369,851 ML/an.\n"]
[null,14050,"KAMOURASKA",1,1,137,1.8536585365853659,253.95121951219514,4.944,45.451000000000001,15.866700000000002,10.596,6.7113023040000002,56.3,"Kamouraska","X0010577",137,1.8536585365853659,4.944,216,12,56.3,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",15.866700000000002,45.451000000000001,10.596,0,0,6.7113023040000002,1.5788291929100977,2,171.17622448281489,201,490.34333408764383,35,"Art 1.2 : Un meilleur recensement des immeubles/logements résidentiels/non résidentiels a été effectué en 2018, ce qui justifie la variation par rapport à 2017 : \n174 immeubles résidentiels.\n119 immeubles résidentiels permanents (incluant 6 immeubles de multilogements).\n137 logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.\n\nArt 1.3 : La consommation résidentielle est estimée avec la relève des compteurs résidentiels sur le territoire. Ces compteurs ont plus de 20 ans et ils seront remplacés. \nPour 2018 : \n96 immeubles permanents-> 12,800 ML\n23 immeubles permanents  non relevés-> (12,800 ML/96)*23 = 3,0667 ML.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. L'utilisation des relèves des compteurs d'eau est utilisée.\n\nArt 1.2 et Art 2.3 : La très grande différence pour l'eau distribuée dans ce formulaire et le précédent s'explique par le fait que dans celui de 2017, les logements catégorisés comme étant des chalets ou non occupés de façon permanente (résidences secondaires) avaient été inclus.\n\nArt 2.4 : Résultat de 35 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produit, car aucune vérification du débitmètre n'a été effectuée. Afin d'augmenter cette cote, la vérification du débitmètre annuellement devra être réalisée et envoyée lors du prochain bilan. Un rapport de vérification type du MAMH vous sera envoyé. Si la vérification est conforme, une cote de 9 sera attribuée au volume produit et un résultat de 56 pour l'AWWA."]
[null,83015,"KAZABAZUA",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,79025,"KIAMIKA",15,1,75,1.752232142857143,131.41741071428572,4.2489999999999997,36.078000000000003,6.2554185000000002,4.2597375000000195,1.6516247080000002,28.1,"Kiamika","X0009713",75,1.7522321428571428,4.2489999999999997,89,6,28.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6.2554185000000002,36.078000000000003,4.2597375000000195,0,0,1.6516247080000002,2.5791195053979656,3,130.40991131663901,235,752.13653258877923,54.513513513513523,"Article 1.3 : Le volume d'eau consommée par le secteur résidentiel a été estimé à 20 % de la consommation non mesurée et facturée.\nArticle 2.2 : Des compteurs d'eau seront installés dans un échantillon d'immeubles résidentiels et dans les immeubles non résideniel. Ceux-ci permettront de mieux connaître la répartition des consommations dans la municipalité."]
[null,42070,"KINGSBURY",5,1,62,2.0285714285714285,125.77142857142857,5.5839999999999996,8.4350000000000005,6.2439999999999998,1.46,1.43090731,24.5,"Kingsbury","X0008533",62,2.0285714285714285,5.5839999999999996,68,3,24.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6.2439999999999998,8.4350000000000005,1.46,0,0,1.43090731,1.0203316383924266,3,136.01538528564225,235,183.74275702824991,45,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est faible. Cela s'explique en partie par le chemin de l'eau : 2 Puits (débit pompé constant) --> Distribution (réseau) --> Réseroir\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 62 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n6,848 ML *(62 / (62+6))= 6,244 ML.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \nArt 2.2 : Ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité. De plus, de la prévention est faite régulièrement et de la détection de mauvaise pratique (laisser couler l'eau pour éviter le gel) a été menée afin d'éliminer ces consommations.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,39097,"KINGSEY FALLS",17,1,606,2.2629107981220655,1371.3239436619717,13.099,194.53357186596,118.94954058192957,46.354999999999997,11.074522305,38.5,"Kingsey Falls","X0008694",606,2.2629107981220655,13.099,526,10,38.5,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",118.94954058192957,194.53357186596,46.354999999999997,0,0,11.074522305,4.1857335895265955,2,237.64563711256108,201,388.6526538875205,61,"Art 1.1 : Selon la municipalité, l'estimation de la population semble bonne malgré la variation avec le vilan 2017, cependant elle confirmera cette valeur dans le bilan 2019.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est élevé. Les pertes d’eau réelles sont élevés, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Ceci peut justifier l'écart observé avec le bilan 2017.Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 606 logements résidentiels et 47 immeubles non résidentiels sans compteurs. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n128,175 ML *(606 / (606+47))= 118,950 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. ","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,31105,"KINNEAR'S MILLS",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85010,"KIPAWA",8,1,70,2,140,1.8069999999999999,7.8630000000000004,6.1259459459459462,1.095,1.625637,50,"Kipawa-Tee Lake","X0010509",70,2,1.8069999999999999,58,7,50,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",6.1259459459459462,7.8630000000000004,1.095,0,0,1.625637,0.67358210965916743,2,119.88152536097742,201,153.8747553816047,45,"Art.1.2 : Les statistiques incluent le village de Kipawa et celui de Tee Lake. Seul Tee Lake est desservi par ce réseau. La population desservie de Tee Lake est estimée à 140 habitants dans 70 logements. Cette valeur provient d'une estimation de la municipalité. En effet, la municipalité de Tee Lake fut annexée à la municipalité de Kipawa au début des années 1990. Dès lors, toutes les statistiques concernant la population englobent aussi le village de Kipawa, qui n'est pas desservi par le réseau, les statistiques sont donc faussées. La population du village de Tee Lake a donc été estimée avec l'aide du directeur général (2 pers/log). La quantité de personnes par logement des bilans précédents (3 pers/log) semble trop élevée pour la municipalité.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 70 logements résidentiels et 4 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n6,476 ML *(70 / (70+4))= 6,126 ML.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. Les pertes d'eau indiquées dans ce bilan proviennent du débit minimum 2017 et celui-ci est faible.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle est faible, car la population fait attention à son usage en eau potable depuis l'été 2016 (voir commentaire article 1.2).\nArt 2.3 : L'eau distribuée en l/pers/d est faible, car il y a eu une diminution de volume distribué depuis l'été 2016. En effet, la prise d'eau fournissait moins d'eau et ce ralentissement était causé de périodes chaudes. La municipalité a donc demandé à ses citoyens de réduire leur consommation et les habitudes sont restées depuis.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le rapport de vérification du débitmètre n'a pas été produit et fourni."]
[null,66102,"KIRKLAND",6,1,6986,2.8558545662754078,19951,116.19799999999999,4062.348,2070.4830000000002,1238.0253540306119,180.62934112799999,54.79999999999999,"Kirkland - Pointe-Claire","X0008946",6986,2.8558545662754078,116.19799999999999,6939,8,54.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2070.4830000000002,4062.348,1238.0253540306119,0,0,180.62934112799999,6.8539548796410976,3.0693899999999998,284.32440300654412,235,557.8527666756155,56]
[null,90017,"LA BOSTONNAIS",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78115,"LA CONCEPTION",15,1,288,1.7654155495978552,508.43967828418226,10.49,77.745999999999995,66.758732491694545,6.807662499999755,9.8331365000000002,55,"La Conception","X0009614",288,1.7654155495978552,10.49,301,8,55,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",66.758732491694545,77.745999999999995,6.807662499999755,0,0,9.8331365000000002,0.69231851912151887,3,359.72927522253292,235,418.9341407123103,63.64864864864866,"Nous avons changer la valeur du nombre de personne par logement de 1.77 à 3.0, car la valeur de statistique Canada ne tiens pas compte du fait que nous avons plusieurs résidence secondaire, ce qui viens diminuer la valeur."]
[null,88030,"LA CORNE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,91050,"LA DORÉ",2,1,617,2.1501547987616099,1326.6455108359132,20.86,206.49799999999999,121.25472478386168,45.625,18.047842925000001,49,"La Doré","X0009881",617,2.1501547987616099,20.86,685,5,49,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",121.25472478386168,206.49799999999999,45.625,0,0,18.047842925000001,2.528002941381982,2,250.40956511880614,201,426.44997520777366,55,"Art 1.2 : Le nombre de logements a été réajusté.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 617 logements résidentiels et 77 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels)\n136,387 ML *(617 / (617+77))= 121,255 ML\n\nArt 1.4 : Il y a une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, le débit de nuit a passé de 12 m3/2h à 23 m3/2h ce qui pourrait démontrer l'apparition de fuites sur le réseau. \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 2.3 : L’augmentation de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à l’année dernière s’explique par le réajustement du nombre de logements qui n’était pas exact. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année. ","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,19090,"LA DURANTAYE",12,1,186,2.0499999999999998,381.29999999999995,4.5259999999999998,62.502000000000002,52.588000000000001,4.3801566666666663,5.6420951165999993,53.879999999999995,"Paroisse La Durantaye","X0008868",186,2.0499999999999998,4.5259999999999998,198,9.5,53.88,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",52.588000000000001,62.502000000000002,2.1904699999999995,2.19,8.76,5.6420951165999993,0.7763351336951948,2,377.85657573765309,201,449.09088949484283,47.540540540540547,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 186 logements résidentiels et 24 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n59,374 ML *(186 / (186+24))=52,588 ML.\n\nLa quantité d'eau distribuée a augmenté, car il y a des fuites dont la réparation fut tardive au cours de l'année 2018.\n","Étant donné que la municipalité dépasse les indicateurs, la relève des 194 compteurs d'eau est requise en vue de pouvoir établir un portrait encore plus représentatif de l'usage de l'eau dans la municipalité."]
[null,29030,"LA GUADELOUPE",12,1,719,2.2994858611825193,1653.3303341902313,27.213000000000001,171.8786923985821,91.843000000000004,38.155000000000001,18.2495273834,42.74,"La Guadeloupe","X0009259",719,2.2994858611825193,27.213000000000001,680,8,42.74,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",91.843000000000004,171.8786923985821,38.155000000000001,0,0,18.2495273834,2.0907390749585257,3,152.1926092631013,235,284.81938387106459,69,"Art 1.2: La municipalité dessert en aqueduc un terrain de camping de 370 terrains. Cette donnée n'est pas incluse à la question 1,2 car ce ne sont pas des résidents permanents (saison estivale seulement) mais a un impact sur la consommation d'eau.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été déterminée à l'aide des lectures des compteurs d'eau installés dans ce secteur. "]
[null,79047,"LA MACAZA",15,1,30,2.3524416135881103,70.573248407643305,2.0939999999999999,5.327,4.0267741935483867,0.917357233151184,0.9689582000000001,40,"La Macaza","X0009668",30,2.3524416135881103,2.0939999999999999,31,5,40,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",4.0267741935483867,5.327,0.86899999999999999,1.6205999999999998,0.2624716994535517,0.9689582000000001,0.94674593099184656,2,156.32351228601374,201,206.7996142624005,60,"Art 1.2 : Pression moyenne du réseau - Une moyenne de la pression au réservoir et de la purge de fin de réseau sera plus représentative pour les Bilan subséquants.\n               Critère 1 - Le remplissage de la patinoire représente une consommation exeptionnellement grande pour la municipalité, celle-ci ne prévoit pas agrandir ses infrastructures\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 30 logements résidentiels et 1 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n4,161 ML *(30 / (30+1))= 4,027 ML.\n\nArt 1.4 : Art.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit, en très bon état et les fuites sont réparés rapidement.\n\nArt.2.2 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons et presque aucune consommation non-résidentielle.\n\n"]
[null,15013,"LA MALBAIE",3,6,3344,1.8961431226765799,6340.7026022304835,97.214899999999986,1477.2909999999999,844.20400000000006,403.74907833673467,166.68840607899998,77.86169045005488,"Malbaie (Cap-Malbaie)","X0010792",735,1.8961431226765799,36.442799999999998,840,10,87,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",259.50900000000001,430.81700000000001,128.47974499999998,0,0,48.838250051999999,2.6307196687678727,3,510.15377589198818,235,846.91829288563645,56,"Art 1.2: À la fin de l'année 2019 nous aurons une bonne idée des pression de réseau puisque nous somme présentement entrain d'inspecter l'ensemble des bornes fontaines du réseau et que les pressions statiques et les hauteur de ces dernières sont prises pour l'ensemble des réseaux. Toutefois, nous avons plusieurs chambre de régulation de pression sur l'ensemble du territoire en raison du terrain montagneux\nArt 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (295,875 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (735) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (103). \nConsommation résidentielle : 295,875 ML/an * 735 / (735+103)  = 259,509 ML/an = 510 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.",null,"Malbaie (Kane)","X0010787",1518,1.8961431226765799,27.108000000000001,1596,10,70,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",397.22899999999998,517.75599999999997,92.34966,0,0,55.283659200000002,1.6704693816649532,3.0159600000000002,378.09871010840862,235,492.82120829770543,56,"Art 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (417,640 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1518) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (78). \nConsommation résidentielle : 417,640 ML/an * 1518 / (1518+78)  = 397,229 ML/an = 378 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.\nArt 2.4 : Ce secteur comprend un hôpital, un foyer pour personnes âgées, une école primaire et secondaire, un centre de la petite enfance et un centre d'achat. L'hiver froid a obligé certains propriétaires à faire couler l'eau pendant une partie de la saison. Ce phénomène a été sans doute responsable d'une bonne partie de la consommation.",null,"Malbaie (Pointe-au-Pic)","X0010790",509,1.8961431226765799,14.2478,595,20,98,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",98.034000000000006,321.08999999999997,101.52,0,0,36.841683507999996,2.7555744019666042,3,278.28830856996325,235,911.47553908572024,52,"Art 2.1: Les pertes d'eau ont été évaluée en procédant à une analyse de débit de nuit minimum. Une consommation de 19,658 ML/an (54 m³/d) a été estimée pour réfléter la consommation de nuit du Casino et du Manoir. Cette consommation représente 20 % de la consommation totale du Casino et du Manoir.\nArt 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (114,212 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (509) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (84). \nConsommation résidentielle : 114,212 ML/an * 509 / (509+84)  = 98,034 ML/an = 278 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.\nArt 2.4 : Ce réseau alimente principalement des immeubles résidentiels, d'hébergement (Manoir et Casino de Charlevoix) et de restauration ainsi qu'un CÉGEP.    ",null,"Malbaie (Sources Joyeuses)","X0010789",375,1.8961431226765799,13.549899999999999,386,15,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",37.363,111.309,71.180364999999995,0,0,16.037821359000002,4.4382814477513461,3,143.96154289893073,235,428.87924895048786,59,"Art 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (38,459 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (509) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (84). \nConsommation résidentielle : 38,459 ML/an * 375 / (375+11)  = 37,363 ML/an = 144 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.",null,"Malbaie (St-Fidèle)","X0010793",145,1.8961431226765799,3.2427999999999999,160,15,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",33.704999999999998,74.69,8.7597433367346813,0,0,5.3955117599999998,1.6235240930574271,3,335.86314439384944,235,744.2699378364224,52,"Art 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (37,192 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (145) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (15). \nConsommation résidentielle : 37,192 ML/an * 145 / (145+15)  = 33,705 ML/an = 336 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.\nArt 2.4 : Ce réseau alimente une fromagerie, et une épicerie. Également, l'hiver froid a obligé plusieurs propriétaires à faire couler l'eau pendant une partie de la saison afin d'éviter que l'eau gèle sur la conduite privée. ",null,"Malbaie (Ste-Agnès)","X0010794",62,1.8961431226765799,2.6236000000000002,67,10,100,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.364000000000001,21.629000000000001,1.4595650000000016,0,0,4.2914802000000005,0.34010759271358199,3,427.96831312912042,235,504.05830127803011,59]
[null,"04030","LA MARTRE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78130,"LA MINERVE",15,1,86,3,258,3.0329999999999999,42.634,27.995978609999998,9.4410265000000013,2.2135114750000002,35,"La Minerve","X0009639",86,3,3.0329999999999999,101,15,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",27.995978609999998,42.634,9.4410265000000013,0,0,2.2135114750000002,4.2651807350580828,3,297.29190410958904,235,452.73441648083252,63.121621621621628,"Art 1.2 : Le nombre de personne par logement a été ajust afin de mieux représenter la situation réelle."]
[null,88015,"LA MORANDIÈRE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,88045,"LA MOTTE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,41027,"LA PATRIE",5,1,210,2.75,577.5,7.3419999999999996,51.732999999999997,38.99,5.84,3.5692182000000003,30,"La Patrie","X0009301",210,2.75,7.3419999999999996,204,6,30,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",38.99,51.732999999999997,5.84,0,0,3.5692182000000003,1.6362126585592327,3,184.97301784973018,235,245.42726679712982,44,"Art.1.2 et Art 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a beaucoup variée par rapport au bilan 2017. Cette diminution s’explique par l’augmentation de la population desservie par le réseau. En effet, au bilan 2017, le nombre de logements résidentiels a augmenté par rapport à 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente. De plus, l’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. La municipalité a remarqué une augmentation du nombre de personnes et une population de 578 pers est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 210 logements résidentiels et 33 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n45,117 ML *(210 / (210+33))= 38,990 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 44 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les rapports de vérifications des débitmètres n'ont pas été transmis."]
[null,82035,"LA PÊCHE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14085,"LA POCATIÈRE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,67015,"LA PRAIRIE",16,1,10647,2.5431068732618196,27076.458879618593,123.373,4022.49,3334.0952399999996,159.61600000000001,185.90638440000001,40,"Ville de La Prairie","X0009096",10647,2.5431068732618196,123.373,10012,10,40,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",3334.0952399999996,4022.49,159.61600000000001,0,0,185.90638440000001,0.85858267060138682,2.10012,337.35975400111056,201,407.01483886582901,44,"Ar1 1.2 : La variation de la population est influencée par le nombre de personnes par logement. Cette donnée sera à valider au prochain bilan. \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.1 & 2.2 : L'indice de fuite sera plus fiable en 2019, car la consommation résidentielle sera mesurée. Nous pourrons préciser ce chiffre en 2019 car nous aurons alors accès à des données provenant de compeutrs d'eau résidentiels. Nous sommes cependant confiant que notre indice de fuite est sous la barre de l'objectif car nous avons peu de bris annuellement et nous effectuons une corrélation complète annuellement. \n\nArt 2.3 : Le per capital total par habitant est sensiblement la même que l'an dernier.  \n\nArt 2.4 : Le résultat de validité de données est inférieur à 50. En effet, le débitmètre en place n'est pas installé selon les recommandations du manufacturier.\n "]
[null,54035,"LA PRÉSENTATION",16,1,1020,2.5004906771344455,2550.5004906771346,54.588000000000001,412.77300000000002,155.14794000000001,58.743703806122475,64.157131192707013,85.337699999999998,"Régie de l'A.I.B.R.","X0008863",1020,2.5004906771344455,54.588000000000001,1002,11,85.337699999999998,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",155.14794000000001,412.77300000000002,58.743703806122475,0,0,64.157131192707013,0.91562235894986677,2.0100199999999999,166.65860323054406,201,443.39726090647002,67.95098039215685,"Article 1.4 : Les pertes d'eau réelles des années précédentes n'ont pas été considérées car la méthodologie d'évaluation des pertes d'eau n'est pas la même."]
[null,"09005","LA RÉDEMPTION",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87080,"LA REINE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87090,"LA SARRE",8,1,3516,2.1252168883747831,7472.2625795257372,50.707999999999998,1074.5740000000001,738.58731563731931,204.035,67.503159560699999,49.22,"La Sarre ","X0010292",3516,2.1252168883747831,50.707999999999998,2421,15,49.22,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",738.58731563731931,1074.5740000000001,204.035,0,0,67.503159560699999,3.0225992579877423,3.0242100000000001,270.805110315793,235,393.99557026156339,54,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 516 logements résidentiels et 289 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n799,296 ML *(3 516 / (3 516+289))= 738,587 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite.","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,10010,"LA TRINITÉ-DES-MONTS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,90012,"LA TUQUE",4,3,3694,1.5863407620416965,5859.942774982027,89.541138200000006,2437.8518219999996,1560.8440687986536,432.91399999999999,131.57345588979473,64.68340909090908,"La Croche","X0009529",95,1.5863407620416967,3.3621682000000002,97,8.4,48.51,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",30.459742268041236,35.006720000000001,3.2719999999999998,0,0,2.8062304960397402,1.1659769233559294,3,553.74940257349931,235,636.41215724916742,48.770270270270274,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (33,278 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel). \nConsommation résidentielle estimée =31,101*95/97 = 30,460 ML/an\nAu bilan 2017, la municipalité avait distribué 30,385 ML d’eau. Il y a une augmentation/diminution de 13 %. Cette différence s’explique peut-être par le fait que le débitmètre n’a pas été vérifié en 2018. Donc, la valeur indiquée ne correspond peut-être pas avec la vraie quantité d’eau distribuée en 2018.\nArt.1.4 :  Les usages municipaux ne sont pas comptabilisés, car ils sous-estiment les pertes d'eau. De plus, la consommation résidentielle de nuit a été diminuée à 1,5l/pers/d, car 2,5l/pers/d sous-estime les pertes d'eau. Les pertes d’eau réelles qui sont estimées aux pertes d’eau potentielles sont d’environ 3,272 ML/an.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et les fuites sont réparées rapidement. De plus, les débits de nuit 2016 a été utilisé plutôt que celui de 2018, car ces derniers n'étaient pas disponibles.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.",null,"Parent","X0009537",192,1.5863407620416967,5.5,196,7,37.26,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",43.904326530612245,69.772000000000006,2.2090000000000001,0,0,3.9453309900000004,0.55990232647121951,3,394.92692405919462,235,627.6110698622274,39,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (40,496 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel). \nConsommation résidentielle estimée =44,819*192/196 = 49,904 ML/an\nArt.1.4 : Les usages municipaux ne sont pas comptabilisés, car ils sous-estiment les pertes d'eau. De plus, la consommation résidentielle de nuit a été diminuée à 1,5l/pers/d, car 2,5l/pers/d sous-estime les pertes d'eau. Les pertes d’eau réelles qui sont estimées aux pertes d’eau potentielles sont d’environ 2,247 ML/an. Il faut aussi tenir compte du fait que le débitmètre n'a pas été vérifié.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et les fuites sont réparées rapidement. De plus, les débits de nuit 2016 a été utilisé plutôt que celui de 2018, car ces derniers n'étaient pas disponibles. Le débitmètre a aussi jamais été vérifié.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.",null,"La Tuque","X0010733",3407,1.5863407620416967,80.678970000000007,3623,8.6577999999999999,66.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1486.48,2333.0731019999998,427.43299999999999,0,0,124.82189440375498,3.4243431574384249,3.0362300000000002,753.52486604290732,235,1182.6789439836798,49.297297297297291,"Art.1.2 : La pression moyenne de ce réseau est élevée à cause de la topographie. \nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (1580,724 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel). \nIl y a une diminution de l'eau distribuée par rapport au dernier bilan approuvé. Cette différence peut s’expliquer par le fait que le réseau sert moins de personnes. Aussi, un des débitmètres n’a pas été vérifié. Donc, la valeur indiquée ne correspond peut-être pas avec la vraie quantité d’eau distribuée en 2018. \nDe plus, beaucoup de fuites ont été réparées durant l’année 2018. Ceci a diminué l’eau distribuée, mais ça ne réduit pas les pertes d'eau réelles, car celles-ci ont été calculées à partir du débit de nuit minimum 2016.\nConsommation résidentielle estimée =1580,724*3407/3623 = 1486,48 ML/an\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées par l'analyse de débits de nuit 2016 (données 2018 sont manquants). Dans le Bilan 2016, les pertes d'eau potentielles étaient de 1015,065 ML/an et une consommation résidentielle estimée a été déduite. Les résidents laissent couler l'eau du robinet durant toute la journée pendant environ 151 jours dans l'année. Avec une estimation du débit de l'évier à 0,5l/min, la consommation de 5405 personnes pendant 151 jours en laissant couler l'eau est de 587,6316 ML/an. Les pertes d'eau réelles sont donc de 427,4334 ML/an. \nArt.2.2 et Art.2.3 :  La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car les usagers laissent couler l'eau durant l'hiver (environ 151 jours de l'année) pour éviter le gel de leurs conduites. Cette consommation représente environ 60% de la consommation résidentielle de ce réseau. Ceci explique aussi pouquoi la quantité d'eau distribuée par personne est élevée.\nDe plus, la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevée au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,52050,"LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS",14,1,296,2.1114864864864864,625,14.452999999999999,75.156999999999996,36.781538204038,15.497455466372458,11.25529695,45,"La Visitation-de-L'Ile-Dupas","X0008752",296,2.1114864864864864,14.452999999999999,327,20,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.781538204038,75.156999999999996,15.497455466372458,0,0,11.25529695,1.3769032958630609,3,161.23414007249536,235,329.4553424657534,57,"1.3: La consommation résidentielle est estimée ainsi: toute la consommation résidentielle permanente relevée par compteurs + l'extrapolation de la relève sur les résidences sans compteur.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n2.1: L'IFI est extrèmement bas dû au petit réseau et à la recherche proactive de fuites. \n2.2: La consommation résidentielle est très basse dû aux compteurs installés sur la totalité des immeubles résidentiels. De plus, une tarification volumétrique s'applique lorsque le volume consommé dépasse le volume alloué à la tarification fixe.\nAucune vérification de la précision des débitmètres n’a été effectuée en 2018. La précision du bilan et des indicateurs de performance pourrait être bonifiée en effectuant une vérification en 2019"]
[null,50085,"LA VISITATION-DE-YAMASKA",17,1,118,2.1342281879194629,251.83892617449663,19.207999999999998,80.025999999999996,17.948,3.319,10.531463865900003,54.84,"La Visitation-de-Yamaska ","X0008867",118,2.1342281879194629,19.207999999999998,118,29.15,54.84,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",17.948,80.025999999999996,3.319,0,0,10.531463865900003,0.31515087002735143,3,195.25417887802948,235,870.59343207561767,65,"Art 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestimait la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 252 est plus représentative.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 12 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que l'estimation de la population desservie a été raffinée  en 2018 et revue à la baisse.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est très petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. "]
[null,78120,"LABELLE",15,1,882,1.6502363268062121,1455.5084402430791,22.206,285.59699999999998,178.46580796731357,59.251666666666672,25.65579075974226,48.946378000000003,"Labelle","X0009631",882,1.6502363268062121,22.206,882,15,48.946378000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",178.46580796731357,285.59699999999998,83.22,44.164999999999999,50.37,25.65579075974226,2.309485106950643,3,335.92894796740097,235,537.58364610781643,56,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels). Cette donnée sera plus précise lorsque l'estimation de la consommation résidentielle sera réalisée.\n\n"]
[null,93055,"LABRECQUE",2,1,457,2.3298611111111112,1064.7465277777778,25.98245,205.173,152.57569460580916,42.314131512021802,18.816041042970003,42.18,"Labrecque","X0009564",457,2.3298611111111112,25.98245,566,21.32,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",152.57569460580916,205.173,40.514999999999993,49.238214699999901,37.189179836065499,18.816041042970003,2.2488328663500172,3,392.59635110732643,235,527.93579838421147,46.662162162162161,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (161,58 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (457) et le nombre d'immeubles non résidentiels (25). Consommation résidentielle : 161,58 ML/an * 457 / (457+25)  = 153,199 ML/an. Cette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce aux SSC.\n2.2: Étant donné la valeur élevée de la consommation résidentielle, nous avons retiré les relèves 2019 de la consommation du camping (96,6 m3 = 0,0966 ML) et des bleuetières (527 m3 = 0,527 ML). Ces valeurs semblent très basses et seront à valider au Bilan 2019."]
[null,"07057","LAC-AU-SAUMON",1,1,379,2.6679316888045541,1011.146110056926,10.869,369.66,147.60599999999999,190.03399999999999,11.448110025,55,"Village","X0008357",379,2.6679316888045541,10.869,405,5,55,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",147.60599999999999,369.66,190.03399999999999,0,0,11.448110025,16.599595879582751,2,399.94220021993948,201,1001.6031444067505,44.547297297297291,"art 1.2 La population a passé de 896 en 2017 à 1011 en 2018.\n\nart 1.2 : La longueur est celle du plan d'intervention 2016 à laquelle 50 bornes-fontaines à raison de 6 mètres par branchements sont ajoutées. Il y a une différence par rapport à la valeur de 2017 puisqu'elle a été recalculée avec les ingénieurs qui ont produit le plan d'intervention.\n\nart 2.1, 2.2 et 2.3 : Les pertes d'eau, la consommation résidentielle et le per capita sont élevés, car le réseau n'est pas bouclé et il y a une erreur de 20 % pour la transmission de données.\n\nart 1.3 et Art 2.2 :  Pour calculer la consommation résidentielle, la municipalité estime une consommation de 400 L/personne/jour.\n\nart 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée résulte en une variation des pertes d’eau réelles importante par rapport au Bilan 2017.\n\nart 2.4 : Ce résultat est obtenue principalement, car la précision du débitmètre en 2018 est supérieur à 6 %. Cette valeur pourrait être revue à la hausse si des modifications sont apportées au débitmètre.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020. "]
[null,35010,"LAC-AUX-SABLES",4,1,441,1.93,851.13,15.334,131.512,100.40252403393025,8.76,10.901144166000002,40.700000000000003,"Lac-aux-Sables","X0009408",441,1.93,15.334,436,10,40.700000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",100.40252403393025,131.512,8.76,0,0,10.901144166000002,0.80358537293010956,3,323.18847686268566,235,423.32763422164476,59,"Art.1.2 : Il est à noter que dans la municipalité, il y a environ 1000 personnes qui résident pendant 4 mois de l'année par les sites de camping.\nLe nombre de personne par logement est inscrit selon le calcul de 2013 et 2015 de 1.93. Il se corrobore avec le recensement de 2016 qui indique 1.9 personnes.\nLa longueur du réseau de distribution a été ajustée avec le plan d'intervention le plus récent (2018).\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 441 logements résidentiels et 39 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé et 4 campings. Selon le système de facturation de la municipalité, 10 lots de camping sont facturés comme un logement résidentiel. Avec un total de 505 lots de campings, nous pouvons considérer le nombre d'immeubles non résidentiels à 39 + 50,5 = 89,5 imm. La consommation résidentielle est ensuite estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n120,779 ML *( 441 / (441+39+50,5))= 100,403 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,22040,"LAC-BEAUPORT",3,1,1451,2.5552334943639292,3707.6438003220615,31.86,382.59,292.95699999999999,35.526666666666671,40.412792699999997,42,"Lac Beauport","X0009114",1451,2.5552334943639292,31.86,1677,17.2,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",292.95699999999999,382.59,27.01,27.01,52.56,40.412792699999997,0.87909457112739131,3.0167700000000002,216.47762326534712,235,282.71102545796538,47,"Art 1.2 : Le nombre de logements a augmenté par rapport à 2017, dû à de nouveaux branchements sur le réseau.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été estimée après avoir soustrait les consommations du secteur non résidentiel mesurées par des compteurs d'eau et l'estimation des pertes d'eau via une analyse de débit de nuit.\nArt 2.3: Des travaux de mise aux normes à l'installation de production a eu lieu durant l'été 2018. Cela a pu avoir un impact sur la quantité d'eau distribuée par personne, d'où la variation par rapport à 2017."]
[null,91005,"LAC-BOUCHETTE",2,1,449,1.8899999999999997,848.6099999999999,13.343999999999999,130.586549672183,70.021091836734712,58.248291528916099,12.212956561312499,49.21,"Village","X0008304",449,1.89,13.343999999999999,481,4.57,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",70.021091836734712,130.586549672183,52.212809129097991,105.84731600000001,16.684749457650302,12.212956561312499,4.7693849754146909,3,226.06215784857113,235,421.59692787603842,58.729729729729726,"Art 1.1 : La population est restée la même qu'au Formulaire 2017.\n\nArt 1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (161,58 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (449) et le nombre d'immeubles non résidentiels (41). Consommation résidentielle : 76,415 ML/an * 449 / (449+41)  = 70,021 ML/an.\n\nArt 1.4 : Utilisation du débit de nuit 2017: 28,82 m3/2h. PER = 105,99 ML/an.\nUne fuite de 27 gmp (environ 53,78 ML/an) a été réparée. On estime donc les pertes annuelles à 52,21 ML/an.\n\nArt 2.1: Le réseau est très vieux ce qui explique le grand nombre de fuites. Des travaux pour la réhabilitation du vieux réseau sont prévus sur environ 600m. La municipalité prévoit que cela va réduire de beaucoup les fuites."]
[null,46075,"LAC-BROME",16,1,1635,1.95,3188.25,47.540999999999997,783.43899999999996,384.56299999999999,161.52000000000001,43.215324750000001,50,"Eau potable Lac-Brome","X0008698",1635,1.95,47.540999999999997,1287,15,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",384.56299999999999,783.43899999999996,161.52000000000001,0,0,43.215324750000001,3.737563027337889,3.0128699999999999,330.46256105197921,235,673.22456494254902,56,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 3 188 personnes est plus représentative.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées et de la méthode de calcul. Les pertes ont été calculées en enlevant la consommation non résidentielle, à l'aide des relevés de compteurs, et en enlevant la consommation calculée par SSC.\nArt 1.3 et 2.2 : Un SSC a été utilisé pour calculer la consommation résidentielle. L'estimation de la consommation de 3 ICI n'ayant pas de compteur peut expliquer cette valeur élevée. Un compteur a été installé en 2018 et les deux derniers en 2019. Le bilan 2020 aura donc des données plus fiables concernant cet indicateur."]
[null,22030,"LAC-DELAGE",3,1,296,2.4962962962962965,738.90370370370374,6.2809999999999997,72.045000000000002,62.592691029900323,7.3140000000000001,5.5523338640000004,39.200000000000003,"Lac-Delage ","X0008916",296,2.4962962962962965,6.2809999999999997,250,12,39.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",62.592691029900323,72.045000000000002,7.3140000000000001,0,0,5.5523338640000004,1.3172838988343658,3,232.08277868941116,235,267.13029134170552,59,"Art 1.2 : Il y a eu 20 logements de plus qui sont desservis par le réseau.. \nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait qu’il y a eu des travaux qui ont nécessité un usage important d’eau potable. En effet, il y a eu plusieurs travaux sur les conduites et il y a eu beaucoup de rinçages et purges sur le réseau. De plus, il y a de nouvelles résidences qui sont desservis.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 296 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n63,650 ML *(296 / (296+5))= 62,593 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n"]
[null,13060,"LAC-DES-AIGLES",1,1,184,1.91,351.44,4.72,34.844000000000001,26.185558974358976,4.9883333333333333,5.7500640000000001,60,"Lac-des-Aigles","X0009731",184,1.91,4.72,192,5,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",26.185558974358976,34.844000000000001,6.57,4.0149999999999997,4.38,5.7500640000000001,0.86752657593608229,3,204.1351509902037,235,271.63388828428788,58,"Le nombre de personnes est estimé avec le facteur de 1,91 pers/log comme en 2017 puisque la municipalité estime la population à 351 personnes.\n\n184 logements résidentiels \n11 bâtiments non résidentiels\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 184 logements résidentiels et 11 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 27 751 ML *(184/(184+11))= 26 186 ML. \n\nArt 2.1 : L'indice de fuites est faible, car le réseau est petit. De plus, la méthode de débit de nuit a été utilisée pour le calcul de la consommation non mesurée et facturée."]
[null,79078,"LAC-DES-ÉCORCES",15,2,682,2.1016566265060241,1433.3298192771085,14.588000000000001,257.82599999999996,113.52214193548389,93.899695210382475,16.080182894000004,45.462123197903026,"Val-Barrette","X0009228",238,2.1016566265060241,5.3970000000000002,310,4.0999999999999996,40,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",37.967141935483873,62.531999999999996,21.4936027103825,0,0,5.5030465999999993,3.9057642561817492,3,207.95833080669462,235,342.5080129576653,56.797297297297305,"5m3/d grand utilisateur, 3 m3/d BF et procédé mun, 15% non résidentiel.",null,"Lac-des-Écorces","X0009285",444,2.1016566265060241,9.1910000000000007,453,5.4,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",75.555000000000007,195.29399999999998,72.406092499999971,0,0,10.577136294000002,6.8455289302713371,3,221.83272487822828,235,573.39157133702213,58.638903258538278,"Article 1.3 : La consommation résidentielle est estimée à 207 m³/d\n\nCalcul rapide 15% de non résidentiel, 60 m3 fuite connu, 40 m3 grand utilisateur connu, 3 m3 purge BF et  procédé à la station. Donc 100 m3/d PER et 207 m3/d estimé résidentiel. Nous avons des jours à plus de 90% lors de bris majeur ou lors de l'incendie majeur 2018 Schéma de couverture de risque largement respecté. Pas de raison d'agrandir à moyen therme."]
[null,80130,"LAC-DES-PLAGES",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77055,"LAC-DES-SEIZE-ÎLES",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30080,"LAC-DROLET",5,1,293,2.1482254697286014,629.43006263048017,8.15,62.904000000000003,34.555999999999997,14.717000000000001,9.4797860845500015,57.39,"Lac-Drolet Village","X0009591",293,2.1482254697286014,8.15,269,13.48,57.39,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",34.555999999999997,62.904000000000003,14.717000000000001,0,0,9.4797860845500015,1.5524611915015174,3,150.41221928149309,235,273.80281981951157,57,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est celle obtenue grâce à la relève des compteurs d'eau à la consommation. "]
[null,79015,"LAC-DU-CERF",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,90027,"LAC-ÉDOUARD",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,28053,"LAC-ETCHEMIN",12,2,1526,1.8218471636193154,2780.1387716830754,25.616,358.44400000000002,277.40444073891621,69.097340000000059,30.576853452599998,48.775839753466876,"Lac-Etchemin","X0008244",1416,1.8218471636193154,21.536999999999999,1186,7,49.92,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",261.05961931034477,336.24700000000001,63.875295000000058,0,0,28.133206732799998,2.270459091516539,3.01186,277.25005549030698,235,357.10041888027501,53.310810810810814,"Art 1.2 Ajouts de logements en 2018 (1416 logements vs 1241 en 2017)\nLe nombre de personnes est bien estimé avec le facteur de 1,82 pers/log\n\n1416 logements résidentiels \n34 bâtiments non résidentiels\n\nart 1.3 et Art 2.2 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau ex-ville Lac-Etchemin, il y a 1416 logements résidentiels et 34 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 267,328 ML *(1416/(1416+34))=261,060 ML. Cette méthode peut surestimer la consommation résidentielle ce qui explique la grande consommation résidentielle estimée. L'année prochaine, il y aura une relève des compteurs sur place afin de diminuer le volume d'eau non mesurée et facturée.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\n",null,"Ste-Germaine station","X0009629",110,1.8218471636193154,4.0789999999999997,112,7,36.659999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.344821428571429,22.196999999999999,5.2220450000000014,0,0,2.4436467197999998,2.1369885252592482,3,223.45119919667471,235,303.4567425679179,52.363973084860895,"Art 1.3 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau Ste-Germaine station, il y a 110 logements résidentiels et 2 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 16,642 ML /(110/(110+2))=16,345 ML. Cette méthode peut surestimer la consommation résidentielle.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n"]
[null,18010,"LAC-FRONTIÈRE",12,1,68,1.7184466019417475,116.85436893203882,3.4550000000000001,37.966000000000001,33.747,3.65,2.6121662999999997,58,"Lac-Frontière","X0009028",68,1.7184466019417475,3.4550000000000001,68,4,58,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",33.747,37.966000000000001,3.65,0,0,2.6121662999999997,1.3973076675860951,3,791.22017509116495,235,890.13735050556113,59,"Art.1.2 : La diminution de la longueur du réseau s'explique par le fait que le bilan 2018 se base sur le plan d'intervention fait en 2018. Les bilans précédents n'avaient donc pas la bonne valeur pour la longueur de réseau.\nArt.1.2 : La population diminue d'année en année au sein de la municipalité.\nArt.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'une fuite importante ayant causé une augmentation du volume d'eau distribué en 2017 a été réparée. De plus, les données des bilans antérieurs à l'année 2017 semblent être erronées concernant le volume d'eau produite.\nArt 2.2 : Cette valeur élevée s'explique par les habitudes de consommation de la population. Le réseau se trouvant proche de la surface, il est courant de retrouver des robinets ouverts afin d'éviter le gel dans les conduites. Cette observation se retrouve également dans les volumes d'eau prélevés car le volume prélevé en hiver et nettement supérieur à celui prélevé en été."]
[null,76020,"LACHUTE",15,1,6412,2.0038011251330392,12848.372814353048,107.032,2862.1458499600958,2050.5683297180044,245.46100000000004,106.479185175,45,"Lachute - Chatam","X0009500 - X0009517",6412,2.0038011251330392,107.032,4673,7,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2050.5683297180044,2862.1458499600958,245.46100000000001,0,0,106.479185175,2.3052486699309496,3.0467300000000002,437.25345653178925,235,610.31039437016602,55,"Art.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Lachute (76020)                         Nombre de logements : 5 972   Longueur du réseau : 99 268 m\nMunicipalité importatrice : Brownsburg-Chatam (76043)   Nombre de logements : 389      Longueur du réseau : 7 764 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 2,3\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 437 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 610 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 55\n"]
[null,30030,"LAC-MÉGANTIC",5,1,3021,1.891202149093351,5713.3216924110138,58.482999999999997,983.38900000000001,411.40950999999995,81.844999999999999,101.9865042,70,"Lac-Mégantic","X0008080",3021,1.8912021490933513,58.482999999999997,2799,10,70,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",411.40950999999995,983.38900000000001,81.844999999999999,0,0,101.9865042,0.80250814205277954,3.02799,197.2844175679696,235,471.56743194329192,65,"Art.1.2 : La pression moyenne est donnée par la municipalité à partir de la pression à un point du réseau. Au prochain bilan, la municipalité pourra rafiner cette donnée en se fiant au guide de la pression moyenne.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la consommation mesurée par des compteurs d'eau ainsi qu'une estimation faite à partir de ces relèves. La consommation estimée a été calculée en utilisant les consommations moyennes des logements unifamiliaux et des logements multifamiliaux.\nCalcul : 27,542 ML mesuré + 383,868 ML estimé = 411,410 ML\nArt.2.1 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées en soustrayant l'eau consommée de l'eau produite. "]
[null,56023,"LACOLLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,29095,"LAC-POULIN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,79060,"LAC-SAGUAY",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83020,"LAC-SAINTE-MARIE",7,1,14,1.6721763085399448,23.410468319559229,5.7889999999999997,53.29,2.839626,5.84,6.1810866600000001,42,"Lac-Sainte-Marie","X0009392",14,1.6721763085399448,5.7889999999999997,230,20,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2.839626,53.29,5.84,0,0,6.1810866600000001,0.94481768679813327,3,332.32129977400001,235,6236.5262414685803,48,"Art 1.2: Le village de Lac-Sainte-Marie n'est pas alimenté par ce réseau, ce qui explique la différence entre la population permanente et la population permanente desservie. Le réseau d'eau potable est situé en périphérie du village, il alimente la station de ski, le club de golf, plusieurs chalets et résidences secondaires, mais peu de maisons.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 14 logements résidentiels, 2 immeubles non résidentiels et 214 immeubles secondaires. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels+ immeubles secondaires) \n46,651 ML *(14 / (14+2+214)) = 2,840 ML.\nL'eau distribuée est plus élevée qu'au dernier bilan approuvé (2016), car la station de ski était fermée, mais il a été rouvert en 2018.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. Ceci n'est pas représentatif, car la station de ski consomme beaucoup d'eau.\nArt.2.3 : La municipalité possède une station de ski et un terrain de golf relié au réseau d'eau potable qui consomment beaucoup d'eau. De plus, 94% des résidences desservies par le réseau sont des résidences secondaires ou des chalets. La municipalité produit beaucoup d'eau potable, mais elle dessert que 23 habitants qui sont là de façon permanente. Ceci explique pourquoi l'eau distribuée en l/pers/d est élevée.\nArt 2.4 : Résultat de 48 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite/importée/exportée, car le(s) débitmètre(s) n’a/n’ont pas été vérifié(s). Afin d'augmenter cette cote, le(s) débitmètre(s) devrait/devraient être vérifié(s) annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,22015,"LAC-SAINT-JOSEPH",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,79105,"LAC-SAINT-PAUL",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34120,"LAC-SERGENT",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80095,"LAC-SIMON",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78095,"LAC-SUPÉRIEUR",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78127,"LAC-TREMBLANT-NORD",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85070,"LAFORCE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93060,"LAMARCHE",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30095,"LAMBTON",5,1,530,2.2583333333333333,1196.9166666666667,14.691000000000001,151.535,54.798456000000002,68.457999999999998,12.686862719999999,56,"Lambton","X0010101",530,2.2583333333333333,14.691000000000001,375,6,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",54.798456000000002,151.535,79.245999999999995,57.67,0,12.686862719999999,5.3959754677632397,3,125.43292306430429,235,346.86156114598106,71,"Art.1.2 : La longueur des conduites a augmenté par rapport au bilan 2017, car il y a eu un prolongement de réseau en 2018 (nouvelle conduite d'amenée)\n\nArt.1.3 : L'eau distribuée est plus faible qu'au bilan précédent (175,664 ML), car la municipalité a réparé plusieurs fuites dont une qui perdait beaucoup d'eau.\nPour la consommation résidentielle, une portion a été mesurée (50,083 ML) et une portion a été estimée (4,715 ML). La portion estimée correspond à la consommation des usagers avec un compteur d'eau non relevé ou avec un défaut. Elle a été estimée en utilisant la moyenne des consommations résidentielles par branchement (146 m3). Les immeubles qui ont une consommation inférieure à la moitié de la consommation moyenne (73 m3) ont été estimés à 146m3.\n\nArt.1.4 et 2.1: Les pertes d'eau réelles en 2018 sont plus élevées qu'en 2017. Cette différence peut être justifiée par une fuite qui a été constatée au réservoir en 2018. De plus, les pertes d'eau ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Puisque les compteurs d'eau sont vieux (installés dans les années 1990), la consommation est peut-être sous-estimée. Ceci ferait en sorte que les pertes d'eau seraient plus élevées et que l'IFI dépasse l'objectif. \nLes pertes d'eau réelles en 2016 ne sont pas prises en compte, car elles ont été calculées par l'analyse de débits de nuit plutôt qu'avec la méthode avec les compteurs d'eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle est faible pour plusieurs raisons. Puisque les compteurs d'eau sont vieux (datent d'environ 1990), ils vont généralement se mettre à sous-compter. La consommation résidentielle serait donc un peu plus élevée. De plus, une estimation a été faite pour tenter de comptabiliser la consommation résidentielle des usagers dont les compteurs étaient défectueux. Cette estimation a été faite à partir d'une consommation moyenne par branchement. Pour être plus précise, la municipalité pourrait avoir la consommation résidentielle par type de logement (unifamilial et multifamilial). De cette façon, l'estimation de la consommation des gens avec un compteur défectueux serait plus précise.","Art.2.2 : Afin d'avoir une consommation résidentielle plus précise, la municipalité peut remplacer les compteurs d'eau défectueux et vérifier la précision des compteurs d'eau en général."]
[null,23057,"L'ANCIENNE-LORETTE",3,1,"",null,"","","","",null,"","","Agglomération de Québec","X0008180",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7,4,208,235,409,56,"Art 1.1: Les réseaux de distribution des quatre usines de production (Québec, Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport) sont interconnectés et la population correspond à celle qui est connectée au réseau pour les villes de Québec, Ancienne-Lorette, Saint-Augustin et Saint-Gabriel-de-Valcartier. Seul le débit exporté à Wendake est exclu du volume distribué. \nArt 2.1: L'IFI de 4.66 dépasse l'objectif (4.0); des actions pour le contrôle des pertes d'eau devront donc être mises en place de façon progressive conformément à la stratégie.\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle est estimée à partir d'une donnée partielle (échantillon de compteurs d'eau) et le bilan 2019 permettra de préciser cette valeur. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun\nMunicipalité exportatrice : Québec\nMunicipalités importatrices : L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures et Saint-Gabriel-de-Valcartier\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI): 4,7\nProgramme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 208 L/(pers.*d)"]
[null,88035,"LANDRIENNE",8,1,245,2.5157068062827226,616.34816753926702,7.343,53.673000000000002,29.472999999999999,6.8949999999999996,4.3258010040000006,31.961999999999996,"Landrienne","X0011456",245,2.5157068062827226,7.343,216,12.19,31.961999999999996,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",29.472999999999999,53.673000000000002,6.8949999999999996,0,0,4.3258010040000006,1.5939244532109316,3,131.01027869987959,235,238.58157258028152,55,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau dans toutes les résidences.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau du bilan 2016 et 2017 n'ont pas été comptabilisées, car l'eau distribuée et la consommation autorisée sont différentes. La comparaison entre les pertes d'eau de chaque année n'est pas représentative.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau dans toutes les résidences. Cependant, la valeur indiquée peut être biaisée par le fait que les compteurs d'eau datent de plus d'une vingtaine d'années. Ils sous-comptent probablement la consommation résidentielle. De plus, la vérification de la précision des compteurs d'eau est limitée. Il est recommandé d'effecuer une vérification de la précision des compteurs d'eau et de remplacer ou restaurer ceux qui ont une grande imprécision."]
[null,21040,"L'ANGE-GARDIEN (03)",3,1,1373,2.3738433066008637,3259.286859962986,23.677000000000003,392.58499999999998,304.28354800280306,70.444999999999993,33.592103400000006,60,"L'Ange-Gardien","X0009004",1373,2.3738433066008637,23.677000000000003,1166,6,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",304.28354800280306,392.58499999999998,70.444999999999993,0,0,33.592103400000006,2.0970702299040904,3.01166,255.77790234196527,235,330.00327638481264,60,"Art 1.2: Mise à jour des logements résidentiels par rapport à l'année précédente.\nArt 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (316,251 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1 118) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (48). \nConsommation résidentielle : 316,251 ML/an * 1118 / (1118+48)  = 303,232 ML/an = 313 l/pers/d. \nCette estimation devra être raffinée en utilisant les données mesurées des compteurs d'eau.\nArt 2.4: La quantité d'eau distribuée par personne par jour à grandement augmentée par rapport à l'année 2017 dû à la mise à jour des logements résidentiels.\n\n"]
[null,82005,"L'ANGE-GARDIEN (07)",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,52017,"LANORAIE",14,1,1626,2.4293243890752274,3950.0814566363197,26.824999999999999,377.63900000000001,219.22300000000001,78.019477878177,28.704778402499993,38.69,"Réseau municipal","X0008662",1626,2.4293243890752274,26.824999999999999,1476,10,38.69,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",219.22300000000001,377.63900000000001,78.019477878177,0,0,28.704778402499993,2.7179961741624883,2.0147599999999999,152.05027174694217,201,261.9255852362366,62.555555555555536,"1.2: Critère 1: Suivant les informations au formulaire d'usage de l'eau 2015, la capacité nominale de production s'élève à 2010 m3/d.\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle provient de la relève des compteurs d'eau résidentiels. \nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,94210,"L'ANSE-SAINT-JEAN",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78015,"LANTIER",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,94265,"LAROUCHE",2,2,466,2.203730272596844,1026.9383070301292,14.995000000000001,177.76400000000001,114.86005656565656,34.084160000000004,8.8157594367000005,31.638000000000002,"Larouche","X0009901",466,2.2037302725968435,14.995000000000001,470,10,31.638000000000002,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",114.86005656565656,177.76400000000001,53.089540000000021,15.078779999999993,0,8.8157594367000005,3.8662760984728859,3,306.43037106222033,235,474.24918731749852,51,"1.2: Le nombre de logements permanents (466) varie beaucoup de celui au Formulaire 2017 car la valeur a été recalculée cette année et elle n'inclut pas les 33 chalets.\nLa longueur du réseau de distribution a aussi été recalculée et mesurée cette année.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (122,008 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (466) et le nombre d'immeubles non résidentiels (29). Consommation résidentielle : 122,008 ML/an * 466 / (466+29)  = 114,860 ML/an. Cette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation des compteurs d'eau.\n\n2.1: Une importante fuite a été réparée au mois de décembre 2018 de sorte que l'on estime à environ 53 ML de fuite en 2018.\nEstimation des pertes en fonction du temps (environ 6 mois) et de la grosseure de la conduite (2 pouces) à l'endroit où a eu lieu la fuite.",null,"Réseau Commun (Saint-Bruno, Larouche, Hébertville-Station)","X0010024-X0009901-X0009835",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,"",0.97908228697725819,3,"","","",70,"Réseau commun: Deux puits alimentent trois municipalités, un quartier en zone rural et une entreprise. Il y a donc cinq branchements sur le réseau. Aucun usager n'est branché directement sur la conduite, ils sont inclus dans les réseaux propre à chaque municipalité. La pression est élevée sur le réseau commun. En effet, chaque municipalité possède un réducteur de pression à l'entrée de son réseau. La conduite communue mesure 21 500 m. Le puit appartient à Hébertville. L'eau va dans une conduite qui se divise en deux, une conduite va vers le grand réservoir qui dessert Saint-Bruno et Hébertville-Station et l'autre conduite va vers Larouche.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nQuotes-parts des municipalités :\nSaint-Bruno (93030): 61,4%\nHébertville-Station (93025): 24,9%\nLarouche (94265): 13,7%\n\nUne section de l'onglet \"Audit de l'eau\" est produite pour le réseau commun dans le formulaire de Saint-Bruno où un seul indicateur de performance est disponible pour évaluer si la recherche de fuites est nécessaire sur le réseau commun.\nPuisqu'il n'y aucune consommation sur ce réseau, seules les pertes d'eau sont relevées.\nPertes d'eau réelles du réseau commun : 14,250 ML/an\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non obligatoire\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 70\n"]
[null,79050,"L'ASCENSION",15,1,177,1.7284210526315789,305.93052631578945,7.2439999999999998,42.427999999999997,29.400964285714284,9.9829999999999988,4.8860905602000004,42.19,"L'Ascension","X0009378",177,1.7284210526315789,7.2439999999999998,178,10,42.19,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",29.400964285714284,42.427999999999997,9.2349999999999994,14.315,6.399,4.8860905602000004,2.0431467401192354,3,263.29699116394261,235,379.95912761717631,61,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 177 logements résidentiels et Y19 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n32,557 ML *(177 / (177+19))= 29,401 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2018. Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,93065,"L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR",2,1,1030,2.1941112322791714,2259.9345692475467,21.3,292.87600000000003,192.61,26.412000000000003,24.0099117,45.7,"Ascension","X0008362",1030,2.1941112322791714,21.3,1056,8,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",192.61,292.87600000000003,26.411999999999999,0,0,24.0099117,1.1000456948785864,3.0105599999999999,233.50172934992779,235,355.05452720569787,52,"1.3: La consommation résidentielle estimée provient de la valeur du SSC extrapolée sur l'ensemble des immeubles résidentiels."]
[null,"06060","L'ASCENSION-DE-PATAPÉDIA",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,60028,"L'ASSOMPTION",14,1,8956,2.5883206788744975,23181,167.8,2269.3679999999999,1643.271,200.97900000000001,185.4831766893,49.497700000000002,"Ville de l'Assomption","X0008683\n",8956,2.5883206788744975,167.8,7432,7,49.497700000000002,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1643.271,2269.3679999999999,200.97900000000001,0,0,185.4831766893,1.0835430122951626,3.0743200000000002,194.2156217922921,235,268.2130441026041,52,"Art 1.2: Le nombre de logements a été révisé au bilan 2018 à la hausse. Ceci a eu comme impact la réduction du per capita total. Ce chiffre sera à surveiller également au prochain bilan afin de s'assurer d'indiquer le bon nombre de logements et non pas le nombre d'immeubles. \n\nArt 1.3 & 2.3: Une diminution de la quantité d'eau distribuée a été notée en 2018. Aucun évènement marquant ne semble l'expliquer, par contre, le débitmètre mesurant ce volume n'est pas installé selon les recommandations du manufacturier, ce qui peut entrainer des erreurs au niveau de la compilation des volumes annuels. \n"]
[null,85060,"LATULIPE-ET-GABOURY",8,1,138,2.1,289.8,2.16,25.803999999999998,17.504266666666666,4.0150000000000006,1.8666355499999998,39,"Latulipe-et-Gaboury","X0009485",138,2.1,2.16,90,9,39,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",17.504266666666666,25.803999999999998,6.2050000000000001,3.2850000000000001,2.5549999999999997,1.8666355499999998,2.1509287123563037,3,165.48272938981697,235,243.94717188046548,47,"Art.1.2: Le nombre de personnes par logement a été changé, car la population est plus élevée que la donnée provenant des statistiques.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (17,504 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau).\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2016 et 2017. Cependant, l'analyse de débits de nuit qui a permis de trouver les PER est basée sur des données de 14 jours durant le mois de décembre. Il faudrait des données pour toutes l'années afin d'avoir des pertes plus représentatives."]
[null,88080,"LAUNAY",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33060,"LAURIER-STATION",12,1,1178,2.32114183764496,2734.305084745763,30.382000000000001,212.50299999999999,134.339,30.286000000000001,33.160811807999998,49.2,"Laurier-Station","X0009183",1178,2.32114183764496,30.382000000000001,1268,9,49.2,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",134.339,212.50299999999999,30.286000000000001,0,0,33.160811807999998,0.91330695326021982,2.01268,134.60533604966844,201,212.92430140586643,62,"Art 2.2 : La consommation résidentielle est estimée à partir de la relève des compteurs d'eau. Les citoyens sont tarifés au volume et son sensibilisés au non gaspillage de la ressouce. Ces pratiques peuvent expliquer la faible consommation résidentielle. "]
[null,32072,"LAURIERVILLE",17,1,316,2.5499999999999998,805.8,10.763999999999999,107.03,81.518840579710144,16.425000000000001,12.1159711694,63.28,"Laurierville","X0009108",316,2.5499999999999998,10.763999999999999,335,7.5,63.28,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",81.518840579710144,107.03,16.425000000000001,0,0,12.1159711694,1.3556486533644823,2,277.16466773328352,201,363.90280058616133,45,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 806 est plus représentative.\nLa pression moyenne du réseau est élevée, car elle est prise à la sortie de l'usine.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 316 logements résidentiels et 29 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n89,000 ML *(316 / (316+29))= 81,519 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,65005,"LAVAL",13,1,174586,2.4634999999999998,430092.61099999998,1684.7339999999999,75830.305825729476,38724.1,22384.112638150971,2504.0072250864005,41.28,"65005",134281560701,174586,2.4634999999999998,1684.7339999999999,115629,15,41.28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",38724.1,75830.305825729476,22384.112638150968,0,0,2504.0072250864005,8.939316314224536,4,246.67576690252474,235,483.04541213391167,69.098039215686271]
[null,52007,"LAVALTRIE",14,1,4740,2.5805443177638838,12231.780066200809,74.2,1442.1990000000001,1205.4474069452544,161.71271027868892,92.6345472,49.2,"Réseau Lavaltrie","X0008670",4740,2.5805443177638838,74.2,4024,6,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1205.4474069452544,1442.1990000000001,161.71271027868892,0,0,92.6345472,1.7457062744587897,3.0402399999999998,270.00122775198298,235,323.02985465741403,62,"Articles 1.3 et 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. Il a été posé comme hypothèse que les immeubles non résidentiels consomment deux fois plus que les logements résidentiels. Sur le réseau, il y a 4740 logements résidentiels et 105 immeubles non résidentiels sans relève de compteur. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 258,853 ML *(4740 / (4740+2*105))= 1 205,447 ML.\n"]
[null,49025,"L'AVENIR",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85052,"LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,42045,"LAWRENCEVILLE",5,1,237,2.1548821548821548,510.70707070707067,9.7680000000000007,97.028999999999996,82.97760240963855,8.3949999999999996,10.190178040000001,66.5,"Lawrenceville","X0008625",237,2.1548821548821548,9.7680000000000007,244,8,66.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",82.97760240963855,97.028999999999996,8.3949999999999996,0,0,10.190178040000001,0.82383251470648478,3,445.13951353358641,235,520.51927995491587,55,"Art.1.2 : La pression sur le réseau est élevée, car il y a beaucoup de dénivelés. La pression est élevé sur certaines portion du réseau, car le diamètre de la conduite et petite et il faut assurer la protection incendie.\n\nArt.1.3 et 2,3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a eu beaucoup de pertes d'eau à cause de quatre fuites. Celles-ci ont été réparées  en 2019. L'eau perdue par ces fuite n'apparait pas dans les pertes d'eau réelles 2018, car elles ont été estimées à partir du débit de nuit 2017.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 237 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n87,179 ML *(237 / (237+12))= 82,0978 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. ","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,99005,"LEBEL-SUR-QUÉVILLON",10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33123,"LECLERCVILLE",12,1,null,null,null,null,null,null,null,"","","Lotbinière-Leclerville","X0010219-X0009213",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8,3,220.96327601282428,235,489,56,"Art.1.2 : Le nombre de logements a été modifié en fonction des logements et de la population des deux municipalités.\nArt 1.3 et Art 2.2 :  La consommation résidentielle est estimée avec les relèves 2018 de l’échantillon des huit compteurs résidentiels permanents. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Lotbinière (33115)\nMunicipalité importatrice : Leclercville (33123)\nLotbinière : 296 log, 1,69 pers/log, 501 pers\nLeclercville : 171 log, 1,88 pers/log, 321 pers\nLongueur du réseau de Lotbinière : 6 659 m\nLongueur du réseau de Leclercville : 11 586 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,8\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour Leclercville : 221 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 489 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 56"]
[null,49020,"LEFEBVRE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,13050,"LEJEUNE",1,1,74,1.7532467532467533,129.74025974025975,2.7730000000000001,20.927,14.930421052631578,3.2850316666666659,2.605995756,54.599999999999994,"Lejeune","X0009950",74,1.7532467532467533,2.7730000000000001,77,10,54.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14.930421052631578,20.927,3.6500949999999976,4.7450000000000001,1.46,2.605995756,1.2605667753307983,3,315.28581212791732,235,441.91561424438135,61.364864864864877,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée avec une proportion d'immeubles résidentiels sur le nombre d'immeubles total. Ce qui peut la surestimé car la municipalité comprends des immeubles non-résidentiels consommant plus d'eau qu'une maison. L'installation prochaine de compteurs devrait mieux orienter les actions de la municipalité."]
[null,38020,"LEMIEUX",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,60037,"L'ÉPIPHANIE",14,1,2436,2.4459534368070952,5958.3425720620835,30.315999999999999,626.54100000000005,395.46499999999997,125.19499999999999,32.174755840000003,32,"L'Épiphanie","X0008717",2436,2.4459534368070952,30.315999999999999,1880,15,32,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",395.46499999999997,626.54100000000005,125.19499999999999,0,0,32.174755840000003,3.8910940186329626,3.0188000000000001,181.84012421590052,235,288.09197594314168,46,"Art 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle est estimée à partir de la consommation non mesurée facturée de l'audit de l'eau AWWA.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du/des débitmètre(s) ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du/des débitmètre(s) devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,67055,"LÉRY",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,95018,"LES BERGERONNES",9,1,345,1.9594202898550726,676,14.159000000000001,123.83,55.887999999999998,10.530000000000001,10.308257511000003,42.2,"Les bergeronnes","X0009960",345,1.9594202898550726,14.159000000000001,425,7,42.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",55.887999999999998,123.83,10.53,0,0,10.308257511000003,1.0215111514980466,3,226.50563346032263,235,501.8643106103591,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements utilisé par la municipalité correspond à celui de Statistique Canada. Il serait possible à l'avenir d'améliorer la qualité de cette donnée. \n\nArt 2.2 : L'estimation de la consommation résidentielle a été réalisée en utilisant la consommation non mesurée et facturée de l'AWWA. Étant donné le nombre important d'usagers saisoniers, 50 % de la consommation a été attribué au secteur résidentiel. Cette valeur n'est cependant pas représentative du aux afflux touristiques. Cette valeur pourrait être revue en fonction des données mesurées par l'échantillon de compteurs d'eau résidentiel."]
[null,71050,"LES CÈDRES",16,1,2036,2.6849733028222729,5466.6056445461472,54.137,594.47900000000004,525.01685270588234,35.594999999999999,56.757444228000004,49.2,"Réseau Les Cèdres","X0010505",2036,2.6849733028222729,54.137,2082,10,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",525.01685270588234,594.47900000000004,35.594999999999999,0,0,56.757444228000004,0.6271424036820884,3.0208200000000001,263.12531572778556,235,297.93800667988666,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2036 logements résidentiels et 79  immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. Il y a une dizaine de fermes sur le réseau, nous les avons compté comme deux immeubles, car leur consommation est plus élevée. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\n"]
[null,71033,"LES COTEAUX",16,1,2355,2.30828025477707,5436,30.08,724.79300000000001,610.8480105427567,49.64,41.390540100000003,46,"Les Coteaux","X0010776 ",2355,2.30828025477707,30.08,2025,6,46,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",610.8480105427567,724.79300000000001,49.64,0,0,41.390540100000003,1.1993078582707355,2.0202499999999999,307.86537771667156,201,365.29327567611153,46,"Art 1.3  : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2 355 logements résidentiels et 206 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : Le per capita total a augmenté. En effet, la municipalité a vu sa quantité d'eau distribuée augmenter. Ceci peux s'expliquer par des fuites non détectées. La municipalité ne fait pas de recherche de fuite annuellement. \n\nArt 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,16048,"LES ÉBOULEMENTS",3,2,410,1.6320868516284679,669.15560916767186,14.763999999999999,178.45999999999998,133.83739593749999,24.846647500000135,23.699472491300003,67.128857142857143,"Les Éboulements","X0008761",315,1.6320868516284681,12.164,430,20,70.31,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",119.6933959375,158.26,19.093647500000134,0,0,19.964698868800003,0.95637042288871632,3,637.85726247045579,235,843.38228995763245,63.297297297297305,"Un bris important chez un privé sur un branchement de 38 mm (150 psi).  5 jours s'est écoulés entre la détection sur nos données et a trouver l'endroit de la fuite. \nArticles 2.2 et 2.3 : Cette donnée sera raffinée au courant des prochaines années car des compteurs d'eau seront installés.",null,"La Seigneurie","X2110332",95,1.6320868516284681,2.6,95,30,52.73,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14.144,20.2,5.7529999999999992,0,0,3.7347736224999997,1.5403878739373311,3,249.92661771672445,235,356.93705301738078,63.297297297297305,"Article 1.3 : Toute la consommation se fait dans le secteur résidentiel. Pas de non résidentiel sur le réseau.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 L/pers/d, ce qui se rapproche de la moyenne québécoise. Cette donnée sera raffinée au courant des prochaines années car des compteurs d'eau seront installés."]
[null,95025,"LES ESCOUMINS",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"09015","LES HAUTEURS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"01023","LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08005","LES MÉCHINS",1,1,397,1.7261484098939932,685.28091872791526,11.877000000000001,327.072,52.695,168.99734749999999,12.296829195000001,63,"X0020442","X0020442",397,1.726148409893993,11.877000000000001,347,5,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",52.695,327.072,168.99734749999999,0,0,12.296829195000001,13.743164584957869,3,210.67252723407495,235,1307.6209285037169,50.568627450980394,"Article 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée au prorata du nombre de logements résidentiels par rapport au nombre de logements résidentiels et immeubles non résidentiels\n53,491 ML x 397 / (397 + 6) = 52,695 ML"]
[null,25213,"LÉVIS",12,3,64448,2.2850516025591134,147267.00568172973,841.6,20285.401999999998,12228.231,3601.4659999999999,1121.1025580349501,53.033406538783076,"Charny","X0008979",23961,2.2850516025591134,336,18688,7.66,48.94,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4546.3109999999997,6241.0389999999998,917.33900000000006,0,0,439.02412389120008,2.0894956565697447,3.1868799999999999,227.49157924342683,235,312.29359765089038,60,"Art 1.3 et 2.2: Consommation résidentielle estimée en utilisant des données provenant d'un secteur de suivi de la distribution isolé par un surpresseur ainsi qu'avec des mesures des débits du réseau d'égout. L'estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation et la relève d'un échantillon de 380 logements résidentiel.",null,"Desjardins","X0010694",27566,2.2850516025591134,339.6,16653,5.66,53.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5230.3159999999998,10738.793,2538.2559999999999,0,0,425.53545923625001,5.9648519175244656,3.1665299999999998,227.49156590146259,235,467.08168979879326,60,"Art 1.3 et 2.2: Consommation résidentielle estimée en utilisant des données provenant d'un secteur de suivi de la distribution isolé par un surpresseur ainsi qu'avec des mesures des débits du réseau d'égout. L'estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation et la relève d'un échantillon de 380 logements résidentiel.\nArt 2.1: L'indice de fuite est plus élevé dans ce secteur puisqu'il s'agit d'un réseau très âgé.",null,"St-Romuald","X0008321",12921,2.2850516025591134,166,8918,6.5,60.74,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2451.6039999999998,3305.57,145.87100000000001,0,0,256.54297490750002,0.56860259008298997,3.0891799999999998,227.4915754211053,235,306.73360255764925,60,"Art 1.2: La pression moyenne de ce réseau est élevé en raison du secteur de St-Jean-Chrysostome. Des travaux sont prévus au cours des prochaines années afin de réduire la pression de ce secteur.\n\nArt 1.3 et 2.2: Consommation résidentielle estimée en utilisant des données provenant d'un secteur de suivi de la distribution isolé par un surpresseur ainsi qu'avec des mesures des débits du réseau d'égout. L'estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation et la relève d'un échantillon de 380 logements résidentiel.\n\nArt 2.1: L'indice de fuite est possiblement très faible en raison du fait que la grande majorité des consommateurs de ce secteur sont de type résidentiel. La consommation moyenne ayant été évaluée à l'ensemble de la Ville, il est possible que la consommation réelle soit plus faible dans ce secteur par rapport au reste de la ville. "]
[null,71095,"L'ÎLE-CADIEUX",16,1,null,null,null,null,null,null,null,"","","VSLL & IC","X0009418-X0009405",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.4,3,227,235,280,43,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 574 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n133,415 ML * (574/(574+7)) = 131,808 ML.\n\nArt 2.3 : Une importante baisse du volume d'eau distribuée est observée entre les bilans 2017 et 2018. Des travaux d'envergure nécessitant une consommation d'eau importante qui ont eu lieu en 2017 expliquent ces variations.\n\nArt 2.4 : Résultat de 43 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau importée, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Vaudreuil-sur-le-Lac (71090)\nMunicipalité importatrice : L'Île-Cadieux (71095)\nA : 504 log\nB : 70 log\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 2,4\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 227l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun :280 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 43\n","Au bilan 2019, les données de lectures des compteurs d'eau à l'Île-Cadieux permettront de réaliser un bilan plus précis. "]
[null,98020,"L'ÎLE-D'ANTICOSTI",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,66092,"L'ÎLE-DORVAL",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84035,"L'ÎLE-DU-GRAND-CALUMET",7,1,114,1.8523676880222841,211.1699164345404,3.984,28.007000000000001,19.254000000000001,6.9829999999999997,3.5854212800000003,56,"L'île-du-Grand-Calumet","X0009305",114,1.8523676880222841,3.984,122,2,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",19.254000000000001,28.007000000000001,6.9829999999999997,0,0,3.5854212800000003,1.9476093475966649,3,249.8020827121878,235,363.36381689624204,41,"Art 1.3 : La consomation résidentielle a été estimé selon la moyenne québécoise 250L/pers/d, vu que le secteur résidentiel de la municipalité n'est pas équipé de compteur et qu'il n y a aucune donnée d'analyse de débit de nuit. La consomation résidentielle est estimée comme suit : Nombre de population (personne) * 250(L/pers/d)*365(d). \nLa municipalité a 114 logements résidentiels et selon statistiques Canada (1,85pers/log), le nombre de population estimé pour l'année 2018 est 211 pêrsonnes. Ainsi, la consomation résidentielle estimée est:  211 * 250 *365=19,254 ML/an\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne (Moyenne québécoise) estimée dépasse l'objectif de 235L/pers/d.\nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié et que seulement 50% des volumes d'eau distribués ont été mesurés. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité a estimé sa consomation résidentielle en se basant sur la moyenne québécoise 250L/pers/d pour son premier bilan (bilan 2018). Il est recommandé de faire une analyse de débit de nuit pour mieux estimer la consommation et les pertes sur le réseau. La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,71060,"L'ÎLE-PERROT",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,41085,"LINGWICK",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84082,"L'ISLE-AUX-ALLUMETTES",7,1,147,1.986646884272997,292.03709198813056,6.4359999999999999,33.603000000000002,27.28459171597633,6.1174029999999995,3.6966740100000006,38,"L'Isle-aux-Allumettes","X0009351",147,1.986646884272997,6.4359999999999999,147,9,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",27.28459171597633,33.603000000000002,1.7308060000000001,0,10.504,3.6966740100000006,1.6548397244256867,3,255.96853318278568,235,315.24424884484165,52,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (31,368 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (147) et le nombre d'immeubles non résidentiels (22). Consommation résidentielle : 31,368 ML/an / (147+22) x 147  = 27,285 ML/an."]
[null,16023,"L'ISLE-AUX-COUDRES",3,1,515,1.503382949932341,774.24221921515561,18.489999999999998,84.197000000000003,63.396999999999998,11.315,14.151235785000003,45.7,"L'isle-aux-coudres","X0010747 ",515,1.503382949932341,18.489999999999998,491,10,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",63.396999999999998,84.197000000000003,11.315,0,0,14.151235785000003,0.79957681236529532,3,224.33601093850575,235,297.93868973278495,55,"Art 1.2: Nombre de logements résidentiels confirmé par la municipalité\nArt 1.2: La longueur du réseau n'inclut pas les conduites d'eau brute entre les puits et la station de production d'eau potable (7,7 km). Celle-ci était incluse dans les Formulaires précédents, d'où la variation entre ceux-ci. La longueur est bonifiée avec les raccordements aux poteaux incendie (98 poteaux * 5 m = 490 m)\nArt 2.1: Les pertes d'eau ont été évaluées en procédant à une analyse de débit de nuit minimum (3,5 m³/h).\nArt 2.2: La consommation résidentielle est estimée à 63,397 ML/an soit 224 l/pers/d, en soustrayant la consommation non résidentielle mesurée et estimée ainsi que les pertes d'eau à l'eau distribuée."]
[null,17078,"L'ISLET",12,1,1267,2.094719651605879,2654.0097985846487,33.36,387.56400000000002,218.72800000000001,42.918999999999997,31.450619565,52.7,"Installation de distribution L'Islet ","X0009053",1267,2.094719651605879,33.36,1089,6,52.7,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",218.72800000000001,387.56400000000002,52.837000000000003,42.34,33.58,31.450619565,1.364647202300671,2.0108899999999998,225.79223137763969,201,400.08110695312695,60]
[null,12043,"L'ISLE-VERTE",1,1,474,2.0299999999999998,962.21999999999991,12.795,79.143000000000001,63.992766536964986,12.41,14.95068105,57,"L'Isle-Verte","X0008779",474,2.0299999999999998,12.795,514,6,57,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",63.992766536964986,79.143000000000001,8.3949999999999996,0,16.425000000000001,14.95068105,0.83006252079733855,3,182.20640606771778,235,225.34361890867098,59,"474 logements résidentiels = 474 immeubles ->Pas le temps cette année\n40 bâtiments non résidentiels sans compteur\n\nart 1.3 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 474 logements résidentiels et 40 bâtiments non résidentiels sans compteurs. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 69,393 ML *(474/(474+40))=63,993 ML.\n\nArt 2.1 : L'indicateur de fuites est faible, car le réseau est petit. De plus, un seul débit de nuit a été pris en compte en 2018, une meilleure prise de débits de nuit sera effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes sur le réseau. "]
[null,84040,"LITCHFIELD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80055,"LOCHABER",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80060,"LOCHABER-PARTIE-OUEST",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,98045,"LONGUE-POINTE-DE-MINGAN",9,1,244,1.6366906474820144,399.35251798561154,9.8539999999999992,80.885000000000005,52.341842519685045,18.736666666666665,9.8387699099999981,47,"Longue-Pointe","X0009689",244,1.6366906474820144,9.8539999999999992,278,25,47,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",52.341842519685045,80.885000000000005,25.184999999999999,12.41,18.614999999999998,9.8387699099999981,1.9043708551028276,3,359.08702666118268,235,554.90507695762574,45,"Art 2.2 : La consommation résidentielle semble élevée. Elle a été calculée en pondérant le volume d'eau consommée mesurée et facturée déterminée dans l'audit de l'eau de l'AWWA selon la proportion d'immeubles résidentiels et non résidentiels. La municipalité a installé un échantillon de 20 compteurs d'eau à la consommation dans le secteur résidentiel ainsi que des compteurs d'eau sur les ICI. Au prochain bilan, ce chiffre sera donc revu à la baisse. \n\nArt 2.4: Le RVD est en dessous de 50, car les débitmètres installés aux puits ne respectent pas les conditions d'installation du manufacturier. "]
[null,95032,"LONGUE-RIVE",9,1,565,2.0720338983050848,1170.699152542373,29.084,242.749,190.96805172413792,43.07,16.253816459999999,42,"Chemin du lac des cèdres","X0011098",565,2.0720338983050848,29.084,565,6,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",190.96805172413792,242.749,43.07,0,0,16.253816459999999,2.6498391996731088,3,446.91254843206173,235,568.09279478878386,58,"Art 2.1 : On s'attends à des pertes d'eau plus importantes au bilan 2019. Beaucoup de travaux sont en cours à la municipalité. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 565 logements résidentiels et 15 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n"]
[null,58227,"LONGUEUIL",16,1,112603,2.1926591653863574,246900,995,52413.451999999997,25183.8,12369.574671999999,1458.9588375000003,50,"Régionale, locale et Greenfield Park/Lemoyne","X0008119, X2015853 et X2109440",112603,2.1926591653863574,995,59079,10,50,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",25183.8,52413.451999999997,12369.574671999999,0,0,1458.9588375000003,8.4783575479044284,2.5907900000000001,279.45205479452056,201,581.60590777698258,44,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.1 : L'IFI est élevé, ceci peut s'expliquer par la présence de fuites sur le réseau ou encore par l'estimation de la consommation résidentielle qui viendrait surestimer les pertes d'eau et ainsi l'IFI. \n\nArt 2.2 : Il s’agit d’une estimation très grossière de 2017. La consommation unitaire journalière est faite à partir des relevés des compteurs résidentiels (bâtiments neufs) unifamiliaux et bi-familiaux pour lesquels nous avons une correspondance des taux d’occupation.  À partir de ces données, nous avons estimé la consommation dans les autres résidences en appliquant un facteur théorique provenant du guide de réseau environnement (45% de consommation de plus pour des résidences sans compteur par rapport à des résidences avec compteur). Nous avons appliqué ces consommations unitaire à chaque arrondissement selon leurs types d’habitation et leur population, puis divisé par la population globale afin d’avoir un volume annuel per capita (m3/personne/an). Nous avons multiplié cette valeur par la population 2018.\n\nArt 2.3 : Depuis quelques années, la consommation de Boucherville était basée sur un débitmètre temporaire installé dans des conditions non recommandées par le manufacturier. Il y a eu ajout d’un nouveau débitmètre à insertion multipoint à l’automne 2019. La comparaison des deux débitmètre en série a permis de constater une différence de l’ordre de 20% entre les deux valeurs mesurées. Nous avons décidé de faire la correction de la consommation de Boucherville de 2018 en considérant cette erreur. De ce fait, il y a eu une augmentation du volume annuel de l’ordre de 2 Mm3, d’où l’augmentation significative du volume d’eau distribuée\n\nArt 2.4 : Résultat de 44 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite/importée/exportée, car certains débitmètres n’ont pas été vérifiés ou que les conditions d'installation des débitmètres vérifiés ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,73025,"LORRAINE",15,1,3423,2.7642418930762491,9462,52.534999999999997,1177.2860000000001,1071.8689999999999,63.0021442011735,86.165024400000007,52,"Lorraine","X0008856",3423,2.7642418930762491,52.534999999999997,3423,10,52,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1071.8689999999999,1177.2860000000001,63.002144201173508,0,0,86.165024400000007,0.73118001926978504,3.03423,310.36011385122316,235,340.88364995671219,68.147058823529392,"Article 1.3 : Ajout de la rue Liverdun de 127 mètres. \nArticle 2.2 :  La valeur de la consommation résidentielle semble élevée, mais elle sera revue l'an prochain afin de déterminer les relevés par secteur en considérant les immeubles résidentiels et non-résidentiels qui consomment le même volume annuel."]
[null,85037,"LORRAINVILLE",8,1,523,1.89,988.46999999999991,14.012,112.31100000000001,98.960571167883217,7.0366666666666671,10.616270280000002,42,"Lorrainville","X0010745",523,1.89,14.012,476,5,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",98.960571167883217,112.31100000000001,6.9350000000000014,12.35,1.825,10.616270280000002,0.66281909569720054,3,274.28738607620721,235,311.29054990339989,48.243243243243242,"Art.1.2 : Selon la municipalité, la populaiton qui est desservies par le réseau de distributionde est de 988 personnes. Le nombre de personnes par logement a été ajusté en conséquence.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (102,855 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [25]).\n","L'installation de quelques compteurs d'eau dans le secteur résidentiel permettrait de mieux estimer la consommation résidentielle. "]
[null,33115,"LOTBINIÈRE",12,1,467,1.76,821.92,18.245000000000001,146.73699999999999,99.138656441717785,29.565000000000001,16.118812815000002,51.1,"Lotbinière-Leclerville","X0010219-X0009213",467,1.76,18.245000000000001,456,15,51.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",99.138656441717785,146.73699999999999,29.565000000000001,0,0,16.118812815000002,1.8341921541819206,3,330.4613069089076,235,489.12202900792266,56,"Art.1.2 : Le nombre de logements a été modifié en fonction des logements et de la population des deux municipalités.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 467 logements résidentiels et des immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. Leclercville en a 11 et Lotbinière en 7. On rajoute aussi 8 chalets qui peuvent être considérés comme 4 immeubles non résidentiels puisqu'ils sont habités pendant la moitié de l'année. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n103,809 ML *(467 / (467+11+7+4))= 99,139 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Lotbinière (33115)\nMunicipalité importatrice : Leclercville (33123)\nLotbinière : 296 log, 1,69 pers/log, 501 pers\nLeclercville : 171 log, 1,88 pers/log, 321 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,8\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 328 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 489 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 56\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,51015,"LOUISEVILLE",4,1,3743,1.9289340101522843,7220,101.962,1518.0450000000001,998.91250411368731,151.11000000000001,94.056061132800011,49.92,"Louiseville via Régie de Grand Pré","X0010618",3743,1.9289340101522843,101.962,3412,7,49.92,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",998.91250411368731,1518.0450000000001,151.11000000000001,0,0,94.056061132800011,1.6065950262008546,3.0341200000000002,379.05077376909168,235,576.04257579782188,56,"Art.1.2 : Pour la municipalité de Louiseville qui est alimentée par la Régie d'aqueduc du Grand-Pré, il n'y a pas d'investissements prévus pour augmenter la capacité des installations de production d'eau potable.\nArt.1.3 : L'eau distribuée par personne est plus élevée qu'au dernier bilan approuvé (1,360 ML au bilan 2016), car il y a eu de gros travaux de chantiers qui ont consommé beaucoup d'eau. Pour un chantier, il y avait un réseau d'eau potable au-dessus du sol qui nécessitait des purges en permanence pour éviter la contamination de l'eau. Il y a aussi un autre chantier en fin 2018 et qui se poursuit en 2019. Celui-ci nécessite encore plus de purges, car il y avait une contamination. Il y avait aussi une grosse consommation d'eau pour les abat-poussières.\nLa consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (1 038,153 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs d’eau [268]).\nOn y rajoute la consommation résidentielle mesurée de 30,125 ML/an.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Les pertes d'eau réelles sont beaucoup plus faibles que celles dans le bilan 2016, car la municipalité a réparé plusieurs fuites durant l'année 2017 et 2018.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en terminant l'installation des compteurs d’eau et en effectuant des relèves. De plus, la municipalité a commencé à installer des compteurs d'eau pour mesurer l'eau utilisée pour les nombreuses purges. Ce volume d'eau pourra être déduit de la consommation non mesurée facturée dans les prochains bilans. Ceci va diminuer la consommation résidentielle estimée.\nArt.2.3 : L'eau distribuée par personne est plus élevée qu'au dernier bilan approuvé (482 l/pers/d au bilan 2016), car la population desservie est plus basse et l'eau distribuée (Art.1.3) est plus élevée."]
[null,83010,"LOW",7,3,180,2.005859375,361.0546875,5.1970000000000001,31.883000000000003,19.725022222222222,9.9130000000000003,4.9364037187500003,47.434673366834168,"Low","X0009395",144,2.005859375,2.5990000000000002,162,7.62,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",11.254222222222221,18.783000000000001,5.84,0,0,3.7065410549999998,1.5755929621019671,3,106.74797547232666,235,178.15955502794415,28,"Art.1.3 : La donnée pour l'eau distribuée dans  le réseau n'est pas précise dans ce bilan, car la municipalité a seulement les données pour le mois de décembre 2018. Le reste des 334 jours de l'année 2018 ont été estimés à partir du mois de décembre. La donnée n'est donc pas précise et cela a un impact sur le reste des données. Au prochain bilan, la municipalité aura toutes les données de volume d'eau distribuée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 144 logements résidentiels et 18 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n12,661 ML *(144 / (144+18))= 11,254 ML.\nArt 2.2 : La grande variation dans cet indicateur est causée par la méthode d’estimation pour ce petit réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau\nPuisque l'eau distribuée est en grande partie estimée et puisque les pertes d’eau réelles sont estimées à partir du débit minimum 2015, la consommation résidentielle n'est peut-être pas représentative de la réalité de ce réseau.\nArt 2.3 : La très faible quantité d'eau distribuée par personne dans la municipalité s'explique par le fait que l'eau distribuée est en grande partie estimée (voir commentaire de l'article 1.3). Ceci fait en sorte que cette indicateur n'est pas précis.\nArt 2.4 : Résultat de 28 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car il manque la majorité des données d'eau produite pour l'année 2018. Afin d'augmenter cette cote, la municipalité va s'assurer de prendre les volumes d'eau annuels. De plus,  le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Art.2.2 : La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Fieldville","X0009397",14,2.005859375,1.2989999999999999,15,7.62,38.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.0427999999999997,8.0150000000000006,2.492,0,0,0.53736057375000001,4.6374820218190598,3,491.98330020941427,235,781.9556895332862,26,"Art.1.3 : La donnée pour l'eau distribuée dans  le réseau n'est pas précise dans ce bilan, car la municipalité a seulement les données pour le mois de décembre 2018. Le reste des 334 jours de l'année 2018 ont été estimés à partir du mois de décembre. La donnée n'est donc pas précise et cela a un impact sur le reste des données. Au prochain bilan, la municipalité aura toutes les données de volume d'eau distribuée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 14 logements résidentiels et 1 immeuble non résidentiel. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n5,403 ML *(14 / (14+1))= 5,043 ML.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été estimées en utilisant le ratio entre les pertes d'eau réelles et l'eau distribuée du réseau de Low. Cette hypothèse a été posée, car il n'y a pas de données de débits de nuit pour la municipalité. \nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Il se peut que l'estimation des pertes d'eau réelles soit trop élevée pour ce réseau. Cependant, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a jamais eu de recherches de fuite sur ce réseau et qu'il y a peut-être des fuites non détectées qui causeraient ces pertes d'eau élevées. La municipalité pourra avoir des données plus précises au prochain bilan en prenant le débit de nuit minimum pour ce réseau.\nArt 2.2 : La grande variation dans cet indicateur est causée par la méthode d’estimation pour ce petit réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau\nPuisque l'eau distribuée est en grande partie estimée et puisque les pertes d’eau réelles sont estimées à partir du réseau Low, la consommation résidentielle n'est peut-être pas représentative de la réalité de ce réseau. De plus, la consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevé au même niveau que la consommation résidentielle. Ceci a un grand impact, car il y a une ferme qui consomme beaucoup d'eau sur ce réseau.\nArt 2.3 : La grande quantité d'eau distribuée par personne dans la municipalité s'explique par la présence d'une ferme qui consomme beaucoup d’eau et des fuites potentielles sur le réseau.\nArt 2.4 : Résultat de 26 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car il manque la majorité des données d'eau produite pour l'année 2018. Afin d'augmenter cette cote, la municipalité va s'assurer de prendre les volumes d'eau annuels. De plus,  le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Art.2.2 : La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Venosta","X0009398",22,2.005859375,1.2989999999999999,22,7.62,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3.4279999999999999,5.085,1.581,0,0,0.69250209000000007,2.2830256006880787,3,212.82605031521277,235,315.70025258251371,26,"Art.1.3 : La donnée pour l'eau distribuée dans  le réseau n'est pas précise dans ce bilan, car la municipalité a seulement les données pour le mois de décembre 2018. Le reste des 334 jours de l'année 2018 ont été estimés à partir du mois de décembre. La donnée n'est donc pas précise et cela a un impact sur le reste des données. Au prochain bilan, la municipalité aura toutes les données de volume d'eau distribuée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle est équivalente à la consommation non mesurée facturée, car il n'y a pas d'immeubles non résidentiels sur ce réseau.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été estimées en utilisant le ratio entre les pertes d'eau réelles et l'eau distribuée du réseau de Low. Cette hypothèse a été posée, car il n'y a pas de données de débits de nuit pour la municipalité. \nArt 2.4 : Résultat de 26 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car il manque la majorité des données d'eau produite pour l'année 2018. Afin d'augmenter cette cote, la municipalité va s'assurer de prendre les volumes d'eau annuels. De plus,  le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Art.2.2 : La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,32065,"LYSTER",17,1,533,2.48,1321.84,12.723000000000001,101.265,84.582999999999998,7.2439999999999998,11.299975504999999,45.5,"Lyster","X0010079",533,2.48,12.723000000000001,488,5,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",84.582999999999998,101.265,7.2439999999999998,0,0,11.299975504999999,0.64106333653508218,3,175.31187327917334,235,209.88800169792378,52,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau a diminué avec les données provenant du plan d'intervention 2018.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. L'année prochaine il y aura un meilleur tri et moins de compteurs estimés (exemption cette année).\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, cependant l'année prochaine cet indice sera confirmé en ayant le bon volume de consommation autorisée.\n\nArt.2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et ils n’ont pas été vérifiés ni remplacés.\n\nPour le prochain bilan, la relève de tous les compteurs permettra de confirmer ce qui est réellement consommé dans la municipalité. Une vérification de précision des compteurs d'eau à la consommation pourrait être effectuée afin de vérifier si les compteurs sous-comptent.\n"]
[null,87058,"MACAMIC",8,1,592,2.4533333333333331,1452.3733333333332,18.13,280.161,185.62989951377634,58.338999999999999,16.875877199999998,52,"Macamic ","X0009729",592,2.4533333333333331,18.13,536,10,52,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",185.62989951377634,280.161,82.49,22.082000000000001,70.444999999999993,16.875877199999998,3.4569462261789869,3,350.16827663298079,235,528.4897250213287,62,"Art.1.2 : La longueur des conduites a augmenté par rapport au bilan 2017, car il y a eu un prolongement de réseau.\nArt 1.3 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 592 logements résidentiels et 25 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n193,469 ML *(592 / (592+25))= 185,630 ML.\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017. Ceci s'explique par le fait que les pertes d'eau réelles 2018 ont été calculées à partir de trois données de débits de nuit durant l'année 2018. Les pertes d'eau réelles ne sont donc pas très précises.Il est suggéré de prendre plus de données de débits de nuit ou d'utiliser la méthode de compteurs d'eau avec l'audit de l'eau AWWA pour calculer les pertes d'eau réelles.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\nArt.2.3 : L'eau distribuée par personne est plus élevée qu'au bilan 2017. On remarque d'abord une augmentation de l'eau distribuée totale. De plus, le nombre de logements (697 log) et la population (1 812 pers) indiquée dans le bilan précédent étaient erronés. Les nouvelles valeurs sont plus représentatives et puisqu'il y a moins de personnes desservies, la quantité d'eau distribuée par personne augmente."]
[null,39165,"MADDINGTON FALLS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45072,"MAGOG",5,1,11819,1.9869266725094945,23483.486342389715,163.255,3664.9809999999998,2789.3040970850202,239.80499999999998,215.83526749999999,50,"Réseau aqueduc","X0008195",11819,1.9869266725094945,163.255,8080,12,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2789.3040970850202,3664.9809999999998,239.80500000000001,0,0,215.83526749999999,1.1110556804624157,3.0808,325.4171429953015,235,427.57892457779957,66,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (2914,621 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau).\nArt.2.1 : Les bris d'aqueduc sont facilement répertoriés, donc la réparation est faite rapidement et les pertes d'eau sont faibles à la municipalité.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteurs d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La consommation résidentielle sera plus précise aux prochains bilans par la relève et l'installation de compteurs d'eau dans un échantillon de logements.\n"]
[null,89015,"MALARTIC",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,52095,"MANDEVILLE",14,1,424,1.97,835.28,17.773,161.45500000000001,76.219300000000004,13.870000000000001,11.923604503999998,46.4,"Réseau municipal","X0008700",424,1.97,17.773,439,3,46.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",76.219300000000004,161.45500000000001,13.87,0,0,11.923604503999998,1.1632388507474436,3,250,235,529.57387433366614,42,"Art 1.2: Selon le recencement 2016, la population totale était de 2189 personnes dans 1111 logements. Le taux d'occupation est donc de 1,97 personnes/logement.\n\nArt.1.3 : L’estimation de la consommation résidentielle a été déterminée à partir d’une consommation théorique de 250 l/pers/d. Avec une population de 835 personnes, la consommation résidentielle pour l’année 2018 est de 76,219 ML L'installation de compteurs d'eau n'est pas prévu pour 2019. Par contre, la municipalité sait qu'elle devra éventuellement l'envisager à des endroits ciblés pour avoir des données sur la consommation et ne plus se baser que sur des hypothèses.\n\nArt 2.4 : Résultat de 42 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés en 2018. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,83065,"MANIWAKI",7,1,2131,1.825261158594492,3889.6315289648624,37.436,767.03699999999992,432.47011140235912,158.41,50.067583775999992,58.8,"Maniwaki","X0009365",2131,1.825261158594492,37.436,1580,10,58.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",432.47011140235912,767.03699999999992,158.41,0,0,50.067583775999992,3.1639234021901048,3.0158,304.61744549766053,235,540.27514360363364,60,"Art 2.1: Les pertes d'eau ont été évaluée en procédant à une analyse de débit de nuit minimum. \nArt 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (464,535 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (2 131) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (158).\nConsommation résidentielle :464,535 ML/an * 2131 / (2131+158)  = 432,470 ML/an =305 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau."]
[null,38028,"MANSEAU",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84065,"MANSFIELD-ET-PONTEFRACT",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06005","MARIA",11,1,1154,2.3658969804618115,2730.2451154529303,25.215,501.82600000000002,271.02214545454541,120.45000000000002,23.472602500000001,50,"Aqueduc","X0009090",1154,2.3658969804618115,25.215,812,9,50,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",271.02214545454541,501.82600000000002,136.875,104.02500000000001,0,23.472602500000001,5.1315144965284532,2,271.96328333314636,201,503.56861574187855,54,"Art 1.2 : Variation concernant le nombre de logements. Le nombre en question a été révisé par la municipalité.1287 logements au total\n1154 logements résidentiels \n56 bâtiments non résidentiels sans compteur\n2 bâtiments résidentiels avec compteur\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est élevé. Les pertes d’eau réelles sont élevées, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète ou la relève des compteurs d'eau pourront être effectuées en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau Maria, il y a 1154 logements résidentiels et 56 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée (moins 30 ML estimée pour la consommation des 6 premiers mois de l'hôpital) multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. (314,174-30) ML *(1154/(1154+56))=271,022 ML. Avec la relève des compteurs d'eau, la municipalité aura une meilleure idée de la consommation réelle de sa population.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau produite a augmenté de 11 % en 2018. Cette augmentation pourrait s'expliquer par l'augmentation du nombre de résidences et la présence de fuite sur le réseau. En effet, aucune fuite n’a été localisée ou réparée en 2018.\n\n\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,42065,"MARICOURT",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,55048,"MARIEVILLE",16,1,4141,2.4208451937814757,10024.71994744909,56.7,1509.806,1110.1689054149917,58.765000000000001,56.622887999999989,42,"Ville de Marieville","X0008931",4141,2.4208451937814757,56.7,2970,4,42,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",1110.1689054149917,1509.806,58.765000000000001,0,0,56.622887999999989,1.0378312035232116,2.0297000000000001,303.40584683829911,201,412.62547145500247,63,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte. Sur le réseau, il y a 4 141 logements résidentiels et 88 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) 1133,761 ML *(4 141 / (4 141+88))= 1 110,169 ML. Une fois les compteurs d'eau relevés, ce résultat sera revu.\n\n"]
[null,"04025","MARSOUI",11,1,152,1.4750000000000001,224.20000000000002,5.75,61.581000000000003,29.15526829268293,29.2,5.6822287500000002,55,"Marsoui","X0009012",152,1.4750000000000001,5.75,171,10,55,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",29.15526829268293,61.581000000000003,29.2,0,0,5.6822287500000002,5.1388286682404329,3,356.27764218204061,235,752.52037686507879,59,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 152 logements desservis et occupés de façon permanente. \n\nArt 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 224 représente mieux la population (1,48 pers/log).\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 152 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n31,457 ML *(152 / (152+12))= 29,155 ML.\nLa consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevée au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 1.3, Art 1.4, Art 2.1, Art 2.2 et Art 2.3 : Au bilan 2017, la municipalité avait distribué 51 ML d’eau. Il y a une augmentation de 17 % en 2018. Cette différence s’explique par le fait qu’il y a eu des travaux qui ont consommé beaucoup d’eau en réparant certaines fuites. Ceci pourrait expliquer l'augmentation des indicateurs de performances. De plus, seulement les débits de nuit du mois d'octobre ont été pris en compte plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Les relèves des compteurs d'eau pourront amener des données plus précises sur le réseau.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020.\nLa municipalité a contacté une compagnie pour l'installation des compteurs et installera les 32 compteurs d'eau nécessaire sur le réseau."]
[null,30035,"MARSTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,44060,"MARTINVILLE",5,1,116,2.4364640883977899,282.62983425414365,2.7389999999999999,22.771999999999998,16.098425196850393,4.8618000000000006,2.5108301819999999,43.399999999999991,"Martinville","X0009283",116,2.4364640883977899,2.7389999999999999,104,10,43.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.098425196850393,22.771999999999998,4.8618000000000006,0,0,2.5108301819999999,1.936331670239577,3,156.05314502027755,235,220.74471104770043,60,"Art 1.2 : Il y a eu 7 nouveaux branchements de service, ce qui équivaut à 11 nouveaux logements.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (17,625ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel). Calcul =17,625 * 116 / (11+116) = 16,098 ML/an\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles sont déterminées à partir de l'analyse de débits de nuit. Le débit minimum du mois de décembre 2018 a été utilisé. La consommation résidentielle de nuit ainsi que les usages municipaux n'ont pas été soustraits du débit minimum. Il y a peu d'usagers et ces consommations de nuit sous-estimeraient les pertes d'eau. De plus, l'installation du débitmètre n'est pas conforme et ceci biaise les résultats. ","Les pertes d'eau potentielles 2017 et 2016 n'ont pas été comptabilisés dans le calcul de l'IFI.\nL'installation de quelques compteurs d'eau dans le résidentiel permettrait d'avoir des données plus précis."]
[null,64015,"MASCOUCHE",14,1,17800,2.5566525871172123,45508.416050686377,227.35,5419.2489999999998,4259.1398642826371,895.05521950000002,398.828446375,47,"Mascouche","X0008612",17800,2.5566525871172123,227.35,18689,9,47,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4259.1398642826371,5419.2489999999998,895.05521950000002,0,0,398.828446375,2.2442110828233672,3.18689,256.41139273016688,235,326.25300598706826,65,"Art 1.2: Le nombre de logements a été estimé grossièrement pour le bilan 2018. Cette valeur est à raffiner au prochain bilan. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 17 800  logements résidentiels et 768 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n4 442,905 ML *(17 800/ (17 800+768))= 5419,249 ML.\n"]
[null,51008,"MASKINONGÉ",4,1,1167,1.9500000000000002,2275.65,53.15,335.60700000000003,259.35000000000002,61.25,29.8158796548,41.76,"Maskinongé via G.P.O.","X2001188",1167,1.95,53.15,1009,7.62,41.76,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",259.35000000000002,335.60700000000003,61.25,0,0,29.8158796548,2.0542744574077823,2.0100899999999999,312.23955582162438,201,404.04773707587384,57,"Art.1.2 : La population au décret du 12 décembre 2018 est de 2 332 personnes (le nombre de personnes par logement a été ajusté en conséquence). Le nombre total de logements au rôle d'évaluation (en date du 7 novembre 2018) est de 1194 logements. Il y a 27 logements qui ne sont pas desservis par le réseau d'eau potable pour un total de 1167.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle estimée a été déterminée en utilisant la consommation mesurée par des compteurs d'eau et la consommation non mesurée qui a été estimée par les relèves de compteurs d'eau (total de 266,469 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée du résidentiel et du non résidentiel) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau).\nCalcul : 266,469 ML * (638+528)  / (638+528+32) = 259,35 ML\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles 2016 et 2017 ne sont pas comptabilisées, car elles ont été déterminées par l'analyse de débit de nuit (2017 : 10,585ML et 2016 : 39,785ML).","Art.2.2 : Au prochain bilan, la municipalité pourra avoir une meilleure estimation de la consommation résidentielle si elle dépare la relève des compteurs par type d'usager (résidentiel, non résidentiel facturé et non résidentiel non facturé)."]
[null,53010,"MASSUEVILLE",16,1,269,2.04089219330855,549,6.3579999999999997,73.56,44.496499999999997,5.1216666666666653,7.4373624538499996,49.21,"RARC","X0010472",269,2.04089219330855,6.3579999999999997,255,15,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",44.496499999999997,73.56,3.6850000000000001,5.4749999999999996,6.2050000000000001,7.4373624538499996,0.68864018641654356,3,222.05504404022258,235,367.0933453102777,55.803921568627452]
[null,99015,"MATAGAMI",10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08053","MATANE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06045","MATAPÉDIA",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80065,"MAYO",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57025,"MCMASTERVILLE",16,1,2581,2.3960113960113962,6184.1054131054134,33.394500000000001,767.22699999999998,664.76196520076485,55.115000000000009,41.649325829999995,42,"McMasterville","X0008179",2581,2.3960113960113962,33.394500000000001,1860,13.5,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",664.76196520076485,767.22699999999998,55.115000000000002,0,0,41.649325829999995,1.3233107355677938,3.0186000000000002,294.50753769892799,235,339.90232061170195,63,"Art.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu’il y a eu des travaux qui ont nécessité un usage important d’eau potable. Il y a eu plusieurs purges sur le chantier durant les quatre mois d'été. De plus, puisqu'il faisait chaud, ces purges étaient nécessaire pour une question d'hygiène. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2 581 logements résidentiels et 34 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n673,519 ML *(2 581 / (2 581+34))= 664,762 ML.\n\n","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,42075,"MELBOURNE",5,1,36,2.3159041394335511,83.372549019607845,3.113,11.249280000000001,7.1193249999999999,2.7600147438775502,2.2279831519499997,66.27,"Canton Melbourne","Aucun numéro",36,2.3159041394335511,3.113,39,5,66.27,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.1193249999999999,11.249280000000001,2.7600147438775502,0,0,2.2279831519499997,1.2387951594076911,3,233.94990592662279,235,369.66538228585421,57.127450980392162,"Le numéro MELCC n'est pas encore attribué.\nArt. 1.2 :  Réseau de distribution gravitaire, ce qui explique la forte pression.\nArt. 1.3 : La consommation résidentielle a été fixée à 235l/pers/d.\nArt. 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne par jours a diminumé comparativement aux bilans précédents, car la municipalité de Melbourne et de Richmond ne sont plus en entente de compilation de données."]
[null,67045,"MERCIER",16,1,4280,2.7174975562072334,11630.889540566959,75.084999999999994,1818.146,1583.9587618617261,57.834999999999994,96.21407665000001,37,"Ville de Mercier","X0009624",4280,2.7174975562072334,75.084999999999994,5248,12,37,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1583.9587618617261,1818.146,57.835000000000001,0,0,96.21407665000001,0.60110746798919668,3.0524800000000001,373.1110188142128,235,428.27523212514359,61,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 4 280 logements résidentiels et 46 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant un échantillon de compteurs d’eau dans le secteur résidentiel et en effectuant des relèves."]
[null,83060,"MESSINES",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93012,"MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX",2,2,1300,2.25,2925,46.79,488.6,312.62299999999999,68.766000000000005,40.247878034999999,45.7,"Métabetchouan","X0008042",1300,2.25,46.79,1698,5,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",312.62299999999999,488.6,68.766000000000005,0,0,40.247878034999999,1.7085621244479108,3.0169800000000002,292.82098114974826,235,457.65132888420555,61,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 2 925 personnes est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1300 logements résidentiels et 338 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n393,905 ML *(1300 / (1300+338))= 312,623 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","lac-à-la-croix (entente avec Saint-Gédéon)","X0008043",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,"",2.6,3,461,235,705,59,"Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Gédéon (93035)\nMunicipalité importatrice : Métabétchouan-Lac-à-la-Croix (93012)\nSaint-Gédéon : 890 log, 2,20 pers/log, 1958 pers\nMétabétchouan-Lac-à-la-Croix : 463 log, 2,25 pers/log, 1042 pers\nLongueur du réseau de Saint-Gédéon : 46 172 m\nLongueur du réseau de Métabétchouan-Lac-à-la-Croix : 17 358 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 2,6\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 461 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 615 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 59"]
[null,"09048","MÉTIS-SUR-MER",1,1,184,1.95,358.8,12.590999999999999,132.428,38.712440000000001,63.409000000000006,13.639360369,56.2,"Métis-sur-Mer","X0009869",184,1.95,12.590999999999999,373,15,56.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",38.712440000000001,132.428,63.408999999999999,0,0,13.639360369,4.6489716734897719,3,295.6005558864403,235,1011.1940868343488,61,"Art.1.2: Le nombre de personnes par logement a été changé, car la population est plus élevée que la donnée provenant des statistiques.\n\nArt 1.4 & 2.1: L'indicateur est au dessus de l'objectif. Une sous estimation de la consommation avec l'échantillonage des 8 résidences ou une précense de fuites sur le réseau pourraient expliquer ce résultat. La lecture de plus de compteur sur le réseau et la détection de fuites en 2019 pourront préciser le résultat et la précense ou non de fuites.\nLe changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée (échantillonage) de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2: La consommation résidentielle estimée est élevée. Cependant, seulement 8 compteurs sur 20 ont été utilisé en 2018. En 2019, l'utilisation des valeurs de tous les compteurs pour l'échantillonnage résidentiel permettra d'avoir une valeur plus précise.\n\nArt 2.3: L'eau distribuée est élevée, car la consommation des logements n'inclut pas les logements non permanents. Les 168 logements saisonniers consommeraient beaucoup selon la municipalité.\n"]
[null,30040,"MILAN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,76030,"MILLE-ISLES",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,74005,"MIRABEL",15,9,19479,2.5721097657893508,50102.126127810763,262.81399999999996,5288.817,3475.4222223654106,496.76533010204071,404.61923802399997,40.142935435796353,"Saint-Benoît","X0009438",537,2.5721097657893508,19.27,629,12,30,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",117.34976588628763,206.00700000000001,44.894559795918383,0,0,11.374421999999999,3.9469750459336206,3,232.76923486608459,235,408.62537223570814,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 537 logements résidentiels et 61 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n130,680  ML *(537 / (537+(92-31)))= 117,350 ML.\n","Art 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Saint-Benoît, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020.","Saint-Janvier","X0009439",6125,2.5721097657893508,73.016000000000005,6533,12,40.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",813.78077037699302,1563.133,196.36960770408169,0,0,125.97021357199998,1.5588574642833639,3.0653299999999999,141.52037393988439,235,271.83631603299364,58,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 6 125 logements résidentiels et 586 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n891,638 ML *(6 125 / (6 125+ (801-215 ))= 813,781 ML.\n",null,"Sainte-Scholastique","X0009440",381,2.5721097657893508,4.601,407,12,30,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",71.821792592592601,81.828999999999994,2.5554916326530428,0,0,5.8091721000000005,0.43990633926184464,3,200.79315419517818,235,228.77043890898142,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 381 logements résidentiels et 24 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n76,346 ML *(381/ (381+(26-2)))= 71,822 ML.\n",null,"Saint-Canut","X0009441",3277,2.5721097657893508,38.281999999999996,3088,12,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",693.38938459302324,850.80600000000004,74.460300561224514,0,0,62.636479080000008,1.1887689355291347,3.0308799999999998,225.38156198001033,235,276.54877545394442,52,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 277 logements résidentiels et 163 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n850,806 ML *(3 277 / (3 277+(204-41)))= 693,389 ML.\n",null,"Saint-Augustin","X0009443",4654,2.5721097657893508,61.436,6273,12,39.199999999999996,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",732.64169228441756,1188.3629999999998,76.650260816326266,0,0,114.551965584,0.66913090862783375,3.0627300000000002,167.68062636321127,235,271.98213572250313,63,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 4 654 logements résidentiels et 1 956 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 040,559 ML *(4 654 / (4 654+(2012-56)))= 732,642 ML.\n",null,"Saint-Hermas","X0009445",142,2.5721097657893508,2.1890000000000001,151,12,31.499999999999996,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",20.48373509933775,43.606000000000002,21.169910000000002,0,0,2.3627592449999995,8.9598252741150546,3,153.65207996907299,235,327.09623350616437,56,null,null,"Mirabel-en-Haut","X2103399",839,2.5721097657893508,19.459,566,18,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",324.34919557625147,360.84500000000003,22.630174744897992,0,0,13.512909549999998,1.6747077793396461,3,411.78308368166273,235,458.11695807390248,63,null,null,"Domaine Vert-Sud","X2123591",815,2.5721097657893508,9.016,547,12,36.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",197.63017964071855,247.76300000000001,26.280215408163293,0,0,10.150344568000001,2.5890958904995558,3,258.29339095967396,235,323.8146397512885,63,null,null,"Domaine Vert-Nord","X2124659",2709,2.5721097657893508,35.545000000000002,2607,12,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",503.97570631578947,746.46500000000003,31.754809438775485,0,0,58.250972324999992,0.54513784356432182,3.0260699999999998,198.16102242779732,235,293.50674199736005,63,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[null,85075,"MOFFET",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78055,"MONTCALM",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14005,"MONT-CARMEL",1,1,259,2.2128060263653482,573.11676082862516,8.5749999999999993,76.254000000000005,58.888658536585361,9.8550000000000004,4.675650000000001,30,"Mont-Carmel","X0008712",259,2.2128060263653482,8.5749999999999993,287,6,30,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",58.888658536585361,76.254000000000005,9.8550000000000004,0,0,4.675650000000001,2.1077283372365336,3,281.5112059851914,235,364.52444383426609,59,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 259 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\nArt 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 259 logements résidentiels et 28 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n65,255 ML *(259 / (259+28))= 58,889 ML. \nLes compteurs non résidentiels seront relevés pour le prochain bilan.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017. Une analyse des débits sera effectué pour le prochain bilan.\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.\nLa municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en effectuant des relèves."]
[null,83088,"MONTCERF-LYTTON",7,1,95,1.8068181818181819,171.64772727272728,3.1949999999999998,16.93,12.811960784313724,2.92,2.8691190000000004,60,"Montcerf-Lytton","X0009356",95,1.8068181818181819,3.1949999999999998,84,3,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",12.811960784313724,16.93,2.92,0,0,2.8691190000000004,1.0177340152151233,3,204.49593467093044,235,270.22531775289866,37,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a  95 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n13,756 ML * (95/(95+7)) = 12,812 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 37 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation recommandées par le manufacturier."]
[null,80010,"MONTEBELLO",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"09077","MONT-JOLI",1,1,3001,2.0138933764135705,6043.6940226171246,56.518000000000001,974.29399999999998,786.60844784896324,112.785,49.30999357200001,42.2,"Mont-Joli","X0009741",3001,2.0138933764135705,56.518000000000001,2184,8,42.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",786.60844784896324,974.29399999999998,112.785,0,0,49.30999357200001,2.2872645447685351,3.0218400000000001,356.58516627040251,235,441.6667389427318,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 001 logements résidentiels et 230 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n846,895 ML *(3001 / (3001+230))= 786,608 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en finalisant l'installation des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par l'utilisation du débit de nuit fourni par la municipalité et la réparation de certaines fuites sur le réseau. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,79088,"MONT-LAURIER",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,18050,"MONTMAGNY",12,1,5077,2.053024781341108,10423.206814868805,78.281999999999996,1578.8989999999999,1101.7090000000001,139.465,89.618711734199991,48.83,"Montmagny","X0008217",5077,2.053024781341108,78.281999999999996,3480,9.6,48.83,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",1101.7090000000001,1578.8989999999999,139.465,0,0,89.618711734199991,1.5562040259364478,2.0348000000000002,289.58274315463638,201,415.0114990293373,63,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.2 :La consommation résidentielle a été calculée à partir de l'échantillon actuel d'une vingtaine de compteurs résidentiels que nous avons: la moyenne obtenue étant 217 m3/log/an, nous l'avons multipliée par le nombre de logements soit 5077."]
[null,80090,"MONTPELLIER",7,1,125,1.9046728971962616,238.0841121495327,4.2329999999999997,23.71,15.300162037037037,7.008,3.0670346125567503,42.184175000000003,"Montpellier","X0009595",125,1.9046728971962616,4.2329999999999997,120,9,42.184175000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",15.300162037037037,23.71,7.008,0,0,3.0670346125567503,2.2849432384325037,3,176.0648863874562,235,272.84014679984409,44.378378378378386,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (16,52ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (125) et le nombre d'immeubles non résidentiels (10). Consommation résidentielle : 16,52*125/(125+10) = 15,3 ML/an.\n1.4: En utilisant le débit de nuit 2017, on obtient un IFI de 0,4. On pose donc l'hypothèse qu\"il n'y a pas d'usages municipaux ni de consommation de nuit, pour obtenir des PER de 19,2 m3/jour."]
[null,66023,"MONTRÉAL",6,3,898896.86825126421,2.0503342230148864,1843039.0119364706,4733.7,520058.92837413587,205419,141145.15597910751,6663.9593038741914,50.100523776801843,"Atwater et Charles-J.-Des Baillets","X2084745 - X0008084 - X0008092",819012.99004443828,2.0369999999999999,4032,249321,6.5,50.220260000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",185757,479323.31613606022,132412.99814975687,0,0,5729.1184126179414,23.1122816135424,4,305.04963177443278,235,787.14342441041367,45.904302682562758,"Compte tenu de la très grande dimension et des particularités uniques du réseau ATW-DB (âge du réseau, nombreux réservoirs, etc.) et des nombeux usages non mesurés (ex. chantiers, purges, nettoyage, etc.) le Service de l'eau privilégie le calcul de l'IFI à l'échelle des secteurs de régulation de pression (SRP) afin d'avoir un indicateur de la performance du réseau plus juste. En 2019, l'IFI sera calculé pour deux premiers SRP à titre d'essai.",null,"Lachine","X0008089",19830,2.0266698957468403,148,7814,6.5,50.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4554,14634.523525908276,3303.9710954787897,0,0,187.73455168750002,17.599163637062016,3.0781399999999999,310.45197790681044,235,997.65410064601963,48.605869199502635,null,null,"Pierrefonds","X0008960",60053.878206825932,2.2400000000000002,553.70000000000005,32957,6.5,49.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",15108,26101.088712167337,5428.1867338718448,0,0,747.10633956875006,7.2656146071590566,3.3295699999999999,307.69825584907812,235,531.58985123748676,48.572028337194872]
[null,66007,"MONTRÉAL-EST",6,1,1943,2.0783261802575108,4038.1877682403433,47.388000000000005,5271.8405660377357,453.97306890557945,2100.5335194757508,37.14500858200001,50.2,"Montréal-Est - Atwater et Charles-J. Des Baillets","X2084744",1943,2.0783261802575108,47.388000000000005,1220,6.5,50.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",453.97306890557945,5271.8405660377357,2100.5335194757508,0,0,37.14500858200001,56.549549984318546,3.0122,308.00000000000006,235,3576.7031252625629,57.646143661039403,"Article 1.2 : Le nombre de logements résidentiels est tirés des comptes de taxes.\nArticle 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée au même niveau que la Ville de Montréal, soit 308 L/pers/d.\nArticle 1.4 : Le volume des pertes d'eau réelles est très élevé en partie à cause des multiples fuites d'eau qui n'ont pas encore été réparées dont une majeure sur une conduite principale de 30 pouces.\nArticle 2.1 et 2.3 : Il y a plusieurs fuites sur le réseau qui sont en voie d'être réparées, mais qui ne le sont pas encore. Notamment, il y a un très grosse fuite sur une conduite primaire de 30 pouces qui n'a pas encore été réparée. La Ville de Montréal-Est est en communication avec l'agglomération pour remédier à la situation.\nArticle 2.3 : En plus des fuites détectées sur le réseau, le niveau de la quantité d'eau distribuée pourrait s'explique par le fait qu'il y a beaucoup d'industries sur le Territoire de la Ville de Montréal-Est. ","Article 1.4 : Les pertes d'eau réelles représentent environ 40 % de l'eau distribuée, ce qui est très élevé. Cependant, ces pertes d'eau sont sensiblement au même niveau que dans les bilans précédents. L'évolution des indicateurs de performace devrait démontrer une amélioration de ceux-ci. Les multiples fuites d'eau non réparées dont une fuites d'eau majeure sur une conduite principale de 30 pouces devront être réparées dans les plus brefs délais afin d'améliorer la situation."]
[null,66047,"MONTRÉAL-OUEST",6,1,2001,2.5902048975512244,5183,23.4376,963.44,391.20499999999998,488.70594974489796,36.194371031399996,50.2,"Montréal-Ouest - Atwater et Charles-J. Des Baillets","X0008899",2001,2.5902048975512244,23.4376,1614,6.5,50.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",391.20499999999998,963.44,488.70594974489796,0,0,36.194371031399996,13.502263910620989,3.01614,206.79037633570232,235,509.27293919267152,50.50980392156864,"Les purges n’ont pas été ajoutées à la consommation non mesurée et non facturée car nous ne pouvons pas l'estimer. Aussi, la Ville de Montréal demande, parfois deux fois par semaine, de vider l'eau des conduites car le taux de chlore est très élevé dans le réseau. Finalement, des travaux majeurs ont eu lieu sur le territoire de la Ville et de l'aqueduc temporaire a été installé."]
[null,66072,"MONT-ROYAL",6,1,8140,2.5977886977886979,21146,95.396010000000004,5892.3819999999996,1708.102396,1523.6219909999998,145.29213489209999,53,"Mont-Royal - Atwater et Charles-J. Des Baillets","X0008092",8140,2.5977886977886979,95.396010000000004,5942,7,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1708.102396,5892.3819999999996,1523.621991,0,0,145.29213489209999,10.486610249973305,3.0594199999999998,221.30580685618185,235,763.43101904696505,47.891891891891895,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée a été déterminée à partir de la relève des compteurs même si certains d'entre eux n'étaient pas fonctionnels.\nArt 2.1 : Il est possible que la consommation autorisée n'est pas été comptabilisée à 100 % étant donné qu'il y a eu un problème avec la relève des comtpeurs (piles). Pour améliorer l'état du réseau et réduire les pertes d'eau, la Ville prévoit effectuer un contrôle actif des fuites sur le réseau.\nArt 2.4 : Le résultat de validité des données devrait être supérieur à 50 au Bilan 2019 puisque les données des relèves des compteurs d'eau seront utilisées."]
[null,56097,"MONT-SAINT-GRÉGOIRE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57035,"MONT-SAINT-HILAIRE",16,1,8412,2.3114873918869532,19444.231940553051,157.46600000000001,2936.0830000000001,2113.9167246824172,447.78499999999997,221.73134171999999,56,"Mont-Saint-Hilaire","X0008165",8412,2.3114873918869532,157.46600000000001,8219,7,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2113.9167246824172,2936.0830000000001,447.78500000000003,0,0,221.73134171999999,2.0194934848924433,3.0821900000000002,297.85453537426059,235,413.69919049987601,61,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 8412 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n2116,681 ML *(8412 / (8412+11))= 447,785 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau. Au courant de l'année 2018, il y a beaucoup de purges et elles ont pris plus d'eau. De plus, les pertes d'eau réelles sont plus élevées, ce qui pourrait expliquer la présence de fuites. Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. "]
[null,79110,"MONT-SAINT-MICHEL",15,1,150,2.52,378,3.4249999999999998,42.521999999999998,30.130519480519482,10.95,5.9376375000000001,75,"Mont-st-michel","X0009327",150,2.52,3.4249999999999998,135,14,75,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",30.130519480519482,42.521999999999998,10.95,0,0,5.9376375000000001,1.8441678192715536,3,218.38457259200899,235,308.19743422483145,60,"Art 1.2: 150 logements desservant 378 personnes selon le plan d'intervention de la municipalité.\nArt 1.2: Pression à la sortie de l'usine. L'usine est située à un point bas d'où la grande pression à la sortie de celle-ci.\nArt 1.3: Au bilan 2017, la municipalité avait distribué 34,145  ML d’eau. Il y a une augmentation de 20 %. Cette différence s’explique par le fait qu'une fuite sur un branchement de service a été trouvée en 2018. Elle a coulé pendant au moins 2 ou 3 semaines.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 150 logements résidentiels et 4 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n30,934 ML *(150 / (150+4))= 30,131 ML.\n"]
[null,"04015","MONT-SAINT-PIERRE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78102,"MONT-TREMBLANT",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77050,"MORIN-HEIGHTS",15,6,1328,1.8043937473595266,2396.2348964934513,32.876000000000005,279.798,164.82152468132023,77.826572663025431,40.0961545503,62.28650723025585,"Village","X0009573",1022,1.8043937473595268,21.125,593,20,70.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",115.79604494382022,219.01400000000001,66.913093825182969,0,0,29.537933425000002,2.2653275319711357,3,172.03572911395773,235,325.3844567354987,67.535087719298261,"Articles 1.3 et 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 022 logements résidentiels et 33 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : \nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n121,008 ML x (1 022 / (1 022 + 46)) = 115,796 ML.\n",null,"Alpino","X0009574",27,1.8043937473595268,1.4770000000000001,27,20,56.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1.3919999999999999,1.7689999999999999,0.377,0,0,1.2664906875000002,0.29767293492238961,3,78.280085828925877,235,99.480942407593318,63.824324324324337,"Article 1.3 et 2.2 : Il n'y a que des logements résidentiels sur ce réseau. La consommation résidentielle estimée correspond à la totalité du volume d'eau mesurée et facturée présenté dans l'audit AWWA.\nArticle 2.1 : L'IFI pour ce réseau est très faible. Il s'agit d'un très petit réseau avec peu de branchements de service. Le suivi du contrôle actif des fuites est donc plus facile.",null,"Beaulieu","X0009575",60,1.8043937473595268,1.6950000000000001,60,20,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6.5807799999999999,7.3479999999999999,0.65700000000000092,0,0,1.8100010550000001,0.36298321384127641,3,166.53362819653412,235,185.94894526000454,63.824324324324337,"Article 1.3 : Il n'y a que des logements résidentiels sur ce réseau. La consommation résidentielle estimée correspond à la totalité du volume d'eau mesurée et facturée présenté dans l'audit AWWA.\nArticle 2.1 : L'IFI pour ce réseau est très faible. Il s'agit d'un très petit réseau avec peu de branchements de service. Le suivi du contrôle actif des fuites est donc plus facile.\n",null,"Salzbourg","X0009578",26,1.8043937473595268,1.7709999999999999,26,20,87.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2.3966997375000001,2.7,0.30330026249999964,0,0,2.0899199346000001,0.14512530239970639,3,139.9639216196102,235,157.67623388949758,63.824324324324337,"Article 1.3 : Il n'y a que des logements résidentiels sur ce réseau. La consommation résidentielle estimée correspond à la totalité du volume d'eau mesurée et facturée présenté dans l'audit AWWA.\nArticle 2.1 : L'IFI pour ce réseau est très faible. Il s'agit d'un très petit réseau avec peu de branchements de service. Le suivi du contrôle actif des fuites est donc plus facile.\n",null,"Bastien","X0009577",41,1.8043937473595268,1.53,41,20,46.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.0359999999999996,8.9870000000000001,0.81587857534246433,0,0,1.36910624,0.59592057322188841,3,297.5992918151407,235,332.81792378579757,71.202702702702709,"Article 1.3 : Il n'y a que des logements résidentiels sur ce réseau. La consommation résidentielle estimée correspond à la totalité du volume d'eau mesurée et facturée présenté dans l'audit AWWA.\nArticle 2.1 : L'IFI pour ce réseau est très faible. Il s'agit d'un très petit réseau avec peu de branchements de service. Le suivi du contrôle actif des fuites est donc plus facile.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle sur ce réseau est légèrement plus élevée en raison des nombreuses piscines existantes.\n",null,"Balmoral","X2031394",152,1.8043937473595268,5.2779999999999996,152,18,38.67,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",30.62,39.979999999999997,8.7602999999999973,0,0,4.0227032082000003,2.1777147223147697,3,305.87037847004586,235,399.36961891680056,63.824324324324337]
[null,80085,"MULGRAVE-ET-DERRY",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"03025","MURDOCHVILLE",11,1,439,1.446,634.79399999999998,14.04,332.45499999999998,91.594449999999995,196.08199999999999,15.042452999999998,60,"Réseau Murdochville","X0009038",439,1.446,14.04,457,6,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",91.594449999999995,332.45499999999998,185.364,206.8,0,15.042452999999998,13.035240994271348,3,395.31517095331242,235,1434.852277177094,56,"Art 1.2 : La municipalité dessert en eau potable tous les citoyens.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle estimée est calculée avec les relèves 2018/2019 de l’échantillon des 13 compteurs résidentiels relevés et l'estimation des 324 logements sans compteurs (0,272 ML par logement). La finalisation de l'installation des compteurs et les relèves complètes sur une année permettront de valider la consommation résidentielle estimée.\n\nArt 1.4 ,Art 2.1, Art 2.2 et Art 2.3 : Les pertes d'eau réelles ont diminué depuis 2017. Cependant, les pertes sont encore élevées. Une compagnie vient aux années et demie afin de localiser les fuites. En 2018, 11 fuites ont été localisées et la municipalité les a réparées. De plus, en finalisant l'installation des compteurs dans le secteur non résidentiel et résidentiel (et en relevant les compteurs) , la municipalité pourra déterminer les consommations réelles de sa municipalité.\nLes pertes d'eau, la consommation résidentielle estimée et la quantité d'eau distribuée par personne sont élevées, car le réseau de distribution de Murdochville est vieillissant et comporte de nombreuses fuites. De plus, durant toute la période hivernale la majorité des résidents de la municipalité sont obligés de laisser couler l'eau afin de chauffer l'eau, car le cas échéant les conduites gèlent. Il s'agit réellement d'un problème majeur qui survient de facon annuelle depuis plus de 50 ans; aucune solution possible pour l'instant n'a été trouvée afin de remédier à cette problématique.\n\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,80110,"NAMUR",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30045,"NANTES",5,2,398,2.380634390651085,947.4924874791318,8.09,69.527000000000001,54.278609318996416,6.9710000000000001,8.3263556471999998,47.211927272727266,"Secteur Village","X0009666",163,2.380634390651085,3.7149999999999999,136,6.65,24.975999999999999,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",22.183,25.276,1.4890000000000001,0,0,1.8075680672000001,0.82375874359548984,3,156.61995946009819,235,178.45765204496425,46,"Art 1.2 : La pression moyenne est basse, car la distribution est gravitaire et ce réseau est surélevé par rapport au réseau Laval. La pression est donc plus faible à cause de l'élévation du réseau. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 163 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n23,408 ML *(163 / (163+9)) = 22,183 ML.\n\nArt.1.3 et 2.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a eu plusieurs réfections de conduites problématiques. \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du/des débitmètre(s) ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du/des débitmètre(s) devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Secteur Laval","X0009665",235,2.380634390651085,4.375,194,10.4,62.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",32.095609318996416,44.250999999999998,5.4820000000000002,0,0,6.5187875799999997,0.84095392474807418,3,157.17815807836439,235,216.70536315411456,66,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée, car il y a beaucoup de dénivelés sur ce réseau. Il y a aussi un poste de surpression.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 235 logements résidentiels et 44 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n38,105 ML *(235 / (235+44)) = 32,096 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,68030,"NAPIERVILLE",16,1,1736,2.3544083526682136,4087.2529002320189,30.018000000000001,487.16,376.87099999999998,77.38,24.724740839999999,34,"Napierville","X0009078-X2046688",1736,2.3544083526682136,30.018000000000001,1452,8,34,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",376.87099999999998,487.16,77.38,0,0,24.724740839999999,3.1296586888714177,3.0145200000000001,252.62035721171554,235,326.54816427705856,42,"Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Napierville (68030)\nMunicipalité importatrice : Saint-Cyprien de Napierville (68035)\nNapierville : 1 715log, 2,35 pers/log, 4 030 pers\nSaint-Cyprien-de-Napierville : 21 log, 2,13 pers/log, 47 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 3,1\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : oui/non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 253 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun :327 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui/non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 42\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1736 logements résidentiels et 87 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n395,975 ML *(1736 / (1736+87))= 376,871 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 42 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,98025,"NATASHQUAN",9,1,181,1.7763157894736845,321.51315789473688,5.6,48.250999999999998,35.699643979057591,9.8552349999999986,4.2719218574999998,42.18,"Natashquan","X0009546",181,1.7763157894736843,5.6,191,5,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",35.699643979057591,48.250999999999998,9.8552349999999986,0,0,4.2719218574999998,2.3069792306003105,3,304.20914782673367,235,411.1636407466271,43.851351351351354,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en réalisant un prorata ( nombre de logements / nombre d'immeubles non résidentiel) du volume non mesuré et facturé estimé à l'audit de l'eau de l'AWWA. L'évaluation du volume de purges pourrait aider à mieux estimer la consommation résidentielle. \nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50. En effet, une vérification de la précision des débitmètres n'a pas été fournie pour 2018. \n"]
[null,85100,"NÉDÉLEC",8,1,71,1.9000000000000001,134.9,1.9129999999999998,10.066547999999999,7.9227750567567554,1.658009580000001,1.6559460962999999,42.18,"Nédélec","X0009341",71,1.9,1.9129999999999998,75,7,42.18,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",7.9227750567567554,10.066547999999999,1.6580095800000008,0,0,1.6559460962999999,1.0012461055976469,2,160.90610105419043,201,204.44465205073266,43.689189189189193,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 71 logements résidentiels et 3 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n8,258 ML *(71 / (71+3))= 7,923 ML.\n\n","Art 2.4 : Résultat de 44 dû à une cote de 4 attribuée au volume d'eau produite, car l'écart de d'imprécision du débitmètre en place est de 39.53%. Afin d'augmenter cette cote, l'impécision du débitmètre doit être largement réduite."]
[null,34007,"NEUVILLE",3,1,1316,2.443355119825708,3215.4553376906315,30.943999999999999,338.58,277.20506930693068,35.652999999999999,29.485152381000002,45.7,"Neuville","X0009220",1316,2.443355119825708,30.943999999999999,1153,10,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",277.20506930693068,338.58,35.652999999999999,0,0,29.485152381000002,1.2091848649550989,3.01153,236.19234713181075,235,288.48680542469816,59,"Art 2.1: Les pertes d'eau ont été évaluée en procédant à une analyse de débit de nuit minimum.\nArt 2.2: La consommation résidentielle est estimée à 277,205 ML/an soit 236 l/pers/d, en soustrayant la consommation non résidentielle estimée ainsi que les pertes d'eau à l'eau distribuée."]
[null,"05040","NEW CARLISLE",11,1,531,2.16,1146.96,14.59,328.61399999999998,226.79736234458261,83.22,10.938852900000001,38,"New Carlisle","X0009116",531,2.16,14.59,501,10,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",226.79736234458261,328.61399999999998,83.22,0,0,10.938852900000001,7.6077446840884013,3,541.74743370344243,235,784.95529815087127,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 531 logements résidentiels et 32 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n240,465 ML *(531 / (531+32))= 226,797 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est élevé. Les pertes d’eau réelles sont élevés, car un seul débit de nuit au mois de juillet a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Art 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau New Carlisle, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020.\n\nSi la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,"05070","NEW RICHMOND",11,1,1728,2.2710733778047301,3924.4147968465736,32.384999999999998,630.38699999999994,469.67468872802488,95.021666666666661,53.416465199999998,56,"Station d'eau potable","X0008366",1728,2.2710733778047301,32.384999999999998,1728,15,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",469.67468872802488,630.38699999999994,95.265000000000001,95.265000000000001,94.534999999999997,53.416465199999998,1.7788834643192875,3.01728,327.8909176858308,235,440.08795212490321,62,"art 1.2 : Augmentation de la population confirmé par la municipalité.\n\n1728 logements résidentiels \n206 bâtiments non résidentiels\n\nart 1.3 et Art 2.2 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau New Richmond, il y a 1728 logements résidentiels et 206 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 525,666 ML *(1728/(1728+206))=470,161 ML. L'installation des compteurs d'eau donnera une valeur plus précise des consommations résidentielles.\n\n\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance est plus élevée que la valeur de comparaison correspondante, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,41037,"NEWPORT",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50072,"NICOLET",17,1,4127,2.1,8666.7000000000007,110.851,1238.3019999999999,712.77896261061903,421.97,153.96280350000001,50,"Réseau de la ville de Nicolet","X0008233",4127,2.1,110.851,4520,25,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",712.77896261061903,1238.3019999999999,421.97,0,0,153.96280350000001,2.740726918498857,3.0451999999999999,225.32441132674856,235,391.45328893097508,64,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 8667 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Les données de la relève des compteurs d'eau ne permettent pas de faire la distinction entres les différents usages.\nAinsi pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 4127 logements résidentiels et 393 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) + Consommation non mesurée et facturée\n773 553 ML *(4127 / (4127 + 393)) + 6,487 ML= 706,295 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (258,95 ML). Ceci s'explique du fait qu'en 2017 le débit de nuit était utilisé pour évaluer les pertes, et cette année il est déduit grâce à la lecture des compteurs d'eau. De plus il y a eu 30 réparations de conduites sur la municipalité."]
[null,79030,"NOMININGUE",15,1,345,1.7963917525773199,619.75515463917532,17.286999999999999,268.84800000000001,59.362000000000002,192.72,16.350463349999998,65,"Nominingue","X0009709",345,1.7963917525773196,17.286999999999999,360,10,65,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",59.362000000000002,268.84800000000001,192.72,0,0,16.350463349999998,11.78682193125738,2,262.41914281946305,201,1188.4852550238706,48,"Art. 2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir des débits de nuit et ce dernier est assez élevé dû à de nombreuses fuites à travers le réseau de la municipalité. La municipalité vient de finaliser des travaux de sectorisation ainsi que l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiel à grande consommation. À partir de 2020, il sera possible de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau. Une meilleure connaissance de la problématique permettra aussi de mieux orienter les actions sur le terrain pour réduire les fuites.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 345 logements résidentiels et 74 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n72,095 ML *(345 / (345+74))= 59,362 ML.\nArt 2.3: La quantité d'eau distribuée est supérieure à 1000 l/(pers*d), à cause de l'important volume de pertes d'eau sur le réseau ainsi que certainement dû à la présence du Golf qui est un grand consommateur. Un compteur vient d'être installé sur le Golf pour connaître réellement sa consommation.\n\n"]
[null,92040,"NORMANDIN",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87115,"NORMÉTAL",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45050,"NORTH HATLEY",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19010,"NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND",12,1,253,1.8987951807228916,480.39518072289155,7.1609999999999996,74.347999999999999,59.431444827586212,5.1100000000000003,7.8386991199999994,56,"N.D.A. de Buckland","X0009956",253,1.8987951807228916,7.1609999999999996,268,6,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",59.431444827586212,74.347999999999999,5.1100000000000003,0,0,7.8386991199999994,0.65189388210629529,3,338.94152725459122,235,424.01164470138332,59,"Art.1.2 :  La longueur des conduites est plus élevée que la valeur inscrite au bilan 2017. La valeur de ce bilan est plus précise, car la municipalité a maintenant un plan d'intervention.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 251 logements résidentiels et 37 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n68,123 ML *(253 / (253+37))= 59,431 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a distribué légèrement plus d’eau à cause d'une fuite au début de l'année 2018. Cette dernière n'est pas incluse dans les pertes d'eau réelles, car elles ont été estimées à partir du débit de nuit minimum 2017. Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. "]
[null,80015,"NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39015,"NOTRE-DAME-DE-HAM",17,1,69,1.9900990099009901,137.31683168316832,2.105,11.94,7.9377236842105274,3.0178199999999999,1.6565873167112501,42.184175000000003,"Notre-Dame-de-Ham","X0009168",69,1.9900990099009901,2.105,68,9,42.184175000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.9377236842105274,11.94,3.0178199999999999,0,0,1.6565873167112501,1.8217089854286372,3,158.37234160846813,235,238.22519327128504,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 69 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n8,743 ML *(69 / (69+7)) = 7,938 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport au bilan 2017. Cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de personnes par logement de Statistiques Canada a diminué par rapport à celui de 2017. Puisque le réseau est petit, le changement de population a un gros impact sur la quantité d'eau distribuée par personne."]
[null,62055,"NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80020,"NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,82010,"NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE",7,1,130,1.8676470588235294,242.79411764705884,6.5430000000000001,92.09,58.333329847645402,23.758320152354617,5.9791053623099488,59.057844576892897,"Notre-Dame-de-la-Salette","X0010247",130,1.8676470588235294,6.5430000000000001,152,10,59.057844576892897,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",58.333329847645402,92.09,23.758320152354617,0,0,5.9791053623099488,3.9735577001399256,3,658.24223254314734,235,1039.1576711499049,30,"1.2: Le nombre de logements a été estimé ainsi: 137 bâtiments - 7 commerces = 130 bâtiments résidentiels avec 1 logement par bâtiment.\n1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée avec la consommation non mesurée facturée de l'audit de l'AWWA, en retirant la consommation estimée des immeubles non résidentiels.\n1.4: Les PER proviennent du Formulaire 2015 car les données du débitmètre semblent erronées et ne permettent pas une bonne analyse du débit de nuit. Il s'agit du plus récent formulaire rempli mais non approuvé.\n*Commentaire laissé en 2015: La mesure de débit de nuit en 2015 s'est faite en juin. À cette période de l'année, il y a une production bovine et une production serricole (serres) en production. Des gens venaient remplir leurs citernes pour les serres agricoles. En 2019: aucun compteur d'eau n'est présent sur la municipalité mais il n'y a plus d'industrie avec une consommation excessive. Les données du Bilan 2019 devront donc être plus représentatives lorsque le débitmètre sera changé.\nArt 2.2 et 2.3: Aucune vérification faite du débitmètre cette année. La municipalité prévoit faire la vérification prochainement pour déterminer si elle doit le remplacer.\nVolume estimé à l'aide de deux lectures effectuées dans l'année.\nGrande augmentation de la consommation depuis 2017 dû aux addoussiceurs installés.\n2.4: Le résultat de validité de données est inférieur à 50 car le volume d'eau mesuré n'est pas exactement connu du 1er janvier au 31 décembre 2018 et aucune vérification du débitmètre n'a été faite. Le résultat pourra donc s'améliorer au Bilan 2019."]
[null,71065,"NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT",16,1,3925,2.8318471337579618,11115,82.497,1286.6510000000001,827.04633799999999,306.79399999999998,101.90264034,46,"Notre-dame-ile-perrot","X0010476",3925,2.8318471337579618,82.497,4956,5,46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",827.04633799999999,1286.6510000000001,306.79399999999998,0,0,101.90264034,3.0106580062732058,3.04956,203.85788376807844,235,317.14541006538121,75]
[null,92060,"NOTRE-DAME-DE-LORETTE",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,61045,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (14)",14,1,386,2.7,1042.2,7.7149999999999999,89.686000000000007,63.749384615384621,15.342642,6.437267567500002,34.1,"Notre-Dame-de-Lourdes","X0008465",386,2.7,7.7149999999999999,409,5,34.1,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",63.749384615384621,89.686000000000007,15.342642,0,0,6.437267567500002,2.3834090845408991,2,167.58381141942786,201,235.76575368753666,59,"Art 1.2 : Le nombre de logement a augmenté par rapport à 2017 puisque 10 nouveaux logements ont été construit.\n\nArt 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1042 est plus représentative.\n\nArt.1.3 & 2.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence peut s’expliquer par le fait que : \nPuisque le réseau est petit, l’eau distribuée fluctue beaucoup en raison des fuites qui peuvent apparaître et des délais de réparations.\nLa population est sensibilisée à l’usage de l’eau et fait attention à sa consommation. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 386 logements résidentiels et 56 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n72,998 ML × (386 / (386+56))= 63 749 ML.\n\nArt.2.1: L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nCeci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n"]
[null,32080,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (17)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,35005,"NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN",4,2,205,1.6359649122807018,335.37280701754389,5.6749999999999998,121.596,30.602768640350874,14.600000000000001,4.4043948480000008,41.022772277227723,"Anges","X0010047",145,1.6359649122807018,3.7989999999999999,141,6,40.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",21.645860745614034,52.758000000000003,4.38,0,0,2.9983579080000005,1.4607995891062913,3,249.99999999999997,235,609.33127839106635,38,"Art.1.3 et 2.2 : L’estimation de la consommation résidentielle a été déterminée à partir d’une consommation théorique de 250 l/pers/d. \n\nArt 2.4 : Résultat de 38 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le pourcentage de précision du débitmètre est supérieur aux normes.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Mines","X0010046",60,1.6359649122807018,1.8759999999999999,61,6,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.9569078947368421,68.837999999999994,10.220000000000001,0,0,1.4060369400000003,7.2686568249053245,3,249.99999999999997,235,1921.366190458702,31,"Art.1.3 et 2.2 : L’estimation de la consommation résidentielle a été déterminée à partir d’une consommation théorique de 250 l/pers/d. \n\nArt.2.1 et 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est élevée. Premièrement, il n'y a pas de données en 2018, car le débitmètre était défectueux et non conforme. Les données de 2019 ont donc été utilisées. Cette valeur élevée s'explique par le fait que les pompes fonctionnent 24 heures sur 24 pour la protection incendie. Il y a trois gros rinçages de réseau dans l'année. De plus, les citoyens laissent couler l'eau pour combattre le gel des conduites durant l'hiver. Aussi, il y a eu 18 fuites sur le réseau qui peuvent avoir fait perdre beaucoup d'eau. Les pertes d'eau réelles associées à ses fuites n'apparaissent pas dans ce bilan, car il n'y avait pas de données de débits de nuit pour l'année 2018.\nLa municipalité a récemment modifié son réservoir pour ne plus avoir à utiliser constamment ses pompes. L'eau distribuée devrait diminuer dans les prochains bilans.\n\nArt 2.4 : Résultat de 31 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car il n'y avait pas de données de volume d'eau produite pour l'année 2018.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,79010,"NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN",15,1,90,1.7533039647577093,157.79735682819384,4.3789999999999996,19.687000000000001,12.298999999999999,5.2316666666666656,2.8823772599999997,42,"Notre-Dame-de-Pontmain","X0010121",90,1.7533039647577093,4.3789999999999996,104,10,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",12.298999999999999,19.687000000000001,5.4749999999999996,5.4749999999999996,4.7450000000000001,2.8823772599999997,1.8150527133518484,3,213.53900400021413,235,341.81172223369509,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 90 logements résidentiels et 14 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n14,212 ML *(90 / (90+14))= 12,299 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2018. Le bilan 2017 a aussi utilisé ces données."]
[null,23015,"NOTRE-DAME-DES-ANGES",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30010,"NOTRE-DAME-DES-BOIS",5,1,99,2.2744630071599046,225.17183770883057,3.3,20.451000000000001,15.723583333333332,2.9915400000000001,2.9911750000000001,50,"Notre-Dame-des-Bois","X0010106",99,2.2744630071599046,3.3,100,9.8000000000000007,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",15.723583333333332,20.451000000000001,2.9915400000000001,0,0,2.9911750000000001,1.0001220256253813,3,191.31304758451904,235,248.83279168664896,48,"Art.1.2 : Il y a plus de logements qui sont occupés qu'au bilan 2017. Plus précis que l'année passée\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 99 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels + immeubles non résidentiels) \n17,153 ML *(99 / (99+9))= 15,724 ML.\nArt 2.4 : Résultat de 48 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,15025,"NOTRE-DAME-DES-MONTS",3,1,378,2.2627118644067798,855.30508474576277,4.7560000000000002,63.801000000000002,54.392829015544038,7.3,6.4214304000000011,56,"Notre-Dame-des-Monts","X0008776",378,2.2627118644067798,4.7560000000000002,240,6.0919999999999996,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",54.392829015544038,63.801000000000002,7.3,0,0,6.4214304000000011,1.1368183637091198,3,174.23192263840116,235,204.36831651238296,48,"Art.1.3 : Il y a une augmentation de 17,36 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait que dans les bilans précédents, les données manquantes de volume d'eau n'étaient pas estimées. Pour 2018, l'estimation de volume d'eau produit pour 117 jours représente 32% du volume inscrit.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 378 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n55,544 ML *(378 / (378+8))= 54,393 ML.\nArt 2.4 : Résultat de 48 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre a mesuré que 68% du volume d'eau produit pour l'année 2018. Afin d'augmenter cette cote, il faut s'assurer que le débitmètre lit toutes les données."]
[null,11045,"NOTRE-DAME-DES-NEIGES",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,29120,"NOTRE-DAME-DES-PINS",12,1,669,2.1766233766233767,1456.1610389610389,13.621,122.232,86.320999999999998,22.221,14.413086273999999,45.7,"Notre-Dame-des-Pins","X0009887",669,2.1766233766233767,13.621,622,7.8,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",86.320999999999998,122.232,22.221,0,0,14.413086273999999,1.5417239290439011,3,162.41053295842684,235,229.97606914394447,70,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017 (1,095 ML/an). En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n"]
[null,61030,"NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES",14,1,4028,2.1433740388964271,8633.5106286748087,58.487000000000002,1230.3019999999999,995.47233718358314,133.80199999999999,65.964374245000002,43,"Notre-Dame-des-Prairies","X0008676",4028,2.1433740388964271,58.487000000000002,3190,7.5,43,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",995.47233718358314,1230.3019999999999,133.80199999999999,0,0,65.964374245000002,2.0283979273879336,3.0318999999999998,315.89947462130726,235,390.41944302051371,49,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (1005,605 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (4028) et le nombre d'immeubles non résidentiels non relevés (41). Consommation résidentielle : 1005,605 * 4028 / (4028+41) = 995,472 ML/an.\n2.2: La consommation résidentielle estimée dépasse l'objectif pour la première fois. La municipalité a trois ans pour réduire sa consommation résidentielle. Si la consommation dépasse toujours l'objectif au Bilan 2021, l'installation des compteurs d'eau sera requise pour le 1er septembre 2025.\n2.3: L'estimation de 30% du volume distribué annuel a impacté la quantité d'eau distriuée par personne quia variée par rapport à 2017. Le problème de lecture du débitmètre est rétabli, le Bilan 2019 sera donc plus représentatif.\n2.4: Le résultat de validité de données est inférieur à 50 car seulement  70,12% du volume a été mesuré. Le résultat pourra donc s'améliorer au Bilan 2019."]
[null,12045,"NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46100,"NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49080,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (P)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49075,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL)",17,1,743,2.1648501362397821,1608.4836512261581,14.472,884.46,75.616962724935732,82.125,13.498071789000001,43.6,"Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village","X0008897",743,2.1648501362397821,14.472,617,6.1,43.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",75.616962724935732,884.46,82.125,0,0,13.498071789000001,6.084202342658025,3,128.79817630244978,235,1506.4984218798716,46,"Installation d' un nouveau compteur pour Agropur et chambre de regard afin de régler l'erreur de 20%\n\n743 logements résidentiels \n35 bâtiments non résidentiels sans compteur\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 743 logements résidentiels et 35 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 79,179 ML *(743/(743 +35))=75,617 ML. La consommation résidentielle estimée est faible, car il est difficile de séparer cette consommation de la consommation du secteur non résidentiel. Cette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l’installation de compteurs d’eau dans un échantillon de 20 logements résidentiels. \nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.1 : L'indice de fuite est élevé, car le réseau contient beaucoup de pertes réelles. Pour 2019, l'installation des compteurs dans le secteur résidentiel, dans le non résidentiel et la réparation du compteur d'Agropur pourraient améliorer cette valeur. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nCeci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n\nArt 2.2 et Art 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est élevée puisque Agropur consomme près de 80 % de l'eau distribuée du réseau. Ce qui explique la faible consommation résidentielle qui  est causée par la méthode d’estimation pour ce réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Consommation Agropur - Pertes d’eau\nPuisque les pertes d’eau réelles estimées et la consommation d'Agropur sont élevées, la consommation résidentielle est faible.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020. \nLa municipalité a installé 10 compteur dans le résidentiel en 2019.\n\n\n"]
[null,79005,"NOTRE-DAME-DU-LAUS",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,37235,"NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL",4,1,2376,2.3576264436479488,5601.7204301075262,98.17,724.73599999999999,486.35063677130046,161.20833333333334,87.283691437999991,49.22,"Village","X0009475",2376,2.3576264436479488,98.17,2378,20,49.22,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",486.35063677130046,724.73599999999999,200.75,135.41499999999999,147.46,87.283691437999991,1.8469467855612416,3.0237799999999999,237.86754705607217,235,354.45861802026189,43,"Art.1.2 : Il y a 2272 résidences unifamiliaux et 22 immeubles comportant 104 logements.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (502,112 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [77]).\n","Art.2.2 : Afin de mieux estimer la consommation résidentielle, la municipalité peut fournir une liste des codes CUBF du secteur non résidentiel. Il sera ensuite possible d'estimer la consommation du secteur non résidentiel, puis la soustraire de la consommation autorisée pour déterminer la consommation résidentielle. Pour une valeur plus précise, la municipalité peut installer des compteurs d'eau dans son secteur non résidentiel et les relever.\n\nSi la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels sera requise d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,85090,"NOTRE-DAME-DU-NORD",8,1,475,1.867992766726944,887.2965641952984,14.34,149.125,100.13092233009709,34.675000000000004,11.79865785,42,"Notre-Dame-du-Nord","X0009865",475,1.867992766726944,14.34,518,7.5,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",100.13092233009709,149.125,38.325000000000003,31.024999999999999,0,11.79865785,2.938893596274597,3,309.1765539561797,235,460.45669545237865,48,"Art.1.2 : Le nombre de logements exact serait a revérifier au prochain bilan. Il y a présentement une estimation de dix duplex et d'un immeuble à huit logements.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (108,563 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [40]).\nArt.1.3 et 2.3 : Le volume d'eau distribué a diminué par rapport au bilan 2017. Le débitmètre utilisé lors du bilan 2017 était défectueux (la station date de 1969). Avec un nouveau débitmètre installé en juin 2018, les débits obtenus sont plus précis. Ceci pourra être valider par une vérification de la précision du débitmèètre.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle au prochain bilan en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,12080,"NOTRE-DAME-DU-PORTAGE",1,1,85,2.0596745027124772,175.07233273056056,3.7149999999999999,13.462,10.087,2.008,4.7882247600000003,63.20000000000001,"Centre du village","X008857",85,2.0596745027124772,3.7149999999999999,134,10,63.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",10.087,13.462,2.008,0,0,4.7882247600000003,0.41936210195780366,3,157.85256303683272,235,210.66830609713909,69,"Art 1.2: \nLa longueur est établi à partir des plan du réseau tel que construit il est aussi disponible en format DWG.\nLa pression est établi à partir du rapport de performance des bornes incendie.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et les fuites sont réparées rapidement.\n\nArt 2.2 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité. La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau."]
[null,18040,"NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE",12,1,136,1.966824644549763,267.48815165876778,3.4420000000000002,22.901,17.937999999999999,4.4349999999999996,4.0662113250000003,55,"Notre-Dame-du-Rosaire","X0009002",136,1.966824644549763,3.4420000000000002,156,4.05,55,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",17.937999999999999,22.901,4.4349999999999996,0,0,4.0662113250000003,1.0906958949065442,3,183.72853217867441,235,234.56166325252661,62,"Art 1.3 : La consommation a été calculé de la façon suivante : (Eau distribuée - PER) x (nbr immeuble résidentiel / nbr immeuble total)"]
[null,33085,"NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR-D'ISSOUDUN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06020","NOUVELLE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,56015,"NOYAN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45020,"OGDEN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,72032,"OKA",15,2,1375,2.7470167064439139,3777.1479713603817,36.540999999999997,671.73399999999992,417.67935562632698,69.04225000000001,40.207789574000003,50.978592162554428,"Oka village","X0009427",881,2.7470167064439139,18.934000000000001,881,12,53.9,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",279.77735562632699,320.75,16.789750000000023,23.36,53.29,25.770553732,1.2086113343640645,3,316.72510405792491,235,363.10864722827438,59,"Art 1.2 La population a diminué par rapport à 2017, puisqu'il semble qu'en 2018 une population de 3 777 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 881 logements résidentiels et 16 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n299,149 ML *(881 / (881+16))= 279,777 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont diminué par rapport au bilan 2017 (23.360 ML). Les consommations ont pu être mieux évaluées cette année, ainsi les pertes d'eau ont diminuées.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au m\nême niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par la mise à jour de la population desservie.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Oka (puits)","X0009428",494,2.7470167064439139,17.606999999999999,497,12,45.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",137.90199999999999,350.98399999999998,9.6620000000000008,50.734999999999999,53.29,14.437235842,2.6248561069025906,3,278.41296201864145,235,708.60825123022755,60,"Art 1.2 La population a diminué par rapport à 2017, puisqu'il semble qu'en 2018 une population de 3 777 est plus représentative.\n\nArt.1.3 : La consommation non résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Ainsi le non mesuré et facturé correspond à la consommation résidentielle.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont diminué par rapport au bilan 2017 (50,735 ML). Les consommations ont pu être mieux évaluées cette année, ainsi les pertes d'eau ont diminuées.\n\nArt 2.2 : La grande variation dans cet indicateur est causée par la méthode d’estimation pour ce petit réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau\nPuisque les pertes d’eau réelles estimées sont faibles, la consommation résidentielle est élevée.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par la mise à jour de la population desservie.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,45115,"ORFORD",5,1,989,2.3088161209068017,2283.4191435768266,36.076999999999998,338.10899999999998,300.73123923923919,29.265000000000001,30.735668879999995,42,"Orford","X2134687",989,2.3088161209068012,36.076999999999998,1291,10,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",300.73123923923919,338.10899999999998,29.265000000000001,0,0,30.735668879999995,0.95215106963372531,3.0129100000000002,360.82784262925878,235,405.67498525313721,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 989 logements résidentiels et 10 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n303,772 ML *(989 / (989+10))= 338,109 ML..\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,69037,"ORMSTOWN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84055,"OTTER LAKE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57030,"OTTERBURN PARK",16,1,3362,2.487914055505819,8364.3670546105641,50.633000000000003,1069.7280000000001,833.74699999999996,141.98500000000001,71.01228519,49,"Otterburn Park","X0008435",3362,2.487914055505819,50.633000000000003,3399,4,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",833.74699999999996,1069.7280000000001,141.98500000000001,0,0,71.01228519,1.9994427671227013,3.0339900000000002,273.09159691949162,235,350.38654146820795,64,"Art 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle est la consommation non mesurée facturée dans l'audit de l'eau AWWA, car les immeubles non résidentiels sont mesurés par des compteurs d'eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nLa municipalité a adopté un règlement pour l'installation des compteurs d'eau. Ce dernier stipule que les nouveaux immeubles doivent être équipés d'un compteur d'eau. Les données provenant des compteurs d'eau pourront être utilisées au prochain bilan.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,13015,"PACKINGTON",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"09040","PADOUE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87025,"PALMAROLLE",8,1,356,2.3704318936877078,843.87375415282395,8.2959999999999994,87.23,75.647113513513517,7.3,6.5417402400000002,42,"Palmarolle","X0009737",356,2.3704318936877078,8.2959999999999994,292,6,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",75.647113513513517,87.23,7.3,0,0,6.5417402400000002,1.1159110163628263,3,245.59641151360537,235,283.20148623390298,43,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 356 logements résidentiels et 14 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n78,9622 ML *(356 / (356+14))= 75,647 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 43 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n"]
[null,80037,"PAPINEAUVILLE",7,1,990,1.8860986547085201,1867.2376681614348,29.05,301.28800000000001,154.84,87.986505441712197,31.566003000000002,59,"PAPINEAUVILLE","X0009541",990,1.8860986547085201,29.05,898,10,59,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",154.84,301.28800000000001,104.702,105.17923500000001,54.078281325136601,31.566003000000002,2.787381900765586,3,227.19077775455165,235,442.06829661659361,59,"1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée par extrapolation de la relève des 29 compteurs résidentiels sur les 761 immeubles sans compteurs.\n"]
[null,38055,"PARISVILLE",17,1,271,2.2661290322580645,614.12096774193549,19.573,104.506,69.229072289156633,18.12641,9.3792983616000001,36.56,"Parisville","X0009322",271,2.2661290322580645,19.573,369,6,36.56,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",69.229072289156633,104.506,18.12641,0,0,9.3792983616000001,1.9325976529557636,2,308.84581567140208,201,466.22379508053842,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 251 logements résidentiels et 61 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n84,812 ML *(271 / (271+61))= 69,229 ML.\n\nArt 2.3: Il y a une différence entre la distribution d'eau de 2017 et 2018, car il y a eu des fuites au cours de l'année 2018 qui ont été réparées après 4 jours. Ceci impacte aussi les pertes d'où les pertes plus grandes en 2018 par rapport à celles de 2017. ","En vue d'obtenir une meilleure estimation de votre consommation résidentielle, il est recommandé que vous débutez la relève des compteurs d'eau installés sur votre échantillon représentatif. Cette action devait être effectuée dans le passé avant le 1er septembre 2019. Pour le prochain Bilan , étant donné qu'au moins un indicateur est dépassé, il est recommandé de terminer l'installation des compteurs d'eau dans tout le non résidentiel et débuter la relève des compteurs résidentiels avant le 1er septembre 2020."]
[null,"05032","PASPÉBIAC",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"02005","PERCÉ",11,1,380,1.6969866071428572,644.85491071428578,19.183,356.548,151.81710526315791,186.37,29.534144359999996,56,"Percé","X0009060",380,1.6969866071428572,19.183,463,63,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",151.81710526315791,356.548,186.37,0,0,29.534144359999996,6.3103233236854139,3,645.00908310190653,235,1514.8273191165106,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 380 logements résidentiels et 30 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n164,830 ML *(350 / (350+30))= 151,817 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est élevé. Les pertes d’eau réelles sont importantes, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan. Ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité.\nL'installation de compteurs d'eau dans les prochaines années permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite, cependant du fait du contexte saisonnier et touristique (camping) les conssomations associées ne sont pas quantifiables.\nLa municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est élevée du fait de la présence de consommation non résidentielle très importante (présence de camping).\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,92010,"PÉRIBONKA",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,16005,"PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS",3,1,476,1.3031674208144799,620.30769230769238,18.2,122.5,106.71512830957231,10.584999999999999,21.3530239575,70.31,"RÉSEAU VILLAGE-MAILLARD","X0008729-X2093884",476,1.3031674208144797,18.2,531,6,70.31,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",106.71512830957231,122.5,10.584999999999999,0,0,21.3530239575,0.49571433165943418,3,471.33095103026471,235,541.04832572298324,44.378378378378386,"Note : Les deux réseaux Village et maillard sont maintenant considérés comme un seul réseau étant donnée qu'ils sont reliés. Ceci explique la variation des indicateurs globaux de 2017 à 2018.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 476 logements résidentiels et 15 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 44 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","YI-2020-01-24 Les deux réseaux Village et maillard sont maintenant considérés comme un seul réseau étant donnée qu'ils sont reliés.\n La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,"03015","PETITE-VALLÉE",11,1,97,1.5249999999999999,147.92499999999998,5.65,26.186,20.312173076923077,4.0149999999999997,4.5727200000000003,59.999999999999993,"Petite-Vallée","X0009044",97,1.5249999999999999,5.65,102,10,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",20.312173076923077,26.186,4.0149999999999997,0,0,4.5727200000000003,0.87803320561941234,3,376.2027328162518,235,484.99216328155933,37,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 148 est plus représentative.\n\nArt 1.2 : Le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 97 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 97 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n21,778 ML *(97 / (97+7))= 20,312 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 37 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier. \n\nArt 2.1, 2.2  et 2.4 : Avec l'installation de la chambre de mesure avec le système d'automatisation, la municipalité sera en mesure de fournir un débit de nuit plus à jour (valeur de 2015 pour le bilan 2018) et de valider les valeurs d'eau distribuée sur le territoire.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 10 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,94205,"PETIT-SAGUENAY",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77030,"PIEDMONT",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50113,"PIERREVILLE",17,1,1135,2.0045126353790614,2275.1218411552345,68.424999999999997,297.68,164.72399999999999,46.446999999999996,36.267292424999987,42,"Pierreville","X0008666",1135,2.0045126353790614,68.424999999999997,1145,7.62,42,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",164.72399999999999,297.68,10.861000000000001,67.524999999999991,60.954999999999998,36.267292424999987,1.2806856231700074,2.01145,198.36240062986306,201,358.46943626610351,55,"Art.1.2: Le nombre de logements résidentiels a été changé par rapport au bilan 2017 (981 log), car il y avait une confusion entre le nombre de branchements de service et de logements. Pa conséquent, la population desservie a augmenté par rapport au bilan 2017.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réellesont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Ces pertes d'eau faibles peuvent s'expliquer par le fait que l'eau distribuée dans la municipalité est calculée à l'aide de plusieurs débitmètres et certains de ses débitmètres ne respectent pas les conditions d'installation.  \nDe plus, au prochain bilan, la municipalité pourrait vérifier précisément si la relève des compteurs d'eau est comptabilisée pour les 365 jours de l'année 2018.\nAussi, la Régie Intermunicipale d'Alimentation en Eau Potable du Bas St-Francois (R.I.A.E.P.B.S.F.)) fait de la recherche de fuites par l'analyse de débits de nuit quotidiennement et les fuites détectées sont réparées la journée même de la détection.\nLes pertes d'eau dans les bilans 2016 et 2017 ont été déterminées par la méthode de l'analyse de débits de nuit plutôt que par la méthode utilisant les relèves de compteurs d'eau."]
[null,46025,"PIKE RIVER",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71070,"PINCOURT",16,1,5600,2.6999820884828947,15119.899695504209,74.671000000000006,1741.14,1576.0157449999999,127.75000000000001,97.962673536000011,40.799999999999997,"PINCOURT","X0009394",5600,2.6999820884828947,74.671000000000006,5287,7.6,40.799999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1576.0157449999999,1741.14,127.75,0,0,97.962673536000011,1.3040681250196131,3.05287,285.57407410898793,235,315.49459132727338,68,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 5 600 logements résidentiels et 40 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 587,273/ ML *(5 600 / (5 600+40))= 1 576,016 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.1 & 2.3 : Une augmentation des pertes d'eau a été observée, entrainant une augmentation du per capita total. Cette augmentation peut être due à des fuites non détectée sur le réseau de distribution.\n"," La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,30020,"PIOPOLIS",5,1,56,1.7793427230046948,99.643192488262912,2.0350000000000001,9.7710000000000008,7.1434999999999995,1.46,1.9405224999999999,50,"Piopolis","X0010298",56,1.7793427230046948,2.0350000000000001,68,9,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.1434999999999995,9.7710000000000008,1.46,0,0,1.9405224999999999,0.75237468259193074,3,196.41314562475148,235,268.65721927618773,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 56 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n8,164 ML *(56 / (56+8))= 7,144 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le pourcentage de vérification ne respecte pas les exigences. Le résultat de validité de données peut être augmenté en corrigeant la problématique concernant la précision du débitmètre."]
[null,80045,"PLAISANCE",7,1,470,2.2000000000000002,1034,21.513999999999999,126.55,79.244,36.134999999999998,14.729510322000001,48.9,"Plaisance","X0009535",470,2.2000000000000002,21.513999999999999,438,8,48.9,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",79.244,126.55,36.134999999999998,0,0,14.729510322000001,2.4532383772479354,3,209.96793937627513,235,335.31172994886197,62,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 470 logements résidentiels et 55 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n88,517 ML *(470 / (470+55))= 79,244 ML.\n"]
[null,32045,"PLESSISVILLE (P)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,32040,"PLESSISVILLE (V)",17,1,3454,1.9371681415929203,6690.9787610619469,54.442,1269.117,372.351,264.10399999999998,75.317306598000002,49.199999999999996,"Plessisville V","X0008078",3454,1.9371681415929203,54.442,2857,13,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",372.351,1269.117,145.89699999999999,367.19,279.22500000000002,75.317306598000002,3.5065513084480515,3.0285700000000002,152.46494757449918,235,519.65982868558342,58,"Art1.3: La consommation résidentielle fut estimée grâce aux relèves de compteurs des résidences de la paroisse. Cette valeur n'est pas nécessairement représentative de la municipalité, mais a été utilisée aux fins de bilans. \nArt1.4: Les pertes d'eau réelles de 2017 sont plus élevées que celles de 2018 a cause du changement de méthodologie (analyse de débit de nuit vs audit de l'eau)."]
[null,13095,"POHÉNÉGAMOOK",1,1,1084,1.9339908952959026,2096.4461305007585,42.058,540.04300000000001,263.55823150565709,252.58000000000004,52.067690190000008,74,"Ville Pohénégamook","X0009958",1084,1.9339908952959028,42.058,1089,11,74,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",263.55823150565709,540.04300000000001,252.58,0,0,52.067690190000008,4.850992987749434,3.0108899999999998,344.42923960004902,235,705.7514340520105,59,"Art 1.2: Selon l'administration générale de la municipalité, il y a un total de logements desservies de 1084. De plus, en 2017 la population était surestimée. Une population de 2 096 peronnes est plus représentative.\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle n'est pas obtenue à partir de mesures prises sur le terrain (seulement usine). Des prises de données sur le réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1084 logements résidentiels et 65 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n279,362 ML *(1084/ (1084+65))= 263,558 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est élevée. Beaucoup d'usagers laissent couler l'eau de février à début mai pour éviter le gel des conduites. La municipalité fait couler l'eau à trois extrémités du réseau. Pluisieurs usagers sont munis d'adoucisseur d'eau car l'eau de la municipalité a une dureté de plus de 250 et cela occasionne un lavage la nuit de leurs systèmes. La municipalité a aussi procédé pour la première fois en 2017 au rinçage des conduites de son réseau d'aqueduc.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en finalisant l'installation des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\nArt 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Ville Pohénégamook, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020.\nÉtant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020 (Finaliser l'installation)."]
[null,"06030","POINTE-À-LA-CROIX",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,96030,"POINTE-AUX-OUTARDES",9,2,588,2.3421985815602837,1377.2127659574469,17.814,117.28999999999999,88.565078190859566,22.63,15.213600496249999,42.084670947030496,"Pointe-aux-Outardes","X0009633",199,2.3421985815602837,6.3460000000000001,211,11,42.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",23.724470873786409,30.120999999999999,5.1100000000000003,0,0,5.2594635762499999,0.97158197331664631,3,139.45268504245465,235,177.05154936900757,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 199 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n",null,"Les Buissons","X000934",389,2.3421985815602837,11.468,412,11,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",64.840607317073164,87.168999999999997,17.52,0,0,9.9541369199999981,1.7600722333644576,3,194.97588240843572,235,262.11741988397074,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 389 logements résidentiels et 21 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) "]
[null,72020,"POINTE-CALUMET",15,1,2733,2.3761434321258692,6494.0000000000009,42.122999999999998,630.07399999999996,548.24099999999999,37.175333333333334,50.627552759999993,41,"Pointe-Calumet","X0009510",2733,2.3761434321258692,42.122999999999998,2763,6,41,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",548.24099999999999,630.07399999999996,44.366,37.594999999999999,29.564999999999998,50.627552759999993,0.73429054549729222,2.0276299999999998,231.29506267112737,201,265.81923883373901,47,"Art.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 2.4 : Résultat de 47 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eauimporté, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,66097,"POINTE-CLAIRE",6,1,13476,2.3779311368358562,32045,195.49100000000001,7218.7950000000001,1888.3791000000001,2226.2404348979585,259.57705984770001,49.21,"Pointe-Claire","X0008942",13476,2.3779311368358562,195.49100000000001,9939,12,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1888.3791000000001,7218.7950000000001,2226.2404348979585,0,0,259.57705984770001,8.5764144035075613,3.0993900000000001,161.44925479366557,235,617.17960829911704,61,"Article 1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée à l'aide de compteurs d'eau installés sur tous les immeubles résidentiels.\nArticle 2.1 : Plusieurs fuites ont été réparées en 2018. L'IFI de 2019 devrait s'améliorer."]
[null,71055,"POINTE-DES-CASCADES",16,1,717,2.3626220362622035,1693.9999999999998,11.714,176.857,109.11157655172413,63.874999999999993,13.806621400000001,55,"Pointe-des-Cascades","X0009620",717,2.3626220362622035,11.714,502,6,55,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",109.11157655172413,176.857,63.875,0,0,13.806621400000001,4.6264033864215319,2,176.46742985189329,201,286.03289612006927,58,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 717 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n110,329 ML *(717 / (717+8))= 109,112 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est élevé et les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport aux bilans précédents. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'à l'aide d'un enregistreur de données, la municipalité a récolté des données de débits nuits entre 2h et 4h du matin. Ces nouvelles données ont permis d'estimer plus précisément les pertes d'eau. Pusiqu'il n'était pas requis d'effectuer un contrôle actif des fuites, plusieurs fuites non signalées n'ont pas été réparées au courant des années. Cet indicateur devrait diminuer avec la recherche de fuite prévue pour le prochain bilan."]
[null,71140,"POINTE-FORTUNE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,96025,"POINTE-LEBEL",9,2,434,2.3538261055330056,1021.5605298013245,6.65,66.92,57.521000000000001,8.6081599999999945,7.2526097596250008,38.395512135922331,"VILLAGE PTE-LEBEL","X0009650",238,2.4887417218543044,4.25,215,7.5,47.808,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",40.956000000000003,45.655999999999999,4.0151599999999936,0,0,5.0397550200000003,0.79669745534575476,3,189.43834213499056,235,211.17777489293707,59.608108108108112,"Art 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n",null,"PARC Langlois","X0011095",196,2.19,2.4,197,3,28.123000000000001,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.565000000000001,21.263999999999999,4.593,0,0,2.2128547396250005,2.0755994136236655,3,105.73003830918745,235,135.72251944500826,38.608108108108112,"Art 1.2 :  réseau est majoritairement résidentiels et certains résidents possèdent des puits privés. Ceci peut expliquer le fait que la pression soit faible, car la demande n'est pas très élevée. De plus, le réseau est bien entretenu. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\n\nArt 2.2 & 2.3 : Le réseau est majoritairement résidentiels et certains résidents possèdent des puits privés. Ceci peut expliquer la quantité d'eau distribuée assez faible et la consommation résidentielle en dessous de 150 l/per/d.\n\nArt 2.4 : Résultat de 39 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraitaient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,82030,"PONTIAC",7,1,351,2.308261886204209,810.19992205767733,8.9109999999999996,160.73500000000001,110.71558916379342,39.407231083333301,11.327714914612502,56.09,"Quyon","X0009982",351,2.308261886204209,8.9109999999999996,381,9.25,56.09,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",110.71558916379342,160.73500000000001,39.407231083333301,0,0,11.327714914612502,3.4788332316254573,3,374.38954634838035,235,543.53234433210571,59,"1.2: Le nombre de logements (351) correspond en fait au nombre d'immeubles résidentiels. Ce nombre est à revoir au prochain Bilan.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (118,917 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (351) et le nombre d'immeubles non résidentiels (26). Consommation résidentielle : 118,917 ML/an / (351+26) x 351 = 110,716 ML/an. \n\n2.1: L'IFI élevé s'explique par le fait que la recherche de fuites n'est pas réalisée depuis quelques années. Seul la vérification du débit de nuit permet de détecter une consommation anormale. Une recherche de fuites à l'aide d'enregistreurs de bruit a été effectuée cette année et la municipalité est en attente des résultats du rapport.\n\n2.2: La consommation résidentielle estimée est élevée car c'est la première année que la municipalité adère à la Stratégie donc la sensibilisation des citoyens n'était pas de mise auparavant. "]
[null,34017,"PONT-ROUGE",3,1,3438,2.5492847854356309,8764.4410923276992,62.9,1036.9860000000001,700.65300000000002,159.83500000000001,76.527922100000012,42.7,"Pont-Rouge","X0010831",3438,2.5492847854356309,62.9,3778,8,42.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",700.65300000000002,1036.9860000000001,159.83500000000001,0,0,76.527922100000012,2.0885840829591791,3.0377800000000001,219.02106934740749,235,324.15729700478084,60,"Critère 3 : La municipalité a pour projet de construire un nouveau puits afin de remplacer le puits ayant dépassé sa durée de vie utile. Ces travaux n'ont par pour objectif d'augmenter la capacité de production.\nArt 1.3 : L'augmentation du volume d'eau distibuée provient en partie de l'augmentation de population.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 3 438 logements résidentiels et 207 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n742,839 ML *(3 438 / (3 438+207))= 700,653 ML."]
[null,84020,"PORTAGE-DU-FORT",7,1,126,1.6904761904761905,213,4.4790000000000001,46.116,32.697000000000003,13.14,3.5666624699999998,49,"Portage-du-fort","X0009421",126,1.6904761904761905,4.4790000000000001,132,4,49,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",32.697000000000003,46.116,13.14,0,0,3.5666624699999998,3.6841164843950041,2,420.5672390507429,201,593.16997877677022,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 126 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n34,254 ML *(126 / (126+6))= 32,697 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 10,5 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau. L'hiver 2018 était rude et la population laissait couler l'eau tout le temps durant l'hiver afin d'éviter le gel des conduites. Aussi, cette augmentation s’explique par la légère diminution de la population desservie par le réseau.","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,97022,"PORT-CARTIER",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"02047","PORT-DANIEL-GASCONS",11,2,485,1.8731218697829715,908.4641068447412,14.011999999999999,200.911,73.569150000000008,43.188333333333333,16.934291288999997,57.042352941176475,"Port-Daniel","X0010682",424,1.8731218697829717,12.058999999999999,438,12,59.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",62.1,144.03899999999999,23.652000000000001,41.975000000000001,29.565000000000001,15.152027021999999,2.0941532522741215,3,214.22336880427588,201,496.88437712075836,62,"Art 1.3 : La dimuinution du volume d'eau distribué est applicable au fait que la cimenterie n'utilise plus l'eau de la municpalité pour sa production. La consommation résidentielle a été estimé à 45% de la consommation non-mesuré facturée.\nArt 1.4: Les PER ont étés estimés à partir d'une analyse quotidienne du débit de nuit.",null,"Gascons","X0009189",61,1.8731218697829717,1.9530000000000001,72,12,42.7,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",11.469149999999999,56.872,29.628,2.19,2.5550000000000002,1.7822642670000002,6.4287136755273702,2,275.00620863660981,201,1363.6715098835809,64,"Art 1.3 : L'augmentation de l'eau distribué est attribuable à la fuite mentionnée au point 1.4. La consommation résidentielle a été estimé à 45% de la consommation non-mesuré facturée\nArt 1.4: Les PER ont étés estimés à partir d'une analyse quotidienne du débit de nuit et d'une très grosse fuite près du réservoir qui a coulé de juin a décembre 2018 et que la municipalité estime à 150 m³/j (27 ML)."]
[null,34048,"PORTNEUF",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,95040,"PORTNEUF-SUR-MER",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45030,"POTTON",5,2,432,1.7817836812144212,769.73055028463,16.181000000000001,150.12,47.830357950872653,16.121000000000002,11.121574644799999,53.730155120202703,"Mansonville","X0008500",228,1.7817836812144212,10.189,176,10,57,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",23.206184873949582,117.22,3.65,0,11.68,7.6604426099999996,1.0005949251540702,2,156.50242065402466,201,790.53122470201652,58,"Art.1.2 :  La population desservie a diminué par rapport au bilan 2017, car le nombre de personnes par logement de Statistiques Canada est plus faible qu'au bilan précédent.\n\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (24,224 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau[10]).\n\nArt.1.3 et Art 2.3 La quantité d'eau distribuée par personne est plus élevée car ce secteur comprend plusieurs commerces et institutions, de même qu'une industrie. L'industrie Nexkemia du réseau Mansonville a consommé environ 77,5% de consommation des usgaers de ce réseau. Cette industrie a eu certains problèmes durant l'année 2018, ce qui explique l'augmentation du volume d'eau produit. De plus, la quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport au bilan précédent à cause que la population desservie a diminué. \n\n","Afin d'avoir des valeurs plus représentatives pour la municipalité, il serait préférable de faire vérifier le compteur d'eau sur l'industrie, car il utilise 77,5 % de la consommation autorisé totale. Il est aussi suggéré de prendre les débits de nuit entre 2h et 4h pour l'année complet. De plus, en prenant les débits de nuits du compteur d'eau de l'industrie, il serait possible de soutraire sa consommation plutôt que de l'estimer dans le calcul du débit de nuit.","Owl's head","X2010746",204,1.7817836812144212,5.992,80,12.5,48.17,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",24.624173076923075,32.9,7.3,7.3,10.768000000000001,3.4611320347999999,2.4431312977889985,2,185.60242495042704,201,247.98070423699556,62.067567567567579,"Art.1.2 : Il y a beaucoup d'immeuble multi-logements Ceci explique la grosse difference entre le nombre de branchements de service et le nombre de logements résidentiel.\n\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (24,224 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau[4]).\n"]
[null,87035,"POULARIES",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,88090,"PREISSAC",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,75040,"PRÉVOST",15,3,2986,2.4552004433770551,7331.2285239238863,64.585000000000008,1163.1660000000002,1001.9744858056757,92.917614098639504,80.404624738799995,50.297724609374995,"Domaine Laurentien ","X0008376",1219,2.4552004433770551,21.928999999999998,1234,10,51.21,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",413.65984602917342,476.32100000000003,49.915980918367396,34.674999999999997,0,31.596776376299999,1.3386014432443352,2.01234,378.6690778466218,201,436.02983359487172,51,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant l'hypothèse qu'un immeuble non résidentiel consomme le même volume annuel qu'un logement. \n\nArt 2.2 : La valeur de consommation résidentielle semble élevée, mais elle sera revue l'année prochaine grâce aux résultats des secteurs de suivis de la consommation mis en place par la ville de Prévost. Elle a été estimée en considérant que les immeubles résidentiels et non résidentiels consomment le même volume annuel. \n\nArt 2.1 : Pour 2020, des travaux de renforcement hydraulique dans les rues Clos-Toumalin (350K$) et rue des Épinettes (150k$) sont prévus. Pour 2021, des travaux de renforcement hydraulique dans la rue des Pins (300K$) sont prévus. Ces travaux permettront de réduire les pertes d'eau sur le réseau. ",null,"Lac-Écho ","X0008377",167,2.4552004433770551,5.5620000000000003,169,10,39.96,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",42.560295857988166,59.976999999999997,15.935916428571424,12.775,25.184999999999999,4.0484111364000004,4.4376188264727228,2,284.38608910913132,201,400.76376638479127,37,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant l'hypothèse qu'un immeuble non résidentiel consomme le même volume annuel qu'un logement. \n\nArt 2.1 : La valeur de l'IFI est supérieure à la valeur de comparaison. En effet, des bris souterrains durant l'année 2016 contribuent au volume important de pertes d'eau. De plus, une fois le débitmètre installé adéquatement, les données mesurées pour réaliser l'analyse de débit de nuit pourraient changer.\n\nArt 2.2 : La valeur de consommation résidentielle est supérieure à la valeure de comparaison.  Elle a été estimée en considérant que les immeubles résidentiels et non résidentiels consomment le même volume annuel. Cependant, elle sera revue l'année prochaine grâce aux résultats des secteurs de suivis de la consommation mis en place par la ville de Prévost.\n\nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50 dû à la vérification inadéquate du débitmètre. Avant la fin de 2019, des travaux de renforcement hydraulique à la sortie du réservoir du Lac-Écho (130K$) est prévu. Suivant ces travaux, le remplacement du débitmètre (50K$) sera effectué et le RVD pourra être revu à la hausse en fonction des résultats de la vérification du débitmètre.",null,"PSL ","X0008378",1600,2.4552004433770551,37.094000000000001,1669,10,50.67,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",545.75434391851411,626.86800000000005,47.235454489795998,20.805,29.93,44.759437226099998,0.72960743447914889,2.0166900000000001,380.6250790622928,201,437.19612078295563,51,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant l'hypothèse qu'un immeuble non résidentiel consomme le même volume annuel qu'un logement. \n\nArt 2.2 : La valeur de consommation résidentielle semble élevée, mais elle sera revue l'année prochaine grâce aux résultats des secteurs de suivis de la consommation mis en place par la ville de Prévost.  Elle a été estimée en considérant que les immeubles résidentiels et non résidentiels consomment le même volume annuel. Avant la fin de 2019, l'ajout de 3 chambres pour création de SSC (Mozart, Versan-du-Ruisseau et Marchand) pour 300K$) est prévu.\n\nArt 2.1 : Pour 2020, des travaux de renforcement hydraulique sont prévu dans les rues Mte-Sainte-Thérèse (200k$) et rue Marchand(125K$). "]
[null,"09065","PRICE",1,1,778,2.0771208226221081,1616,17.372,185.273,65.052999999999997,5.4749999999999996,20.947762303999994,47.599999999999987,"Municipalité","X0009875-X2093208",778,2.11,17.372,760,15,47.599999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",65.052999999999997,185.273,5.4749999999999996,0,0,20.947762303999994,0.26136443217873173,3,108.57064368490965,235,309.21262458970784,63,"Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Price (09065)\nMunicipalité importatrice : Grand-Métis (09060)\nA : 765 log, 2,11 pers/log, 1 616 pers\nB : 13 log, 2 pers/log, 26 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 0,3\nContrôle actif des fuites obligatoire (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 109 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 309 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 63\nArt 1.3 : Puisque tous les immeubles non résidentiels sont munis de compteurs d'eau, les immeubles restants non mesurés sont tous des immeubles/logements résidentiels. La valeur NMF de l'AWWA est alors utilisée pour l'estimation résidentielle estimée => 65,053 ML.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\nArt 2.2 : Cet indicateur est faible, car la consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale, de la consommation non résidentielle et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau - Consommation non résidentielle mesurée\nPuisque les consommations non résidentielles sont élevées, la consommation résidentielle est faible. Cette donnée sera raffinée au bilan 2019.\n\n\n"]
[null,32033,"PRINCEVILLE",17,1,2164,2.2747615553925167,4922.5840058694057,42.667000000000002,1172.376,649.17598634229626,108.405,60.629329845000008,63,"Princeville","X0009343",2164,2.2747615553925167,42.667000000000002,1661,13,63,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",649.17598634229626,1172.376,108.405,0,0,60.629329845000008,1.7879960124438019,2.01661,361.30705824880175,201,652.50060481773392,64,"Art.1.2 : La pression indiquée est élevée, car il y a beaucoup de dénivelées.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2164 logements résidentiels et 2164 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n702,87 ML *(2164 / (2164+179))= 649,176 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,23027,"QUÉBEC",3,1,289086.1375357745,2.007695716395864,580397,2915.8080000000004,86671.354718769551,44102.317186544977,20978.272437594129,4498.2303929639029,55.99470409849404,"Ville de Québec","X0008180",289086.1375357745,2.007695716395864,2915.8080000000004,175000,6.31,55.994704098494047,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",44102.317186544977,86671.354718769551,20978.272437594129,0,0,4498.2303929639029,4.663672289976116,4,208.18209994970132,235,409.12645370805382,56,"Art 1.1: Les réseaux de distribution des quatre usines de production (Québec, Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport) sont interconnectés et la population correspond à celle qui est connectée au réseau pour les villes de Québec, Ancienne-Lorette, Saint-Augustin et Saint-Gabriel-de-Valcartier. Seul le débit exporté à Wendake est exclu du volume distribué. \nArt 2.1: L'IFI de 4.66 dépasse l'objectif (4.0); des actions pour le contrôle des pertes d'eau devront donc être mises en place de façon progressive conformément à la stratégie.\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle est estimée à partir d'une donnée partielle (échantillon de compteurs d'eau) et le bilan 2019 permettra de préciser cette valeur. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun\nMunicipalité exportatrice : Québec\nMunicipalités importatrices : L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures et Saint-Gabriel-de-Valcartier\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI): 4,7\nProgramme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 208 L/(pers.*d)"]
[null,42032,"RACINE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,96040,"RAGUENEAU",9,1,643,2.3292894280762564,1497.7331022530329,36.68,180.71100000000001,152.65325153374235,20.074999999999999,24.163350400000002,49,"Ragueneau","X0009643",643,2.3292894280762564,36.68,628,12,49,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-30",152.65325153374235,180.71100000000001,20.074999999999999,0,0,24.163350400000002,0.83080366206169809,2,279.24073105193179,201,330.56532528540077,46,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la consommation non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA en fonction du prorata du nombre d'immeubles non résidentiel et du nombre de logements. La municipalité a installé un échantillon de compteurs résidentiel. Ainsi, l'estimation sera améliorée au prochain bilan.\nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50, car la vérification de la précision du débitmètre n'a pas été réalisée en 2018. Une fois la vérification réalisée, le RVD sera revu à la hausse. "]
[null,87010,"RAPIDE-DANSEUR",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84100,"RAPIDES-DES-JOACHIMS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62037,"RAWDON",14,2,3464,2.0119866032081797,6969.5215935131337,94.429999999999993,1115.7750000000001,886.14763600227138,166.74659999999997,81.212344874999999,35.257339449541291,"Réseau Kildare","X0008527",120,2.0119866032081792,3.05,120,15,38.659999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.419,20.161999999999999,3.591600000000001,0,0,2.7643253100000003,1.2992682109472855,3,186.31486566605298,201,228.78861815938606,58.905405405405403,"1.3: La consommation résidentielle estimée correspond à la consommation non mesurée facturée calculée dans l'AWWA à partir de l'analyse de débit de nuit puisque le réseau Kildare est un réseau uniquement résidentiel, réhabilité en partie en 1990 et une autre partie en 2010.",null,"Réseau Rawdon","X0008539",3344,2.0119866032081792,91.38,3804,15,35.15,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",869.7286360022714,1095.6130000000001,163.15499999999997,0,0,78.448019564999996,2.0797848168087145,2.0380400000000001,354.16003482664939,201,446.1418449093315,58.905405405405403,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (916,024 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (3344) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (178). Consommation résidentielle : 916,024 ML/an * 3344 / (3344+178)  = 869,729 ML/an = 354 l/pers/d\nCette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce à l'installation de compteurs d'eau.\n"]
[null,85105,"RÉMIGNY",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,60013,"REPENTIGNY",14,1,34546,2.4701557343831415,85334,397.666,10033.722,6607.6,656.43735386597689,585.81249039880004,50.99,"Ville de Repentigny","X0008131",34546,2.4701557343831415,397.666,25598,6,50.99,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6607.6,10033.722,656.43735386597689,0,0,585.81249039880004,1.1205588215080529,3.2559800000000001,212.14303441336557,235,322.14181117805907,66,"1.3: La consommation résidentielle estimée provient de la relèave des compteurs des usagers résidentiels."]
[null,55057,"RICHELIEU",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,42098,"RICHMOND",5,1,1654,1.9347568208778174,3200.0877817319101,34.898000000000003,567.899,416.68772505307857,37.755000000000003,41.161371930000008,63,"Richmond","X0008568",1654,1.9347568208778174,34.898000000000003,1223,6,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",416.68772505307857,567.899,37.755000000000003,0,0,41.161371930000008,0.91724347925543004,3.0122300000000002,356.7434031472178,235,486.20155988059156,61,"Art.1.2 : Les rapports précédents n'incluait pas les logements de Melbourne. Le total de Richmond est donc de 1681 logements. Cependant , il y a 27 logements non desservis. Total desservi = 1654 logements.\nLa pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle n'est pas obtenue à partir de mesures prises sur le terrain. Des prises de données sur réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1654 logements résidentiels et 230 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n474,631 ML *(1654 / (1654+230))= 416,688 ML.\nArt.2.1 : L'IFI de ce réseau est faible, car la municipalité effectue une recherche de fuites à chaque année et elle répare rapidement les fuites détectées.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,71133,"RIGAUD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,10043,"RIMOUSKI",1,4,22512,2.0596846846846848,46367.62162162162,332.4,7944.3220000000001,6100.9030000000002,439.51399999999995,423.33437756249998,52.01605985381326,"Bois-Brûlé","X0009750",36,2.0596846846846848,0.7,37,13,35.799999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3.6360000000000001,4.4109999999999996,0.70899999999999996,0,0,0.7085580749999999,1.0006236962298398,3,134.34693709415279,201,162.98249161779648,49,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2 & 2.3 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant des maisons consommant peu.\n\nArt 2.4 : Résultat de 49 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\n",null,"Rimouski","X0008223",21962,2.0596846846846848,321.2,14037,13,51.9,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6019,7842.4319999999998,424.851,0,0,408.67238778749999,1.0395882195518247,3.1403699999999999,364.5514684543806,201,474.9908791914977,58,"Art 1.2 : La variation de la longueur du réseau s'explique par des rallongements considérés dans la valeur totale. \n\nArt 1.3 : La consommation résidentielle est estimée à partir d'un SSC. Aucune donnée de compteur résidentiel disponible pour 2018 et insuffisant en 2019. La consommation résidentielle semble élevée, cependant, les données du SSC sont à valider ainsi que la méthode d'estimation afin de raffiner cette donnée dans les prochaines années. \n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.3 : On observe une baisse de la quantitié d'eau distribuée. Ceci peut s'expliquer par la réparation de nombreuses fuites durant l'année 2018.\n\n\n\n","Au bilan 2019, les données des SSC devraient être étudiés davantage afin de s'assurer de ne pas surrestimer la consommation et ainsi sous-estimer les pertes d'eau réelles. ","Sainte-Blandine (Village)","X0009749",354,2.0596846846846848,6.2,268,13,65,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",50.704999999999998,63.947000000000003,9.8010000000000002,0,0,9.8007974999999998,1.0000206615839171,2,190.52585571849352,201,240.28314556021112,45,"Art 1.2 : La pression moyenne du réseau est calculée à partir des mesures de pression aux bornes d'incendie. La distribution est gravaitaire. Aucun contrôle de le pression n'est effectué pour le moment. \n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2 & 2.3 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant des maisons consommant peu.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Val-Neigette","X0009751",160,2.0596846846846848,4.3,160,13,44.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",27.562000000000001,33.531999999999996,4.1529999999999996,0,0,4.1526342000000005,1.0000880886642987,3,229.13801238793562,201,278.76989447036703,45,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.4 : Résultat de 49 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,80078,"RIPON",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06035","RISTIGOUCHE-PARTIE-SUD-EST",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"04020","RIVIÈRE-À-CLAUDE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34135,"RIVIÈRE-À-PIERRE",3,1,197,1.7666666666666666,348.0333333333333,6.41,61.942999999999998,36.008379807692307,22.995000000000001,5.33920905,49,"Rivière-à-Pierre","X0009307",197,1.7666666666666666,6.41,198,5,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.008379807692307,61.942999999999998,22.995000000000001,0,0,5.33920905,4.3068176924070807,3,283.45875499532775,235,487.61665352476348,45,"Art.1.2 : La population desservie a diminué par rapport au bilan 2017, car le nombre de personnes par logement de Statistiques Canada est plus faible que l'année précédente.\n\nArt.1.3 et 2,3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que le débitmètre de la municipalité n'était pas fonctionnel pendant six mois. Il manque les données entre mi-février et juillet inclusivement. Durant ces mois, il y a des consommations significatives.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 198 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n38,019 ML *(198 / (198+11))= 36,008 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d'eau sont élevées, car en 2018, il y a eu la réfection de la rue Principe et il y a eu plusieurs purges du réseau, drainage des poteaux d'incendie. De plus, il y a 12 résidences que l’eau gèle en hiver. Les citoyens concernés laissent donc couler un filament d’eau durant les périodes froides de l’hiver. Cette consommation a un impact sur le débit de nuit minimum et donc, sur les pertes d'eau..\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car il manque six mois de données.\n\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,98055,"RIVIÈRE-AU-TONNERRE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71005,"RIVIÈRE-BEAUDETTE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,13025,"RIVIÈRE-BLEUE",1,1,460,1.8914027149321266,870.04524886877823,11.972,200.46299999999999,124.035,13.140000000000002,9.2320428199999984,45.5,"Rivière-Bleue","X0010022",460,1.8914027149321266,11.972,368,5,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",124.035,200.46299999999999,13.14,0,0,9.2320428199999984,1.4233036237152119,3,390.57959140636797,235,631.24728207437215,58,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 460 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\nArt 1.3 et Art 2.3: Le volume d'eau distribué et la quantitée d'eau distribuée par personne ont augmenté. En effet, depuis décembre 2014, la Municipalité de Rivière-Bleue se reliait à un nouveau réseau d'alimentation en eau souterraine. En début 2015, plusieurs citoyens se plaignent de la qualité de leur eau. Après plusieurs recherches nous arrivons à la conclusion que plusieurs bouts de réseau doivent être purgés avant d'installer un système d'inhibiteur de corrosion directement au site des puits. Au départ des purges aux deux semaines étaient faites mais rapidement nous avons constaté que ce n'était pas suffisant donc pour les bilans 2017 et 2018 les purges étaient continuellement en fonction (en 2018 plus qu'en 2017). \nLe volume d'eau drainée en 2017 par les purges représente 33% du volume total. En 2017, le volume total d'eau pompé était de 219 324 m3 dont 72 377 m3 ont étés utilisés pour drainer le réseau.\nLe volume d'eau drainée en 2018 par les purges représente 26% du volume total. En 2018, le volume total d'eau pompé était de 200 463 m3 dont 53 349 m3 ont étés utilisés pour drainer le réseau.\nEn 2018, les purges sont inclus dans le total d'eau distribuée. Cependant, le 53,349 ML de drainage est comptabilisé dans l'AWWA (section Non mesurée et non facturée).\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 460 logements résidentiels et 35 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n133,473 ML *(460/ (460+35))= 124,035ML.\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017. \nArt 1.4, Art 2.2 et Art 2.3 : Un système d'enregistreur de données sera mis en place pour les prochains bilan.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. ","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,12072,"RIVIÈRE-DU-LOUP",1,1,9155,2.2999999999999998,21056.5,133.51,3884.6289999999999,1210,170.1257819897956,169.42290592499998,49,"Rivière-du-Loup","X0008219",9155,2.2999999999999998,133.51,7251,7,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1210,3884.6289999999999,170.1257819897956,0,0,169.42290592499998,1.0041486483835118,3.0725099999999999,157.43682440817253,235,505.44103616850811,64.303397855066876,"Article 1.2 : Le nombre de personne par logement a été modifié afin de représenter la situation de la Ville.\nArticles 1.3 et 2.3 : Augmentation de la production de l'industrie Viande du Breton."]
[null,94215,"RIVIÈRE-ÉTERNITÉ",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,89010,"RIVIÈRE-HÉVA",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14065,"RIVIÈRE-OUELLE",1,1,274,2.0505263157894738,561.84421052631581,16.986000000000001,85.665000000000006,44.450800000000001,15.545999999999999,12.422369119999999,56,"Rivière-Ouelle","X2074161",274,2.0505263157894738,16.986000000000001,302,8,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",44.450800000000001,85.665000000000006,15.545999999999999,0,0,12.422369119999999,1.2514521062629638,3,216.75583981642905,235,417.72901765264947,62,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée pour le bilan 2018 a été calculée de la manière suivante :  \n1-Relève de 21 compteurs dans le résidentiel -> 1,892 ML + 1,7688 ML/an pour les journées manquantes (extrapolation).\n2-L'estimation de la consommation résidentielle des immeubles restants a été faite à partir de consommation moyenne par logement avec compteurs (0,1743 ML/an/logements). Pour les 234 logements sans compteurs -> 40,79 ML/an.\n\nArt 2.2 : Pour le bilan 2019, la relève des 21 compteurs résidentiels s'effectuera sur 365 jours."]
[null,79037,"RIVIÈRE-ROUGE",15,2,1576,1.7995119967466453,2836.0309068727129,32.192999999999998,542.298,433.7144783525622,50.953999999999994,31.077213614999998,46.262724014336918,"L'Annonciation","X0009700",1232,1.7995119967466451,21.175000000000001,1091,4,45.5,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",301.5017159504734,380.404,38.69,0,0,22.636852874999999,1.7091598471591869,2.01091,372.5902359303409,201,470.09621707137376,59,"Art.1.2 : La population desservie est plus basse qu'au bilan 2017 en raison de la quantité de personne par logement.\n\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que plusieurs fuites ont été réparées durant l’année 2018. Cette diminution n'apparait pas dans les pertes d'eau réelles, car celles-ci ont été estimées à partir des débits de nuit 2017.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1232 logements résidentiels et 141 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n336,008 ML *(1232 / (1232+141))= 301,502 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Sainte-Véronique","X0009733",344,1.7995119967466451,11.018000000000001,304,4,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",132.21276240208877,161.89400000000001,12.263999999999999,0,0,8.4403607399999991,1.4530184642321342,3,585.15015712070715,201,716.51403250162434,59,"Art.1.2 : La population desservie est plus basse qu'au bilan 2017 en raison de la quantité de personne par logement.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 344 logements résidentiels et 39 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n=147,202 ML *(344 / (344+39))= 132,213 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a légèrement augmenté sa distribution d’eau. Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. ","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,98050,"RIVIÈRE-SAINT-JEAN",9,1,105,1.5987261146496816,167.86624203821657,3.0219999999999998,8.0340000000000007,6.2569999999999997,1.6559999999999999,2.1360035059999998,36.4,"Rivière-Saint-Jean","X0009663",105,1.5987261146496816,3.0219999999999998,115,5,36.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6.2569999999999997,8.0340000000000007,1.6559999999999999,0,0,2.1360035059999998,0.77527962634345982,3,102.1197921945616,235,131.12200902846538,41,"Art.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que la vérification du débitmètre a révélé qu'il était non conforme. Par conséquent, le volume d’eau distribué n’est peut-être pas une valeur précise. \nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les faibles pertes d’eau réelles ont été déterminées à partir des données de débits de nuit. \nLe débitmètre lit mal les débits minimums, car la vérification a montré que le pourcentage d'erreur entre le débitmètre en place et l'étalon était supérieur à 5%. La municipalité pourrait s’assurer que le débitmètre lit bien les débits faibles en respectant les conditions d'installation du manufacturier.\nArt 2.2 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité. De plus, cette valeur s’explique par le fait que la vérification du débitmètre a révélé qu'il était non conforme. Par conséquent, le volume d’eau distribué n’est peut-être pas une valeur précise. \nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 4 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,91025,"ROBERVAL",2,1,4519,2.168774531181858,9800.6921064108174,88.019089999999991,1696.2460000000001,1177.47064,470.79632035714314,93.247905208500001,45,"Roberval","X0010099",4519,2.168774531181858,88.019089999999991,3559,14,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1177.47064,1696.2460000000001,470.79632035714309,0,0,93.247905208500001,5.0488675247390731,3.03559,329.15501516407772,235,474.17562602835363,66,"1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée à l'aide de l'échantillon de compteurs sur les immeubles résidentiels. En 2018, la moyenne par an d'une résidence est de 260,56 m³/an.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,88010,"ROCHEBAUCOURT",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87015,"ROQUEMAURE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,73020,"ROSEMÈRE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,55037,"ROUGEMONT",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,86042,"ROUYN-NORANDA",8,4,15828,2.1238579682947307,33616.423922169,205.92999999999998,4592.2820000000002,1934.8690000000001,409.89547561224492,218.79166018999999,45.804167552625984,"Cadillac","X0008266",351,2.1238579682947307,7.0600000000000005,282,10.9,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",82.159000000000006,96.921999999999997,9.125475612244891,0,0,8.309161125000001,1.098242707652981,3,301.94628697666502,201,356.20246140230927,61,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la quantitié d'eau non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La ville pourra mieux évaluer la consommation résidentielle au prochain bilan, lorsque les données de relève des compteurs d'eau pourront être associées à chaque réseau de distribution d'eau potable.",null,"Évain","X0010071",1197,2.1238579682947307,15.97,1048,9.6999999999999993,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",181.95099999999999,250.02699999999999,37.594999999999999,0,0,26.696100000000001,1.4082581350834016,3.0104799999999998,196.0839115284123,201,269.44766529293236,58.901960784313722,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la quantitié d'eau non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt.2.2 : La ville pourra mieux évaluer la consommation résidentielle au prochain bilan, lorsque les données de relève des compteurs d'eau pourront être associées à chaque réseau de distribution d'eau potable.",null,"Beaudry","X0010822",200,2.1238579682947307,4.5750000000000002,176,10.210000000000001,36.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",29.193000000000001,35.701999999999998,2.5549999999999997,0,0,3.571415865000001,0.71540254525917524,3,188.29136202084578,201,230.27363432563405,46.122807017543856,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la quantitié d'eau non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt.2.2 : La ville pourra mieux évaluer la consommation résidentielle au prochain bilan, lorsque les données de relève des compteurs d'eau pourront être associées à chaque réseau de distribution d'eau potable.\n\nArt 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Rouyn-Noranda","X0010821",14080,2.1238579682947307,178.32499999999999,7900,7.55,44.8,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",1641.566,4209.6310000000003,360.62,0,0,180.21498319999998,2.0010544827995194,2.0790000000000002,150.39637167218231,201,385.67637760451947,66.964912280701753,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la quantitié d'eau non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt.2.2 :  La ville pourra mieux évaluer la consommation résidentielle au prochain bilan, lorsque les données de relève des compteurs d'eau pourront être associées à chaque réseau de distribution d'eau potable."]
[null,48015,"ROXTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,48010,"ROXTON FALLS",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,47047,"ROXTON POND",16,1,1090,2.23,2430.6999999999998,25.856999999999999,193.405,148.37,26.645,29.380014598200002,42.18,"Roxton Pond","X2064561",1090,2.23,25.856999999999999,1228,15,42.18,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",148.37,193.405,26.645,0,0,29.380014598200002,0.90690901159839565,2.0122800000000001,167.23295786601867,201,217.99346374656156,62,"Art 2.1 : IFI inférieur à 1.  La municipalité répare de façon proactive les fuites sur le réseau. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle est plus faible que la valeur de comparaison. Elle n'est pas estimée, mais bien mesurée par les compteurs d'eau.  La tarification volumétrique peut expliquer la faible consommation résidentielle ou l'âge des compteurs d'eau qui sous-estime cette consommation.\n"]
[null,95010,"SACRÉ-COEUR",9,1,690,2.3899868247694336,1649.0909090909092,16.548999999999999,181.898,148.14514170040485,20.074999999999999,21.172594806900001,51.330000000000005,"Sacré-coeur","X0009593",690,2.3899868247694336,16.548999999999999,876,6,51.33,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",148.14514170040485,181.898,20.074999999999999,0,0,21.172594806900001,0.9481596461411379,3,246.12172580152136,235,302.19721798492697,45,"Art.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel sont ajustées.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 690 logements résidentiels et 51 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n159,095 ML *(690 / (690+51))= 148,145 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le rapport de vérification 2018 n'est pas disponible. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n"]
[null,31130,"SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,94068,"SAGUENAY",2,8,65628,2.0963419517217714,137578.72960759641,1184.4929999999997,27822.863999999998,12554.059076693169,7501.9726275000003,1723.5743717515677,61.602646545217176,"Arvida","X0009975",9967,2.096341951721771,156.05600000000001,7507,15,55.848494836246168,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1906.5994212439937,4931.0410000000002,1080.576,0,0,237.0686254400589,4.55807257495242,3.0750700000000002,250,235,646.57538246584818,56,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 l/per/d. Une fois l'échantillon de compteurs d'eau installé, une estimation plus précise pourra être réalisée. Il est à noter que d'un réseau à l'autre la consommation résidentielle peut varier selon les habitudes de consommation des usagers. ",null,"Chicoutimi Sud","X0010041",22766,2.096341951721771,382.13299999999998,14733,15,70.203167143159973,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4354.935529651927,9527.9889999999996,2435.9119999999998,0,0,619.83985221982107,3.9299054284365758,3.1473300000000002,249.99999999999997,235,546.96498576877514,43,"Art 1.2 : Pression déterminée par la ville à l'aide d'un modèle hydraulique. Travaux de gainage de certaines conduites ces dernières années pouvant influencer la pression élevée. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 l/per/d. Une fois l'échantillon de compteurs d'eau installé, une estimation plus précise pourra être réalisée. Il est à noter que d'un réseau à l'autre la consommation résidentielle peut varier selon les habitudes de consommation des usagers. \n\nArt 2.4 : Résultat de 43 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite et exportée, car l'écart de précision n'était pas de +/- 6%. Afin d'augmenter cette cote, la vérification des débitmètres devrait se trouver dans un écart de +/- 6 %.",null,"Chicoutimi Nord","X0010044",6546,2.096341951721771,121.194,4571,15,59.033153823655361,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1252.1922154573274,1983.365,248.20976250000018,0,0,162.73269299300728,1.5252605849192571,3.0457100000000001,250,235,395.97854377245761,57,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 l/per/d. Une fois l'échantillon de compteurs d'eau installé, une estimation plus précise pourra être réalisée. Il est à noter que d'un réseau à l'autre la consommation résidentielle peut varier selon les habitudes de consommation des usagers. ",null,"Jonquière","X0009974",15127,2.096341951721771,224.81399999999999,10291,15,52.244608564711037,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2893.6620292121893,4977.1980000000003,1828.085,0,0,307.75107792710378,5.9401416635590598,3.1029100000000001,249.99999999999997,235,430.00857993729329,57,"Art 1.2 : Pression déterminée par la ville à l'aide d'un modèle hydraulique. Travaux de gainage de certaines conduites ces dernières années pouvant influencer la pression élevée. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 l/per/d. Une fois l'échantillon de compteurs d'eau installé, une estimation plus précise pourra être réalisée. Il est à noter que d'un réseau à l'autre la consommation résidentielle peut varier selon les habitudes de consommation des usagers. ",null,"La Baie","X0010039",8097,2.096341951721771,197.726,6326,15,64.596122197719239,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1548.8848714570702,5005.348,1603.527,0,0,259.16759210200848,6.1872203503316534,3.0632600000000001,250,235,807.8954240303475,55,"Art 1.2 : Pression déterminée par la ville à l'aide d'un modèle hydraulique. Travaux de gainage de certaines conduites ces dernières années pouvant influencer la pression élevée. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 l/per/d. Une fois l'échantillon de compteurs d'eau installé, une estimation plus précise pourra être réalisée. Il est à noter que d'un réseau à l'autre la consommation résidentielle peut varier selon les habitudes de consommation des usagers. ",null,"Lac Kénogami","X0008044",47,2.096341951721771,8.3659999999999997,224,15,56.206303833385128,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.9906865454467439,20.442,3.778,0,0,8.4889853284721983,0.4450472999792478,3,250,235,568.42155203243829,56.635135135135144,null,null,"Laterrière","X0010473",2072,2.096341951721771,61.027000000000001,2334,15,66.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",396.35537281203523,965.07399999999996,178.27088999999989,0,0,92.878633650000012,1.9193961301346067,3.0233400000000001,250,235,608.71762198721979,60.135135135135144,null,null,"Shipshaw Sud","X0010151-X2074225-X2074226",1006,2.096341951721771,33.177,942,15,57.312623003456409,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",192.43895031317928,412.40699999999998,123.61397500000002,0,0,35.646912091096013,3.4677330447053416,3,250.00000000000003,235,535.76341916337628,64.288888888888877]
[null,17015,"SAINT-ADALBERT",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08030","SAINT-ADELME",1,1,74,2.2136752136752138,163.81196581196582,2.2170000000000001,18.045000000000002,13.57032098765432,2.92,2.4375860700000005,53,"Réseau municipal","X0009808",74,2.2136752136752138,2.2170000000000001,84,9,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",13.57032098765432,18.045000000000002,2.92,0,0,2.4375860700000005,1.197906418951598,3,226.96120778312556,235,301.79941934847523,48,"Art 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 74 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n14,854 ML *(74 / (74+7))= 13,570 ML\n\nArt 2.4 : Résultat de 48 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,35015,"SAINT-ADELPHE",4,1,334,1.9527720739219712,652.22587268993834,13.458,76.45,58.248414201183429,14.965,8.4927762194221241,38.668827,"Saint-Adelphe","X0009436",334,1.9527720739219712,13.458,337,10.667999999999999,38.668827,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",58.248414201183429,76.45,14.965,0,0,8.4927762194221241,1.7620857553948674,3,244.67704076723038,235,321.13423211914187,41,"Art 1.2 : La longueur des conduites provient du plan d'intervention de la municipalité et elle est plus précise que la donnée du bilan précédent.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 334 logements résidentiels et 4 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n59,972 ML *(334 / (334+4))= 59,262 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,77065,"SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD",15,2,630,1.3699421965317922,863.06358381502901,19.802,270.43399999999997,186.83699999999999,67.527489999999972,21.611255982500005,59.893738489871083,"Réseau municipal","X0008137",562,1.3699421965317919,16.731999999999999,482,15,62.5,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",182.161,258.49099999999999,60.783634999999983,0,0,19.790436875000005,3.0713639817008822,2,648.22231697877703,201,919.84362700117504,59,"Art 1.2: La pression est élevée sur le réseau pour s'assurer de fournir adéquatement les usagers en eau potable. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 562 logements résidentiels et 36 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n193,83 ML *(446 / (446+36))= 182,161 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.2 et 2.3: La consommation résidentielle ainsi que la quantité d'eau distribuée totale sont très élevées. La municipalité soupçonne qu'une grande majorité des citoyens laissent couler l'eau durant l'hiver pour éviter que leur plomberie gèle. ","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022.","Réseau terrasse Saint Denis","X0008138",68,1.3699421965317919,3.07,61,15,39.299999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.6760000000000002,11.943,6.7438549999999999,0,0,1.8208191075000002,3.7037479298310796,3,137.5214625472176,201,351.24440273768602,53,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 68 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n5,020 ML *(68 / (68+5))= 4,676 ML.\n\nArt 2.2 et 2.3: La consommation résidentielle ainsi que la quantité d'eau distribuée totale sont très élevées. La municipalité soupçonne qu'une grande majorité des citoyens laissent couler l'eau durant l'hiver pour éviter que leur plomberie gèle. ","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,40010,"SAINT-ADRIEN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,31095,"SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE",12,1,34,2.1082474226804124,71.680412371134025,1.3340000000000001,5.4749999999999996,4.1719999999999997,0.73,0.79532620350000016,42.2,"Saint-Adrien-d'Irlande","X0009215",34,2.1082474226804124,1.3340000000000001,29,6.1,42.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.1719999999999997,5.4749999999999996,0.73,0,0,0.79532620350000016,0.91786237745906207,3,159.4596990753966,235,209.26218898317271,59,"\nArt 1.2 : La valeur de la population desservis par le réseau pour le bilan 2018 est plus représentative. La donnée estimée pour le bilan 2017 (100 pers) surestime la population résidentielle desservie car celle-ci comprend les résidents ayant des puits privés. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 34 logements résidentiels et 4 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n4,663 ML *(34 / (34+4))= 4,172 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport à 2017 vu que la population desservie par le réseau a diminué pour cette année comme indiqué ci-haut (Art 1.2)."]
[null,33045,"SAINT-AGAPIT",12,1,1497,2.3329815303430079,3492.4733509234829,24.356000000000002,332.42,200.88900000000001,31.839364285714272,19.402317818800004,31.640000000000004,"SAINT_AGAPIT","X0010234",1497,2.3329815303430079,24.356000000000002,1307,6,31.64,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",200.88900000000001,332.42,54.638092857142823,39.42,1.46,19.402317818800004,1.6410082848381811,2.0130699999999999,157.59055735451096,201,260.77213324665126,68]
[null,53015,"SAINT-AIMÉ",16,1,212,2.2180094786729856,470.21800947867297,35.820999999999998,144.37,32.165999999999997,17.238,17.324323499999998,50,"RARC","X0010472",212,2.2180094786729856,35.820999999999998,290,10,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",32.165999999999997,144.37,17.238,0,0,17.324323499999998,0.99501720803124005,3,187.41525339483465,235,841.1720491392241,54,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été mesurée à l'aide de compteurs d'eau installés. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée est élevée due à la présence de nombreuses fermes à la municipalité. Ces dernières sont munies de compteurs d'eau. On observe une variation importante du volume, car le nombre de personne par logement a été revu à la baisse entre 2017 et 2018 par la municipalité."]
[null,15030,"SAINT-AIMÉ-DES-LACS",3,1,198,2.4207048458149778,479.29955947136563,7.1529999999999996,73.679000000000002,66.514344827586214,4.38,7.7890438629999998,70.3,"Saint-Aimé-des-Lacs","X0008774",198,2.4207048458149778,7.1529999999999996,184,6,70.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",66.514344827586214,73.679000000000002,4.38,0,0,7.7890438629999998,0.56232832643376784,3,380.20289841368231,235,421.15681098317873,59,"Art 1.2: La pression est assez élevée, car elle a été prise à la sortie de l'usine.\nArt.1.4 : La consommation résidentielle de nuit ainsi que les usages municipaux n'ont pas été soustraits du débit minimum. Il y a peu d'usagers et ces consommations de nuit sous-estimeraient les pertes d'eau. De plus, l'installation du débitmètre n'est pas conforme et ceci biaise les résultats.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 198 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n68,194 ML *(198 / (198+5))= 66,514 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,79022,"SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES",15,1,51,1.9659685863874348,100.26439790575917,1.6910000000000001,7.5179999999999998,6.0603396226415089,1.107,1.1066004300000001,39,"Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles","X0009318",51,1.9659685863874345,1.6910000000000001,43,12,39,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6.0603396226415089,7.5179999999999998,1.107,0,0,1.1066004300000001,1.0003610788403543,3,165.5988620669124,235,205.42945157195723,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 51 logements résidentiels et 2 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n6,298 ML *(51 / (51+2))= 6,060 ML.\nArt 1.2 et 2.3: La variation de la population et de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à 2017 provient de la nouvelle estimation du nombre de personne par logement de Statistique Canada."]
[null,34097,"SAINT-ALBAN",3,2,469,2.2623853211009175,1061.0587155963303,12.74,112,87.674999999999997,18.614999999999995,9.1022769249999982,37.040456431535269,"Aqueduc du village","X0009290",411,2.2623853211009175,7.24,415,6,38.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",70.983999999999995,91,16.059999999999995,0,0,7.3715199249999985,2.1786551706295496,3,209.15064481656725,235,268.12674234063479,58.72972972972974,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 411 logements résidentiels et 15 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n73,575 ML *(411 / (411+15))= 70,984 ML.\n",null,"Rivière blanche","X0010342",58,2.2623853211009175,5.5,67,10,28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.690999999999999,21,2.5550000000000015,0,0,1.7307570000000001,1.4762326542663131,3,348.49369469183341,235,438.46190093634317,58,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 58 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est faible. Il est à noter qu'elle n'est pas obtenue à partir de mesures prises sur le terrain. Des prises de données sur le réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 58 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n18,130 ML *(58 / (58+5))= 16,691 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\nLes 5 branchements non résidentiels sont des gros consommateurs et cela explique la différence avec le réseau Village.\nArt.2.3 : La variation de la quantité d'eau distribuée par personne et par jour s'explique par le fait qu'il y a eu un ajustement de la population entre le bilan 2017 et le bilan 2018. La population ayant diminuée et le volume d'eau distribué n'ayant pas changé, cela explique l'augmentation de cette valeur au bilan 2018.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,39085,"SAINT-ALBERT",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,56055,"SAINT-ALEXANDRE",16,1,656,2.5199600798403194,1653.0938123752496,12.278,141.59800000000001,107.61799999999999,2.4641584183673895,13.174341609000001,42.9,"Saint-Alexandre","X0010615",656,2.5199600798403194,12.278,653,6,42.9,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",107.61799999999999,141.59800000000001,2.4641584183673895,0,0,13.174341609000001,0.18704224404535016,2,178.35880420651486,201,234.67496104772519,66,"Art 1.2: La variation de la population s'explique par la variation du nombre de personnes par logement. Cette donnée est à revoir au prochain bilan pour la confirmer.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.1: IFI très faible - Pendant la nuit - périodes ou le débit mesuré est nul voire quasi nul - très peu de fuites. "]
[null,14035,"SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA",1,1,610,2.5298944900351699,1543.2356389214535,15.234,330.55399999999997,115.12979,37.28,16.722209280000001,56,"St-Alexandre-de-Kam.","X0008691",610,2.5298944900351699,15.234,518,10,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",115.12979,330.55399999999997,37.28,0,0,16.722209280000001,2.2293704961931917,3,204.39139314604375,235,586.83675675945676,60,"Art 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle est estimée avec les relèves 2018 de l’échantillon des 16 compteurs résidentiels. Cependant, cette relève n'est pas sur 365 jours et sera confirmer pour le prochain bilan avec une mesure sur l'année complète.\n16 mesures dans le résidentiel pas sur 365 jours -> 0,568 ML\nEstimation des jours manquants pour les 16 compteurs -> 2,451 ML\nLa municipalité a 16 compteurs d’eau dans le secteur résidentiel (3019,844 m3 estimé sur 365 jours).\nL'estimation de la consommation résidentielle et des immeubles non résidentiels non munis de compteurs d’eau a été faite à partir de la consommation moyenne par logement (517,096 L/log/d). La municipalité a 594 logements résidentiels. -> Secteur résidentiel : 594 log * 517,096 L/log/d *365 d/an / 1 000 000 L/ML = 112,11 ML/an \nTotal = 112,11 ML/an + 10,568 ML/an + 2,451 ML/an = 124,89 ML/an\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (12,91 ML) puisque l’estimation de celles-ci est basée sur une nouvelle méthodologie. En effet, les pertes ont été évaluées en soustrayant les consommations mesurées de l’eau distribuée. Les relèves des compteurs d’eau ont été utilisées pour la première fois, la précision du bilan sera donc raffinée au courant des prochaines années."]
[null,"07065","SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS",1,1,77,2.1515151515151514,165.66666666666666,3.0470000000000002,12.031000000000001,8.8522076585973615,2.5384723980988815,2.6643608437499999,56.25,"St-Alexandre-des-Lacs","X0009819",77,2.1515151515151514,3.0470000000000002,81,5,56.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.8522076585973615,12.031000000000001,2.5384723980988815,0,0,2.6643608437499999,0.9527509774261903,3,146.39410697495705,235,198.96364488299662,49.121621621621614]
[null,63023,"SAINT-ALEXIS",14,1,199,2.7799999999999994,553.21999999999991,3.806,69.760000000000005,58.998263157894741,6.7510000000000003,4.4465849059999991,49.3,"Saint-Alexis, eau potable","X0008512",199,2.78,3.806,188,6,49.3,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",58.998263157894741,69.760000000000005,6.7510000000000003,0,0,4.4465849059999991,1.5182438079368594,2,292.17865793882567,201,345.4742917306549,45,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau a augmenté par rapport à 2017 (3,366km). Puisque cette année la longueur a été prise du plan d'intervention.\n\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que puisque le réseau est petit, l’eau distribuée fluctue beaucoup en raison des fuites qui peuvent apparaître et des délais de réparations.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 199 logements résidentiels et 10 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n61,963 ML *(199 / (199 + 10))= 58,998 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 23,2 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau, du fait que puisque le réseau est petit, l’eau distribuée fluctue beaucoup en raison des fuites qui peuvent apparaître et des délais de réparations.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (1,197 ML). Puisque les hypothèses ont été revues à jour.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves"]
[null,"06050","SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA",11,1,272,1.7440273037542662,474.37542662116039,3.4649999999999999,36.503999999999998,30.747767741935487,2.6284399999999959,3.6374337097009999,48.436520000000002,"Saint-Alexis-de-Matapédia","X0009070",272,1.7440273037542662,3.4649999999999999,155,5,48.436520000000002,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",30.747767741935487,36.503999999999998,2.6284399999999959,0,0,3.6374337097009999,0.72260835791727895,3,177.58183674682959,235,210.82660123535248,45,"1.3 La consommation résidentielle estimée a été calculée avec la consommation non mesurée et facturée de l'audit AWWA, par prorata des immeubles résidentiels.\n1.4: Analyse de débit de nuit. 0,6 m3 sur la période de 2h à 4h.\n2.1: L'IFI est très bas, car il y a une recherche proactive de fuite. \nArt 2.2 et 2.3: Le rapport de vérification annuel du débitmètre fait en 2018 montre un écart moyen de précision de -39,8%. Le volume d'eau produit a donc été ajusté.\nLe changement du débitmètre en septembre 2019 devrait permettre un meilleur portrait de la quantité d'eau distribuée.\n2.4: Un nouveau débitmètre sera installé en septembre ce qui leur permettra d'atteindre 50 en 2019."]
[null,51065,"SAINT-ALEXIS-DES-MONTS",4,1,1055,1.6531406336853807,1744.0633685380767,25.859000000000002,299.29199999999997,191.9098836168308,91.614999999999995,21.033673624200006,43.59,"Saint-Alexis-des-Monts ","X0008636",1055,1.6531406336853807,25.859000000000002,926,5,43.59,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",191.9098836168308,299.29199999999997,91.614999999999995,0,0,21.033673624200006,4.3556347615184832,3,301.46869233342966,235,470.15383556797576,45,"Art. 1.2: Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente. Cependant, cette nouvelle valeur serait à vérifier au prochain bilan. \nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (203,188 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [62]).\nArt.1,4 : Les pertes d'eau réelles ont diminué d'environ 16% comparativement au bilan 2017 (109,135 ML/an).\nArt.2.1 : La municipalité a constaté une consommation étrange et constante qui fluctue seulement au midi. La municipalité veut trouver cette consommation par l'installation des compteurs d'eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,27015,"SAINT-ALFRED",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"05065","SAINT-ALPHONSE",11,1,230,2.19,503.7,7.5709999999999997,42.298000000000002,36.757165991902831,2.19,7.3758276549999993,49,"St-Alphonse","X0009094",230,2.19,7.5709999999999997,235,15,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.757165991902831,42.298000000000002,2.19,0,0,7.3758276549999993,0.29691583133933735,3,199.9296493178035,235,230.06736451627819,45,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 230 logements résidentiels et 17 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n39,474 ML *(230 / (230+17))= 36,757ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car une donnée débit de nuit a été prise plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2017. En 2019, afin de bien estimer les pertes d’eau la municipalité peut se servir des données des débits de nuits sur l’ensemble de l’année. De plus, le débitmètre calcul seulement l'eau brute et les conditions d'installation ne sont pas respectées, ce qui peut influencer la précision du bilan.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier. "]
[null,47010,"SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62025,"SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ",14,3,449,1.4947029018885305,671.12160294795024,16.45,96.999056363636356,65.776072086502381,18.559987199999998,14.236481899999998,47.420588235294119,"Village","X0008746",189,1.4947029018885307,6.35,214,12,45.6,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",29.322184558878501,41.405999999999999,7.6876445999999996,0,0,5.8204067999999998,1.3208088135695257,2,284.37196347847316,201,401.56303825679254,54.351351351351354,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (33,201 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (189) et le nombre d'immeubles non résidentiels (25). Consommation résidentielle :  33,201 ML/an * 189 / (189+25)  =  29,322 ML/an.\n1.4: Une analyse de débit de nuit a été effectuée dans l'AWWA avec les données du Formulaire 2017. L'analyse de débit de nuit donnait un IFI inférieur à 0,7. On a donc poser l'hypothèse qu'il n'y a pas d'usage municipal ni de consommation non résidentielle la nuit et que la consommation résidentielle est de 1,5 l/pers/h.",null,"4H","X0008747",231,1.4947029018885307,8.5,233,12,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",33.73239760944206,51.45,9.5129219999999997,0,0,7.1709359999999993,1.3265941851942342,3,267.6624745768147,201,408.24949582363519,43.851351351351354,"1.2: Il y avait 230 logements en 2017. Un nouveau logement a été construit en 2018.\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (34,024 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (231) et le nombre d'immeubles non résidentiels (2). Consommation résidentielle : 34,024 ML/an * 231 / (231+2)  = 33,732 ML/an.\n1.4: Une analyse de débit de nuit a été effectuée dans l'AWWA avec les données du Formulaire 2017. L'analyse de débit de nuit donnait des PER = 0. On a donc poser l'hypothèse qu'il n'y a pas d'usage municipal ni de consommation non résidentielle la nuit et que la consommation résidentielle est de 1,5 l/pers/h.\n2.4: Le résultat de validité de données de l'AWWA est sous 50% car la vérification annuelle du débitmètre donne une précision de -6,32%.",null,"Adam","X008748",29,1.4947029018885307,1.6,29,12,56.2,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",2.7214899181818102,4.1430563636363598,1.3594206,0,0,1.2451391000000001,1.0917821149460329,2,172.01288890717987,201,261.86358040616352,36.851351351351354,"1.3: La consommation résidentielle a été estimée à l'aide de la consommation non mesurée facturée. Ce réseau ne comporte que des logements résidentiels.\n1.4: Impossible de faire une analyse de débit de nuit car aucun enregistreur de données sur le débitmètre. Une analyse de débit de nuit a été effectuée dans l'AWWA avec les données du Formulaire 2017. L'analyse de débit de nuit donnait un IFI inférieur à 0,7. On a donc poser l'hypothèse qu'il n'y a pas d'usage municipal ni de consommation non résidentielle la nuit et que la consommation résidentielle est de 1,5 l/pers/h.\n2.4:  Le résultat de validité de données de l'AWWA est sous 50% car il y a un débitmètre à l'entrée mais pas à la sortie du réservoir. Il n'y a pas de suivi télémétrique sur le débitmètre et une lecture manuelle est prise à chaque jour. La municipalité prévoit l'installation d'un nouveau débitmètre avec suivi télémétrique l'année prochaine, ce qui augmentera leur résultat.","La municipalité prévoit l'installation d'un nouveau débitmètre avec suivi télémétrique l'année prochaine."]
[null,59015,"SAINT-AMABLE",16,1,4618,2.7687310524036381,12786.000000000002,87.936000000000007,1222.548,1041.8209999999999,121.91,90.107120760000001,38,"Saint-Amable","X0008598",4618,2.7687310524036381,87.936000000000007,4467,12,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1041.8209999999999,1222.548,121.91,0,0,90.107120760000001,1.352945238642203,3.04467,223.23667367347412,235,261.96203467405485,63,"Art.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à l'aide du volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. L'ensemble du secteur non résidentiel est équipé de compteurs d'eau à la consommation. "]
[null,94255,"SAINT-AMBROISE",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,61040,"SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE",14,2,1193,2.4042296072507554,2868.2459214501514,28.218,244.429,185.71650130704461,34.207256328671605,32.572118200000006,54.173486088379704,"Réseau Village","X0009954",683,2.4042296072507554,13.731999999999999,712,5,50,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",97.013471567267686,116.435,12.277392692308016,0,0,16.530412000000002,0.74271546845341874,2,161.86111831477157,201,194.2647655682818,50,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (102,411 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (683) et le nombre d'immeubles non résidentiels (38). Consommation résidentielle : 102,411 ML/an * 683 / (683+38)  = 97,013 ML/an.\n\n2.1: Ce réseau possède un SSD, ce qui explique la valeur très basse de l'IFI.\n\n2.2: La consommation résidentielle estimée est différente d'un réseau à l'autre. Cette estimation est approximative car le nombre d'immeubles non résidentiels sur chaque réseau n'est pas connu. Ce nombre a été déterminé au prorata du nombre de logements sur chaque réseau.","En connaissant le nombre d'immeubles non résidentiels sur chaque réseau, une meilleure estimation de la consommation résidentielle pourrait être calculée.","Réseau Visitation","X2108441",510,2.4042296072507554,14.486000000000001,510,5,60,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",88.703029739776937,127.994,21.929863636363592,0,0,16.0417062,1.3670530654877342,2,198.19809333317784,201,285.98985663181872,31,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (93,573 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (510) et le nombre d'immeubles non résidentiels (28). Consommation résidentielle : 93,573 ML/an * 510 / (510+28)  = 88,703 ML/an.\n\n2.2: La consommation résidentielle estimée est différente d'un réseau à l'autre. Cette estimation est approximative car le nombre d'immeubles non résidentiels sur chaque réseau n'est pas connu. Ce nombre a été déterminé au prorata du nombre de logements sur chaque réseau.\n\n2.4: Le résultat de validité des données de l'audit de l'eau AWWA est en dessous de 50 car le volume importé a été estimé égal au volume importé en 2017.","En connaissant le nombre d'immeubles non résidentiels sur chaque réseau, une meilleure estimation de la consommation résidentielle pourrait être calculée."]
[null,10030,"SAINT-ANACLET-DE-LESSARD",1,1,841,2.3877708978328172,2008.1153250773991,18.257000000000001,215,190.322,21.452999999999999,22.31157984,66,"Saint-Anaclet","x006747",841,2.3877708978328172,18.257000000000001,629,6,66,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",190.322,215,21.452999999999999,0,0,22.31157984,0.96151864430233014,3,259.66144995492419,235,293.33031252460933,61.891891891891902,"Art 1.3: La pression provient du poit d'entré de réseau, ce qui explique pourquoi elle est si élevée."]
[null,14040,"SAINT-ANDRÉ",1,1,146,2.46,359.15999999999997,3.28,38.65,21.148868421052633,5.109976122448975,3.3231251625000007,42.25,"SAINT-ANDRÉ","X0010574",146,2.46,3.28,149,10,42.25,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",21.148868421052633,38.65,5.109976122448975,0,0,3.3231251625000007,1.5377019740673021,2,161.32672141429421,201,294.82796235355863,60.17647058823529,"Art 1.2: Le nombre de personnes par logement est le même qu'en 2016 et 2017. Donc, la donnée de Statistique Canada 2016 a été réutilisée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 146 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n22,018 ML *(146 / (146+6))= 21,149 ML.\n\nArt 1.3 et Art 2.3 : L'automate a brisé un mois au cours de l'année 2018, ce qui pourrait justifié la différence du volume d'eau distribuée par rapport à celui de 2017. La réparation de celui-ci permettra de valider cette valeur dans le prochain bilan.\n"]
[null,80027,"SAINT-ANDRÉ-AVELLIN",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,76008,"SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06040","SAINT-ANDRÉ-DE-RESTIGOUCHE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,91010,"SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN",2,1,120,1.9789029535864979,237.46835443037975,6.383,32.937800000000003,22.948206891891893,8.1842000000000059,3.9820497710000007,49.1,"Saint-André-du-Lac-Saint-Jean","X0009783",120,1.9789029535864979,6.383,116,5,49.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",22.948206891891893,32.937800000000003,8.1842000000000059,0,0,3.9820497710000007,2.0552731559517228,3,264.75864480816944,235,380.01083622980991,44.378378378378372,"1.2: La longueur du réseau a été récupéré au Formulaire 2017. La longueur des raccordements aux 13 poteaux incendie a été ajoutée.\nLe nombre de logements a été rafiné, tenant maintenant compte les logements et non des immeubles.\n1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée avec la consommation non mesurée et facturée de l'audit AWWA, par prorata des immeubles résidentiels.\nL'eau distribuée a beaucoup augmenter comparativement à 2017. Ceci est peut-être dû à une purge supplémentaire qui aurait duré plus longtemps.\n2.3: L'eau distribuée par personne par jour a beaucoup augmentée comparativement à 2017. Ceci est dû à l'augmentation de l'eau produite ainsi qu'à la diminution du nombre de personne par logement (statistique)."]
[null,69070,"SAINT-ANICET",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19062,"SAINT-ANSELME",12,1,1364,2.3759530791788857,3240.8,27.858000000000001,1413.8419999999999,206.249,136.55875700680261,30.928030267500002,49.25,"Installation de distribution Saint-Anselme","X0009735",1364,2.3759530791788857,27.858000000000001,1161,10,49.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",206.249,1413.8419999999999,127.89627102040782,135.04999999999998,146.72999999999999,30.928030267500002,4.4153719401362004,3.0116100000000001,174.35995847465364,235,1195.2418310378291,72.704115609096519]
[null,18070,"SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33095,"SAINT-ANTOINE-DE-TILLY",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57075,"SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU",16,1,null,null,null,null,null,null,null,"","","AIBR","X0010867 - X0010805 - X0008593 - X0008740 - X0010441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,3,228,235,611,67,"Art 1.3 : consommation estimée sur la base de lectures de compteurs pour la période du 1 er mai 2018 au 30 avril 2019\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2: On observe une hausse du per capita total. Ceci peut s'expliquer par l'usage d'ententes de compilations de données pour produire les bilans d'eau. Les villes de l'AIBR sont en train de se munir de débitmètres qui permettront de connaitre les volumes distribués pour chacune d'entre elles. Ceci aura pour effet d'augmenter la qualité des bilans d'eau et de mieux comprendre l'influence des secteurs de consommations des villes. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Denis-sur-Richelieu\nMunicipalité importatrice : Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu;Saint-Marc-sur-Richelieu;Saint-Mathieu de Beloeil\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,9\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 228 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 611 l/pers/d\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 67"]
[null,12015,"SAINT-ANTONIN",1,1,1190,2.6058168316831685,3100.9220297029706,20.904,270.87099999999998,203.42756172839506,45.26,32.497773101999996,53.399999999999991,"Paroisse de St Antonin","X0008765",1190,2.6058168316831685,20.904,1359,6,53.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-15",203.42756172839506,270.87099999999998,45.26,0,0,32.497773101999996,1.3927108130745913,3.0135900000000002,179.73227969573699,235,239.31989313456177,52,"Art.1.3 et 2.3: Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que, en 2017, les travaux effectués sur le nouveau développement ont causé l'augmentation du volume d'eau distribué. De plus, l'imprécision du débitmètre de 17,5% l'année dernière a certainement jouer un rôle important sur cette valeur.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 190 logements résidentiels et 106 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n221,548 ML *(1 190 / (1 190+106))= 203,428 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,33090,"SAINT-APOLLINAIRE",12,1,1911,2.4,4586.3999999999996,31.8,371.78199999999998,234.11399189999997,63.972000000000001,33.8864175,30,"Saint-Apollinaire","X0009944",1911,2.4,31.8,2655,6,30,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",234.11399189999997,371.78199999999998,63.972000000000001,0,0,33.8864175,1.8878360334195847,2.0265499999999999,139.85003422865458,201,222.08721915179842,75,"Art 1,2 : La municipalité 2 699 logements, mais ne peut confirmer s'ils sont occupés de façon permanente. La valeur du formulaire 2017  a donc été gardée.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est très basse, les données proviennent d'un relevé de compteurs, leur âge peut influencer cette valeur"]
[null,46017,"SAINT-ARMAND",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,12065,"SAINT-ARSÈNE",1,1,315,2.5487804878048781,802.86585365853659,7.73,61.201169999999998,35.548999999999999,14.878730344736837,6.0495562089999995,39.79,"Saint-Arsène","X0008784",315,2.5487804878048781,7.73,292,6,39.79,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",35.548999999999999,61.201169999999998,14.878730344736839,0,0,6.0495562089999995,2.4594746838787227,3,121.3085848702287,235,208.84489929680987,68.47777777777776]
[null,13100,"SAINT-ATHANASE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,17055,"SAINT-AUBERT",12,1,232,2.75,638,7.2489999999999997,74.099999999999994,46.84,23.725000000000001,6.2082820800000009,56,"Saint-Aubert","X0010063",232,2.75,7.2489999999999997,198,3,56,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",46.84,74.099999999999994,23.725000000000001,0,0,6.2082820800000009,3.8215080587961943,2,201.14226821831923,201,318.20328938892948,38,"Les différences observées pour l'ensemble des données entre le bilan 2017 et le bilan 2018 s'expliquent par le fait que le bilan 2017 a été fait en entente avec Saint-Jean-Port-Joli et que les bilans 2018 ont été séparés.\nArt 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 638 personnes est plus représentative.\nArt.2.1 : L'indice de fuite est important mais cela peut s'expliquer par le fait que le débit de nuit utilisé est celui du bilan de 2016. Des réparations ont eu lieu sur la municipalité depuis.\nArt 2.4 : Résultat de 38 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau importée, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,92005,"SAINT-AUGUSTIN (02)",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,98012,"SAINT-AUGUSTIN (09)",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,23072,"SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30005,"SAINT-AUGUSTIN-DE-WOBURN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51025,"SAINT-BARNABÉ",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54105,"SAINT-BARNABÉ-SUD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,52055,"SAINT-BARTHÉLEMY",14,1,906,2.0111223458038401,1822.0768452982791,47.588000000000001,253.13300000000001,69.616,119.28281249999999,24.817360612000005,40.700000000000003,"Réseau municipal","X0009146",906,2.0111223458038401,47.588000000000001,880,5,40.700000000000003,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",69.616,253.13300000000001,102.298,136.26762500000001,0,24.817360612000005,4.8064262096559478,2,104.67657695966432,201,380.61790329135118,63,"1.2: Augmentation de 6 logements sur 2 immeubles en 2018 (1 quadruplex + 2 unifamiliales).\nL'eau exportée vers Saint-Cuthbert dessert:\n- Secteur 138 : 1709 mètres d'aqueduc pour 9 résidences unifamiliales\n- Secteur Ste Thérèse : 2408 mètres d'aqueduc pour 14 résidences unifamiliales + 1 ferme laitière\n- Secteur York : 1148 mètres d'aqueduc pour 11 résidences unifamiliales.\n\n1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée à l'aide de la relève des compteurs sur les immeubles résidentiels, soit 69 616 m3 pour l'année 2018.\n\n1.4: Le 5 juillet 2018, une fuite équivalente à 250m3/d a été réparée (fuite sur la conduite principale s'écoulant au ruisseau directement).\n2.1: Cette fuite est à l\"origine d'une énorme perte d'eau, d'où la grande valeur d'IFI.\n\n2.2: La faible consommation par personne s'explique par le fait que les compteurs d'eau sont installés partout sur la municipalité. De plus, le parc de compteurs d'eau est assez âgé ce qui peut résulter en un sous-comptage des consommations."]
[null,34038,"SAINT-BASILE",3,2,1079,2.2643651529193698,2443.25,37.442999999999998,362.45099999999996,162.54600000000002,73.721000000000004,19.37440659,28.69934024505184,"Sainte-Anne","X0008046",1048,2.25,33.085999999999999,1008,9.8000000000000007,28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",146.93700000000001,324.45999999999998,67.787000000000006,0,0,16.851839760000001,4.022528161043943,3.0100799999999999,170.72397085991145,201,376.98537186145677,59,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 2 358 personnes est plus représentative.\nArt.1.2 : La longueur de conduite a été ajustée avec le plan d'intervention de 2017 et l'ajout des longueurs de conduites associées aux poteaux d'incendies.\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est faible. Il est à noter qu'elle est obtenue à partir de mesures prises sur le terrain mais que ces mesures montrent des variations très importantes en fonction du point de relève.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 048 logements résidentiels et 51 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n154,088 ML *(1048 / (1048+51))= 146,937 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif et cela peut s'expliquer par la présence d'une industrie (Ciment Québec) qui consomme la nuit ce qui influence le débit de nuit. Une diminution du débit de nuit a été réalisée pour ce bilan (déduction de 2,4m³/h au débit de nuit mesuré) afin de tenir compte de cette industrie.",null,"Rang St-Joseph","X0008047",31,2.75,4.3570000000000002,53,33,42,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",15.609,37.991,5.9340000000000002,0,0,2.5225668300000001,2.3523658241395333,2,501.63499779054354,201,1220.9376129835698,55,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 85 personnes est plus représentative.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'une fuite majeure a été réparée durant l'année. \nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 31 logements résidentiels et 4 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n17,623 ML *(31 / (31+4))= 15,609 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La majorité de la consommation provient de l'élevage de vaches et de porcs. En proportion, ce réseau dessert 5 fois plus d'animaux que de personnes ce qui explique cette consommation élevée. Enfin, la présence de 14 résidences de villégiature influence davantage ce volume consommé par jour et par personne.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,57020,"SAINT-BASILE-LE-GRAND",16,1,6749,2.7784045124899275,18751.452054794521,98.51,1980.654,1451.9601304794019,451.226,188.82056812499999,50,"RIEVR","X0008142",6749,2.7784045124899275,98.51,6633,19.7,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1451.9601304794019,1980.654,451.226,0,0,188.82056812499999,2.3897078823599691,3.0663299999999998,212.14212897184245,235,289.38821906760097,45,"Art 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau importée, car les débitmètres n'ont pas atteint un écart de précision de +/- 6% . Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 6 749 logements résidentiels et 72 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\n"]
[null,28025,"SAINT-BENJAMIN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45080,"SAINT-BENOÎT-DU-LAC",5,1,1,30,30,0.82599999999999996,19.695,1.4484999999999999,1.3383333333333332,0.21344834999999998,30,"Saint-Benoit-du-Lac",117910760761,1,30,0.82599999999999996,5,5,30,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1.4484999999999999,19.695,2.19,0.73,1.095,0.21344834999999998,6.2700570575192236,3,132.28310502283105,235,1798.6301369863013,60,"Art.1.2 : Il y a une abbaye avec 30 moines qui résident de façon permanente.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été estimée par le prorata d'immeubles et de la consommation non mesurée. Par l'analyse de débits de nuit, la consommation non mesurée a été calculée à 5,794 ML pour les 4 immeubles sans relève. Sachant que la consommation résidentiel serait mesurée au monastère, celle-ci peut être estimée au prorata.\nCalcul : 5,794 *1/4 = 1,4485 ML/an\nNous procédons par cette estimation cette année, mais pour le prochain bilan, la municipalité pourra mesurer la consommation résidentielle à l'aide du compteur d'eau dans le monastère. Tous les bâtiments sont présentement équipés de compteurs d'eau et il y aura une relève mensuelle ou hebdomadaire.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées avec les données de débit de nuit (400L/h) d'une journée (3 août 2018) de minuit à 2h00.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Il y a eu plusieurs travaux sur le réseau durant l'été 2018 et ils ont eu un impact sur le débit de nuit utilisé. Il faut aussi comprendre que le réseau est petit et que les PERI sont très faibles. Une recherche de fuite va pouvoir être effectuée pour réduire les pertes d'eau réelles.\nArt.2.3 : L'eau distribuée par personne est elevée, car une grosse portion de l'eau est consommée par le secteur non résidentiel. De plus, la fromagerie de l'abbaye consomme une grande quantité d'eau. Il y aussi beaucoup d'activités touristiques durant les périodes estivales. La quantité d'eau distribuée par personne est plus élevée qu'au bilan précédent, car le nombre de personnes présentes de façon permanente est de 30 moines plutôt que de 48 moines au bilan précédent."]
[null,29100,"SAINT-BENOÎT-LABRE",12,1,344,2.2782485875706215,783.71751412429376,8.4559999999999995,88.504999999999995,40.255000000000003,18.414666666666665,11.231282286000001,63.29999999999999,"Saint-Benoît-Labre","X0009861",344,2.2782485875706215,8.4559999999999995,318,10,63.3,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",40.255000000000003,88.504999999999995,35.168999999999997,8.0299999999999994,12.045,11.231282286000001,1.6395871991946001,2,140.72375472699417,201,309.39649514625813,73,"Art 1.2 : 63 m d'eau de pression est mesurée à la sortie de l'usine de production qui se trouve à un niveau plus bas que le réseau de distribution\nArt 1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que  il y a eu un nouveau développement. Des nouvelles maisons et deux industries. La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle estimée par personne par jour (141l/pers/d) étant inférieure à 150l/pers/d peut être expliquée par le fait que la municipalité est équipée de compteurs dans toutes ses résidences. Ceci aide énormément les usagers à mieux contrôler leur consommation. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport à 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d'eau car il y a eu un nouveau développement, des nouvelles maisons et deux industries."]
[null,26055,"SAINT-BERNARD",12,1,610,2.95,1799.5,10.884,167.93799999999999,143.05099999999999,14.629,13.082189248700002,43.24,"Saint-Bernard","X0010579",610,2.95,10.884,641,7.5,43.24,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",143.05099999999999,167.93799999999999,14.629,0,0,13.082189248700002,1.1182379127754711,2,217.7941361184804,201,255.68441766548546,59,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1800 personnes est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : \nLa méthode des débits de nuit a été utilisée car l'extraction de données provenant de la relève des compteurs n'a pas pu être faite à temps du fait de la complexité du document.\nPour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 610 logements résidentiels et 33 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n150,79 ML *(610 / (610+33))= 143,051 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelle 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau. De plus, l'analyse de débit de nuit de 2017 a été faite entre 22h et 6h du matin alors que celle de l'année 2018 a été faite avec des données prises entre 2h et 4h du matin. La différence peut donc s'expliquer par le fait que les données de 2017 prennent en compte de la consommation et des pertes.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en produisant un document récapitulatif des volumes d'eau issue de la relève des compteurs en séparant les compteurs par type d'usagers.\nUn fichier peut être mis à votre disposition si vous en faites la demande."]
[null,68005,"SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54115,"SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE",16,1,264,2.3745019920318726,626.86852589641433,36.22,174.46,46.508000000000003,55.292999999999999,18.431372880000001,49.2,"RARC","X0010472",264,2.3745019920318726,36.22,288,20,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",46.508000000000003,174.46,55.292999999999999,0,0,18.431372880000001,2.9999393078308767,3,203.26300144034815,235,762.476632649934,59,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 1.2 : La variation du nombre de logements s'explique par le fait qu'au bilan 2017, la valeur de statistiques Canada a été utilisée, alors que cette année, la municipalité a été cherché l'information dans ses bases de données internes. \n\nArt 2.3: La municipalité a des fermes laitières, bovines, porcines, avicoles et des étables à veaux de lait. Nous sommes dans un milieu agricole et toutes les entreprises agricoles sont desservies par le réseau de distribution d'eau potable. Nous devons tenir compte que les animaux ne sont pas considérés dans le calcul, leur consommation varie d'une année à l'autre et qu'une grande quantité de l'eau distribuée est consommées par ceux-ci. Ceci explique les variation du per capita d'une année à l'autre, en plus des potentielles pertes d'eau sur le réseau qui semblent avoir augmenté. "]
[null,56065,"SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49125,"SAINT-BONAVENTURE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51085,"SAINT-BONIFACE",4,1,1508,2.4462524654832345,3688.9487179487178,40.68,471.58,388.60628211586896,55.28436,37.911549899999997,49,"Saint-Boniface","X0008536",1508,2.4462524654832345,40.68,1500,5,49,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",388.60628211586896,471.58,55.28436,0,0,37.911549899999997,1.4582458418562307,2.0150000000000001,288.6119669657412,201,350.23528348706117,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1508 logements résidentiels et 80 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n409,222 ML *(1508 / (1508+80))= 388,606 ML\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre(s) n’a/n’ont pas été vérifié(s). Afin d'augmenter cette cote, le(s) débitmètre(s) devrait/devraient être vérifié(s) annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,93030,"SAINT-BRUNO",2,2,1191,2.4651553316540724,2936.0000000000005,71.331999999999994,1593.7090000000001,357.64820839694659,66.662729351642312,46.413552909450004,60.195126450961716,"Réseau Commun (Saint-Bruno, Larouche, Hébertville-Station)","X0010024-X0009901-X0009835",0,null,21.5,5,1,101.95,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",0,1033.711,14.250000000000114,0,0,14.554445718749999,0.97908228697725819,3,null,null,null,70,"Réseau commun: Deux puits alimentent trois municipalités, un quartier en zone rural et une entreprise. Il y a donc cinq branchements sur le réseau. Aucun usager n'est branché directement sur la conduite, ils sont inclus dans les réseaux propre à chaque municipalité. La pression est élevée sur le réseau commun. En effet, chaque municipalité possède un réducteur de pression à l'entrée de son réseau. La conduite communue mesure 21 500 m. Le puit appartient à Hébertville. L'eau va dans une conduite qui se divise en deux, une conduite va vers le grand réservoir qui dessert Saint-Bruno et Hébertville-Station et l'autre conduite va vers Larouche.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nQuotes-parts des municipalités :\nSaint-Bruno (93030): 61,4%\nHébertville-Station (93025): 24,9%\nLarouche (94265): 13,7%\n\nUne section de l'onglet \"Audit de l'eau\" est produite pour le réseau commun dans le formulaire de Saint-Bruno où un seul indicateur de performance est disponible pour évaluer si la recherche de fuites est nécessaire sur le réseau commun.\nPuisqu'il n'y aucune consommation sur ce réseau, seules les pertes d'eau sont relevées.\nPertes d'eau réelles du réseau commun : 14,250 ML/an\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non obligatoire\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 70\n",null,"Saint-Bruno","X0010024",1191,2.4651553316540724,49.832000000000001,1130,9.5,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",357.64820839694659,559.99800000000005,78.812589768041306,9.7900444999999845,68.635553786885268,31.859107190700001,1.6451411848396684,3.0112999999999999,333.73913664751831,235,522.56168116158403,59.666666666666664,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (393,383 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1191) et le nombre d'immeubles non résidentiels (119). Consommation résidentielle : 393,383 ML/an / (1191+119) x 1191  = 357,648 ML/an."]
[null,85045,"SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES",8,1,256,2.2738095238095237,582.09523809523807,7.7329999999999997,58.095999999999997,41.906399999999998,4.2190000000000003,6.3498772599999995,46,"Saint-Bruno-de-Guigues","X0009743",256,2.2738095238095237,7.7329999999999997,239,8,46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",41.906399999999998,58.095999999999997,4.2190000000000003,0,0,6.3498772599999995,0.66442229152630905,3,197.23929570393747,235,273.43828444380694,45,"Art.1.3 : La consommation résidentielle est mesurée par la relève des compteurs d'eau dans le secteur résidentiel. L'eau distribuée a été comptabilisée pendant 352 jours plutôt que 365. Un ajustement a donc été fait.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Ceci peut s'expliquer par le fait que le débitmètre n'a jamais été vérifié et le volume total est comptabilisé pour 352 jours plutôt que 365 jours. De plus, les compteurs d'eau aux usagers n'ont aussi jamais été vérifiés et remplacés. "]
[null,14010,"SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,58037,"SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE",16,1,10673,2.5261814744801514,26961.934877126656,178.44800000000001,4546.5460000000003,3388.0217035550995,522.67999999999995,259.26645075909988,50.972543999999999,"Saint-Bruno-de-Montarville","X2104352",10673,2.5261814744801514,178.44800000000001,10859,7.5,50.972543999999999,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",3388.0217035550995,4546.5460000000003,522.67999999999995,0,0,259.26645075909988,2.0159955075932809,2.10859,344.27244501993709,201,461.99541938387682,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 10 673logements résidentiels et 44 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n3401,989 ML *(10 673 / (10 673 + 44))= 3 388,022ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : On observe une variation du per capita total, ceci peut s'expliquer par la variation du nombre de persones par logement. Les données de statistiques Canada changent annuellement, et ces variations influencent le per capita total. ","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,63055,"SAINT-CALIXTE",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,40025,"SAINT-CAMILLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,28070,"SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34078,"SAINT-CASIMIR",3,2,769,1.8478543563068921,1421,36.367000000000004,254.35900000000001,143.11162144179352,92.491,16.183059604,34.638331454340467,"Pied de la Montagne--Saint-Thuribe","X0010011",127,1.8503937007874016,12.3,103,5,30.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",31.078580882352941,36.9,3.0659999999999998,0,0,3.5600603500000001,0.86122135541887646,3,362.32679548065221,235,430.19527834450599,59,"Art.1.2 : Le service d'eau potable de la municipalité de Saint-Casimir (34078) dessert des immeubles de la municipalité de Saint-Thuribe (34085). \nCe réseau dessert 114 logements de la municipalité de Saint-Casimir et 13 logements de la municipalité de Saint-Thuribe.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation de 42,6 % du volume d’eau distribué. Ceci s'explique par le fait qu'auparavant, ce réseau était alimenté en eau brute que les gens devaient faire bouillir (17 ans d'avis d'ébullition). En mars 2018, la municipalité était alimentée en eau potable par la nouvelle installation de production. Elle a donc consommé plus que dans les années précédentes.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 127 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels (7 dans Saint-Casimir et 2 dans Saint-Thuribe). La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n33,281 ML *(127 / (127+(7+2)))= 31,079 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de  47,4% depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir commentaire pour l'article 1.3).",null,"Saint-Casimir-Saint-Thuribe","X0010388",642,1.8473520249221185,24.067,602,2,36.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",112.03304055944058,217.459,89.424999999999997,0,0,12.622999254,7.0842909993568153,3,258.80256083402384,235,502.3423964517545,45,"Art.1.2 : Le service d'eau potable de la municipalité de Saint-Casimir (34078) dessert des immeubles de la municipalité de Saint-Thuribe (34085).\nCe réseau dessert 548 logements de la municipalité de Saint-Casimir et 94 logements de la municipalité de Saint-Thuribe.\nLa longueur des conduites du réseau a été ajustée à 24,067km. Au bilan 2017, la longueur totale des deux réseaux a été utilisée.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation de 24,6 % du volume d’eau distribué. La municipalité a recherché pendant plusieurs mois en 2018 la raison de l'augmentation de l'eau distribuée par rapport à 2017 pour finalement trouver à l'hiver 2019 une fuite non apparente qui se déversait dans un égout pluvial.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 642 logements résidentiels et 73 immeubles non résidentiels (65 dans Saint-Casimir et 8 dans Saint-Thuribe). La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n124,772 ML *(642 / (642+(65+8)))= 112,033 ML.\nArt 1.4 : L'augmentation des pertes d’eau réelle 2018 par rapport à celles du bilan 2017 s'explique par le délai de détection d'une fuite non apparente qui se déversait dans un égout pluvial. Celle-ci a été trouvée et réparée à l'hiver 2019.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de  39,6% depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir commentaire pour l'article 1.3). Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation des débitmètres ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,50035,"SAINT-CÉLESTIN (M)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50030,"SAINT-CÉLESTIN (VL)",17,1,398,2.2428940568475451,892.67183462532296,11.877000000000001,89.831999999999994,69.668952380952376,14.965,9.6705223387500006,45.5,"Saint-Célestin","X0009248",398,2.2428940568475451,11.877000000000001,317,14.5,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",69.668952380952376,89.831999999999994,14.965,0,0,9.6705223387500006,1.5474862138557819,3,213.82308115468899,235,275.70609819503426,52,"Art.1.2 : La population a augmenté, car il y a eu de nouvelles résidences et plus de gens se sont installés.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 398 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n73,520 ML *(398 / (398+22))= 69,669 ML.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué de depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau par la sensibilisation. Aussi, cette diminution s’explique par l’augmentation de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a augmenté afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année."]
[null,55023,"SAINT-CÉSAIRE",16,1,2521,2,5042,55.9,901.74600000000009,354.36599999999999,145.64229298265298,45.451259999999991,45,"Saint-Césaire","X000342",2521,2,55.9,1761,8,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",354.36599999999999,901.74600000000009,145.64229298265298,0,0,45.451259999999991,3.2043620569078395,3.0176099999999999,192.55568294816692,235,489.99146892133484,68.319508872257202,"Art1.2: & 2.3 : Le nombre de personne par logement varie. nous avons une population totale de 5000 personnes. mais ce ne sont pas tous les citoyens qui ont accès au réseau d'aqueduc. Nous avons 2521 bâtiments raccordés au réseau d'aqueduc, donc j'ai mofidifé la quantité de personne par logement afin d'avoir une valeur plus réelle. Ceci a eu un impact sur la quantité d'eau distribuée par personne par jour qui a augmenté.\n\nArt 1.3 : \nConsommation résidentielle estimée : Cette donnée comprends la consommation mesurée sur les unités résidentielles, et l'estimation du volume consommé par les logements des immeubles à usage mixtes.\nEau distribuée : À noter que nous avons une industrie agro alimentaire qui utilise plus de 50 % de l'eau de la Ville. Cette industrie possède des débitmètres sur leurs entrées d'eau. Nous pouvons donc mesurer précisement leur consommation. Cette consommation ne se retrouve donc pas dans la consommation résidentielle. \n\nArt 2.1: La valeur de L'IFI demeure légèrement plus élevée que la valeur de comparaison. La municipalité est proactive en ce qui concerne la recherche de fuite, ce qui devrait réduire annuellement la valeur de l'IFI. Par contre, le parc de compteur d'eau n'est pas récent. Malgès un remplacement d'un certain nombre de compteurs annuellement, il est possible que les compteurs d'eau sous-comptent entrainant une surrestimation des pertes d'eau."]
[null,61035,"SAINT-CHARLES-BORROMÉE",14,1,7177,2.0631792493841474,14807.437472830026,74.94,1915.4779999999998,1049.8007661286999,94.756024442797752,144.65613829150001,40.78,"Saint-Charles-Borromée","X0009158",7177,2.0631792493841474,74.94,7123,15,40.78,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1049.8007661286999,1915.4779999999998,94.756024442797766,0,0,144.65613829150001,0.65504323260622821,3.0712299999999999,194.23796236329372,235,354.40871799297645,62,"1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée à l'aide de l'analyse de débit de nuit 2017 en retirant la consommation des compteurs d'eau sur les ICI et une estimation historique de la consommation de l'hôpital (environ 25% de l'eau distribuée)."]
[null,19097,"SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE",12,1,730,2.585,1887.05,16.547000000000001,260.28800000000001,98.555949999999996,96.400999999999996,17.451085080000002,52,"Saint-Charles","X0010741",730,2.585,16.547000000000001,672,5,52,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",98.555949999999996,260.28800000000001,96.400999999999996,0,0,17.451085080000002,5.5240691084866329,2,143.08910806277683,201,377.90085488947199,61,"Art 1.2 : La population est la même qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt 1.3 : L'eau distribuée a augmenté de 12 % depuis 2017. Des recherches de fuites, des calibrations des compteurs sur le réseau et une vérification des conditions des installations du débitmètre à la production permettront de justifier cette augmentation dans les prochains bilans.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée(compteurs) de l’eau distribuée. \nArt 1.2 : La longueur du réseau a augmenté avec les données provenant du plan d'intervention 2018.\n\nArt.2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et ils n’ont pas été vérifiés ni remplacés.\nArt 2.1 : Il est possible que les pertes sur le réseau soient surestimées si les consommations sont sous-estimées ce qui entraîne un IFI élevé.\nPour le prochain bilan, la relève de tous les compteurs permettra de confirmer ce qui est réellement consommé dans la municipalité. Une vérification de précision des compteurs d'eau à la consommation pourrait être effectuée afin de vérifier si les compteurs sous-comptent.\nEn effectuant des recherches de fuites, cela permettra à la municipalité de déterminer les pertes sur le réseau et de les réparer.\n\n","Art 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Saint-Charles, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020."]
[null,94260,"SAINT-CHARLES-DE-BOURGET",2,1,275,2.177650429799427,598.85386819484245,27.940999999999999,127.651,98.00665064102563,14.542999999999999,14.440852334999999,45.5,"SAINT-CHARLES-DE-BOURGET","X0009600",275,2.177650429799427,27.940999999999999,312,15,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",98.00665064102563,127.651,14.542999999999999,0,0,14.440852334999999,1.0070735204979853,3,448.37544830199835,235,583.99684079438941,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 275 logements résidentiels et 37 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n111,193ML *(275 / (275+37))= 98,007ML.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que puisque le réseau est petit, l’eau distribuée fluctue beaucoup en raison des fuites qui peuvent apparaître et des délais de réparations.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport au bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que le volume d'eau distribué a augmenté suite aux fuites qui peuvent apparaître et des délais de réparations. Aussi, il y a eu une diminution au niveau de la population pour cette année."," La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,"09010","SAINT-CHARLES-GARNIER",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57057,"SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU",16,1,null,null,null,null,null,null,null,"","","AIBR","X0010867 - X0010805 - X0008593 - X0008740 - X0010441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,3,228,235,611,67,"Art 1.3 : consommation estimée sur la base de lectures de compteurs pour la période du 1 er mai 2018 au 30 avril 2019\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2: On observe une hausse du per capita total. Ceci peut s'expliquer par l'usage d'ententes de compilations de données pour produire les bilans d'eau. Les villes de l'AIBR sont en train de se munir de débitmètres qui permettront de connaitre les volumes distribués pour chacune d'entre elles. Ceci aura pour effet d'augmenter la qualité des bilans d'eau et de mieux comprendre l'influence des secteurs de consommations des villes. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Denis-sur-Richelieu\nMunicipalité importatrice : Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu;Saint-Marc-sur-Richelieu;Saint-Mathieu de Beloeil\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,9\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 228 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 611 l/pers/d\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 67"]
[null,39060,"SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA",17,1,"",null,"","","","",null,"","","Victoriaville","X0010728-X0009317",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.7,3.1,326.90885644888675,235,552,64,"Art.1.2 et 2.2 : Le nombre de logements résidentiels seraient à revérifier.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau pour 197 résidences. Une consommation moyenne par logement a ensuite été utilisée pour estimer la consommation des 98 autres résidences.\nArt 2.1 : Bien que l'installation de compteurs d'eau ait avancé, la consommation et des pertes d'eau ont été estimés à partir d'une anaylse de débit de nuit. La ville comprend des industries et commerces qui consomme de l'eau durant la nuit et cela peut surestimer leur pertes d'eau réelles.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\n\nMunicipalité exportatrice : Victoriaville (39062)\nMunicipalité importatrice : Saint-Christophe-d'Arthabaska (39062)\nVictoriaville : 16 093 log, 2,16 pers/log, 34 705 pers\nSaint-Christophe-d'Arthabaska : 295 log, 2,57 pers/log, 758 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 5,7\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour Saint-Christophe-d'Arthabaska: 327 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 552 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 64\n"]
[null,69017,"SAINT-CHRYSOSTOME",16,1,544,2.395039858281665,1302.9016829052257,10.859,176.9,142.09602635914334,15.669700000000001,12.701272190000001,38,"Saint-Chrysostome","X0009019",544,2.395039858281665,10.859,613,15,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",142.09602635914334,176.9,15.669700000000001,0,0,12.701272190000001,1.233711061820808,3,298.79781944697243,235,371.9831976622213,59,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le volume non mesuré et facturé qui a été déterminé dans l'audit de l'eau de l'AWWA. Étant donné qu'il n'y a aucun compteur d'eau à la consommation à Saint-Chrysostome, un même volume de consommation a été attribué aux immeubles non résidentiels et aux logements. Ceci peut expliquer la valeur élevée de l'estimation. "]
[null,42100,"SAINT-CLAUDE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,11005,"SAINT-CLÉMENT",1,1,135,1.8,243,2.323,19.288,14.333716216216217,3.2850000000000001,2.1907638720000002,35.200000000000003,"Aqueduc de St-Clément","X0008550",135,1.8,2.323,117,12,35.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14.333716216216217,19.288,3.2850000000000001,0,0,2.1907638720000002,1.4994769824285288,3,161.60681229174381,235,217.46434410056938,59,"Art 1.2 Ajouts de logements en 2018 (135 logements vs 102 en 2017). Ceci explique la variation observée avec le bilan 2017.\nLe nombre de personnes est estimé avec le facteur de 1,8 pers/log.\n\nVoici plus de détails sur le nombre de logements / immeubles à saint-Clément. Le formulaire de 2017 semblait induire certaines erreurs qui auront une incidence sur l’évolution de la consommation d’eau potable dans notre municipalité. Voici donc les données les plus à jour dont nous disposons, qui prennent en compte la construction de deux nouveaux immeubles résidentiels (résidences unifamiliales) à Saint-Clément en 2018 : \n- 13 immeubles non-résidentiels possédant un compteur d’eau;\n- 135 logements résidentiels possédant un compteur d’eau;\n- 95 immeubles résidentiels possédant un compteur d’eau.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 135 logements résidentiels et 13 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 15,714 ML *(135/(135+13))= 14,334 ML.\n"]
[null,"07090","SAINT-CLÉOPHAS",1,1,66,2.3841059602649008,157.35099337748346,3.1160000000000001,27.911474429269262,14.371874999999999,12.750000000000002,2.6190122400000004,52,"Saint-Cléophas","X0009772",66,2.3841059602649008,3.1160000000000001,78,10,52,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14.371874999999999,27.911474429269262,12.75,0,0,2.6190122400000004,4.8682475802404035,3,250.23674242424241,235,485.98227005438611,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : L’estimation de la consommation résidentielle a été déterminée à partir d’une consommation théorique de 250 l/pers/d. Avec une population de 157 personnes, la consommation résidentielle pour l’année 2018 est de 14,372 ML. Pas d'enregistreur de données en 2018.\n\nCette valeur pourra être confirmé dans les prochains bilans en effectuant des relèves de débits de nuit avec un enregistreur de données.\n\nArt 1.4 et 2.1 : Présence d'une fuite majeure au réservoir. Réparation en 2018 de la sortie du réservoir. Une cellule est toujours non étanche. Travaux à venir 2019-2020.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 10 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.\n\nArt 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Saint-Cléophas, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020.\n"]
[null,52075,"SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71045,"SAINT-CLET",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,75005,"SAINT-COLOMBAN",15,3,576,2.7306818181818175,1572.8727272727269,12.395,122.55600000000001,99.328000000000003,18.425553916211292,12.21423230475,41.398224299065419,"Bédard","X2009554",143,2.730681818181818,2.593,135,13,35.15,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",29.485000000000003,36.872999999999998,0.16,4.1324750000000021,2.4131067486338802,2.5473340327499998,0.87746400255103885,2,206.87172295606962,201,258.70717451447018,56,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Une extrapolation pour 5 immeubles a été effectuée au taux de consommation résidentielle, car leur relève de compteurs a échouée.\n\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et les fuites sont réparées rapidement.\n\nTenter de déterminer les pertes d’eau d’un réseau en comparant le volume d’eau sortant du poste de distribution avec le volume de consommation annuelle des bâtiments n’engendre pas de bons résultats dans notre situation. Car il faudrait comparer les volumes pour exactement les mêmes périodes. Les relevés de compteurs se font sur une période de quelques jours. Le volume d’eau consommé aux bâtiments desservis n’est donc pas connu du 1er janvier au 31 décembre d’une année. ",null,"La Rochelle","X0009467",263,2.730681818181818,5.7030000000000003,263,10,42,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",45.307000000000002,48.7,2.492,4.4325599999999996,11.869800000000001,5.8070653200000004,1.0788214565264553,2,172.84053214295369,201,185.78440230785191,56,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Une extrapolation pour 22 immeubles a été effectuée au taux résidentielle, car leur relève de compteurs a échouée.\n\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\n\nTenter de déterminer les pertes d’eau d’un réseau en comparant le volume d’eau sortant du poste de distribution avec le volume de consommation annuelle des bâtiments n’engendre pas de bons résultats dans notre situation. Car il faudrait comparer les volumes pour exactement les mêmes périodes. Les relevés de compteurs se font sur une période de quelques jours. Le volume d’eau consommé aux bâtiments desservis n’est donc pas connu du 1er janvier au 31 décembre d’une année. ",null,"Phelan","X0009468",170,2.730681818181818,4.0990000000000002,137,13,46.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",24.536000000000001,36.982999999999997,10.968999999999999,8.6461199999999998,10.161599999999998,3.8598329520000001,2.5715033414050539,3,144.80744087349851,201,218.26758990155673,60,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Une extrapolation pour 16 immeubles a été effectuée au taux distribué, car leur relève de compteurs a échouée.\n\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017.\n\nTenter de déterminer les pertes d’eau d’un réseau en comparant le volume d’eau sortant du poste de distribution avec le volume de consommation annuelle des bâtiments n’engendre pas de bons résultats dans notre situation. Car il faudrait comparer les volumes pour exactement les mêmes périodes. Les relevés de compteurs se font sur une période de quelques jours. Le volume d’eau consommé aux bâtiments desservis n’est donc pas connu du 1er janvier au 31 décembre d’une année. "]
[null,62065,"SAINT-CÔME",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,29057,"SAINT-CÔME-LINIÈRE",12,1,886,2.3846715328467152,2112.8189781021897,29.15,254.37799999999999,123.395,104.727,24.0320745,49,"saint-come-linière","X2046994",886,2.3846715328467152,29.15,936,3,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",123.395,254.37799999999999,104.727,0,0,24.0320745,4.3578010712308668,3,160.00826225744632,235,329.85600499635063,70,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 886 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif. Cela impacte donc la population associée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 886 logements résidentiels et 50 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n130,359 ML *(886 / (886+50))= 123,395 ML.\nCe prorata a été fait à cause de la complexité de séparer les relevés des compteurs résidentiels et non résidentiels.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Cela provient de l'état du réseau mais des actions sont déjà en cours afin de moderniser l'ensemble des conduites.","Au prochain bilan, il est suggéré de séparer les consommations résidentielles et non résidentielles."]
[null,67035,"SAINT-CONSTANT",16,1,10180,2.7129041433583008,27617.364179387503,125.44,3280.93,2147.8310000000001,875.63499999999999,227.02957368,54.6,"Saint-Constant","X0009093",10180,2.7129041433583008,125.44,9134,8,54.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2147.8310000000001,3280.93,875.63499999999999,0,0,227.02957368,3.8569204258570053,3.0913400000000002,213.07132914380793,235,325.47817585638427,41,"Art 2.2: La consommation résidentielle corresponds à la consommation non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. \n\nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau importée, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,52062,"SAINT-CUTHBERT",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,12005,"SAINT-CYPRIEN (01)",1,1,396,1.99624765478424,790.51407129455902,10.739000000000001,90.864000000000004,61.007430267062318,4.3800000000000017,4.8635715348000002,24.260000000000005,"Saint-Cyprien","X0009804",396,1.99624765478424,10.739000000000001,339,10,24.26,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",61.007430267062318,90.864000000000004,4.3800000000000017,0,0,4.8635715348000002,0.90057275166203887,3,211.43664690696372,235,314.91212464536187,61,"Art 2.1 : Les PER ont étés estimés à partir d'une analyse de débit de nuit.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée selon une proportion des immeubles résidentielles sur le nombre d'immeubles totaux non-mesuré fois la consommation non-mesurée facturée.\nLa pression a été obtenue par la moyenne de la pression à la sortie de l'usine et au dernier poteau incendi du réseau. Leur pression sont respectivement de 34 et 35 psi, la moyenne donne 24,26m d'eau"]
[null,28040,"SAINT-CYPRIEN (12)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,68035,"SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE",16,2,186,2.5499999999999998,474.29999999999995,4.3760000000000003,48.609000000000002,35.635096153846156,8.0299999999999994,4.4052414143999998,32.17,"Secteur du Golf","X0009080",186,2.5499999999999998,4.3760000000000003,208,25,32.17,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",35.635096153846156,48.609000000000002,8.0299999999999994,0,0,4.4052414143999998,1.8228285909033879,2,205.84102977334246,201,280.78292739985966,56,"Art 1.2 : Les statistiques sur le nombre de personnes par unité de logement  pour le secteur du golf et de la 1 ière avenue sont erronées; le taux d'occupation est trop élevé.La population totale du territoire (zone rurale et zone urbaine) a été divisé par le nombre d'unités du secteur du golf ! Notre territoire a une population total de 1999 habitants pour un total de 801 unité d'occupations donc une moyenne de 2,49 personnes par unité. C'est ce facteur qui devrait être utilisé pour fin de calcul. Les chiffres générés par le tableur ne réflète pas la réalité . Il y a 22 unitsé d'habitation sur la 1 ière avenue et 191 pour le secteur du golf.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 186 logements résidentiels et immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n39,85 ML *(187 / (187+14))= 35,635 ML.\n",null,"1 ière avenue","X0009078- X2046688",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,"",3.1,3,253,201,327,42,"Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Napierville (68030)\nMunicipalité importatrice : Saint-Cyprien de Napierville (68035)\nNapierville : 1 715log, 2,35 pers/log, 4 030 pers\nSaint-Cyprien-de-Napierville : 21 log, 2,13 pers/log, 47 pers\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 3,1\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : oui/non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 253 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun :327 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui/non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 42\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1736 logements résidentiels et 87 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n395,975 ML *(1736 / (1736+87))= 376,871 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 42 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,17045,"SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49070,"SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER",17,1,866,2.5744908896034304,2229.5091103965706,24.986000000000001,148.55000000000001,114.97499999999999,29.122,20.379163260000002,38,"St-Cyrille-de-Wendover","X0008887",866,2.57449088960343,24.986000000000001,971,10,38,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",114.97499999999999,148.55000000000001,29.122,0,0,20.379163260000002,1.4290086216228681,2,141.28670680514503,201,182.5452515408071,62,"La consommation résidentielle inclut la lecture des compteurs des résidences."]
[null,"07105","SAINT-DAMASE (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54017,"SAINT-DAMASE (16)",16,1,1083,2.4,2599.1999999999998,64,1706.88,302.02800000000002,45.274999999999999,42.167537500000009,50,"Saint-Damase","X0010472",1083,2.4,64,986,15,50,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",302.02800000000002,1706.88,45.274999999999999,0,0,42.167537500000009,1.0736932409202218,2,318.35717628606488,201,1799.1626506786072,72.984258974095738,"Art 2.3 : Le per capita total est très élevé, car de nombreuses industries sont branchées sur le réseau de distribution d'eau potable. Ces dernières sont munies de compteurs d'eau et sont facturés volumétriquement. "]
[null,17040,"SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62075,"SAINT-DAMIEN",14,2,192,1.3505349276274385,259.3027061044682,5.84,27.832000000000001,20.471403037974682,5.5629999999999997,3.2291488461000002,31.709374999999998,"Aqueduc Village","X0008708",150,1.3505349276274385,4.16,150,3.7,31.628,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",16.360443037974683,22.106999999999999,4.8179999999999996,0,0,2.4099136461000001,1.9992417603000183,2,221.26112497577969,201,298.97843710503133,45,"Art 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 203 est plus représentative.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 150 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n16,957 ML *(150 / (150+8))= 16 360 ML.\n\nArt 2.2 : La grande variation dans cet indicateur est causée par la méthode d’estimation pour ce petit réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau\nPuisque les pertes d’eau réelles estimées sont élevées, la consommation résidentielle est faible.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car la précision du débitmètre dépasse les +/- 6% de précision. Afin d'augmenter cette cote, le changement du débitmètre devrait permettre de mieux mesurer les débits produits et d'obtenir la cote de 9.","Art.2.2 La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Aqueduc Lac Lachance","X0008709",42,1.3505349276274385,1.68,42,6,32,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.1109600000000004,5.7249999999999996,0.745,0,0,0.81923519999999994,0.90938475299889465,3,198.5616055356254,201,276.5206160340785,45,"Art 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 57 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 42 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n4,894 ML *(42 / (42+8))= 4,111 ML\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car une donnée débit de nuit de 2017 a été prise plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. En 2019, afin de bien estimer les pertes d’eau la municipalité peut se servir des données des débits de nuits sur l’ensemble de l’année.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car la précision du débitmètre dépasse les +/- 6% de précision. Afin d'augmenter cette cote, le changement du débitmètre devrait permettre de mieux mesurer les débits produits et d'obtenir la cote de 9."]
[null,19030,"SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53005,"SAINT-DAVID",16,1,319,2.2375979112271542,713.79373368146219,57.371000000000002,180.08999999999997,54.825000000000003,21.19466666666667,26.4508287162,49.21,"Régie d'Aqueduc Richelieu Centre","X0010472",319,2.2375979112271542,57.371000000000002,419,10,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",54.825000000000003,180.08999999999997,9.1989999999999998,27.009999999999998,27.375,26.4508287162,0.80128554360513637,3,210.43261150158196,235,691.23226639890356,60.848386242403279,"Art 1.2 : La variation de la population entre 2017 et 2018 s'explique par le changement du nombre de personnes par logements. La valeur utilisée est celle de Statistiques Canada. \nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. Au prochain bilan, une séparation adéquate des consommation par catégorie d'usager permettra de réduire les erreurs liées au calcul des pertes d'eau. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée par un échantillon de 20 résidences. Au prochain bilan, une séparation des consommation selon les usagers permettra une amélioration de la qualité de cette donnée. "]
[null,94245,"SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU",2,2,858,2.1150705270972532,1814.7305122494433,46.21,791.23400000000004,469.68138265029387,252.41200699999996,59.950344076935004,66.067281909547745,"Municipal","X0009610",813,2.1150705270972532,36.905000000000001,840,16,63.276200000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",465.90734291250004,683.827,192.18931449999997,0,0,38.622897121770002,4.9760460457967932,3,742.32022203176314,235,1089.5269589400914,44,"1.2: Le nombre de logements a été repris du Formulaire 2017. Ce nombre est à revoir au prochain Bilan pour s'assurer d'inclure uniquement les logements desservis et occupés de façon permanente.\n\nLa pression est élevée, soit 90 psi = 63,28 m d'eau. On ne sait pas s'il s'agit de la pression à la sortie de l'usine ou de la moyenne sur le réseau.\nLa valeur pourra être améliorée au prochain Bilan en utilisant la pression moyenne sur le réseau.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (481,38 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (813) et le nombre de chalets et d'immeubles non résidentiels (27). Consommation résidentielle : 481,38 / (813+27) x 813 = 465,907 ML/an.\n\n2.1: La valeur élevée de l'IFI s'explique car il y a eu de nombreuses fuites sur le réseau en 2018. Cette valeur sera revue à la baisse au Bilan 2019 puisque plusieurs fuites ont été réparées.\n\n2.2: La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\n\nArt 2.3: L'augmentation importante de l'eau distribuée s'explique car il y a eu de nombreuses fuites sur le réseau en 2018. Cette valeur sera revue à la baisse au Bilan 2019 puisque plusieurs fuites ont été réparées.\n\n2.4: Le résultat de validité des données de l'audit de l'eau AWWA est sous 50 car le rapport de vérification du débitmètre a un écart de précision de -14,7% au débit moyen.","La municipalité pourra(it) mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Alpin","X0009611",45,2.1150705270972532,9.3049999999999997,553,16,70.306899999999999,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3.7740397377938515,107.407,60.222692500000001,0,0,21.327446955165001,2.8237178423934841,3,108.63661797663136,235,3091.7356566671638,58,"1.2: Le nombre de logements a été repris du Formulaire 2017. Ce nombre est à revoir au prochain Bilan pour s'assurer d'inclure uniquement les logements desservis et occupés de façon permanente.\nParmis les 553 branchements de services actifs sont inclus les 45 logements permanents mais surtout les nombreux chalets et quelques commerces: spa, centre de ski, etc.\n\nLa pression est élevée, soit 100 psi = 70,31 m d'eau. On ne sait pas s'il s'agit de la pression à la sortie de l'usine ou de la moyenne sur le réseau.\nLa valeur pourra être améliorée au prochain Bilan en utilisant la pression moyenne sur le réseau.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (46,379 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente (45) et le nombre de chalets et d'immeubles non résidentiels (508). Consommation résidentielle : 46,379 / (45+508) x 45 = 3,774 ML/an.\n\nL'augmentation importante de l'eau distribuée s'explique car il y a eu de nombreuses fuites sur le réseau en 2018. Cette valeur sera revue à la baisse au Bilan 2019 puisque plusieurs fuites ont été réparées.\n\n2.3: La très haute quantité d'eau distribuée par personne dans la municipalité s'explique par la présence de nombreux chalets qui consomment beaucoup d’eau lors de la période de ski.\n","La municipalité pourra(it) mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,14055,"SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,42025,"SAINT-DENIS-DE-BROMPTON",5,1,97,2.5488454706927177,247.23801065719363,2.5990000000000002,33.25,21.126204081632654,11.406999999999998,5.674890060000001,42,"DOMAINE FOREST","X2003729",97,2.5488454706927177,2.5990000000000002,98,100,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",21.126204081632654,33.25,11.407,0,0,5.674890060000001,2.0100829935725657,3,234.10644272982927,235,368.45422825079822,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 97 logements résidentiels et 1 immeuble non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n21,344 ML *(97 / (97 + 1))= 21,126 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (5,21 ML). Puisque les pertes étaient sous-estimées en 2017 de part la méthode de calcul du débit de nuit. Pour l'année 2018, la méthode de la médiane mobile a été utilisée. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué de 26 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a utilisé le volume d'eau brute les années passées au lieu du volume d'eau distribuée.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,57068,"SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU",16,1,4528,2.3797000000000001,10775.2816,252,2401.556,898.66399999999999,363.56599999999997,188.96305500000003,49.2,"AIBR","X0010867 - X0010805 - X0008593 - X0008740 - X0010441",4528,2.3797000000000001,252,4605,20,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",898.66399999999999,2401.556,363.56599999999997,0,0,188.96305500000003,1.9240057269395858,3.0460500000000001,228.4945528184555,235,610.62028109335483,67,"Art 1.3 : consommation estimée sur la base de lectures de compteurs pour la période du 1 er mai 2018 au 30 avril 2019\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 1.3 et 2.2: On observe une hausse du per capita total. Ceci peut s'expliquer par l'usage d'ententes de compilations de données pour produire les bilans d'eau. Les villes de l'AIBR sont en train de se munir de débitmètres qui permettront de connaitre les volumes distribués pour chacune d'entre elles. Ceci aura pour effet d'augmenter la qualité des bilans d'eau et de mieux comprendre l'influence des secteurs de consommations des villes. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Denis-sur-Richelieu\nMunicipalité importatrice : Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu;Saint-Marc-sur-Richelieu;Saint-Mathieu de Beloeil\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,9\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 228 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 611 l/pers/d\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 67\n"]
[null,52090,"SAINT-DIDACE",14,1,43,1.596244131455399,68.63849765258216,1.845,9.1159999999999997,5.2119245283018873,2.5550000000000002,1.1969499750000001,39,"Saint-Didace","X0008626",43,1.596244131455399,1.845,55,5,39,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.2119245283018873,9.1159999999999997,2.5550000000000002,0,0,1.1969499750000001,2.1345921328082236,3,208.03551609322975,235,363.86784850926671,38,"Art 1.3 : Le débitmètre a été installé en 2018 et les lectures ont commencées en juin.  \n\nArt 2.3. il y a eu des travaux de remplacement de 75% du réseau en juin et juillet 2017 .  Lors des travaux,  un réseau temporaire a été installé, ce dernier fonctionnait en continu, il y a donc eu une consommation incroyablement élevée au courant de cette période. Cela explique pourquoi la grande diminution de l'eau distribuée par rapport à 2017. "]
[null,54060,"SAINT-DOMINIQUE",16,1,666,2.526829268292683,1682.8682926829269,14.403,203.261,127.828,43.877000000000002,16.144266089999999,41.5,"Saint-Dominique","X0008674",666,2.526829268292683,14.403,849,6,41.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",127.828,203.261,43.877000000000002,0,0,16.144266089999999,2.7178070378298633,3,208.10523328109409,235,330.91089449845464,64,"Art 1.2 : La variation du nombre de logements entre les bilans 2017 et 2018 s'explique par une correction effectuée. \nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,88065,"SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE",8,1,73,2.4444444444444446,178.44444444444446,7.0730000000000004,13.478,9.5,3.7760000000000002,3.3252451920000006,47.2,"St-Dom.-du-Rosaire","X0010176",73,2.4444444444444446,7.0730000000000004,73,4,47.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",9.5,13.478,3.7759999999999998,0,0,3.3252451920000006,1.1355553596722558,3,145.85714529418789,235,206.93290571316467,38,"Art 2.2 : Ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité. L'estimation faite pour les données manquantes et l'absence de vérification du débitmètre peut également expliquer cette valeur faible.\nArt 2.4 : Résultat de 38 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,"09030","SAINT-DONAT (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62060,"SAINT-DONAT (14)",14,1,1111,2.2999999999999998,2555.2999999999997,25.087,524.05399999999997,273.37711138819617,147.58005238513215,25.711290112799997,38.67,"Saint-Donat","X0008571",1111,2.2999999999999998,25.087,1166,15,38.67,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",273.37711138819617,524.05399999999997,220.17819,91.653888750000405,130.908078405396,25.711290112799997,5.7398929317693606,2.01166,293.10781018468322,201,561.87703344485737,59.081081081081081,"1.1: Comme au Formulaire 2017, le nombre de personnes par logement a été déterminé par la municipalité et est plus représentatif de la situation.\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (296,015 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1111) et le nombre d'immeubles non résidentiels (92). Consommation résidentielle : 296,015 * 1111 / (1111+92)  = 273,377 ML/an. Cette estimation sera raffinée au courant des prochaines années grâce au SSC et à la relève des compteurs sur les immeubles non résidentiels.\n1.4: Les PER ont beaucoup augmenté dû à une très grosse fuite au réservoir. Elle a été réparée au mois de mai 2018. De nombreuses fuites ont aussi été réparées. De plus, 30 poteaux incendie sur les 87 sont vieux d'environ 40 ans. L'usure provoque donc d'importantes pertes sur le réseau et les drains seront bouchés prochainement.\n2.2: La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\n2.3: L'augmentation des pertes d'eau peut justifier l'augmentation du per capita total."]
[null,77022,"SAINTE-ADÈLE",15,2,5276,1.7431311560393985,9196.7599792638666,154.28,2282.6108571428572,981.33899999999994,1031.4670000000001,186.473006166,61.650224933282502,"Entremonts","X0008821",63,1.7431311560393987,2.1749999999999998,63,10,77.3,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",4.0149999999999997,4.9928571428571429,0.80500000000000005,0,0,2.9709868500000001,0.27095374050544857,2,100.16640113294386,201,124.56202524804799,44,"Art 2.1 : IFI de 0,3 dû à la petitesse du réseau ainsi qu'au débitmètre installé dont le dimensionnement n'est pas adéquat. La station Entremonts n'existe plus maintenant (2019) puisque son réseau a été bouclé à celui de Sainte-Adèle. Donc, sachant que des travaux étaient en cours, aucun effort n'a été fait vers cette station pour la lecture des débits.Au bilan 2019, un seul réseau sera considéré pour la municiplaité.\nArt 2.4 : RVD inférieur à 50, car rapports de vérifications non transmis. Ce résultat sera revu à la hausse au prochain bilan. ",null,"Sainte-Adèle","X000820-X0008822",5213,1.7431311560393987,152.10499999999999,5183,10,61.46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",977.32399999999996,2277.6179999999999,1030.662,0,0,183.502019316,5.6166248406517347,3.0518299999999998,294.66456249995548,201,686.70503488303109,42.664086687306508,"Art 2.1 : La valeur de l'IFI est élevée. Les pertes d’eau réelles sont élevées, car seules quelques  données de débit de nuit ont été prisees plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. En 2019, l'usage de la relève des compteurs et du SSC permettra d'améliorer cette donnée.\nArt 2.2 : Consommation résidentielle estimée à l'aide de SSC. \nArt 2.4 : RVD inférieur à 50, car rapports de vérifications non transmis. Ce résultat sera revu à la hausse au prochain bilan. "]
[null,33017,"SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE",12,1,372,2.191011235955056,815.05617977528084,6.9340000000000002,67.489999999999995,43.56,3.2898833333333304,5.3307475178000008,36.56,"Sainte-Agathe","X0009133",372,2.191011235955056,6.9340000000000002,301,4.5,36.56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",43.56,67.489999999999995,3.2896499999999897,3.29,3.29,5.3307475178000008,0.61715234539771735,3,146.42238009449679,235,226.86057007753874,60.310810810810814,null,"Recommandations: \nL'installation de compteurs d'eau dans tout le non résidentiel.\nL'installation de compteurs d'eau dans 20 logements résidentiel en vue de mieux estimer votre consommation résidentielle.\nL'installation d'un enregistreur de donnée en vue d'obtenir votre débit de nuit pour estimer les pertes sur votre réseau."]
[null,78032,"SAINTE-AGATHE-DES-MONTS",15,2,4773,1.8414043583535107,8789.023002421307,109.7,2433.4899999999998,801.99599999999998,986.61899999999991,125.37284624999999,45,"Secteur Centre","XC0008109",3328,1.8414043583535109,68.400000000000006,4853,10,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",559.17999999999995,1923.037,854.25199999999995,0,0,103.91851124999999,8.2204025993492085,3.04853,249.99209781014517,235,859.73041560236072,59,"Art 1.3 : L’estimation de la consommation résidentielle a été déterminée à partir d’une consommation hypothétique de 250 l/pers/d. La relève des compteurs d'eau installés dans le secteur résidentiel et non résidentiel permettrait de mieux estimer la consommation résidentielle ainsi que les pertes d'eau réelles pour chacun des réseaux. \n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée estimée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.1, 2.2 & 2.3 : De nombreuses fuites ont été réparées au courant de l'année 2018, ce qui peut expliquer l'augmentation des volumes d'eau distribuée et des PER. Il est à considérer que le bilan sera plus représentatif de la réalité dès que les relèves de compteurs d'eau seront réalisées. ",null,"Secteur Sud","XX0008111",1445,1.8414043583535109,41.3,536,10,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",242.816,510.45299999999997,132.36699999999999,0,0,21.454335,6.169708825745472,3,250.01578102485632,235,525.58853399891677,59,"Art 1.3 : L’estimation de la consommation résidentielle a été déterminée à partir d’une consommation hypothétique de 250 l/pers/d. La relève des compteurs d'eau installés dans le secteur résidentiel et non résidentiel permettrait de mieux estimer la consommation résidentielle ainsi que les pertes d'eau réelles pour chacun des réseaux. \n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée estimée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.1, 2.2 & 2.3 : De nombreuses fuites ont été réparées au courant de l'année 2018, ce qui peut expliquer l'augmentation des volumes d'eau distribuée et des PER. Il est à considérer que le bilan sera plus représentatif de la réalité dès que les relèves de compteurs d'eau seront réalisées. ","YI-2020-01-15 Le réseau du Secteur Belvoir (X0008110) n'est plus considéré dans le cadre du bilan de l'eau, car sa longueur est ingférieure à 1,5 km. Si la longueur dépasse le 1,5 km, ce dernier devra être considéré aux prochains bilans. "]
[null,"09035","SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI",1,1,468,2.072210065645514,969.79431072210059,4.1150000000000002,182.089,105.14975645756458,57.581843500000005,8.1089551575000023,38.700000000000003,"Sainte-Angèle-de-Mérici ","X0010644",468,2.072210065645514,4.1150000000000002,542,4.9000000000000004,38.700000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",105.14975645756458,182.089,57.581843500000005,0,0,8.1089551575000023,7.1010188589762206,3,297.05425300625836,235,514.41214604701327,42,"Art 1.4 et 2.1: Les PER ont étés estimés à partir d'une donnée de débit de nuit ponctuelle de 18,510 m³ de consommation entre 2h et 4h. Celle-ci donne un IFI très important. Des consommations anormales lors de cette nuit peuvent être à son origine, les PER du prochain Bilan seront estimées à l'aide d'une analyse de débit de nuit sur les données de l'ensemble de l'année. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 468 logements résidentiels et 74 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n129,353 ML *(468 / (468+74))= 111,692 ML.\nLa consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. \n\nArt 2.4 : Résultat de 42 dû à une cote de 4 attribuée au volume d'eau produit, car le nouveau débitmètre installé en décembre n'a pas encore été vérifié. Celui -ci sera vérifié pour le prochain Bilan."]
[null,55030,"SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR",16,1,448,2.8296874999999999,1267.7,9.8520000000000003,123.16,80.756960000000007,27.430786973684206,7.1907512273100007,35.154000000000003,"Sainte-Angèle-de-Monnoir","X0008925",448,2.8296874999999999,9.8520000000000003,398,6.5,35.154000000000003,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",80.756960000000007,123.16,27.430786973684206,0,0,7.1907512273100007,3.8147317445086792,2,174.5302084132519,201,266.17074823242609,63.235294117647051,"Art 2.1 : Nettoyage du réservoir en 2018. Le nombre restreint d'usagers est trop petit pour faire de l'échantillonnage par secteur de distribution.  La Municipalité a mandaté une entreprise pour la recherche de fuite sur tout son réseau en 2018.  Aucune fuite n'a été détectée. Les compteurs d'eau âgées pourraient sous-estimer la consommation, ce qui a pour effet de sur-estimer les pertes d'eau. \n"]
[null,51055,"SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT",4,1,252,2.1374570446735395,538.63917525773195,11.798999999999999,72.606999999999999,27.251731343283581,28.105000000000008,7.4866529568599995,43.302,"Sainte-Angèle-de-Prémont ","X2015874",252,2.1374570446735395,11.798999999999999,268,7,43.302,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",27.251731343283581,72.606999999999999,28.105000000000008,0,0,7.4866529568599995,3.7540139982376868,2,138.61278771100669,201,369.30712953815629,48.088235294117645,"Art.1.2 : Il y a un immeuble à trois résidences. Selon la municipalité, le nombre de logements indiqué dans le Bilan 2017 (296) semble erroné.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (27,252ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs [16]).\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles 2018 ont été calculées à partir d'une analyse de débit qui s'est fait sur une journée, ce qui n'est pas représentatif pour l'ensemble de l'année. De plus, un débitmètre avait un pourcentage d'imprécision de 9%. Les données de débits de nuit ne sont donc pas représentatives. Ceci pourrait expliquer pouquoi il y a une variation des pertes d'eau entre les bilans 2017 et 2018.\nArt 2.2 : La grande variation dans cet indicateur est causée par la méthode d’estimation pour ce petit réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau\nPuisque les pertes d’eau réelles estimées sont élevées, la consommation résidentielle est faible. Cet indicateur devrait être plus représentatif avec les données provenant de compteurs d'eau dans les prochains bilans.\n","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,21030,"SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ",3,1,1549,1.9,2943.1,27.995999999999999,400.322,304.315,58.765000000000001,38.39775889925,58.15,"Réseau Est","X0008985",1549,1.9,27.995999999999999,1411,5,58.15,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",304.315,400.322,58.765000000000001,0,0,38.39775889925,1.5304278604954682,2.0141100000000001,283.28623764989203,201,372.658965967764,43,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 2 943 personnes est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 549 logements résidentiels et 159 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n335,552 ML *(1 549 / (1 549+159))= 304,315 ML.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum de 2017.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\nArt 2.4 : Résultat de 43 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les débitmètres n’ont pas été vérifiés. Afin d'augmenter cette cote, les débitmètres devraient être vérifiés annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier. Cela est prévu lors de la mise en place de la nouvelle usine de traitement.","La municipalité pourrait mieux estimer son IFI en réalisant une étude de débit de nuit annuellement.\nLa municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,66117,"SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE",6,1,2153,2.4068741291221549,5182,30.905999999999999,1192.8309999999999,518.74300000000005,258.32388323469365,34.754564159999994,48,"Sainte-Anne-de-Bellevue - Pierrefonds","X0008126",2153,2.4068741291221549,30.905999999999999,1586,4,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",518.74300000000005,1192.8309999999999,258.32388323469365,0,0,34.754564159999994,7.4328045676373602,3.01586,274.25968711503998,235,630.65035449368997,52.311111111111117,"Article 1.4 : Les pertes d'eau des Bilans 2017 et 2016 ne sont pas considérés car il y avait une entente de compilation de données.\nArticle 2.1 : Une ascultation à tous les points de contact sur 100 % réseau est prévue. Aussi, la consommation de l'hôpital n'a pas toute été considérée (sera fait l'année prochaine) se qui augmente les pertes d'eau.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle a été déterminé à partir des immeubles résidentiels et mixtes."]
[null,37205,"SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14090,"SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE",1,3,145,2.4205882352941179,350.98529411764707,7.5559999999999992,63.111999999999995,16.234000000000002,7.7089999999999996,5.9240959999999996,50,"3eme Rang Ouest","X0008446",46,2.4205882352941175,1.9,50,9,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.9880000000000004,8.1639999999999997,1.0569999999999999,0,0,1.5594624999999998,0.67779763860945685,3,122.73115759901637,235,200.87754022421205,64,"Art.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt.1.3 et 2.2 :  La consommation résidentielle a été estimé avec les relèves 2018 en soustrayant les relèves des compteurs sur les immeubles non résidentiels. Pour le prochain bilan, la municipalité effectura une relève plus complète afin que les valeurs des volumes distribués concorde avec les relèves de compteurs et des pertes sur le réseau.\nLa faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et ils n’ont pas été vérifiés et sont seulement remplacés si des données abérrantes sont constatées.\n\n\nDans les bilans antérieurs, les 3 réseaux n'étaient pas bien séparés. En 2018, la municipalité a confirmé les changements et nous avons une meilleure idée de la structuration des 3 réseaux.\nCe qui explique aussi la variation des volumes distribués, des pertes, de l'eau distribué par personne et des longueurs.",null,"Station, Cessionnaires, Hudon, Usines",19038553,69,2.4205882352941175,4.6559999999999997,92,9,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.0359999999999996,48.406999999999996,6.4119999999999999,0,0,3.2504710000000001,1.9726371962709404,3,131.81870923091361,235,794.04532824052205,70,"Art 1.2 : Un ajout de 3 km de conduites est ajouté, car dans les bilans précédants le réseau incluait seulement Station. En 2018, Chemin de la Sation, rue de la Ferme, CDBQ, CQEPP, CEPOQ, Incubateur, Cessionnaires et rue Hudon sont pris en compte dans le bilan sur ce réseau. \n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt 2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et ils n’ont pas été vérifiés et sont seulement remplacés si des données abérrantes sont constatées.\n\nArt 2.3 : En ajoutant ces secteurs industrielles, il est évident que l'eau distribuée totale augmente et que la quantité d'eau distribué par personne augmente aussi.\n\nDans les bilans antérieurs, les 3 réseaux n'étaient pas bien séparés. En 2018, la municipalité a confirmé les changements et nous avons une meilleure idée de la structuration des 3 réseaux.\nCe qui explique aussi la variation des volumes distribués, des pertes, de l'eau distribué par personne et des longueurs.",null,"230, Martineau, Harton","X2060171",30,2.4205882352941175,1,42,9,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3.21,6.5410000000000004,0.24,0,0,1.1141624999999999,0.21540843458651679,3,121.10720884169177,235,246.77951807897384,70,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt 2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et ils n’ont pas été vérifiés et sont seulement remplacés si des données abérrantes sont constatées.\n\n\nDans les bilans antérieurs, les 3 réseaux n'étaient pas bien séparés. En 2018, la municipalité a confirmé les changements et nous avons une meilleure idée de la structuration des 3 réseaux.\nCe qui explique aussi la variation des volumes distribués, des pertes, de l'eau distribué par personne et des longueurs."]
[null,42050,"SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,56060,"SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77035,"SAINTE-ANNE-DES-LACS",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"04037","SAINTE-ANNE-DES-MONTS",11,1,2286,2.25,5143.5,69.900000000000006,2232.2869999999998,822.178,985.73100000000011,73.567772099999999,59.759999999999991,"Sainte-Anne-des-Monts","X0008070",2286,2.25,69.900000000000006,2286,5,59.76,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",822.178,2232.2869999999998,985.73099999999999,0,0,73.567772099999999,13.398951359572299,3.0228600000000001,437.93962588770773,235,1189.0453571537955,54,"Art 1.2 : Le nombre de logement a été ajusté et les données correpondent à la réalité actuelle de la municipalité. Les données de l'année 2017 se basaient sur l'année 2016.\n\nArt 1.3 et 2.2 :  Consommation résidentielle estimée: Certains secteurs 100% résidentiel sont équipés de débitmètre dans le surpresseur les desservant. Un décompte des unités de logements est alors produit pour chaque secteur. Il devient alors très facile de rabattre la consommation totale du secteur à une consommation par unité de logement.  Cette donnée de consommation est représentative pour d'autres secteurs résidentiels semblables.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.1 : La validité de nos données est actuellement compromise par des difficultés techniques avec des interfaces de contrôle et avec le système de télémétrie partiellement fonctionnel. Nous n'avons pas réalisé l'inventaire exhaustif des immeubles non résidentiels qui devraient installer un compteur d'eau dans l'avenir. Le chiffre indiquer est un estimé à titre indicatif. Ceci peut expliquer l'IFI élevé.\n\nArt 2.3 : Le per capita élevé s'explique par l'activité industrielle et touristique de la ville. \n\n"]
[null,53065,"SAINTE-ANNE-DE-SOREL",16,1,1338,2.0593912397921308,2755.4654788418711,24.76,308.98547500000001,246.93,51.761934303571451,41.498941596000002,56.28,"Sainte-Anne-de-Sorel","X0010713",1338,2.0593912397921308,24.76,1340,15,56.28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",246.93,308.98547500000001,51.761934303571451,0,0,41.498941596000002,1.247307336352903,3.0133999999999999,245.51951499299813,235,307.22052388078055,51.011111111111106,"Art 2.2 : La consommation résidentielle est mesurée par les compteurs d'eau à la consommation. "]
[null,73035,"SAINTE-ANNE-DES-PLAINES",15,1,5550,2.4,13320,61.4,1310.2940000000001,967.73599999999999,185.785,75.839809500000001,43,"Sainte-Anne-des-Plaines","X0008797",5550,2.4,61.4,3636,9,43,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",967.73599999999999,1310.2940000000001,185.785,0,0,75.839809500000001,2.4497028832858554,2.0363600000000002,199.04891192562425,201,269.50800115183677,65,"Art 1.2 : Statistiques Canada surestimait la population desservis pour le bilan 2017 selon le service d'urbanisme de la municipalité. Une population de 13 320 serait plus représentative de la réalité contrairement à \n15 260 personnes (Valeur 2017).\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 5 550 logements résidentiels et 39 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels sans compteur) \n974,536 ML *(5 550 / (5 550+39))= 967,736 ML.\nArt 2.1: l'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nLe dépassement pour cette année de 2018 s’explique par la grosse consommation du aux travaux de gainage. Il y avait des purges ouvertes au moins 3 mois au cours de l'année. L'usine de filtration a necessité un lavage pour les bassins de décantation qui équivaut le double de sa capacité normale. \n"]
[null,79115,"SAINTE-ANNE-DU-LAC",15,1,361,1.52,548.72,6.23,67.176000000000002,49.380758269720111,12.577999999999999,9.1159845000000015,70,"Sainte-anne-du-lac","X0010095",361,1.52,6.23,233,10,70,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",49.380758269720111,67.176000000000002,12.577999999999999,0,0,9.1159845000000015,1.3797741757897897,2,246.55516234903902,201,335.40573628888751,59,"Art 1.2 : Les données utilisées concernant le nombre de logements ainsi que le nombre de personnes par logements sont celles de Statistiques Canada d'un bilan à l'autre. Ces données varient d'une année à l'autre selon le recensement. \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant répartissant la consommation non mesurée et facturée indiquée à l'audit de l'eau de l'AWWA  selon la proportion d'immeubles. "]
[null,18025,"SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,28015,"SAINTE-AURÉLIE",12,1,275,1.5655430711610487,430.52434456928842,10.494999999999999,88.793000000000006,36.225000000000001,36.048000000000002,13.110551292241203,61.870123,"Ste-Aurélie","X0009786",275,1.5655430711610487,10.494999999999999,373,10,61.870123,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.225000000000001,88.793000000000006,36.048000000000002,0,0,13.110551292241203,2.7495411288565061,3,230.52488574544023,235,565.05165438219115,69,"Art.1.2 : le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente du bilan 2018 est plus précis car ce chiffre exclut les chalets, ceci explique la diminution de la population desservie par rapport au bilan 2017.\nle réseau de la municipalité se trouve à un niveau plus bas que son usine. Ce qui explique la pression élevée. \nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelles 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a légèrment augmenté sa distribution d’eau. Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.."]
[null,69065,"SAINTE-BARBE",16,1,464,2.37,1099.68,22.8,111.877,89.501999999999995,17.519845,19.765832955,38.68,"Ste-Barbe - Distribution d'eau potable","X2135885",464,2.37,22.8,725,22.6,38.68,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",89.501999999999995,111.877,17.519845,0,0,19.765832955,0.88637018434217563,3,222.98392159911029,235,278.72865630649216,59,"Art 1.2 : Les données concernant les logements ont été prises du bilan 2017. Ces données sont à revoir au prochain bilan. \nArt 2.2 : Consommation résidentielle estimée à 80% de l'eau distribuée, car aucune industrie et peu de commerces. "]
[null,62020,"SAINTE-BÉATRIX",14,1,139,1.7658662092624358,245.45540308747857,4.6139999999999999,41.366999999999997,27.058087500000003,9.6,2.8672181895,35.15,"Village","X2020970",139,1.7658662092624358,4.6139999999999999,124,13.3,35.15,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",27.058087500000003,41.366999999999997,9.6,0,0,2.8672181895,3.3481930447972279,2,302.0171715222844,201,461.73050236319682,61,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car les immeubles non résidentiels ont été enlevés de l'inventaire cette année, ainsi la population a été remise à jour.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau a été revue grâce au plan d'intervention.\n\nArt.1.3 : Il y a une augmentation/diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que des fuites ont été réparées au début de l’année 2019. Ceci a diminué les pertes d’eau réelles et l’eau distribuée. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 96  logements résidentiels et 21 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n31,146 ML *(139 / (139 + 21))= 27,058 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (3,65 ML). Puisque des fuites ont été réparés en 2019.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que les pertes d'eau ont augmenté en 2018, en lien avec des fuites réparées.\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025"]
[null,56105,"SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,22045,"SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL",3,1,1615,2.64,4263.6000000000004,38.241,421.358,326.42700000000002,78.84,49.572133506000007,58.8,"Ste-Brigitte-de-Laval","X0008371",1615,2.64,38.241,1663,7,58.8,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",326.42700000000002,421.358,78.84,0,0,49.572133506000007,1.5904096601058644,2.0166300000000001,209.75714137001722,201,270.75839184071083,60,"Art 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1615 logements résidentiels et 47 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n335,927 ML *(1603 / (1603+47))= 326,427 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\nArt 1.3 et .2.3 : La variation de la quantité d'eau distribuée peut s'expliquer par le fait que la municipalité est proactive dans la recherche de fuite et que la réparation de celles-ci se fait dans des délais restreints. Cela a permis de diminuer le volume d'eau distribué depuis 2016. Une attention particulière sera apportée au prochain bilan afin de suivre cette diminution.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,49085,"SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,67030,"SAINTE-CATHERINE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45060,"SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,22005,"SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER",3,2,1848,2.6102027468933939,4823.6546762589924,35.222000000000001,455.12860000000001,323.39999999999998,71.115007479591839,40.632923470000001,49.688231669747381,"Réseau Duchesnay","X0010965",274,2.6102027468933944,6.9740000000000002,274,7.5,58,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",47.95,82.310599999999994,12.089007479591839,0,0,8.3855851900000005,1.4416414842470688,3,183.68383657750485,201,315.31025649627469,62.112209695079592,"Art 1.4 et 2.1: Pertes d'eau réelles évaluées avec une analyse de débit de nuit.\nArt 2.2: Estimation de la consommation résidentielle par la municipalité.","Art 2.2.: Afin de raffiner l'estimation de la consommation résidentielle, il est suggéré d'installer quelques compteurs d'eau dans un échantillon de logements afin d'avoir des données de consommation mesurées propre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.","Réseau Centre","X0009238",1574,2.6102027468933944,28.248000000000001,1349,7.5,48,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",275.45,372.81799999999998,59.026000000000003,0,0,32.247338280000001,1.8304146372480079,2.01349,183.68383657750491,201,248.61368881884994,67.305134587564638,"Art 1.4 et 2.1: Pertes d'eau réelles évaluées en soustrayant la consommation annuelle de l'eau distribuée (voir Audit de l'eau AWWA)\nArt 2.2: Estimation de la consommation résidentielle par la municipalité"]
[null,38060,"SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD",17,1,143,2.294478527607362,328.11042944785277,18.617000000000001,82.076999999999998,55.715785714285722,8.9500124999999979,11.006410019999997,58,"Sainte-Cécile-de-Lévrard","X0009267",143,2.294478527607362,18.617000000000001,176,10,58,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",55.715785714285722,82.076999999999998,10.140037499999991,10.14,6.57,11.006410019999997,0.81316364588787149,3,465.22748001394257,235,685.34393597026371,61.540540540540547,"Art 1,2 Le réseau contient 11 bornes-fontaines et donc un ajustement de +5m/borne-fontaine a été effectué. La longueur provenant du plan d'intervention de mars 2018 est de 18 562m et on ajoute alors (11x5) 55m, ce qui donne un total de 18 617m.\n\nArt 1.3 : La source d'eau se situe dans la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Cette source est utilisée conjointement par 3 municipalités: Sainte-Sophie-de-Lévrard, Sainte-Cécile-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-Becquets. L'eau est acheminée via la conduite intermunicipale (Réseau St-Ovide)\n\nArt 1,4 : Perte d'eau réelle : En 2018, il n'y a pas eut d'incendie et l'eau pour nettoyer les chemins ne vient pas de Sainte-Cécile.                                                                                                                                                               Art 1,3 : Pour la consommation, la municipalité a sur son territoire 7 fermes qui nécéssitent beaucoup d'eau. % fermes bovines, une ovine, une lapine, et deux grandes cultures.","Recommandations\nArt 1.3: Installation de compteurs d'eau dans tout le non résidentiel y compris les 7 fermes.\nInstallation de compteurs résidentiels. "]
[null,47055,"SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30050,"SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,48020,"SAINTE-CHRISTINE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34105,"SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19055,"SAINTE-CLAIRE",12,1,1207,2.1562889165628891,2602.6407222914072,24.92,722.721,267.27199999999999,94.858000000000004,25.692466800000002,42,"Sainte-Claire","X0010161",1207,2.1562889165628891,24.92,1292,6,42,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",267.27199999999999,722.721,94.858000000000004,0,0,25.692466800000002,3.6920549801002367,2.0129199999999998,281.34964942446373,201,760.78788642917289,60,"Art 2.1 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.3 : La variation de la données de personnes par logement entraine une variation du per capita total. 2017 2,46 pers/log vs 2018 2,16 pers/log pour un même nombre de logements et un volume distribué similaire. \nArt 1.3: La consommation résidentielle provient de la lecture de compteurs résidentiels uniquement."]
[null,68020,"SAINTE-CLOTILDE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,31060,"SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39117,"SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON",17,1,156,2.1934604904632153,342.1798365122616,3.3450000000000002,55.207000000000001,26.305999999999997,5.1098950000000052,3.7142341600000002,46.4,"Sainte-Clotilde-de-Horton","X0009388",156,2.1934604904632153,3.3450000000000002,172,5,46.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",26.305999999999997,55.207000000000001,5.1098950000000052,0,0,3.7142341600000002,1.3757600570880553,3,210.6238450848337,235,442.02503670639459,50,"\nLa consommation résidentielle fut estimée en utilisant le non mesuré et facturé - l'estimation de la consommation non résidentielle (voir outil consommation-non résidentielle)\nEstimation de l'usage du jet d'eau à 4,689ML; rincage du réseau pendant 12 jours ( 50000 gal US) )\n"]
[null,33102,"SAINTE-CROIX",12,1,856,2.2000000000000002,1883.2,29.751000000000001,226.339,109.96000000000001,31.024999999999995,22.910550862499996,52.5,"Réseau Sainte-Croix","X0009181",856,2.2000000000000002,29.751000000000001,677,7,52.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",109.96000000000001,226.339,31.024999999999999,0,0,22.910550862499996,1.3541795736907285,3,159.97253290813657,235,329.28358608489191,57,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt 1.3 : La municipalité a 26 compteurs d’eau dans le secteur résidentiel. Relève de 26 compteurs dans le résidentiel -> 3,34028ML ( 1 non relevé )\nL'estimation de la consommation résidentielle et non résidentielle a été faite à partir de consommation moyenne par logement. \nPour le secteur résidentiel, 1 logement avec compteur non relevé et 829 logements sans compteurs -> 0,1284 ML * 830 logements = 106,62 ML/an\nTotal de 109,960 ML/an.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017."]
[null,49100,"SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,92050,"SAINT-EDMOND-LES-PLAINES",2,1,130,2.1860465116279069,284.18604651162786,5.5819999999999999,31.44,20.571999999999999,8.4969999999999999,5.3395725899999995,66,"Saint-Edmond","X0009862",130,2.1860465116279069,5.5819999999999999,131,5,66,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",20.571999999999999,31.44,8.4969999999999999,0,0,5.3395725899999995,1.5913258705225319,2,198.32656996166182,201,303.10068829450938,40,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée du fait de la présence de secteurs avec des variations d’élévation de terrain. La pression est donc élevée afin de fournir adéquatement les usagers.\nArt.1.3 et 2.2 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que le débitmètre n’a pas été vérifié et qu'il est possible qu'il soit défectueux. Cela pourra être vérifié à la prochaine vérification.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 130 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n25,624 ML *(130 / (130+12))= 23,459 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.4 : Résultat de 40 dû à une cote de 4 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,68045,"SAINT-ÉDOUARD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85015,"SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE",8,1,212,2.1182432432432434,449.06756756756761,8.0235000000000003,45.628999999999998,35.695018181818185,9.125049982993195,4.5162563250000005,35,"Saint-Édouard-de-Fabre","X0009367",212,2.1182432432432434,8.0235000000000003,204,9,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",35.695018181818185,45.628999999999998,7.3001499489795858,9.49,10.584999999999999,4.5162563250000005,2.0204898319169682,3,217.77250780069161,235,278.37895215022445,57.372549019607838,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (37,042 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau).\n\nArt 1.4 et Art.2.3 : Il ya une diminution considérable du volume d'eau distribuée par rapport au bilan 2017 et cela peut être expliquée par la mise en place d'un programme de recherche de fuites assez poussée sur tout le long du réseau de distribution d'eau. À la suite de cette recherche de fuites, 6 ont été décelées et réparées en 2017. Depuis la réparation de ces fuites, la municipalité distribue moins d'eau potable. \nLa quantité d'eau distribuée par personne a aussi diminué par rapport au bilan 2017, car il y a plus de personnes desservies par le réseau. En effet, le nombre de logements desservis était erroné dans le bilan 2017."]
[null,33080,"SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE",12,1,303,2.4750000000000001,749.92500000000007,6.15,89.042000000000002,77.131975609756083,10.528318333333331,6.6467085825000005,49.21,"Saint-Édouard-de-Lotbinière","X0009328",303,2.4750000000000001,6.15,273,6,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",77.131975609756083,89.042000000000002,4.2099549999999972,15.695,11.68,6.6467085825000005,1.5839897601428099,3,281.7888203788637,235,325.3001099196677,58,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 750 est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 303 logements résidentiels et 25 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n83,261 ML *(303 / (303+25))= 76,915 ML.\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont diminué par rapport au bilan 2017 (15,695 ML). Les pertes d'eau 2018 ont été calculées à partir d'une seule donnée de débit de nuit. Les pertes d'eau n'ont donc pas été calculées en utilisant la méthode de la médiane mobile et ceci peut varier grandement entre les années et entre les données utilisées.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,51050,"SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ",4,1,163,1.9650537634408602,320.30376344086022,5.0049999999999999,48.348999999999997,26.800822222222223,5.2469999999999999,4.8037325843499996,49.22,"Saint-Édouard-de-Maskinongé","X0008609",163,1.9650537634408602,5.0049999999999999,179,7.62,49.22,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",26.800822222222223,48.348999999999997,5.2469999999999999,0,0,4.8037325843499996,1.0922756227301482,3,229.24148442428898,235,413.55434689760568,59,"Art.1.2 : La majorité des immeubles résidentiels comporte chacun un logement. Le nombre de logement a diminué par rapport au bilan 2017, car il avait été surestimé dans les bilans précédent. La population desservie a aussi diminué par rapport au bilan passé, car le nombre de personnes par logement provenant de Statistiques Canada est plus faible qu'en 2017.\n\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (29,596 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [17]). Les 17 immeubles non résidentiels sans compteurs ne consomment pas beaucoup d'eau. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année."]
[null,44055,"SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON",5,1,61,2.6564102564102563,162.04102564102564,1.7230000000000001,14.808,10.766057971014494,1.54176,1.1944566600000002,31,"Sainte-Edwidge-de-Clifton","X0009281",61,2.6564102564102563,1.7230000000000001,71,10,31,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",10.766057971014494,14.808,1.54176,0,0,1.1944566600000002,1.2907626133542591,2,182.02828030106173,201,250.36784884078844,45,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 61 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n12,178 ML *(61 / (61+8))= 10,766 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car il n'y a pas les volumes d'eau produite pour les mois de janvier à mai 2018."]
[null,52030,"SAINTE-ÉLISABETH",14,2,645,2.3738019169329072,1531.1022364217251,40.96,369.10999999999996,227.065,44.228999999999999,16.179405735,31.856640624999997,"Réseau Lourdes","X0009152",610,2.3738019169329072,36.96,575,10,31.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",212.76400000000001,345.34,41.244999999999997,0,0,14.498033235000001,2.8448686336591913,3,402.5603257470957,235,653.40087088747168,53,"Art 1.2 : En mai 2018 l'ancien réseau St Pierre se trouve alimenté par le réseau principal (Lourdes) ajout du nombre de logements et linéaire de réseau inscrit au FM 2017                                                                                Art 1.3 et 2.2: Sur le réseau, il y a 610 logements résidentiels et 48 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n229,506 ML *(610 / (610+ 48))= 212,764 ML. \nLa consommation résidentielle sera raffinée au courant des prochaines années grâce à la lecture des compteurs d'eau dans l'échantillon de 25 logements équipés de compteur d'eau.\n\n* Consommation non mesurée et facturée de l’audit de l’AWWA ( cellule E24)\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 20 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par les nombreuses fuites qui sont apparues en 2018. ",null,"Réseau Saint-Martin","X0009151",35,2.3738019169329072,4,50,10,37,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14.301,23.77,2.984,0,0,1.6813724999999999,1.7747405765230488,3,471.5861280628331,235,783.83345668509492,55,"Art 1.2: Sur le réseau, il y a 35 logements résidentiels et 15 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nArt 1.3 et 2.2: Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n20,430 ML *(35 / (35+ 15))= 14,301 ML\nLa consommation résidentielle sera raffinée au courant des prochaines années grâce à la lecture des compteurs d'eau dans l'échantillon de 25 logements équipés de compteur d'eau.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 20 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par les nombreuses fuites qui sont apparues en 2018. "]
[null,39090,"SAINTE-ÉLISABETH-DE-WARWICK",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62070,"SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE",14,1,270,1.4672727272727273,396.16363636363639,5.6959999999999997,85.494,51.369604498269894,19.888012468123865,7.128470826900001,63.27,"Sainte-Émélie-de-l'Énergie","X0009140",270,1.4672727272727273,5.6959999999999997,217,6,63.27,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",51.369604498269894,85.494,29.030999999999999,20.525422500000001,10.1076149043716,7.128470826900001,2.7899409215612487,3,355.25381317893141,235,591.24592841555716,57,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (54,59553 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (270) et le nombre d'immeubles non résidentiels (19). On y additionne la relève des deux compteurs résidentiels. Consommation résidentielle : 54,59553 * 270 / (270+19) + 0,2111 + 0,1523 = 51,37 ML/an. \n1.4: Une fuite majeure a été constatée en 2018, ce qui explique l'augmentation des PER. Aussi, beaucoup de purges pour éviter le gel lors des travaux."]
[null,50005,"SAINTE-EULALIE",17,1,202,2.44,492.88,7.4829999999999997,78.587999999999994,44.985999999999997,14.109,9.6903339000000006,65,"Sainte-Eulalie","X0009390",202,2.44,7.4829999999999997,219,18,65,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",44.985999999999997,78.587999999999994,14.109,0,0,9.6903339000000006,1.4559869810058865,3,250.05947709075872,235,436.83977649954534,46,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 493 est plus représentative.\n\nArt 1.2 : Bilan 2017 les logements = immeubles, cependant en 2018 on les a ajouté.\n\nArt.1.3 : Il y a une augmentation de 13 % du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que la municipalité a constaté que l'entreprise Hummus consommait de l'eau en grande quantité, la municipalité prévoit installer un compteur pour cet entreprise.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau. (Consommation hypothétique de 250 l/pers/jour)\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Les débits de nuit n'ont pas été répertoriés en 2018, en 2019, ils ont installé la télémétrie et l'information sera disponible pour 2019. En 2017, mauvaise valeur.\nL’estimation de la consommation résidentielle a été calculée à partir d’une consommation hypothétique de 250 l/pers/d. Avec une population de 493 personnes, la consommation résidentielle pour l’année 2018 est de 44,986.\n\nArt 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié en 2018. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier. La municipalité prévoit l'effectuer avant le 1er septembre 2020.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2021."]
[null,18035,"SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,20010,"SAINTE-FAMILLE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08023","SAINTE-FÉLICITÉ (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,17025,"SAINTE-FÉLICITÉ (12)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"09085","SAINTE-FLAVIE",1,2,447,1.9310344827586208,863.17241379310349,18.298999999999999,132.756,61.448,7.7220000000000004,20.7303648,60.060362173038229,"Sainte-Flavie/Mont-Joli","X0009770",443,1.9310344827586208,12.648999999999999,487,15,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",60.771000000000001,102.211,6.2640000000000002,0,0,17.517963300000002,0.35757581476380873,3,194.62999120919898,235,327.34899921810467,63,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 443 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\n\nArt 1.2 : Le secteur est desservi par Mont-Joli. Longueur corrigée comparativement à 2017 ajout d'une rue de 400m. Il y a 64 poteaux d'incendies sur le réseau qui a été bonifié à raison de 3m chaque. \n\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle estimée est calculée avec les relèves 2018 de l’échantillon des 5 compteurs résidentiels et l'estimation des 426 logements sans compteurs. \n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau compte 48 compteurs dans le secteur non résidentiel/municipal et seulement 3 immeubles non résidentiel sans compteur. Un tri sera fait pour le prochain bilan afin de s'assurer des valeurs et des relèves de compteur.\n\n",null,"Sainte-Flavie/Institut-Price","X0009771",4,1.9310344827586208,5.65,10,120,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",0.67700000000000005,30.545000000000002,1.458,0,0,3.2124014999999995,0.45386605628219268,3,240.12964774951075,235,10834.209882583169,61,"Art 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \n\nArt 1.2 : La longueur moyenne des branchements de service côté usager inclus : Jardin de Métis ->400 m et Parc de la rivière Métis -> 200 m.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Les 4 immeubles résidentiels ont des compteurs et la valeur relevée est de 0,677 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt 2.3 : L'importante consommation d'eau est attribuable à l'institut de recherche et au Jardin Métis pour qui le réseau a été construit, il n'y a que 4 résidences sur le réseau, donc la consommation est variable de l'institut qui consomme 24,711 ML sur les 30,545 ML d'eau distribuée. L'institut a consommé plus d'eau qu'en 2017. Ce qui explique aussi l'augmentation (volume a triplé) en eau importée comparativement à 2017."]
[null,"07010","SAINTE-FLORENCE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,11030,"SAINTE-FRANÇOISE (01)",1,1,92,1.58,145.36000000000001,2.48,12.22,10.7536,1.4610000000000001,2.2154039999999999,40,"Sainte-Françoise","X0008757 ",92,1.58,2.48,102,10,40,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",10.7536,12.22,1.4610000000000001,0,0,2.2154039999999999,0.65947339627444934,2,202.68242851003836,201,230.32094148867995,27,"Le bilan 2018 est basé sur des estimations tant au niveau de l'eau distribuée que de la consommation résidentielle puisque le débitmètre à la station de production n'était pas encore installé en 2018. Les indicateurs du bilan sont donc à traiter avec parcimonie. Le Bilan sera raffiné au fil des ans. "]
[null,38035,"SAINTE-FRANÇOISE (17)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,37215,"SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN",4,1,422,2.11,890.42,30.082000000000001,122.82299999999999,60.128999999999998,15.474000000000002,12.4715508552,36.979999999999997,"Ste-Genevieve ","X0009423",422,2.11,30.082000000000001,425,4,36.979999999999997,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",60.128999999999998,122.82299999999999,15.474,0,0,12.4715508552,1.2407438481115709,2,185.01042912487353,201,377.9130858055903,56,"Art.1.2: Pour le nombre de logements en 2018, nous avons calculé le nombre réel d'unités d'habitation desservies en eau potable. Dans le passé, nous utilisions le nombre d'unités taxé par nos règlements. Le nombre de personnes par logement a aussi été modifié.\nArt.1.3 :  La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau dans le secteur.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n"]
[null,52040,"SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER",14,3,987,2.413757700205339,2382.3788501026697,44.87,333.06200000000001,210.64000000000001,71.593675515463914,41.978088821625001,48.297551622418872,"Ste-Gen.Berth(Bert)","X0008656",892,2.413757700205339,33.14,885,30.5,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",190.98,280.84199999999998,46.140999999999998,0,0,35.552077598625004,1.2978425767664425,3,243.01691195131551,201,357.36388934040923,53,"Réseau alimenté par la Ville de Berthierville.\n1.3: La consommation résidentielle est estimée à l'aide de la relève des compteurs.\n1.4: Les PER sont plus basses que les années précédentes étant donné un nombre de purges moins important.",null,"Ste-Gen.(Ste-Eli-Nord)","X0008657",31,2.413757700205339,3.8,62,30.5,42.18,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",6.86,22.8,14.614282731958763,0,0,2.5445243175000001,5.7434242744110708,2,251.174695924845,201,834.8080272720797,64,"Réseau alimenté par la Municipalité de Sainte-Élisabeth et desservant en partie le rang de la Rivière Bayonne Nord.\nIl y a beaucoup de producteurs agricoles sur ce réseau qui continuent de s'alimenter l'été durant les périodes de sécheresse. La municipalité doit donc émettre des avis de restriction d'utilisation de l'eau.\n1.3: La consommation résidentielle est estimée à l'aide de la relève des compteurs.\n2.1: Il y a eu un nombre important de fuites sur le réseau en 2018.",null,"Ste-Gen.(Ste-Eli.Sud)","X0008657",64,2.413757700205339,7.93,70,30.5,42.18,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",12.8,29.42,10.838392783505157,0,0,3.8814869055000001,2.7923301166229213,2,227.00920039854796,201,521.76645904103759,66,"Réseau alimenté par la Municipalité de Sainte-Élisabeth desservant en partie le rang de la Rivière Bayonne Nord\nIl y a beaucoup de producteurs agricoles sur ce réseau qui continuent de s'alimenter l'été durant les périodes de sécheresse. La municipalité doit donc émettre des avis de restriction d'utilisation de l'eau.\n1.3: La consommation résidentielle est estimée à l'aide de la relève des compteurs"]
[null,87030,"SAINTE-GERMAINE-BOULÉ",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,88085,"SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,91030,"SAINTE-HEDWIDGE",2,1,240,2.0231481481481484,485.5555555555556,7.1050000000000004,62.712800000000001,52.620551020408165,5.8400032768670274,6.4557696000000009,56,"Ste-Hedwidge"," X0009820",240,2.0231481481481484,7.1050000000000004,179,10,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",52.620551020408165,62.712800000000001,3.4371080000000016,5.8697924999999902,8.2131093306010907,6.4557696000000009,0.90461767360269896,3,296.9091622103843,235,353.85423654430895,58.21621621621621,"1.2 Longueur du réseau: La valeur a été prise du Plan d'intervention produit en octobre 2015, Consulté le 2019-08-14. Il y a 29 poteaux d'incendie, les raccordements sont ajoutés, soit 5m/poteau.\n1.3 La consommation résidentielle estimée a été calculée avec la consommation non mesurée et facturée de l'audit AWWA, par prorata des immeubles résidentiels."]
[null,54095,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT",16,1,419,2.3716690042075736,993.72931276297334,8.0570000000000004,125.59,62.963999999999999,12.190333333333335,10.8435917982,42.18,"Sainte Hélène de Bagot","X0010148",419,2.3716690042075736,8.0570000000000004,476,15,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",62.963999999999999,125.59,16.861000000000001,9.49,10.219999999999999,10.8435917982,1.1241969967328436,3,173.59265483415118,235,346.25343880028345,43,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant la consommation non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. \nArt 2.4 : Un RVD inférieur à 50 est observé, car le rapport de vérification n'a pu être fourni en 2018. Ce résultat pourra être revu à la hausse si la vérification est réalisée en 2019 et que le rapport est transmis. "]
[null,39035,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14025,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA",1,1,239,2.2043795620437958,526.84671532846721,6.7889999999999997,47.860999999999997,41.454072000000004,3.6225342346938745,4.7133617999999995,35,"Ste-Hélène-de-Kamouraska","X0008687",239,2.2043795620437958,6.7889999999999997,235,10,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",41.454072000000004,47.860999999999997,3.6225342346938745,0,0,4.7133617999999995,0.76856697796758888,3,215.5708609271523,235,248.88838362693141,49.735294117647051,"Art 1.2 et ARt 2.3  : La variation de la population s'explique par une révision des données faite par la municipalité. Ce qui explique l'augmentation du per capita total. \n11 bâtiments non résidentiels sans compteur\n\nart 1.3 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 239 logements résidentiels et 11 bâtiments non résidentiels sans compteurs. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 43,362 ML *(239/(239+11))=41,454 ML.\n\nart 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée résulte en une variation des pertes d’eau réelles importante par rapport au Bilan 2017.\n\nart 2.1 : L'indicateur de fuites est faible, car le réseau est petit. De plus, un seul débit de nuit a été pris en compte en 2018, une meilleure prise de débits de nuit sera effectuée en 2019 afin de valider la prise de données et de bien estimer les pertes sur le réseau. \n"]
[null,87070,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,26040,"SAINTE-HÉNÉDINE",12,1,342,2.5836575875486383,883.61089494163434,6.5149999999999997,82.617000000000004,64.547231404958694,12.2202,7.1485680699999996,43.4,"Sainte-Hénédine","X0009718",342,2.5836575875486383,6.5149999999999997,334,8,43.4,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",64.547231404958694,82.617000000000004,12.2202,0,0,7.1485680699999996,1.709461234800832,2,200.13529811476602,201,256.16246529014393,46,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services résidentiels plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.  \nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (66,546 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [21]). On y ajoute la valeur mesurée par le compteur d'eau dans le secteur résidentiel (1,851 ML).\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée.\n","Art.2.2 : Afin de mieux estimer la consommation résidentielle, la municipalité pourrait fournir sa liste de CUBF. Ainsi, il serait possible d'estimer la consommation de chaque immeuble non résidentiel. Pour une meilleure estimation, la municipalité pourrait installer des compteurs d'eau sur son secteur non résidentiel.  \n"]
[null,"07040","SAINTE-IRÈNE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"09020","SAINTE-JEANNE-D'ARC (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,92015,"SAINTE-JEANNE-D'ARC (02)",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,59010,"SAINTE-JULIE",16,1,11633,2.5701999999999998,29899.136599999998,164.36099999999999,4212.3389999999999,2728.28,583.86699999999985,284.32309880999998,53,"Sainte-Julie","X0008586",11633,2.5701999999999998,164.36099999999999,12040,7,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2728.28,4212.3389999999999,583.86699999999996,0,0,284.32309880999998,2.0535334710535471,3.1204000000000001,249.99851420550377,235,385.986222576091,69,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 250 l/per/d."]
[null,63060,"SAINTE-JULIENNE",14,1,876,2.3513023782559457,2059.7408833522086,25.617999999999999,316.40100000000001,235.82920084566595,51.317,25.704284142199995,49.219999999999992,"Sainte-Julienne","X0008156",876,2.3513023782559457,25.617999999999999,946,9,49.22,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",235.82920084566595,316.40100000000001,51.317,0,0,25.704284142199995,1.9964376255765997,2,313.6838253778958,201,420.85490548875606,58,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (254,674 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (876) et le nombre d'immeubles non résidentiels (70). Consommation résidentielle : 254,674 ML/an * 876 / (876+70)  = 235,829 ML/an.\nCette donnée pourra être plus représentative au Bilan 2019 avec la relève des compteurs."]
[null,28045,"SAINTE-JUSTINE",12,1,598,2.4,1435.2,14.141999999999999,191.32400000000001,109.78325925925925,40.777390400728599,18.354306341999997,66.8,"Sainte-Justine","X0009010",598,2.4,14.141999999999999,511,7,66.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",109.78325925925925,191.32400000000001,59.578000000000003,34.593582499999997,28.160588702185802,18.354306341999997,2.2216797323153563,3,209.57082829228946,235,365.22808142820054,59,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1435 est plus représentative.\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle est obtenue à partir de pressions statiques de poteaux d'incendie prises sur le terrain. Cependant, elle n'est pas prise au PRZ. Des prises de données au PRZ permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 598 logements résidentiels et 104 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n153,779 ML *(598 / (598+104))= 130,997 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par une fuite à la piscine qui a été active pendant neuf mois durant l'année 2017. Cette fuite consommait beaucoup d'eau (estimation à 24,903 ML) et elle a été réparée en décembre 2018. Les pertes d'eau réelles devraient donc être plus faibles au prochain bilan."]
[null,71115,"SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51075,"SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON",4,2,305,1.9208633093525178,585.86330935251794,7.4429999999999996,71.245999999999995,59.078738007380075,9.8725199999999997,5.7589556920000016,39.200000000000003,"Principale #1891","X2014200",265,1.920863309352518,5.9219999999999997,221,9,39.200000000000003,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",54.115738007380074,65.411000000000001,9.0884999999999998,0,0,4.7662952680000013,1.9068268936292005,2,291.26505733273433,201,352.05911194620063,44,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 256 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n55,341 ML * (256 / (256+6))= 54,116 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 44 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n",null,"Marchand # 1001 (par Saint-Barnabé)","X2128620",40,1.920863309352518,1.5209999999999999,40,10,39.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.9630000000000001,5.835,0.78402000000000005,0,0,0.99266042399999999,0.78981692132011505,3,176.96808783541121,201,208.06141295982761,63,"Art 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle est estimée en prenant la consommation non mesurée et facturée. Il n'y a pas d'ajustement à faire, car il n'y a pas d'immeubles non résidentiels sur ce réseau."]
[null,11035,"SAINT-ÉLOI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,17060,"SAINTE-LOUISE",12,1,140,2.0925373134328358,292.95522388059703,4.0439999999999996,40.57,37.95196428571429,3.1138166666666658,3.6089798399999999,48,"Ste-Louise","X0009187",140,2.0925373134328358,4.0439999999999996,144,5,48,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",37.95196428571429,40.57,2.0414499999999967,2.56,4.74,3.6089798399999999,0.86279691345315623,2,354.92790661689025,201,379.41185502399418,61.540540540540547,"Art 1.3: La consommation résidentielle fut estimée en répartissant au prorata le volume d'eau non mesuré et facturé sur 140 logements et 1 commerce."]
[null,50095,"SAINT-ELPHÈGE",17,1,99,2.4615384615384617,243.69230769230771,17.338999999999999,62.69413754195682,11.59,3.6230024483521834,5.8054391427999992,34.36,"Saint-Antoine et Grande-Plaine","X0008859 - X2031440",99,2.4615384615384617,17.338999999999999,116,20,34.36,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",11.59,62.69413754195682,3.6230024483521834,0,0,5.8054391427999992,0.62407035182609583,2,130.30130067801298,201,704.84276674747355,60.84230364742119,"Article 2.1 : Il s'agit d'un très petit réseau où un contrôle actif des fuites est effectué quotidiennement.\nArticle 2.2 : La consommation résidentielle est faible car certains résidents qui sont connectés au réseau de distribution on également un puit artésien.\nArticle 2.3 : Il y a beacoup de fermes agricoles et d'élevage sur le territoire de la municipalité.\n"]
[null,"09092","SAINTE-LUCE",1,2,1447,2.2550120288692863,3263.0024057738574,50.38,373.089,215.95426946991495,84.32,52.464433875000012,58.687598116169546,"Sainte-Luce","X0009776",806,2.2550120288692863,33.435000000000002,736,16,66.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",110.41914521841795,170.96899999999999,47.45,0,0,36.045390675000007,1.3163957751999034,3,166.44379589912791,235,257.71553732632412,41,"Art 1.2 : Voici le décompte officiel de la municipalité pour le réseau Ste-Luce:\n-> 806 logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente;\n-> 683 immeubles résidentiels;\n-> 43 ICI non résidentiels (incluant 13 immeubles institutionnels);\n-> 2 compteurs dans le secteur non résidentiel.\n\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle est obtenue à partir de mesures prises uniquement à l'usine et est estimée à environ 95 PSI. Des prises de données sur le réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 806 logements résidentiels et 41 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n116,036 ML *(806 / (806+41)) = 110,419 ML.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en effectuant des relèves sur les compteurs d’eau déjà en place sur le réseau.\nSi la municipalité dépasse les indicateurs dans un prochain bilan, l’installation des compteurs dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels sera nécessaire dans un délai de 3 ans. ","Luceville","X0009778",641,2.2550120288692863,16.945,538,15,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",105.53512425149701,202.12,36.869999999999997,0,0,16.419043200000004,2.2455632493859317,3,200.03098289223388,235,383.09768950316851,41,"Art 1.2 : Voici le décompte officiel de la municipalité pour le réseau Ste-Luce:\n-> 641 logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente;\n-> 501 immeubles résidentiels;\n-> 4 immeubles résidentiels avec compteurs et relevés;\n-> 473 immeubles résidentiels avec compteurs non relevés;\n-> 37 ICI non résidentiels (incluant 6 immeubles institutionnels);\n-> Incluant 10 compteurs dans le secteur non résidentiel.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 637 logements résidentiels et 27 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \nOn ajoute aussi la lecture des 4 compteurs dans le secteur résidentiel = 0,604 ML\n0,604 Ml + 109,351 ML *(637 / (637+27)) = 105,535 ML.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en effectuant des relèves sur les compteurs d’eau déjà en place sur le réseau.\nSi la municipalité dépasse les indicateurs dans un prochain bilan, l’installation des compteurs dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels sera nécessaire dans un délai de 3 ans. "]
[null,18020,"SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78020,"SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"05050","SAINT-ELZÉAR (11)",11,1,119,2.2950000000000004,273.10500000000002,2.9329999999999998,22.756399999999999,18.463593750000001,2.5549999999999997,4.0995486000000003,60,"Saint-Elzéar","X2002129",119,2.2949999999999999,2.9329999999999998,128,10,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.463593750000001,22.756399999999999,2.5549999999999997,0,0,4.0995486000000003,0.62323934883952825,3,185.22249082281311,235,228.28692762806617,62,"Art 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \nArt 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 119 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre inclut seulement le résidentiel.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul mois de débits de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan. Lorsque la transmission des valeurs de données de nuit sera a nouveau fonctionnel, nous aurons plus de valeurs pour le bilan 2019.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 119 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n19,860 ML *(119 / (119+9))= 18,464 ML.\n\nArt 2.2 : Depuis qu'une fuite a été réparée sur le réseau en 2015, la municipalité a commencé à remarquer une diminution considérable de la consommation. La faible consommation s'explique par les faibles pertes d'eau ainsi que la sensibilisation des citoyens."]
[null,26022,"SAINT-ELZÉAR (12)",12,1,700,2.5883575883575882,1811.8503118503118,14.659000000000001,157.9,101.97199999999999,43.8,14.895482976000002,39.6,"Saint-Elzéar","X0010783",700,2.5883575883575882,14.659000000000001,805,6.0960000000000001,39.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",101.97199999999999,157.9,43.8,0,0,14.895482976000002,2.9404887421624206,3,154.19339039131086,235,238.76295789812875,61,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 700 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif. Ainsi la population estimée pour l'année 2018 est plus significative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 700 logements résidentiels et 67 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n111,732 ML *(700 / (700+67))= 101,972 ML."]
[null,13085,"SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54025,"SAINTE-MADELEINE",16,1,992,2.3111782477341389,2292.688821752266,18.933,243.13,137.24600000000001,71.692999999999998,20.5907094855,48.3,"Sainte-Madeleine","X0008852",992,2.3111782477341389,18.933,807,9,48.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",137.24600000000001,243.13,71.692999999999998,0,0,20.5907094855,3.4818130016591362,3,164.00674822882459,235,290.53641415322943,72,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt 1.4 et Art 2.1 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. Il se peut que les pertes d'eau réelles soient surestimées et que les compteurs d'eau des usagers sous-comptent la consommation en eau. ","Art 1.4 et Art 2.1 : Des vérifications de la précision des compteurs d'eau pourraient être effectuées afin de s'assurer que la consommation des usagers n'est pas sous-estimée et que les pertes d'eau réelles ne sont pas surestimées."]
[null,"04005","SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE",11,2,249,1.3169642857142858,327.92410714285717,13.661,50.821000000000005,35.537999999999997,12.104333333333333,9.5839874999999992,49.84306569343066,"Madeleine","X0009034",206,1.3169642857142858,10.260999999999999,231,10,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",29.4,44.136000000000003,11.087999999999999,0,0,7.7972759999999992,1.4220350799433032,3,296.90208533861107,235,445.71668158180057,61,"Art 1.2 : La longueur du réseau de distribution provient du plan d'intervention d'avril 2016 en incluant les BF.\nTotal des 2 réseaux ->13 396-3 400=9,996 km \nAjout des bornes-fontaines (9 996 m +(53)*5m) = 10 261 m\n\nArt 1.3 : Le volume d'eau distribuée a diminué en raison de la réparation de nombreuses fuites.\n\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle estimée est calculée avec les relèves de 3 mois 2019 des 10 compteurs résidentiels et l'estimation des 196 autres logements. En 2019, la relève sur un an de ces compteurs permettra d'avoir une valeur plus précise.\n",null,"Manche d'Épée","X0009035",43,1.3169642857142858,3.4,43,4,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6.1379999999999999,6.6849999999999996,0.49399999999999999,0.73,1.825,1.7867114999999998,0.56882900979443718,3,296.95563198902812,235,323.41941998153357,58,"Art 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle estimée est calculée avec les relèves de 3 mois 2019 des 3 compteurs résidentiels et l'estimation des 40 autres logements. En 2019, la relève sur un an de ces compteurs permettra d'avoir une valeur plus précise.\n\nArt 1.3 : Le volume d'eau distribuée a diminué en raison de la réparation de nombreuses fuites.\n","L'installation des compteurs manquants s'effectuera en 2019."]
[null,62030,"SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,26035,"SAINTE-MARGUERITE",12,1,238,2.556,608.32799999999997,5.64,56.548000000000002,42.317121212121208,8.76,5.6448126000000007,42,"Sainte-Marguerite","X0009715",238,2.556,5.64,254,10,42,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",42.317121212121208,56.548000000000002,8.76,0,0,5.6448126000000007,1.5518672843098456,2,190.5835641124084,201,254.67515451739897,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements a été réajusté (incluant les multi logements en 2018).\nArt 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie de façon permanente. Une population de 608 représente mieux la population (2,56 pers/log).\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.Sur le réseau, il y a 238 logements résidentiels et 26 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 46,940 ML *(238/(238+26))= 42,317 ML. \n\nLa municipalité prévoit installer des compteurs d'eau dans le secteur résidentiel et dans le secteur non résidentiel. Elle aura peut-être des relèves de ces compteurs pour le prochain bilan tout dépendant de l'installation.\n\nArt 2.5 : Production d'eau potable -> 2018 : 56,548 ML vs 2017 : 67,888 ML (17% de diminution pour la production d'eau dans la municipalité). Cet écart s'explique par un usage exceptionnel d'eau potable pour les travaux réalisés en 2017 sur l'usine de traitement d'eau potable. La municipalité prévoyait également diminuer de beaucoup les problèmes de fuites d'eau. Ceci a permis de diminuer également la production d'eau et l'eau distribuée.\n"]
[null,77012,"SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON",15,1,797,1.4221799143265113,1133.4773917182295,24.602,242.27199999999999,181.08668802902054,33.228495000000002,14.352325600000002,40,"Ste-Marg.-du-Lac-M.","X0008814",797,1.4221799143265113,24.602,584,5,40,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",181.08668802902054,242.27199999999999,50.734999999999999,15.721990000000009,0,14.352325600000002,2.3151993569599618,3,437.70428597274361,235,585.5951860701889,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 797 logements résidentiels et 30 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n187,903 ML *(797 / (797+30))= 181,087 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit d'octobre 2018. La municipalité ne peut expliquer l'augmentation de ce débit.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,"07005","SAINTE-MARGUERITE-MARIE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,26030,"SAINTE-MARIE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,38015,"SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD",17,2,198,2.0580357142857144,407.49107142857144,7.8049999999999997,60.995000000000005,51.227000000000004,6.57,5.4315051765,41.565672645739909,"Secteur Lac Rose","X0010093",101,2.0580357142857144,4.0999999999999996,120,8,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",25.791,28.594000000000001,2.19,0,0,2.4757950000000002,0.88456435205661199,3,339.9390341672862,235,376.88405812025047,52,"Art 1.3 et Art 2.3 : Il y a eu augmentation de la quantité d'eau distribuée par rapport au bilan 2017 parce qu'il y a eu une gorsse fuite que la municipalité n'as pas detécté sur le champ. Ceci explique la hausse des pertes et de l'eau distribuée par personne.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 101 logements résidentiels et 1 immeuble non résidentiel sans compteur d'eau. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n26,047 ML *(101/ (101+1))= 27,792 ML.",null,"Secteur Village","X0010092",97,2.0580357142857144,3.7050000000000001,103,6,49.215000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",25.436,32.401000000000003,4.38,0,0,2.9557101765000002,1.4818773622745955,3,349.08509864625046,235,444.67315148754375,54,"Art 1.3 et Art 2.3 : Il y a eu augmentation de la quantité d'eau distribuée par rapport au bilan 2017 parce qu'il y a eu une gorsse fuite que la municipalité n'as pas detécté sur le champ. Ceci explique la hausse des pertes et de l'eau distribuée par personne.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 101 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels sans compteur d'eau. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n27,534 ML *(97/ (97+8))= 25,436 ML."]
[null,54030,"SAINTE-MARIE-MADELEINE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,63005,"SAINTE-MARIE-SALOMÉ",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71110,"SAINTE-MARTHE",16,1,132,2.367816091954023,312.55172413793105,7.2089999999999996,39.314999999999998,31.482916666666668,4.38,3.0619828830000002,31.6,"Sainte-Marthe","X0010372",132,2.367816091954023,7.2089999999999996,141,6.5,31.6,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",31.482916666666668,39.314999999999998,4.38,0,0,3.0619828830000002,1.4304456188561911,2,275.96893425544181,201,344.62241110399106,41,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est faible. Il est à noter qu'elle n'est pas obtenue à partir de mesures prises sur le terrain. Des prises de données sur le réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 132 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n34,345 ML *(132 / (132+12))= 31,438 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n"]
[null,72015,"SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC",15,1,7075,2.7252871933059137,19281.406892639341,97.724999999999994,2036.7570000000001,1812.6362712418302,92.344999999999999,136.60831275000001,45.5,"SMSLL","X0009506",7075,2.7252871933059142,97.724999999999994,6807,6,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1812.6362712418302,2036.7570000000001,92.344999999999999,0,0,136.60831275000001,0.67598375341181416,3.0680700000000001,257.5603947459548,235,289.40606852261288,60,"Art.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu’il y a eu des travaux qui ont nécessité un usage important d’eau potable. (système de filtration et nouveaux développements)\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 7 075 logements résidentiels et 116 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n(Consommation non mesurée et facturée - Estimation de la consommation des 30 immeubles avec compteurs) * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 842,356 ML *(7 075 / (7 075+116))= 1818,378 ML.\n"]
[null,70012,"SAINTE-MARTINE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,61050,"SAINTE-MÉLANIE",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80125,"SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93075,"SAINTE-MONIQUE (02)",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50057,"SAINTE-MONIQUE (17)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08040","SAINTE-PAULE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,17030,"SAINTE-PERPÉTUE (12)",12,1,610,2.0249687890137329,1235.230961298377,16.77,172.59800000000001,140.232,22.907755000000016,10.644971872499999,35.15,"Sainte-Perpétue","x0008292",610,2.0249687890137329,16.77,621,2,35.15,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",140.232,172.59800000000001,22.907755000000019,0,0,10.644971872499999,2.1519789130847249,3,311.03273178170247,235,382.8200941301435,61,"Art 1.1 : Le nombre de personnes par logement a été surestimé l'année précédente. Une population de 1235 personnes est plus représentative pour la municipalité.\nArt 1.3 : Il y a variation de la quantité d'eau distribuée car l'an passé, certains citoyens laissaient couler leur robinet pendant l'hiver pour éviter le gel. La baisse de la distribution indique un retour à l'état normal puisque cette pratique n'a pas été mise en oeuvre en 2018.","Au bilan 2017, il est indiqué que vous prévoyez installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels et sur un échantillon représentatif de 60 logements résidentiels avant le 1er septembre 2021.Cela permettra une meilleure estimation de votre consommation résidentielle."]
[null,50050,"SAINTE-PERPÉTUE (17)",17,1,233,2.2999999999999998,535.9,7.4720000000000004,56.774000000000001,31.288440900000001,13.458,4.4160488599999992,34,"Sainte-Perpétue","X0009230",233,2.2999999999999998,7.4720000000000004,233,6,34,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",31.288440900000001,56.774000000000001,13.458,0,0,4.4160488599999992,3.0475206291082575,3,159.95849205152263,235,290.25043007921636,60,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau."]
[null,20030,"SAINTE-PÉTRONILLE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,29112,"SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE",12,1,667,2.7,1800.9,18.863,142.71600000000001,94.823999999999998,35.255000000000003,10.504845722600001,31.61,"Saint-Éphrem-de-Beauce","X0009891",667,2.7,18.863,601,6,31.61,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",94.823999999999998,142.71600000000001,35.255000000000003,0,0,10.504845722600001,3.3560702299656637,2,144.25663880388572,201,217.11518669888798,56,"Art. 1.2 :\nL’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1800 personnes est plus représentative.\nLongueur provenant du Plan d'intervention produit en 2017 (18 157 mètres). Une longueur de 5 m/poteaux d'incendie est utilisée pour tenir compte des longueurs des raccordements des 73 poteaux d’incendie.\nTotal = 18 157 m + 5*73 m = 18 522 m\nEn 2018, nous avons installé 341,08 mètres de conduites. Total = 18 522 m + 341 m = 18 863 m\nArt.1.3 et 2.3 :\nIl y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que des bris ont été constatés sur le réseau et également par le fait qu'un problème pour le refroidissement de la glace de l'arena a engendré l'utilisation de l'eau du réseau.\nLa consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (11,5 ML). Quelques bris ainsi qu'un problème pour le refroidissement de la glace de l'arena peuvent expliquer en partie cette augmentation.\nArt.2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, la population est donc sensibilisée.","Art. 2.1 : L'IFI est élevé malgré la mise en place de SSD. Une recherche de fuite par écoute à tous les points de contact permets d'identifier les fuites sur le réseau avant la mise en place du SSD. Cette recherche peut se faire une seule fois et à la suite des réparations, le débit plancher sera trouvé."]
[null,12030,"SAINT-ÉPIPHANE",1,1,264,2.026829268292683,535.08292682926833,5.0570000000000004,39.982999999999997,31.4072,5.141,5.5746146137500006,45.5,"Saint-Épiphane","X0008763",264,2.026829268292683,5.0570000000000004,249,7.3,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",31.4072,39.982999999999997,5.141,2.92,2.9784000000000002,5.5746146137500006,0.92221621694162081,3,160.81081823626701,235,204.72054005262055,64,"Art 1.2 : Le nombre de logement est le même que l'a dernier, la variation de l'estimation des personnes par logement de Statistique Canada cause la variation de population.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Les volumes distrubués de janvier et début février mesuré à partir des débitmètres aux puits, car des travaux étaient en cours sur le réservoir.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. Seules les pertes de 2018 sont considérés.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et les fuites sont réparées rapidement.\n\nArt 2.2 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. La faible consommation résidentielle par personne dans la municipalité s'explique par la grande et constante sensibilisation que la municipalité effectue envers la population."]
[null,31050,"SAINTE-PRAXÈDE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,11015,"SAINTE-RITA",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,28030,"SAINTE-ROSE-DE-WATFORD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,94230,"SAINTE-ROSE-DU-NORD",2,1,132,1.8487394957983194,244.03361344537817,5.7720000000000002,41.648000000000003,27.654,8.76,4.5627160800000004,52,"Sainte Rose du Nord","X0009904",132,1.8487394957983194,5.7720000000000002,130,10,52,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",27.654,41.648000000000003,8.76,0,0,4.5627160800000004,1.9199090731062975,2,310.46699875466999,201,467.5753802030265,58,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 132 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\nArt 1.2 : La population est plus faible du fait de l'ajustement du nombre de logement.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 132 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n32,263 ML *(132 / (132+22))= 27,654 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt.2.3 : L'ajustement de la population influence cette valeur ce qui explique la variation par rapport aux bilans précédants."]
[null,28065,"SAINTE-SABINE (12)",12,1,123,1.74,214.02,3.5430000000000001,20.29,16.968,2.4332166666666666,3.1002587394000005,42.19,"Sainte-Sabine","X0008944",123,1.74,3.5430000000000001,131,10,42.19,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.968,20.29,2.1896500000000003,2.19,2.92,3.1002587394000005,0.78484309575321831,3,217.2118083958355,235,259.73759973783012,62,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 214 est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 123 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n17,796 ML *(123 / (123+6))= 16,968 ML.\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles n'ont pas changé par rapport au bilan 2017 (2,190 ML). Puisque le mêmes débits de nuit ont été utilisées pour le calcul de 2018 (série de donnée limitée pour 2018).\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\n"]
[null,46105,"SAINTE-SABINE (16)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39105,"SAINTE-SÉRAPHINE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,75028,"SAINTE-SOPHIE",15,2,961,2.5032132715588098,2405.5879539680163,12.689,267.666,209.77745645330535,39.568038333333341,13.251073810650002,33.434735576923075,"domaine Pineault","X0010603",50,2.5032132715588102,1.611,50,9.1,38.67,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",9.0419999999999998,15.659000000000001,6.3721150000000009,1.825,2.19,1.1344287271500002,3.0520839113137637,3,197.92642537644858,235,342.7703931618899,60,"Art 1.3 Réseau complètement résidentiel\n\nArt 1.3, 1.4, 2.1 et 2.3: Un bris d'eau non signalé pendant la saison estivale explique la hausse des PER de cette année. La municpalité a même du importé de l'eau par citerne de son autre réseau. Fuite réparée ce printemps (mai), elle explique la grande variation d'eau distribuée par rapport au Bilan 2017.\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.","réseau municipal","X0008781",911,2.5032132715588102,11.077999999999999,782,9.1,33.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",200.73545645330535,252.00700000000001,38.237000000000002,38.324999999999996,31.754999999999999,12.116645083500002,2.9798402460293261,3,241.16539781126593,235,302.76349519927055,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 911 logements résidentiels et 41 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n209,990 ML *(911 / 911+41))= 200,735 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2018.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. \n\nArt 2.3 : une intervention sur le débitmètre au mois de juillet peut expliquer l'équart d'eau ditribuée par rapport au Bilan 2017, car il peut maintenant mieux lire les débits de nuit.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,38040,"SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,32023,"SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX",17,1,40,2.4242424242424243,96.969696969696969,0.88900000000000001,11.240116,7.6769999999999996,1.448120858775511,0.66403136000000007,32,"Ste-Sophie-d'Halifax","X0009234",40,2.4242424242424243,0.88900000000000001,43,6,32,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.6769999999999996,11.240116,2.1543625763265322,1.095,1.095,0.66403136000000007,2.1808019108849179,3,216.90154109589042,235,317.57177054794522,56]
[null,63030,"SAINT-ESPRIT",14,1,618,2.3543123543123543,1454.9650349650349,14.59,209.49100000000001,122.19,22.01,13.984430785000002,45.7,"Saint-Esprit (X0008516)","X0008516",618,2.3543123543123543,14.59,490,15,45.7,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",122.19,209.49100000000001,22.01,0,0,13.984430785000002,1.5738931629314792,2,230.08602629115151,201,394.47542134184158,51,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau."]
[null,35050,"SAINTE-THÈCLE",4,1,931,1.9836467702371217,1846.7751430907604,29.41,240.02799999999999,187.90700000000001,21.65666666666667,23.066791022362501,44.430000000000007,"Sainte-Thècle","X0010646",931,1.9836467702371219,29.41,911,7.21,44.43,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",187.90700000000001,240.02799999999999,28.12,16.12,20.73,23.066791022362501,0.93886777079964168,3,278.76360614673723,235,356.08610033787477,43.834777871960853,"Art.1.2 : Le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente indiqué inclut le nouveau secteur qui s'est rajouté. Le nombre de logements dans le bilan 2017 était éronné.\nLa longueur des conduites a augmenté par rapport au bilan précédent, car un nouveau secteur a été construit.\nArt.1.3 : Le nouveau secteur résidentiel SSC a été fait en 2018. Il n'avait pas de fuites et le débitmètre lit la consommation de 47 bâtiments résidentiels. Cette valeur a été utilisée pour déterminer la consommation résidentielle de toute la municipalité.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles 2018 sont déterminées à partir de l'analyse de débits de nuit. La méthode utilisée par la municipalité pour déterminer le débit minimum n'est pas celle de la médiane mobile. La consommation de nuit des usages municipaux n'a pas été comptabilisée et la consommation de nuit des usagers a été estimée à 2L/pers/d, car elles sou-estiment les pertes d'eau réelles. Les pertes d'eau réelles sont de 28,12 ML/an. Le même principe est appliqué aux pertes d'eau réelles 2016 et 2017. "]
[null,73010,"SAINTE-THÉRÈSE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"02010","SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,83055,"SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,70030,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45100,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51090,"SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS",4,1,1187,2.4786096256684491,2942.1096256684491,30.6,252.75299999999999,220.52667938311689,20.074999999999999,18.681138000000001,31.5,"Saint-Étienne-des-Grès","X0008519",1187,2.4786096256684491,30.6,1074,8,31.5,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",220.52667938311689,252.75299999999999,20.074999999999999,0,0,18.681138000000001,1.0746133345837925,2.0107400000000002,205.35695813990802,201,235.36647532139773,44,"Art.1.2 : Le nombre de logements résidentiels est une valeur approximative.\nLa longueur des conduites a augmenté, car il y a eu un prolongement du réseau depuis le dernier plan d'intervention. \nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (228,887 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau).\nCas particulier : Le volume d'eau importé (20,692ML) par la municipalité Saint-Barnabé (51025) est mesuré à l'aide de compteurs d'eau présents dans chacune des résidences, il n'y a donc pas de débitmètre. Puisque le réseau appartient à Saint-Barnabé, cette valeur n'apparaît pas dans cet audit de l'eau AWWA.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été estimées à partir de l'analyse de débits de nuit 2017. Pour l'année 2018, la municipalité a récolté une donnée de débit de nuit.Il n'y a pas eu de données en continu, car il n'y avait pas de système de télémétrie. Elle travaille présentement sur ce système pour qu'il soit fonctionnel au bilan 2020. La donnée n'est pas utilisée, car elle n'est pas représentative pour l'ensemble de l'année. Aussi, les pertes d'eau 2016 ne sont pas utilisées.\nArt.2.2 : Il y a eu des gros travaux où de l'eau a été utilisée sans être mesurée. Cette eau est en partie comptabilisée dans l'estimation de la consommation résidentielle. Les travaux pourraient expliquer la consommation qui dépasse l'objectif. ","Recommandations:\nArt.2.1 : Vérifier pour le prochain bilan, le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.\nArt.2.2 : Présentement, la consommation résidentielle est estimée par l'analyse de débits de nuit et elle est calculée au prorata du nombre de logements et du nombre d'immeubles non résidentiel. Afin d'avoir des données plus précis, la municipalité peut installer quelques compteurs d'eau dans le secteur résidentiel.\n"]
[null,49105,"SAINT-EUGÈNE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,92065,"SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY",2,1,185,2.2999999999999998,425.49999999999994,10.727,44.783999999999999,32.287999999999997,10.253,5.1740466960000004,36.4,"St-Eugène-D'Argentenay","X0009844",185,2.2999999999999998,10.727,187,10,36.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",32.287999999999997,44.783999999999999,10.253,0,0,5.1740466960000004,1.9816210796718328,3,207.89723612832609,235,288.35696923844637,45,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 426 personnes est plus représentative.\nArt.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'une fuite majeure a été réparée durant l’année 2017. Ceci a diminué les pertes d’eau réelles et l’eau distribuée.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 185 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n33,859 ML *(185 / (185+9))= 32,288 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,85085,"SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES",8,1,69,2.4975124378109452,172.32835820895522,4.87,21.088999999999999,17.171389999999999,2.1038600000000014,2.3971214400000003,40.6,"Saint-Eugène-de-Guigues","X0009524",69,2.4975124378109452,4.87,76,7,40.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",17.171389999999999,21.088999999999999,1.1125200000000015,1.1125200000000015,4.0865400000000003,2.3971214400000003,0.87766099993665792,3,272.99571932638713,235,335.27901497049322,48,"Art. 1.2: Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.  Avec 1 immeuble résidentiel de 4 logements, le nombre total de logements résidentiels est de 69.\nArt. 1.4: Les pertes d'eau réelles pour l'année 2017 ont été utilisées pour l'année 2018, car il n'y avait pas de valeurs de débits de nuits. En 60min, volume d'eau produit de nuit est de 0,127m3, ce qui nous donne des pertes d'eau potentielles de 1,11252ML/an. La consommation résidentielle de nuit ainsi que les usages municipaux n'ont pas été soustraits du débit minimum. Il y a peu d'usagers et ces consommations de nuit sous-estimeraient les pertes d'eau. De plus, l'installation du débitmètre n'est pas conforme et ceci biaise les résultats. \nArt. 2.2: La consommation résidentielle estimée a été déterminée à partir de la consommation non mesurée et facturée. Sachant qu'il y a 69 logements résidentiels ainsi que 10 immeubles non résidentiels facturés, la consommation résidentielle a été estimée par le calcul suivant : = 19,66*69/79 = 17,171ML/an","L'installation de quelques compteurs d'eau dans le secteur résidentiel permettrait d'avoir une meilleure estimation de la consommation résidentielle."]
[null,10075,"SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51040,"SAINTE-URSULE",4,2,530,2.0887850467289719,1107.0560747663551,21.975999999999999,228.654,171.54206352182183,23.603188333333332,18.612004372000001,54.234408602150538,"Fontarabie","X0008583",147,2.0887850467289719,11.87,200,7,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",77.396807228915662,96.625,6.5699999999999941,4.7450000000000001,9.49,7.4580450000000003,0.9298683502177848,3,690.5881097161249,201,862.15541041582878,61.189189189189193,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (88,606 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [21]).\nArt. 2.2 :  La consommation des 14 fermes a été estimée au même niveau que la consommation du résidentiel.\n",null,"via Régie de Grand Pré","X0008584",383,2.0887850467289719,10.106,358,8,56.6,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",94.145256292906183,132.029,22.629564999999999,17.884999999999998,9.49,11.153959372000001,1.4943741300668358,2,322.4133780213632,201,452.15146851737927,61.189189189189193,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (107,419 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [54])."]
[null,13030,"SAINT-EUSÈBE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,72005,"SAINT-EUSTACHE",15,1,19334,2.3208337643529533,44871,204.14500000000001,8052.3720000000003,3848.8100249999998,2494.0639999999999,382.90268060000011,44,"Saint-Eustache","X0008124",19334,2.3208337643529533,204.14500000000001,18334,12,44,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3848.8100249999998,8052.3720000000003,2494.0639999999999,0,0,382.90268060000011,6.513571532306476,3.1833399999999998,235,235,491.66038534209019,59,"Art 1.4 et 2.1 : Les pertes ont été estimées comme suit : \nPertes d'eau =  Eau distribuée  – Consommation Mesurée non facturée – Consommation Non mesurée non facturée\n\n\nArt 2.2 : Il n'y a pas de compteurs d'installés au résidentiel. La moyenne résidentielle a été estimée en utilisant la moyenne canadienne de 2015 qui est de 235 L/habitants.\nArt 2.1 : L'indicateur des fuites est élevé. Cependant, en estimant la consommation résidentielle, soit on sous-estime cette consommation résidentielle, soit ce sont des fuites sur le réseau. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 380 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020.\nArt 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Saint-Eustache, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020.\n"]
[null,29025,"SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53025,"SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL",16,1,1111,2.2676443629697527,2519.3528872593952,48.271999999999998,359.81,220.18040199999999,59.968735204081604,31.752740949299998,38.67,"Sainte-victoire-de-sorel","X0008803",1111,2.2676443629697527,48.271999999999998,1315,10,38.67,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",220.18040199999999,359.81,59.968735204081604,0,0,31.752740949299998,1.8886160190024048,3.01315,239.44004872552904,235,391.28334379157229,58.23333333333332]
[null,10070,"SAINT-FABIEN",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,18015,"SAINT-FABIEN-DE-PANET",12,1,272,1.9247524752475247,523.53267326732669,4.3380000000000001,51.265999999999998,36.003,12.906000000000001,6.2628500136053997,49.917940000000002,"Saint-Fabien-de-Panet","X0009016",272,1.9247524752475247,4.3380000000000001,253,10,49.917940000000002,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.003,51.265999999999998,12.906000000000001,0,0,6.2628500136053997,2.0607231487203173,3,188.40916947702473,235,268.28276761406408,58,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 272 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n37,591 ML *(272 / (272+12))= 36,003 ML.\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (2,92 ML).L'analyse de débit de nuit utilisée est celle de l'année 2019 puisque le débimètre a été changé 2018, l'ancien débimètre sous éstimait les valeurs, ainsi les mesures les plus récentes (2019) sont les plus précises.\n "]
[null,78047,"SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,91042,"SAINT-FÉLICIEN",2,1,4247,2.35,9980.4500000000007,157.33500000000001,1586.415,1063.192,307.33,131.75889720000001,56,"Saint-Félicien","X0010097",4247,2.35,157.33500000000001,3442,10,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1063.192,1586.415,307.33,0,0,131.75889720000001,2.3325180047120186,3.0344199999999999,291.85605804553381,235,435.48562096432767,56,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 9 980 personnes est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 4 247 logements résidentiels et 270 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n1 130,784 ML *(4 247 / (4 247+270))= 1 063,192 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,88060,"SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER",8,1,225,2.6376404494382024,593.46910112359558,5.9690000000000003,88.209000000000003,77.928846153846166,5.84,7.1917009667999992,49.21,"Station de purification St-Félix-de-Dalquier","X0009705",225,2.6376404494382024,5.9690000000000003,248,15.25,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",77.928846153846166,88.209000000000003,5.84,0,0,7.1917009667999992,0.81204711193637846,3,359.75535657797462,235,407.21326972734028,57,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (81,046 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [9]).\nL'eau distribuée a augmenté depuis le bilan 2017 (73,910 ML). Cette hausse d'environ 16 % peut être expliquée par le fait que les deux fuites qui ont été réparées en 2018 ont fait perdre beaucoup d'eau. Ces pertes d'eau n'apparaissent pas dans ce bilan, car les pertes d'eau réelles indiquées proviennent du bilan 2017. \nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées par l'analyse de débits de nuit 2017.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite.\n","Art.2.2 : Afin de mieux estimer la consommation résidentielle, la municipalité pourrait fournir sa liste de CUBF. Ainsi, il serait possible d'estimer la consommation de chaque immeuble non résidentiel. Pour une meilleure estimation, la municipalité pourrait installer des compteurs d'eau sur son secteur non résidentiel. \n\nSi la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels sera requise d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,49005,"SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62007,"SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS",14,2,2102,2.2718144044321331,4775.3538781163434,56.004999999999995,814.35599999999999,562.80729980145168,127.7316975,49.014984159023101,45.449974717672418,"Réseau Félix/Saint-Martin","X0011536",2058,2.2718144044321331,54.134999999999998,1812,10,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",554.73654480145171,805.27300000000002,86.882088999999979,145.78335150000001,147.90165200000001,47.990298915000004,2.6433612702576763,3.0181200000000001,325.06910342389727,235,471.88052522330776,57.627450980392162,"1.4: Une fuite importante était présente sur le réseau en 2017. Elle a été réparée le 19 février 2018, d'où les PER beaucoup plus basses au Bilan 2018.\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (578,46 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (2058) et le nombre d'immeubles non résidentiels non relevés (88). Consommation résidentielle : 578,46 * 2058 / (2058+88) = 554,737 ML/an.\n2.2: L'indicateur de la consommation résidentielle estimée dépasse l'objectif, car le volume des immeubles non résidentiels non équipés de compteurs est considéré. Il faudra donc continuer l'installation des compteurs d'eau dans les ICI, ce qui entraînera une baisse de la consommation résidentielle estimée.",null,"Belleville","X2067017",44,2.2718144044321331,1.87,44,10,35.153478999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.0707550000000001,9.0830000000000002,0.87599999999999867,0,0,1.0246852440231,0.85489666715670065,3,221.20542516697881,235,248.94930855808019,59.608108108108112,"1.3: La consommation résidentielle estimée correspond à la consommation non mesurée facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA puisqu'il s'agit d'un réseau uniquement résidentiel.\n2.1: Peu de fuites car il s'agit d'un nouveau réseau tout en PVC.\n2.2: Il n'y a que des immeubles résidentiels sur ce réseau, ce qui explique la consommation peu élevée."]
[null,94225,"SAINT-FÉLIX-D'OTIS",2,1,143,1.9565217391304348,279.78260869565219,6.0019999999999998,41.79,31.348477987421386,6.3070000000000004,4.9427517673599999,52.03,"Municipalité de Saint-Félix-d'Otis","X0009889",143,1.9565217391304348,6.0019999999999998,148,9.1440000000000001,52.03,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",31.348477987421386,41.79,6.3070000000000004,0,0,4.9427517673599999,1.2760098618848235,3,306.97490977666735,235,409.22182839991063,47,"Art.1.2 : Il y a 7 nouveaux logements depuis le bilan 2017.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (34,856 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs d’eau [16]).\nL'eau distribuée est plus élevée qu'au bilan 2017. Il y a eu quelques nouveaux logements et certains propriétaires qui quittent leur résidence durant l'hiver laissent couler l'eau jusqu'à leur retour.\nArt.1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir de l'analyse de débits de nuit 2017. L'écart entre les pertes d'eau réelles des bilans 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,32013,"SAINT-FERDINAND",17,1,600,1.9240740740740738,1154.4444444444443,10.811,124.113,82.784999999999997,28.226999999999997,13.800789357000005,54.1,"BERNIERVILLE","X0009226",600,1.924074074074074,10.811,492,9,54.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",82.784999999999997,124.113,28.227,0,0,13.800789357000005,2.045317790875691,3,196.46525241604812,235,294.54480730945193,51,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau."]
[null,21010,"SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33052,"SAINT-FLAVIEN",12,1,445,2.85,1268.25,6.38,109.81,84.899000000000001,11.255000000000001,9.3197700225000002,47.1,"Saint-Flavien","X0009184",445,2.85,6.38,422,8.5,47.1,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",84.899000000000001,109.81,11.255000000000001,0,0,9.3197700225000002,1.207647825303406,2,183.40232603981866,201,237.21609703803915,68,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1 268 est plus \nreprésentative.\n\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu’il y a eu des travaux qui ont nécessité un usage important d’eau potable.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport au bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (usage important d'eau en 2018 à cause de la quantité massive des travaux au cours de l'année)."]
[null,31030,"SAINT-FORTUNAT",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"06055","SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE",11,1,246,1.9145299145299146,470.97435897435901,5.2210000000000001,108.166,40.405969465648852,63.510000000000005,6.9491503200000002,56,"St-François-d'Assise","X0009952",246,1.9145299145299146,5.2210000000000001,246,8,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",40.405969465648852,108.166,63.51,0,0,6.9491503200000002,9.139246825214741,3,235.04737380678503,235,629.21728079805257,59,"Art 2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures (IFI) est élevé en 2018. Une grosse fuite a été réparée le 8 novembre 2018. Pour calculer les pertes 2018, le débit de nuit de 8,5 m3/h a été utilisé pour des pertes de 63,510 ML/an. Le débit de nuit à partir de décembre 2018 se stabilise autour de 3 m3/h et pour le bilan 2019, les pertes se situeraient au alentour de 15,33 ML/an pour un IFI dans l'objectif.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 246 logements résidentiels et 16 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 43,034 ML *(246/(246+16))= 40,406 ML. \n","Si le depassement des indicateurs se maintient jusqu'en 2022, l'installation des compteurs d'eau sera obligatoire."]
[null,18060,"SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,20005,"SAINT-FRANÇOIS-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,91015,"SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES",2,1,262,1.9545454545454546,512.09090909090912,16.667999999999999,107.94499999999999,79.734711743772237,11.116,5.6664246744190789,28.122782999999998,"Saint-François-de-Sales","X0008306",262,1.9545454545454546,16.667999999999999,240,10,28.122782999999998,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",79.734711743772237,107.94499999999999,10.468999999999999,10.468999999999999,12.41,5.6664246744190789,1.961730833585926,3,426.58688364383784,235,577.51411082928632,57,"1.2: La pression sur le réseau était très basse en 2018. Celle-ci a été augmentée en 2019 car il y a eu des plaintes comme quoi celle-ci était trop basse dans certains immeubles, au deuxième étage notamment.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (85,572 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (262) et le nombre d'immeubles non résidentiels (19). Consommation résidentielle : 85,517 ML/an * 262 / (262+19)  = 79,735 ML/an.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,50128,"SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC",17,1,1115,2.058212058212058,2294.9064449064444,47.01,210.74199999999999,142.096,55.653427270408152,36.3124461735,49.215000000000003,"Saint-François-du-Lac","X0008922",1115,2.058212058212058,47.01,996,15.2,49.215000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",142.096,210.74199999999999,25.896854540816314,0,85.41,36.3124461735,1.5326267749767506,3,169.63833556400672,235,251.5899259193074,69,"La consommation résidentielle fut estimée en retranchant du volume d'eau consommé, la consommation des industries et commerces.","Le fichier de taxation d'eau fourni permet d'évaluer la consommation d'eau totale sur une période d'un an dans la municipalité. Bonifier ce fichier, permettrait de déterminer vos indicateurs avec plus de précision. Il est recommandé de préciser clairement le type (commerces ou Residentiels) du bâtiment sur lequel la relève de compteur est effectuée tout en indiquant la date de relève correspondante."]
[null,42020,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,12025,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,27065,"SAINT-FRÉDÉRIC",12,1,355,2.4326710816777042,863.59823399558502,13.4,134.39500000000001,105.08086585365854,11.018000000000001,8.7317763750000008,36.6,"Saint-Frédéric","X0009814",355,2.4326710816777042,13.4,351,15,36.6,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",105.08086585365854,134.39500000000001,11.018000000000001,0,0,8.7317763750000008,1.2618280091947498,2,333.36425646532774,201,426.36201066378879,49.608108108108105,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 355 logements résidentiels et 55 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n121,361 ML *(355 / (355+55))= 105,08 ML.\n"]
[null,94235,"SAINT-FULGENCE",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,52080,"SAINT-GABRIEL",14,1,1457,1.7640449438202248,2570.2134831460676,30.303999999999998,490.38259999999997,311.35640524967988,143.64185834998,27.681789799999997,35,"Réseau municipal","X0008696",1457,1.7640449438202248,30.303999999999998,1474,12,35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",311.35640524967988,490.38259999999997,143.64185834998,0,0,27.681789799999997,5.1890379700079947,3.0147400000000002,331.8912039225803,235,522.7246613608969,56,"1.2: Le nombre de logements a été récupéré au Formulaire 2017. Cette donnée est à confirmer pour les prochaines années.\n1.3: La consommation résidentielle estimée a été calculée avec la consommation non mesurée et facturée de l'audit AWWA, par prorata des immeubles résidentiels.\n2.2: L'augmentation du per capita entre 2017 et 2018 est peut-être causée par le nombre de logements indiqué qui serait plus bas qu'en réalité (voir 1.2).\n"]
[null,52085,"SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON",14,1,437,1.8413461538461537,804.66826923076917,22.03,120.057,47.645138888888887,54.774128585154834,13.819037258250001,41.37,"Paroisse Saint-Gabriel","X0008693",437,1.8413461538461537,22.03,461,13,41.37,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",47.645138888888887,120.057,67.231123499999995,36.335754999999999,60.755507255464501,13.819037258250001,3.9636718218162801,3,162.22166585198167,235,408.76880603937627,45,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (51,025 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (437) et le nombre d'immeubles non résidentiels (31). Consommation résidentielle : 51,025 ML/an * 437 / (437+31)  = 47,645 ML/an.\n\n2.4: Le résultat de validité des données de l'audit de l'eau AWWA est en dessous de 50 car la vérification du débitmètre C2 (Petit Rang 5) a affiché un écart de précision de -34,5%."]
[null,"09025","SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI",1,1,339,2.1229050279329611,719.6648044692738,5.8040000000000003,44.21,32.045633152173913,8.76,6.7293356399999995,38,"Municipal","X0010621",339,2.1229050279329611,5.8040000000000003,324,15,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",32.045633152173913,44.21,8.76,0,0,6.7293356399999995,1.3017629776005646,3,121.99603852543807,235,168.30514278179385,38,"Art 1.2 : Voici des informations sur le réseau\n286 unifamiliales + 1x11 log + 1x15 log +3 x 4 log + 2x2 log + 1 x 5 log + 1 x6 log\n339 logements résidentiels\n29 immeubles non résidentiels\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 338 logements résidentiels et 29 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n34,787 ML *(339 / (339+29))= 32,046 ML.\n\nArt 2.1 : Les pertes d'eau sont très grandes pour le bilan 2018 puisqu'il y a eu des travaux. En effet, l'ancien débitmètre sera remplacé en 2019 durant une mise aux normes de l'usine.\n\nArt 2.2 et Art 2.3 : La faible consommation résidentielle par personne dans la municipalité s'explique par la grande et constante sensibilisation que la municipalité effectue envers la population. La majorité des résidences ont des barils de récolte de pluie fournie par la municipalité.\n\nArt 2.4 : Résultat de 38 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produit, car aucune vérification du débitmètre n'a été effectuée.\n","Afin d'augmenter cette cote, la vérification du débitmètre annuellement devra être réalisée et envoyée lors du prochain bilan. Un rapport de vérification type du MAMH vous sera envoyé. Si la vérification est conforme, une cote de 9 sera attribuée au volume produit et un résultat de 59 pour l'AWWA pourrait être atteint."]
[null,22025,"SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER",3,1,"",null,"","","","",null,"","","Ville de Québec","X0008180",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.7,4,208,235,409,56,"Art 1.1: Les réseaux de distribution des quatre usines de production (Québec, Sainte-Foy, Charlesbourg et Beauport) sont interconnectés et la population correspond à celle qui est connectée au réseau pour les villes de Québec, Ancienne-Lorette, Saint-Augustin et Saint-Gabriel-de-Valcartier. Seul le débit exporté à Wendake est exclu du volume distribué. \nArt 2.1: L'IFI de 4.66 dépasse l'objectif (4.0); des actions pour le contrôle des pertes d'eau devront donc être mises en place de façon progressive conformément à la stratégie.\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle est estimée à partir d'une donnée partielle (échantillon de compteurs d'eau) et le bilan 2019 permettra de préciser cette valeur. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun\nMunicipalité exportatrice : Québec\nMunicipalités importatrices : L'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures et Saint-Gabriel-de-Valcartier\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI): 4,7\nProgramme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 208 L/(pers.*d)"]
[null,14075,"SAINT-GABRIEL-LALEMANT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93035,"SAINT-GÉDÉON",2,1,1353,2.2172949002217295,3000,63.53,771.65200000000004,504.61799999999999,171.17,65.812820587499999,66.5,"Saint-Gédéon","X0010028",1353,2.2170000000000001,63.53,1695,5,66.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",504.61799999999999,771.65200000000004,171.17,0,0,65.812820587499999,2.6008610248275965,3.01695,460.83835616438358,235,704.7050228310502,59,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée afin de desservir l'ensemble de la municipalité.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 353 logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente, 232 chalets occupés 6 mois de l'année ce qui peut être assimilé à 116 logements supplémentaires et 110 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + logements supplémentaires + immeubles non résidentiels) \n588,907 ML *(1353 / (1353+116+110))= 504,618 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Gédéon (93035)\nMunicipalité importatrice : Métabétchouan-Lac-à-la-Croix (93012)\nSaint-Gédéon : 890 log, 2,20 pers/log, 1958 pers\nMétabétchouan-Lac-à-la-Croix : 463 log, 2,25 pers/log, 1042 pers\nLongueur du réseau de Saint-Gédéon : 46 172 m\nLongueur du réseau de Métabétchouan-Lac-à-la-Croix : 17 358 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 2,6\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 461 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 615 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 59","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,29013,"SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE",12,1,771,2.3361976369495165,1801.2083780880773,26.76,233.68600000000001,126.265,72.421999999999997,22.623426496,44.48,"Installation de distribution de Saint-Gédéon-de-Beauce","X0009652",771,2.3361976369495165,26.76,776,15,44.48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",126.265,233.68600000000001,72.421999999999997,0,0,22.623426496,3.2011950096420971,3,192.05523972551686,235,355.44783392465945,59,"Art 1.3: La consommation résidentielle a été déterminée en conservant uniquement les données provenant de la relève de compteur des résidents de la municipalité. "]
[null,29073,"SAINT-GEORGES",12,1,12732,2.2029588534442905,28048.072122052708,218.423,3307.922,2306.9229999999998,268.63379381443275,352.15110560400001,58.9,"Saint-Georges","X0010685",12732,2.2029588534442905,218.423,13458,5,58.9,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2306.9229999999998,3307.922,268.63379381443275,0,0,352.15110560400001,0.76283671849809864,3.1345800000000001,225.33944432252173,235,323.11668197952196,43,"Art 2.4 : La municipalité n'a pu faire vérifier son débitmètre en 2018 (mais l'a fait dans les 5 dernières années) car elle reparait une vanne qui permet d'isoler son réservoir. La vérification sera faite en 2019 et augmentera son résultat de validité de données au dessus de l'objectif."]
[null,56010,"SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,40032,"SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53085,"SAINT-GÉRARD-MAJELLA",16,1,110,2.5399999999999996,279.39999999999998,22.042999999999999,63.945,35.008285714285712,4.2859999999999996,6.2116503000000005,30,"SAINT-GÉRARD-MAJELLA","X0008927",110,2.54,22.042999999999999,110,30,30,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",35.008285714285712,63.945,4.2859999999999996,0,0,6.2116503000000005,0.68999376864470285,2,343.28243216173314,201,627.02856414430141,55,"Art 1.2 Le nombre de personnes par logement a été modifié pour obtenir une population représentative pour la municipalité. \n\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle est estimée avec les relèves 2018 de l’échantillon des 20 compteurs résidentiels. Le per capita est élevée, mais l'échantillon considéré contient des résidences/ fermes. Au prochain bilan, la consommation résidentielle sera mieux estimée. \n\nArt 2.3: La quantité d'eau distribuée par personne est assez élevée en raison de la forte consommation du secteur non résidentiel. Il faut noter que la consommation globale est tributaire du secteur non résidentiel et la consommation de ce dernier varie d'une année à l'autre."]
[null,14045,"SAINT-GERMAIN",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49048,"SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM",17,1,1704,2.1038732394366195,3584.9999999999995,44.453000000000003,487.96899999999999,259.66199999999998,44.484000000000009,40.713534449999997,45,"ST-GERMAIN-DE-GRANTHAM","X0010799",1704,2.1038732394366195,44.453000000000003,1526,12,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",259.66199999999998,487.96899999999999,46.368000000000002,42.6,0,40.713534449999997,1.0926096346322005,3.0152600000000001,198.43870006304809,235,372.91530540111961,69,"Art 1.2 : Le nombre de logements desservis a été actualisé par rapport à 2017. Cependant la population desservie était trop importante, une population 3585 semble plus significatif ainsi le nombre de personnes par logement a été ajusté.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 20,3 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a révisé le chiffre de la population desservie."]
[null,19075,"SAINT-GERVAIS",12,1,603,2.5460829493087558,1535.2880184331798,12.47,178.02,94.784000000000006,40.676333333333332,12.859804100000002,44,"Saint-Gervais","X0008877",603,2.5460829493087558,12.47,623,5,44,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",94.784000000000006,178.02,48.664000000000001,30.66,42.704999999999998,12.859804100000002,3.1630601070612987,3,169.14232942808837,235,317.67721856841126,69,"Art 2.1: Il y a eu 3 bris d'aqueduc en 2018 dont un bris majeur pour lequel beaucoup d'eau a été perdu.  Toutes les fuites sont mainenant bien réparer et les débit minimum de nuit on considérablement baisser pour 2019. les 2 autres fuites ont pris plusieurs mois à être localisées. Pas de relève de bâtiments municipaux. Le débit de nuit de la municipalité indique maintenant un IFI de 1,6\n","Art 2.2 : Cette valeur provient de la lecture de compteurs résidentiels. Elle est sous les valeurs théoriques, mais cela peut être expliqué par le fait que les compteurs sous-compte en raison de leur âge."]
[null,34060,"SAINT-GILBERT",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33035,"SAINT-GILLES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"05015","SAINT-GODEFROI",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49113,"SAINT-GUILLAUME",17,2,544,2.174927113702624,1183.1603498542274,23.574999999999999,163.59299999999999,90.745000000000005,11.337999999999999,12.880569242000002,43.335444326617178,"Saint-Guillaume","X0010806",442,2.174927113702624,11.071999999999999,350,6,36.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",72.251000000000005,127.16,7.6959999999999997,0,0,7.1042627640000013,1.0832932642917652,3,205.91312097545719,235,362.40207697110264,72,"Art 1.2 :  L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1183 (totalité des deux réseaux) est plus représentative.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.3 : Le per capita total est en hausse au bilan 2018 par rapport au bilan 2017. On observe une variation du nombre de personnes par logements qui peut expliquer cette hausse. Il est à noter que le volume distribué n'a pas connu d'augmentation importante entre 2017 et 2018. ",null,"S-G Régie Richelieu","X0010807",102,2.174927113702624,12.503,101,6,49.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.494,36.433,3.6419999999999999,0,0,5.7763064780000004,0.6305067111433833,3,228.39842757037442,235,449.94267933770146,56,"Art 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\n\nArt 2.3 : Le per capita total est en hausse au bilan 2018 par rapport au bilan 2017. On observe une variation du nombre de personnes par logements qui peut expliquer cette hausse. Il est à noter que le volume distribué n'a pas connu d'augmentation importante entre 2017 et 2018. "]
[null,11020,"SAINT-GUY",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19068,"SAINT-HENRI",12,1,1875,2.35,4406.25,34.924999999999997,662.83900000000006,259.70600000000002,22.964201666666671,32.063789999999997,40,"Saint-Henri","x0010085",1875,2.35,34.924999999999997,1650,6,40,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",259.70600000000002,662.83900000000006,18.856000000000002,17.412905000000002,32.623700000000007,32.063789999999997,0.71620359497946662,3.0165000000000002,161.4804624502089,235,412.14122218983772,76,"Art 2.1 : L'IFI est inférieur à la valeur de 1, ceci est expliqué le la petite taille du réseau et le fait que la pression moyenne du réseau a été prise à la sortie du réservoir au lieu d'un point représentatif de zone.\n\nArt 2.2 et 2.3: La disparité entre l'eau distribuée et la consommation résidentielle est expliquée par la consommation mesurée non-résidentielle dont l'usine Olymel qui a consommée 305,109 ML à elle seule cette année."]
[null,93070,"SAINT-HENRI-DE-TAILLON",2,1,576,2.3085106382978724,1329.7021276595744,38.542999999999999,172.85499999999999,122.55,22.865145240548607,28.1426211048,52.73,"Saint-Henri-de-Taillon","X0009871",576,2.3085106382978724,38.542999999999999,654,15,52.73,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",122.55,172.85499999999999,14.640945918367313,17.343457999999998,36.6110318032785,28.1426211048,0.81247390409732423,3,252.50273551753887,235,356.15145122712511,62.517543859649138,"1.3: La consommation résidentielle estimée est calculée à l'aide d'un SSC. La consommation des bâtiments non résidentiels est retirée par la relève des compteurs.\n2.2: La consommation résidentielle estimée dépasse l'objectif. Ceci est peut-être dû aux 44 roulottes qui s'alimentent sur le secteur durant la période estivale. La municipalité a été avisée qu'un compteur d'eau pourrait permettre d'évaluer cette consommation et de la retirer mais elle ne compte pas en faire l'installation."]
[null,44015,"SAINT-HERMÉNÉGILDE",5,1,29,2.2195121951219514,64.365853658536594,1.6080000000000001,8.0619999999999994,5.2165882352941173,1.095,1.2521405007999999,52.179999999999993,"Saint-Herménégilde","X0010538",29,2.2195121951219514,1.6080000000000001,32,14,52.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.2165882352941173,8.0619999999999994,1.825,0.73,0.73,1.2521405007999999,0.8745025013569947,3,222.04354871558735,235,343.15821165136225,48.945945945945951,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (6,116 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente[29]) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente[29] + Nombre d'immeubles non résidentiel[5]).","Les pertes d'eau réelles 2018 ont été estimées par l'analyse de débits de nuit. Les valeurs qui biaisent les pertes d'eau ont été enlevées."]
[null,29020,"SAINT-HILAIRE-DE-DORSET",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,16050,"SAINT-HILARION",3,1,284,2.0885122410546137,593.13747645951025,5.9249999999999998,64.704999999999998,49.908440366972478,6.27,7.9234200000000001,60,"saint-hilarion","x0008725",284,2.0885122410546137,5.9249999999999998,243,10,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",49.908440366972478,64.704999999999998,6.27,0,0,7.9234200000000001,0.79132495816200576,3,230.52910747839522,235,298.87501572300516,58,"Art 1.2: Le nombre de personnes par logement était surestimé en 2017. une population de 593 personnes est représentative de la municipalité."]
[null,75045,"SAINT-HIPPOLYTE",15,1,79,2.1175049417966174,167.28289040193278,3.8149999999999999,21.108716944172382,18.121457831325301,2.19,2.9001622500000002,45,"St Hippolyte","X0008795",79,2.1175049417966174,3.8149999999999999,83,20,45,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",18.121457831325301,21.108716944172382,2.19,0,0,2.9001622500000002,0.75513016556228874,2,296.78964510700615,201,345.71438285144819,62,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en réalisant le prorata du volume non mesuré et facturé estimé à l'audit de l'eau de l'AWWA en fonction du nombre d'immeubles non résidentiels à la municipalité ainsi que le nombre de logements. ( 19,039 ML * 79  / 83 ) = 18,121 ML. Ce chiffre pourrait être revu à la baisse si les compteurs d'eau installés sur les immeubles non résidentiels sont relevés."]
[null,94240,"SAINT-HONORÉ",2,1,2372,2.4674092409240922,5852.6947194719469,103.11675,739.27,545.29368692152912,120.82299999999999,136.11102249675,77.3,"Saint-Honoré","X0009641",2372,2.4674092409240922,103.11675,2526,15,77.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",545.29368692152912,739.27,120.82299999999999,0,0,136.11102249675,0.88767976159230566,3.0252599999999998,255.25939387611132,235,346.06234518528106,60,"Art 1.2: Agrandissement du réseau mis à jour dans le logiciel EPANET: 103 116,75 m\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (571,271 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (2372) et le nombre d'immeubles non résidentiels (113). Consommation résidentielle : 571,271 ML/an * 457 / (2372+113)  = 545,294 ML/an.\n"]
[null,29038,"SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY",12,1,425,2.72,1156,11.734999999999999,132.453,97.846000000000004,20.393000000000001,12.895953700000002,56,"st honore de shenley","X0009851",425,2.72,11.734999999999999,425,7.5,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",97.846000000000004,132.453,20.393000000000001,0,0,12.895953700000002,1.5813487295631341,3,231.89553017016638,235,313.91430061146133,70,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1 156 personnes est plus représentative.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que la municipalité a réparé des fuites pendant l'année 2017.\nArt.2.3 : La diminution du volume d'eau distribué engendre une diminution de l'eau distribuée par litre par personne par jour."]
[null,13090,"SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,12010,"SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP",1,1,389,2.2898799313893652,890.76329331046304,10.5,97.837000000000003,69.075900000000004,23.298815000000001,9.9467768775000014,42.18,"Système de distribution d'eau potable Rivière-du-Loup ","X0008302",389,2.2898799313893652,10.5,389,15,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",69.075900000000004,97.837000000000003,19.618445000000005,19.617999999999999,30.66,9.9467768775000014,2.3423482085642067,3,212.45716175905588,235,300.9178502925152,56.635135135135137,"1.3: estimation de la consommation résidentiel à 90% de la consommation totale"]
[null,54100,"SAINT-HUGUES",16,1,359,2.3662477558348294,849.4829443447037,25.03,104.93600000000001,90.752430000000004,2.9209999999999998,12.193680925000001,43,"St-Hugues","X0010440",359,2.3662477558348294,25.03,373,3,43,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",90.752430000000004,104.93600000000001,2.9209999999999998,0,0,12.193680925000001,0.23955030625832122,3,292.6919206274917,235,338.43633038769838,75,"Art 2.1 : L'IFI est faible. Aucun bris majeur n'est survenu sur le réseau en 2018. De plus, la municipalité a réparé une fuite sur un branchement de service côté usager. Ceci peut expliquer la baisse des pertes d'eau entre l'année 2017 et 2018. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est mesurée à l'aide de compteurs d'eau. "]
[null,54048,"SAINT-HYACINTHE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,52045,"SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA",14,1,988,2.1822033898305087,2156.0169491525426,29.76,314.678,144.884605453246,112.65516236729702,24.220964452800001,42.18399999999999,"St-Ignace-de-Loyola","X0008640",988,2.1822033898305087,29.76,988,10,42.183999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",144.884605453246,314.678,147.74158929381443,89.777749064207597,100.446148743869,24.220964452800001,4.6511427150983584,3,184.10992765407821,235,399.87232344726687,68.754549748148847,"1.2. Longueur du réseau: La valeur de 29 470 est différente du plan d'intervention. Cette valeur provient du bilan 2017. Les 58 bornes fontaines ont été ajoutées: 29 470 + 58*5= 29 760m.\n2.2. La municipalité possède des compteurs d'eau partout et applique une tarification volumétrique, ce qui explique la basse consommation résidentielle.","Les PER semblent avoir beaucoup augmentées, soit d'environ 60%. L'utilisation du nouvel audit de l'eau de l'AWWA pourrait expliquer ceci."]
[null,46095,"SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,15005,"SAINT-IRÉNÉE",3,1,167,1.5750577367205543,263.03464203233256,5.96,51.091999999999999,34.601999999999997,8.3403333333333336,6.2344158974999999,51.300000000000004,"Saint-Irénée","X0008787",167,1.5750577367205543,5.96,177,19,51.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",34.601999999999997,51.091999999999999,2.0259999999999998,5.1100000000000003,17.885000000000002,6.2344158974999999,1.33778905200691,3,360.40880116599646,235,532.16595772420931,60,"Art 1.2 : Le nombre de logements a grandement diminué par rapport à 2017, car les logements associés au Domaine Forget ont été enlevés puisque le Domaine Forget est considéré comme étant un établissement non résidentiel (académie de musique).\nArt. 1.4: Plusieurs fuites ont été réparées sur le réseau en 2016 et 2017. Toutes les fuites signalées sont très vite réparées, ce qui explique la diminution des pertes d'eau sur le réseau de distribution depuis 2016.\nArt 2.2: Un échantillon de 20 compteurs d'eau a été installé dans le secteur résidentiel le 12 décembre 2018. La consommation a été estimée grâce aux données préliminaires de ceux-ci. Celle-ci sera plus précise à partir du Bilan 2019, puisqu'on aura des données de consommation sur plus de 12 mois. Prendre note que la lecture a été prise sur cinq mois plutôt qu'une année et que la marge d'erreur est estimée à 25 %. De plus, deux logements de l'échantillon ont des purges à la consommation pour contrer le gel, ce qui influence à la hausse l'estimation de la consommation résidentielle. Sans ces deux logements, la consommation résidentielle moyenne serait de l'ordre de 270 l/pers/d."]
[null,26063,"SAINT-ISIDORE (12)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,67040,"SAINT-ISIDORE (16)",16,1,716,2.5688847235238987,1839.3214620431115,12.025,254.5,141.40100000000001,62.272999999999996,13.395901500000003,39.4,"Saint-Isidore","X0009087",716,2.5688847235238987,12.025,681,10,39.4,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",141.40100000000001,254.5,62.273000000000003,0,0,13.395901500000003,4.6486606369866177,2,210.62114915446998,201,379.08559670591166,71,"Art 1.2 : Des études préliminaires sont en cours afin d'augmenter la capacité des installations de production en eau potable du réseau. \n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt 2.1 : Travaux réalisé sur 1 km du réseau d'eau potable en 2018. Purge en continue pour le réseau temporaire d'alimentation en eau. Aucun évaluation de la quantité de perte d'eau sur +/- 30 jours. Ceci peut expliquer la valeur élevée de l'IFI ainsi que le per capita total plus élevée qu'au bilan 2017.\n"]
[null,41012,"SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON",5,1,167,1.8021108179419525,300.95250659630608,6.0060000000000002,53.981000000000002,18.021000000000001,29.594999999999999,4.8382706399999993,42,"Saint-Isidore-de-Clifton","X0009270",167,1.8021108179419525,6.0060000000000002,166,18,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.021000000000001,53.981000000000002,29.594999999999999,0,0,4.8382706399999993,6.1168550091691447,3,164.05446592924983,235,491.41690945712418,67,"Art.1.2 : Le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente en 2018 (167) est différent de celui indiqué dans le Bilan 2017 (147). L'année passée, il y avait eu une confusion avec le nombre de branchements de service. Il y a présentement 5 immeubles avec plus d'un logement. Ainsi, la population desservie est plus élevée qu'au bilan 2017.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée à l'aide de compteurs d'eau. L'eau distribuée a considérablement augmenté du bilan 2017 au bilan 2018, car une fuite est apparue au mois d'octobre et elle a perduré jusqu'au mois de mai. Elle a été estimée à environ 100m3/d.\nArt.1.4 et Art.2.1 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nL'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Une grosse fuite avait été détectée par une analyse de débits moyens. Elle a duré du mois d'octobre jusqu'au mois de mai et elle a été grossièrement estimée à 100m3/d. De plus, les tronçons classés \"D\" selon le plan d'intervention comportaient plusieurs fuites. Ils ont été réparés, ce qui diminuerait les pertes d'eau au prochain bilan.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle a été mesurée à l'aide de compteurs d'eau. Puiqu'il n'y a pas de vérifications des compteurs d'eau et qu'ils datent de 2002, il est possible qu'ils sous-comptent la consommation résidentielle. Une vérification de la précision des compteurs d'eau ainsi qu'un remplacement sont suggérés.\n"]
[null,63013,"SAINT-JACQUES",14,1,1496,2.3019406392694064,3443.7031963470322,26.111999999999998,480.435,410.15870058708413,69.45438626024594,30.899807919999994,38,"Saint-Jacques","X0008506",1496,2.3019406392694064,26.111999999999998,1496,15,38,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",410.15870058708413,480.435,52.924999999999997,0,85.983772520491868,30.899807919999994,2.2477287379929431,2.0149599999999999,326.31222939127923,201,382.2223341921129,61,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1496 logements résidentiels et 37 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n420,303 ML *(1496 / (1496+37))= 410,159 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. \nCeci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. "," La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en relevant ses compteurs d’eau au moins une fois par an."]
[null,31140,"SAINT-JACQUES-DE-LEEDS",12,1,200,2.0263929618768302,405.27859237536603,6.6109999999999998,37.344999999999999,23.486363636363638,10.95,4.2172543840000003,39.200000000000003,"St-Jacques-de-Leeds","X0009207",200,2.0263929618768302,6.6109999999999998,190,5,39.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",23.486363636363638,37.344999999999999,10.95,0,0,4.2172543840000003,2.5964760488586163,3,158.77029518466409,235,252.45613861189889,59,"Art 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestimait la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 405 est plus représentative avec l'estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada.\n\nArt 2.3 : Cette diminution de population par rapport à 2017 explique l'augmentation de l'eau distribuée par personne.\n\nart 1.3 et Art 2.2 :  Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 200 logements résidentiels et 20 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 25,835 ML *(200/(200+20))=23,486 ML. Le débit minimal sera calculé l'année prochaine avec l'enregistrement des niveaux du réservoir.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,31025,"SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-WOLFESTOWN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,68040,"SAINT-JACQUES-LE-MINEUR",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33065,"SAINT-JANVIER-DE-JOLY",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57033,"SAINT-JEAN-BAPTISTE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,31100,"SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08010","SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,11010,"SAINT-JEAN-DE-DIEU",1,1,573,2.19,1254.8699999999999,10.688000000000001,117.727,94.110936608557836,12.324,8.6677901814000009,31.64,"Saint-Jean-de-Dieu","X0009720",573,2.19,10.688000000000001,586,6.1,31.64,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",94.110936608557836,117.727,12.324,0,0,8.6677901814000009,1.421815681053952,2,205.47003473602808,201,257.03039042083827,45,"Art 1.2 Logements en 2018 (573 logements en 2017 aussi)\nLe nombre de personnes est bien estimé avec le facteur de 2,19 pers/log\n\n573 logements résidentiels \n58 bâtiments non résidentiels\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 573 logements résidentiels et 58 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 103,637 ML *(573/(573+58))=94,111 ML. \n\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée résulte en une variation des pertes d’eau réelles importante par rapport au Bilan 2017.\n\nArt 2.3 : 2018 : 117,727 ML vs 2017 : 98,362 ML (17% d'augmentation). Ceci peut être dû à l'apparition de certaines fuites non détectées, la recherche de fuit n'étant pas faite sur tout le réseau.\nLa municipalité ne connaît pas la raison de cette augmentation.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter la cote, l'installation du débitmètre devra respecter les conditions du manufacturier."]
[null,13010,"SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,20015,"SAINT-JEAN-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62015,"SAINT-JEAN-DE-MATHA",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,17070,"SAINT-JEAN-PORT-JOLI",12,1,1064,2.113113735239279,2248.3530142945929,27.448,571.1,204,363.27098979591835,32.757895169999998,59.5,"Saint-Jean-Port-Joli","X0009042",1064,2.113113735239279,27.448,966,10,59.5,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",204,571.1,363.27098979591835,0,0,32.757895169999998,11.089570557286766,2,248.58378823771758,201,695.91275226745347,62,"Les différences observée dans ce bilan par rapport au bilan 2017 proviennent du fait que le bilan de l'année précédente a été fait avec une compilation des données avec la municipalité de Saint-Aubert. Les différences sont donc dues à la séparation des bilan pour l'année 2018.\n\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle est obtenue à partir de mesures prises sur le terrain. Il existe 5 postes de réduction de la pression sur le réseau.\nCe bilan a été réalisé avec les données de Saint-Jean-Port-Joli uniquement. Cela n'était pas le cas en 2017 du fait de l'exportation à Saint-Aubert. Cette distinction explique l'écart de longueur de conduite entre les rapports de 2017 et de 2018.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt. 2.1: L'indice de fuite est élevé et cela est cohérent avec les données de l'an passé. Une recherche de fuite active en 2019 est prévue. Les résultats de ces efforts seront visibles au bilan 2020."]
[null,56083,"SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU",16,2,41856,2.2877374051557569,95755.536830199359,497.54,14741.61,8489.73,2294.4430000000002,595.85525110000015,47,"Reseau rive est","X0008117",7470,2.2877374051557569,109.36,5431,5,47,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1560.95,2699.2060000000001,243.87299999999999,0,0,119.950419025,2.0331150318797313,3.0543100000000001,250.24727250394574,235,432.72938878649882,58,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée par la ville. ",null,"Reseau rive ouest","X0008107",34386,2.2877374051557569,388.18,22437,5,47,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",6928.78,12042.404,2050.5700000000002,0,0,475.90483207500012,4.3087816340491392,3.22437,241.31042004735102,235,419.40393079588324,56,"Art 2.1 : La valeur de l'IFI dépasse la valeur de comparaison. Par contre, plusieurs actions à venir en terme de gestion des pertes d'eau pourraient réduire l'IFI. \nSecteur de mesure et de contrôle de pression qui sera fonctionnel dans quelques mois pour la rive ouest. Règlement sur l'utilisation de l'eau qui est en phase finale et qui règlement l'utilisation des systèmes de refroidissement et de climatisation à l'eau, on prévoit le faire adopter au printemps 2020. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée par la ville. ","YI-2019-09-04- L'installation de compteurs d'eau sur un échantillon de résidences permettrait une estimation précise de la consommation résidentielle. "]
[null,75017,"SAINT-JÉRÔME",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,21020,"SAINT-JOACHIM",3,2,585,2.1197080291970805,1240.0291970802921,21.205000000000002,194.93700000000001,124.464,22.494259249999899,15.970535032500003,45.11811965811966,"La Miche","X0009123",37,2.1197080291970805,1.925,37,15,36.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.8289999999999997,22.251999999999999,4.9742592499999008,0,0,1.0408203125,4.7791719572151425,3,273.48635287614115,201,777.31745104098786,68,"Article 2.2 : L'été le Canyon St-Anne et les maisonnettes sur le Cap ont une consommation en eau. Plusieurs campagnes de recherche de fuites sont effectuées à chaque année et aucune fuite majeure n'est découverte.",null,"Saint-Joachim","X0009122",548,2.1197080291970805,19.28,548,8,45.7,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",116.63500000000001,172.685,17.52,0,0,14.929714720000003,1.1734986453913967,2,275.09292803502018,201,407.29131287973127,69]
[null,47040,"SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,27043,"SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE",12,1,1716,2.82,4839.12,34.92,495.702,412.51499999999999,92.322999999999993,36.805183800000002,42,"Saint-Joseph-deBeauce",134384520701,1716,2.82,34.92,1916,5,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",412.51499999999999,495.702,71.108999999999995,101.105,104.755,36.805183800000002,2.508423826971895,3.0191599999999998,233.55033191815474,235,280.64765313380877,62]
[null,31045,"SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14030,"SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"09070","SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,27050,"SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53050,"SAINT-JOSEPH-DE-SOREL",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,72025,"SAINT-JOSEPH-DU-LAC",15,1,2731,2.5867768595041323,7064.4876033057853,46.1,853.68500000000006,567.61900000000003,94.89960770408176,62.590336874999998,38.75,"Saint-Joseph-du-Lac","X0009507",2731,2.5867768595041323,46.1,3060,15,38.75,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",567.61900000000003,853.68500000000006,94.89960770408176,0,0,62.590336874999998,1.5162022197389198,3.0306000000000002,220.13210798437751,235,331.0732702827836,56.352941176470587,"Art 2.1 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. "]
[null,54110,"SAINT-JUDE",16,1,510,2.4784000000000002,1263.9840000000002,42.76,209.22900000000001,88.424999999999997,18.25,34.698739600000003,53,"RARC","X0010472",510,2.4784000000000002,42.76,1024,8,53,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",88.424999999999997,209.22900000000001,18.25,0,0,34.698739600000003,0.52595570358987909,2.01024,191.66403528256899,201,453.51059585113518,53,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt 2.3 : La municipalité de Saint-Jude compte sur son territoire plusieurs établissements agricoles, soit: fermes laitières, bovines, porcines, avicoles, et des étables à veaux de grain et de lait. De plus, de nouvelles installations agricoles ont été construites en 2017. Cette consommation peut varier d'une année à l'autre en fonction de la température et des précipitations. Ceci explique la variation des indicateurs de performances et du volume d'eau distribuée. "]
[null,27055,"SAINT-JULES",12,1,66,2.299145299145299,151.74358974358972,2.9649999999999999,18.25,14.151,2.1620000000000004,1.6752326233000001,36.56,"Saint-Jules","X0009812",66,2.299145299145299,2.9649999999999999,77,5.49,36.56,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",14.151,18.25,1.7410000000000008,0.36499999999999999,4.38,1.6752326233000001,1.2905670352462031,2,255.49588670737523,201,329.50321054410279,62,"Art 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en enlevant les PER à l'eau distribuée et en multipliant le résultat par le ration d'unités résientielles sur le total. (18,250-1,741)*(66/77)"]
[null,31035,"SAINT-JULIEN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,18005,"SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES",12,1,160,1.8781869688385266,300.50991501416428,3.7890000000000001,36.031999999999996,27.382000000000001,6.57,3.50676816,42,"st-just-de-bretenières","X0009026",160,1.8781869688385269,3.7890000000000001,169,6,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",27.382000000000001,36.031999999999996,6.57,0,0,3.50676816,1.8735199192637817,3,249.63961032252737,235,328.50100208681999,59,"Critère 3 : Bien que la municipalité rajoute un puits, celui-ci ne servira pas à augmenter la capacité, mais permettra une redondance des infrastructures.\nArt 1.3 : La longueur du réseau est différente car elle provient du plan d'intervention de 2018. La donnée a donc été affinée par rapport au bilan 2017.\nArt 1.4 : Les variations des pertes entre la bilan précédant et le bilan de cette année provient du fait que le débit de nuit n'était pas précis au litre prés en 2017 à cause d'un mauvais réglage. La donnée est donc plus représentative cette année.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 160 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n28,922 ML *(160 / (160+9))= 27,382 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\n","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,13040,"SAINT-JUSTE-DU-LAC",1,1,80,1.8810289389067525,150.48231511254019,4.2560000000000002,12.2613,9.8855813953488383,1.573,2.7899189639999999,49.2,"Saint-Juste-du-Lac","X0008456",80,1.8810289389067525,4.2560000000000002,75,10,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",9.8855813953488383,12.2613,1.573,0,0,2.7899189639999999,0.5638156592708834,3,179.97985095149798,235,223.23289427467509,57.14864864864866,"Article 1.3 : Estimation de la consommation résidentielle = 10,627 ML/an * 80 / (80 + 6) = 9,885 ML/an\n"]
[null,51045,"SAINT-JUSTIN",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87120,"SAINT-LAMBERT (08)",8,1,68,2.0543478260869565,139.69565217391303,5.6779999999999999,6.9480000000000004,5.0999999999999996,1.744,3.1424660400000004,49,"Saint-Lambert","X0009768",68,2.0543478260869565,5.6779999999999999,70,10,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.0999999999999996,6.9480000000000004,1.744,0,0,3.1424660400000004,0.55497815339955103,3,100.02174385736029,235,136.26491692567438,29,"### L'ensemble des indicateurs provenant d'une estimation du fait de l'absence de débit de nuit, les résultats sont donc à prendre avec prudence. ###\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, ne pouvant obtenir de débit de nuit, il a été décidé de fixer la consommation résidentielle estimée à 100l/pers/d et d'en déduire le volume d'eau consommé.\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles sont très faible du fait de la méthode de calcul utilisée en fixant la consommation résidentielle estimée.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. De plus, il ne provient pas de données terrain mais d'une estimation.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est faible car elle a été fixée ainsi du fait de l'absence de débit de nuit.\nArt 2.3 : La très faible quantité d'eau distribuée par personne dans la municipalité s'explique par le fait que le débimètre n'a jamais été vérifié et qu'il est possible que le volume mesuré ne soit pas exact.\nArt 2.4 : Résultat de 29 dû à une cote de 1 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourrait vérifier annuellement son débimètre tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier afin d'améliorer son résultat de validité des données de l'audit de l'eau AWWA.\nLa municipalité pourrait installer un enregistreur de données afin d'avoir les débits de nuit et ainsi afiner les résultats associés aux indicateurs de la stratégie."]
[null,58012,"SAINT-LAMBERT (16)",16,1,10999,2.0463678516228749,22508,105,6085.3429999999989,3683.260999456817,1783.6689766836721,249.906375,60,"Le Royer Saint-Lambert","X0008135",10999,2.0463678516228749,105,7617,18,60,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",3683.260999456817,6085.3429999999989,1783.6689766836721,0,0,249.906375,7.1373488438767207,2.0761699999999998,448.33508201124442,201,740.7220811595754,50,"Art 1.4 & 2.1 : Les débits de production de nuit ont été fournis par l’agglomération de Longueuil et comportent un certain degré d'incertitude, ceci peux expliquer l'IFI élevé et la variation par rapport à 2017. Il est à noter que la recherche de fuite est réalisée annuellement.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 10 999 logements résidentiels et 47 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n3699 ML *(10 999 / (10 999+47))= 3 683,261 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n"]
[null,26070,"SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON",12,1,1080,2.5988394584139267,2806.7466150870409,21.431999999999999,253.98699999999999,215.4267253521127,23.580194999999993,23.2217747555,45.7,"Saint-lambert-de-lauzon","X0008290",1080,2.5988394584139267,21.431999999999999,970,9.5,45.7,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",215.4267253521127,253.98699999999999,23.580194999999993,0,0,23.2217747555,1.0154346620046817,2,210.28268218855274,201,247.92219959583656,58.378378378378386,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1080 logements résidentiels et 56 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n226,597 ML *(1080 / (1080+56))= 215,427 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n"]
[null,20020,"SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71105,"SAINT-LAZARE",16,2,6582,2.9466704288939054,19394.984762979686,203.678,2353.2550000000001,1901.6843144745144,346.37400000000002,201.66623453400001,51.185223815732286,"Sainte-Angélique","X0009413",5017,2.9466704288939054,152.60900000000001,5431,9,54,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",1402.2090647827758,1801.395,320.459,0,0,163.86375627000001,1.9556429517701057,2.0543100000000001,259.86287565951255,201,333.84157659199417,60,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\n La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\n",null,"Saddlebrook, St-Louis","X0009412-X0009414",1565,2.9466704288939054,51.069000000000003,1472,12,40.799999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",499.47524969173867,551.86,25.914999999999999,0,0,37.802478264000001,0.68553706503098055,3.0147200000000001,296.7393913348281,201,327.86129163177793,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\n La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\n"]
[null,19050,"SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE",12,1,318,2.3963302752293578,762.03302752293575,8.9109999999999996,78.370999999999995,45.148000000000003,4.9909999999999997,7.20736884,42,"St-Lazare-Bell.","X0008904",318,2.3963302752293578,8.9109999999999996,295,10,42,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",45.148000000000003,78.370999999999995,4.9909999999999997,0,0,7.20736884,0.69248571993437757,2,162.31993393647045,201,281.76609246334556,66,"Art 1.2 : Critère 1-2-3: Nous avons eu l'autorisation de raccorder un nouveau puits en mai 2019, suite à la pénurie d'eau de 2018. \nArt 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logements de statistique Canada surestimait la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 762 est plus représentative avec l'estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada.\nArt 2.1 : Notre réseau est de petite taille, il est facile d'effectuer le suivi des fuites. C'est pour cette raison que nous avons un indice de fuite aussi bas, il y a peu de fuites durant l'année. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle est réelle et mesurée avec des compteurs à chaque résidence."]
[null,"08065","SAINT-LÉANDRE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50042,"SAINT-LÉONARD-D'ASTON",17,2,775,2.355325164938737,1825.3770028275212,15.399999999999999,165.71699999999998,106.6200028169014,50.370000000000005,18.990332237500002,45.70000000000001,"Village","X0011344",663,2.355325164938737,12.6,618,15,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",88.052002816901407,142.41999999999999,45.99,0,0,15.895682475000001,2.8932384672587013,3,154.48345496794124,235,249.86976959837014,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 663 logements résidentiels et 47 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n92,294 ML *(663 / (663+47))= 88,052 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017.\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.","Coop","X0011345",112,2.355325164938737,2.8,115,15,45.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.568000000000001,23.297000000000001,4.38,0,0,3.0946497625,1.4153459474075136,3,192.84277311707464,235,241.95702742936706,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur ce réseau, il n'y a aucun immeuble non résidentiel.\nSur le réseau, il y a 663 logements résidentiels et 0 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n18,568 ML *(112 / (112+0))= 18,568 ML.\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017."]
[null,34115,"SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF",3,1,237,2.1969111969111967,520.66795366795361,4.6369999999999996,32.603999999999999,20.911999999999999,10.585000000000001,7.6998211752000003,63.279999999999994,"Saint Léonard de Portneuf ","X0009274",237,2.1969111969111967,4.6369999999999996,238,10,63.28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",20.911999999999999,32.603999999999999,10.585000000000001,0,0,7.6998211752000003,1.374707250876519,3,110.03778949965711,235,171.5604480129505,52,"Art 1.2 : La longueur du réseau a été ajustée grâce au plan d'intervention de 2017.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 237 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n21,530 ML *(237 / (237+7))= 20,912 ML.\nArt 2.2 et 2.3 : Les volumes étudiés cette année prennent en compte les données du débitmètre situé à la sortie du réservoir. Une différence de plus de 40% a été mise en évidence entre les volumes en sortie de puit et les volumes en sortie de réservoir. Des démarches afin d'identifier ce problème sont en cours et des travaux de réfection du réservoir vont avoir lieu en 2020."]
[null,19020,"SAINT-LÉON-DE-STANDON",12,1,330,1.9,627,8.7249999999999996,53.597999999999999,35.402727272727269,12.959,5.2083674999999996,27,"Saint-Léon de Standon","X0009618",330,1.9,8.7249999999999996,391,6,27,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",35.402727272727269,53.597999999999999,12.959,0,0,5.2083674999999996,2.4881116779873924,3,154.69501331728503,235,234.20069476305957,64,"Art 1.2 : Pression faible sur le réseau, mais réponds à la demande des usagers qui consomment peu. \n\nArt 1.2 : Le nombre de personnes par logement a été modifié pour resprésenter davantage la réalité de la municipalité.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 330 logements résidentiels et 33 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n38,943 ML *(330 / (330+33))= 35,403 ML.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n"]
[null,"07030","SAINT-LÉON-LE-GRAND (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51035,"SAINT-LÉON-LE-GRAND (04)",4,2,368,2.91,1070.8800000000001,33.933,237.00300000000001,70.546000000000006,28.790000000000003,13.64345010088536,36.095276915539444,"Régie ","X0008744",300,2.91,21.512,283,10.667999999999999,38.668827,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",58.615000000000002,183.01300000000001,25.949000000000002,0,0,9.725929868717845,2.6680225284639874,3,183.95079163332235,201,574.34762823832159,70,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. ",null,"Réseau GRI","X0008745",68,2.91,12.420999999999999,92,18.287998999999999,31.638131000000001,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",11.930999999999999,53.99,2.8410000000000002,0,0,3.9175202321675155,0.72520365732179259,2,165.18936341659952,201,747.51267545572102,66,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. \nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,54072,"SAINT-LIBOIRE",16,1,600,2.6837455830388692,1610.2473498233214,10.897,120.35,99.926108374384242,17.21,10.674738900000001,35,"Saint-Liboire","X0008772",600,2.6837455830388692,10.897,609,10,35,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",99.926108374384242,120.35,17.21,0,0,10.674738900000001,1.6122174192007637,2,170.01745723093927,201,204.76731567571792,45,"Art 1.2 : La variation de la population s'explique par le changement du nombre de personnes par logement. La valeur 2018 de statistiques Canada a été utilisée. \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 1.3 & 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte. Sur le réseau, il y a 600 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) : 17,120 ML *(600 / (600+9) ) = 99,926 ML.\n\nArt 2.2 & 2.3: La quantité moyenne d'eau distribuée par personne ainsi obtenue vient du fait que la consommation d'eau potable est essentiellement résidentielle. À cela s'ajoute le fait que tous les usagers ont un compteur d'eau et la facturation est fonction des relèves des compteurs d'eau. Par conséquent, les usagers modèrent leur utilisation de l'eau et pourrait expliquer la variation par rapport à 2017.\n\nArt 2.4: Le RVD est inférireur à 50. La vérification de la précision du débitmètre est réalisée annuellement, mais les conditions d'installations amont-aval ne respectent pas celles recommandées. Ce résultat sera revu à la hausse si les conditions amont-aval sont respectées. \n\n"]
[null,63065,"SAINT-LIGUORI",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,63048,"SAINT-LIN-LAURENTIDES",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54120,"SAINT-LOUIS",16,1,279,2.1945288753799392,612.273556231003,36.584000000000003,211.91,53.874900000000004,14.754,20.797944827399999,52.73,"RARC","X0010472",279,2.1945288753799392,36.584000000000003,402,10,52.73,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",53.874900000000004,211.91,14.754,0,0,20.797944827399999,0.70939701602451233,3,241.0727431411984,235,948.22867418874728,54.188888888888883,"Art 1.2 : La variation de la population est due à la variation du nombre de personnes par logement de Statistique Canada. (En 2017 : 2,63, en 2018 : 2,19)\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à l'aide d'un échantillon de 20 résidences. Au prochain bilan, l'ensemble des comtpeurs d'eau sera utilisé afin de raffiner la donnée de consommation résidentielle.\nArt 2.3 : Le per capita total est élevé, car ce dernier inclut la consommation des fermes (élevages de porc, vaches, etc.)  ainsi qu'une usine de transformation d'aliment, Mrs Whyte, qui consomme plus de 100 ML annuellement.  La présence de fermes peut expliquer la variation de la quantité d'eau distribuée d'une année à l'autre. En effet, cette dernière peut fluctuer selon les besoins des usagers. "]
[null,39170,"SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,28035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (M)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,70035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (P)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,21015,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE-DU-CAP-TOURMENTE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,13080,"SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,28060,"SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE",12,1,129,2,258,2.0350000000000001,22.125,16.122,5.0460000000000003,2.1061726400000005,35.200000000000003,"St-Luc","X0009589",129,2,2.0350000000000001,134,6,35.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",16.122,22.125,5.0460000000000003,0,0,2.1061726400000005,2.3958149983374577,3,171.20101943294043,235,234.94743548900922,58,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logement de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 258 personnes est plus représentative.\nArt 1.2 : Mise à jour de la longueur de conduite avec le Plan d'Intervention de 2016 et l'ajout des poteaux d'incendie\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 129 logements résidentiels et 5 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n16,747 ML *(129 / (129+5))= 16,122 ML.\nIl y a une diminution du volume d’eau distribuée par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que des fuites majeures ont été réparées en 2017."]
[null,37225,"SAINT-LUC-DE-VINCENNES",4,2,196,2.1333333333333333,418.13333333333333,15.260999999999999,70.802000000000007,33.075000000000003,7.1429999999999998,7.7730984000000012,45,"Saint-Maurice-AQ1 Rang St-Alexis","X0008359-X2001295",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6,3,182.17275494672754,235,283,62,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par les compteurs d'eau de Saint-Luc-de-Vincennes (3,830 ML).\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Maurice (37230)\nMunicipalité importatrice : Saint-Luc-de-Vincennes (37225)\nSaint-Maurice : 1 425 log, 2,54 pers/log, 3 617 pers\nSaint-Luc-de-Vincennes : 27 log, 2,13 pers/log, 58 pers\nLongueur du réseau de Saint-Maurice : 61 835 m\nLongueur du réseau de Saint-Luc-de-Vincennes : 2 400  m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,6\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour Saint-Luc-de-Vincennes : 182 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 283 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non \nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 62\n",null,"AQ2","X0009425",196,2.1333333333333333,15.260999999999999,209,6,45,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",33.075000000000003,70.802000000000007,7.1429999999999998,0,0,7.7730984000000012,0.91893857924145139,3,216.71660958904113,235,463.91441850712886,62,"Art.1.2 : La longueur des conduites a été ajustée pour inclure seulement ce réseau.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a légèrement augmenté sa distribution d’eau. Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de personnes par logement a diminué par rapport au bilan 2017.\n"]
[null,49030,"SAINT-LUCIEN",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30072,"SAINT-LUDGER",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93080,"SAINT-LUDGER-DE-MILOT",2,1,246,1.9786585365853699,486.75000000000102,7.8879999999999999,80.793000000000006,50.974072992700734,21.378609296448097,8.8470734108499993,52.73,"Saint-Ludger-de-Milot","X0009839",246,1.9786585365853699,7.8879999999999999,269,15.24,52.73,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",50.974072992700734,80.793000000000006,22.805105000000005,22.847629999999999,18.483092889344299,8.8470734108499993,2.4164611621996372,3,286.91318849624992,235,454.75230597125091,59,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (56,776 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (255) et le nombre d'immeubles non résidentiels (21). Consommation résidentielle : 56,776 ML/an * 246 / (246+28)  = 50,974 ML/an."]
[null,28075,"SAINT-MAGLOIRE",12,1,270,1.52,410.4,3.7429999999999999,41.265999999999998,33.548999999999999,5.1100000000000003,6.4888874370000007,38.700000000000003,"Saint-Magloire","X0008949",270,1.52,3.7429999999999999,392,8,38.700000000000003,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",33.548999999999999,41.265999999999998,5.1100000000000003,0,0,6.4888874370000007,0.78750017620316437,2,223.96459184490908,201,275.48132126358513,62,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 410 est plus représentative.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 270 logements résidentiels et 16 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n35,537 ML *(270 / (270+16))= 33,549 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car une donnée débit de nuit a été prise plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. En 2019, afin de bien estimer les pertes d’eau la municipalité peut se servir des données des débits de nuits sur l’ensemble de l’année.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n","\n La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,49095,"SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM",17,1,339,2.731225296442688,925.88537549407124,10.746,78,66.483999999999995,3.6793535353535418,10.414857002,54.1,"Saint-Majorique-de-Grantham","X0008879",339,2.731225296442688,10.746,334,8,54.1,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",66.483999999999995,78,3.6793535353535418,0,0,10.414857002,0.35327931383474426,2,196.7283964370661,201,230.80462851349432,56,"Art 1.3: La consommation résidentielle estimée provient de la lecture de compteurs d'eau.\nArt 2.1: Le IFI  est inférieur à 0.7. cette donnée provient  de la municipalité. Les pertes d'eaux réelles ont été déterminées dans l'audit de l'eau de l' AWWA tout en ne prenant pas en considération la consommation non autorisée, les Erreurs systématiques de manipulation des données et la réduction de l'imprécision des compteurs des usagers à 1%.\n\nArt 2.3:Il y a une grande variation de la quantité d'eau distribuée. La différence entre le bilan 2017 et le bilan 2018 s'explique par la compilation de donnée qui a eu lieu précédemment avec Drummondville. La quantité d'eau distribuée dans ce bilan  provient du réseau commun qui provient de la fusion des réseaux de Drummondville et de Saint-Majorique de Grantham."]
[null,19025,"SAINT-MALACHIE",12,2,506,2.29,1158.74,18.38,124.922,102.60900000000001,14.605,12.421827825000001,36.763157894736842,"Crapaudiere","X0009493",45,2.29,3.95,99,6,35.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.8250000000000002,6.1239999999999997,1.1000000000000001,0,0,2.1399311249999999,0.51403523559665976,3,128.27926329152626,235,162.81496547094443,59,"Art 1.2 :\nL’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 103 est plus représentative.\nLongueur provenant du Plan d'intervention produit en 2015 (18 130 mètres pour l'ensembles des deux réseaux). Il n'y a pas de poteaux incendies. Ce réseau possède 3 950m.\nLa différence de longueur avec le bilan de 2017 vient de l'utilisation du plan d'intervention pour l'année 2018.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 45 logements résidentiels et 1 immeuble non résidentiel sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n4,932 ML *(45 / (45+1))= 4,825 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. ",null,"Village","X0009492",461,2.29,14.43,528,6,37,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",97.784000000000006,118.798,13.505000000000001,0,0,10.281896700000001,1.3134736123151285,3,253.76897561122456,235,308.3044952616201,59,"Art 1.2 : \nL’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1 056 est plus représentative.\nLongueur provenant du Plan d'intervention produit en 2015 (18 130 mètres). Une longueur de 5 m/poteaux d'incendie est utilisée pour tenir compte des longueurs des raccordements des 50 poteaux d’incendie. Ce réseau possède 3 950m. Total = 14 100 m + 50*5 m= 14 430 m\nLa différence de longueur avec le bilan de 2017 vient de l'utilisation du plan d'intervention pour l'année 2018.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 461 logements résidentiels et 27 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n103,511 ML *(461 / (461+27))= 97,784ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\n","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,44003,"SAINT-MALO",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,88040,"SAINT-MARC-DE-FIGUERY",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34065,"SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,13020,"SAINT-MARC-DU-LAC-LONG",1,1,133,1.9849246231155777,263.99497487437185,4.1559999999999997,28.169,18.637671328671331,7.7069999999999999,5.3371285500000001,65,"réseau municipal","X0009105",133,1.9849246231155779,4.1559999999999997,143,10,65,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.637671328671331,28.169,7.7069999999999999,0,0,5.3371285500000001,1.4440349202381493,3,193.42077724598971,235,292.33640717017101,42,"Art 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 133 logements résidentiels et 10 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n20,039 ML *(133 / (133+10))= 18,638 ML.\n\nArt 2.4 : Résultat de 42 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n"]
[null,17020,"SAINT-MARCEL",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54125,"SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU",16,1,190,2.3256880733944953,441.8807339449541,34.902999999999999,119.524,59.76,19.344999999999999,16.620348000000003,50,"RARC","X0010472",190,2.3256880733944953,34.902999999999999,269,10,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",59.76,119.524,19.344999999999999,0,0,16.620348000000003,1.1639347142430467,3,370.52085510850969,235,741.06651080973086,69,"Art 1.2 : La variation de la population entre 2017 et 2018 s'explique par la variation du nombre de personnes par logements de statistiques Canada.\n\nArt 1.3 et 2.2: La consommation résidentielle est estimée à 60 % de l'eau distribuée. Au prochain bilan, cette consommation résidentielle sera estimée avec les relèves des compteurs résidentiels. Cette année, ils n'ont pas été séparés des volumes non-résidentiels. \n\nArt 2.3 : La variation de l'eau distribuée entre 2017 et 2018 peut s'expliquer par la présence d'immeubles agricole dont le volume d'eau consommé varie selon les usages. "]
[null,10025,"SAINT-MARCELLIN",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57050,"SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU",16,1,null,null,null,null,null,null,null,"","","AIBR","X0010867 - X0010805 - X0008593 - X0008740 - X0010441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,3,228,235,611,67,"Art 1.3 : consommation estimée sur la base de lectures de compteurs pour la période du 1 er mai 2018 au 30 avril 2019\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2: On observe une hausse du per capita total. Ceci peut s'expliquer par l'usage d'ententes de compilations de données pour produire les bilans d'eau. Les villes de l'AIBR sont en train de se munir de débitmètres qui permettront de connaitre les volumes distribués pour chacune d'entre elles. Ceci aura pour effet d'augmenter la qualité des bilans d'eau et de mieux comprendre l'influence des secteurs de consommations des villes. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Denis-sur-Richelieu\nMunicipalité importatrice : Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu;Saint-Marc-sur-Richelieu;Saint-Mathieu de Beloeil\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,9\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 228 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 611 l/pers/d\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 67"]
[null,29045,"SAINT-MARTIN",12,1,1000,2.1946133796698524,2194.6133796698523,22.3,171.137,154.10300000000001,8.3529999999999998,17.491639500000002,36,"saint-martin","X0009798",1000,2.1946133796698524,22.3,966,6.5,36,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",154.10300000000001,171.137,8.3529999999999998,0,0,17.491639500000002,0.47754242819834009,2,192.38012668250201,201,213.64514474126619,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements a augmenté par rapport à 2017, car la donnée a été raffinée. En effet, il y a 1000 logements connectés au réseau et occupés de façon permanente. \nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1000 logements résidentiels et 48 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n161,500 ML *(1000 / (1000+48))= 154,103 ML.\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car la méthode de débit de nuit a été prise plutôt que les données des compteurs du fait de l'absence de relevé cette année là.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est faible du fait de la présence de compteur sur l'ensemble de la municipalité.","Il est fortement recommandé d'effecuer au moins une relève de compteurs annuellement afin d'améliorer la précision du bilan d'eau."]
[null,55065,"SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU",16,1,1798,2.5985277463193657,4672.1528878822191,26.759,483.34399999999999,426.32,45.033999999999999,39.486143894750008,52.70000000000001,"Saint-Mathias-sur-Richelieu","X0008168",1798,2.5985277463193657,26.759,1591,7.5,52.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",426.32,483.34399999999999,45.033999999999999,0,0,39.486143894750008,1.1405013394075085,3.0159099999999999,249.99181919524639,235,283.43039467326696,57,"Art 2.2 : Consommation résidentielle évaluée à 250 l/p/d, représentant la moyenne québécoise selon statistiques Canada. Cette donnée sera améliorée au prochain bilan en considérant la relève des compteurs d'eau à la consommation. "]
[null,67005,"SAINT-MATHIEU",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,57045,"SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL",16,1,null,null,null,null,null,null,null,"","","AIBR","X0010867 - X0010805 - X0008593 - X0008740 - X0010441",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.9,3,228,235,611,67,"Art 1.3 : consommation estimée sur la base de lectures de compteurs pour la période du 1 er mai 2018 au 30 avril 2019\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2: On observe une hausse du per capita total. Ceci peut s'expliquer par l'usage d'ententes de compilations de données pour produire les bilans d'eau. Les villes de l'AIBR sont en train de se munir de débitmètres qui permettront de connaitre les volumes distribués pour chacune d'entre elles. Ceci aura pour effet d'augmenter la qualité des bilans d'eau et de mieux comprendre l'influence des secteurs de consommations des villes. \n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Saint-Denis-sur-Richelieu\nMunicipalité importatrice : Saint-Antoine-sur-Richelieu; Saint-Charles-sur-Richelieu;Saint-Marc-sur-Richelieu;Saint-Mathieu de Beloeil\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 1,9\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 228 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 611 l/pers/d\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 67"]
[null,11050,"SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX",1,1,157,1.81,284.17,3.99,25.474,18.471511764705884,5.1510000000000007,2.6835427800000002,33.1,"Réseau 1","X0009794",157,1.81,3.99,167,4,33.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.471511764705884,25.474,5.0910000000000002,5.226,5.1360000000000001,2.6835427800000002,1.9194775050316135,3,178.08664372431787,235,245.59869381679206,59,"Art 1.3 et 2.2 : La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 20,001 ML /(157/(157+13))= 18,472 ML."]
[null,88050,"SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51070,"SAINT-MATHIEU-DU-PARC",4,2,115,1.7005076142131983,195.5583756345178,6.7720000000000002,21.135999999999999,15.53125,3.6324800000000002,1.8202359105000001,21.102539870053164,"Montagne #1","X2124313",45,1.7005076142131981,3.7280000000000002,45,5,18.899999999999999,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",3.948,5.1020000000000003,1.07748,0,0,0.75006700649999991,1.4365116591753462,2,141.34914468752129,201,182.66548535859513,58,"Art.1.2 : La pression inscrite est une valeur arbitraire. Elle est faible et la pression sur le réseau serait encore plus faible, car les conduites sont fragiles.\nNous avons deux types de réseau\n1- Réseau sous pression – la pression se situe entre 35 à 40 livres\n2- Réseau gravitaire – la pression peut aller jusqu’à 100 livres, mais dans les maisons, ils ont tous des régulateurs de pression. Il s’agit d’une montagne alors la pression exercée par la gravité exerce une grande pression alors les citoyens desservis par ce système doivent avoir un régulateur.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait que puisque le réseau est petit, l’eau distribuée fluctue beaucoup en raison des fuites qui peuvent apparaître et des délais de réparations. Il est possible de visualiser cette fluctuation de l'eau distribué avec les bilans précédents. De plus, la population est sensibilisée à l’usage de l’eau et fait attention à sa consommation. \nArt 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle estimée correspond à la consommation non mesurée facturée, car il n'y a pas d'immeubles non résidentiels sur ce réseau.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué par rapport au bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau (voir commentaires de l'article 1.3).",null,"Poste Déziel","X0008552",70,1.7005076142131981,3.044,76,4,23.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",11.58325,16.033999999999999,2.5550000000000002,0,0,1.0701689040000002,2.387473594542044,3,266.60049069719889,201,369.03910973508187,58,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 70 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\nLa pression inscrite est prise à la sortie de l'usine. Elle est faible et la pression sur le réseau serait encore plus faible, car les conduites sont fragiles. La municipalité fait des vérifications de pression lorsqu'il y a une plainte.\nLa municipalité fait des vérifications de pression lorsqu'il y a une plainte. Les deux raisons suivantes expliquent la faible pression sur le réseau : \n1- Nous avons encore dans le réseau du village une section du réseau en fonte grise. Ainsi, ce matériel est fragile et peut casser facilement. Une trop grande pression pourrait apporter des problématiques de fissures dans la canalisation.\n2- Nous avons plusieurs résidences ayant de la vieille plomberie au niveau de leur raccordement. Ainsi, une hausse de pression pourrait également créer une problématique.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 76 logements résidentiels et 10 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n13,238 ML *(76 / (76+10))= 11,583 ML.\nIl y a une augmentation de 10 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a eu des travaux durant un mois qui ont nécessité beaucoup d'eau. Durant ces travaux, il y avait une conduite temporaire et pour ne pas qu'elle gèle, la municipalité devait laisser couler l'eau.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté par rapport au bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir commentaires de l'article 1.3). Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,37230,"SAINT-MAURICE",4,1,1425,2.5381791483113068,3616.9052863436123,61.835000000000001,374.25700000000001,269.54599999999999,76.210999999999999,48.129104399999996,52,"Saint-Maurice","X0008359",1425,2.5381791483113068,61.835000000000001,1355,10,52,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",269.54599999999999,374.25700000000001,76.210999999999999,0,0,48.129104399999996,1.5834701466001102,3.01355,204.17515342995486,235,283.49142779798115,62,"Art.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Cependant, les relèves n'ont pas été séparées par types d'usagers. La consommation résidentielle est donc une pôrtion de la consommation totale mesurée. L'hypothèse suivante a été utilisée : La consommation mesurée totale de 280,707 ML serait celle de 87 immeubles non résidentiels et de 1397 logements résidentiels.\nLes calculs suivants ont ensuite été effectuées  :\nLogements/immeubles avec compteurs d'eau  :  1484\nConsommation résidentielle mesurée : 280,707 ML * 1397 / 1484 = 264,250 ML\nConsommation de 28 logements résidentiels estimée : 264,250 ML * 24 / 1397 = 5,296 ML\nConsommation résidentielle totale : 264.250 ML + 5,296 ML = 269,546 ML\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. "]
[null,"04010","SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS",11,2,481,1.9397590361445782,933.02409638554218,17.254999999999999,166.84799999999998,80.677831947910605,40.879999999999995,22.774629790000002,80.588423153692617,"Mont-Louis","X0009030",348,1.9397590361445782,12.145,367,5,80,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",57.108678663239075,133.30699999999999,32.119999999999997,0,0,16.296082000000002,1.9710259189908343,3,231.78334164859075,235,541.04459511927007,55,"Art 1.2 : La pression est celle à la sortie de l'usine, ce qui explique la valeur élevée. Cette donnée sera améliorée au prochain bilan. \n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.2 : La consomamtion réasidentielle a été calculée en pondérant le volume d'eau consommée mesurée et facturée déterminée dans l'audit de l'eau de l'AWWA selon la proportion d'immeubles résidentiels et non résidentiels. La municipalité a installé un échantillon de 20 compteurs d'eau à la consommation dans le secteur résidentiel ainsi que des compteurs d'eau sur les ICI. Au prochain bilan, ce chiffre sera donc revu à la baisse. \n\nArt 2.3 : La fuite d’un débit de 1.7 l/s a été détectée et réparée le 29 août 2017.  On peut noter une baisse importante du débit suite à cette réparation. Une 2e fuite a été détectée et réparée le 29 novembre 2017. Les 2 fuites se perdaient dans un fossé de drainage des eaux pluviales et de ce fait ont été difficiles à détecter. Ces réparations expliquent les variations des pertes d'eau mais aussi celles des volumes distribués entre 2017 et 2018.",null,"Gros-Morne","X0009031",133,1.9397590361445782,5.1100000000000003,134,5,82.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",23.569153284671529,33.540999999999997,8.76,0,0,6.4785477900000004,1.3521548785240958,3,250.29472208058692,235,356.19163624197051,58,"Art 1.2 : La pression est celle à la sortie de l'usine, ce qui explique la valeur élevée. Cette donnée sera améliorée au prochain bilan. \nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.2 : La consomamtion réasidentielle a été calculée en pondérant le volume d'eau consommée mesurée et facturée déterminée dans l'audit de l'eau de l'AWWA selon la proportion d'immeubles résidentiels et non résidentiels. La municipalité a installé un échantillon de 20 compteurs d'eau à la consommation dans le secteur résidentiel ainsi que des compteurs d'eau sur les ICI. Au prochain bilan, ce chiffre sera donc revu à la baisse. \nArt 2.3 : La fuite d’un débit de 1.7 l/s a été détectée et réparée le 29 août 2017.  On peut noter une baisse importante du débit suite à cette réparation. Une 2e fuite a été détectée et réparée le 29 novembre 2017. Les 2 fuites se perdaient dans un fossé de drainage des eaux pluviales et de ce fait ont été difficiles à détecter. Ces réparations expliquent les variations des pertes d'eau mais aussi celles des volumes distribués entre 2017 et 2018."]
[null,11025,"SAINT-MÉDARD",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,68050,"SAINT-MICHEL",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19110,"SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,62085,"SAINT-MICHEL-DES-SAINTS",14,1,643,1.2758433079434168,820.36724700761704,18.245000000000001,381.55200000000002,158.69828668992247,184.79843399999999,15.096546000000004,40,"Réseau municipal","X0010232",643,1.2758433079434168,18.245000000000001,784,4,40,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",158.69828668992247,381.55200000000002,184.79843399999999,0,0,15.096546000000004,12.241106939295912,2,529.99413144988205,201,1274.2438816499623,59.256756756756758,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (191,03 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (643) et le nombre d'immeubles non résidentiels (131). Consommation résidentielle : 191,03 ML/an * 643 / (643+131)  =  158,698 ML/an.\n\n1.4 & 2.1& 2.4: En 2018, la municipalité a connu une fuite sur un branchement de service du côté privé et une du côté public. Étant donné que la municipalité estime le délais entre la détection et la réparation de ses fuites à 50-60 jours, cela implique des pertes d'eau importantes sur le réseau et donc un IFI très élevé.\n\n2.2: La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,13065,"SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC",1,1,499,1.8865619546247818,941.39441535776609,12.097,133.89599999999999,81.652583783783783,41.071559999999991,16.097676906000004,73.900000000000006,"Saint-Michel-du-Squatec","X0009192",499,1.8865619546247818,12.097,361,10,73.900000000000006,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",81.652583783783783,133.89599999999999,41.071559999999991,0,0,16.097676906000004,2.551396716422579,3,237.63228817503779,235,389.67551769995458,30,"Article 1.2 : Ce n'est pas toute la municipalité qui est desservie par le réseau de distribution d'eau potable. La population a donc été corrigée dans ce bilan.\nLa pression est élevée car il s'agit de réseau gravitaire.\n\nArticles 1.3 et 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 499 logements résidentiels et 56 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n90,816 ML *(499 / (499+56))= 81,653 ML.\n\n","Article 2.4 : Résultat de validité des données de l'audit de l'eau de l'AWWA de 30 dû à une cote que 1 attribuée au volume d'eau distributée. Une telle cote est accordée car moins de 25 % des volumes de production d'eau sont mesurés, les volumes restants sont estimés. Il est fortement recommandé d'ajuster la situation afin de mesurer 100% du volume d'eau produite."]
[null,12020,"SAINT-MODESTE",1,2,233,2.8709012875536484,668.92000000000007,6.9529999999999994,46.008000000000003,41.045244565217402,2.946345,4.2631593535999999,32.952931726907629,"Réseau Village","X00110316",186,2.97,5.5039999999999996,194,5,28.12,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",34.635244565217398,38.777000000000001,2.1903450000000002,0,0,2.8586941036,0.76620474965882612,2,171.77343506859924,201,192.31446393031308,45.256756756756758,"Art 1.2 : La pression moyenne du réseau est basse puisque chaque résidence à un régulateur de pression et à l'usine la pression est de 55 PSI.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle est calculée pour seulement les 177 résidences et n'inclut pas les 7 bâtiments non résidentiels.\n36,005 ML * (177/(177+7))=34,635 ML\nArt 2.1 : L'indicateur de fuites est faible, car le réseau Village est petit et permet une grande réactivité lors de la détection des fuites. Une vérification du débitmètre sera effectuée en 2019 afin de valider la prise de données et de bien estimer les pertes sur le réseau. \nArt 2.2 et Art 2.3 : La consommation résidentielle estimée et l'eau distribuée sont faibles, car il y a de la sensibilisation qui est faite pour la consommation d’eau et il y a des règlements sur l’arrosage.\n",null,"Audet","X0011553",47,2.478723404255319,1.4490000000000001,55,5,50,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",6.41,7.2309999999999999,0.75600000000000001,0,0,1.4044652499999997,0.53828316506940999,2,150.74372391087073,201,170.0511493914986,53.6111111111111,"Art 2.1 : L'indicateur de fuites est faible, car le réseau Audet est petit. et permet une grande réactivité lors de la détection des fuites. Les 47 résidences de ce réseau sont munies de compteurs. Une vérification du débitmètre sera effectuée en 2019 afin de valider la prise de données et de bien estimer les pertes sur le réseau.\nArt 2.2 et Art 2.3 : La consommation résidentielle estimée et l'eau distribuée sont faibles, car il y a de la sensibilisation qui est faite pour la consommation d’eau, il y a des règlements sur l’arrosage, des frais pour le remplissage des piscines,etc."]
[null,"07095","SAINT-MOÏSE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,37240,"SAINT-NARCISSE",4,1,550,2.0859728506787332,1147.2850678733032,27.638000000000002,119.381,71.25,13.624000000000001,15.666527204099999,37.26,"Saint-Narcisse","X0009462",550,2.0859728506787332,27.638000000000002,557,15,37.26,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",71.25,119.381,13.624000000000001,0,0,15.666527204099999,0.86962476255966537,3,170.14557664722582,235,285.08279418557851,61,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 550 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre pourrait être encore vérifié au prochain bilan. La population desservie a aussi diminué, car le nombre de personnes par logement de Statistiques Canada est plus faible qu'en 2017.\nArt.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que le débitmètre a été défectueux et certaines données ont été estimées. Les données du prochain bilan devraient être plus précises.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau."]
[null,33030,"SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE",12,1,285,2.3603411513859274,672.69722814498925,10.268000000000001,59.572000000000003,47.032944250871083,11.315,8.7987286170000001,49.2,"Saint-Narcisse","X0009142 ",285,2.3603411513859274,10.268000000000001,309,7.5,49.2,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",47.032944250871083,59.572000000000003,11.315,0,0,8.7987286170000001,1.2859812471245355,2,191.55331123419268,201,242.62172055350291,58,"Art 1.2 : La variation de la population entre 2017 et 2018 est due à la variation des données du nombre de personnes par logement de statistiques canada d'une année à l'autre. \nLa donnée concernant la longueur du réseau a été mise à jour par la municipalité. Aucun plan d'intervention disponible.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est estimée grâce au volume d'eau non mesuré et facturé estimé dans l'audit de l'eau de l'AWWA. Il a été considéré que les immeubles non résidentiels et résidentiels ont la même consommation annuelle.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,10015,"SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,93045,"SAINT-NAZAIRE",2,1,659,2.66,1752.94,19.152000000000001,196.52600000000001,115.48,70.56,23.742015569999996,63,"Saint-Nazaire","X0009587",659,2.66,19.152000000000001,655,10,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",115.48,196.52600000000001,70.56,0,0,23.742015569999996,2.9719464967902054,3,180.48738784204571,235,307.15677505235431,62,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle n'est pas obtenue à partir de mesures prises sur le terrain. Des prises de données sur le réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 659 logements résidentiels et 43 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n123,018 ML *(659 / (659+43))= 115,480 ML.\n","Art.1.4 : Les pertes d'eau peuvent être surestimées, car l'analyse a été faite avec des données provenant uniquement du mois de décembre. Une analyse des débits de nuit sur toute l'année peut permettre d'affiner cette valeur pour le prochain bilan."]
[null,48050,"SAINT-NAZAIRE-D'ACTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19015,"SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19045,"SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE",12,1,182,1.9151670951156814,348.560411311054,4.2930000000000001,31.934000000000001,24.762060301507535,4.38,3.8980204199999999,42,"Réseau du Village","X0008914",182,1.9151670951156812,4.2930000000000001,177,8,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",24.762060301507535,31.934000000000001,4.38,0,0,3.8980204199999999,1.1236472691438595,3,194.63272046543278,235,251.00501410881111,62,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.  Avec 4 immeuble résidentiel de 2 logements et 2 immeubles de 10 logements le nombre total de logements résidentiels est de 182.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau en 2017 a été sous-estimée (3 600 m). Pour ce bilan, c'est la longueur provenant du Plan d'intervention produit en 2015 (4 193 mètres) qui a été utilisée. Il y aurait 20 poteaux d'incendie sur le réseau. En estimant environ 5 m/poteaux d'incendie, on ajoute une longueur de 100 mètres à la longueur totale. Total = 4 193 m + 20*5 m= 4 293 m\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 182 logements résidentiels et 17 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n27,075 ML *(182 / (182+17))= 24,762 ML.\n","Pour le bilan 2018, le réseau Lac Vert est exempté puisqu’il mesure moins de 1,5 km. Cependant, si la longueur du réseau augmente à plus 1,5 km dans les prochaines années, il faudra compléter un audit de l’eau annuel pour celui-ci."]
[null,"07100","SAINT-NOËL",1,1,172,2.0497512437810945,352.55721393034827,5.64,31.902999999999999,18.068552486187844,12.410455000000001,5.5739879999999999,60,"Saint-Noël","X0009790",172,2.0497512437810945,5.64,170,4,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.068552486187844,31.902999999999999,12.410454999999999,0,0,5.5739879999999999,2.2264947466697094,3,140.41092216477006,235,247.91856753588581,58.554054054054063,"Art 2.1 : 172 logements résidentiels (prise de donnée plus précise,149 logements dans le rapport en 2017), ce qui justifie la variation observée.\n9 bâtiments non résidentiels\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 172 logements résidentiels et 9 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 19,014 ML *(172/(172+9))=18,069 ML.\nArt 2.2 et Art 2.3 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une faible quantité d'eau distribuée par personne. Cet indicateur est faible, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée.\n"]
[null,52070,"SAINT-NORBERT",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39043,"SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA",17,1,162,2.4194831013916502,391.95626242544733,4.9960000000000004,59.143999999999998,48.367011235955054,4.38,3.4608924050000001,36.5,"Village Norbertville","X0009315",162,2.4194831013916502,4.9960000000000004,158,11,36.5,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",48.367011235955054,59.143999999999998,4.38,0,0,3.4608924050000001,1.2655695374037494,2,338.07945491307595,201,413.40927980505052,45,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 162 logements desservis et occupés de façon permanente.\nArt 1.2 et Art 2.3 : La population était surestimée en 2017. En conséquence, on peut noter une variation pour l'eau distribuée par personne par rapport au bilan 2017.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 162 logements résidentiels et 16 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n53,144 ML *(162 / (162+16))= 48,367 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. \nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, il y a une erreur dans la transmission de donnée. ","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,"09055","SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,27035,"SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE",12,1,331,2.3653198653198655,782.92087542087552,9.2850000000000001,71.658000000000001,60.364050147492627,8.76,8.7368225000000006,50,"St-Odilon","X0009622",331,2.3653198653198655,9.2850000000000001,328,6,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",60.364050147492627,71.658000000000001,8.76,0,0,8.7368225000000006,1.0026528523384788,3,211.23585345619375,235,250.75750798660869,48,"Art 1.2 & 2.3 : La baisse de la population est du à la variation du nombre de personnes par logement entre 2017 et 2018 (données statistiques Canada) Cette baisse peut expliquer en partie la hausse du per capita total.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée avec la consommation non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. Le prorata des immeubles non résidentiels et des logements a été réalisé afin de séparer ces deux types de consommation. \nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50, car aucun rapport de vérification n'a été fourni pour l'année 2018. Cette valeur sera revue à la hausse si au prochain bilan une vérification de la précision du débitmètre est réalisée adéquatement et que l'écart de précision est de +/- 6 %. "]
[null,17005,"SAINT-OMER",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,14080,"SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53032,"SAINT-OURS",16,1,867,2.0772014475271412,1800.9336550060314,42.08,231.83199999999999,109.58,48.692999999999998,30.020209019999999,49.20000000000001,"Saint-Ours","X0010705",867,2.0772014475271412,42.08,795,14,49.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",109.58,231.83199999999999,48.692999999999998,0,0,30.020209019999999,1.6220073606935865,3,166.70196442144135,235,352.68160080079934,38,"Art 2.4 : RVD inférieur à 50, car aucun débitmètre installé en 2018. Le volume d'eau importé a été estimé. Un débitmètre a été installé en aout 2019. Au prochain bilan, cette note sera revue à la hausse. "]
[null,14070,"SAINT-PACÔME",1,1,577,2.050198150594452,1182.9643328929988,17.155000000000001,110.024,86.17,16.783640000000002,15.477632280000002,52.8,"Réseau municipal","X0010275",577,2.050198150594452,17.155000000000001,507,7,52.8,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",86.17,110.024,16.783640000000002,0,0,15.477632280000002,1.0843803300384391,3,199.56830921814105,235,254.81378267862075,45.081081081081081,"Art 1.2 : Aucun allongement du réseau versus 2017 (sauf 4 Bornes fontaines qui n'avaient pas été comptées soit un ajout de 20 m a la valeur 2017 qui vient du PI de Sept 2016\nSur le réseau, il y a 477 logements résidentiels et 30 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n91,59 ML *(477 / (477+30))= 86,17ML\n\n* Consommation non mesurée et facturée de l’audit de l’AWWA (cellule E24)"]
[null,17010,"SAINT-PAMPHILE",12,1,850,2.0791304347826087,1767.2608695652175,19.47,176.66900000000001,104.03040000000001,17.506,26.445892499999999,75,"Ville de St-Pamphile","X0008719",850,2.0791304347826087,19.47,648,6,75,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",104.03040000000001,176.66900000000001,17.506,0,0,26.445892499999999,0.66195534902064657,3,161.27488557513723,235,273.88410272068467,57,"Art 1.3: Consommation résidentielle estimée à 80 % du volume d'eau mesurée à l'aide des compteurs d'eau.\nArt 1.4: Estimation des pertes d'eau réelles en soustrayant les consommations de l'eau distribuée.","Art 1.3: Pour les prochaines années, il serait pertinent d'estimer la consommation résidentielle directement avec les lectures des compteurs d'eau résidentiels et non avec un pourcentage du volume total mesurée."]
[null,14018,"SAINT-PASCAL",1,1,1310,2.1246958637469588,2783.3515815085161,28.8,455.16300000000001,332.36128407460546,20.994,32.959499999999998,56,"Ville de Saint-Pascal","X0008677",1310,2.1246958637469588,28.8,1042,10,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",332.36128407460546,455.16300000000001,20.994,0,0,32.959499999999998,0.63696354617029993,3.0104199999999999,327.1519367254557,235,448.02888937672776,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements a baissé par rapport à 2017, car la donnée a été raffinée. En effet, il y a 1310 logements connectés au réseau et occupés de façon permanente. En 2017, aucune distinction n'avait été faite entre les chalets, résidences secondaires et les résidences principales.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1310 logements résidentiels et 84immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n353,673 ML *(1310 / (1310+84))= 332,361 ML.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée.\nL'analyse de débit de nuit a été effectué par la municipalité. \nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car une donnée débit de nuit a été prise plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. En 2019, afin de bien estimer les pertes d’eau la municipalité peut se servir des données des débits de nuits sur l’ensemble de l’année.\n\nArt 2.2 et Art 2.3 : La grande variation dans cet indicateur est causée par la méthode d’estimation pour ce réseau. La consommation résidentielle calculée dans l’article 1.3 dépend de l’eau distribuée totale et des pertes d’eau réelles.\nLe calcul suivant est effectué : Consommation résidentielle = Eau distribuée – Pertes d’eau\nPuisque les pertes d’eau réelles estimées sont faibles, la consommation résidentielle et l'eau distribuée sont élevées.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,33025,"SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE",12,1,268,2.2927350427350426,614.45299145299145,6.0380000000000003,70.991,60.014000000000003,4.8667686363265288,5.9845884033800001,44.593000000000004,"Saint - Patrice - de - Beaurivage","X0010499",268,2.2927350427350426,6.0380000000000003,259,8,44.593000000000004,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",60.014000000000003,70.991,4.0153059089795899,4.0149999999999997,6.57,5.9845884033800001,0.81321693461456024,3,267.59071905470284,235,316.53502076869415,58.264705882352935,"En février 2019, fuite d'eau détectée au chalet rang Saint-David pendant 3 semaines.   Augmentation de consommation journalière\nLa consommation résidentielle fut estimée à 93% de la consommation autorisée non mesurée et facturée.\n"]
[null,68025,"SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,61005,"SAINT-PAUL",14,1,1705,2.4812178726769472,4230.4764729141953,24.503,525.86199999999997,447.58691294387171,59.623187999999928,37.408373113826691,52.730218372225799,"Saint-Paul/Industrie","X0008661",1705,2.4812178726769476,24.503,1517,7.62,52.730218372225799,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",447.58691294387171,525.86199999999997,59.623187999999928,0,0,37.408373113826691,1.5938460573673627,3.0151699999999999,289.86463410585873,235,340.55686574394986,64.351351351351354,"1.2: Il y a une baisse du nombre de logements entre 2017 et 2018 puisque la municipalité a réajusté ses chiffres.\n\n1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (458,35 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (1705) et le nombre d'immeubles non résidentiels (41). Consommation résidentielle : 458,35 ML/an * 1705 / (1705+41)  = 447,588 ML/an.\n\n1.3: La quantité d'eau distribuée au Bilan 2018 est grandement supérieure à celle au Formulaire 2017. En effet, la municipalité a connu plus d'usages municipaux qu'à l'habitude. Étant donné un problème de bactéries sur le réseau d'eau potable, des purges importantes ont eu lieu. La quantité d'eau purgée ne peut pas être estimée car il n'y a pas de recensement de ces purges. Un compteur d'eau a été installé pour pouvoir mesurer cette quantité au prochain Bilan, bien qu'elle soit moins importante.\n\n1.4: L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées concernant les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n","Le réseau Curé-Valois est le 2ème réseau de la municipalité. Il sera considéré au prochain formulaire, lorsque le débitmètre mesurant la quantité d'eau distribuée sera installé ainsi que l'enregistreur de données. (installation en cours: novembre 2019)\nNombre de logements résidentiels desservis: 89\nLongueur du réseau: 2,815 km (incluant trois poteaux incendie avec une longueur de raccordement d'environ 2m)\nNombre de branchements de service: 69 résidentiels, 21 ICI\nLongueur moyenne des branchements: 7,6m\nPression moyenne: 56,2m d'eau\n\nLe réseau Berges de l'Île-Vessot est le 3ème réseau de la municipalité. Il a été exempté du Bilan 2018 puisque celui-ci possède une longueur totale de 1,342km (incluant 19 poteaux incendie avec une longueur de raccordement d'environ 7m)."]
[null,55015,"SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD",16,1,233,2.7834681042228211,648.54806828391736,4.4720000000000004,57.33,37.094749999999998,4.1269999999999998,5.4452965681525312,41.707541416913998,"St-Paul-d'Abbotsford","X0008918",233,2.7834681042228211,4.4720000000000004,264,10,41.707541416913998,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",37.094749999999998,57.33,4.1269999999999998,0,0,5.4452965681525312,0.7579017870463205,2,156.70303717611847,201,242.18481378919853,63.872549019607852,"Art 2.2 : La consommation résidentielle est une donnée relevée des compteurs d'eau installés chez les résidents. "]
[null,12035,"SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,56035,"SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,18030,"SAINT-PAUL-DE-MONTMINY",12,1,299,1.9000000000000001,568.1,13.57,63.847000000000001,46.534999999999997,14.642295000000003,14.621836344,70.31,"Saint-Paul-de-Montminy","X0009008",299,1.9,13.57,310,10,70.31,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",46.534999999999997,63.847000000000001,14.642295000000001,0,0,14.621836344,1.00139918513097,3,224.42026172316758,235,307.90932524420504,61.36486486486487,"Art. 1.2 Nous avons révisé le nombre de logement résidentiels. Nous avons utilisé le même taux de personnes par logement que l'an passé. La pression est évaluée approximativement selon la connaissance du réseau et nous a été fournie par l'inspecteur municipal. Plusieurs unités de logement sont munies de réducteur de pression.\n\nArt 2.2:  La consommation résidentielle a été estimée à partir de la consommation non mesurée non facturée, en tenant compte des immeubles résidentiels (révisé à 299) p/r aux immeubles non résidentiels (11)."]
[null,51060,"SAINT-PAULIN",4,1,599,2.061058344640434,1234.5739484396199,34.61,173.48,103.87070640834574,39.7850815253123,19.188749340000005,42.2,"Réseau St-Paulin","X0010606",599,2.061058344640434,34.61,692,4,42.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",103.87070640834574,173.48,51.830244575936881,47.085000000000001,20.440000000000001,19.188749340000005,2.0733545902534725,3,230.50646596808713,235,384.98112797017438,57,"Art 1.2 : Le nombre de logements est le même qu’en 2017. Bien qu'il y a eu un prolongement de réseau en 2018, il n'y a pas eu de nouveaux logements. Ils seront présents dans le bilan 2019.Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.Sur le réseau, il y a 599 logements résidentiels et 72 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n116,356 ML *599 /(599+72)= 100,025 ML.\n"]
[null,19005,"SAINT-PHILÉMON",12,2,232,1.8947413793103447,439.58,11.745000000000001,49.629000000000005,33.955093023255813,7.5132375000000007,9.2392689951000015,50.35260377358491,"Massif du Sud","X0008934 ",10,2,5.3609999999999998,43,25,56.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1.422093023255814,8.4310000000000009,2.19,0,0,3.2363975490000003,0.67667830260119866,3,194.80726345970055,235,1154.9315068493154,61.540540540540547,"Art. 1.2 : Le taux de personnes par logement est demeuré inchangé par rapport à l'an passé.  Pour le Massif, le nombre de logement résidentiel permanents est de 10.\nEn 2018, il y a eu 5 nouvelles unités de logement pour un total de 76.  Si on considère les non permanents restants, soit 66, on fait l'hypothèse que 2 non permanents correspondent à 1 permanent. On a donc un total de 43 logements permanents (10 + 66 / 2) utilisés pour l'estimation de la consommation résidentielle permanante. La consommation résidentielle estimée correspond au volume non mesuré facturé sur le formulaire AWWA pondéré. Le secteur du Massif du Sud regroupe un développement résidentiel alpin pour des fins récréotouristiques. Plusieurs résidences sont louées.",null,"Village","X0008934 ",222,1.89,6.3840000000000003,222,7.5,49.22,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",32.533000000000001,41.198,5.3232375000000003,0,0,6.0028714461000003,0.886781858948262,3,212.43030375450468,235,269.01004069953842,59.666666666666664,"Art. 1.2 : Le taux de personnes par logement est demeuré inchangé par rapoort à l'an passé. La consommation résidentielle estimée correspond au volume non mesuré facturé sur le formulaire AWWA"]
[null,29065,"SAINT-PHILIBERT",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,67010,"SAINT-PHILIPPE",16,1,2324,2.9579037800687287,6874.1683848797256,27.922000000000001,586.43799999999999,526.1468666382616,38.324999999999996,42.778562735099996,42.19,"Saint-Philippe","X0009107",2324,2.9579037800687287,27.922000000000001,2167,10,42.19,"Oui","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",526.1468666382616,586.43799999999999,38.324999999999996,0,0,42.778562735099996,0.89589265159098408,2.0216699999999999,209.69784038648945,201,233.7271015340288,50,"Art 1.2 : Variation de la population observée avec l'ajustement du nombre de logements en 2018.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2324 logements résidentiels et YYY immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n531,354 ML *(2 324 / (2 324+ 23))= 526,147 ML.\n"]
[null,14060,"SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI",1,1,368,1.81,666.08,5.9160000000000004,83.96,70.748000000000005,7.6648666666666658,8.3326866524999996,50.75,"SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI","X0009179",368,1.81,5.9160000000000004,327,10,50.75,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",70.748000000000005,83.96,6.5695999999999986,7.665,8.76,8.3326866524999996,0.91985538234142383,3,291.00128661167031,235,345.34499948996211,45,"Art 1.2 Ajouts de logements en 2018 (368 logements vs 298 en 2017)\nLe nombre de personnes n'est bien pas estimé avec le facteur de 2,15 pers/log\nPopulation desservie de 666 personnes\n\n368 logements résidentiels \n28 bâtiments non résidentiels\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 368 logements résidentiels et 28 bâtiments non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée avec la valeur de la consommation non mesurée et facturée multipliée par le nombre de logements résidentiel divisé par le nombre de logements total. 76,131 ML *(368/(368+28))=70,748 ML. Les lectures des débits de nuit 2019 pourront améliorer cette valeur.\n\nArt 2.1: L'indicateur de fuite est faible, car une estimation des pertes réelles a été faite avec les débits de nuit. Pour 2019, les travaux pour le débitmètre seront réalisés.\n\nArt 2.3 : Les travaux de réfection de l'usine et l'installation des postes de surpression expliquent l'augmentation d'eau distribuée en 2018."]
[null,54008,"SAINT-PIE",16,2,1835,2.410375369042598,4423.0388021931676,49.5,447.26665600000001,360.24923999999999,79.940000000000012,37.46186625,41.125802310654684,"Petit Rang","X2002966",28,2.410375369042598,3.4,28,9,48,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",5.4260000000000002,7.891,1.802,0,0,1.575048,1.1440921165577176,3,220.26435051782912,235,320.3291540612218,54,"Art 2.2 : Consommation résidentielle estimée à l'aide des compteurs d'eau installés.",null,"Municipalité de St-Pie","X0008759",1807,2.410375369042598,46.1,1530,9,41,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",354.82324,439.37565599999999,78.138000000000005,0,0,35.886818249999997,2.1773454379728974,3.0152999999999999,223.19083628809804,235,276.37597838087402,69,"Art 2.2 : Consommation résidentielle estimée à l'aide des compteurs d'eau installés."]
[null,49130,"SAINT-PIE-DE-GUIRE",17,2,111,2.3250000000000006,258.07500000000005,16.999000000000002,30.007999999999999,17.807875000000003,6.3710000000000004,8.1935400749999996,52.499999999999993,"Saint-Pie-de-Guire","X0008854 ",68,2.3250000000000002,7.6950000000000003,85,6,52.5,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",9.6198750000000004,17.148,2.0790000000000002,0,0,4.20156975,0.49481506287025229,2,166.70349094122844,201,297.15889891086789,68,"Art1.2 : 86 logements total, 68 sans les fermes, comme indiqué au Bilan 2017. Ainsi la population est revue grâce à cette mise à jour.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée. Les pertes d'eau dans les bilans 2016 et 2017 ne sont pas comptabilisées, car elles ont été déterminées par la méthode de l'analyse de débits de nuit plutôt que par la méthode utilisant les relèves de compteurs d'eau.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit et les fuites sont réparées rapidement.\n\nArt 2.2 & 2.3 : Tout comme l'année précédente, ce réseau comporte une consommation résidentielle et une faible quantité d'eau distribuée par personne. Ces indicateurs sont faibles, car il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu et la municipalité effectue de la sensibliation 2 fois par an.",null,"SPDG-RANG 6","X2007366",43,2.3250000000000002,9.3040000000000003,43,6,52.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.1880000000000006,12.86,4.2919999999999998,0,0,3.991970325,1.0751582929164183,3,224.38486333912246,201,352.41687134112294,56,"Art 1.3 réseau 100% résidentiel\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne a augmenté de 15% par rapport à l'année 2017."]
[null,61020,"SAINT-PIERRE",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,32050,"SAINT-PIERRE-BAPTISTE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,31135,"SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON",12,1,160,2.0499999999999998,328,3.5819999999999999,37.536999999999999,28.785,6.5699449999999979,4.1140814399999996,56,"Coop - Saint-Pierre-de-Broughton","X0008438",160,2.0499999999999998,3.5819999999999999,144,6,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",28.785,37.536999999999999,6.5699449999999979,0,0,4.1140814399999996,1.5969409200611251,3,240.43601737387237,235,313.53992649515533,59,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 328 personnes est plus représentative.\nArt 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 160 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\nArt.1.3 et 2.3: Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a peut-être l'apparition de certaines fuites qui expliquerait la hausse des pertes d’eau et de l’eau distribuée. Celles-ci n’ont pas été détectées, car la municipalité n’a pas fait de recherche de fuites.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 160 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n30,404 ML *(160 / (160+9))= 28,785 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle.","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,13075,"SAINT-PIERRE-DE-LAMY",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,18055,"SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD",12,1,291,2.4528301886792452,713.7735849056603,15.699,136.864,57.68035714285714,20.548634132653067,13.42751634,63,"Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud","X0008976",291,2.4528301886792452,15.699,287,10,63,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",57.68035714285714,136.864,20.548634132653067,0,0,13.42751634,1.5303376746926429,2,221.39846454914951,201,525.3344631172622,61.196533746506383,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. Il a été considéré que les immeubles non résidentiels consomment 3 fois plus que les immeubles résidentiels étant donné leur nature.\nSur le réseau, il y a 291 logements résidentiels et 15 immeubles non résidentiels non relevés. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n66,600 ML *(291 / (291+3*15))= 57,680 ML."]
[null,20025,"SAINT-PIERRE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,38065,"SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,72043,"SAINT-PLACIDE",15,1,206,2.1977186311787071,452.73003802281369,3.9220000000000002,62.16,36.8178358490566,6.03,4.3109268524999997,51,"Saint-Placide","X0009434",206,2.1977186311787071,3.9220000000000002,159,8.5,51,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.8178358490566,62.16,6.03,0,0,4.3109268524999997,1.3987711242428233,3,222.80558981380699,235,376.16538678715187,42,"Art.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont diminué par rapport au bilan 2017 (6,03 ML), puisqu'elles ont été estimées à partir du débit de nuit 2019. Ceci est lié à la réparation de la fuite en 2019.\n\nArt 2.1 : Une fuite majeure a été réparée en septembre 2018 qui a beaucoup amélioré les indicateurs de la municipalité. Ceux-ci ont été ajustés pour mieux refléter la situation actuelle de la municipalité, les PER utilisées sont celles extrapolées après la réparation de la fuite. (Débit de nuit minimum représentatif en 2018: 7,43m³/2h; en 2019 ; 11,67m³/2h; après réparation d'une fuite septembre 2019; 3,82 m³/2h.)\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 206 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. \nDe plus la consommation résidentielle a été revue afin de déduire le volume lié à la fuite. La différence des débits de nuits entre 2018 et après la fuite en 2019 (3,82 m³/2h & 7,43m³/2h) a été multipliée afin d'obtenir le volume perdu sur l'année 2018.\nLe calcul suivant a été effectué:\n(7,43-3,82)*12*365 = 15,8118 ML/an\nLa consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n(53,702-15,8118) ML *(206 / (206 + 18))= 49,387 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué de 10,3 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité avait une fuite majeure réparée en 2019.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation des débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La fuite majeure réparée en 2019 sera considérée dans le Bilan 2019, tout comme dans ce présent Bilan. \nCependant si au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif dans un prochain bilan, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels serait requise dans un délai de 3 ans. "]
[null,71020,"SAINT-POLYCARPE",16,1,1090,2.3465045592705169,2557.6899696048636,31.951000000000001,255.80099999999999,193.37238493723851,22.863,20.9229572544,38.67,"Système de distribution d'eau potable St-Polycarpe et Ste-Justine-Newton","X0010619",1090,2.3465045592705169,31.951000000000001,955,6,38.67,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",193.37238493723851,255.80099999999999,22.863,0,0,20.9229572544,1.0927231615498338,3,207.13509545266774,235,274.00688350141075,52,"Cas particulier : Réseau de Saint-Polycarpe et de Sainte-Justine-de-Newton\n\nArt 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé par rapport au bilan 2017, car ce bilan inclut les logements desservis de Sainte-Justine-de-Newton.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. Cette estimation a été effectuée, car il n'y a pas eu de séparation de consommations selon le type d'usager.\nSur le réseau, il y a 1 090 logements résidentiels et 105 immeubles non résidentiels . La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n212,000 ML *(1090 / (1090+105))= 193,372 ML.\nUne séparation de la consommation par type d'usager pourra être effectuée au prochain bilan.\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. "]
[null,91035,"SAINT-PRIME",2,1,999,2.2918088737201363,2289.5170648464164,35.350999999999999,619.38400000000001,410.80246954076847,52.195,36.840630592499991,66.5,"Saint-Prime","X0009824",999,2.2918088737201363,35.350999999999999,966,4.5,66.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",410.80246954076847,619.38400000000001,52.195,0,0,36.840630592499991,1.4167781376311688,3,491.58236695449682,235,741.17921714082422,58,"Art 1.2 : La pression est élevée afin de s'assurer de desservir l'ensemble du réseau des usagers. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a999  logements résidentiels et 68 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n438,765 ML *(999 /(999+68))= 410,802 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.3 : Nous somme présentement en procédure pour faire l'installation des compteurs d'eau dans tous les commerces et industries de la municipalité comme le stipule le règlement, car ne ne pouront jamais respecter  les normes de consommation vue le grand nombre d 'industrie agricole sur notre territoire et de la présence d'une fromagerie et de nombreux chalets raccorder sur le réseau municipal. L'activité du secteur non résidentielle explique le per capita élevé et les possibles variations d'une année à l'autre selon la demande. "]
[null,28020,"SAINT-PROSPER",12,1,1511,2.1093843395098602,3187.2797369993987,25.84,266.67899999999997,236.59662073324904,14.964999999999998,29.405086200000003,49,"Saint-Prosper","X0008983",1511,2.1093843395098602,25.84,1179,8,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",236.59662073324904,266.67899999999997,14.965,0,0,29.405086200000003,0.50892556132006839,3.01179,203.37402842066351,235,229.23227879210521,59,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements et le nombre de personnes desservis dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 1 511 logements desservis et occupés de façon permanente donnant 3 187 personnes (2 718 personnes en 2017). Ce nombre de logements provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 511 logements résidentiels et 71 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n247,714 ML *(1 511 / (1 511+71))= 236,597 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan.\n","L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d’eau réelles sont faibles, car un seul débit de nuit a été pris plutôt que des données sur l’ensemble de l’année 2018. Une prise de débits de nuit complète pourrait être effectuée en 2019 afin de bien estimer les pertes d’eau sur le réseau au prochain bilan."]
[null,37250,"SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN",4,1,232,1.9368421052631579,449.34736842105264,18.507999999999999,69.010000000000005,51.47782101167315,10.95,8.25638103,38,"Saint-Prosper-de-Champlain","X2144585",232,1.9368421052631579,18.507999999999999,233,13,38,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",51.47782101167315,69.010000000000005,10.95,0,0,8.25638103,1.3262469307330405,3,313.86658957179901,235,420.76243556304036,45,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 232 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 232 logements résidentiels et 25 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n57,025 ML *(232 / (232+25))= 51,478 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2021."]
[null,19082,"SAINT-RAPHAËL",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34128,"SAINT-RAYMOND",3,1,2503,2.2823428448830723,5712.7041407423303,58.756,996.95399999999995,535.7260116745714,89.944000000000003,51.564113194999997,46,"SAINT-RAYMOND","X0010801",2503,2.2823428448830723,58.756,2039,7.5,46,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",535.7260116745714,996.95399999999995,89.944000000000003,0,0,51.564113194999997,1.7443139118840034,3.0203899999999999,256.9260479062421,235,478.12397677623864,62,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2503 logements résidentiels et 238 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n586,666 ML *(2503 / (2503+238))= 535,726 ML.\n","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,68055,"SAINT-RÉMI",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39020,"SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK",17,1,116,1.8529411764705883,214.94117647058823,5.9249999999999998,15.539,11.868729044834307,3.3439999999999999,4.3912401750000001,42,"Secteur Trois-Lacs","X2157439",116,1.8529411764705883,5.9249999999999998,131,22.9,42,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",11.868729044834307,15.539,3.3439999999999999,0,0,4.3912401750000001,0.76151607899697715,2,151.28355771658246,201,198.06629627130337,63,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 116 logements résidentiels permanents, 15 saissoniers (9 mois à l'année) et 1 immeuble non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * (nombre de logements résidentiels permanents + (nombre de logements résidentiels saisonnier *nombre de mois habités /12)) / (nombre de logements résidentiels permanents + (nombre de logements résidentiels saisonnier *nombre de mois habités /12)  + immeubles non résidentiels) \n11,962 ML *(116 +(15*9/12)) / ( 116 +(15*9/12) + 1))= 11,869 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt 2.3 : La très faible quantité d'eau distribuée par personne dans la municipalité s'explique par la présence de seulement d'un commerce qui ne consomment pas beaucoup d’eau et de la sensibilisation constante que la municipalité effectue envers la population."]
[null,29050,"SAINT-RENÉ",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"08035","SAINT-RENÉ-DE-MATANE",1,1,119,2.2000000000000002,261.8,2.968,28.257000000000001,18.897574803149606,7.6649999999999991,2.9399830200000001,52,"Réseau municipal","X0010449",119,2.2000000000000002,2.968,99,9,52,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.897574803149606,28.257000000000001,7.665,0,0,2.9399830200000001,2.6071579148099975,3,197.76232827683589,235,295.7083206881756,59,"Art 1.2 : L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 119 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n20,168 ML *(119 / (119+8))= 18,898 ML."]
[null,53020,"SAINT-ROBERT",16,1,774,2.3151750972762648,1791.945525291829,45.973999999999997,254.72399999999999,140.03219999999999,46.274000000000001,30.911521499999996,50,"Saint-Robert","X0008341",774,2.3151750972762648,45.973999999999997,825,10,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",140.03219999999999,254.72399999999999,46.274000000000001,0,0,30.911521499999996,1.4969822821565095,3,214.0968336362898,235,389.45043962153187,75,"Art 2.2 : Consommation résidentielle estimée à 70 % de la consommation totale, en attendant que les relèves de compteurs d'eau soient séparées par catégorie d'usage. "]
[null,30070,"SAINT-ROBERT-BELLARMIN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,63035,"SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,35045,"SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53040,"SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU",16,1,1090,2.2711693548387095,2475.5745967741932,34.015000000000001,276,184.054,79.677000000000007,26.712960810000002,42.2,"St-Roch-de-Richelieu","X0008810",1090,2.2711693548387095,34.015000000000001,1122,8,42.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",184.054,276,79.677000000000007,0,0,26.712960810000002,2.9827094258369482,3.0112199999999998,203.6931284169946,235,305.45004967613039,45,"Art 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 2 attribuée au volume d'eau importé, car aucun débitmètre en place. \n\nArt 2.1 à 2.4 : La variation au niveau des indicateurs de performance d'explique par le fait qu'en 2017, une entente de compilation de données était réalisée avec la ville de Sorel Tracy"]
[null,17065,"SAINT-ROCH-DES-AULNAIES",12,1,197,2.0219298245614037,398.32017543859655,4.95,32.1,19.990764423076921,10.512,5.9061015000000001,52,"Installation de distribution Saint-Roch-des-Aulnaies ","X2124735",197,2.0219298245614037,4.95,189,15,52,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",19.990764423076921,32.1,10.512,0,0,5.9061015000000001,1.7798542744312811,3,137.50048572649823,235,220.79023585138319,58,"La consommation résidentielle fut estimée en répartissant au prorata la consommation non mesurée et facturée: (21,107 ML/an)*(197/(197+11(nombre d'immeubles résidentiels)))"]
[null,63040,"SAINT-ROCH-OUEST",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30100,"SAINT-ROMAIN",5,1,184,2.1160714285714284,389.35714285714283,5.3310000000000004,54.633000000000003,24.24,19.106470744472002,4.271827140000001,42,"Saint-Romain","X0009403",184,2.1160714285714284,5.3310000000000004,174,10,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",24.24,54.633000000000003,21.914412233415998,23.724999999999998,11.68,4.271827140000001,4.4726694499328445,3,170.56566220097861,235,384.42713791361649,63.89215686274509,"Art.1.2 : Le nombre de logements résidentiels a augmenté par rapport au bilan 2017, car il y a eu de nouvelles résidences branchées sur le réseau.\nArt.1.3 : La consommation résidentielle provient de la relève des compteurs d'eau dans tout le résidentiel. Cependant, puisque les compteurs d'eau datent d'une trentaine d'années, il est possible que les compteurs d'eau sous-comptent. La consommation résidentielle devrait être plus élevée.\nArt.1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. Les pertes d'eau des années 2016 et 2017 ont été rajoutées en les calculant à partir de la méthode des compteurs d'eau.\nLes pertes d'eau sont peut-être plus élevées, car le débitmètre qui donne les volumes d'eau produite n'a pas été vérifié (possibilité de surestimation). La municipalité est en train de les remplacer et elle construit une nouvelle chambre de mesure. De plus, en sous-estimant les consommations avec des compteurs d'eau âgés de 30 ans, les pertes d'eau risquent d'être surestimées.","Recommandations : \n1. Il faudrait utiliser le débitmètre #3 (celui après le réservoir), car il va indiquer le volume d'eau qui est directement distribué à la municipalité.\n2. Il faudrait faire la vérification de la précision des débitmètres sur site.\n"]
[null,39145,"SAINT-ROSAIRE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39130,"SAINT-SAMUEL",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,26010,"SAINTS-ANGES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77043,"SAINT-SAUVEUR",15,2,4553,1.5692148760330575,7144.6353305785115,63.138000000000005,1307.1318099999999,630.38499999999999,234.69503284999982,107.1012860358,50.34874244120941,"Saint-Sauveur","X0008808",4405,1.5692148760330578,59.523000000000003,4317,10,50.155000000000001,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",611.73199999999997,1284.04081,230.31503284999982,0,0,102.59487923579999,2.2448979380408733,3.0431699999999999,242.4599467750744,235,508.92950908179307,61.32352941176471,"Art 2.2 :  La consommation résidentielle a été estimée en faisant la différence estre la consommation NR et lees pertes d'eau estimées par analyse de débit de nuit. La ville complétera la relène de données de SSC l'année prochaine, ce qui nous donnera un meilleur indicateurs de la consommation résidentielle.",null,"Domaine Saint-Sauveur","X0008807",148,1.5692148760330578,3.6150000000000002,148,10,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.652999999999999,23.091000000000001,4.38,0,0,4.5064068000000006,0.97194953638007098,3,220.04509582314014,235,272.39914800043579,60]
[null,30085,"SAINT-SÉBASTIEN (05)",5,1,221,2.0981012658227849,463.68037974683546,5.73,52.027999999999999,28.675999999999998,1.863,4.7397489815546763,42.184175000000003,"Saint-Sébastien","X0009987",221,2.0981012658227849,5.73,199,9.1440000000000001,42.184175000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",28.675999999999998,52.027999999999999,1.863,0,0,4.7397489815546763,0.39305879008574013,3,169.436506251438,235,307.41534897648961,70,"Art.1.3 : Il y a une augmentation de 11,4% du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait que durant l'année 2018, il y avait eu une plus grande consommation d'eau pour les incendies. De plus, il y a eu des logements vacants qui sont maintenant habités. Il y a aussi deux grosses fermes qui se sont munies de nouvelles technologies qui consomment plus d'eau.\nLa consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible. Les pertes d'eau réelles 2018 ont été calculées en déduisant la consommation mesurée par les compteurs d'eau de l'eau distribuée dans la municipalité. Les pertes d'eau pour cette petite municipalité vont donc fluctuer en fonction des deux autres données. Pour la consommation mesurée, la relève des compteurs n'est pas ajustée pour 365 jours, car il manque les dates de relèves. Il se peut que les consommations soient surestimées et que les pertes d'eau soient sous-estimées. De plus, ces faibles pertes d'eau peuvent s'expliquer par le fait que le réseau d'eau potable est en bon état (en moyenne, le réseau est âgé de 25 ans). Aussi, la municipalité effectue régulièrement plusieurs vérifications avec les débits journaliers et elle agit rapidement lorsque quelque chose d'anormal est détecté."]
[null,56050,"SAINT-SÉBASTIEN (16)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,51030,"SAINT-SÉVÈRE",4,1,148,2.1610738255033559,319.83892617449669,24.15,72.504999999999995,13.659511627906976,44.072000000000003,13.729803499999997,57.999999999999993,"Saint-Sévère","X0008525",148,2.1610738255033559,24.15,182,15,58,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",13.659511627906976,72.504999999999995,44.072000000000003,0,0,13.729803499999997,3.2099512567678055,3,117.00676955154286,235,621.07460774822289,53,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 148 logements desservis et occupés de façon permanente. Ce nombre provient du rapport de taxation et il est plus représentatif.\n\nArt 1.3 et 2.2 : La municipalité a des compteurs d'eau partout dans le secteur résidentiel (141 compteurs au total). Cependant, 12 immeubles résidentiels n'ont pas eu de relève en 2018 et une estimation de leur consommation a été calculé : (12,497 ML/129 immeubles avec relève) = 0,097 ML/immeubles/an en moyenne.\nDonc, les 12 immeubles sans relèves-> 12 * 0,097 ML = 1,163 ML\n\nAu total -> 12,497 ML + 1,163 ML = 13,660 ML/an.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (9,49 ML). Pour calculer les pertes réelles en 2018, les consommation mesurés, l'estimation des compteurs non relevés et les pertes apparentes sont déduites de l'eau importée.\n\nArt.2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et ils n’ont pas été vérifiés ni remplacés. Ceci peut expliquer la faible valeur.\n\nPour le prochain bilan, la relève de tous les compteurs permettra de confirmer ce qui est réellement consommé dans la municipalité. Une vérification de précision des compteurs d'eau à la consommation pourrait être effectuée afin de vérifier si les compteurs sous-comptent.\nEn effectuant des recherches de fuites, cela permettra à la municipalité de déterminer les pertes sur le réseau et de les réparer.\n","Art 2.1 : Étant donné que l’objectif de l’indice de fuite dans les infrastructures n’est pas atteint pour le réseau Saint-Sévère, ce dernier doit être ausculté à 150% pour le 1er septembre 2020."]
[null,35020,"SAINT-SÉVERIN (04)",4,1,357,2.1738035264483626,776.04785894206543,15.32,88.1,70.695112271540481,10.949999999999998,9.0926171452499993,38.549999999999997,"Saint-Séverin (04)","X0009459",357,2.1738035264483626,15.32,374,7.62,38.549999999999997,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",70.695112271540481,88.1,10.95,0,0,9.0926171452499993,1.2042737338523375,2,249.57898777550798,201,311.02445581480265,29,"Art.1.2 : Le nombre de logements a été ajusté. Il y a un immeuble avec six logements et une résidence pour les personnes âgées avec 10 logements.\nArt.1.3 : L'eau importée provient de la municipalité Saint-Tite (35027). Le volume d'eau indiqué est pris des données 2017, car le débitmètre n'était pas fonctionnel en 2018.  Au prochain bilan, les volumes d'eau importée proviendront du nouveau débitmètre.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (75,523 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs d’eau [26]).\nOn y rajoute la consommation résidentielle mesurée de 0,299 ML/an.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,27070,"SAINT-SÉVERIN (12)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,15058,"SAINT-SIMÉON (03)",3,2,464,1.8558139534883722,861.0976744186047,14.291,159.768,79.63,39.252194234693889,12.820315275600002,53.006590909090903,"Système de distribution d'eau potable Saint-Simeon par. Baie-des-Rochers","X0008605",45,1.8558139534883722,2.0710000000000002,45,6,42.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.7229999999999999,8.8219999999999992,0.96666999999999959,0,0,1.2320870796000001,0.78457928502410013,3,253.36476655871033,235,289.41913383153468,54.151162790697676,"La consommation résidentielle fut estimée en utilisant la moyenne de lecture des 20 résidences équipées de compteurs d'eau en vue d'obtenir la consommation moyenne et en l'extrapolant pour obtenir la consommation des 45 maisons.",null,"Saint-Siméon","X0008596",419,1.8558139534883722,12.22,395,5,54.24,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",71.906999999999996,150.946,38.285524234693888,0,0,11.588228196000003,3.3038289881027021,3,253.35521430181524,235,531.83912801259692,60.578947368421055,"La consommation résidentielle fut estimée en utilisant la moyenne de lecture des 20 résidences équipées de compteurs d'eau en vue d'obtenir la consommation moyenne et en l'extrapolant pour obtenir la consommation des 419 maisons."]
[null,"05055","SAINT-SIMÉON (11)",11,1,434,2.0372340425531914,884.15957446808511,12.895,95.197999999999993,75.605242424242434,13.287000000000003,11.365623675,42,"Saint-Siméon","X0008596",434,2.0372340425531914,12.895,405,18.3,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",75.605242424242434,95.197999999999993,13.287000000000001,0,0,11.365623675,1.1690515522897604,3,234.27631895745924,235,294.98797037070244,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 434 logements résidentiels et 28 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n80,483 ML *(434 / (434 + 28))= 75,605 ML.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (0,86 ML). Puisque l'année dernière les PER avaient été sous-estimées, cette année des nouvelles hypothèses ont permis d'obtenir des PER plus cohérentes.\n\n"]
[null,11055,"SAINT-SIMON (01)",1,1,116,1.9589041095890409,227.23287671232876,3.6419999999999999,28.036000000000001,22.399047619047618,3.2850000000000001,3.3220022400000002,46,"Réseau municipal","X0009800",116,1.9589041095890412,3.6419999999999999,126,10,46,"Non","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",22.399047619047618,28.036000000000001,3.2850000000000001,0,0,3.3220022400000002,0.98886146446427436,2,270.06327006327007,201,338.02748975162768,59,"Art 1.2 : 116 logements apres un décompte exhaustif avec la municipalité via le sommaire du rôle d'évaluation (112 en 2017). \n\nArt 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). \n\nArt 1.2 : Pas d'agrandissement du réseau pendant l'année 2018. À noter que suivant le plan d'intervention le linéaire déclaré les années antérieures considérait les conduites d'alimentation (1410 mètres), la valeur 2018 considère uniquement le linéaire du réseau de distribution + 10 m pour les 2 poteaux d'incendie. Il y a deux poteaux d'incendie sur le réseau d'aqueduc, mais le réseau n'a pas la capacité pour fournir la protection incendie. \n\nArt 1.2 : Critère 2 -> Dans les 3 dernières années, il y a eu des avis de restrictions préventifs pour éviter un conflit d'usage avec un agriculteur dont le puits est proche de celui de la municipalité (Puits F3), il est envisagé de faire un forage d'un nouveau puits, mais aucun projet concret n'est en cours.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 116 logements résidentiels et 10 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n24,330 ML *(116 / (116+10))= 22,399 ML.\n\nArt.1.4 et Art 2.2 : La consommation résidentielle de nuit ainsi que les usages municipaux n'ont pas été soustraits du débit minimum. Il y a peu d'usagers et ces consommations de nuit sous-estimeraient les pertes d'eau. \nÀ noter qu'il n'y a pas d'enregistreur de données sur le débitmètre à la sortie du réservoir.\nÀ noter aussi que l'erreur de mesure de cet instrument n'est pas vérifiable dans la configuration actuelle et que c'est le débitmètre à l'entrée de l'usine qui est utilisé et vérifié annuellement.\nUne valeur instantanée aa été utilisé pour le calcul cette année.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. \n\n\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025."]
[null,54090,"SAINT-SIMON (16)",16,1,246,2.7229601518026567,669.84819734345353,9.3569999999999993,92.837000000000003,45.158000000000001,25.123176806122459,6.66379011165,49.21,"X2069413","Saint-Simon",246,2.7229601518026567,9.3569999999999993,219,5,49.21,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",45.158000000000001,92.837000000000003,25.123176806122459,0,0,6.66379011165,3.770103257334104,3,184.69938179406614,235,379.70983009911237,48.71880280941469,"Art 2.1 : L'IFI dépasse l'objectif. La municipalité n'a pas fait de recherche de fuites depuis plusieurs années. Ceci peut justifier le volume de pertes d'eau réelles élevées dû à des fuites non signalées.\nArt 2.4 : Le RVD est en dessous du 50. En effet, ce chiffre pourrait être revu à la hausse si la vérification de la précision du débitmètre est réalisée annuellement et que l'écart est de +/- 6 %."]
[null,29125,"SAINT-SIMON-LES-MINES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80070,"SAINT-SIXTE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39005,"SAINTS-MARTYRS-CANADIENS",17,1,29,1.3136363636363639,38.095454545454551,2.3809999999999998,3.9670000000000001,3.2040322580645157,0.48200000000000004,0.76888126000000012,28,"Réseau de la municipalité","X0009174",29,1.3136363636363637,2.3809999999999998,35,5,28,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",3.2040322580645157,3.9670000000000001,0.48199999999999998,0,0,0.76888126000000012,0.62688483264633077,2,230.42566822679265,201,285.29632420363731,62,"Art 1.2 La pression du réseau est faible puisque la seule prise de pression s'effectue à l'usine, de plus le réseau est soumis à des variations d'altitude. Ainsi la pression sur le réseau devrait être plus élevée.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 29 logements résidentiels et 2 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n3,425 ML *(29 / (29 + 2))= 3,204 ML.\n\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. \n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. ","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,92070,"SAINT-STANISLAS (02)",2,1,52,2.2999999999999998,119.6,2.8580000000000001,14.268000000000001,8.7690000000000001,5.0179999999999998,1.6314518149999999,49,"Saint-Stanislas","X0009855",52,2.2999999999999998,2.8580000000000001,43,5,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",8.7690000000000001,14.268000000000001,5.0179999999999998,0,0,1.6314518149999999,3.0757880520056915,3,200.8750629953727,235,326.84290099418155,39,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 120 est plus représentative.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par la relève des compteurs tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en utilisant la méthode des débits de nuit. \nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 2 attribuée au volume d'eau produite, car les données sur les volumes sont manquantes."]
[null,37245,"SAINT-STANISLAS (04)",4,1,418,1.8500881834215168,773.33686067019403,18.579999999999998,90.388000000000005,52.301652173912998,28.502999999999997,12.941464454999998,49.3,"Saint-Stanislas","X2154889",418,1.8500881834215168,18.579999999999998,405,6,49.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",52.301652173912998,90.388000000000005,28.503,0,0,12.941464454999998,2.2024555334607223,3,185.29078985394173,235,320.22055168788108,56,"Art.1.3 : La municipalité a des compteurs d'eau partout. Elle a la consommation totale (54,679 ML), soit du secteur résidentiel et du secteur non résidentiel, mais cette consommation n'est pas séparée par type d'usager. Elle travaille présentement à séparer les consommations par type d'usager pour avoir des données au prochain bilan.\nLa consommation résidentielle a été calculée au prorata du nombre de logements et du nombre de branchements de service non résidentiel. Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation mesurée facturée totale [54,679 ML]) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [19]).\nArt.1.4 : Les pertes d'eau ont été déterminées en soustrayant la consommation autorisée de l'eau distribuée.\nArt.2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne est plus élevée qu'en 2017, car la population desservie est plus faible et l'eau distribuée est plus élevée.\n"]
[null,70040,"SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,60020,"SAINT-SULPICE",14,1,1570,2.2821881254169445,3583.0353569046028,25.824999999999999,435.21100000000001,274.31900000000002,90.364999999999995,32.350395482499998,52.73,"Saint-Sulpice","X0008645",1570,2.2821881254169445,25.824999999999999,1216,8,52.73,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",274.31900000000002,435.21100000000001,90.364999999999995,0,0,32.350395482499998,2.7933197926091227,2.0121600000000002,209.75481100439472,201,332.77899471795115,52,"Art 2.2 : La consommation résidentielle est mesurée à l'aide des comtpeurs d'eau. Pour les compteurs qui ne sont pas lu, une valeur de consommation est attribuée en fonction des consommations des années précédentes dans la nouvelle méthodologie appliquée par la municipalité. "]
[null,38005,"SAINT-SYLVÈRE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,33007,"SAINT-SYLVESTRE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71015,"SAINT-TÉLESPHORE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"07070","SAINT-THARCISIUS",1,1,98,2.1243781094527363,208.18905472636817,3.52,11.428000000000001,7.8238000000000003,2.5550000000000002,1.8874296000000004,31.5,"Saint-Tharcisius","X2054014",98,2.1243781094527363,3.52,96,10,31.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.8238000000000003,11.428000000000001,2.5550000000000002,0,0,1.8874296000000004,1.3536928741607102,3,102.95963215416737,235,150.3901782072426,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.  Avec 2 immeubles résidentiels de 6 logements, 2 immeubles résidentiels de 4 logements et 1 immeuble résidentiel de 3 logements le nombre total de logements résidentiels est de 98.\nDe plus, la population est plus représentative avec 202 personnes desservis.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 95 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n8,702 ML *(98 / (98+11))= 7,824 ML.\nLa consommation résidentielle ainsi que le per capita total sont faibles, car le réseau est petit et il s'agit d'un réseau comportant de petites maisons consommant peu selon la municipalité (95 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels).\n\nArt 1.4 : Les pertes d’eau réelles ont été déterminées par l’analyse de débits de nuit 2017.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n"]
[null,48045,"SAINT-THÉODORE-D'ACTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,29005,"SAINT-THÉOPHILE",12,1,206,2.010958904109589,414.25753424657535,7.3,43.421999999999997,37.629018348623852,4.2125000000000004,5.4482819999999998,42,"Saint-Théophile","X0010020",206,2.010958904109589,7.3,224,8,42,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",37.629018348623852,43.421999999999997,2.95,0,5.4749999999999996,5.4482819999999998,0.77317950869650287,2,248.86258530610201,201,287.17494246183963,54,"Art 1.3: Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 206 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n39,821 ML *(206 / (206+12))= 37,629 ML.\n\nArt 1.3: Il y a eu 1 bris majeur en 2018 sur un tuyau principal de 12’’, ce qui explique la plus grande quantité d’eau distribuée."]
[null,61027,"SAINT-THOMAS",14,1,1149,2.4132867132867131,2772.8664335664334,29.056000000000001,277.84500000000003,188.6,20.193328815789485,30.602658500000004,50,"Saint-Thomas","X0008638",1149,2.4132867132867131,29.056000000000001,982,15,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",188.6,277.84500000000003,20.193328815789485,0,0,30.602658500000004,0.65985537876683109,3,186.34591356877331,235,274.52428608438925,60,"1.3: La consommation résidentielle estimée provient de la relève des compteurs résidentiels (voir onglet \"É&P\" section 4.3 pour le volume résidentiel facturé).\n2.1: Aucune fuite n'a été détectée ni réparée en 2018. Les compteurs d'eau sont placés sur l'ensemble de la municipalité et relevés annuellement."]
[null,92045,"SAINT-THOMAS-DIDYME",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,34085,"SAINT-THURIBE",3,2,null,null,null,null,null,null,null,null,"","Pied de la Montagne--Saint-Thuribe","X0010011",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.86122135541887646,3,362.32679548065221,235,430.19527834450599,59,"Art.1.2 : Le service d'eau potable de la municipalité de Saint-Casimir (34078) dessert des immeubles de la municipalité de Saint-Thuribe (34085). \nCe réseau dessert 114 logements de la municipalité de Saint-Casimir et 13 logements de la municipalité de Saint-Thuribe.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation de 42,6 % du volume d’eau distribué. Ceci s'explique par le fait qu'auparavant, ce réseau était alimenté en eau brute que les gens devaient faire bouillir (17 ans d'avis d'ébullition). En mars 2018, la municipalité était alimentée en eau potable par la nouvelle installation de production. Elle a donc consommé plus que dans les années précédentes.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 127 logements résidentiels et 9 immeubles non résidentiels (7 dans Saint-Casimir et 2 dans Saint-Thuribe). La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n33,281 ML *(127 / (127+(7+2)))= 31,079 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de  47,4% depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir commentaire pour l'article 1.3).",null,"Saint-Casimir-Saint-Thuribe","X0010388",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.0842909993568153,3,258.80256083402384,235,502.3423964517545,45,"Art.1.2 : Le service d'eau potable de la municipalité de Saint-Casimir (34078) dessert des immeubles de la municipalité de Saint-Thuribe (34085).\nCe réseau dessert 548 logements de la municipalité de Saint-Casimir et 94 logements de la municipalité de Saint-Thuribe.\nLa longueur des conduites du réseau a été ajustée à 24,067km. Au bilan 2017, la longueur totale des deux réseaux a été utilisée.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation de 24,6 % du volume d’eau distribué. La municipalité a recherché pendant plusieurs mois en 2018 la raison de l'augmentation de l'eau distribuée par rapport à 2017 pour finalement trouver à l'hiver 2019 une fuite non apparente qui se déversait dans un égout pluvial.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 642 logements résidentiels et 73 immeubles non résidentiels (65 dans Saint-Casimir et 8 dans Saint-Thuribe). La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n124,772 ML *(642 / (642+(65+8)))= 112,033 ML.\nArt 1.4 : L'augmentation des pertes d’eau réelle 2018 par rapport à celles du bilan 2017 s'explique par le délai de détection d'une fuite non apparente qui se déversait dans un égout pluvial. Celle-ci a été trouvée et réparée à l'hiver 2019.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de  39,6% depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir commentaire pour l'article 1.3). Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation des débitmètres ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,35027,"SAINT-TITE",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,21005,"SAINT-TITE-DES-CAPS",3,1,346,1.907552083333333,660.01302083333326,6.3760000000000003,69.793999999999997,60.798000000000002,5.84,8.6065839299999993,49,"Saint-Tite-des-Caps","X0009129",346,1.9075520833333333,6.3760000000000003,349,10,49,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",60.798000000000002,69.793999999999997,5.84,0,0,8.6065839299999993,0.67855028748903401,3,252.37360136226906,235,289.71616062170148,59,"Art 1.4 et 2.1: Les pertes d'eau réelles ont été estimées à l'aide du débit de nuit 2017. \nArt 2.1: La petite taille du réseau et la proactivité de la municipalité résulte en un indice de fuites dans les infrastructures faible. Celui-ci est aussi influencé par la précision des débitmètres à l'eau distribuée.\n\nArt 2.2: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en séparant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (62,907 ML/an) en deux selon la proportion de logements résidentiels (346) et le nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs (12).\nConsommation résidentielle : 62,907 ML/an * 346 / (346+12)  = 60,798 ML/an = 252 l/pers/d"]
[null,34090,"SAINT-UBALDE",3,1,454,1.9455307262569832,883.27094972067039,14.7,237.00299999999999,182.7729790489899,34.169046125000008,11.617804,44,"Saint-Ubalde","X0009303",454,1.9455307262569832,14.7,496,5,44,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",182.7729790489899,237.00299999999999,34.169046125000008,0,0,11.617804,2.9410933533566248,3,566.92443916989521,235,735.13488457486108,48.790697674418603,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 454 logements résidentiels et 41 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n199,279 ML *(454 / (454+41)) = 182,773 ML.\n\nArt 2.2 : La valeur de la consommation résidentielle sera grandement raffinée avec les relèves des lectures des compteurs d'eau installés chez les usagers majeurs.\n"]
[null,"08073","SAINT-ULRIC",1,1,372,1.7,632.4,9.3360000000000003,83.671000000000006,67.818312500000005,12.410000000000002,11.160002385,62.999999999999993,"Saint-Ulric","X0009857",372,1.7,9.3360000000000003,343,5,62.999999999999993,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",67.818312500000005,83.671000000000006,12.41,0,0,11.160002385,1.112006930812139,3,293.8070776255708,235,362.4851619834854,45,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 632 est plus représentative.\n\nArt 1.2 : La pression moyenne se situe entre 85 et 105 PSI. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 372 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \nZZZ ML *(372 / (372+12))= 67,818 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier. La nouvelle usine en 2021 aura un nouveau débitmètre.","Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025.\n\n"]
[null,16055,"SAINT-URBAIN",3,1,477,2.1671779141104293,1033.7438650306747,9.84,197.81399999999999,153.50450483558993,28.47,15.231773025000001,63,"Saint-Urbain","X0008721",477,2.1671779141104293,9.84,413,15,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",153.50450483558993,197.81399999999999,28.47,0,0,15.231773025000001,1.8691192386646005,3,406.83219649222764,235,524.26542271907942,58,"Art 2.3 : Un nouveau puit d'eau potable et de distribution est entrée en service au mois de juillet 2018. Nous avons eu plusieurs rinçage, débordement, test incendie pour les pompes, ajustement de la télémétrie avec l'ancien puit… Ceci a influencer notre comsommation d'eau pour l'année 2018. \n\nArt 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 477 logements résidentiels et 40 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n166,377ML *(477/ (477+40))= 153,505 ML. Cette donnée sera revue à la baisse après la relève des comtpeurs d'eau.\n\nLa consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n"]
[null,70005,"SAINT-URBAIN-PREMIER",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,56030,"SAINT-VALENTIN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39135,"SAINT-VALÈRE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,10060,"SAINT-VALÉRIEN",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,54065,"SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,19117,"SAINT-VALLIER",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,44005,"SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"07075","SAINT-VIANNEY",1,1,152,1.8963963963963961,288.25225225225222,4.57,35.232999999999997,24.453836477987419,9.125,5.1032292500000001,70,"Saint-Vianney","X0009899",152,1.8963963963963963,4.57,127,5,70,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",24.453836477987419,35.232999999999997,9.125,0,0,5.1032292500000001,1.7880834963469454,3,232.42424558691445,235,334.87602046146179,52,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée. La variation de la population s'explique par la variation du nombre de personnes par logements estimé de statistiques Canada.\n\nArt.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée. Il est à noter qu'elle est obtenue à partir de mesures prises uniquement à l'usine et est estimée entre 98 et 100 PSI. Des prises de données sur le réseau permettraient d'obtenir une valeur de pression plus représentative au prochain bilan.\n\nArt 1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que le débitmètre n’était pas fonctionnel pendant une certaine période de l’année 2018 (28 jours). La moyenne journalière annuelle a été utilisée pour estimer le volume distribué pendant ces 28 jours. Cette estimation peut donc sous-estimer le volume distribué total.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n","Si la municipalité dépasse un des objectifs dans un prochain bilan, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 20 immeubles résidentiels sera requise dans un délai de 3 ans."]
[null,27008,"SAINT-VICTOR",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50023,"SAINT-WENCESLAS",17,1,352,2.322265625,817.4375,9.7170000000000005,73.817999999999998,49.217888888888886,9.859,8.1720966900000001,51,"SAINT-WENCESLAS","X0011531",352,2.322265625,9.7170000000000005,278,6,51,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",49.217888888888886,73.817999999999998,9.859,0,0,8.1720966900000001,1.2064223385981498,3,164.95882706926869,235,247.40863477686179,56,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 260 logements résidentiels et 10 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation autorisée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) + Consomation résidentiel mesuré - Consomation non résidentiel mesuré\n55,623 ML  *(260 / (260 + 10)) + (749+382+52+54+124-1613-4047-46)/1000 = 49,218ML\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau."]
[null,28005,"SAINT-ZACHARIE",12,1,357,1.6649848637739657,594.39959636730578,8.4329999999999998,60.875,43.54,14.6,10.644445323499999,63.1,"Saint-Zacharie","X2109745",357,1.6649848637739657,8.4329999999999998,325,6.2,63.1,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",43.54,60.875,14.6,0,0,10.644445323499999,1.3716074023854701,2,200.68598963038929,201,280.58703763780312,48]
[null,62080,"SAINT-ZÉNON",14,1,188,1.9,357.2,3.7949999999999999,34.984999999999999,25.3138693467337,7.665,4.7906338694999997,52.73,"St-Zénon, réseau municipal","X0008715",188,1.9,3.7949999999999999,172,10,52.73,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",25.3138693467337,34.984999999999999,7.665,0,0,4.7906338694999997,1.5999970377197703,3,194.15752156601346,235,268.33514856800997,59,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a augmenté par rapport au bilan 2017, car des terrains vacants sont maintenant occupés.\nLa quantité de personnes par logement provenant de Statistiques Canada n'est pas représentatif de la population desservie par le réseau. La faible quantité de personnes par logement provient du fait que la population est vieille et que les gens quittent la municipalité pour se rapprocher des milieux avec plus de soins de santé accessibles.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 188 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n26,795 ML *(188 / (188+11))= 25,314 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\n\n"]
[null,"07035","SAINT-ZÉNON-DU-LAC-HUMQUI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,50090,"SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL",17,1,260,2.2970297029702968,597.22772277227716,27.375,147.64400000000001,26.274640000000002,7.9430000000000005,11.656389062500001,45.5,"Saint-Zéphirin-de-Courval","X0008861",260,2.2970297029702968,27.375,239,3,45.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",26.274640000000002,147.64400000000001,6.3090000000000002,7.665,9.8550000000000004,11.656389062500001,0.68142886767168598,3,120.5324406816613,235,677.30296864212789,75,"Art 1.2 : Il y a eu erreur concernant le nombre de logements dans les formulaires antérieurs, le nombre de logements 2018 est la valeur corrigée soit 260 logements desservis et occupés de façon permanente.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle a été mesurée par des compteurs d'eau. Tous les immeubles résidentiels sont munis d'un compteur.\n\nArt 1.3 : La hausse en eau distribuée dans la municipalité est causée par l'ajout des 3 fermes laitières. \n\nArt.2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux et environ 5 compteurs par année sont remplacés. Les compteurs datent de 1969 et n'ont jamais été vérifiés.\n\nArt. 2.3 : La  haute quantité d'eau distribuée par personne s'explique par la présence de 23 fermes laitières (3 de plus en 2018), 7 fermes porcines et 1 poulailler.\n"]
[null,71025,"SAINT-ZOTIQUE",16,1,3364,2.4943592710442575,8391.0245877928828,53.103999999999999,987.66100000000006,825.72,80.049251439394013,74.539352525699996,42.19,"Saint-Zotique","X0008176",3364,2.4943592710442579,53.103999999999999,3306,15,42.19,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",825.72,987.66100000000006,80.049251439394013,0,0,74.539352525699996,1.0739193288779143,2.0330599999999999,269.60313983986447,201,322.47796674100226,55,"Art 1.3 et Art 2.2 : La consommation résidentielle correspond au volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA auquel a été soustrait une estimation des eaux de lavage de 20 ML. La municipalité compte installer un compteur d'eau afin de mesurer les eaux de lavage et ainsi obtenir une estimation plus précise de la consommation résidentielle.\nLa consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : Consommation non mesurée et facturée - Estimation des eaux de lavage = 8245,720 ML - 20 ML = 825,72 ML.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est plus élevée que l'objectif de 201l/per/d. Ceci peut s'expliquer par le nombre important de picines à la municipalité."]
[null,70052,"SALABERRY-DE-VALLEYFIELD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"07085","SAYABEC",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,97040,"SCHEFFERVILLE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,41080,"SCOTSTOWN",5,1,253,2,506,12.681999999999999,108.879,91.028102564102568,15.660604999999997,11.520807348749999,65.515625,"Scotstown","X0009359",253,2,12.681999999999999,260,7,65.515625,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",91.028102564102568,108.879,9.021814999999993,17.52,20.439999999999998,11.520807348749999,1.3593322521532454,3,492.86968739023536,235,589.52298446044722,58,"Art.1.2: Le nombre de personnes par logement a été changé, car la population est plus élevée que la donnée provenant des statistiques.\nLa pression du réseau est élevée. Il n'y a pas un contrôle sur la pression sur le réseau d'eau potable. Le calcul pour déterminer la pression pourrait être peaufiné au prochain bilan.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (98,224 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel).\nArt.2.2: La consommation résidentielle estimée est élevée, car les usagers laisse couler l'eau du robinet en hiver.\n"]
[null,26048,"SCOTT",12,1,516,2.431906614785992,1254.8638132295719,13.224,126.117,95.710999999999999,24.433,13.472562888000002,51.6,"Scott","X0010803",516,2.431906614785992,13.224,516,5,51.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",95.710999999999999,126.117,24.433,0,0,13.472562888000002,1.8135376470769675,3,208.96444302856537,235,275.34942338324311,42,"Art 1.2 : Le nombre de logements a augmenté par rapport à 2017, car la donnée a été raffinée. En effet, il y a 516 logements connectés au réseau et occupés de façon permanente. La municipalité est en plein développement et le nombre de logements augmente de 30 chaque année.\nArt.1.3 : Il y a une augmentation du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que l'automate avait un problème et n'enregistrait pas les données de certains jours. En 2017 aucun ajustement n'avait été fait alors que pour le bilan 2018 les données manquantes ont été extrapolées.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 516 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n99,792 ML *(516 / (516+22))= 95,711 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.4 : Résultat de 42 dû à une cote de 4 attribuée au volume d'eau produite, car les volumes totaux sont obtenus en réalisant une extrapolation de données pour 5 mois de l'année. Ce problème lié à l'automate devrait être réglé pour le prochain bilan."]
[null,89045,"SENNETERRE (P)",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,89040,"SENNETERRE (V)",8,1,1471,1.7967948717948719,2643.0852564102565,34.323999999999998,1073.1666666666667,502.65662802547769,109.13500000000001,35.924185125000001,56.25,"Senneterre - Puits principal No approvisionnement:19174","X0009353",1471,1.7967948717948719,34.323999999999998,1078,10,56.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",502.65662802547769,1073.1666666666667,109.13500000000001,0,0,35.924185125000001,3.0379255540594534,3.01078,521.03557511252154,235,1112.4055273173735,56,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1471 logements résidentiels et 99 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n536,486 ML *(1471 / (1471+99))= 502,657 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite.\nArt.2.3 : L'eau distribuée en l/pers/d est élevée, car la municipalité a des industries qui consomment beaucoup d'eau potable. Présentement, il y a quatre compteurs d'eau sur quatre industries qui ont consommé 429,359 ML pour l'année 2018. Ceci constitue environ 43,8% de la consommation autorisée.","Art.2.1 : Il est recommandé d’effectuer un contrôle actif des fuites, car à partir du Bilan 2019, pour les réseaux dont l’indicateur de pertes d'eau dépasse la valeur de comparaison, un contrôle actif des fuites sur l’équivalent de 200 % de la longueur sera demandé d'ici le 1er septembre 2021.\nArt.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n"]
[null,66127,"SENNEVILLE",6,1,333,2.5386666666666668,845.37600000000009,8.57,332.55700000000002,94.995000000000005,73.717130153061248,10.887485355000001,52.7,"Senneville - Pierrefonds","X0008959",333,2.5386666666666668,8.57,366,13,52.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",94.995000000000005,332.55700000000002,73.717130153061248,0,0,10.887485355000001,6.770813254798747,3,307.86333415261697,235,1077.7631119089619,58.284313725490208,"Article 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à partir de l'estimation de la Ville de Montréal.","Article 2.2 : Afin d'estimer la consommation résidentielle de la Ville de Senneville avec plus de précision, quelques compteurs d'eau pourraient être installés dans les résidences à des fins de bilans."]
[null,97007,"SEPT-ÎLES",9,4,12774,2.3235643202775496,29681.210627225417,243.76599999999999,7755.73041666667,4209.6089999999995,2049.4565696950203,343.19998923514999,51.94392729960358,"Gallix ","X0009661",317,2.3235643202775496,13,349,5,35.08,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",58.286999999999999,80.177000000000007,20.439322319587635,0,0,7.1296986650000012,2.8667862808739941,3,216.80279526663608,201,298.22426469183659,46,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt 1.4 : La variation des pertes d'eau réelles s'explique par la réparation de fuites importantes sur certains réseaux de distribution. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Moisie Laboule  ","X0009910",301,2.3235643202775496,6,289,5,35.18,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",108.911,147.672,36.499415747422702,0,0,4.8194357275000002,7.5733795014953236,3,426.63618441529019,201,578.4743379913391,44,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt 1.4 : La variation des pertes d'eau réelles s'explique par la réparation de fuites importantes sur certains réseaux de distribution. \n\nArt 2.1 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. Ceci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Sept-Îles","X0008227",12069,2.3235643202775496,222.76599999999999,14154,5,52.72,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",4026.8939999999998,7508.7924166666699,1989.23216662801,0,0,329.09494538639996,6.044553994265681,2.14154,393.41539181436968,201,733.58635977398103,46,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt 1.4 : La variation des pertes d'eau réelles s'explique par la réparation de fuites importantes sur certains réseaux de distribution. \n\n\nArt 2.1 : Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. Ceci s’explique par la grosse consommation de nuit du secteur non résidentiel qui n’est pas déduite du débit de nuit minimum. L'installation de compteurs d'eau permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau dans les prochains bilans.\n\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.",null,"Moisie Villégiature  ","X0009909",87,2.3235643202775496,2,91,5,49.15,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",15.516999999999999,19.088999999999999,3.2856649999999989,0,0,2.1559094562499999,1.5240273613879416,3,210.30080933374043,201,258.71187403311023,44,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n\nArt 1.4 : La variation des pertes d'eau réelles s'explique par la réparation de fuites importantes sur certains réseaux de distribution. \n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,22020,"SHANNON",3,1,1311,2.7381056307289393,3589.6564818856396,41.198,300.125,255.10599999999999,25.460500999999972,62.757763907999994,65.3,"Réseau municipal","X2124583",1311,2.7381056307289393,41.198,1455,20,65.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",255.10599999999999,300.125,25.460500999999972,0,0,62.757763907999994,0.40569484020055113,3.0145499999999998,194.70402014012882,235,229.06377758483202,53.270270270270288,"Art 1.2 : Nombre de logements  unifamiliaux : 1078, Nombre de logements multi-familiaux : 233 répartis sur 98 bâtiments. La part de la consommation résidentielle est la même que celle utilisée dans l'onglet Approvionnement du formulaire d'usage de l'eau 2017, c'est à dire 85 %.\n\nArt 2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est très faible pour ce réseau. En effet le débit de nuit minimum est plus faible que les pertes d'eau réelles invétiables. Cela pourrait en grande partie s'expliquer par le réseau d'aqueduc installé en 2010. Celui-ci est dans un état quasiment neuf."]
[null,36033,"SHAWINIGAN",4,2,25305,1.8574427409378866,47002.588559433221,516.84100000000001,8804.2860000000001,5684.085,2072.0770000000002,434.12745648875,46.981847851201479,"Shawinigan","X0011548",16981,1.8574427409378866,349.64,11681,5,46.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3814.3229999999999,6119.7790000000005,1323.884,0,0,288.64312465625,4.5865772883959597,3.1168100000000001,331.31866710614463,235,531.57454711207583,59,null,null,"Grand-Mère","X0008260",8324,1.8574427409378866,167.20099999999999,5631,5,48.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1869.7619999999999,2684.5070000000001,748.19299999999998,0,0,145.48433183249998,5.1427737308606858,3.0563099999999999,331.31870748995857,235,475.69016243123252,59]
[null,84010,"SHAWVILLE",7,1,789,2.0126742712294043,1588,19.994,359.82100000000003,160.20505466237941,164.98,21.412825740000002,53,"Shawville","X0009324",789,2.0126742712294043,19.994,830,4,53,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",160.20505466237941,359.82100000000003,164.98,0,0,21.412825740000002,7.7047280916227159,3,276.39669897929576,235,620.78775749629062,43,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 789 logements résidentiels et 144 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n189,444 ML *(789 / (789+144))= 160,205 ML.\nArt.2.1 : Lindice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles sont élevées, car une fuite a été détectée au réservoir et la municipalité se prépare à la réparer. De plus, le contrôle actif des fuites a été effectué en 2018, mais elle était moins priorisé qu'aux années précédentes. Puisque les pertes d'eau réelles indiquées sont estimées à partir du bilan 2017, la réduction des pertes d'eau réelles par la recherche de fuites n'apparaît pas dans ce bilan.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \nArt 2.4 : Résultat de 41 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Il y a aussi la cote de 1 au volume d'eau exportée, car il n'y a pas de débitmètres.  Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,84095,"SHEENBORO",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,47035,"SHEFFORD",16,1,63,2.5983187134502925,163.69407894736844,2.77,8.202,7.2341718750000004,0.73,1.2721133592,31.638000000000002,"Puits SO/PE-1-04","X2062146",63,2.5983187134502925,2.77,67,4,31.638000000000002,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7.2341718750000004,8.202,0.73,0,0,1.2721133592,0.57384823036453181,3,121.07737249907024,235,137.27578310231593,60.662162162162176,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 63 logements résidentiels et 1 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n7,349 ML *(63 / (63+1))= 7,234 ML.\n\nArt 2.2 & 2.3 : La quantité d'eau distribuée ainsi que la consommation résidentielle sont très faibles. En effet, les habitants de la municipalité sont très sensibilisés par rapport à l'usage de l'eau potable. De plus, puit utilisé présentement est le résultat d'une mise aux normes par rapport à la qualité de l'eau. Les usagers ont pu garder certaines habitudes de consommation qui expliquent ces faibles résultats. De plus, le nombre de personnes par logement serait peut être sur-estimé. Au prochain bilan, le canton travaillera afin d'avoir une donnée de population représentative de la réalité.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. La municipalité peut donc détecter rapidement l’apparition des fuites avec l’analyse de débits de nuit. Elle peut ensuite les localiser et les réparer rapidement. "]
[null,43027,"SHERBROOKE",5,1,76781,2.0304313245640868,155898.54753135514,877.21699999999998,22536.95,14852.945,1266.5257459693842,1337.5985505041251,63.7,"Usine JM Jeanson","X0008188",76781,2.0304313245640868,877.21699999999998,40241,9.49,63.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14852.945,22536.95,1266.5257459693842,0,0,1337.5985505041251,0.94686536965223655,3.4024100000000002,261.02231639980869,235,396.05929285987855,59.552631578947377,"Art 1.4 & Art 2.1 : La valeur de l'IFI est inférieure à 1. Ceci peut s'expliquer par une surrestimation de la consommation résidentielle.  Cette valeur a été établie suite à des études de cas en 2003. Elle sera sujette à changement au bilan 2019, avec une étude rigoureuse d'un secteur résidentiel. Aussi, le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle estimée est supérieure à la valeur de comparaison. Hypothèse : Résidentiel – Unifamilliale - 0.625 m³/j/maison. Résidentiel - Multifamilliale – 0.500 m³/j/log. \n","YI-2019-07-24- Comme convenu avec Monsieur Gagnon, la consommation résidentielle et celle des ICI non équipée de compteurs d'eau sera revue afin d'obtenir un IFI représentatif du réseau de la ville de Sherbrooke au bilan 2019."]
[null,"05010","SHIGAWAKE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,53052,"SOREL-TRACY",16,2,19311,2.0085945109723258,38787.968601386587,256.64550000000003,7729.9350000000004,3541.8779999999997,609.39400000000001,341.93175936645002,51.412411764705887,"SOREL-TRACY - SOREL","X0010713",12350,2.0085945109723258,163.39750000000001,8560,8,52.35,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2265.1439999999998,4858.5060000000003,464.69900000000001,0,0,219.76119445125002,2.1145634977110799,3.0855999999999999,250.17489297363804,235,536.59997711482276,57.760192865015902,"Art 2.2 : L'indicateur de consommation résidentielle est basé sur une moyenne québécoise de 250L/pers/jour, à défaut d'un échantillon représentatif de compteurs d'eau permettant d'extrapoler cette donnée à l'ensemble du territoire. Toutefois, la réalité de Sorel-Tracy (grands terrains, résidences avec piscines, etc.) et les bilans de l'eau antérieurs de la Ville de Sorel-Tracy laissent supposer que l'indicateur de consommation résidentielle obtenu dans le bilan de l'eau 2018 est sous-estimé et, par conséquent, que l'IFI est surestimé. Le relevé des compteurs résidentiels (échantillon) est prévu pour l'année 2020 et permettra de préciser les indicateurs 2.1 et 2.2.\n\nNote : Les variations au niveau des indicateurs de performances s'expliquent par le fait qu,au bilan 2017, une entente de compilation de données avait été réalisée avec l'ensemble des villes de la Régie. Au bilan 2018, chaque municipalité/ville a réalisé son bilan indépendemment des autres. ",null,"RIE-TRACY","X0010714",6961,2.0085945109723258,93.248000000000005,5040,8,49.82,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1276.7339999999999,2871.4290000000001,144.69499999999999,0,0,122.17056491519999,1.1843687560946818,3.0503999999999998,250.17485356169342,235,562.65387276268962,54.912280701754398,"Art 2.2 : L'indicateur de consommation résidentielle est basé sur une moyenne québécoise de 250L/pers/jour, à défaut d'un échantillon représentatif de compteurs d'eau permettant d'extrapoler cette donnée à l'ensemble du territoire. Toutefois, la réalité de Sorel-Tracy (grands terrains, résidences avec piscines, etc.) et les bilans de l'eau antérieurs de la Ville de Sorel-Tracy laissent supposer que l'indicateur de consommation résidentielle obtenu dans le bilan de l'eau 2018 est sous-estimé et, par conséquent, que l'IFI est surestimé. Le relevé des compteurs résidentiels (échantillon) est prévu pour l'année 2020 et permettra de préciser les indicateurs 2.1 et 2.2.\n\nArt 2.4 : Pour la validité des données de l'audit de l'eau AWWA (indicateur 2.4), l'absence de débitmètre sur les conduites acheminant l'eau potable vers St-Joseph-de-Sorel ne permet pas une mesure précise de l'eau distribuée pour le secteur Tracy et la municipalité de Saint-Joseph-de-Sorel. La Ville de Sorel-Tracy évaluera les possibilités à cet effet afin d'améliorer cet indicateur.\n\nNote : Les variations au niveau des indicateurs de performances s'expliquent par le fait qu,au bilan 2017, une entente de compilation de données avait été réalisée avec l'ensemble des villes de la Régie. Au bilan 2018, chaque municipalité/ville a réalisé son bilan indépendemment des autres. "]
[null,46045,"STANBRIDGE EAST",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,46030,"STANBRIDGE STATION",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45025,"STANSTEAD (CT)",5,1,44,1.5852842809364551,69.752508361204022,1.9079999999999999,7.1139999999999999,4.4375999999999998,1.46,1.3119228287999998,40.229999999999997,"Stanstead-Fitch Bay","X0008479",44,1.5852842809364549,1.9079999999999999,55,8,40.229999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",4.4375999999999998,7.1139999999999999,1.46,0,0,1.3119228287999998,1.1128703365391124,3,174.29922600375173,235,279.42236654738821,46,"Art 1.2 : Les immeubles résidentiels sont seulement des maisons unifamiliales (Logements = Immeubles). Au bilan 2017, il y avait une erreur, car le nombre d'immeuble total desservi a été mis à la place des logements résidentiels desservis. De plus, le nombre de personnes par logement de Statistiques Canada étant plus faible qu'au bilan 2017, la population desservie a diminué.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 44 logements résidentiels et 11 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n5,547 ML *(44 / (44+11))= 4,438 ML.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ne sont pas prises en compte afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.3 : Il y a une augmentation de 35 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait qu'au bilan 2017, il y avait une erreur avec le nombre de logements résidentiels. En effet, le nombre d'immeubles total desservi a été mis à la place des logements résidentiels desservis. La population desservie de 102 personnes en 2017 a diminué à 70 personnes en 2018. Il y a donc plus d'eau distribuée par personne.\nArt 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n"]
[null,45008,"STANSTEAD (V)",5,1,1329,2.0201294033069734,2684.7519769949677,36.767000000000003,668.5,302.995,85.855666666666664,36.247759245600001,56.24,"Stanstead - Beebe Plain","X0008476",1329,2.0201294033069734,36.767000000000003,1104,8,56.24,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",302.995,668.5,129.05799999999999,70.3,58.209000000000003,36.247759245600001,2.3685785950227642,3.0110399999999999,309.1992462560309,235,682.18847216012364,51,"Art 2,1 : Un troisième puits a été construit en 2018 et devenu opérationnel en janvier 2019. Ces traveaux peuvebt expliquer la hausse des pertes d'eau entre 2017 et 2018. \nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été obtenu par le calcul suivant : Eau distribuée - Pertes d'eau - Consommation non résidentielle = Consommation résidentielle. "]
[null,44050,"STANSTEAD-EST",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,42005,"STOKE",5,1,94,2.5357751277683134,238.36286201022145,2.7989999999999999,19.690999999999999,14.362259999999999,4.1172000000000004,2.4333089999999999,50,"Stoke","X0008628",94,2.5357751277683134,2.7989999999999999,79,10,50,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",14.362259999999999,19.690999999999999,4.1172000000000004,0,0,2.4333089999999999,1.6920169201692019,3,165.07880968705282,235,226.32697371776842,37,"Art 1.2 : Le nombre de logements a baissé par rapport à 2017, car la donnée a été raffinée. En effet, il y a 94 logements connectés au réseau et occupés de façon permanente. En 2017, aucune distinction n'avait été faite entre les branchements de services et les logements résidentiels. De plus, le nombre de personnes par logement de Statisques Canada étant plus faible qu'au bilan précédent, la population desservie a diminué.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 94 logements résidentiels et 6 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n15,279 ML *(94 / (94+6))= 14,362 ML.\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre(s) n’a/n’ont pas été vérifié(s). Afin d'augmenter cette cote, le(s) débitmètre(s) devrait/devraient être vérifié(s) annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,22035,"STONEHAM-ET-TEWKESBURY",3,4,1063,2.1769868356899074,2314.1370063383715,15.022,241.64500000000001,172.29400000000004,35.847824999999986,36.076414415750001,64.606613805970156,"Puits de la Montagne","X0008075",408,2.1769868356899074,2.88,412,15,63.27,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",53.759,78.507999999999996,13.139999999999993,0,0,12.376757187000001,1.0616674304479099,3,165.82207722402342,235,242.1614918191118,59.53921568627451,"Art 2.3: Inclus la station touristique Stoneham (4 compteurs: Chalet principal, Base 2, Garage et Hôtel)",null,"Puits Piedmont","X0008906",142,2.1769868356899074,1.8720000000000001,142,15,63.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",12.733000000000001,16.04,3.0659999999999998,0,0,4.6298550925000006,0.66222374971663311,3,112.84796385115521,235,142.1567062100471,56.593023255813961,"Art 2.3: Aucune consommation non résidentielle",null,"Puits Grands Ducs","X2069043",356,2.1769868356899074,6.53,361,15,70.3,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",65.418000000000006,88.311000000000007,10.511999999999992,0,0,13.9001360425,0.75625159119733065,3,231.2589754147879,235,312.18795098987022,61.377192982456151,"Art 2.3: Inclus l'École Harfang-des-neiges (2 compteurs), la garderie au 15, chemin de l'Église et la garderie Perlimpinpin.",null,"Puits Raymond Lortie","X2145018",157,2.1769868356899074,3.74,157,15,56.25,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",40.384,58.786000000000001,9.1298250000000056,0,0,5.1696660937500001,1.7660376578359174,3,323.71365064619062,235,471.22203513487921,58.202702702702709,"Art 2.1: Une purge temporaire a été installée dans le rond de virée du chemin John-Patrick -Payne en attendant les nouvelles constructions pour éviter le gel de la conduite maitresse et le développement des bactéries avec le temps de séjour d'où les pertes d'eau potentielles élevées. Le réseau est neuf et une analyse du débit de nuit est effectuée quotidiennement. La purge devrait être utilisée jusqu'à l'été 2019. Celle-ci a été évaluée à 25 m³/d soit 9,125 ML/an"]
[null,30105,"STORNOWAY",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,30110,"STRATFORD",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,45105,"STUKELY-SUD",5,1,77,2.3143459915611815,178.20464135021098,4.3140000000000001,39.624000000000002,9.4101999999999997,11.503666666666666,2.5233486600000004,42,"Stukely-Sud","X0008648",77,2.3143459915611815,4.3140000000000001,74,15,42,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",9.4101999999999997,39.624000000000002,28.670999999999999,5.4749999999999996,0.36499999999999999,2.5233486600000004,4.5588890861664213,3,144.67283044748359,235,609.18112618765713,70,"Art.1.3 : La municipalité a distribué plus d'eau qu'au bilan 2017, car il y a une fuite qui faisait perdre beaucoup d'eau.\nArt.1.4 et 2.1 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (5,475 ML). Ceci s'explique par une fuite sur le réseau qui était aussi présent sur le bilan 2017 de la municipalité. \nIl est possible de remarquer cette augmentation en regardant les volumes d'eau distribuer par mois sur le réseau 4\". Cette fuite se retrouvait à une entrée d'eau et lorsque cette dernière fut fermée, l'eau distribuée par mois est descendue de 4 222m3 en juillet à 1 013m3 en août. Elle était présente sur le réseau pendant sept mois de l'année 2018.\nAu prochain bilan, la municipalité devrait distribuer moins d'eau et les pertes d'eau réelles devraient plus faibles.\nArt.2.2 : La faible consommation résidentielle a été mesurée à l’aide de compteur d’eau, mais ceux-ci sont vieux (17 ans) et ils n’ont pas été vérifiés. En raison de leur âge, ces compteurs d'eau risquent de sous-compter. La consommation résidentielle pourrait donc être plus élevée."]
[null,46058,"SUTTON",16,2,2218,1.7765644724977459,3940.42,37.527000000000001,436.60500000000002,355.49900000000002,43.177,47.082632610000005,59.255045871559631,"Secteur Ville","X0008508",1080,2.5,23.170999999999999,748,5,56,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",207.53299999999999,246.57300000000001,17.852,0,0,22.667510320000002,0.78755892235102765,2,210.5865043125317,201,250.20091324200911,47,"Art 1.2 : Le nombre de personnes par logement a été réajusté afin de refléter la réalité du secteur ville, ce qui explique l'augmentation de la population et la baisse du per capita total.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. Cette valeur sera revue une fois la relève des compteurs d'eau sera réalisée sur le secteur résidentiel.\nArt 2.3 : Les pertes d'eau sont plus faibles qu'en 2017. En effet, des fuites importantes ont été réparées durant cette année. Par contre, en 2019, on s'attends à une augmentation des pertes d'eau suite à la découverte de nombreuses fuites notemment sur des branchements de services coté usager. \nArt 2.4 : Résultat de 47 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau produite, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation recommandées par le manufacturier.\n",null,"Secteur Montagne","X0008504",1138,1.0900000000000001,14.356,887,5,62,"Oui","Oui","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",147.96600000000001,190.03200000000001,25.324999999999999,0,0,24.415122289999999,1.0372669732796165,2,326.8137416116017,201,419.72526760158348,60,"Art 1.2 : La pression sur le réseau est élevée car le secteur est montagneux. La pression doit être élevée afin de pouvoir desservir les usagers. \nArt 1.3 : La consommation résidentielle a été estimée en utilisant le volume d'eau non mesuré et facturé de l'audit de l'eau de l'AWWA. Cette valeur sera revue une fois la relève des compteurs d'eau sera réalisée sur le secteur résidentiel. \nArt 2.3 : Les pertes d'eau sont plus faibles qu'en 2017. En effet, des fuites importantes ont été réparées durant cette année. Par contre, en 2019, on s'attends à une augmentation des pertes d'eau suite à la découverte de nombreuses fuites notemment sur des branchements de services coté usager. "]
[null,95005,"TADOUSSAC",9,1,422,1.7945205479452055,757.28767123287673,17.716000000000001,187.29400000000001,82.458799999999997,72.215999999999994,24.457569600000003,80,"Tadoussac","X0008309",422,1.7945205479452055,17.716000000000001,494,10,80,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",82.458799999999997,187.29400000000001,72.215999999999994,0,0,24.457569600000003,2.9527054887743214,3,298.32061068702291,235,677.59487717521074,65,"Art 1.2 : La pression est élevée sur le réseau. La municipalité pense à faire de la gestion de la pression durant la nuit afin de réduire le volume de pertes d'eau réelles.\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. \nArt 2.2 : La valeur de la consommation résidentielle est supérieure à la valeur de comparaison. La municipalité continuera a faire de la sensibilisation citoyenne afin de s'améliorer en ce sens. "]
[null,87042,"TASCHEREAU",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,85005,"TÉMISCAMING",8,1,1098,2.2000000000000002,2415.6000000000004,20.53,515.80999999999995,373.70731139240507,104.755,32.091584987250002,57.51,"Témiscaming","X0010608",1098,2.2000000000000002,20.53,1189,7,57.51,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",373.70731139240507,515.80999999999995,104.755,0,0,32.091584987250002,3.2642513618950013,3.0118900000000002,423.85148520054014,235,585.02156076824826,47,"Art 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 2416 est plus représentative.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1098 logements résidentiels et 87 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n403,318 ML *(1098 / (1098+87)) = 373,707 ML.\nIl y a une augmentation de 14,3 % du volume d’eau distribué. Cette différence s’explique par le fait qu'il y a plusieurs fuites qui sont apparues sur le réseau cette année. La municipalité a pris beaucoup de temps pour réparer une d'entre elles, car elle a été détectée en hiver et elle était trop profonde pour aller la réparer. De plus, le gel entraînait d'autres difficultés. Aussi, une conduite de 10 pouces a été brisée à cause d'une erreur de manipulation de véhicules de construction. De plus, il y a eu de gros incendies cette année qui ont consommée beaucoup d'eau.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté de 23,2 % depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a augmenté sa distribution d’eau (voir le commentaire de l'article 1.3). Aussi, cette augmentation s’explique par la diminution de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a diminué afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.\nArt 2.4 : Résultat de 47 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n","Art.2.2 : La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en relevant les données des compteurs d'eau au prochain bilan.."]
[null,13073,"TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC",1,2,1981,2.0481978206202851,4057.479882648785,46.807000000000002,943.46799999999996,535.73717181208053,340.18,65.014703010000005,59.614895947426071,"Notre-Dame-du-Lac","X0008839",694,2.0481978206202851,15.712,654,15,60,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",162.86177181208055,404.64499999999998,223.745,0,0,23.022725400000002,9.7184410669294596,3,313.90260561673506,201,779.91979601171147,45,"Art 1.2 : Le nombre de logements est le même qu’en 2017.\n\nArt 1.2 : La longueur du réseau 2018 considère les ajouts de rues et les poteaux d'incendies, c'est pour cela que la valeur diffère du bilan 2017.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 694 logements résidentiels et 51 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n174,830 ML *(694/ (694+51))= 162,862 ML.\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit 2017 et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans la prochaine année permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau. De plus, il y a eu une purge dans le Chemin du Lac le temps que la mise aux normes de l'eau potable soit effectuée.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produit, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020.","Cabano","X0008812",1287,2.0481978206202851,31.094999999999999,1172,15,59.4,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",372.87540000000001,538.82299999999998,116.435,0,0,41.991977609999999,2.7727915336921902,2.01172,387.54346790977377,201,560.01906805744773,58,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a été corrigé dans le réseau de Cabano suite à une erreur des données de 2017.\n\nArt 1.2 : Agrandissement pour permettre d'avoir un réseau au lieu de deux réseaux.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1287 logements résidentiels et 143 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n414,306 ML *(1287 / (1287+143))= 372,875 ML.\n\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit 2017 et ce dernier est assez élevé dû notamment à l'importance du secteur non résidentiel dans la municipalité. L'installation de compteurs d'eau dans la prochaine année permettra de départager les consommations non résidentielles de nuit et les fuites sur le réseau.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 60 immeubles résidentiels est requise d'ici le 1er septembre 2020."]
[null,71075,"TERRASSE-VAUDREUIL",16,1,831,2.3862815884476536,1983.0000000000002,12.611000000000001,240.447,201.32828169014084,31.024999999999999,19.168962690000001,47,"Terrasse-Vaudreuil","X0009338",831,2.3862815884476536,12.611000000000001,848,10,47,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",201.32828169014084,240.447,31.024999999999999,0,0,19.168962690000001,1.618501767765713,2,278.15649692266567,201,332.20317907694857,74,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 831 logements résidentiels et 21 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n206,416 ML *(831/ (831+21))= 201,328 ML.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n"]
[null,64008,"TERREBONNE",14,1,43594,2.7052840312609354,117934.15205878922,560.14700000000005,15623.955,12300,1280.3820000000001,758.71142399399992,43.6,"Terrebonne","X0010510 et X0008154 ",43594,2.7052840312609354,560.14700000000005,38557,7,43.6,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",12300,15623.955,1280.3820000000001,0,0,758.71142399399992,1.6875744314746546,2.38557,285.74106438809861,201,362.95979932128097,55,"Art 2.2 : Estimation de la consommation résidentielle réalisée par la ville de Terrebonne (serive de taxation).\n\nArt 1.4 : Le changement de méthodologie utilisée entraîne une variation importante entre les pertes d’eau réelle 2018 et celles du bilan 2017. En effet, au bilan 2017, les pertes d’eau réelles ont été calculées par l’analyse de débits de nuit tandis qu’au présent bilan, les pertes d’eau réelles ont été calculées en soustrayant la consommation autorisée de l’eau distribuée. ","Étant donné que la valeur d'au moins un des indicateurs de performance dépasse l’objectif, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles non résidentiels (Industries, Commerces et Institutions), les immeubles mixtes ciblés, les immeubles municipaux et sur un échantillon de 380 immeubles résidentiels sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2021."]
[null,31084,"THETFORD MINES",12,2,12535,1.9512619011636694,24459.067931086596,250.953,3711.4900000000002,2538.8661583916946,907.02499999999998,397.686052512,61.646912168344009,"Thetford Centre","X0010785",10695,1.9512619011636694,201.53200000000001,10035,8,65.099999999999994,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2095.489233807953,3169.3310000000001,865.05,0,0,324.64329962400001,2.6646168302315059,3.1003500000000002,275.10356323906495,235,416.08147496878814,59,"Art 1.2 : La pression est élevée afin de pouvoir desservir adéquatement les usagers. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 10 695 logements résidentiels et 823immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n2 256,741 ML *( 10 695 / ( 10 695+823))= 2 095,489ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n",null,"Black Lake","X0008215",1840,1.9512619011636694,49.420999999999999,3081,8,50.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",443.37692458374147,542.15899999999999,41.975000000000001,0,0,73.042752887999995,0.57466344490551047,3.0308099999999998,338.33492781199982,235,413.71419204966082,59,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1 840  logements résidentiels et 202 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n492,052 ML *( 1 840 / ( 1 840 + 202))= 443,377ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. "]
[null,84045,"THORNE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,80050,"THURSO",7,1,1443,2.0698847262247839,2986.843659942363,20.952999999999999,424.36099999999999,288.12062719891748,75.581685622449015,29.391203164207507,45.6995,"Thurso","X0008163",1443,2.0698847262247839,20.952999999999999,1231,13,45.6995,"Oui","Non","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",288.12062719891748,424.36099999999999,75.581685622449015,0,0,29.391203164207507,2.5715750798011596,2.0123099999999998,264.28285884308042,201,389.25133320662792,44.982456140350884,"1.3: L'estimation de la consommation résidentielle a été effectuée en prenant la consommation «Non mesurée et facturée» de l'audit de l'eau AWWA (307,035 ML/an) et en y retirant la consommation mesurée par le SSC sur les immeubles non résidentiels (entreprises) du Rang 5 (11,926 ML/an). Ensuite, la valeur restante (295,108 ML/an) a été séparée en deux selon la proportion de logements résidentiels (1443) et le nombre d'immeubles non résidentiels non mesurés (30). Consommation résidentielle : 295,109 ML/an * 1443 / (1443+35)  =  288,121 ML/an.\n2.4: Le résultat de validité des données de l'audit de l'eau AWWA est en dessous de 50% car les données d'eau distribuée ont été estimées sur trois mois dû à un défaut du débitmètre. Le rapport de vérification du débitmètre indique donc un écart de précision non conforme. Le débitmètre a été réparé et assure un meilleur résultat pour le Bilan 2019."]
[null,39025,"TINGWICK",17,1,204,2.1734539969834086,443.38461538461536,7.1769999999999996,48.622999999999998,36.064672566371684,8.3040000000000003,6.8348498399999986,56,"Tingwick","X001096",204,2.1734539969834086,7.1769999999999996,216,6,56,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",36.064672566371684,48.622999999999998,8.3040000000000003,0,0,6.8348498399999986,1.2149498810349872,3,222.84788121017178,235,300.4472731075262,55,"Art 1.3: La variatrion de la quantité d'eau distribuée est en lien avec une usine qui s'est fait ajoutée un plan de béton et la microbrasserie qui s'est agrandie.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 204 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n39,954 ML *(204 / (204+22))= 36,065 ML.\n"]
[null,17035,"TOURVILLE",12,1,198,1.9084967320261437,377.88235294117646,10.154,39.079000000000001,30.331,4.774,3.9150882069000001,30.23,"Tourville","X0009127",198,1.9084967320261439,10.154,186,5,30.23,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",30.331,39.079000000000001,4.774,0,0,3.9150882069000001,1.2193850426118735,3,219.90608846960882,235,283.33091659700779,48,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 305 logements résidentiels et 22 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n33,701 ML *(198 / (198+22))= 30,331 ML.\n\nArt.1.3 et 2.2 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que :\n- Une entreprise a cessé ses activités en 2018. Cela explique la diminution des 9 ML par rapport à 2017\n- Une fuite au niveau du réservoir vient augmenter le volume d'eau distribuée par rapport à 2016. La réparation ayant eu lieu en décembre 2018, le bilan 2019 devrait s'approcher du volume distribué de l'année 2016.\n\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\n\nArt 2.4 : Résultat de 48 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car les conditions d'installation du débitmètre ne sont pas respectées. Afin d'augmenter cette cote, l'installation du débitmètre devrait respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\n","Art 2.4 : La réalisation d'une vérification par la méthode volumétrique peut être effectuée par la municipalité."]
[null,88075,"TRÉCESSON",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71125,"TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,69030,"TRÈS-SAINT-SACREMENT",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,27060,"TRING-JONCTION",12,1,615,2.1689708141321042,1333.9170506912442,20.608000000000001,111.265,97.752429906542062,7.5520250000000075,10.438569300000001,30,"Tring Jonction","X0009822",615,2.1689708141321042,20.608000000000001,613,6,30,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",97.752429906542062,111.265,7.5520250000000084,0,0,10.438569300000001,0.72347318707746733,3,200.77326121402845,235,228.52666609245938,62,"Art 1.2 : La variation de la population est due à la variation du nombre de personnes par logement. La valeur indiquée au bilan 2018 est représentative de la réalité. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 615 logements résidentiels et 27 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n102,044 ML *(615 / (615+27))= 97,752 ML.\n\nART 1.3: Le volume d'eau distribué est plus bas que celui de l'année 2017 car il y avait une fuite non déclarée dont la découverte a pris du temps mais fut réparée en 2018. La quantité d'eau distribuée s'est donc vu réduite."]
[null,11040,"TROIS-PISTOLES",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,35055,"TROIS-RIVES",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,37067,"TROIS-RIVIÈRES",4,3,71061,1.9182070333938446,136309.71,931.24400000000014,20241.804,11998.844301939058,3980.6019999999999,1184.4785287756999,52.540294601781113,"Cap-de-la-Madeleine","X0008213-X0009552",21155,1.95,284.98590000000002,14590,6,49.4,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3652.7979999999998,6130.1780000000008,1405.9799999999996,0,0,342.41312923220005,4.1060925530298951,3.1459000000000001,242.59684631564718,235,407.1295073402805,42,"Art 2.1 : La valeur de l'IFI dépasse la valeur de comparaison. Ceci peut s'expliquer par les consommation non résidentielle de nuit non mesurée. Les PER ont été estimées par l'analyse du débit de nuit.  Une recherche de fuites sur 150 % du réseau sera réalisée afin de réduire les pertes d'eau réelles sur le réseau. \n\nArt 2.2 : Du au fait que nous n'avons pas de compteur la consommation résidentiel a été estimé par le mamot au moyen outil de comparaison. J'ai fourni la liste des commerces et industries existent et une comparaison a été utilisé afin d'arriver a un chiffre de consommation résidentiel. On nous recommendent d'avoir plus un secteur de comparaison en plus de Place Dubois.\n\nArt 2.4 : Un RVD inférieur à 50 est obtenu. En effet, certains correctifs sont à apporter en ce qui concerne les débitmètres pour une vérification adéquate de la précision de ces derniers.","YI-2019-09-11 Une estimation de la consommation résidentielle pourrait être effectuée par l'installation de compteurs d'eau dans un échantillon d'immeuble dans le secteur résidentiel ou en réalisant des secteurs de suivis de la consommation.","Saint-Louis-de-France","X0009430",2683,2.34,55.60290000000002,2648,6,40.700000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",363.43130193905819,606.15099999999995,106.127,0,0,52.238655657100011,2.0315798457109753,3.0264799999999998,158.5962577121079,235,264.51568617106074,42,"Art 2.2 : Du au fait que nous n'avons pas de compteur la consommation résidentiel a été estimé par le mamot au moyen outil de comparaison. J'ai fourni la liste des commerces et industries existent et une comparaison a été utilisé afin d'arriver a un chiffre de consommation résidentiel. On nous recommendent d'avoir plus un secteur de comparaison en plus de Place Dubois.\n\nArt 2.4 : Un RVD inférieur à 50 est obtenu. En effet, certains correctifs sont à apporter en ce qui concerne les débitmètres pour une vérification adéquate de la précision de ces derniers.  De plus, aucune vérification de la précision du débitmètre effectuée à l'eau exportée. ","YI-2019-09-11 Une estimation de la consommation résidentielle pourrait être effectuée par l'installation de compteurs d'eau dans un échantillon d'immeuble dans le secteur résidentiel ou en réalisant des secteurs de suivis de la consommation.","Ouest","X0010193-X0008076-X008264-X2151836",47223,1.88,590.65520000000004,30148,6,55.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",7982.6149999999998,13505.474999999999,2468.4949999999999,0,0,789.82674388639998,3.1253626432723594,3.3014800000000002,246.34338030142837,235,416.77875784770197,55,"Art 2.2 : Du au fait que nous n'avons pas de compteur la consommation résidentiel a été estimé par le mamot au moyen outil de comparaison. J'ai fourni la liste des commerces et industries existent et une comparaison a été utilisé afin d'arriver a un chiffre de consommation résidentiel. On nous recommendent d'avoir plus un secteur de comparaison en plus de Place Dubois.","YI-2019-09-11 Une estimation de la consommation résidentielle pourrait être effectuée par l'installation de compteurs d'eau dans un échantillon d'immeuble dans le secteur résidentiel ou en réalisant des secteurs de suivis de la consommation."]
[null,42078,"ULVERTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,48038,"UPTON",16,1,520,2.7058823529411766,1407.0588235294119,13.083,359.95800000000003,105.026,92.71,10.992750114,39.4,"Upton","X0008768",520,2.7058823529411766,13.083,516,9,39.4,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",105.026,359.95800000000003,92.71,0,0,10.992750114,8.4337403323602924,2,204.49924405552753,201,700.88491318092258,62,"Art 2.1 L'IFI semble élevé. Il a été calculé avec l'analyse de débit de nuit minimum. Cette dernière n'exclut pas les consommation de nuit des industries. Il faut noter que qu'au bilan 2019, grâce à la relève de l'échantillon de compteurs d'eau dans le secteur résidentiel, la valeur de l'IFI et de la consommation résidentielle seront plus représentatives de la réalité. \n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est estimée à l'aide de la consommation non mesurée et facturée de l'audit de l'eau de l'AWWA. l faut noter que qu'au bilan 2019, grâce à la relève de l'échantillon de compteurs d'eau dans le secteur résidentiel,la consommation résidentielle seront plus représentatives de la réalité. \n"]
[null,33070,"VAL-ALAIN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,"07080","VAL-BRILLANT",1,1,267,2.0379464285714284,544.13169642857133,7.9980000000000002,95.980999999999995,51.202991496498548,41.037035458715003,7.4931559560000007,47.1,"Val-Brillant","X0010547",267,2.0379464285714284,7.9980000000000002,278,10,47.1,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",51.202991496498548,95.980999999999995,41.037035458715003,0,0,7.4931559560000007,5.4766023421486887,3,257.80922045950439,235,483.26838072763451,45,"Articles 1.3 et 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels ont a été pris en compte. Sur le réseau, il y a 267 logements résidentiels et 12 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant : Consommation non mesurée et facturée x Nombre de logements résidentiels / (Nombre de logements résidentiels  + Nombre d'immeubles non résidentiels) = 53,504 ML*(267/(267+12))= 51,203 ML.\n\nArticle 1.4 : Les pertes d'eau réelles ont été estimées à partir du débit de nuit minimum de l'année 2017.\n"]
[null,42060,"VALCOURT (CT)",5,2,29,2.4078341013824884,69.827188940092171,3.5979999999999999,15.925000000000001,10.907624999999999,3.65,2.5540801999999996,70,"Valcourt et Canton de Valcourt","X2091076",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.2,3,250,235,462,59,"Art 1.3 : Consommation résidentielle estimée à 250 l/pers/d pour le secteur résidentiel et utilisation de données théoriques pour la consommation en eau potable des immeubles non résidentiels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 633 personnes x 250 litres/jour x 365 jours / 1000 = 240 261 Mcubes\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées en soustrayant les consommations de l'eau distribuée. Il se peut que les consommations soient sous-estimées et que les pertes d'eau réelles soient surestimées. L'utilisation des compteurs d'eau afin de calculer les consommations et les pertes d'eau devraient donner des valeurs plus justes dans ;les prochains bilans.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Valcourt (V) (42055)\nMunicipalité importatrice : Valcourt (CT) (42060)\nValcourt (V) : 1149 log, 1,91 pers/log, 2194 pers\nValcourt (CT) : 181 log, 2,41 pers/log, 436 pers\nLongueur du réseau de Valcourt (V) : 25088 m\nLongueur du réseau de Valcourt (CT) : 1 375 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 6,2\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 250 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 462 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 59\n","La municipalité poura mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Canton de Valcourt","X2091076",29,2.4078341013824884,3.5979999999999999,32,12,70,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",10.907624999999999,15.925000000000001,3.65,0,0,2.5540801999999996,1.4290858994952471,3,427.96945664285244,"",624.83020795429115,59,"Art.1.2 : La pression est élevée, car le réseau est la fin de la conduite intermunicipale et la pression a été déterminée à partir de la pression d'un poteau d'incendie. \n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 29 logements résidentiels et 3 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n12,036 ML *(29 / (29+3)) = 10,908 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. Cette hypothèse surestime la consommation résidentielle, car des immeubles non résidentiels consomment beaucoup d'eau. Par exemple, il y a un parc de 43 maisons mobiles.","La municipalité poura mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,42055,"VALCOURT (V)",5,1,1330,1.98,2633.4,26.463000000000001,444.04586,240.261,115.42941717895621,18.750728535,38.5," Valcourt (X2013341) et Canton de Valcourt (X2091076)","X2013341",1330,1.98,26.463000000000001,880,7,38.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",240.261,444.04586,96.628251536868646,105.85,143.81,18.750728535,6.1559963904067159,3,249.96176618382819,235,461.97463355358093,59,"Bilan conjoint avec la Ville de Valcourt (42055) et Canton de Valcourt (42060) pour la portion du territoire alimentée à partir du Réservoir Carpentier.                                                                                                           Art.1.2 : Calcul du nombre de personne desservie par le réseau de distribution:                                                                                                                                                                                                                                                            Personnes/logements Ville de Valcourt : 1,91 X nombre de logement desservis 1149 logements = 2 194 personnes                                                                                                                                                                               Personnes/logement Canton de Valcourt : 2,41 x nombre de logement desservis 181 logements =     436 presonnes                                                                                                                                                                               Population totale ( 2 194 + 436 = 2 630 )    Logements total ( 1 149 + 181 = 1 330 ) Personnes par logement ( 2 630/ 1 330 = 1,98 personne/logement )                                                                                                                     Art 1.3 : Consommation résidentielle estimée:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 633 personnes x 250 litres/jour x 365 jours / 1000 = 240 261 Mcubes\n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées en soustrayant les consommations de l'eau distribuée. Il se peut que les consommations soient sous-estimées et que les pertes d'eau réelles soient surestimées. L'utilisation des compteurs d'eau afin de calculer les consommations et les pertes d'eau devraient donner des valeurs plus justes dans ;les prochains bilans.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Valcourt (V) (42055)\nMunicipalité importatrice : Valcourt (CT) (42060)\nValcourt (V) : 1149 log, 1,91 pers/log, 2194 pers\nValcourt (CT) : 181 log, 2,41 pers/log, 436 pers\nLongueur du réseau de Valcourt (V) : 25088 m\nLongueur du réseau de Valcourt (CT) : 1 375 m\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 6,2\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : oui\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 250 l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun : 462 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : oui\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 59\n"]
[null,78010,"VAL-DAVID",15,2,2889,1.749748068525361,5055.0221699697677,63.122,996.35300000000007,498.17650000000003,118.625,128.30410153600002,80.862726961288104,"Puits Chicoine","X0008831",2156,1.749748068525361,47,2176,12,80.849999999999994,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",387.78300000000002,775.56600000000003,79.204999999999998,0,0,95.601405900000003,0.82849200024159886,2.02176,281.62527083589492,201,563.25054167178985,47,"Art 1.2 : Pour ce qui est de la pression, nous avons quelques surpresseurs pour les résidences que nous avons en montagnes, ce qui explique peut-être que notre moyenne du réseau est assez élevée. Certaines propriétés doivent ce mettre des réducteurs de pressions dû à la pression assez élevée à certains endroits.\n\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 50 % de l'eau distribuée.  Une fois l'échantillon de compteurs résidentiels installé, il sera possible d'estimer la consommation résidentielle de la ville avec les données relevées.\n\nArt 2.3: Le per capita est tributaire de la consommation d'usagers majeurs dont des industries agroalimentaires. Ce qui a pour conséquence la variation de ce dernier d'une année à l'autre.\n\nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50, car les débitmètres ne sont pas installés selon les recommandations du manufacturier. Cette valeur pourrait être revue à la hausse dans les prochaines années. ",null,"Puits Saint-Adolphe","X0008832",733,1.749748068525361,16.122,743,12,80.900000000000006,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",110.3935,220.78700000000001,39.42,0,0,32.702695636000001,1.2054052191528031,3,235.81484477535139,201,471.62968955070278,47,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à 50 % de l'eau distribuée.  Une fois l'échantillon de compteurs résidentiels installé, il sera possible d'estimer la consommation résidentielle de la ville avec les données relevées.\n\nArt 2.3: Le per capita est tributaire de la consommation d'usagers majeurs dont des industries agroalimentaires. Ce qui a pour conséquence la variation de ce dernier d'une année à l'autre.\n\nArt 2.4 : Le RVD est inférieur à 50, car les débitmètres ne sont pas installés selon les recommandations du manufacturier. Cette valeur pourrait être revue à la hausse dans les prochaines années. "]
[null,80140,"VAL-DES-BOIS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,78100,"VAL-DES-LACS",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,82015,"VAL-DES-MONTS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,89008,"VAL-D'OR",8,3,12410,2.2309465690263086,27686.046921616489,200.14000000000001,4240.7409999999991,2174.1068450455987,1079.6699999999998,262.59432264600002,63.03680047225501,"Val-d'Or","X0008256",12292,2.2309465690263086,192,8340,5,63.28,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2152.4263117122655,4210.2039999999997,1073.0999999999999,0,0,258.00727260000002,4.1591850849246175,3.0834000000000001,215.04220629413871,235,420.62836352719569,62,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau a diminué par rapport aux années précédentes. Au prochain bilan, la municipalité pourra déterminer plus précisément la pression moyenne en la prenant au PRZ.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 12 292 logements résidentiels et 906 immeubles non résidentiels. De plus, une estimation de la consommation de 186 immeubles non résidentielles (154,183 ML) a été déterminée en utilisant les codes CUBF et des consommations théoriques. Ces consommations théoriques peuvent être soustraites de la consommation non mesurée facturée totale.\nLa consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n(Consommation non mesurée et facturée - consommation non résidentielle estimée)* nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels - immeubles non résidentiels estimés) \n(2432,687-154,183)ML *(12 292 / (12 292+906-186))=  2 152,426ML.\nArt.1.4 : L'indice de fuites dans les infrastructures est plus élevé que l'objectif. La municipalité a fait de la recherche de fuites en 2018, mais elle n'apparaît pas dans ce bilan, car les pertes d'eau réelles ont été calculées à partir du débit de nuit minimum 2017.",null,"Val-Senneville","X0009906",100,2.2309465690263086,6.3049999999999997,108,5,49.22,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",18.658333333333331,26.015999999999998,5.4749999999999996,0,0,3.8336153669999993,1.4281557944307981,3,229.13467391331497,235,319.49089825076209,61,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 100 logements résidentiels et 8 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n20,151 ML *100 /(100+8) = 18,658 ML\nAu bilan 2017, la municipalité avait distribué 21 336 ML d’eau. Il y a une augmentation de 18 %. Cette différence s’explique peut-être par le fait qu'il y a eu des fuites sur le réseau en 2018. Celles-ci n'apparaîtraient pas dans ce bilan, car les  pertes d'eau réelles indiquées ont été calculées à partir du débit de nuit minimum 2017. De plus, à cause de l'hiver 2018, la population devait laisser couler l'eau pour éviter le gel des conduites.",null,"Vassan","X0011486",18,2.2309465690263086,1.835,22,5,38.67,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3.0222000000000002,4.5209999999999999,1.095,0,0,0.75343467900000005,1.4533443051139405,3,206.19050513646587,235,308.44658650055004,57,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels ont été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 18 logements résidentiels et 2 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n3,358 ML *18 /(18+2) = 3,022 ML\nAu bilan 2017, la municipalité avait distribué 21 336 ML d’eau. Il y a une augmentation de 18 %. Cette différence s’explique peut-être par le fait qu'il y a eu des fuites sur le réseau en 2018. Celles-ci n'apparaîtraient pas dans ce bilan, car les  pertes d'eau réelles indiquées ont été calculées à partir du débit de nuit minimum 2017. De plus, à cause de l'hiver 2018, la population devait laisser couler l'eau pour éviter le gel des conduites.\n"]
[null,42095,"VAL-JOLI",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,26015,"VALLÉE-JONCTION",12,1,944,1.68,1585.9199999999998,17.425000000000001,252.221,154.78700000000001,55.948000000000008,24.250846374999998,59.5,"Vallée-Jonction","X0010634",944,1.68,17.425000000000001,803,8,59.5,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",154.78700000000001,252.221,55.948,0,0,24.250846374999998,2.3070534996946064,3,267.39934713146926,235,435.71960650988979,56,"Art 1.2 : Le nombre de logements résidentiels a changé depuis 2017, car il a précédemment été inscrit le nombre de branchements de services plutôt que le nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente.\nArt 1.2 : L’estimation 2018 du nombre de personnes par logements de statistique Canada sous-estime la population résidentielle desservie et occupée de façon permanente. Une population de 1586 personnes est plus représentative.\nArt.1.4 : L'écart entre les pertes d'eau réelles 2017 et 2018 s'explique par un ajustement des hypothèses utilisées. Les consommations de nuit des usages municipaux et du secteur résidentiel ont été modifiées afin de ne pas sous-estimer les pertes d’eau.\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cela s'explique en partie par le fait que la population a fait attention à sa consommation en 2017 à cause d'une sécheresse."]
[null,78005,"VAL-MORIN",15,2,1315,1.6755986316989737,2203.4122006841503,39.606999999999999,407.512,308.86653068862273,87.6,51.515540162999997,66.2,"Val-Morin","X0008370",1315,1.6755986316989737,39.606999999999999,1190,15.7,66.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",308.86653068862273,407.512,87.6,0,0,51.515540162999997,1.7004577594028012,3.0118999999999998,384.04510642936884,235,506.70103057886888,60,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est élevée dû à la topographie vallonnée de la municipalité.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1315 logements résidentiels et 21 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n313,779 ML *(1315 / (1315+21))= 308,867 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. \n\n","Art 2.2: La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle à la suite de l'installation des compteurs d’eau et en effectuant des relèves.","Val-Morin-Sainte-Adèle","X000820-X0008822",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,"",5.6,3.1,295,201,687,43,"Il y a 10 logements desservis par Sainte-Adèle à Val-Morin.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun\nLongueur du réseau et population bonifiées dans le bilan\nMunicipalité exportatrice: Sainte-Adèle\nMunicipalité importatrice: Val-Morin\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI): 5,6\nProgramme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui\nConsommation résidentielle estimée: 295 l/pers/d\n\nÉtant donné qu'une partie de la municipalité de Val-Morin (10 logements) est alimentée par le réseau de distribution d'eau potable appartenant à la Municipalité de Sainte-Adèle, cette dernière a bonifié la population et la longueur du réseau de distribution commun dans son bilan.  \n"]
[null,30015,"VAL-RACINE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,87105,"VAL-SAINT-GILLES",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,59020,"VARENNES",16,1,8608,2.4897462634688914,21431.735835940217,133,4193.924,2019.0940000000001,180.14500000000001,165.87289950000002,38.200000000000003,"VARENNES","X0008601",8608,2.4897462634688914,133,9050,10,38.200000000000003,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",2019.0940000000001,4193.924,180.14500000000001,0,0,165.87289950000002,1.0860423887387343,3.0905,258.11088872629171,235,536.13028957073038,66,"Art 2.2 : Consommation résidentielle estimée par municipalité. Une fois l'échantillonnage de compteurs d'eau résidentiel ou le secteur de suivi de la consommation mis en place, cette valeur sera plus précise et représentative de la réalité de la ville. "]
[null,71083,"VAUDREUIL-DORION",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,71090,"VAUDREUIL-SUR-LE-LAC",16,1,574,2.7757575757575759,1593.2848484848485,13.385,162.55699999999999,131.80759036144576,25.184999999999999,10.50129156355905,35.153478999999997,"VSLL & IC","X0009418-X0009405",574,2.7757575757575759,13.385,550,10,35.153478999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",131.80759036144576,162.55699999999999,25.184999999999999,0,0,10.50129156355905,2.3982764260536742,3,226.64916839269324,235,279.52418191834181,43,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 574 logements résidentiels et 7 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n133,415 ML * (574/(574+7)) = 131,808 ML.\n\nArt 2.3 : Une importante baisse du volume d'eau distribuée est observée entre les bilans 2017 et 2018. Des travaux d'envergure nécessitant une consommation d'eau importante qui ont eu lieu en 2017 expliquent ces variations.\n\nArt 2.4 : Résultat de 43 dû à une cote de 3 attribuée au volume d'eau importée, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\n\nEntente de compilation de données pour un réseau de distribution commun :\nMunicipalité exportatrice : Vaudreuil-sur-le-Lac (71090)\nMunicipalité importatrice : L'Île-Cadieux (71095)\nA : 504 log\nB : 70 log\nIndice de fuites dans les infrastructures (IFI) du réseau commun : 2,4\nContrôle actif des fuites (localisation et réparation) : non\nConsommation résidentielle estimée pour ce réseau commun : 227l/pers/d\nEau distribuée pour ce réseau commun :280 l/pers/d\nInstallation de compteurs d’eau à la consommation requise : non\nRésultat de validité des données de l’audit de l’eau AWWA : 43\n\n\n"]
[null,56005,"VENISE-EN-QUÉBEC",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,59025,"VERCHÈRES",16,1,2435,2.3704006541291904,5771.9255928045786,54.17,668.88400000000001,352.35584156669023,59.494999999999997,44.01241718850001,40.14,"Verchères","X0008623 ",2435,2.3704006541291904,54.17,2081,7,40.14,"Non","Oui","Non","Oui","2018-01-01","2018-12-31",352.35584156669023,668.88400000000001,59.494999999999997,0,0,44.01241718850001,1.3517776073327195,2.02081,167.25067822238833,201,317.49524047816919,46,"Art 2.4 : Résultat de 46 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau, car le débitmètre n’a pas été vérifié. Afin d'augmenter cette cote, le débitmètre devrait/devraient être vérifié annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2435 logements résidentiels et 399 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau . La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n"]
[null,39062,"VICTORIAVILLE",17,2,20962,2.1565149995440867,45204.867420443145,346.08699999999999,8569.5910000000003,4532.8042926180215,1781.3491636842116,379.78286425357499,54.437281368821296,"Victoriaville","X0010728",16093,2.1565149995440867,268.58699999999999,10359,4.5,50.63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",3260.7875946513982,6994.8680000000004,1514.9004177631589,0,0,264.025882322325,5.737696639580796,3.1035900000000001,257.41873462671253,235,552.20096899116845,64.445563768111356,"Art 2.1 : Bien que la pose de compteurs soit avancée, l'estmation de la consommation et des pertes s'est faite à l'aide d'une anaylse de débit de nuit. La ville comprend des industries et commerces qui consomme de l'eau la nuit, ce qui peut surestimer leur PER.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant une proportion du volume non mesuré facturé sur le ration d'immeubles résidentidentiels sur le nombre d'immeuble non relevés total. Ce qui implique que la consommation résidentielle peut avoit été surestimée.",null,"Arthabaska","X0010729",4869,2.1565149995440867,77.5,3843,4.5,64.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",1272.0166979666235,1574.723,266.44874592105276,0,0,115.75698193124998,2.3017941680554626,3.03843,331.90033456661064,235,410.88382832176518,59.972165708219975,"Art 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée en faisant une proportion du volume non mesuré facturé sur le ration d'immeubles résidentidentiels sur le nombre d'immeuble non relevés total. Ce qui implique que la consommation résidentielle peut avoit été surestimée."]
[null,85025,"VILLE-MARIE",8,1,1261,2.02,2547.2199999999998,24.238,372.24,176.62700000000001,86.60499999999999,38.428225212000001,50.699999999999996,"Réseau","X0009382",1261,2.02,24.238,1396,15,50.7,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",176.62700000000001,372.24,86.605000000000004,0,0,38.428225212000001,2.253682014254351,3.01396,189.97557691958133,235,400.37201986414851,56,"Art 1.2 : Le nombre de logements et la population sont les mêmes qu’en 2017. L’estimation 2017 du nombre de personnes par logement est utilisée.\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017 (54,92 ML). 6 fuites ont été réparées durant l’année 2018. Ceci a pu augmenter les pertes d’eau réelles. "]
[null,32085,"VILLEROY",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,84070,"WALTHAM",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,47030,"WARDEN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,39077,"WARWICK",17,1,1689,2.2269028243178552,3761.2388702728576,32.201999999999998,1112.375,520.17912180200221,39.709000000000003,45.729374669999999,53,"Warwick","X0009330",1689,2.2269028243178552,32.201999999999998,1830,7,53,"Non","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",520.17912180200221,1112.375,39.709000000000003,0,0,45.729374669999999,0.86834775866835623,2.0183,378.90395374070147,201,810.26567172133377,57,"Art 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 1689 logements résidentiels et 109 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n553,749 ML *(1689 / (1689+109))= 520,179 ML.\n\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. ","La municipalité pourrait mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,47025,"WATERLOO",16,1,2333,2.0383586083853702,4755.4906333630688,42.959000000000003,636.43299999999999,406.267,166.68333333333331,89.422178550000012,85,"Waterloo","X0008333",2333,2.0383586083853702,42.959000000000003,2280,5,85,"Oui","Non","Oui","Oui","2018-01-01","2018-12-31",406.267,636.43299999999999,129.57500000000002,175.2,195.27500000000001,89.422178550000012,1.8640043894718252,2.0228000000000002,234.05792583497316,201,366.6608115178675,60,"Art 1.2 : La pression est élevée, car c'est celle à la sortie de l'usine. Donnée à raffiner au prochain bilan. \n\nArt 2.2 : Moyenne estimée sur 3 mois d'utilisation  (avril, mai, juin) 2019 avec 43 compteurs résidentiels (25 unifamilliaux / 3 duplex / 3 triplex / 2 (4 à 5 logements) et 1 six logements.)"]
[null,44080,"WATERVILLE",5,1,570,2.4643261608154021,1404.6659116647793,14.574999999999999,298.11099999999999,93.581172741679879,54.190333333333328,15.638085550000001,56.2,"Waterville","X0009297",570,2.4643261608154021,14.574999999999999,500,8,56.2,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",93.581172741679879,298.11099999999999,70.956000000000003,34.674999999999997,56.94,15.638085550000001,3.4652792479021399,3,182.52509191376006,235,581.44962369410632,62,"Art 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (103,596 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau [61]).\n\nArt.1.4 : Les pertes d’eau réelles ont augmenté par rapport au bilan 2017. Les pertes d'eau réelles 2018 ont été estimées à partir de l'analyse de débits de nuit d'une journée de l'année 2018. Cette estimation n'est pas représentative de l'année au complet. Au prochain bilan, la municipalité pourra calculer ses pertes d'eau avec plus de données de débits de nuit ou avec la méthode des compteurs d'eau et de l'audit de l'eau AWWA."]
[null,41098,"WEEDON",5,3,706,2.0914777169663799,1476.5832681782642,16.978000000000002,393.41899999999998,188.40344036125819,181.91671500000001,16.492058179600001,49.859140186915887,"Saint-Gérard","X009372",155,2.0914777169663799,4.2750000000000004,130,8,53.72,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",48.795650887573963,59.369,5.2564649999999942,0,0,4.0578342100000002,1.2953868314891046,3,412.38542822707166,235,501.74370139711982,61.36486486486487,"Art.1.2 : Les longueurs de chaque réseaux vont être ajustées en fonction du prochain plan d'intervention de la municipalité.\nIl y a 14 immeubles non-résidentiel sur le réseau et 1 branchement de service inactif.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (53,203 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiel sans compteurs d’eau).\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est élevée, car les citoyens laissent couler l'eau pendant l'hiver. La municipalité tente de changer cette habitude.",null,"Weedon centre","X009376",519,2.0914777169663799,11.303000000000001,373,15,49.76,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",129.55878947368421,323.10700000000003,175.93039500000003,0,0,11.6553387896,15.094404219033242,3,327.00426523997879,235,815.51678244380923,61.540540540540547,"Art.1.2 : Les longueurs de chaque réseau vont être ajustées en fonction du prochain plan d'intervention de la municipalité.\nIl y a 51 immeubles non résidentiels sur le réseau et 1 branchement de service inactif.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est une portion de la consommation autorisée non mesurée et facturée (142,290 ML/an). Elle a été déterminée par le calcul suivant : (Consommation autorisée non mesurée facturée) * (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente) / (Nombre de logements résidentiels desservis et occupés de façon permanente + Nombre d'immeubles non résidentiels sans compteurs d’eau).\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures dépasse l'objectif. Les pertes d'eau réelles ont été déterminées à partir du débit de nuit minimum et ce dernier est assez élevé. Ceci s'explique par le fait que puisqu'il n'y avait pas de compteurs d'eau durant l'année 2018, il n'était pas possible de déduire correctement la consommation de nuit des usagers qui laissent couler l'eau du robinet des données de débits de nuit (voir commentaire de l'article 2.2). Ainsi, les pertes d'eau réelles seraient surestimées. De plus, la municipalité a remarqué depuis 2015 qu'il y a des fuites sur le réseau qui font perdre beaucoup d'eau et qui n'ont pas été réparées. La municipalité prévoit effectuer une recherche de fuites sur tous les points de contact accessibles au prochain bilan pour remédier à ce problème.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est élevée, car les citoyens laissent couler l'eau pendant l'hiver. La municipalité tente de changer cette habitude.",null,"Fontainebleau","X0009384",32,2.0914777169663799,1.4,32,12,35.33,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",10.048999999999999,10.943,0.72985499999999959,0,0,0.77888517999999995,0.93705082435898912,3,411.36445397516326,235,447.96111253360647,61.540540540540547,"Art.1.2 : Les longueurs de chaque réseaux vont être ajustées en fonction du prochain plan d'intervention de la municipalité.\nIl y a aucun immeuble non-résidentiel sur ce réseau.\nArt 1.3 : La consommation résidentielle estimée est la consommation autorisée non mesurée et facturée (10,049 ML/an) puisqu'il n'y a pas d'immeuble non-résidentiel.\nArt 2.2 : La consommation résidentielle est élevée, car les citoyens laissent couler l'eau pendant l'hiver. La municipalité tente de changer cette habitude."]
[null,76035,"WENTWORTH",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,77060,"WENTWORTH-NORD",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,41065,"WESTBURY",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,66032,"WESTMOUNT",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
[null,49040,"WICKHAM",17,1,342,2.5208535402521823,862.13191076624639,8.625,77.255102040816325,42.82,7.8179999999999987,5.8777264000000002,31.6,"Wickham","X0008911",342,2.5208535402521823,8.625,373,6,31.6,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",42.82,77.255102040816325,10.314,1.46,11.68,5.8777264000000002,1.3301061444438786,3,136.07554369363652,235,245.50513809695116,71,"Art 1.3 : La consommation résidentielle fut déterminée en conservant uniquement les données de lectures de compteurs d'eau du résidentiel"]
[null,42088,"WINDSOR",5,1,2545,2.1557768924302789,5486.4521912350601,40.948999999999998,826.88499999999999,545.86810810810812,159.505,56.684560589999997,63,"Windsor","X0008201",2545,2.1557768924302789,40.948999999999998,1728,8,63,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",545.86810810810812,826.88499999999999,243.09,147.095,88.33,56.684560589999997,2.8139055562889741,3.01728,272.5858188829356,235,412.91499081748282,59,"Art.1.2 : La pression moyenne du réseau est une valeur fournie par la municipalité. Elle est élevée surtout à cause des points à haute pression. La municipalité a beaucoup diminuée ces pressions depuis les bilans précédents.\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des logements non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 2545 logements résidentiels et 119 immeubles non résidentiels. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\n Consommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n571,392 ML *(2545 / (2545+119))= 545,868 ML.\nArt.2.2 : La consommation résidentielle par personne estimée est élevée, car la méthode d'estimation prend la consommation non résidentielle sans compteur d'eau et non relevés au même niveau que la consommation résidentielle. La portion non résidentielle est ensuite déduite. La municipalité pourra mieux estimer la consommation résidentielle en installant des compteurs d’eau et en effectuant des relèves."]
[null,40017,"WOTTON",5,1,242,2.1956856702619416,531.3559322033899,9.0649999999999995,48.709000000000003,33.419007042253519,8.76,7.6419473208750004,52.73,"Wotton","X0009370",242,2.1956856702619416,9.0649999999999995,243,6.5,52.73,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",33.419007042253519,48.709000000000003,8.76,0,0,7.6419473208750004,1.1463046828484265,3,172.3118494673883,235,251.14863122938104,45,"Art.1.2 : La municipalité vérifiera le nombre de personnes par logement au prochain bilan. Il y a une diminution de la population comparativement au bilan 2017, car le nombre de personnes par logement était plus élevé.\n\nArt.1.3 : Il y a une diminution du volume d’eau distribué par rapport au bilan 2017. Cette différence s’explique par le fait que le débitmètre n’était pas fonctionnel pendant une certaine période de l’année 2018. Le volume total est comptabilisé pour 272 jours plutôt que 365 jours (mois de juin, juillet et août). Donc, la valeur indiquée ne correspond peut-être pas avec la vraie quantité d’eau distribuée en 2018. De plus, on constate que le débitmètre n’a pas été vérifié. Par conséquent, le volume d’eau distribué n’est peut-être pas une valeur précise. Il faut aussi prendre en note qu'une grosse fuite a été présente sur le réseau pendant 2017 avant d'être réparée. Ceci explique pourquoi en 2018, l'eau distribuée et les pertes d'eau réelles sont plus faibles.\n\nArt 1.3 et Art 2.2 : Pour calculer la consommation résidentielle, un prorata des logements résidentiels et des immeubles non résidentiels a été pris en compte.\nSur le réseau, il y a 242 logements résidentiels et 42 immeubles non résidentiels sans compteur d’eau et non relevé. La consommation résidentielle est estimée par le calcul suivant :\nConsommation non mesurée et facturée * nombre de logements résidentiels / (logements résidentiels  + immeubles non résidentiels) \n39,219 ML *(242 / (242+42))= 33,419 ML.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a diminué depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que la municipalité a réduit sa distribution d’eau (voir commentaire de l'article 1,3). Aussi, cette diminution s’explique par l’augmentation de la population desservie par le réseau. En effet, le nombre de logements a augmenté afin d’obtenir bel et bien le nombre de logements raccordés au réseau de distribution et occupés à l'année.\n\nArt 2.4 : Résultat de 45 dû à une cote de 5 attribuée au volume d'eau produite, car le(s) débitmètre(s) n’a/n’ont pas été vérifié(s). Afin d'augmenter cette cote, le(s) débitmètre(s) devrait/devraient être vérifié(s) annuellement tout en s’assurant de respecter les conditions d’installation du manufacturier."]
[null,51020,"YAMACHICHE",4,2,1230,2.4079601990049753,2961.7910447761196,80.545999999999992,963.89429999999993,246.14830731999999,64.671893169514377,39.44454217826469,41.481748723462374,"Yamachiche-via RAGP","X0010601",1100,2.4079601990049753,59.061999999999998,1061,7.9248000000000003,38.668799999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",223.69318999999999,918.89099999999996,43.445999999999998,40.820721000000013,94.383961828210417,29.951857988067839,1.9881981155602091,3.0106099999999998,231.3757870279839,235,950.44971336825745,71,"Art.1.2 : La longueur de conduites est plus faible qu'au bilan précédent, car il y avait une erreur. La longueur totale des conduites de la municipalité avait été inscrite pour le réseau de Yamachiche via la Régie. Elle a donc été modifié cette année pour correspondre à la vraie longueur de ce réseau.\n\nArt.1.3 : La consommation résidentielle estimée est basé sur l'addition des lectures réelles et estimés des débitmètres résidentiels calculée de l'automne 2017 à l'automne 2018. \n\nArt. 2.3: La différence d'eau distribuée par personne par rapport au bilan précédent s'explique par la présence de 2 abattoirs consommant environ 390 000 m3. Cette consommation a augmenté par rapport à l'année passée et elle correspond environ à 42% de l'eau distribuée totale. Au bilan 2019, la consommation des abbatoirs devrait diminuer grâce de nouvelles technologies qui ont été mises en place.",null,"Yamachiche - via Saint-Barnabé","X0010602",130,2.4079601990049753,21.484000000000002,142,7.9248000000000003,49.214869999999998,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",22.455117319999999,45.003300000000003,2.6949999999999998,6.4965741666666643,6.1734225136660683,9.4926841901968526,0.53953818092885497,3,196.53043139450835,235,393.87538426704049,68,"Art.1.3 : La consommation résidentielle estimée est basé sur l'addition des lectures réelles et estimés des débitmètres résidentiels calculée de l'automne 2017 à l'automne 2018. \n\nArt.2.1 : L'indice de fuites dans les infrastructures est faible, car le réseau est petit. En effet, la densité des branchements de service est faible et il se peut que les pertes d'eau réelles inévitables (PERI) soient surévaluées.\n\nArt 2.3 : La quantité d'eau distribuée par personne a augmenté depuis le bilan 2017. Cet écart s'explique par le fait que le débitmètre a eu des problèmes durant une certaine période de l'année 2018 et les valeurs de consommation ont été estimées. De plus, il y a eu une fuite chez un usager qui a pris beaucoup de temps avant d'être détectée, puis réparée."]
[null,53072,"YAMASKA",16,1,814,2.1259351620947631,1730.5112219451371,45.283000000000001,217.56,113.96000000000001,6.8369999999999997,23.347457702100002,38.659999999999997,"Yamaska","X0008937",814,2.1259351620947631,45.283000000000001,819,9,38.659999999999997,"Non","Non","Non","Non","2018-01-01","2018-12-31",113.96000000000001,217.56,6.8369999999999997,0,0,23.347457702100002,0.29283702265300782,3,180.42019844936331,235,344.43856067605719,74,"Art 1.3 & 2.2 : La consommation résidentielle a été estimée à l'aide d'un échantillon de 20 compteurs d'eau. Au prochain bilan, tous les compteurs d'eau installées dans le secteur résidentiel seront comptabilisés afin d'avoir un meilleur portait de la consommation. \n\nArt 2.1 : Le faible IFI peut s'expliquer par une gestion efficace des pertes d'eau sur le réseau. De plus, aucun bris majeur n'est survenu dans le courant de l'année 2018. "]

{"sheet":"État & Plan d'action","index":4,"n_rows":1111,"n_cols":109,"rows_kept":562,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[1,24,1,25],[1,36,1,38],[1,39,1,41],[1,63,1,64],[1,61,1,62],[1,59,1,60],[1,57,1,58],[1,55,1,56],[1,42,1,44],[1,49,1,50],[1,47,1,48],[1,45,1,46],[1,53,1,54],[1,51,1,52],[1,1,1,3],[1,34,1,35],[1,26,1,27],[1,28,1,29],[1,30,1,31],[1,32,1,33],[1,14,1,15],[1,16,1,17],[1,18,1,19],[1,20,1,21],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,22,1,23],[1,65,1,66],[1,67,1,68],[1,69,1,70],[1,71,1,72],[1,73,1,74],[1,75,1,76],[1,77,1,78],[1,79,1,80],[1,81,1,82],[1,83,1,85],[1,101,1,102],[1,105,2,105],[1,104,2,104],[1,103,2,103],[1,86,1,88],[1,89,1,91],[1,92,1,94],[1,99,1,100],[1,97,1,98],[1,95,1,96]],"bounds":{"rows_first":250,"rows_last":62,"rows_between":250,"halvings":3}}
[]
[null,"ÉTAT & PLAN D'ACTION",null,null,"Action 1.1.1",null,"Action 1.1.2",null,"Action 1.2",null,"Action 1.3.1",null,"Action 1.3.2",null,"Action 1.4",null,"Action 2.1.1 - Option 1",null,"Action 2.1.1 - Option 2",null,"Action 2.1.1 - Option 3",null,"Action 2.1.1 - Option 4",null,"Action 2.1.1 - Option 5",null,"Longueur équivalente","Longueur équivalente","Longueur équivalente cible","Longueur équivalente cible","Pourcentage équivalent","Pourcentage équivalent","Pourcentage équivalent cible","Pourcentage équivalent cible","Action 2.1.2",null,"Nombre de fuites réparées en 2018",null,null,"Délai moyen entre la détection et la réparation des fuites (jours estimés)",null,null,"Fréquence de réparation des fuites",null,null,"Action 2.2.2",null,"Action 2.3.1",null,"Action 2.3.2",null,"Action 3.1 - Option 1",null,"Action 3.1 - Option 2",null,"Action 3.1 - Option 3",null,"Action 3.1 - Option 4",null,"Action 3.1 - Option 5",null,"Action 3.1 - Option 6",null,"Action 3.1 - Option 7",null,"Action 3.1 - Option 8",null,"Action 3.2 - Option 1",null,"Action 3.2 - Option 2",null,"Action 3.2 - Option 3",null,"Action 3.2 - Option 4",null,"Action 3.2 - Option 5",null,"Action 3.2 - Option 6",null,"Action 3.2 - Option 7",null,"Action 3.2 - Option 8",null,"Nombre d'immeubles non résidentiels",null,null,"Nombre de branchements non résidentiels",null,null,"Nombre d'immeubles résidentiels",null,null,"Nombre de branchements résidentiels",null,null,"Action 4.2.1",null,"Action 4.2.2",null,"Action 4.2.3",null,"Action 4.3.1",null,"Volume résidentiel facturé\n(m3)","Volume non résidentiel facturé\n(m3)","Volume non résidentiel \nnon facturé\n(m3) "]
[null,"Code géographique","Nom de la municipalité","Région","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Conduites","Branchements de service côté public","Branchements de service côté privé","Conduites","Branchements de service côté public","Branchements de service côté privé","Conduites","Branchements de service côté public","Branchements de service côté privé","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Équipés et relevés","Équipés et non relevés","Sans compteurs","Équipés et relevés","Équipés et non relevés","Sans compteurs","Équipés et relevés","Équipés et non relevés","Sans compteurs","Équipés et relevés","Équipés et non relevés","Sans compteurs","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019","Bilan 2018","Plan d'action 2019",null,null,null,null,"Légende des actions"]
[null,46005,"ABERCORN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,"Section 1 - Actions à réaliser"]
[null,48028,"ACTON VALE",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,4.4400000000000004,0,0,0,0,44.44,0,0,4.4400000000000004,44.44,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,10,0,1,1,0,9.0009000900090008,5.5035773252614195,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",59,0,47,89,0,52,45,15,1530,45,15,1530,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Déjà réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",8678,288448,5751,null,"1.1 Assurer annuellement la validité des données de l’audit de l’eau AWWA."]
[null,31056,"ADSTOCK",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",25,0,0,25,0,0,316,111,0,337,111,0,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",48086.563999999998,28803.436000000002,521,null,null,"1. Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau AWWA d'ici le 1er septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise (indiquez en commentaire les éléments qui amélioreront la qualité des données)."]
[null,98030,"AGUANISH",9,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,13,0,0,13,0,0,182,0,0,182,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"2. Transmettre le(s) rapport(s) de vérification pour le(s) débitmètre(s) au MAMH, en incluant les volumes d’eau produits, importés et exportés par mois."]
[null,92030,"ALBANEL",2,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,19.817,0,0,0,0,0,0,0,19.817,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,1,15,0,15,15.138517434525912,0,23.234200743494423,"Pas de directive","Réduction ≥ 1 jour prévue","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,26,0,0,26,0,0,544,0,0,544,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,"1.2 Éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs d'ici le 1er septembre 2023.\nMettre en place une directive pour les éliminer d'ici le 1er septembre 2020. Avoir débuté les travaux d'ici le 1er septembre 2021. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,"07025","ALBERTVILLE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,"1.3 Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l'eau d'ici le 1er septembre 2021 et présenter le rapport annuel analysé par le MAMH au conseil municipal."]
[null,84050,"ALLEYN-ET-CAWOOD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"1. Mettre à jour la réglementation municipale concernant les systèmes de climatisation sans boucle de recirculation, les urinoirs à réservoir de chasse automatique, l’arrosage, les piscines et les spas ainsi que le délai de réparation des tuyaux privés d’approvisionnement défectueux de façon similaire au modèle fourni par le MAMH sur le site Web de la Stratégie."]
[null,93042,"ALMA",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Non prévue",9.6910000000000007,9.6910000000000007,253.858,253.858,0,0,0,0,0,0,273.24,273.24,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",34,2,0,3,5,0,13.393314372602006,0.20308692120227456,0,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Prévue","SRP rentables","Débuter les travaux","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",18,0,695,18,0,695,0,0,9135,0,0,9135,"Installation débutée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Annuelle","Annuelle",0,383807,6049.4,null,null,"2. Présenter annuellement le rapport du Bilan au conseil municipal."]
[null,78070,"AMHERST",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",6.68,6.68,0,0,0,0,0,0,0,0,13.36,13.36,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,1,1,0,1,7,0,4.3859649122807021,36.549707602339176,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,18,0,0,18,0,0,195,0,0,210,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,"1.4 Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels, inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale d'ici le 1er septembre 2023."]
[null,88055,"AMOS",8,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Débuter les travaux","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,102.639,0,0,0,0,0,0,0,0,0,205.27799999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",9,3,2,2,2,2,8.7561414603298147,0.65876152832674573,8.78348704435661,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","En cours","Prévue",30,10,583,30,10,583,1,0,3930,1,0,3930,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,656899.46,0,null,"Section 2 - Actions supplémentaires à réaliser si l'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint"]
[null,"07047","AMQUI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,"2.1 Effectuer un contrôle actif des fuites incluant la localisation précise de celles-ci."]
[null,55008,"ANGE-GARDIEN",16,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,21.75,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,43.6,21.75,32.625,0,200.45977011494253,100,150,"Non réalisée","Prévue",1,0,1,1,0,1,4.5977011494252871,0,17.029972752043598,"Délais respectés","Réduction ≥ 1 jour prévue","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",55,7,0,55,7,0,672,0,0,672,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",241939.0324,450509.01299999998,3132,null,null,"1. Réaliser un contrôle actif des fuites sur l’équivalent de 200 % de la longueur du réseau d'ici le 1er septembre 2021. L’équivalent de 100 % et de 150 % de la longueur du réseau est requis d'ici le 1er septembre 2019 et le 1er septembre 2020 respectivement. Pour chacune des options suivantes, inscrivez la longueur correspondante (mètre) de ce qui a été réalisé en 2018 et de ce qui est prévu en 2019 :"]
[null,19037,"ARMAGH",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,14,0,0,14,0,0,434,0,0,434,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"Option 1 - Mettre en place de façon permanente (toute l'année) des secteurs de suivi de la distribution (SSD) de moins de 3 000 branchements de service et analyser le débit de nuit quotidien. Chaque kilomètre de réseau où cette option a été mise en place compte pour deux kilomètres dans la longueur totale où un contrôle des pertes d’eau a été réalisé. Pour cette option, la longueur équivalente sera automatiquement doublée."]
[null,78060,"ARUNDEL",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"Option 2 - Écouter systématiquement tous les poteaux d’incendie et procéder à une autre écoute aux poteaux où un bruit a été détecté, à l’aide d’un amplificateur acoustique. "]
[null,40043,"ASBESTOS",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,65.356999999999999,98.036000000000001,0,0,0,0,0,0,65.356999999999999,98.036000000000001,65.356999999999999,98.035499999999999,100,150.00076502899461,100,150,"Non réalisée","Non prévue",6,2,10,5,5,10,9.1803479351867434,0.86692674469007369,66.68667266846721,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Déjà réalisée","SRP en place","Débuter les travaux","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,11,201,0,11,201,0,0,2158,0,0,2158,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"Option 3 - Écouter les poteaux d’incendie, vannes et robinets d’arrêt accessibles. Chaque kilomètre de réseau où cette option a été mise en place compte pour deux kilomètres dans la longueur totale où un contrôle des pertes d’eau a été réalisé. Pour cette option, la longueur équivalente sera automatiquement doublée."]
[null,41055,"ASCOT CORNER",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",8.3409999999999993,8.3409999999999993,2,0,1,0,0,0,0,0,20.681999999999999,16.681999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Non prévue",0,0,3,1,0,3,0,0,89.285714285714292,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",8,0,21,8,0,21,0,0,261,0,0,261,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Semestrielle",0,6700.5,0,null,null,"Option 4 - Procéder à la mise en place temporaire d’enregistreurs de bruits."]
[null,50013,"ASTON-JONCTION",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"Option 5 - Procéder à la mise en place permanente d’enregistreurs de bruits et assurer un suivi quotidien. Chaque kilomètre de réseau où cette option a été mise en place compte pour deux kilomètres dans la longueur totale où un contrôle des pertes d’eau a été réalisé. Pour cette option, la longueur équivalente sera automatiquement doublée."]
[null,13045,"AUCLAIR",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,2.7349999999999999,0,0,0,0,0,5.47,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",11,0,0,5,0,0,402.19378427787939,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,9,0,0,9,0,0,99,0,0,99,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"2. Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets d’arrêt accessibles d'ici le 1er septembre 2022."]
[null,30055,"AUDET",5,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",7.7619999999999996,7.7619999999999996,7.7619999999999996,7.7619999999999996,7.7619999999999996,7.7619999999999996,0,0,0,0,38.81,38.81,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",17,0,0,17,0,0,108,0,0,109,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",13626.43,4055.2,2128,null,"2.2 Optimiser le temps de réparation de fuites."]
[null,83090,"AUMOND",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"1. Nombre de fuites réparées et les délais moyens entre la localisation et la réparation des fuites."]
[null,45085,"AUSTIN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"2. Réduire les délais de réparation de fuites à un maximum de 5 jours du côté municipal et de 20 jours du côté privé. Mettre en place une directive pour les réduire d'ici le 1er septembre 2020. Réduire d'au moins une journée par année si les objectifs ne sont pas atteints."]
[null,87050,"AUTHIER",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,"2.3 Gestion de la pression."]
[null,87100,"AUTHIER-NORD",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"1. Si les objectifs des pertes d'eau ne sont pas atteints au Bilan 2021, réalisez une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de pression (SRP) d'ici le 1er septembre 2022 si la pression moyenne d'un point représentatif de zone est supérieure à 588 kPa (85 psi; 60 m)."]
[null,45035,"AYER'S CLIFF",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"2. Si les objectifs des pertes d'eau ne sont pas atteints au Bilan 2021, mettez en place des SRP si cela est rentable d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024."]
[null,96020,"BAIE-COMEAU",9,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,150.98500000000001,0,0,150.98500000000001,0,0,0,0,150.98500000000001,301.97000000000003,149.85000000000002,224.77500000000006,100.75742409075741,201.51484818151482,100,150,"Non réalisée","Non prévue",12,28,5,3,5,15,7.9478093850382479,3.6311762417325899,8.0709989636837332,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,186,348,0,202,348,0,60,7103,0,60,7103,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,"Section 3 - Actions supplémentaires à réaliser si l'objectif de consommation résidentielle n'est pas atteint"]
[null,"08080","BAIE-DES-SABLES",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,12,0,0,12,0,0,174,0,0,174,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,"3.1 Sensibiliser les citoyens à la valeur de l’eau par au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022. Une, deux et trois des options suivantes sont requises d'ici le 1er septembre 2019, le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021 respectivement."]
[null,50100,"BAIE-DU-FEBVRE",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,37.802,37.802,0,0,0,0,75.603999999999999,75.603999999999999,22.648,33.972000000000001,333.82197103496998,333.82197103496998,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,1,0,2,2,0,5.2907253584466432,2.0325203252032522,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",108,0,0,108,0,0,384,0,0,384,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,0,null,null,"Option 1 - Participer au programme éducatif Fantastiko ou à un programme équivalent."]
[null,66112,"BAIE-D'URFÉ",6,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Débuter les travaux","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",47.136000000000003,47.136000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,94.272000000000006,94.272000000000006,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Prévue","Non prévue","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue",94,0,0,100,0,0,1320,0,0,1320,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Trimestrielle",410442.28,970985.72,25997,null,null,"Option 2 - Participer au programme de sensibilisation Municipalité Écon’eau de Réseau Environnement ou à un programme équivalent."]
[null,98035,"BAIE-JOHAN-BEETZ",9,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,2,0,0,72.727272727272734,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,5,0,0,5,0,0,45,0,0,45,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle",null,null,null,null,null,"Option 3 - Offrir des incitatifs financiers pour l’installation d’équipements certifiés WaterSense."]
[null,15065,"BAIE-SAINTE-CATHERINE",3,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Réaliser 50 % des travaux","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",6.5960000000000001,6.5960000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,13.192,13.192,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,0,2,0,0,45.482110369921166,0,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",18,0,0,24,0,0,20,0,120,20,0,120,"Installation débutée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle",null,null,null,null,null,"Option 4 - Offrir des audits de consommation d’eau à l’intérieur ou à l’extérieur des immeubles résidentiels."]
[null,16013,"BAIE-SAINT-PAUL",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",1.6779999999999999,3.859,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3559999999999999,7.718,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",5,0,0,1,0,0,8.6804048540823953,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",170,0,77,176,0,77,15,5,2102,15,5,2102,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Annuelle","Annuelle",8755,141702,12580,null,null,"Option 5 - Appliquer annuellement la réglementation sur l’utilisation de l’eau par un système progressif de sensibilisation, d’avertissement et d’infraction."]
[null,96005,"BAIE-TRINITÉ",9,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,3,0,0,10.1010101010101,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,25,0,0,76,0,0,199,0,0,199,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"Option 6 - Rendre visibles les tarifications et taxes pour les services d’eau (ex. : site Web, document annexe à l’avis d’imposition, etc.)."]
[null,78050,"BARKMERE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"Option 7 - Adopter ou mettre à jour la réglementation municipale sur le financement des services d’eau en incluant une forme de tarification volumétrique."]
[null,44045,"BARNSTON-OUEST",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"Option 8 - Installer des compteurs d’eau dans au moins 10 % des immeubles résidentiels, jusqu’à concurrence d’au moins 1 000 immeubles résidentiels pour améliorer l’estimation de la consommation résidentielle."]
[null,88022,"BARRAUTE",8,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",15.724,0,15.724,0,0,0,0,0,0,0,47.171999999999997,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,3,1,0,1,6.3597049096921898,0,79.681274900398407,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,1,81,1,1,81,0,0,670,0,0,670,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,5683,0,null,"3.2 Montrer l’exemple en tant que municipalité en mettant en place au moins quatre des options suivantes d'ici le 1er septembre 2022. Une, deux et trois des options suivantes sont requises d'ici le 1er septembre 2019, le 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021 respectivement."]
[null,37210,"BATISCAN",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,10,10,0,0,3.5,3.5,27,27,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,2,4,0,3,3,0,3.7735849056603774,150.9433962264151,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,24,0,0,24,0,0,506,0,0,510,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Mensuelle",null,null,null,null,null,"Option 1 - Installer des points d’alimentation en eau brute pour des usages municipaux (nettoyage de rue et arrosage)."]
[null,66107,"BEACONSFIELD",6,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,379.86599999999999,379.86599999999999,0,0,0,0,0,0,379.86599999999999,379.86599999999999,126.622,189.93299999999999,300,300,100,150,"Non réalisée","Non prévue",32,4,3,2,2,7,25.272069624551815,0.6116207951070336,4.8285852245292125,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Travaux débutés","Mettre en place les SRP","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",48,0,0,48,0,0,6492,0,0,6492,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",1947437,126344,23010,null,null,"Option 2 - Mettre en place une directive sur les bonnes pratiques d’arrosage recommandées par la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ)."]
[null,85020,"BÉARN",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,7.2229999999999999,11.223000000000001,0,0,0,0,0,0,7.2229999999999999,11.223000000000001,7.2229999999999999,10.8345,100,155.37865152983525,100,150,"Non réalisée","Prévue",0,2,3,0,3,10,0,5.8309037900874632,109.32944606413993,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",1,5,14,1,5,14,0,3,258,0,3,258,"Installation débutée","Installation terminée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Mensuelle","Mensuelle",0,69957,0,null,null,"Option 3 - Mettre en place une directive pour remplacer les toilettes, urinoirs et robinets de salle de bain par des équipements certifiés WaterSense dans les immeubles municipaux."]
[null,27028,"BEAUCEVILLE",12,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",42.2,42.2,0,0,42.2,42.2,0,42.2,0,0,168.8,211,42.2,63.3,400,500,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",3,1,0,1,1,0,7.1090047393364921,0.67069081153588195,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",83,11,33,97,12,33,1,59,1274,1,59,1274,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Trimestrielle","Trimestrielle",0,96118,29138,null,null,"Option 4 - Mettre en place une directive pour signaler et réparer rapidement les fuites d’eau dans les immeubles municipaux."]
[null,70022,"BEAUHARNOIS",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,79.774000000000001,79.774000000000001,0,20,0,0,0,0,79.774000000000001,119.774,79.774000000000001,119.661,100,150.14165016170682,100,150,"Non réalisée","Prévue",39,4,0,7,7,0,48.888108907664147,0.58797589298838748,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue",42,0,402,42,0,402,0,0,6354,0,0,6803,"Installation débutée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,48308,0,null,null,"Option 5 - Mettre en place une directive pour optimiser la consommation d’eau des jeux d’eau, pataugeoires et piscines."]
[null,31008,"BEAULAC-GARTHBY",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,0,0,2.5,2.5,0,0,0,0,5,5,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,3,0,0,3,0,0,198,0,0,198,"Non réalisée","Terminer l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"Option 6 - Mettre en place une directive pour optimiser les pratiques de rinçage du réseau en favorisant le rinçage unidirectionnel au rinçage conventionnel."]
[null,19105,"BEAUMONT",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,19,0,0,19,0,0,573,0,0,573,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"Option 7 - Mettre en place une directive pour éliminer ou optimiser les purges permanentes sur le réseau (les purges incluent celles pour contrer le gel, celles assurant une bonne qualité de l’eau ainsi que les fontaines publiques connectées directement sur le réseau)."]
[null,21025,"BEAUPRÉ",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,5,0,10,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,3,0,5,5,0,6.6174037719201495,1.1778563015312131,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",59,0,25,57,0,22,0,0,2469,0,0,2469,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Aucune relève","Annuelle",null,null,null,null,null,"Option 8 - Mettre en place une réserve financière dédiée aux infrastructures d’eau."]
[null,38010,"BÉCANCOUR",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,65,65,0,0,0,0,0,0,65,65,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",32,8,3,1,2,5,9.6773218011915194,6.1443932411674345,23.041474654377883,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",471,0,0,471,0,0,0,0,4856,0,0,4856,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Annuelle","Annuelle",0,337707,0,null,"Section 4 - Actions supplémentaires à réaliser si les objectifs des pertes d'eau ou de consommation résidentielle ne sont pas atteints"]
[null,46040,"BEDFORD (CT)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,"4.1 Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel."]
[null,46035,"BEDFORD (V)",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Mettre en place les directives","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,30,30,0,7.5,0,0,0,0,30,45,23.411000000000001,35.116500000000002,128.14488915467089,192.21733373200632,100,150,"Non réalisée","Prévue",0,8,2,0,1,1,0,7.2398190045248869,20.110608345902463,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",45,0,55,51,0,55,0,0,587,0,0,587,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,113659,0,null,"4.2 Si les objectifs des pertes d'eau ou de consommation résidentielle ne sont pas atteints au Bilan 2021, installez des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels et estimez la consommation résidentielle par échantillannage ou par secteur de suivi de la consommation d'ici le 1er septembre 2025. Avoir débuté les travaux d'ici le 1er septembre 2023. Avoir réalisé 50 % des travaux d'ici le 1er septembre 2024."]
[null,94250,"BÉGIN",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",17.574000000000002,17.574000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,35.148000000000003,35.148000000000003,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,6,0,0,1,0,0,382.16560509554137,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,20,0,0,20,0,0,294,0,0,294,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève",null,null,null,null,null,"1. Installer des compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels."]
[null,89050,"BELCOURT",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"2. Estimer la consommation résidentielle par échantillonnage."]
[null,85065,"BELLETERRE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"3. Estimer la consommation par secteurs de suivi de la consommation (SSC)."]
[null,57040,"BELOEIL",16,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,144.458,144.458,2,2,0,0,0,0,148.458,148.458,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",18,15,5,1,1,3,12.460369103822565,1.5,5,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",378,0,25,376,0,25,13,1,9423,13,1,9423,"Non réalisée","Débuter l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,348101,5571,null,"4.3 Volume d'eau consommée selon la fréquence de relève."]
[null,88070,"BERRY",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,"1. Fréquence de relève des compteurs d'eau dans la majorité des immeubles résidentiels et non résidentiels équipés de compteurs d'eau."]
[null,18065,"BERTHIER-SUR-MER",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Travaux débutés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,12.429,0,0,0,0,0,0,0,12.429,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,2,0,0,8.045699573577922,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,21,0,0,21,0,0,541,0,0,589,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,52035,"BERTHIERVILLE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,31.074999999999999,0,0,2,0,0,0,0,31.074999999999999,4,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",62,0,116,72,0,116,0,0,1180,0,0,1180,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","En cours","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,1286627,0]
[null,48005,"BÉTHANIE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,13055,"BIENCOURT",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",5.5049999999999999,5.5049999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,11.01,11.01,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,16,0,0,16,0,0,122,0,0,122,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,73015,"BLAINVILLE",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,20,20,0,5,0,0,40,45,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",36,7,1,5,5,20,13.030730806819417,0.31753232025402583,0.45361760036289411,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",358,0,329,358,0,329,0,0,18423,0,0,18423,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,0]
[null,98005,"BLANC-SABLON",9,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",23.263999999999999,23.263999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,46.527999999999999,46.527999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,0,30,0,0,12.895460797799172,0,0,"Pas de directive","Réduction ≥ 1 jour prévue","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",7,0,16,7,0,16,0,0,509,0,0,509,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,31014,0]
[null,83045,"BLUE SEA",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80115,"BOILEAU",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,73005,"BOISBRIAND",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,124.6,0,0,124.6,0,0,0,0,124.6,249.2,124.6,186.9,100,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",3,0,0,15,0,0,2.4077046548956664,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",380,0,0,380,0,0,7885,0,224,7885,0,224,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",1731958.37,1558664.71,18980]
[null,21045,"BOISCHATEL",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",46.9,46.9,46.9,46.9,0,0,0,0,0,0,140.69999999999999,140.69999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,6,4,1,1,3,2.1321961620469083,2.0646937370956642,22.941041523285158,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,64,0,0,64,0,0,2842,0,0,2842,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,73030,"BOIS-DES-FILION",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,46.918999999999997,46.018999999999998,0,0,0,0,0,0,46.918999999999997,46.018999999999998,2.3159999999999998,3.4740000000000002,2025.8635578583765,1987.0034542314336,100,150,"Non réalisée","Non prévue",16,0,0,2,0,0,34.101323557620574,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",53,0,49,52,0,57,2,0,2608,2,0,2965,"50 % des compteurs installés","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,51270,395]
[null,83085,"BOIS-FRANC",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,45095,"BOLTON-EST",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46065,"BOLTON-OUEST",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"05045","BONAVENTURE",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",5.9290000000000003,23.715,0,0,0,0,0,0,0,0,11.858000000000001,47.43,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,1,0,1,1,0,4.2167404596247104,1.1185682326621924,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,4,85,0,4,85,0,0,807,0,0,807,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Mensuelle"]
[null,98010,"BONNE-ESPÉRANCE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,42040,"BONSECOURS",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,9.7539999999999996,0,0,0,0,0,19.507999999999999,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,15,5,0,15,5,0,20,78,0,20,78,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,0,0]
[null,58033,"BOUCHERVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83050,"BOUCHETTE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80145,"BOWMAN",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,78075,"BRÉBEUF",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,1,0,1,1,0,8.2747207281754243,2.2988505747126435,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue",0,0,13,0,0,13,0,0,402,0,0,402,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,46090,"BRIGHAM",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,84005,"BRISTOL",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46070,"BROME",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46078,"BROMONT",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Mettre en place les directives","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,117.26300000000001,175.88399999999999,0,0,117.26300000000001,175.88399999999999,117.26300000000001,175.89449999999999,100,149.99104576891261,100,150,"Non réalisée","Non prévue",4,0,0,3,0,0,3.411135652337054,0,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",158,0,20,233,0,20,0,0,2467,0,0,2467,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,39977]
[null,58007,"BROSSARD",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,313,313,100,100,0,0,0,0,513,513,313,469.5,163.89776357827475,163.89776357827475,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",15,8,5,5,5,10,4.7923322683706067,0.34145716846643048,2.1341073029151905,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",439,0,1,439,0,1,22989,0,0,22989,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Trimestrielle",6717192,1775503,2127268]
[null,76043,"BROWNSBURG-CHATHAM",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",29.045000000000002,29.045000000000002,29.045000000000002,29.045000000000002,0,0,0,0,0,0,87.135000000000005,87.135000000000005,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",2,1,107,2,1,107,0,0,1345,0,0,1345,"Installation débutée","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Mensuelle","Mensuelle",0,164949,0]
[null,84025,"BRYSON",7,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,3,4.5,2,2,0,0,8,11,7.0259999999999998,10.539,113.86279533162539,156.56134358098492,100,150,"Non réalisée","Prévue",1,4,0,1,1,0,14.232849416453174,15.151515151515152,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,3,0,0,3,0,0,261,0,0,261,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,41070,"BURY",5,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",2.16,2.16,8.7149999999999999,0,0,8.7149999999999999,0,0,0,0,13.035,21.75,8.7149999999999999,13.0725,149.5697074010327,249.5697074010327,100,150,"Non réalisée","Prévue",2,0,0,2,0,0,22.948938611589213,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,22,0,0,22,0,0,205,0,0,205,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,12057,"CACOUNA",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",82,0,0,82,0,0,585,0,0,585,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",76475,9660,639]
[null,59030,"CALIXA-LAVALLÉE",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",15,0,0,15,0,0,206,0,0,206,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",31635,12.989000000000001,0]
[null,84030,"CAMPBELL'S BAY",7,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,13.231999999999999,13.231999999999999,3.5,3.5,0,0,0,0,20.231999999999999,20.231999999999999,13.231999999999999,19.847999999999999,152.90205562273277,152.90205562273277,100,150,"En cours","Prévue",3,4,6,3,3,3,22.67230955259976,12.820512820512821,274.72527472527469,"Directive mise en place","Réduction ≥ 1 jour prévue","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,22,0,0,22,0,0,290,0,0,290,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,67020,"CANDIAC",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,82020,"CANTLEY",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"04047","CAP-CHAT",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,23.327000000000002,23.327000000000002,0,0,0,0,46.654000000000003,46.654000000000003,29.158999999999999,43.738500000000002,159.998628210844,159.998628210844,100,150,"Non réalisée","Non prévue",6,0,0,1,0,0,20.576837340100827,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,4,88,0,4,88,0,0,927,0,0,927,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"05060","CAPLAN",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",22.579000000000001,22.579000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,45.158000000000001,45.158000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,51,0,0,51,0,0,721,0,0,721,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,18045,"CAP-SAINT-IGNACE",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Travaux débutés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,0,19.969000000000001,19.969000000000001,0,0,0,0,39.938000000000002,39.938000000000002,19.969000000000001,29.953499999999998,200,200,100,150,"Non réalisée","Prévue",6,0,0,1,0,0,30.046572186889676,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",7,0,21,7,0,21,0,1,566,0,1,566,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,24942,0]
[null,34030,"CAP-SANTÉ",3,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Débuter les travaux","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Prévue",3,2,2,1,1,1,9.6796050721130591,1.3623978201634876,17.029972752043598,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée",0,0,76,0,0,76,0,0,1296,0,0,1296,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,57010,"CARIGNAN",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,62.448,0,0,0,0,0,0,0,62.448,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,0,1,0,0,4.8039969254419681,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,20,0,0,20,0,0,3815,0,0,3815,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"06013","CARLETON-SUR-MER",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"05077","CASCAPÉDIA-SAINT-JULES",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"07018","CAUSAPSCAL",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83040,"CAYAMANT",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,57005,"CHAMBLY",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,152.06,0,152.06,0,0,0,0,0,456.18,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",38,10,2,10,10,20,24.990135472839668,0.83801223497863064,1.3966870582977178,"Pas de directive","Pas de directive","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",368,10,10,368,10,10,0,0,11545,0,0,11545,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,904300,0]
[null,91020,"CHAMBORD",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,37220,"CHAMPLAIN",4,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,17.065999999999999,34.131,0,0,0,0,0,0,17.065999999999999,34.131,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,2,0,1,21,0,8.7896633558934685,2.3419203747072599,0,"Pas de directive","Réduction ≥ 1 jour prévue","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",18,0,6,22,0,6,0,7,819,0,7,819,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Semestrielle",0,88.983000000000004,0]
[null,88005,"CHAMPNEUF",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"02028","CHANDLER",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,81.043000000000006,121.565,0,0,0,0,0,0,81.043000000000006,121.565,81.043000000000006,121.5645,100,150.00061695643055,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",9,26,0,1,1,0,11.105215749663758,8.0197409006785936,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",10,0,170,10,0,171,0,0,3062,0,0,3062,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,154134,0]
[null,99020,"CHAPAIS",10,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0.5,18.399999999999999,0,0,0,0,1,36.799999999999997,18.399999999999999,27.6,5.4347826086956523,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,2,0,0,1,0,0,2.816901408450704,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",1,0,171,1,0,171,0,0,538,0,0,538,"Non réalisée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,575000,0]
[null,51080,"CHARETTE",4,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",14.226000000000001,14.226000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,28.452000000000002,28.452000000000002,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,1,5,0,30,7.0293828201883874,0,8.5470085470085468,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,0,36,2,0,27,2,0,296,2,0,359,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",273.39999999999998,2461.3000000000002,0]
[null,60005,"CHARLEMAGNE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,26.244,26.244,0,0,0,0,52.488,52.488,26.244,39.366,200,200,100,150,"Non réalisée","Prévue",3,0,0,1,1,5,11.431184270690444,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",50,0,0,50,0,0,1334,0,0,1334,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",503441,51874,29080]
[null,41020,"CHARTIERVILLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,67050,"CHÂTEAUGUAY",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,21035,"CHÂTEAU-RICHER",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,87095,"CHAZEL",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,2.7509999999999999,0,0,0,0,0,5.5019999999999998,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,50,0,0,50,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,82025,"CHELSEA",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80103,"CHÉNÉVILLE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,62047,"CHERTSEY",14,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Prévue",0,0,0,0,3.1859999999999999,5.5549999999999997,0,0,0,0,6.3719999999999999,11.11,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,0,0,1,0,0,36.003600360035996,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,30,0,0,30,0,0,153,0,0,153,"Non réalisée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Semestrielle"]
[null,39030,"CHESTERVILLE",17,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,2.2559999999999998,0,0,0,0,0,4.5119999999999996,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",15,1,0,15,1,0,102,5,0,102,5,0,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",24469.4,16681,0]
[null,99025,"CHIBOUGAMAU",10,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",51.475999999999999,51.475999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,102.952,102.952,51.475999999999999,77.213999999999999,200,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",3,5,1,2,2,7,5.8279586603465692,2.0308692120227456,4.0617384240454912,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",1,0,216,1,0,216,0,0,2245,0,0,2245,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,384003,0]
[null,84090,"CHICHESTER",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,96035,"CHUTE-AUX-OUTARDES",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,79065,"CHUTE-SAINT-PHILIPPE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,84015,"CLARENDON",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,15035,"CLERMONT (03)",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",34.56,34.56,7,7,0,0,0,0,0,0,76.12,76.12,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,1,4,1,1,5,5.7870370370370363,0.62893081761006286,41.928721174004195,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,46,71,0,46,71,0,20,1457,0,20,1457,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Semestrielle"]
[null,87110,"CLERMONT (08)",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,87075,"CLERVAL",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,42110,"CLEVELAND",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"03010","CLORIDORME",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,20.047999999999998,0,0,0,0,0,40.095999999999997,20.047999999999998,30.071999999999999,0,200,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,22,0,0,22,0,0,383,0,0,383,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,44037,"COATICOOK",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,0,4,1,0,5,6.1542248753769471,0,14.851944676506079,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",65,0,228,75,0,228,0,0,3258,0,0,3258,"Installation débutée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,237727,28628]
[null,95050,"COLOMBIER",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,44071,"COMPTON",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,2.8580000000000001,0,0,0,0,0,0,0,2.8580000000000001,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,0,0,2,0,0,34.989503149055281,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",34,1,0,34,1,0,0,0,305,0,0,305,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,13583,2589]
[null,59035,"CONTRECOEUR",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,41038,"COOKSHIRE-EATON",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Débuter les travaux","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Non prévue",27.806000000000001,27.806000000000001,27.806000000000001,27.806000000000001,0,0,0,0,0,0,83.418000000000006,83.418000000000006,16.97,25.454999999999998,491.56157925751324,491.56157925751324,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",7,12,0,2,10,0,25.174422786448972,13.333333333333334,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",6,5,71,6,5,71,0,0,818,0,0,818,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,11.843,0]
[null,71040,"COTEAU-DU-LAC",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,0,0,0,2.5049999999999999,0,0,0,0,0,5.01,2.5049999999999999,3.7574999999999998,0,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",14,14,0,1,1,0,28.166180464741974,6.2444246208742191,0,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Prévue","Non prévue","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",16,0,83,16,0,85,0,0,2143,0,0,2628,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,37243,0]
[null,98015,"CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,66058,"CÔTE-SAINT-LUC",6,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,75.856999999999999,75.856999999999999,0,1.6040000000000001,0,0,151.714,153.31800000000001,70.424999999999997,105.6375,215.42634007809727,217.70394036208734,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",12,20,5,1,2,10,17.039403620873269,2.2289089490694307,9.2871206211226269,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",49,6,18,52,6,19,0,0,8896,0,0,8896,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Annuelle","Annuelle",0,57225,68310.3]
[null,30090,"COURCELLES",5,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",23,2,0,23,2,0,213,0,0,213,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",33550.636074200003,6005.6939300000004,0.69799999999999995]
[null,46080,"COWANSVILLE",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,0,0,123.23099999999999,123.23099999999999,0,0,0,0,246.46199999999999,246.46199999999999,123.23099999999999,184.84649999999999,200,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",23,23,3,3,7,7,18.664134836201931,5.3007605439041257,10.636977680075169,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",212,3,100,223,3,100,57,0,3670,57,0,3670,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,0]
[null,61013,"CRABTREE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",20.809000000000001,20.809000000000001,20.809000000000001,20.809000000000001,0,0,0,0,0,0,62.427,62.427,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",2,0,1,1,0,21,9.6112259118650574,0,19.704433497536947,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue",74,0,0,81,0,0,329,0,589,345,0,589,"Installation terminée","Terminer l'installation","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Mensuelle","Mensuelle",89740,100357,7682]
[null,40047,"DANVILLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,39152,"DAVELUYVILLE",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",22.161000000000001,22.161000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,44.322000000000003,44.322000000000003,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,1,0,0,9.0248634989395775,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",59,0,0,59,0,0,0,8,529,0,8,529,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,24097.79,16410]
[null,13005,"DÉGELIS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83070,"DÉLÉAGE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,67025,"DELSON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83005,"DENHOLM",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,93005,"DESBIENS",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,38070,"DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",5.79,5.79,5.79,5.79,0,0,0,0,0,0,17.37,17.37,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Prévue",2,1,1,1,3,5,11.574074074074073,1.9455252918287937,21.262571495396653,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",20,40,3,20,40,3,1,8,448,1,8,448,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,34058,"DESCHAMBAULT-GRONDINES",3,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,1,1,0,1,1.6342539630658606,0,9.3720712277413316,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",4,0,104,4,0,104,0,0,959,0,0,959,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,72010,"DEUX-MONTAGNES",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,76.040999999999997,114.062,0,0,0,0,0,0,76.040999999999997,114.062,76.040999999999997,114.0615,100,150.0006575400113,100,150,"Non réalisée","Non prévue",29,0,0,1,0,0,38.137320655961915,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",94,0,6,94,0,6,15,15,5852,15,15,5852,"Installation terminée","Installation terminée","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",5096,85185,25180]
[null,31020,"DISRAELI (P)",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,31015,"DISRAELI (V)",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",22.5,22.5,22.5,22.5,0,0,0,0,0,0,67.5,67.5,22.5,33.75,300,300,100,150,"Non réalisée","Non prévue",5,3,0,2,4,0,22.222222222222221,2.3419203747072599,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue",0,0,123,0,0,123,0,0,1129,0,0,1150,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,44023,"DIXVILLE",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",4.0880000000000001,4.0880000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,8.1760000000000002,8.1760000000000002,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","SRP non rentables","Déjà réalisée","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,13,0,0,13,0,0,88,0,0,93,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,92022,"DOLBEAU-MISTASSINI",2,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,94.094999999999999,94.094999999999999,0,0,0,0,0,0,94.094999999999999,94.094999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",5,16,11,3,4,5,5.3307745615437927,3.511081852095677,40.231146221929635,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",79,0,242,92,0,242,0,0,4137,0,0,4137,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Quadrimestrielle",0,315738,0]
[null,66142,"DOLLARD-DES-ORMEAUX",6,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,207.22,207.22,0,0,0,0,414.44,414.44,207.22,310.83,200,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",17,5,1,1,7,9,8.2038413280571376,0.42304763516371946,1.5108844112989981,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,170,21,0,188,28,0,10,11593,0,10,11593,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,34025,"DONNACONA",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Débuter les travaux","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,20,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",18,4,0,2,2,0,31.807177819794667,1.4306151645207439,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue",29,0,429,29,0,429,0,0,2338,0,0,2338,"Installation débutée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Annuelle","Trimestrielle",0,102553,0]
[null,66087,"DORVAL",6,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Prévue",0,0,0,0,137.96100000000001,137.96100000000001,0,0,0,0,275.92200000000003,275.92200000000003,137.96100000000001,206.94149999999999,200,200,100,150,"Non réalisée","Prévue",18,4,0,2,2,0,13.047165503294408,1.3337779259753251,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,29,609,0,29,609,0,6,4584,0,6,4584,"Installation débutée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,3426,113290]
[null,33040,"DOSQUET",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,49058,"DRUMMONDVILLE",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,250,0,5,356.70600000000002,0,10,0,0,260,723.41200000000003,482.27346,723.41019000000006,53.911322426906921,150.00037530574457,100,150,"Non réalisée","Non prévue",33,7,5,1,1,3,6.8425909234151101,0.31440891124685594,3.2082541963964886,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",652,1098,0,737,1301,0,0,0,20226,0,0,20226,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","En cours","Prévue","Annuelle","Annuelle",0,4669922,889]
[null,41117,"DUDSWELL",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,1,0,0,1,0,0,7.8740157480314963,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,2,0,0,124,0,0,124,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,80135,"DUHAMEL",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,5,0,0,5,0,0,42,0,0,42,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,85030,"DUHAMEL-OUEST",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69075,"DUNDEE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46050,"DUNHAM",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,87005,"DUPARQUET",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,11,0,0,11,0,0,283,0,0,283,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,87085,"DUPUY",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,1,0,0,58.275058275058278,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Prévue","Non prévue","Prévue","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Prévue",0,0,26,0,0,26,0,0,260,0,0,260,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,49015,"DURHAM-SUD",17,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",6.202,6.202,0,0,0,0,0,0,0,0,12.404,12.404,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,2,3,0,0,16.123831022250886,0,96.618357487922708,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,17,0,0,17,0,0,185,0,0,185,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,41060,"EAST ANGUS",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",41.009,41.009,0,0,41.009,0,0,0,0,0,164.036,82.018000000000001,41.009,61.513500000000001,400,200,100,150,"Déjà réalisée","Non prévue",6,1,1,2,2,2,14.630934672876686,0.56593095642331637,9.4321826070552728,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Déjà réalisée","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",17,1,49,17,1,49,0,2,1643,0,2,1643,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Trimestrielle","Semestrielle",0,34603,0]
[null,31122,"EAST BROUGHTON",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46085,"EAST FARNHAM",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,44010,"EAST HEREFORD",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,2,0,0,40,0,0,40,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,45093,"EASTMAN",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",13.685,13.685,0,0,1,1,0,0,0,0,29.37,29.37,13.685,20.5275,214.61454146876142,214.61454146876142,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,1,1,1,1,1,14.614541468761416,3.125,62.5,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,45,0,0,45,0,0,275,0,0,275,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,83075,"EGAN-SUD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69050,"ELGIN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,62053,"ENTRELACS",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"06025","ESCUMINAC",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,10005,"ESPRIT-SAINT",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,77011,"ESTÉREL",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Non prévue","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,0,0,30,0,0,30,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,65522,0]
[null,46112,"FARNHAM",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,49.012999999999998,49.012999999999998,0,0,0,0,0,0,49.012999999999998,49.012999999999998,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",9,0,1,1,1,2,18.362475261665274,0,8.5506626763574172,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",160,9,0,160,9,0,0,6,2164,0,6,2164,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,179619,66969]
[null,80005,"FASSETT",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,94220,"FERLAND-ET-BOILLEAU",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","SRP rentables","Non prévue","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,37,0,0,37,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,79097,"FERME-NEUVE",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",22.841000000000001,22.841000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,45.682000000000002,45.682000000000002,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,0,1,1,0,3,4.3780920274944179,0,11.321181931393637,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",1,0,73,1,0,73,0,0,729,0,0,729,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,97035,"FERMONT",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,95045,"FORESTVILLE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,84060,"FORT-COULONGE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,38047,"FORTIERVILLE",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",4.5010000000000003,4.5010000000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,9.0020000000000007,9.0020000000000007,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,14,189,0,14,189,0,9,18,0,9,18,"Installation débutée","Non prévue","En cours","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,22010,"FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,39.597000000000001,39.597000000000001,0,0,0,0,79.194000000000003,79.194000000000003,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",0,2,12,0,1,2,0,1.9065776930409915,85.624746693457695,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,0,19,2,0,19,0,0,1028,0,0,1028,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Hebdomadaire","Hebdomadaire",0,8753,0]
[null,26005,"FRAMPTON",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,8.67,8.67,0,0,0,0,17.34,17.34,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue",0,0,5,0,0,5,0,0,301,0,0,301,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,69010,"FRANKLIN",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,2.8940000000000001,0,0,0,2.8940000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,2,0,0,34.554250172771248,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue",0,0,9,0,0,9,0,0,98,0,0,100,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,96015,"FRANQUELIN",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46010,"FRELIGHSBURG",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,30025,"FRONTENAC",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85055,"FUGÈREVILLE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,87020,"GALLICHAN",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"03005","GASPÉ",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Non prévue",109.64,109.64,109.64,109.64,0,0,0,0,0,0,328.92,328.92,109.715,164.57249999999999,299.79492321013532,299.79492321013532,100,150,"En cours","Prévue",1,10,8,1,1,5,0.91145239939844136,3.5026269702276709,11.109568115539508,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",95,0,304,114,0,304,0,0,2520,0,0,2520,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Annuelle","Annuelle",0,447303,246325]
[null,81017,"GATINEAU",7,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,605.99,1815,0,66,1250,0,0,0,1855.99,1947,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",301,30,19,5,19,15,22.349272349272351,0.239932818810733,2.5326241985577371,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",562,100,2492,562,100,2492,19,15,89101,19,15,89101,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Trimestrielle",0,4260958,374519]
[null,92055,"GIRARDVILLE",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",11.048,11.048,0,0,0,0,0,0,0,0,22.096,22.096,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,2,2,0,3,17.702248185519561,0,30.303030303030305,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",10,0,20,10,0,20,0,0,350,0,0,410,"Installation débutée","Débuter l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,8503.3320000000003,0]
[null,96010,"GODBOUT",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69060,"GODMANCHESTER",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,76025,"GORE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,99060,"GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES",10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83032,"GRACEFIELD",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,47017,"GRANBY",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,544.74,544.74,0,0,0,0,0,0,544.74,544.74,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",39,20,6,3,3,10,14.318757572419869,1.4793993638582736,6.3402829879640299,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",519,0,362,607,0,362,0,0,12638,0,0,12638,"50 % des compteurs installés","Débuter l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,3936423,92958]
[null,"02015","GRANDE-RIVIÈRE",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Prévue",0,0,0,0,14.4,34.799999999999997,0,0,0,0,28.8,69.599999999999994,28.983000000000001,43.474499999999999,99.368595383500676,240.14077217679329,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",3,0,1,2,0,20,10.350895352447987,0,5.7323015190599023,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",7,7,122,7,7,122,0,0,1027,0,0,1027,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,102430,0]
[null,35040,"GRANDES-PILES",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,18,0,0,18,0,0,152,0,0,152,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Mensuelle"]
[null,"03020","GRANDE-VALLÉE",11,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Travaux débutés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",18.698,18.698,0,0,0,0,0,0,0,0,37.396000000000001,37.396000000000001,18.698,28.047000000000001,200,200,100,150,"En cours","Prévue",6,0,1,7,0,7,32.088993475237992,0,20.618556701030929,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,24,0,0,24,0,0,461,0,0,461,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"09060","GRAND-MÉTIS",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0.6,0.6,0,0,0,0,0,0,0.6,0.6,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,"La longueur totale du réseau de distribution est nulle.","","La longueur totale des branchements de service du côté privé est nulle.","Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,0,0,12,0,0,12,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,5743,0]
[null,83095,"GRAND-REMOUS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,50065,"GRAND-SAINT-ESPRIT",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue",10,0,0,10,0,0,190,0,0,190,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",27841,17252,564.29999999999995]
[null,76055,"GRENVILLE",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,18.109000000000002,0,0,0,0,0,36.218000000000004,18.109000000000002,27.163499999999999,0,200,100,150,"Non réalisée","Prévue",1,0,0,1,0,0,5.5221160748798939,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,2,46,1,2,46,0,0,623,0,0,623,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Ne s'applique pas","Non réalisée","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,769,0]
[null,76052,"GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,9.141,9.141,0,0,0,0,0,0,9.141,9.141,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,1,1,0,5,21.879444262115744,0,53.908355795148246,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,7,4,0,7,4,0,0,254,0,0,254,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,98014,"GROS-MÉCATINA",9,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Travaux débutés","Éliminer fuites et débordements ","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0.2,9.9710000000000001,0,0,0.2,9.9710000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,2,0,124,5,0,29.495624815652345,6.9444444444444446,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,25,0,0,33,0,0,238,0,0,249,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"01042","GROSSE-ÎLE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"08015","GROSSES-ROCHES",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Non prévue",1,0,0,2,0,0,15.862944162436548,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,12,0,0,12,0,0,154,0,0,154,"Non réalisée","Débuter l'installation","Ne s'applique pas","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,85095,"GUÉRIN",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,39010,"HAM-NORD",17,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Prévue",1.3,0.5,1,3,1,1,1,1,0,0,6.6,7,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,1,0,0,1,0,0,3.8167938931297711,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Débuter les travaux","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,21,0,0,21,0,0,241,0,0,241,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,41075,"HAMPDEN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,66062,"HAMPSTEAD",6,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,28.431000000000001,28.431000000000001,0,0,0,0,56.862000000000002,56.862000000000002,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,3,0,0,3,0,0,1.6,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",11,0,0,11,0,0,1864,0,0,1864,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",1029637,0,398233]
[null,40005,"HAM-SUD",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,76065,"HARRINGTON",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,45055,"HATLEY (CT)",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,45043,"HATLEY (M)",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0.25,0,0,0,0,0,0,0,0.25,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,10,0,0,113.25028312570781,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,6,1,0,6,1,0,0,244,0,0,244,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,69005,"HAVELOCK",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,98040,"HAVRE-SAINT-PIERRE",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,93020,"HÉBERTVILLE",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,65.188999999999993,0,0,65.188999999999993,0,0,0,0,65.188999999999993,130.37799999999999,65.188999999999993,97.783499999999989,100.00000000000001,200.00000000000003,100,150,"Non réalisée","Non prévue",4,6,0,1,1,0,6.136004540643361,4.7694753577106521,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,152,0,0,152,0,0,914,0,0,1106,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,93025,"HÉBERTVILLE-STATION",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,68015,"HEMMINGFORD (CT)",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,68010,"HEMMINGFORD (VL)",16,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,3.93,0,0,3.93,0,0,0,0,3.93,7.86,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,0,3,0,0,45.61350159647256,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,0,37,1,0,37,0,0,289,0,0,289,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,56042,"HENRYVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,35035,"HÉROUXVILLE",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,34.86,34.86,0,0,0,0,69.72,69.72,31.742000000000001,47.613,219.64589502866863,219.64589502866863,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",0,4,2,0,2,5,0,5.9435364041604757,29.717682020802375,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",0,0,71,0,0,71,0,0,602,0,0,602,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,69045,"HINCHINBROOKE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,19070,"HONFLEUR",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,13,0,0,13,0,0,131,0,0,131,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"05025","HOPE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"05020","HOPE TOWN",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69025,"HOWICK",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,78065,"HUBERDEAU",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Déjà réalisée",8.2799999999999994,8.2799999999999994,8.2799999999999994,8.2799999999999994,0,0,0,0,0,0,24.84,24.84,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,7,20,0,7,20,0,0,199,0,0,199,"Non réalisée","Installation terminée","Non réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,71100,"HUDSON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69055,"HUNTINGDON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,32058,"INVERNESS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,31040,"IRLANDE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,78042,"IVRY-SUR-LE-LAC",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,61025,"JOLIETTE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Mettre en place les directives","En cours","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,135,135,0,0,0,0,0,0,135,135,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",18,4,0,1,2,0,13.92359042985218,0.58918839298865811,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue",89,0,810,112,0,810,0,0,5867,0,0,5867,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,1577578.9,55419]
[null,14050,"KAMOURASKA",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",20,12,5,20,12,5,131,43,0,131,43,0,"Installation débutée","Terminer l'installation","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Annuelle","Annuelle",15093.6,8847,0]
[null,83015,"KAZABAZUA",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,79025,"KIAMIKA",15,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",4.2489999999999997,4.2489999999999997,4.2489999999999997,4.2489999999999997,0,0,0,0,0,0,12.747,12.747,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,1,0,0,2,0,0,11.235955056179776,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,14,0,0,14,0,0,75,0,0,75,"Non réalisée","Installer 50 % des compteurs","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,42070,"KINGSBURY",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,5.54,0,0,0,0,0,0,0,5.54,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,6,0,0,6,0,0,62,0,0,62,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,39097,"KINGSEY FALLS",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,13.099,0,0,13.099,13.099,0,13.099,0,0,26.198,65.495000000000005,13.099,19.648499999999999,200,500,100,150,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,7.6341705473700285,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Non prévue","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",2,0,47,4,0,47,0,0,475,0,0,475,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Trimestrielle",0,16532.6155,0]
[null,31105,"KINNEAR'S MILLS",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85010,"KIPAWA",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,0,4,0,0,4,0,0,54,0,0,54,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,66102,"KIRKLAND",6,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,116.19799999999999,174.297,0,0,0,0,0,0,116.19799999999999,174.297,116.19799999999999,174.297,100,150,100,150,"Non réalisée","Non prévue",10,0,1,30,0,30,8.6060001032720024,0,1.801412307248883,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",106,9,2,113,9,2,6698,0,0,6698,0,0,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",2070483,631018,0]
[null,90017,"LA BOSTONNAIS",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,78115,"LA CONCEPTION",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",10.49,10.49,0,7,0,0,0,0,0,0,20.98,27.98,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,6,7,0,6,7,0,0,288,0,0,288,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,88030,"LA CORNE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,91050,"LA DORÉ",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",20.58,20.58,0,0,20.58,20.58,0,0,0,0,82.32,82.32,20.86,31.29,394.63087248322148,394.63087248322148,100,150,"En cours","Prévue",2,1,0,1,1,0,9.5877277085330785,1.4598540145985401,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Débuter les travaux","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,3,74,1,3,74,0,12,570,0,12,570,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,20910,0]
[null,19090,"LA DURANTAYE",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,4.5259999999999998,4.5259999999999998,0,0,0,0,0,0,4.5259999999999998,4.5259999999999998,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,3,1,0,15,7,0,15.151515151515152,53.163211057947898,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,20,4,0,20,4,0,174,0,0,174,0,"Non réalisée","Débuter l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,29030,"LA GUADELOUPE",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",27.102,27.102,27.102,27.102,0,0,0,0,0,0,81.305999999999997,81.305999999999997,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",5,0,5,2,0,2,18.373571454819388,0,91.911764705882348,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Non prévue","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",90,0,0,99,0,0,529,0,0,532,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",91843,27751.9,11222.5]
[null,79047,"LA MACAZA",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",2.0939999999999999,2.0939999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,4.1879999999999997,4.1879999999999997,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,30,0,0,30,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,88015,"LA MORANDIÈRE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,82035,"LA PÊCHE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"09005","LA RÉDEMPTION",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,10010,"LA TRINITÉ-DES-MONTS",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,50085,"LA VISITATION-DE-YAMASKA",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",23,0,0,23,0,0,95,0,0,95,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Annuelle","Annuelle",17948,56133,322]
[null,93055,"LABRECQUE",2,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Débuter les travaux","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",25.981999999999999,25.981999999999999,0,25.981999999999999,0,0,0,0,0,0,51.963999999999999,77.945999999999998,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,5,0,0,2,0,0,41.434907417842865,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,7,18,0,10,18,0,0,508,0,0,508,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","En cours","Prévue","Aucune relève","Bimestrielle"]
[null,22040,"LAC-BEAUPORT",3,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,3.1387319522912742,0,0,"Délais respectés","Réduction ≥ 1 jour prévue","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",31,0,0,31,0,0,0,0,1451,0,0,1451,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Mensuelle","Mensuelle",0,43699.6,13050.4]
[null,13060,"LAC-DES-AIGLES",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,11,0,0,11,0,0,173,0,0,173,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,77055,"LAC-DES-SEIZE-ÎLES",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,18010,"LAC-FRONTIÈRE",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,8.0500000000000007,0,0,0,0,0,16.100000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,0,1,5,0,5,28.943560057887119,0,367.64705882352939,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,67,0,0,67,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,56023,"LACOLLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83020,"LAC-SAINTE-MARIE",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,2,0,0,228,0,0,228,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,34120,"LAC-SERGENT",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80095,"LAC-SIMON",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85070,"LAFORCE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,21040,"L'ANGE-GARDIEN (03)",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",23.677,23.677,23.677,23.677,0,0,0,0,0,0,71.031000000000006,71.031000000000006,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",6,0,0,2,0,0,25.341048274696959,0,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,32,24,0,32,24,0,16,1102,0,16,1102,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,94210,"L'ANSE-SAINT-JEAN",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,79050,"L'ASCENSION",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,10,0,0,56.179775280898873,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,19,0,0,19,0,0,148,0,0,148,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,85060,"LATULIPE-ET-GABOURY",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,46.296296296296291,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,8,0,0,8,0,0,82,0,0,82,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,33060,"LAURIER-STATION",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",30.382000000000001,30.382000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,60.764000000000003,60.764000000000003,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,0,1,0,0,9.8742676584819957,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Déjà réalisée","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",90,0,0,90,0,0,1178,0,0,1178,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",134339,36877,3813]
[null,52007,"LAVALTRIE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",74.2,74.2,0,0,0,0,0,0,0,0,148.4,148.4,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,0,10,1,0,1,5.3908355795148246,0,41.418157720344603,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,2,103,0,2,103,0,0,3919,0,0,3919,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,42045,"LAWRENCEVILLE",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,5.1040000000000001,0,0,5.1040000000000001,0,0,0,0,5.1040000000000001,10.208,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,3,9,0,3,9,0,0,232,0,0,232,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Trimestrielle"]
[null,49020,"LEFEBVRE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,67055,"LÉRY",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,16048,"LES ÉBOULEMENTS",3,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",12.164,12.164,0,0,0,0,0,0,0,0,24.327999999999999,24.327999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,1,1,1,1,1,6.7732321863993503,1.9047619047619047,8.7336244541484724,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,45,0,0,45,0,0,410,0,0,410,"Installation débutée","Installation terminée","En cours","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,"01023","LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,98020,"L'ÎLE-D'ANTICOSTI",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,71060,"L'ÎLE-PERROT",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,41085,"LINGWICK",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80055,"LOCHABER",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80060,"LOCHABER-PARTIE-OUEST",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,73025,"LORRAINE",15,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,45,52.534999999999997,0,0,0,0,90,105.07,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",6,0,0,2,0,0,11.420957456933474,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Prévue","SRP en place","Débuter les travaux","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,10,0,0,10,0,3233,0,180,3233,0,180,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",1071869993,0,0]
[null,51015,"LOUISEVILLE",4,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,101.962,101.962,0,0,0,0,0,0,101.962,101.962,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",6,1,3,1,3,5,5.8845452227300363,0.29308323563892147,12.560710098810919,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",166,0,268,166,0,268,24,0,2804,24,0,2804,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Trimestrielle",30.125,224.529,44.613]
[null,87058,"MACAMIC",8,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,0,18.13,0,6,0,0,0,0,0,30.13,18.13,27.195,0,166.18863761720905,100,150,"Non réalisée","Prévue",5,0,1,1,0,1,27.578599007170439,0,18.656716417910445,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",0,1,24,0,1,24,0,0,511,0,0,511,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,45072,"MAGOG",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",19,1,0,1,1,0,11.638234663563138,0.12376237623762376,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",81,11,520,81,11,520,0,0,7468,0,0,7468,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Mensuelle","Mensuelle",0,383967.71209090913,75766.100000000006]
[null,"06005","MARIA",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,25.215,0,0,25.215,0,0,0,0,25.215,50.43,25.215,37.822499999999998,100,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",2,0,56,2,0,56,0,0,754,0,0,754,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Mensuelle",0,42281,0]
[null,42065,"MARICOURT",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,30035,"MARSTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,51008,"MASKINONGÉ",4,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",5,39.863,0,0,0,0,0,0,0,0,10,79.725999999999999,53.15,79.724999999999994,18.814675446848543,150.00188146754468,100,150,"Non réalisée","Non prévue",1,0,2,1,0,3,1.8814675446848543,0,26.012605708726451,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",32,0,0,32,0,0,528,0,434,528,0,434,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,"06045","MATAPÉDIA",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,67045,"MERCIER",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",6,0,0,1,0,0,7.9909435972564431,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Non prévue","SRP rentables","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",167,0,46,167,0,46,0,0,5035,0,0,5035,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",71242,0,6153]
[null,30040,"MILAN",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85075,"MOFFET",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,83088,"MONTCERF-LYTTON",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,396.82539682539681,"Pas de directive","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue",0,1,6,0,1,6,0,0,77,0,0,77,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,79088,"MONT-LAURIER",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80090,"MONTPELLIER",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",4.2329999999999997,4.2329999999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,8.4659999999999993,8.4659999999999993,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,10,0,0,10,0,0,100,0,0,100,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,66047,"MONTRÉAL-OUEST",6,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,23.437999999999999,35.156999999999996,0,0,0,0,0,0,23.437999999999999,35.156999999999996,23.4376,35.156399999999991,100.00170665938492,150.00255998907738,100,150,"Non réalisée","Non prévue",10,0,0,1,0,0,42.666484622998944,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",54,0,3,60,0,3,1551,0,0,1551,0,0,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",391205,54020,0]
[null,79110,"MONT-SAINT-MICHEL",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",3.4249999999999998,3.4249999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,6.85,6.85,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,2,0,0,52.910052910052912,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,4,0,0,4,0,0,131,0,0,131,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,77050,"MORIN-HEIGHTS",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Réaliser 50 % des travaux","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,32.875999999999998,32.875999999999998,0,0,0,0,65.751999999999995,65.751999999999995,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",9,5,13,1,5,20,27.375593137851315,5.5617352614015569,73.546051142792493,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Déjà réalisée","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",14,4,28,14,4,28,0,0,885,0,0,885,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,25409.71,950]
[null,30045,"NANTES",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",3.7149999999999999,3.7149999999999999,4.0449999999999999,4.0449999999999999,4.0449999999999999,4.0449999999999999,0,0,0,0,19.565000000000001,19.565000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,2,0,0,68.446269678302528,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,53,0,0,53,0,0,268,0,0,268,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,68030,"NAPIERVILLE",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,3.0179999999999998,30.018000000000001,30.018000000000001,0,0,0,0,60.036000000000001,63.054000000000002,30.018000000000001,45.027000000000001,200,210.05396761942833,100,150,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,2,0,0,6.6626690652275302,0,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,3,84,1,3,84,0,0,1321,0,0,1321,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,6352,0]
[null,41037,"NEWPORT",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,50072,"NICOLET",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",30,0,0,1,0,0,27.063355314791927,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",393,0,0,393,0,0,2709,0,26,4101,0,26,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,0,0]
[null,87115,"NORMÉTAL",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,39015,"NOTRE-DAME-DE-HAM",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,163.39869281045753,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",0,0,7,0,0,7,0,0,58,0,0,58,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,82010,"NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,9.8149999999999995,0,0,0,0,0,0,0,9.8149999999999995,6.5430000000000001,9.8145000000000007,0,150.00764175454685,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,3,1,0,1,1,0,19.736842105263158,65.78947368421052,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,7,0,0,7,0,0,130,0,0,130,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,32080,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (17)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,30010,"NOTRE-DAME-DES-BOIS",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,3.3,0,0,0,0,0,0,0,3.3,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,9,0,0,9,0,0,2,82,0,2,82,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Mensuelle"]
[null,29120,"NOTRE-DAME-DES-PINS",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,13.621,13.621,0,0,0,0,27.242000000000001,27.242000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Prévue",2,2,0,1,3,0,14.683209749651274,3.215434083601286,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue",44,0,0,44,0,0,534,0,0,578,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",87942,6201,861]
[null,46100,"NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,79005,"NOTRE-DAME-DU-LAUS",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85090,"NOTRE-DAME-DU-NORD",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,14.34,0,0,0,0,0,28.68,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,1,0,1,10,0,6.9735006973500697,1.9305019305019304,0,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,40,0,0,40,0,0,458,0,0,458,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Trimestrielle"]
[null,"06020","NOUVELLE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,72032,"OKA",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,17.606999999999999,0,0,0,0,0,35.213999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,3,0,0,3,0,0,2.1770682148040637,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",4,0,74,4,0,74,0,0,1298,0,0,1298,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Mensuelle","Mensuelle",0,193.71799999999999,0]
[null,84055,"OTTER LAKE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80037,"PAPINEAUVILLE",7,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,29.05,29.05,0,0,0,29.05,0,0,29.05,58.1,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",4,0,1,1,0,15,13.769363166953529,0,11.135857461024498,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",101,0,7,101,0,7,29,0,761,29,0,761,"Installation terminée","Installation terminée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Mensuelle",5684,34461,1809]
[null,"02005","PERCÉ",11,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",19.183,19.183,0,0,0,19.183,0,0,0,0,38.366,76.731999999999999,19.183,28.7745,200,400,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",3,2,5,1,2,7,15.638846895688891,4.319654427645788,17.141485823991225,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,30,0,0,40,0,0,350,0,0,413,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"03015","PETITE-VALLÉE",11,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,7,0,0,7,0,0,95,0,0,95,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,94205,"PETIT-SAGUENAY",2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46025,"PIKE RIVER",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80045,"PLAISANCE",7,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,21.513999999999999,21.513999999999999,0,0,0,0,0,0,21.513999999999999,21.513999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,2,1,1,1,1,9.2962721948498661,4.5662100456621006,28.538812785388128,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,55,0,0,55,0,0,350,0,0,383,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,96030,"POINTE-AUX-OUTARDES",9,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,17.814,0,0,0,0,0,0,0,17.814,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,1,0,0,3,0,0,14.592149423610099,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",3,1,24,3,1,24,0,0,630,0,0,630,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,71055,"POINTE-DES-CASCADES",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,11.714,0,0,0,0,0,23.428000000000001,11.714,17.571000000000002,0,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,3,0,0,8.5367935803312278,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,8,0,0,8,0,0,494,0,0,494,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,34017,"PONT-ROUGE",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,62.9,62.9,0,0,0,0,0,0,62.9,62.9,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,4,11,0,2,30,0,1.0587612493382743,36.394917946003176,"Pas de directive","Réduction ≥ 1 jour prévue","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",133,192,15,133,192,15,0,0,3438,0,0,3438,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,114916,0]
[null,"02047","PORT-DANIEL-GASCONS",11,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",14.012,14.012,14.012,14.012,5.5,5.5,0,0,0,0,53.036000000000001,53.036000000000001,1.9530000000000001,2.9295,2715.6169994879674,2715.6169994879674,100,150,"En cours","Prévue",2,0,0,1,0,0,14.273479874393379,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue",7,0,18,7,0,18,0,0,485,0,0,485,"Installation débutée","Terminer l'installation","En cours","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,0,4304]
[null,95040,"PORTNEUF-SUR-MER",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,88090,"PREISSAC",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,32033,"PRINCEVILLE",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",42.667000000000002,42.667000000000002,42.667000000000002,42.667000000000002,0,0,0,0,0,0,128.001,128.001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",10,17,11,1,1,3,23.43731689596175,10.234798314268513,50.942435048395311,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",19,0,173,19,0,173,0,0,1469,0,0,1469,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Mensuelle","Mensuelle",0,328614.41999999993,3794.9000000000005]
[null,87010,"RAPIDE-DANSEUR",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85105,"RÉMIGNY",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,71133,"RIGAUD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"04020","RIVIÈRE-À-CLAUDE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,71005,"RIVIÈRE-BEAUDETTE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,13025,"RIVIÈRE-BLEUE",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,1,0.3,2.5,0.3,2.5,0,0,0,0,0.9,9.5,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",1,0,2,1,0,1,8.3528232542599401,0,108.69565217391303,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Prévue","Non prévue","Débuter les travaux","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,35,0,0,35,0,0,333,0,0,333,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,89010,"RIVIÈRE-HÉVA",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,87015,"ROQUEMAURE",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,55037,"ROUGEMONT",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,48010,"ROXTON FALLS",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,31130,"SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,35015,"SAINT-ADELPHE",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,6,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,1,0,0,1,0,0,2.9673590504451037,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",4,1,3,4,1,3,0,0,329,0,0,329,"50 % des compteurs installés","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,1360.6,0]
[null,77065,"SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,29.702999999999999,0,0,0,0,0,0,0,29.702999999999999,19.802,29.702999999999999,0,150,100,150,"Non réalisée","Non prévue",2,1,0,5,2,0,10.099989900010101,1.8416206261510129,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,41,0,0,41,0,0,502,0,0,502,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,53015,"SAINT-AIMÉ",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,5,0,0,5,0,0,172.41379310344828,"Pas de directive","Pas de directive","SRP rentables","Non prévue","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",50,0,0,50,0,0,240,0,0,240,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Non prévue","Ne s'applique pas","Non prévue","Annuelle","Annuelle",32166,90002,0]
[null,34097,"SAINT-ALBAN",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,12.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25.48,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,3,17,0,3,17,0,0,462,0,0,462,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,14035,"SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",19,9,0,19,9,0,16,4,470,16,4,470,"Installation terminée","Installation terminée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",568.35,1424.704,52.085999999999999]
[null,51065,"SAINT-ALEXIS-DES-MONTS",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,25.859000000000002,25.859000000000002,0,6.4649999999999999,0,0,0,0,25.859000000000002,38.789000000000001,25.859000000000002,38.788499999999999,100,150.0019335627828,100,150,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Débuter les travaux","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,62,0,0,62,0,0,864,0,0,864,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,47010,"SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,10030,"SAINT-ANACLET-DE-LESSARD",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",18.257000000000001,18.257000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,36.514000000000003,36.514000000000003,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,2,0,2,2,0,5.4773511529824175,3.1796502384737679,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,22,0,0,22,0,0,629,0,0,629,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,76008,"SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69070,"SAINT-ANICET",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,19062,"SAINT-ANSELME",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",27.858000000000001,27.858000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,55.716000000000001,55.716000000000001,27.858000000000001,41.786999999999999,200,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,1,0,0,7.1792662789862876,0,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",92,0,0,99,0,0,1058,0,0,1062,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",206250,1020010,10179]
[null,57075,"SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,"La longueur totale du réseau de distribution est nulle.","","La longueur totale des branchements de service du côté privé est nulle.","Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",39,3,6,39,3,6,712,0,0,712,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,17055,"SAINT-AUBERT",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,7.2489999999999997,0,0,7.2489999999999997,0,0,0,0,7.2489999999999997,14.497999999999999,7.2489999999999997,10.8735,100,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,12,0,0,12,0,0,186,0,0,186,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,98012,"SAINT-AUGUSTIN (09)",9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,51025,"SAINT-BARNABÉ",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,57020,"SAINT-BASILE-LE-GRAND",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,0,98.51,98.51,0,0,0,0,197.02,197.02,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",35,3,0,1,3,0,35.529387879403103,0.45228403437358661,0,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Déjà réalisée","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",2,1,72,2,1,182,0,0,6448,0,0,6448,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,16700,14882]
[null,29100,"SAINT-BENOÎT-LABRE",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Réaliser 50 % des travaux","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,8.4559999999999995,0,0,0,0,0,0,0,8.4559999999999995,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",23,0,29,23,0,29,261,0,5,261,0,5,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Semestrielle","Semestrielle",40225,218307,2263]
[null,26055,"SAINT-BERNARD",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",2,0,0,3,0,0,18.375597206909223,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",33,0,1,37,0,1,509,43,24,531,43,29,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,49125,"SAINT-BONAVENTURE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85045,"SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0.8,0,0,0,0,0,0,0,0.8,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,2,1,0,2,5,0,8.3682008368200833,52.301255230125527,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",16,5,0,19,5,0,215,0,0,215,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",41906.400000000001,2173.1999999999998,5877]
[null,40025,"SAINT-CAMILLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,50035,"SAINT-CÉLESTIN (M)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,61035,"SAINT-CHARLES-BORROMÉE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,1,1,2,2,2,5.3376034160661865,0.14039028499227854,0.9359352332818569,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",49,5,198,73,5,276,0,0,6925,0,0,6949,"Installation débutée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,253708.12604,0]
[null,39060,"SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,11.24,0,0,0,0,0,0,0,11.24,0,11.24,"Contrôle actif des fuites facultatif.",150,0,150,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,"","","La longueur totale des branchements de service du côté privé est nulle.","Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",3,4,0,3,4,0,197,98,0,197,98,0,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",60411.4,427.8,0]
[null,11005,"SAINT-CLÉMENT",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,2.323,0,0,0,2.323,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,13,0,0,13,0,0,95,0,0,95,0,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,71045,"SAINT-CLET",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,75005,"SAINT-COLOMBAN",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",12.395,12.395,0,0,0,0,0,0,0,0,24.79,24.79,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",6,2,2,6,2,2,499,0,0,499,0,0,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",10311,2733,1016]
[null,12005,"SAINT-CYPRIEN (01)",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",10.739000000000001,10.739000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,21.478000000000002,21.478000000000002,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,1,35,2,1,35,0,0,301,0,0,301,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",60358.67,15938,7942.33]
[null,17045,"SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,54017,"SAINT-DAMASE (16)",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,5,0,0,13.52265043948614,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",111,0,7,104,0,7,862,0,13,862,0,13,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",302028,1318079,1720]
[null,19030,"SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,42025,"SAINT-DENIS-DE-BROMPTON",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,97,0,0,96,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,88065,"SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,4,0,0,4,0,0,69,0,0,69,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,77022,"SAINTE-ADÈLE",15,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,76.052000000000007,82.765000000000001,82.765000000000001,0,0,0,0,165.53,241.58199999999999,152.10499999999999,228.1575,108.82613983761217,158.82581111732028,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",25,11,7,2,1,7,16.204303863106041,2.0968356843309186,13.343499809378574,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",287,0,88,290,0,88,0,0,5213,0,0,5213,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Annuelle","Semestrielle",0,188065,0]
[null,33017,"SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,6.9340000000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13.868,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,1,1,0,3,2,0,3.3222591362126246,73.827980804724987,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue",1,1,27,1,1,27,0,0,261,0,0,261,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,14.917,0]
[null,55030,"SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,8.1639999999999997,8.1639999999999997,8.1639999999999997,0,0,0,0,0,0,8.1639999999999997,24.492000000000001,9.8520000000000003,14.778,82.866423061307344,248.59926918392205,100,150,"Déjà réalisée","Non prévue",1,1,0,1,2,0,10.150223304912707,2.512562814070352,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",14,0,1,14,0,1,385,0,0,385,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",80756.960000000006,6283.8,0]
[null,37205,"SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,42050,"SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,73035,"SAINTE-ANNE-DES-PLAINES",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,192.3,192.3,64.099999999999994,64.099999999999994,0,0,448.7,448.7,61.4,92.1,730.78175895765469,730.78175895765469,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",10,2,2,1,2,10,16.286644951140065,0.55005500550055009,6.1117222833394456,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue",133,0,39,133,0,39,0,500,2950,0,500,2964,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,61132,66430]
[null,69065,"SAINTE-BARBE",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",22.8,22.8,0,0,0,0,0,0,0,0,45.6,45.6,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,31,0,0,31,0,0,675,0,0,675,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,22045,"SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Débuter les travaux","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,15.266999999999999,15.266999999999999,0,0,0,0,0,0,15.266999999999999,15.266999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,2,0,1,7,0,7.8449831332862638,1.2026458208057726,0,"Pas de directive","Respecter les délais","En cours","Prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,1,46,1,1,46,0,0,1615,0,0,1615,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Hebdomadaire",0,0,271]
[null,49085,"SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,38060,"SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",5,0,0,1,0,0,26.857173551055485,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,39,0,0,39,0,0,143,0,0,143,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Mensuelle"]
[null,48020,"SAINTE-CHRISTINE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,31060,"SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,49100,"SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85015,"SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE",8,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0.4,0,0,0,0,0,0.8,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,1,1,0,5,8,0,4.9019607843137258,54.466230936819173,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",7,0,8,7,0,8,0,0,188,0,0,188,"Installation débutée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Semestrielle","Trimestrielle",0,218307,0]
[null,52030,"SAINTE-ÉLISABETH",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,10,1,1,5,4.8828125,0,160,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",32,0,16,32,0,16,0,25,524,0,25,524,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,67997,0]
[null,18035,"SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,20010,"SAINTE-FAMILLE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"09085","SAINTE-FLAVIE",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,0,10,18.298999999999999,0,0,0,0,20,36.597999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,1,0,0,1,0,0,2.0120724346076457,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",53,0,3,53,0,3,9,0,426,9,0,426,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",1382,57214.8,2276.1999999999998]
[null,38035,"SAINTE-FRANÇOISE (17)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,54095,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,1,2,1,1,1,37.234702742956436,2.1008403361344539,28.011204481792717,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",47,0,10,47,0,10,0,0,419,0,0,419,"Installation terminée","Débuter l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,42750,0]
[null,14025,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,2,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",1,0,11,1,0,11,0,0,227,0,0,227,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,155,0]
[null,"09020","SAINTE-JEANNE-D'ARC (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,63060,"SAINTE-JULIENNE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",25.617999999999999,25.617999999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,51.235999999999997,51.235999999999997,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,1,0,5,1,0,7.807010695604653,1.0570824524312896,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue",0,70,0,0,70,0,0,20,856,0,20,856,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Annuelle"]
[null,51075,"SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,6,0,0,6,0,0,255,0,0,255,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,11035,"SAINT-ÉLOI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,18020,"SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,26022,"SAINT-ELZÉAR (12)",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,14.664999999999999,14.664999999999999,1,1,0,0,0,0,16.664999999999999,16.664999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,67,0,0,67,0,0,695,0,0,700,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,62030,"SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"07005","SAINTE-MARGUERITE-MARIE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,63005,"SAINTE-MARIE-SALOMÉ",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,70012,"SAINTE-MARTINE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,50057,"SAINTE-MONIQUE (17)",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"08040","SAINTE-PAULE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,20030,"SAINTE-PÉTRONILLE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,31050,"SAINTE-PRAXÈDE",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,39105,"SAINTE-SÉRAPHINE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,38040,"SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,73010,"SAINTE-THÉRÈSE",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,70030,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,49105,"SAINT-EUGÈNE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,92065,"SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY",2,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,9,0,0,9,0,0,178,0,0,178,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,13030,"SAINT-EUSÈBE",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,10070,"SAINT-FABIEN",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,91042,"SAINT-FÉLICIEN",2]
[null,62007,"SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,54.134999999999998,54.134999999999998,0,0,0,0,0,0,54.134999999999998,54.134999999999998,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,5,3,6,3,5,7.1422194446924392,2.6939655172413794,16.163793103448278,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",134,0,88,134,0,88,0,7,1567,0,7,1567,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,124991.43393167001,0]
[null,21010,"SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,20005,"SAINT-FRANÇOIS-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,42020,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,12025,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,52080,"SAINT-GABRIEL",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",30.303999999999998,30.303999999999998,30.303999999999998,30.303999999999998,0,0,0,0,0,0,90.912000000000006,90.912000000000006,30.303999999999998,45.456000000000003,300,300,100,150,"Non réalisée","Non prévue",19,0,0,1,0,0,62.697993664202748,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",0,34,95,0,34,95,0,50,1383,0,50,1383,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,93035,"SAINT-GÉDÉON",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,4,0,2,2,0,3.1481189988981582,2.359882005899705,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,3,49,0,3,49,0,0,1092,0,0,1092,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,56010,"SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,14045,"SAINT-GERMAIN",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,33035,"SAINT-GILLES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,11020,"SAINT-GUY",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,29020,"SAINT-HILAIRE-DE-DORSET",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,16050,"SAINT-HILARION",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Débuter les travaux","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,5,5,0,0,0,0,0,0,5,5,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",0,1,1,0,1,20,0,4.1152263374485596,41.152263374485592,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,43,0,0,43,0,0,200,0,0,200,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,29038,"SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Travaux débutés","Réaliser 50 % des travaux","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,3,1,1,1,0,0,0,0,5,3,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",4,0,0,1,0,0,34.086067319982959,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",20,0,0,20,0,0,378,0,27,378,0,27,"Installation terminée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",97846,8667,0]
[null,54048,"SAINT-HYACINTHE",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,15005,"SAINT-IRÉNÉE",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,5.96,5.96,0,0,0,0,0,0,5.96,5.96,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,5,0,0,29.735355337496284,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue",12,0,5,12,0,5,20,0,124,20,0,124,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Quadrimestrielle"]
[null,67040,"SAINT-ISIDORE (16)",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,12.025,12.025,1.5,3,0,0,0,0,15.025,18.024999999999999,12.025,18.037500000000001,124.94802494802495,149.8960498960499,100,150,"En cours","Déjà réalisée",0,2,1,0,7,7,0,2.9368575624082234,14.684287812041116,"Directive mise en place","Réduction ≥ 1 jour prévue","SRP rentables","Non prévue","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",41,0,2,41,0,2,624,0,0,624,0,0,"50 % des compteurs installés","Installer 50 % des compteurs","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",141401,42789,0]
[null,33065,"SAINT-JANVIER-DE-JOLY",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"08010","SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,11010,"SAINT-JEAN-DE-DIEU",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,3,3,0,0,0,0,6,6,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,58,0,0,58,0,0,528,0,0,528,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,62015,"SAINT-JEAN-DE-MATHA",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,21020,"SAINT-JOACHIM",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,21.204999999999998,21.204999999999998,10,10,0,0,0,0,41.204999999999998,41.204999999999998,1.925,2.8875000000000002,2140.5194805194806,2140.5194805194806,100,150,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,1,0,0,9.4317377976892232,0,0,"Délais respectés","Pas de directive","SRP rentables","Déjà réalisée","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,23,0,0,23,0,0,20,565,0,20,565,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,14030,"SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,53050,"SAINT-JOSEPH-DE-SOREL",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,27055,"SAINT-JULES",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",2.9649999999999999,2.9649999999999999,0,2.9649999999999999,0,2.9649999999999999,0,0,0,0,5.93,14.824999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,0,11,0,0,11,0,0,66,0,0,66,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,51045,"SAINT-JUSTIN",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,26070,"SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Mettre en place les directives","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,20.521999999999998,0,0,0,0,0,0,0,20.521999999999998,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,2,0,0,7,0,0,21.703743895822029,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Déjà réalisée","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,4,52,0,4,52,0,0,883,0,0,883,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,71105,"SAINT-LAZARE",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,20,5,5,7,10,0.98194208505582337,2.8972910328842532,7.5139383556497297,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Débuter les travaux","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,242,0,0,242,0,0,6582,0,0,6582,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,50042,"SAINT-LÉONARD-D'ASTON",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",15.4,15.4,0,0,0,0,0,0,0,0,30.8,30.8,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,6.4935064935064943,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,47,0,0,47,0,0,670,0,0,670,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"07030","SAINT-LÉON-LE-GRAND (01)",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,63048,"SAINT-LIN-LAURENTIDES",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,21015,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE-DU-CAP-TOURMENTE",3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,37225,"SAINT-LUC-DE-VINCENNES",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,17.664999999999999,0,0,0,0,0,0,0,17.664999999999999,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",47,0,9,47,0,9,194,0,0,194,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",36905,27708,0]
[null,93080,"SAINT-LUDGER-DE-MILOT",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,4,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,2,1,0,5,5,0,7.4349442379182156,24.392861672960024,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,28,0,0,32,0,0,209,0,0,210,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Trimestrielle"]
[null,19025,"SAINT-MALACHIE",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,28,0,0,28,0,0,599,0,0,599,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,44003,"SAINT-MALO",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,13020,"SAINT-MARC-DU-LAC-LONG",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,10,0,0,10,0,0,133,0,0,133,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,57050,"SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,"La longueur totale du réseau de distribution est nulle.","","La longueur totale des branchements de service du côté privé est nulle.","Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",62,0,0,62,0,0,863,0,0,863,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,57045,"SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,"La longueur totale du réseau de distribution est nulle.","","La longueur totale des branchements de service du côté privé est nulle.","Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",199,1,0,199,1,0,1097,4,0,1097,4,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,51070,"SAINT-MATHIEU-DU-PARC",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,10,0,0,10,0,0,111,0,0,111,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,68050,"SAINT-MICHEL",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,13065,"SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",12.097,0,0,0,0,0,0,0,0,0,24.193999999999999,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",6,3,0,2,2,0,49.599074150615856,8.310249307479225,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,0,56,0,0,56,0,0,305,0,0,305,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,37240,"SAINT-NARCISSE",4,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,0,2,0,0,7.2364136334032851,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",72,7,0,72,7,0,478,0,0,478,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",71250,25388,4120]
[null,10015,"SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,19015,"SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,52070,"SAINT-NORBERT",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,17005,"SAINT-OMER",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,14018,"SAINT-PASCAL",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,28.8,0,0,0,0,0,57.6,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",13,6,6,1,1,1,45.138888888888886,5.7581573896353166,57.58157389635317,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Prévue","SRP en place","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",7,4,80,7,4,80,0,1,942,0,1,942,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,72018,0]
[null,61005,"SAINT-PAUL",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,24.503,24.503,24.503,0,0,0,0,0,0,24.503,73.509,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","En cours","Déjà réalisée","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,0,61,1,0,61,0,0,1620,0,0,1620,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Aucune relève",0,2387.0272629325,0]
[null,56035,"SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,19005,"SAINT-PHILÉMON",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",5,0,3,5,0,3,0,0,290,0,0,290,"Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,0,4123]
[null,29065,"SAINT-PHILIBERT",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,54008,"SAINT-PIE",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",3,0,2,1,0,14,6.0606060606060606,0,14.263300527742119,"Directive mise en place","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",141,0,0,141,0,0,1389,0,0,1389,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",275025,83958,6813]
[null,13075,"SAINT-PIERRE-DE-LAMY",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,38065,"SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,91035,"SAINT-PRIME",2,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",5,0,0,1,0,0,14.143871460496168,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",6,0,68,6,0,68,0,0,892,0,0,892,"Installation débutée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,116456,0]
[null,34128,"SAINT-RAYMOND",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",54.069000000000003,54.069000000000003,0,0,52.353999999999999,52.353999999999999,0,0,0,0,212.846,212.846,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",2,2,5,2,5,20,3.4039076860235551,0.98087297694948505,32.695765898316168,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",76,0,162,84,0,167,0,0,1738,0,0,1738,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,174436,121369]
[null,39020,"SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",5.9249999999999998,5.9249999999999998,0,0,5.9249999999999998,5.9249999999999998,0,0,0,0,23.7,23.7,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",10,0,0,2,0,0,168.77637130801688,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,1,0,0,1,0,0,131,0,0,130,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,63035,"SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,35045,"SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,63040,"SAINT-ROCH-OUEST",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,26010,"SAINTS-ANGES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,51030,"SAINT-SÉVÈRE",4,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,24.15,0,0,0,0,0,48.3,0,36.225000000000001,0,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,2,0,0,4.1407867494824018,0,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",33,8,0,33,8,0,129,5,0,129,5,0,"Installation terminée","Installation terminée","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",12497,13005,0]
[null,15058,"SAINT-SIMÉON (03)",3,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",12.22,12.22,2.0710000000000002,2.0710000000000002,0,0,0,0,0,0,26.510999999999999,26.510999999999999,12.22,18.329999999999998,216.94762684124387,216.94762684124387,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",3,1,0,1,1,0,20.992232873836681,2.2727272727272729,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",30,0,39,30,0,39,20,0,351,20,0,351,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",4082.6,25166.400000000001,0]
[null,29125,"SAINT-SIMON-LES-MINES",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,92070,"SAINT-STANISLAS (02)",2,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,2.8580000000000001,0,0,0,0,0,5.7160000000000002,2.8580000000000001,4.2869999999999999,0,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,42,0,0,42,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",8.7690000000000001,0,6.5000000000000002E-2]
[null,60020,"SAINT-SULPICE",14,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,25.824999999999999,0,0,0,0,0,51.65,25.824999999999999,38.737499999999997,0,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",5,0,0,1,0,0,19.361084220716361,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",48,6,9,48,6,9,994,156,0,994,156,0,"50 % des compteurs installés","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",274319,32233,620]
[null,"07070","SAINT-THARCISIUS",1,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",0,0,11,0,0,11,0,0,80,0,0,80,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,48045,"SAINT-THÉODORE-D'ACTON",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,34085,"SAINT-THURIBE",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,"La longueur totale des réseaux de distribution est nulle.","","La longueur totale des branchements de service du côté privé est nulle.","Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,14,0,0,14,0,0,15,92,0,15,92,"Installation terminée","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,34090,"SAINT-UBALDE",3,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,3,0,0,6.8027210884353746,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,2,40,0,2,40,0,0,366,0,0,366,"Installation débutée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,70005,"SAINT-URBAIN-PREMIER",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,39135,"SAINT-VALÈRE",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,27008,"SAINT-VICTOR",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,50023,"SAINT-WENCESLAS",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",9.7170000000000005,9.7170000000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,19.434000000000001,19.434000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",4,0,9,4,0,9,6,0,259,6,0,259,"Installation débutée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",1361,5706,0]
[null,"07035","SAINT-ZÉNON-DU-LAC-HUMQUI",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,70052,"SALABERRY-DE-VALLEYFIELD",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,26048,"SCOTT",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,7.562008469449486,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",0,21,1,0,21,1,0,0,494,0,0,494,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,97007,"SEPT-ÎLES",9,"En cours","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Mettre en place les directives","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,243.76599999999999,0,0,243.76599999999999,0,0,0,0,243.76599999999999,487.53199999999998,228.76599999999999,343.149,106.55691842319226,213.11383684638452,100,150,"Non réalisée","Non prévue",29,28,58,2,2,10,11.896654988800735,1.8813411274608614,77.941275280521396,"Directive mise en place","Respecter les délais","En cours","Prévue","Travaux débutés","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue",337,0,139,337,0,139,0,0,8597,0,0,8597,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Quadrimestrielle","Quadrimestrielle",0,1335681,0]
[null,84010,"SHAWVILLE",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Non réalisée","Prévue","Travaux débutés","Réaliser 50 % des travaux","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,5,19.994,5,5,0,0,0,0,15,29.994,19.994,29.991,75.022506752025606,150.0150045013504,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",3,3,3,4,3,3,15.004501350405121,3.6144578313253013,90.361445783132538,"Directive mise en place","Réduction ≥ 1 jour prévue","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue",0,0,144,0,0,144,0,0,686,0,0,686,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,"05010","SHIGAWAKE",11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,46030,"STANBRIDGE STATION",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,44050,"STANSTEAD-EST",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,22035,"STONEHAM-ET-TEWKESBURY",3,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",0,1,0,0,3,0,0,0.93283582089552242,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",6,0,0,6,0,0,3,0,1060,3,0,1060,"Installation terminée","Terminer l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Trimestrielle","Trimestrielle",0,19404,5490]
[null,30105,"STORNOWAY",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,30110,"STRATFORD",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,45105,"STUKELY-SUD",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,4.3140000000000001,4.3140000000000001,0,0,0,0,8.6280000000000001,8.6280000000000001,4.3140000000000001,6.4710000000000001,200,200,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,1,0,0,1,0,0,90.090090090090087,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",4,1,0,4,1,0,77,0,0,77,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",8396.1,401.3,71]
[null,46058,"SUTTON",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,4,23.170999999999999,0,0,37.884,0,37.884,0,0,23.170999999999999,121.652,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",5,1,4,2,1,2,13.323740240360273,0.6116207951070336,48.929663608562684,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",51,0,1,51,0,1,20,15,1548,20,15,15448,"Installation débutée","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Semestrielle",0,30373,5863]
[null,95005,"TADOUSSAC",9,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,26.574000000000002,0,0,0,0,0,0,0,26.574000000000002,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",3,1,1,2,2,0,16.933845111763375,2.0242914979757085,20.242914979757085,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",81,0,0,81,0,0,20,0,393,20,0,393,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",3908,27068,2153]
[null,87042,"TASCHEREAU",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,85005,"TÉMISCAMING",8,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,1,0,0,20.53,20.53,0,0,0,0,41.06,43.06,20.53,30.795000000000002,200,209.7418412079883,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",1,2,1,0,8,35,4.8709206039941551,1.6820857863751051,12.014898474107893,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue",0,87,0,0,91,0,0,62,1036,0,62,1036,"Installation terminée","Installation terminée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,13073,"TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,46.807000000000002,46.807000000000002,0,0,0,0,93.614000000000004,93.614000000000004,46.807000000000002,70.210499999999996,200,200,100,150,"Non réalisée","Non prévue",3,1,0,1,1,0,6.4092977546093532,0.547645125958379,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,7,187,0,7,188,0,0,1472,0,0,1472,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,71075,"TERRASSE-VAUDREUIL",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Non prévue",0,0,12.611000000000001,12.611000000000001,0,0,0,0,0,0,12.611000000000001,12.611000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",3,3,1,1,1,2,23.788755848069144,3.5377358490566038,11.79245283018868,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,21,0,0,21,0,0,827,0,0,827,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,64008,"TERREBONNE",14,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,560.14700000000005,560.14700000000005,0,0,0,0,0,0,560.14700000000005,560.14700000000005,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",39,0,38,1,0,1,6.9624580690425901,0,14.079340790443833,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue",1014,70,207,1151,73,207,0,0,37146,0,0,37146,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,174905]
[null,31084,"THETFORD MINES",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,62.738,0,0,0,0,0,125.476,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",29,25,0,2,2,0,11.555948723466146,1.9060689234522721,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",52,0,970,55,0,970,0,0,11470,0,0,11470,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,84045,"THORNE",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,80050,"THURSO",7,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,20.952999999999999,0,0,20.952999999999999,0,0,0,0,20.952999999999999,41.905999999999999,20.952999999999999,31.429500000000001,100,200,100,150,"Déjà réalisée","Prévue",3,1,0,1,1,0,14.317758793490192,0.81234768480909825,0,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",28,0,35,31,0,37,0,1,1162,0,1,1162,"Installation débutée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Semestrielle",0,27854.2,6749.3]
[null,39025,"TINGWICK",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements éliminés","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",7.1769999999999996,7.1769999999999996,7.1769999999999996,7.1769999999999996,0,0,0,0,0,0,21.530999999999999,21.530999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,0,0,1,0,0,13.933398355858994,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,22,0,0,22,0,0,182,0,0,182,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,17035,"TOURVILLE",12,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","En cours","Prévue","Travaux débutés","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue",0,0,22,0,0,22,0,0,156,0,0,156,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,88075,"TRÉCESSON",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,71125,"TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,69030,"TRÈS-SAINT-SACREMENT",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,27060,"TRING-JONCTION",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",20.6,20.6,0,0,0,0,0,0,0,0,41.2,41.2,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,0,0,3,3,3,4.8524844720496896,0,0,"Délais respectés","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,27,0,0,27,0,0,0,586,0,0,586,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Déjà réalisée","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,11040,"TROIS-PISTOLES",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,35055,"TROIS-RIVES",4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,37067,"TROIS-RIVIÈRES",4,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,875.64099999999996,0,0,875.64099999999996,0,0,0,0,875.64099999999996,1751.2819999999999,284.98590000000002,427.47885000000002,307.25765730865982,614.51531461731963,100,150,"Non réalisée","Non prévue",84,32,4,2,8,8,9.0201923448634282,0.67530494238804706,1.4068852966417649,"Pas de directive","Respecter les délais","En cours","Prévue","Travaux débutés","Mettre en place les SRP","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",12,0,2356,12,0,2356,0,0,41782,0,0,41782,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Annuelle","Annuelle",0,945475,0]
[null,42078,"ULVERTON",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,48038,"UPTON",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Prévue",0,0,13.083,0,0,13.083,0,0,0,0,13.083,26.166,13.083,19.624500000000001,100,200,100,150,"Non réalisée","Prévue",4,0,0,1,0,0,30.574027363754489,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",55,0,2,55,0,2,20,0,910,20,0,910,"Non réalisée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,167413,0]
[null,33070,"VAL-ALAIN",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,"07080","VAL-BRILLANT",1,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",7.9980000000000002,7.9980000000000002,0,0,7.9980000000000002,7.9980000000000002,0,0,0,0,31.992000000000001,31.992000000000001,7.9980000000000002,11.997,400,400,100,150,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,1,3,0,1,5,0,3.5971223021582732,107.91366906474821,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,0,12,0,0,12,0,0,252,0,0,252,"Non réalisée","Installation terminée","Non réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,42060,"VALCOURT (CT)",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Éliminer fuites et débordements ","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,4.9729999999999999,0,0,0,0,0,9.9459999999999997,0,7.46,"Contrôle actif des fuites facultatif.",200,0,150,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Directive mise en place","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,14,23,0,14,23,0,3,169,0,3,169,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,42055,"VALCOURT (V)",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Éliminer fuites et débordements ","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,19.629000000000001,0,19.629000000000001,19.629000000000001,19.629000000000001,19.629000000000001,0,0,78.516000000000005,58.887,26.463000000000001,39.694499999999998,296.70105430223333,222.52579072667498,100,150,"Non réalisée","Déjà réalisée",1,2,1,2,5,10,3.7788610512791445,2.2727272727272729,16.233766233766232,"Pas de directive","Réduction ≥ 1 jour prévue","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",4,0,109,4,0,109,0,0,732,0,0,767,"Non réalisée","Installer 50 % des compteurs","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Annuelle","Semestrielle",0,66.144999999999996,0]
[null,78010,"VAL-DAVID",15,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",4,7,10,1,5,10,6.3369348246253283,2.3980815347721824,28.548589699668838,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,163,0,0,163,0,0,2325,0,0,2325,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,80140,"VAL-DES-BOIS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,78100,"VAL-DES-LACS",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,82015,"VAL-DES-MONTS",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,89008,"VAL-D'OR",8,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,192,0,0,192,0,0,0,0,192,384,192,288,100,200,100,150,"Non réalisée","Prévue",9,2,3,1,2,10,4.4968522034575793,0.23612750885478159,7.0838252656434468,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",37,59,892,37,59,892,0,4,7478,0,4,7478,"Installation débutée","Terminer l'installation","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,0]
[null,42095,"VAL-JOLI",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,26015,"VALLÉE-JONCTION",12,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",1,1,0,2,2,0,5.7388809182209464,1.2453300124533002,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",38,0,0,38,0,0,0,0,765,0,0,765,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,36483,0]
[null,78005,"VAL-MORIN",15,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",39.606999999999999,39.606999999999999,0,0,0.75,0.75,0,0,0,0,80.713999999999999,80.713999999999999,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",5,11,9,2,6,72,"","","","Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,21,0,0,21,0,0,1157,0,0,1157,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,30015,"VAL-RACINE",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,87105,"VAL-SAINT-GILLES",8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,59020,"VARENNES",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Directive mise en place","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,50.6,50.6,76.349999999999994,0,0,0,0,0,203.3,50.6,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Non prévue",11,1,1,2,2,0,8.2706766917293226,0.11049723756906077,1.1049723756906078,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",28,0,387,28,0,387,0,0,6649,0,0,6649,"Non réalisée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Trimestrielle","Trimestrielle",0,1230373.773,0]
[null,71083,"VAUDREUIL-DORION",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,71090,"VAUDREUIL-SUR-LE-LAC",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Non prévue","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",1,2,0,1,2,0,0,0,504,0,0,504,"Installation terminée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",0,1485,0]
[null,56005,"VENISE-EN-QUÉBEC",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,59025,"VERCHÈRES",16,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,2,2,0,0,0,0,0,0,2,2,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",0,1,1,0,1,2,0,0.48053820278712156,6.8648314683874512,"Délais respectés","Pas de directive","SRP non rentables","Non prévue","SRP non rentables","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",96,0,399,96,0,399,0,7,1927,0,7,1927,"Installation terminée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",0,158712,26377]
[null,39062,"VICTORIAVILLE",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,6.11,268.58699999999999,268.58699999999999,0,6.11,0,0,0,0,268.58699999999999,293.02699999999999,268.58699999999999,402.88049999999998,100,109.09947242420519,100,150,"Non réalisée","Prévue",60,6,3,3,3,15,17.336681239110398,0.42247570764681031,4.6941745294090031,"Délais respectés","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",83,748,66,101,818,78,0,178,13027,0,178,13027,"50 % des compteurs installés","Terminer l'installation","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","En cours","Prévue","Semestrielle","Semestrielle",0,218307,20281.999999999993]
[null,85025,"VILLE-MARIE",8,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,24.238,0,0,0,0,0,0,0,24.238,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",6,0,0,1,0,0,24.754517699480157,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",71,0,43,81,0,47,355,0,689,431,0,837,"Installation terminée","Installation terminée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",60036.7,63004.3,1022.1]
[null,32085,"VILLEROY",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,84070,"WALTHAM",7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,47030,"WARDEN",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,39077,"WARWICK",17,"Déjà réalisée","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",32.201999999999998,32.201999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,64.403999999999996,64.403999999999996,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",2,0,1,1,0,2,6.2107943605987206,0,7.8064012490241996,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée",24,0,109,32,0,109,0,0,1689,0,0,1689,"Installation débutée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Trimestrielle","Trimestrielle",0,490984.04,0]
[null,47025,"WATERLOO",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Fuites et débordements constatés","Éliminer fuites et débordements ","En cours","Prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",42.959000000000003,42.959000000000003,42.959000000000003,42.959000000000003,0,0,0,0,0,0,128.87700000000001,128.87700000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",10,4,3,5,2,8,23.278009264647686,1.7543859649122806,26.315789473684209,"Directive mise en place","Respecter les délais","En cours","Prévue","50% des travaux réalisés","Réaliser 50 % des travaux","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue",36,1,144,36,1,144,43,0,1839,43,0,1839,"Installation débutée","Terminer l'installation","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","En temps réel"]
[null,44080,"WATERVILLE",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Non prévue","Prévue","Prévue","En cours","Prévue",0,0,0,21.863,0,0,0,0,0,0,0,21.863,14.574999999999999,21.862500000000001,0,150.00343053173242,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,1,0,0,15,0,0,2,0,"Pas de directive","Mettre en place une directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",8,28,27,2,28,27,0,20,391,0,20,391,"Installation terminée","Installation terminée","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Mensuelle","Quadrimestrielle",0,116420,0]
[null,41098,"WEEDON",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","En cours","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",11.303000000000001,11.303000000000001,0,0,0,11.303000000000001,0,0,0,0,22.606000000000002,45.212000000000003,11.303000000000001,16.954499999999999,200,400,100,150,"Non réalisée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue",0,0,65,0,0,65,0,0,468,0,0,468,"Non réalisée","Terminer l'installation","Non réalisée","Prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,76035,"WENTWORTH",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,77060,"WENTWORTH-NORD",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,41065,"WESTBURY",5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,66032,"WESTMOUNT",6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
[null,49040,"WICKHAM",17,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",1,0,0,1,0,0,11.594202898550725,0,0,"Pas de directive","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",30,0,0,30,0,0,283,0,0,283,0,0,"Installation terminée","Non prévue","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",42820,16440,3570]
[null,42088,"WINDSOR",5,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Non débutée","Non prévue",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Non prévue",6,0,0,1,0,0,14.652372463308017,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","SRP en place","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","En cours","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","En cours","Prévue","En cours","Prévue","Non réalisée","Non prévue",0,16,103,0,16,103,0,0,1609,0,0,1609,"Installation débutée","Débuter l'installation","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Aucune relève","Annuelle"]
[null,40017,"WOTTON",5,"En cours","Augmentation ≥ 5 % prévue","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Pas de compteur non résidentiel","Pas de compteur non résidentiel",0,0,0,0,9.0649999999999995,9.0649999999999995,0,0,0,0,18.13,18.13,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Pas de directive","Pas de directive","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","En cours","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",0,0,42,0,0,42,0,0,197,0,0,197,"Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Aucune relève","Aucune relève"]
[null,51020,"YAMACHICHE",4,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,0,1,51,0,0,0,0,2,102,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"Non réalisée","Prévue",5,2,1,3,3,5,6.2076329054205059,1.6625103906899419,10.489289260864259,"Délais respectés","Respecter les délais","Non réalisée","Non prévue","Non prévue","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue",116,8,0,116,8,0,989,90,0,989,90,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Annuelle","Annuelle",184439.61386819,636936.84498597996,12670]
[null,53072,"YAMASKA",16,"Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Prévue","Pas de fuite et débordement","Pas de fuite et débordement","Non débutée","Prévue","Prévue","Prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée",0,0,0,45.283000000000001,0,0,0,0,0,0,0,45.283000000000001,0,0,"Contrôle actif des fuites facultatif.","Contrôle actif des fuites facultatif.",0,0,"En cours","Prévue",2,0,0,1,0,0,4.4166685069452107,0,0,"Délais respectés","Respecter les délais","SRP rentables","Déjà réalisée","SRP en place","Mettre en place les SRP","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Déjà réalisée","Déjà réalisée","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue","Non réalisée","Non prévue",42,6,0,42,6,0,771,0,0,771,0,0,"Installation terminée","Installation terminée","Ne s'applique pas","Ne s'applique pas","Non réalisée","Non prévue","Annuelle","Annuelle",113960,76940,17169]

{"sheet":"Coût","index":5,"n_rows":1111,"n_cols":53,"rows_kept":1111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,51,2,51],[1,52,2,52],[1,1,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,11],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[1,31,1,40],[1,41,1,50],[1,20,1,29],[1,30,2,30]]}
[]
[null,"COÛT",null,null,"Charges avant amortissement",null,null,null,"Frais de financement",null,null,null,"Frais d'administration générale",null,null,null,"Remboursement de la dette",null,null,null,"Besoins d'investissement en maintien d'actif régulier",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Besoins d'investissement en rattrapage de déficit de maintien d'actif","Besoins d'investissement en amélioration des services",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Besoins d'investissement en agrandissement et nouvelles infrastructures",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Taux d'actualisation","Valeur de remplacement"]
[null,"Code géographique","Nom de la municipalité","Région","Approvisionnement & Production","Distribution","Collecte","Traitement","Approvisionnement & Production","Distribution","Collecte","Traitement","Approvisionnement & Production","Distribution","Collecte","Traitement","Approvisionnement & Production","Distribution","Collecte","Traitement",2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,null,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028]
[null,46005,"ABERCORN",16]
[null,48028,"ACTON VALE",16,548852,52774,35505,310526,84170,21212,55914,3340,82565,34781,64829,56272,212112,73690,182922,8316,484337.77,911458.55,506204.58,776899.73,833624.6,526930.21,997238.03,544998.12,600816.18000000005,563685.56000000006,4290425.0199999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11081.23,366819.9,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,68966812.340000004]
[null,31056,"ADSTOCK",12,98121,23360,41940,0,21089,0,9154,0,26934,3504,20444.099999999999,0,60348,0,85200,0,0,36200.120000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,201686.36,0,10697.54,217587.91,221286.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25246005]
[null,98030,"AGUANISH",9,0,36156,0,19905,0,844,0,0,0,5550,0,2985.75,0,844,0,0,103541.48,136330.35999999999,107091.82,108912.38,110763.89,112646.87,114561.87,116509.42,118490.08,120504.41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14966435.6]
[null,92030,"ALBANEL",2,12530.7,170928,50872.5,53684.1,0,22425,265,555,1392.3000000000002,18992,5652.5,5964.9000000000005,0,44200,8527,3582,230290.28,234205.22,238186.71,242235.88,246353.89,250541.91,254801.12,259132.74,263538,268018.14,488233.22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,28763399.399999999]
[null,"07025","ALBERTVILLE",1]
[null,84050,"ALLEYN-ET-CAWOOD",7]
[null,93042,"ALMA",2,1184462,1367294,319885,1082787,0,46857,46815,6001,177669.3,248183.09999999998,90585.45,169969.35,0,240403,237203,44341,5010391.57,5095568.22,5182192.88,5270290.16,5359885.0999999996,5451003.1399999997,5543670.2000000002,5637912.5899999999,5733757.0999999996,5831230.9699999997,24699636.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,501805478.48000002]
[null,78070,"AMHERST",15,18463,19505,0,0,0,5134,0,0,2769,6693,0,0,0,19983,0,0,60642.29,61673.2,62721.65,63787.92,64872.31,65975.14,67096.72,68237.36,69397.399999999994,70577.149999999994,0,0,20685.78,21037.439999999999,21395.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5535036.29]
[null,88055,"AMOS",8,81735,519676,467746,363517,1408,43600,81435,5063,12471.449999999999,84491.4,82377.149999999994,55287,12118,455538,388955,624696,2128512.2000000002,2299154.48,2522317.69,2597289.71,2663202.42,2487189.96,3030205.73,2509532.7000000002,2435812.0099999998,2477220.8199999998,4876937.0599999996,0,18100.060000000001,0,32092.61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,219897807.75999999]
[null,"07047","AMQUI",1]
[null,55008,"ANGE-GARDIEN",16,495652,17914,18821,64041,9997.143,69374,24167.72,7022.4,111088,60280,22435,26497,123851.92,254300.67,106576.58,56649,392443.21,399114.74,405899.69,412799.99,419817.59,426954.49,434212.71,441594.33,449101.43,456736.16,2331749.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,44308073.600000001]
[null,19037,"ARMAGH",12,32180,57550,6405,33872,0,0,0,0,4827,8632.5,960.75,5080.8,0,0,0,0,147587.66,150096.65,152648.29,155243.31,157882.45000000001,160566.45000000001,163296.07999999999,166072.10999999999,168895.34,171766.56,95711,0,20685.78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22018717.469999999]
[null,78060,"ARUNDEL",15]
[null,40043,"ASBESTOS",5,239491,201944,178386,491754,1329,26172,32596,1496,43607,55983,50153,87333,6283,89118,73220,1638,706644.49,718657.45,730874.62,743299.49,755935.58,768786.49,781855.86,795147.41,808664.92,822412.22,6674571,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,775716.75,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,105652397.54000001]
[null,41055,"ASCOT CORNER",5,63025,0,11454,104434,30343.9,12406,12406,7195,21739.334999999999,4305.8999999999996,6024,22720.35,51560,16300,16300,39840,289821.33,86339.06,117259.24,120322.4,127807.58,91255.1,92806.44,82940.41,84350.399999999994,85784.36,182780.33,10170,54817.32,66267.929999999993,8558.0300000000007,150135.66,130559.27,9001.9500000000007,9154.98,9310.6200000000008,9468.9,991575,31028.67,184077.58,42790.15,2175879.1,2212869.04,0,0,0,0,1.7,12382157.619999999]
[null,50013,"ASTON-JONCTION",17]
[null,13045,"AUCLAIR",1,2114,13546,12910,25237,0,8667,0,0,1500,2000,1000,10000,9060,4000,0,114087,41358.35,42061.440000000002,42776.480000000003,43503.68,44243.24,44995.38,45760.3,46538.23,47329.38,48133.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8122510.1900000004]
[null,30055,"AUDET",5,38292,4286,1777.85,24107,1048,1153,5666,12353,4987,534,222,3161,6637,3303,30797,86700,59025.35,60028.78,61049.27,62087.11,63142.59,64216.02,65307.69,66417.919999999998,67547.02,68695.320000000007,160289.37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9619869.9700000007]
[null,83090,"AUMOND",7]
[null,45085,"AUSTIN",5]
[null,87050,"AUTHIER",8]
[null,87100,"AUTHIER-NORD",8]
[null,45035,"AYER'S CLIFF",5]
[null,96020,"BAIE-COMEAU",9,1521345,1260829,1265847,650845,963205,0,327908,0,45640.35,37824.870000000003,37975.410000000003,19525.349999999999,1871336.3035701597,0,1136637.611732411,0,1942251.35,2150064.46,1969929.94,1993790.97,2022245.71,2065475.37,2269375.04,2212971.4500000002,2206366.52,2209549.9900000002,15252146.300000001,0,0,36815.519999999997,5348.77,0,0,0,11443.73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,252411217]
[null,"08080","BAIE-DES-SABLES",1,23791,8608,7662,14286,6332,14775,0,0,8965.7999999999993,13884.9,1149.3,2142.9,29649,69183,0,0,61776.65,62826.85,63894.91,64981.120000000003,66085.8,67209.259999999995,68351.820000000007,69513.8,70695.53,71897.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7312431.5800000001]
[null,50100,"BAIE-DU-FEBVRE",17,201673,115556,6178,6044,3943,0,8047,0,33741.449999999997,17333.399999999998,4087.7999999999997,906.6,19327,0,13027,0,168431.79,171295.13,174207.15,177168.67,180180.54,183243.61,197611.19,189526.85,192748.79999999999,196025.53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,23804369.789999999]
[null,66112,"BAIE-D'URFÉ",6,284944,108940,76381,120231,8917,13016,271,0,63490,18293,11498,18035,129406,0,0,0,1021458.01,1038822.8,1056482.78,1074442.99,1092708.52,1111284.57,1130176.3999999999,1149389.3999999999,1168929.02,1188800.82,101700,0,620573.4,631123.15,641852.24,652763.73,663860.71,675146.34,686623.83,698296.44,710167.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,89146407.510000005]
[null,98035,"BAIE-JOHAN-BEETZ",9,24918,1702,12472,1008,0,0,0,0,1245.9000000000001,85.1,623.6,50.4,0,0,0,0,39389.57,40059.199999999997,40740.199999999997,41432.79,42137.14,42853.48,43581.98,44322.879999999997,45076.37,45842.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4081158.77]
[null,15065,"BAIE-SAINTE-CATHERINE",3,6316,94295,0,0,0,0,0,0,947.4,14144.25,0,0,0,0,0,0,124657.76,127294.08,128932.15,131123.99,133353.1,135620.10999999999,137925.65,140270.38,142654.98000000001,145080.10999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13677353.85]
[null,16013,"BAIE-SAINT-PAUL",3,123944,232931,138739,258338,4846,124563,83374,18252,124288,230822,119460,221853,192810,358076,110196,204650,2091555.0106524981,2315198.9690615903,2158012.980847761,2194699.2015221729,2232009.0879480499,2269953.2424431662,2308542.4475646997,2347787.6691732998,2411515.4595656744,2428290.9605615828,1355024.3579999998,10169.999999999998,45678.339395999988,525935.95649999985,0,0,0,0,0,0,0,0,77571.674999999988,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,106509894.84]
[null,96005,"BAIE-TRINITÉ",9,10761,44552,22948,0,18688,105896,0,0,538.04999999999995,2227.6,1147.4000000000001,0,0,0,0,0,345780,118382.34,120394.84,122441.55,124523.06,126639.95,128792.83,130982.31,133209.01,135473.56,11187,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17445770]
[null,78050,"BARKMERE",15]
[null,44045,"BARNSTON-OUEST",5]
[null,88022,"BARRAUTE",8,0,90180,20983,87208,0,4203,0,37351,0,28514.1,3147.45,22102.2,0,95711,0,22789,70349.56,71545.5,72761.78,73998.73,75256.7,76536.070000000007,77837.179999999993,79160.41,80506.14,81874.75,0,413919,25857.23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,31171235.789999999]
[null,37210,"BATISCAN",4,23483,139331,0,0,0,33336,0,0,1174.1500000000001,17868.600000000002,0,0,0,184705,0,0,150666.81,344283.04,155833.01999999999,158482.18,161176.38,163916.38,166702.96,169536.91,172419.03,175350.16,1411640.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15558418.75]
[null,66107,"BEACONSFIELD",6,663477,2497880,621732,0,0,188666,95152,0,99521.55,443896,133568,0,0,272759.74,173574.38,0,3885186.62,3951234.79,4018405.78,4086718.68,4156192.9,4226848.17,4298704.59,4371782.57,4446102.88,4521686.62,10318623.359999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,411116466.81]
[null,85020,"BÉARN",8,17636,42299,3578,29301,0,738,1335,0,2645,6344,631.35,4395,0,738,1335,0,66513.19,67643.91,68793.86,69963.350000000006,71152.73,72362.33,73592.490000000005,74843.56,76115.899999999994,77409.87,183771.9,0,0,189336.94,213950.75,0,0,0,0,0,0,0,1034289,1051871.9099999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13045164.380000001]
[null,27028,"BEAUCEVILLE",12,390553,240746,553111,275413,67239,50295,24361,20966,92009,72216,104426,52062,155600,190397,118704,50700,705816.57,717815.45,730018.32,742428.63,755049.91,767885.76,780939.82,794215.8,807717.47,821448.66,4479922.4800000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,126595363.41]
[null,70022,"BEAUHARNOIS",16,931938,257080,938322,154041,94089,23143,0,123,0,0,0,0,330300,19700,0,1044,722234.47,734512.45,746999.17,759698.15,772613.02,785747.44,799105.15,812689.93,826505.66,840556.26,17047369.949999999,7640765,1333000,4810000,0,0,0,0,0,0,0,653000,800000,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,114260028.93000001]
[null,31008,"BEAULAC-GARTHBY",12,43091,129233,14066,28420,16746,103,6939,0,2154.5500000000002,6461.6500000000005,703.30000000000007,1421,29700,10212,5970,0,84634.39,153301.96,232168.81,236115.68,90537.96,92077.1,93642.42,95234.34,96853.32,157680.45000000001,1413630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14184562.439999999]
[null,19105,"BEAUMONT",12,0,90962,115671,48943,0,45253,5155,36039,0,34541,20526,26738,0,94055,16010,93273,541361.38,550564.52,559924.12,569442.82999999996,579123.35,588968.44999999995,598980.91,609163.59,619519.37,630051.19999999995,849302.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,357882.3,13859.47,175311.99,178292.29,181323.26,0,0,0,0,0,1.7,45519383.310000002]
[null,21025,"BEAUPRÉ",3,327861,230307,140753,751852,104906,83045,114136,4685,189685.05,69502.8,72733.349999999991,160385.54999999999,831800,150000,230000,312700,740758.04043496435,753350.9271223587,766157.89288343873,779182.5770624571,792428.6808725188,805899.9684473516,819600.26791095641,833533.47246544273,847703.54149735521,862114.50170281017,3275757,10169.999999999998,36200.114999999991,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,98908023]
[null,38010,"BÉCANCOUR",17,1050632,1030326,778020,225622,40518,356677,30242,198347,157594.79999999999,154548.9,116703,33843.299999999996,59500,722562,608751,678800,4946748.68,5030843.41,5116367.75,5203346,5291802.88,5381763.5300000003,5473253.5099999998,5566298.8200000003,5660925.9000000004,5757161.6399999997,2924264.51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7363103.3899999997,0,0,0,0,0,0,0,1.7,481607490.74000001]
[null,46040,"BEDFORD (CT)",16]
[null,46035,"BEDFORD (V)",16,429275,93031,40044,234360,0,0,0,0,42927,9303,4004,23436,0,0,0,0,636515.18000000005,544507.96,518895.04,527716.25,536687.43000000005,545811.12,555089.9,564526.43000000005,574123.38,583883.48,1513481.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,120972.15,3413153.7,931837.55,885328.19,0,0,0,0,0,0,1.7,68236965.890000001]
[null,94250,"BÉGIN",2,30189,43113,11536,37536,5382,0,0,28500,9535.65,6466.95,1730.3999999999999,47615.4,28000,0,0,251400,167663.82,170514.11,173412.85,176360.87,179359,182408.11,185509.04,188662.7,191869.96,195131.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20431671.84]
[null,89050,"BELCOURT",8]
[null,85065,"BELLETERRE",8]
[null,57040,"BELOEIL",16,1261548,615362,316238,1008543,0,291223,91709,19614,1271,316015,373168,1016,0,858620,508599,256670,3082801.26,3135208.88,3313028.03,3369349.5,3297838.16,3353901.41,3410917.73,3468903.33,3527874.69,3587848.56,224994.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,68347.490000000005,0,490645.65,507464.43,489572.8,0,0,0,0,0,1.7,318443406.01999998]
[null,88070,"BERRY",8]
[null,18065,"BERTHIER-SUR-MER",12,12342,93577,101520,0,924,18801,60335,40342,1851.3,14036.55,15228,0,5366,109179,105907,70813,324366.53000000003,308160.69,313399.42,318727.21000000002,324145.58,2212869.04,2250487.8199999998,340959.63,346755.94,352650.79,55426.5,284760,10342.89,93353.63,25406.65,0,0,0,0,0,0,0,25857.23,157780.79,449296.57,456934.61,0,168786.59,480636.68,488807.51,0,1.7,32198944.170000002]
[null,52035,"BERTHIERVILLE",14,808539,308435,221000,378501,85524,80171,80171,7223,122416,61576,52800,40400,330100,227158,227158,18700,1132427.79,2315669.64,1171257.6100000001,1191168.99,1211418.8600000001,1232012.98,1252957.2,1274257.47,1295919.8500000001,1317950.49,1621881.3,0,1775529.45,1805713.45,1782922.89,0,0,0,0,0,0,0,1723815,1753119.86,1782922.89,0,0,0,0,0,0,1.7,126289853.40000001]
[null,48005,"BÉTHANIE",16]
[null,13055,"BIENCOURT",1,35120,16254,22448,0,31427,0,0,0,20107,2438,3367,0,67500,0,0,0,123071.37,125163.58,114142.96,116083.4,118056.81,120063.78,122104.86,124180.65,126291.72,128438.68,513585,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10435271.779999999]
[null,73015,"BLAINVILLE",15,1775696,1521103,1291916,1287177,150360,686285,1101124,26101,7518,34314.25,55056.2,1305.05,493600,1622116,1166735,39420,6420114.5199999996,6529256.46,6640253.8200000003,6753138.1399999997,6867941.4900000002,6984696.4900000002,7103436.3300000001,7224194.75,7347006.0599999996,7471905.1699999999,0,0,2161664.0099999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5171445,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,765718333]
[null,98005,"BLANC-SABLON",9,87677,96954,80809,94566,456,414,0,0,4384,4848,4040,4728,13942,7158,0,0,975316.29,973796.61,989825.21,1003442.98,1003638.45,1051127.25,1068996.4099999999,1055699.0900000001,1073645.98,1091897.96,716546.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31028.67,42074.879999999997,0,43517.58,0,0,0,0,0,1.7,72072767.969999999]
[null,83045,"BLUE SEA",7]
[null,80115,"BOILEAU",7]
[null,73005,"BOISBRIAND",15,1440404,630351,558490,2735842,130299,180351,348950,591725,144040,63035,55849,273584,547900,583353,1096355,1544580,3173348.15,3227295.07,3282159.08,3337955.79,3394701.04,3452410.95,3511101.94,3570790.67,3631494.11,3693229.51,2862102.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,394174494.11000001]
[null,21045,"BOISCHATEL",3,305112,100370,134279,621555,180727,134333,111983,0,96086.849999999991,90694.95,80617.8,0,154740,369930,291190,0,464642.90284198924,467980.61770030303,475936.28820120811,2144000.4367311876,1658237.4606236862,493576.02603527176,501966.81847787125,505693.88756241836,514290.68365097948,523033.62527304603,2336013.4049999998,7474.9499999999989,7602.0241499999984,7731.2585605499971,6552.2416300661225,6663.6297377772462,6776.9114433194582,6892.1189378558875,0,0,0,2343168,0,2051150.2303499992,0,0,0,0,0,0,0,1.7,67174300]
[null,73030,"BOIS-DES-FILION",15,611042,285110,410142,443356,0,9703,9847,36788,91656.3,42766.5,61521.3,66503.399999999994,0,63362.65936018958,49735.539797912395,151700.98031934645,949653.24,965797.35,1045328.22,1293095.8500000001,1315078.48,1033165.32,1050729.1299999999,1068591.53,1086757.58,1105232.46,1035097.52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,119214679.72]
[null,83085,"BOIS-FRANC",7]
[null,45095,"BOLTON-EST",5]
[null,46065,"BOLTON-OUEST",16]
[null,"05045","BONAVENTURE",11,13495.27,74272.539999999994,27111.99,133836,0,12629.12,16612.84,152.86000000000001,2024.2905000000001,20022.916499999996,11477.614499999998,20316.7215,0,46584.45,32792.6,1455.95,292538.53000000003,297511.69,302569.38,307713.06,312944.19,318264.24,323674.73,329177.2,334773.21000000002,340464.36,2032530.44,813600,1448004.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,38604461.380000003]
[null,98010,"BONNE-ESPÉRANCE",9]
[null,42040,"BONSECOURS",5,0,27102,0,30321,0,0,5605,0,0,677.55000000000007,402.625,758.02500000000009,0,0,10500,0,41481.39,29907.040000000001,36596.78,37218.93,31458.37,31993.16,32537.05,33090.18,33652.71,34224.81,50851.02,11187,11003.54,16012.32,16453.990000000002,0,0,0,0,0,0,194247,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3996995.81]
[null,58033,"BOUCHERVILLE",16]
[null,83050,"BOUCHETTE",7]
[null,80145,"BOWMAN",7]
[null,78075,"BRÉBEUF",15,38644,26299,0,18363,15784,0,0,449,38644,26299,0,18363,52092,0,0,3519,149825.09,152372.12,154962.45000000001,157596.81,160275.95000000001,163000.64000000001,165771.66,168589.77,171455.8,174370.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15915956.18]
[null,46090,"BRIGHAM",16]
[null,84005,"BRISTOL",7]
[null,46070,"BROME",16]
[null,46078,"BROMONT",16,889772,320781,363418,472560,19316,239494,137173,10186,45455,28014,25030,24137,38000,445000,230000,40000,1199322.1499999999,2036798.94,2361215.23,1586203.54,1265572.32,1680977.74,1370855.94,1777525.46,1353850.71,1850311.16,6183274.5700000003,113904,51714.45,168299.51,0,435175.82,0,0,0,0,0,0,4669814.84,1725069.94,401157.65,0,0,6751463.4500000002,6866238.3300000001,465530.96,473444.98,1.7,143214583.93000001]
[null,58007,"BROSSARD",16,2260305.5700000003,1558950,490709,0,281611.83400000003,841924,610758,0,339045.72100000002,155895,49070.9,0,743271.71200000006,2442320,2094523,0,8188512.9900000002,10436889.690000001,10575982.440000001,11289939.77,11997141.880000001,12143449.640000001,12292244.630000001,9767475.1400000006,9921372.1699999999,10077885.439999999,16134805.609999999,136942,957907,957907,957907,4745796,4745796,4745796,1648342,1648342,1648342,0,572500,572500,0,1908257,1908257,1908486,381514,381514,381514,1.7,914060432.91999996]
[null,76043,"BROWNSBURG-CHATHAM",15,316501,102098,211250,115672,16626,79962,47283,13694,69859.05,34989,98164.95,52044.9,132600,51200,395900,217600,339943.59,373418.59,432360.3,386222.74,365590.04,565431.11,575043.43999999994,384553.89,391091.31,397739.86,50850,589239.63,630916.29,646901.23,663247.31999999995,676698.4,663860.71,678522.08,806783,709934.71,727921.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,45823819.189999998]
[null,84025,"BRYSON",7,58272,97789,22459,56872,29064,0,0,31281,8740.7999999999993,14668.35,3368.85,8530.7999999999993,340300,0,0,194900,88155.08,89653.72,91177.83,92727.85,94304.23,95907.4,97537.82,99195.97,100882.3,102597.3,223870.57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17955921.309999999]
[null,41070,"BURY",5,20868,27429,30715,16766,0,9869,0,0,1043.4000000000001,3054.9,1535.75,838.30000000000007,0,23800,0,0,68701.81,69869.740000000005,71057.53,72265.509999999995,73494.02,74743.42,76014.06,77306.3,78620.5,79957.05,330525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9283084.0399999991]
[null,12057,"CACOUNA",1,1088,33693,18639,55231,1271,0,64919,0,864.73649999999998,5053.95,44766.281999999999,8284.65,3405.91,0,214883.88,0,353445.07,359453.64,365564.35,371778.94,378099.19,384526.87,391063.83,397711.91,404473.02,411349.06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,33851008.789999999]
[null,59030,"CALIXA-LAVALLÉE",16,0,51464,0,0,0,0,0,0,0,2573.2000000000003,0,0,0,0,0,0,31768.37,35411.300000000003,32857.68,33416.26,33984.339999999997,34562.07,38525.360000000001,35747.17,36354.870000000003,36972.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3375326.18]
[null,84030,"CAMPBELL'S BAY",7,93951,80172,26394,69972,59252,0,0,18,49866.440999999999,12025.8,3959.1,10518.8415,179239.94,0,0,135.61000000000001,156831.18,159497.31,162208.76999999999,164966.32,167770.74,170622.85,173523.43,176473.33,179473.38,182524.43,269145.46999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19469241]
[null,67020,"CANDIAC",16]
[null,82020,"CANTLEY",7]
[null,"04047","CAP-CHAT",11,46096,77371,52649,0,0,0,0,0,6914.4,11605.65,7897.3499999999995,0,0,0,0,0,566058.79,597660.43000000005,586783.22,596758.53,606903.43000000005,615837.74,626306.99,636954.21,647782.43000000005,658794.73,994570.07,0,0,0,0,13599.24,13830.43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,51256933.899999999]
[null,"05060","CAPLAN",11,62533,112744,50189,13957,109624,0,468,468,118268.54999999999,16911.599999999999,29371.8,19465.5,616300,0,145155,115345,393917.2,400096.65,847576.39,2012027.65,419762.49,426898.45,434155.73,441536.37,449042.49,456676.21,1361559.6,0,0,5259.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3744138.07,0,0,0,0,0,0,1.7,34656441.890000001]
[null,18045,"CAP-SAINT-IGNACE",12,0,203166,68800,0,0,0,0,70719,0,20316.600000000002,6880,0,0,0,0,30200,417815.58,424918.44,484735.65,492976.16,446959.78,454558.09,462285.58,470144.44,478136.89,486265.22,936201.38,0,15514.34,10518.72,10697.54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41414068.619999997]
[null,34030,"CAP-SANTÉ",3,199768,54641,116543,100982,0,25592,26377,2280,29965.199999999997,20719.95,26838,15949.05,0,57900,36000,3065,748010.05,879669.45,773658.57,786810.76,800186.54,813789.72,827624.14,841693.75,856002.54,870554.59,4553937.8600000003,0,118943.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,78658475.230000004]
[null,57010,"CARIGNAN",16,391728,96033,427167,427258,87379,133764,96726,109037,114889.95,99005.55,124681.04999999999,132687.6,286826,430240,307314,348289,930006.75,1980105.87,5169383.41,978247.98,994878.2,1011791.13,1028991.58,1046484.43,1064274.67,1082367.3400000001,317350.78000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1051871.9099999999,2139507.4700000002,2175879.1,0,0,0,0,0,1.7,116786685.73999999]
[null,"06013","CARLETON-SUR-MER",11]
[null,"05077","CASCAPÉDIA-SAINT-JULES",11]
[null,"07018","CAUSAPSCAL",1]
[null,83040,"CAYAMANT",7]
[null,57005,"CHAMBLY",16,854232,530344,534605,835734,26815,64037,132335,89690,128135,79550,80190,125360,34896,516392,896969,715653,3341082.6,3397881,3455644.98,3514390.94,3574135.59,3634895.89,3696689.12,3759532.84,3823444.9,3888443.46,4304223.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,438771750.02999997]
[null,91020,"CHAMBORD",2]
[null,37220,"CHAMPLAIN",4,75412,160916,0,40986,0,39731,2487,7098,11311.8,42525.576246658675,6146.8556846621377,8902.2265921497255,0,82856.841644391185,38492.037897747585,11264.177280998179,63205.53,64280.03,65372.79,66484.12,67614.36,68763.8,69932.78,71121.64,72330.710000000006,73560.33,346797,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9032839.8200000003]
[null,88005,"CHAMPNEUF",8]
[null,"02028","CHANDLER",11,136202,314419,316232,294599,26391,0,0,20117,20430.3,47162.85,47434.799999999996,44189.85,211128,0,0,60351,1916803.29,2081260.79,2066678.31,2061161.2,2238177.0499999998,2193243.4700000002,2343615.62,2218095.1800000002,2217978.41,2227277.34,1318693.05,0,0,30504.29,0,0,0,8439.33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,187548424.41]
[null,99020,"CHAPAIS",10,83320,175161,96525,0,6653,19627,0,0,4166,8758.0499999999993,4826.25,0,69100,483000,0,0,219672,233894.11,231727.38,237980.63,244391.48,250967.01,257708.99,264619.09999999998,271753.7,279018.88,0,0,0,1788182.25,2567408.9700000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1176729.1100000001,369899.45,376187.74,382582.93,389086.84,395701.31,402428.24,1.7,70979078.799999997]
[null,51080,"CHARETTE",4,0,94874,18067,27846,0,7720,9529,0,0,20609.099999999999,8750.4,4176.8999999999996,0,34800,30740,0,219114.8,222839.75,153873.54999999999,156489.4,159149.72,161855.26999999999,164606.81,167405.12,163462.01999999999,166240.87,938052.32,0,0,0,0,0,0,2250487.8199999998,0,0,0,0,0,1420027.08,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14436022.640000001]
[null,60005,"CHARLEMAGNE",14,297116,321096,415022,402663,0,41753,82199,16170,44567,73004,111155,73019,0,123844,243810,47962,0,415887.61,1171785.31,0,0,0,0,0,0,0,1839245.52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,47812940.149999999]
[null,41020,"CHARTIERVILLE",5]
[null,67050,"CHÂTEAUGUAY",16]
[null,21035,"CHÂTEAU-RICHER",3]
[null,87095,"CHAZEL",8,1816,17929,10205,0,0,0,0,0,90.800000000000011,896.45,510.25,0,0,0,0,0,13267.94,13493.49,13722.88,13956.17,14193.43,14434.72,14680.11,14929.67,15183.47,15441.59,509765.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3497216.4,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1286177.05]
[null,82025,"CHELSEA",7]
[null,80103,"CHÉNÉVILLE",7]
[null,62047,"CHERTSEY",14,28182.7,52911.199999999997,91798.5,10317,0,10498,10324,0,1483.3000000000002,2784.8,4831.5,543,0,207000,16000,0,118829.46,120840.61,389447.09,124993.37,127118.26,129279.27,131477.01999999999,133712.13,135985.24,138296.98000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12677925.08]
[null,39030,"CHESTERVILLE",17,36929,0,0,44864,0,37300,0,0,5539.3499999999995,0,0,6729.5999999999995,0,182458,0,0,120003.55,80672.05,103080.91,83438.210000000006,84856.66,86299.23,87766.31,89258.34,90775.73,92318.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9485833.5399999991]
[null,99025,"CHIBOUGAMAU",10,425771,333291,400677,158739,46827,23235,43279,0,43409,21705,28940,18087,1000,500,1000,0,854969.53,869504.01,884285.58,2183022.91,914606.84,930155.16,945967.8,962049.25,978404.09,995036.96,17355901.309999999,4220548.9800000004,0,9466847.2200000007,0,0,3319303.56,0,0,0,3550837.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3550837.39,1.7,115599060.31]
[null,84090,"CHICHESTER",7]
[null,96035,"CHUTE-AUX-OUTARDES",9]
[null,79065,"CHUTE-SAINT-PHILIPPE",15]
[null,84015,"CLARENDON",7]
[null,15035,"CLERMONT (03)",3,85494,51183,22765,94859,0,0,3632,6768,8549,5118,2640,10163,0,0,4500,0,652211.76021539804,732251.96013905981,742596.49963542365,669640.34128754598,664161.16407954879,693154.85621063353,670993.63086820277,680493.23416852718,692061.61914939212,703826.66667493165,1996167.5999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,68727134]
[null,87110,"CLERMONT (08)",8]
[null,87075,"CLERVAL",8]
[null,42110,"CLEVELAND",5]
[null,"03010","CLORIDORME",11,14392,108695,86002,0,0,0,140345,0,1439.2,10869.5,8600.2000000000007,0,0,0,300000,0,220991.74,224748.6,228569.33,232455,236406.74,240425.65,244512.89,248669.61,252896.99,257196.24,255267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19820196.460000001]
[null,44037,"COATICOOK",5,233959,598655,487858,288637,172877,25021,12686,0,11697.95,29932.75,24392.9,14431.85,211880,47600,30970,0,1184573.1200000001,1204710.8700000001,1225190.95,1246019.2,1267201.52,1288743.95,1310652.6000000001,1332933.69,1355593.56,1378638.66,7835277.1699999999,0,0,2734866.97,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1123151.56,0,0,0,0,0,0,1.7,146074189.94999999]
[null,95050,"COLOMBIER",9]
[null,44071,"COMPTON",5,85933,28134,18485,140633,18157,0,0,0,37230.158603140939,4220.0999999999995,2772.75,21094.95,144111.05735427295,0,0,0,101421.52,103145.69,104899.17,106682.45,108496.05,110340.49,112216.28,114123.95,116064.06,118037.15,1480896.41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,203400,0,0,213950.75,0,0,0,0,0,0,1.7,17317679.350000001]
[null,59035,"CONTRECOEUR",16]
[null,41038,"COOKSHIRE-EATON",5,0,452221,129242,196060,0,17502,33615,0,0,81618.75,38348.85,29409,0,74402,92802,0,370621.24,376921.8,383329.47,389846.07,396473.46,403213.51,410068.14,417039.29,424128.96,431339.16,4047660,30510,2068578,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,562621.94999999995,572186.53,581913.69999999995,591806.23,1.7,50675566.159999996]
[null,71040,"COTEAU-DU-LAC",16,375371.1,116253.9,72253.8,275609.7,12703,88433,29075,50337,41707.9,12917.1,8028.2000000000007,30623.300000000003,70195,178700,75188,164778,261243.2,250170,229440.93,233341.43,237308.23,241342.47,245445.3,249617.87,253861.37,258177.01,3688362.71,3559.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,968094.5,984552.11,1006638.27,921122.15,936781.23,952706.51,0,0,0,1.7,55021909.579999998]
[null,98015,"CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT",9]
[null,66058,"CÔTE-SAINT-LUC",6,0,6488260,0,0,0,153717,0,0,0,1079833.8,0,0,0,556915,0,0,1384824.03,1408366.04,1432308.26,1456657.5,1481420.68,1506604.83,1532217.11,1558264.8,1584755.31,1611696.15,1907872.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,163184391.88999999]
[null,30090,"COURCELLES",5,33227,14709,0,22497,0,263,0,0,4984.05,2245.7999999999997,0,3374.5499999999997,0,0,0,0,115894.28,117864.48,119868.18,121905.94,123978.34,126085.97,128229.43,130409.33,132626.29,134880.94,563248.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,203400,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12841216.890000001]
[null,46080,"COWANSVILLE",16,755597,411112,249342,467510,11600,116938,200500,1423,113340,61666,37401,70126,50512,340995,362916,7472,1403371.25,1427228.57,1451491.45,1476166.81,1501261.64,1526783.09,1552738.4,1579134.95,1605980.25,1633281.91,6359402.7000000002,0,827431.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,181549611.66]
[null,61013,"CRABTREE",14,109942.65,60849.62,48984.54,111630.09,5400,6437,129918,4742,139386.82,9224.7000000000007,10350.040000000001,0,31800,20200,365051,46499,281704.19,286493.15999999997,291363.53999999998,296316.71999999997,301906.24,307038.64,367018.3,390832.32,371290.35,363363.43,779367.78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30253043.469999999]
[null,40047,"DANVILLE",5]
[null,39152,"DAVELUYVILLE",17,198867,25123,32671,10307,0,36726,3820,50167,29830.05,21673.8,9778.65,26601.599999999999,0,82643,28700,116870,2586802.67,335735.2,333553.65999999997,337084.57,342815.01,348642.86,354569.79,360597.48,366727.63,372962,914655.22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,38579476]
[null,13005,"DÉGELIS",1]
[null,83070,"DÉLÉAGE",7]
[null,67025,"DELSON",16]
[null,83005,"DENHOLM",7]
[null,93005,"DESBIENS",2]
[null,38070,"DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT",17,23740,78139,29492,53393,0,3974,1275,0,3561,15694.949999999999,4809.45,8008.95,0,22520,1296,0,188832.15,192042.29,195307.01,198627.23,202003.89,205437.96,208930.4,212482.22,216094.42,219768.02,97123.5,0,61100.62,30583.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19661494.440000001]
[null,34058,"DESCHAMBAULT-GRONDINES",3,103186,144743,33629,160609,3812,33600,6963,4935,21569.7,62167.95,30534,39036.449999999997,36800,236110,162968,94699,663626.82999999996,674908.49,686381.93,698050.42,709917.28,721985.87,734259.63,746742.05,759436.66,772347.09,38646,30510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2337141.48,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,85105639.379999995]
[null,72010,"DEUX-MONTAGNES",15,830011,400221,604636,825325,115842,215682,143994,0,201135,147885,151294,123798,395047,370000,260000,0,1748796.2752728048,1809554.4819524421,1808760.7507556335,1839509.6835184791,1870781.348138293,1902584.6310566438,1934928.5697846063,1967822.3554709449,2001275.335513951,2035297.0162176879,1801008.3509999998,0,1551433.4999999998,1577807.8694999993,1604630.6032814994,1631909.3235372847,1659651.7820374183,1687865.8623320542,0,0,0,0,380618.3519999999,315561.5738999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,218707488]
[null,31020,"DISRAELI (P)",12]
[null,31015,"DISRAELI (V)",12,38082,169987,32780,184345,19811,6872,6531,22101,13056.9,31220.25,9418.0499999999993,34149.75,29153,31276,23476,21219,281908.65000000002,286701.09999999998,291575.02,296531.78999999998,301572.83,306699.57,311913.46000000002,317215.99,322608.65999999997,328093.01,2399635.2000000002,0,1344575.7,6731980.2400000002,1283704.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,34704916.950000003]
[null,44023,"DIXVILLE",5,13167,29511,4535,27365,0,0,0,30807,1975.05,4426.6499999999996,680.25,12841.05,0,0,0,27435,225700.6,229537.51,233439.65,242756.89,241444.06,251080.78,258724.89,267700.7,316477.05,278063.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8298050.8499999996]
[null,92022,"DOLBEAU-MISTASSINI",2,894844,372272,850124,144598,10356,35057,62705,1893,251977,104827,239384,40717,151836,82328,156531,7828,2043308.02,2078044.26,2113371.0099999998,2149298.3199999998,2185836.39,2222995.61,2260786.5299999998,2299219.91,2338306.64,2378057.86,12282978.189999999,0,0,0,534876.87,794195.87,449212.42,84393.29,154490.35999999999,0,0,0,0,0,2701128.18,2747047.36,0,0,0,0,0,1.7,236295794.94999999]
[null,66142,"DOLLARD-DES-ORMEAUX",6,1918488,3202443,602580,0,0,134721,17573,0,287773,544420,108686,0,0,292302,104420,0,6425442.6699999999,6534675.2000000002,6645764.6699999999,6758742.6699999999,6873641.2999999998,6990493.2000000002,7109331.5899999999,7230190.2199999997,7353103.46,7478106.2199999997,1036897.61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,615276960.09000003]
[null,34025,"DONNACONA",3,720233,209849,301778,145354,77160,19934,79282,33986,86745,25274,36346,17506,146205,37772,64398,150226,1111951.9883860203,1165331.4721885824,1191453.338693788,1205289.5230384564,1189514.7932959483,1209736.5447819792,1230302.0660432726,1251217.2011660084,1272487.8935858305,1294120.1877767895,3898830.1859999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2353007.4749999996,2498195.793374999,2139507.4710419993,0,0,0,0,0,0,1.7,132976868]
[null,66087,"DORVAL",6,1686095,5661511,889548,0,0,0,0,0,252914.25,849226.65,133432.19999999998,0,0,0,0,0,5292408.45,5444436.7300000004,5437064.3200000003,5529494.4199999999,5623495.8200000003,5719095.25,5816319.8700000001,5915197.3099999996,6015755.6600000001,6118023.5099999998,3081570,549180,0,2024853.43,1839976.43,2175879.1,2212869.04,0,0,0,591806.23,1037340,0,294524.14,0,0,0,0,0,0,0,1.7,543763950.40999997]
[null,33040,"DOSQUET",12]
[null,49058,"DRUMMONDVILLE",17,3030020,2186206,3250943,1549714,4012,320364,461150,15794,25000,25000,25000,25000,38216,580357,1380663,12384,9211883.1999999993,9363313.7699999996,9443599.7100000009,9604140.9100000001,9767411.3000000007,9933457.2899999991,10102326.07,10274065.609999999,10448724.73,10626353.050000001,102028424.79000001,5985979.7199999997,6087741.3700000001,6191232.9699999997,6296483.9299999997,6403524.1600000001,6512384.0700000003,6623094.5999999996,6735687.21,6850193.8899999997,6966647.1900000004,16197837.939999999,16473201.18,16753245.6,17038050.780000001,17327697.640000001,17622268.5,17921847.07,18226518.469999999,18536369.280000001,18851487.559999999,1.7,1362428720.24]
[null,41117,"DUDSWELL",5,40013,63244,0,630,0,6681,630,0,6001.95,15479.254545454545,565.09090909090912,94.5,0,33270.030303030304,3137.2727272727275,0,78420.25,79753.39,81109.2,82488.06,83890.36,85316.49,86766.87,88241.91,89742.02,91267.64,119980.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10506206.050000001]
[null,80135,"DUHAMEL",7,26048,13176,0,0,0,727,0,0,3907,3360,0,0,0,8500,0,0,3154.16,3207.79,3262.32,3317.78,3374.18,3431.54,3489.88,3549.2,3609.54,3670.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,892565.58]
[null,85030,"DUHAMEL-OUEST",8]
[null,69075,"DUNDEE",16]
[null,46050,"DUNHAM",16]
[null,87005,"DUPARQUET",8,0,48869,967,41200,0,0,0,8956,0,2443.4500000000003,48.35,2507.8000000000002,0,0,0,0,150710.99,141689.04,144097.75,146547.42000000001,149038.72,151572.38,154149.10999999999,156769.65,159434.73000000001,162145.12,104567.94,0,0,0,183386.35,186503.92,189674.49,192898.95,196178.24,199513.27,202904.99,0,0,0,85580.3,0,0,0,0,0,0,1.7,19168483.129999999]
[null,87085,"DUPUY",8,10340,15973,2681,32901,0,0,0,46455,517,798.65000000000009,134.05000000000001,4221.9010000000007,0,0,0,5082.0200000000004,305100,310286.7,315561.57,320926.12,326381.86,331930.36,337573.17,343311.92,349148.22,355083.74,5085000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,33094323]
[null,49015,"DURHAM-SUD",17,0,13683,0,0,0,0,0,0,0,2052.4499999999998,0,0,0,0,0,0,42914.7,44220.87,44972.62,45140.77,45908.160000000003,46688.6,47482.31,48289.51,49110.43,49945.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4235954.96]
[null,41060,"EAST ANGUS",5,73434,105442,49599,710971,0,60304,48495,0,8000,11500,5400,77450,67080,64539,64559,35,473650.37,481702.42,489891.36,498219.52000000002,506689.25,515302.97,524063.12,532972.18999999994,542032.72,551247.27,3944373.48,32544,879145.65,47334.239999999998,48138.92,48957.279999999999,1161756.25,50635.98,51496.79,69829.64,71016.75,0,0,205115.02,58836.46,0,0,236301.22,0,0,0,1.7,75052294.900000006]
[null,31122,"EAST BROUGHTON",12]
[null,46085,"EAST FARNHAM",16]
[null,44010,"EAST HEREFORD",5,5643,4392,0,406,3487,0,0,0,1381.5,219.60000000000002,0,20.3,18500,0,0,0,14565.84,14813.46,15065.28,15321.39,15581.86,15846.75,16116.14,16390.12,16668.75,16952.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1896439.94]
[null,45093,"EASTMAN",5,105429,30307,26008,30805,0,84571,7374,60,15814.349999999999,26086.44,12142.5,4629.75,0,59031.6,47568,0,108213.99,110053.63,111924.54,113827.26,115762.32,117730.28,119731.7,121767.13,123837.18,125942.41,1924921.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15911373.43]
[null,83075,"EGAN-SUD",7]
[null,69050,"ELGIN",16]
[null,62053,"ENTRELACS",14]
[null,"06025","ESCUMINAC",11]
[null,10005,"ESPRIT-SAINT",1]
[null,77011,"ESTÉREL",15,76819,0,0,44772,15424,0,0,0,0,0,0,0,67400,0,0,0,20450.849999999999,15627.07,15892.73,16162.91,16437.68,16717.12,17001.310000000001,17290.330000000002,17584.27,17883.2,0,33561,6205.73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2143147.89]
[null,46112,"FARNHAM",16,992460,391296,317072,397051,57095,42576,13843,27418,49623,19564.8,15853.6,19852.55,122700,88487,35667,54593,805097.99,942899.34,3004819.5,1488712.21,1514020.32,875897.95,890788.21,905931.61,921332.45,936995.1,4840978.99,0,279258.03000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1499719.05,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,134751678.55000001]
[null,80005,"FASSETT",7]
[null,94220,"FERLAND-ET-BOILLEAU",2,66404,2893,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,37882.160000000003,54040.49,75996.62,61242.26,40524.58,41213.5,41914.129999999997,42626.67,43351.33,44088.3,0,0,3102.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,25857.23,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4410626.6100000003]
[null,79097,"FERME-NEUVE",15,161289,8821,5729,147355,280,3432,1528,10344,24524.309999999998,5379.7740000000003,2665.4459999999999,34329.858,1926.3999999999999,23612.16,10512.64,71166.720000000001,453387.22948007187,461094.81238123303,468933.42419171392,476905.29240297305,485012.68237382354,493257.89797417849,501643.28223973943,510171.21803781507,518844.12874445791,527664.47893311363,1066807.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41820997.590000004]
[null,97035,"FERMONT",9]
[null,95045,"FORESTVILLE",9]
[null,84060,"FORT-COULONGE",7]
[null,38047,"FORTIERVILLE",17,0,67415,4411,19174,3809,2199,5610,2762,7501.3499999999995,67415,16465.701159618005,23585,46200,39100,99750.341064120046,36000,86007.76,79057.67,79875.72,80698.73,82070.61,81252.94,95161.95,85717.43,87174.63,85303.03,0,0,0,0,0,0,0,1687865.86,0,0,0,0,77571.679999999993,0,0,0,0,4500.9799999999996,4577.49,4655.3100000000004,4734.45,1.7,11027509.85]
[null,22010,"FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC",3,88361,153988,183549,57408,0,292723,109034,76268,13254.15,125735.25,61660.649999999994,40451.4,0,391524,118488,136000,950562.18,966721.74,983156.01,999869.66,1016867.45,1034154.19,1051734.82,1069614.31,1087797.75,1106290.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,54894076.68]
[null,26005,"FRAMPTON",12,1620.95,74251.75,18860.649999999998,46752.549999999996,6065,0,0,0,8411.4299999999985,13103.25,3328.35,8250,49875,0,0,0,142410.57999999999,144831.56,147293.70000000001,149797.69,152344.25,154934.10999999999,157567.99,160246.64000000001,162970.82999999999,165741.34,0,0,103428.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17570157.559999999]
[null,69010,"FRANKLIN",16,4711,13380,23239,2914,2553,7657,5105,7976,5523,15748,26123,4376,29558,83950,145808,18284,100453.69,102161.4,103898.15,105664.42,107460.71,109287.54,111145.43,113034.9,114956.5,116910.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,168985.74,82743.12,175311.99,178292.29,181323.26,0,0,0,0,0,1.7,11343077.029999999]
[null,96015,"FRANQUELIN",9]
[null,46010,"FRELIGHSBURG",16]
[null,30025,"FRONTENAC",5]
[null,85055,"FUGÈREVILLE",8]
[null,87020,"GALLICHAN",8]
[null,"03005","GASPÉ",11,407054,407054,436386,519641,49217,49218,46051,13647,93432.15,93432.45,95749.2,102300.3,166610,166611,155891,148714,541044,387858.38,394451.97,401157.65,407977.33,414912.95,421966.47,429139.9,436435.27,443854.67,1922130,0,0,18129012.420000002,12435887.18,467814.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,293952435]
[null,81017,"GATINEAU",7,6747166,12285558,11811974,10389588,501412,1523177,4810999,2361496,851295.47420000006,1550120.1172000002,1486590.6041999999,1308707.9678,835030.88,4119154.89,7576039.5999999996,2653594.61,50591695.829999998,51451754.659999996,52326434.490000002,53215983.880000003,54120655.600000001,55040706.75,55976398.759999998,56927997.539999999,57895773.5,58880001.649999999,73703887.620000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3690968120]
[null,92055,"GIRARDVILLE",2,3401,59161,24135,20884,16165,0,0,0,2934.9,8874.15,3620.25,3132.6,26000,0,0,0,516878.64,525665.57999999996,380588.39,387058.4,382758.99,389265.9,395883.42,402613.43,409457.86,416418.65,241074.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,254250,258572.25,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14933304.73]
[null,96010,"GODBOUT",9]
[null,69060,"GODMANCHESTER",16]
[null,76025,"GORE",15]
[null,99060,"GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ISTCHEE BAIE-JAMES",10]
[null,83032,"GRACEFIELD",7]
[null,47017,"GRANBY",16,2765644,1060585,759433,2930703,0,168978,290161,0,387190.16000000003,148481.90000000002,106320.62000000001,410298.42000000004,0,733821,999460,0,8625602.4900000002,9547954.4900000002,10236205.67,10035807.359999999,19816548.77,20153430.100000001,20045940.84,9705906.6600000001,9870907.0700000003,10038712.5,27861325.199999999,12204,175829.13,3229246.77,3262748.89,0,0,0,0,0,0,76275,422334.68,508404.76,7595251.5199999996,24841286.370000001,25374231.690000001,18078918.789999999,0,0,0,1.7,1097345511.3099999]
[null,"02015","GRANDE-RIVIÈRE",11,285926,234907,14507,122407,220100,26100,0,0,42888.9,35236.049999999996,2176.0499999999997,18361.05,983200,188700,0,0,465820.59,473739.54,481793.11,489983.59,498313.31,506784.64,515399.98,524161.78,533072.53,542134.76,2319739.37,0,8894.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5680108.3300000001,0,0,0,0,0,0,0,1.7,63113956.57]
[null,35040,"GRANDES-PILES",4,16167,9652,35629,8255,0,0,0,0,2425.0499999999997,1447.8,5344.3499999999995,1238.25,0,0,0,0,69053.58,70227.490000000005,71421.36,72635.520000000004,73870.320000000007,75126.12,76403.259999999995,77702.12,79023.06,80366.45,3051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206857.8,210374.38,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7165688.2999999998]
[null,"03020","GRANDE-VALLÉE",11,0,75936,14576,103882,0,5670,0,7513,0,20985.3,2186.4,28671.599999999999,0,58296,0,79749,644267.77,655220.31999999995,666359.06999999995,677687.17,689207.85,700924.39,712840.1,1188429.47,737282.68,749816.48,2438602.2599999998,0,0,1051871.9099999999,1069753.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,64053104.689999998]
[null,"09060","GRAND-MÉTIS",1,15624,0,0,0,4668,0,0,0,2343.6,0,0,0,0,0,0,0,5784.7,5883.04,5983.05,6084.76,6188.2,6293.4,6400.39,6509.19,6619.85,6732.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,268227.34000000003,0,0,0,0,0,0,0,1.7,568800]
[null,83095,"GRAND-REMOUS",7]
[null,50065,"GRAND-SAINT-ESPRIT",17,0,39496,0,17322,0,12031,0,0,0,5924.4,0,2598.2999999999997,0,43300,0,0,242403.46,246524.31,250715.23,254977.39,259312,263720.31,268203.55,272763.01,277399.98,282115.78000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,28141977.050000001]
[null,76055,"GRENVILLE",15,52110,52110,44157,44157,0,7502,0,5891,35541,35541,44075,44075,0,39000,0,46380,430460.94,435193.05,442591.33,450115.39,457767.35,465549.39,473463.73,481512.62,489698.33,498023.2,1016452.85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37883468.829999998]
[null,76052,"GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE",15,0,45812,0,0,0,0,0,0,0,2290.6,0,0,0,0,0,0,218655,827431.2,841497.53,855802.99,870351.64,885147.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7282317.6100000003]
[null,98014,"GROS-MÉCATINA",9,0,0,0,0,56755,0,0,0,190000,26010,0,0,621300,0,0,0,16844.571,17130.928706999995,17422.154495018993,17718.331121434316,18019.542750498698,18325.874977257172,18637.414851870541,18954.250904352342,19276.473169726331,19604.173213611677,254249.99999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2041300]
[null,"01042","GROSSE-ÎLE",11]
[null,"08015","GROSSES-ROCHES",1,43504,3605,215,29256,6124,0,0,89332,5000,0,0,13000,5352,0,0,17186,152381.35,160143.26999999999,157606.35,160285.66,163010.51,165781.69,168599.98,171466.18,174381.11,177345.58,15255,0,10342.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14239186.609999999]
[null,85095,"GUÉRIN",8]
[null,39010,"HAM-NORD",17,30868,2819,1973,23967,5311,2835,2835,0,9922,2235,2108,3595,29970,9250,9250,0,90120.75,91652.800000000003,93210.9,94795.48,96407,98045.92,99712.7,101407.82,103131.75,104884.99,29391.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11262513]
[null,41075,"HAMPDEN",5]
[null,66062,"HAMPSTEAD",6,1030326,335167,74393,0,0,26181,21403,0,0,50275.049999999996,11158.949999999999,0,0,145170,13830,0,759438.91,772349.37,785479.31,798832.46,812412.61,826223.63,840269.43,854554.01,869081.43,883855.81,59799.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,72832071.329999998]
[null,40005,"HAM-SUD",5]
[null,76065,"HARRINGTON",15]
[null,45055,"HATLEY (CT)",5]
[null,45043,"HATLEY (M)",5,33111,38079,27466,9341,3709,0,0,0,8448.6,5711.8499999999995,4119.8999999999996,1401.1499999999999,19504,0,0,0,50194.89,66562.53,51916.02,52798.59,53696.17,54609,55537.35,56481.49,57441.67,58418.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4803842.18]
[null,69005,"HAVELOCK",16]
[null,98040,"HAVRE-SAINT-PIERRE",9]
[null,93020,"HÉBERTVILLE",2,35538.5,72227.899999999994,25353.8,76077.55,11930,15487,15859,14205,6271.5,12746.1,4474.2,13425.449999999999,206564.95,4526.99,65342.42,13466.09,733837.41,746312.65,758999.96,771902.96,785025.31,798370.74,811943.04,825746.07,839783.76,854060.08,65563.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1241146.8,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,70805663.609999999]
[null,93025,"HÉBERTVILLE-STATION",2]
[null,68015,"HEMMINGFORD (CT)",16]
[null,68010,"HEMMINGFORD (VL)",16,37258,32089,54197,89457,19442.25,0,19442.25,0,8505.0375000000004,4813.3500000000004,11045.887500000001,13418.55,24000,0,24000,0,183983.89,187111.62,190292.52,193527.49,196817.46,200163.35,203566.13,207026.75,210546.21,214125.5,1324642.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22495208.579999998]
[null,56042,"HENRYVILLE",16]
[null,35035,"HÉROUXVILLE",4,22701,61399,40350,50663,8846,8916,83201,0,1135,3070,2018,2533,93030,1442,31883,0,336558.25,342279.74,348098.49,354016.17,360034.44,366155.03,372379.66,378710.12,385148.19,391695.71,1107734.43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,275098.5,42484.89,116746.21,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32699037.399999999]
[null,69045,"HINCHINBROOKE",16]
[null,19070,"HONFLEUR",12,88573,0,3675,29913,9970,0,0,10238,4428.6500000000005,0,183.75,1495.65,80842,0,0,72058,118909.66,106223.53,108029.33,109865.83,111733.55,113633.02,115564.78,117529.39,119527.39,121559.35,134606.04999999999,0,15979.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14422437.83]
[null,"05025","HOPE",11]
[null,"05020","HOPE TOWN",11]
[null,69025,"HOWICK",16]
[null,78065,"HUBERDEAU",15,0,21004,0,0,0,10299,0,0,0,17205,0,0,0,83400,0,0,955213.18,11178.6,1577.81,1604.63,181403.04,6085.39,92858.23,94436.82,94296.51,95899.55,140464.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8219225.0700000003]
[null,71100,"HUDSON",16]
[null,69055,"HUNTINGDON",16]
[null,32058,"INVERNESS",17]
[null,31040,"IRLANDE",12]
[null,78042,"IVRY-SUR-LE-LAC",15]
[null,61025,"JOLIETTE",14,1629757,374225,803725,865736,38971,209872,524681,12466,186922.80000000002,139554.80000000002,254558.30000000002,113660.20000000001,200500,811451,1217177,258400,2036000,2072648,2109955.66,2147934.87,2186597.69,2225956.4500000002,2266023.67,2306812.09,2348334.71,2390604.7400000002,16232037.82,0,0,44942.06,0,0,0,0,0,0,0,0,3108972,3173769.2,23985.99,15261.09,0,0,0,0,0,1.8,116185830.89]
[null,14050,"KAMOURASKA",1,54099,49065,56,56458,178,210,0,210,17905,13429,0,22381,0,0,0,22300,92982.82,94563.53,96171.11,97806.01,99468.72,101159.69,102879.4,104628.35,106407.03,108215.95,3560501.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,442888.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11259072.98]
[null,83015,"KAZABAZUA",7]
[null,79025,"KIAMIKA",15,34332,3126,572,15645,0,71,0,8516,900,900,470,470,0,0,0,7173.1309476995675,61369.18,42301.279999999999,43020.41,43751.75,44495.53,45251.96,46021.24,46803.6,47599.26,48408.45,219672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5706803.0499999998]
[null,42070,"KINGSBURY",5,1389,10368,0,116502,0,0,0,0,138.9,1036.8,0,11650.2,0,0,0,0,78851.55,80192.02,165705.04,82941.73,84351.74,85785.72,87244.07,88727.22,90235.59,91769.59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9780367.8699999992]
[null,39097,"KINGSEY FALLS",17,74668.94,29405,37215.629999999997,61527.75,0,0,0,0,11200.341,4410.75,5582.3444999999992,9229.1625000000004,0,0,0,0,575862.47,696631.34,595608.21,605733.55000000005,616031.02,626503.55000000005,637154.11,647985.73,659001.49,670204.51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,594716.18000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,58728873.659999996]
[null,31105,"KINNEAR'S MILLS",12]
[null,85010,"KIPAWA",8,15380,16207,7665,5308,0,0,0,0,2307,2431.0499999999997,1149.75,796.19999999999993,0,0,0,0,30311.82,32895.699999999997,35032.730000000003,31884.15,32426.18,90512.02,33538.04,34108.19,34688.03,35277.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3236614.17]
[null,66102,"KIRKLAND",6,750304,707854,243052,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4486368.0999999996,4562636.3600000003,4640201.17,4719084.59,4799309.03,4880897.29,4963872.54,5048258.37,5134078.76,5221358.0999999996,38646,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,469071325.07999998]
[null,90017,"LA BOSTONNAIS",4]
[null,78115,"LA CONCEPTION",15,60137,9969,10127,35283,51056,44107,12552,9356,0,0,0,0,216400,42100,28500,65200,106168.26,107973.12,109808.67,111675.41,113573.9,115504.65,117468.23,119465.19,121496.1,123561.53,0,0,197295.8,350250.21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15078877.060000001]
[null,88030,"LA CORNE",8]
[null,91050,"LA DORÉ",2,77468,62064,93570,74558,0,6603,0,0,4591.75,4591.75,4591.75,4591.75,0,36100,0,0,130908.85,195191.64,240584.78,137699.34,140040.23000000001,142420.92000000001,201104.27,147304.39000000001,149808.56,152355.31,0,0,434401.38,262967.98,213950.75,0,0,0,0,0,0,0,0,631123.15,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22944785.440000001]
[null,19090,"LA DURANTAYE",12,73401,0,22584,8904,0,0,0,4993,11010.15,0,3387.6,1335.6,0,0,0,15700,598808.30000000005,608988.04,80292.77,81657.75,83045.929999999993,84457.71,85893.5,87353.68,88838.7,90348.95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12329368.93]
[null,29030,"LA GUADELOUPE",12,77924,104946,37501,90411,31211,19941,35371,11143,21268.5,20840.300000000003,16458.5,13044.7,103550,83516,91713,28893,691467.61,703222.56,715177.34,727335.35,739700.06,752274.96,765063.63,778069.71,791296.9,804748.94,1941961.5,0,0,946684.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,75824398.290000007]
[null,79047,"LA MACAZA",15,0,19676,0,0,0,0,0,0,0,2951.4,0,0,0,0,0,0,17251.8,17545.080000000002,17843.349999999999,18146.689999999999,18455.18,18768.919999999998,19087.990000000002,19412.490000000002,19742.5,20078.12,0,0,39820.129999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2174879.06]
[null,15013,"LA MALBAIE",3,498606,365032,128666,851739,0,206610,79398,142037,49860.600000000006,36503.200000000004,12866.6,85173.900000000009,0,1196890,213572,1503700,1429763.3895368765,1454069.3671590034,1952130.9072507059,1503927.9516895181,1529494.7268682397,1555496.1372249997,1581939.5715578243,1608832.5442743076,1636182.6975269706,1663997.803384929,2979809.9999999995,0,47013.136363636353,47812.359681818169,48625.169796409078,49451.797682948025,50292.478243558136,51147.450373698615,52016.95703005149,52901.245299562368,53800.566469654921,0,5464148.7869999986,157780.78694999995,0,0,0,675146.3449328217,0,0,0,1.7,162244740]
[null,"04030","LA MARTRE",11]
[null,78130,"LA MINERVE",15,33454,7488,0,0,10344,0,0,0,11411.1,1123.2,0,0,32276,0,0,0,27008.09,27467.23,27934.17,28409.06,37051.56,37681.43,41135.129999999997,41834.42,30907.33,31432.76,20340,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3981033]
[null,88015,"LA MORANDIÈRE",8]
[null,88045,"LA MOTTE",8]
[null,41027,"LA PATRIE",5,0,60064,0,29360,0,0,0,1954,0,9009.6,0,5031.0104999999994,0,0,0,2226.0700000000002,96137.36,97771.7,99433.82,101124.19,102843.3,104591.64,112558.54,108177.98,110017.01,111887.29,462735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12389559.35]
[null,82035,"LA PÊCHE",7]
[null,14085,"LA POCATIÈRE",1]
[null,67015,"LA PRAIRIE",16,961596,858144,312141,1282939,95412,146541,48204,0,137894.9,149914.70000000001,52299.600000000006,128293.90000000001,321941,494462,162651,0,2539565.37,2582737.98,2626644.5299999998,2671297.4900000002,2716709.54,2762893.61,2809862.8,2857630.47,2906210.18,2955615.76,4599712.01,0,0,357636.45,0,0,0,0,0,0,0,711900,2027206.44,1051871.9099999999,1069753.74,1740703.28,1106434.52,1294030.49,2288746.11,1163827.3999999999,1183612.46,1.7,358701668]
[null,54035,"LA PRÉSENTATION",16,192805,65432,22001,57715,0,34690,0,73060,28920.75,28135.05,3300.15,41217,0,87445,0,144005,406822.6,413738.58,420772.14,427925.27,435200,442598.40000000002,450122.57,457774.65,465556.82,473471.29,147465,1088495.1000000001,103428.9,3155615.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,43715309.109999999]
[null,"09005","LA RÉDEMPTION",1]
[null,87080,"LA REINE",8]
[null,87090,"LA SARRE",8,180246,174351,207672,344136,4397,23254,12899,675,32306.742256703823,40841.505600814664,37922.16164461727,53912.304585798811,30735.281711358843,74671.704005431093,32243.410964115134,14604.363905325443,373270.44,379616.03,386069.51,392632.69,399307.44,406095.67,412999.3,420020.29,427160.63,434422.36,423082.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37857279.829999998]
[null,10010,"LA TRINITÉ-DES-MONTS",1]
[null,90012,"LA TUQUE",4,394559,287567,244920,414300,174622,122838,96965,3216,140905.5,111604.05,83035.5,65152.649999999994,370189,333622,211685,16835,1720498.58,1721666.11,1750934.43,1780700.32,1810972.22,1841758.75,1873068.65,1904910.82,1937294.3,1970228.3,1361591.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,197201554.43000001]
[null,52050,"LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS",14,63789,0,0,0,0,0,0,0,9568.35,0,0,0,0,0,0,0,66910.559999999998,68048.039999999994,69204.850000000006,70381.34,71577.820000000007,72794.64,74032.149999999994,75290.7,76570.64,77872.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6705912]
[null,50085,"LA VISITATION-DE-YAMASKA",17,81250,35104,17897,0,0,11130,0,0,12187.5,7974,2684.5499999999997,0,0,6926,0,0,78489.929999999993,79824.259999999995,81181.279999999999,82561.36,83964.9,85392.3,86843.97,88320.320000000007,89821.77,91348.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,75752.31,77040.100000000006,0,0,0,0,0,0,1.7,8362409.7000000002]
[null,78120,"LABELLE",15,119628,37392,41637,73845,16116,0,15,0,0,0,0,0,80500,0,244,0,425268.95,513172.03,453699.94,447328.46,454933.05,477315.66,470532.25,478531.3,486666.33,494939.66,336599.01,0,0,9787.67,0,0,29297.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,585946.1,0,0,0,0,1.7,40044318.310000002]
[null,93055,"LABRECQUE",2,54325,0,14880,0,573,0,0,0,8674.1999999999989,0,2232,0,2930,0,0,0,242120.48,246236.53,250422.55,254679.74,259009.29,263412.45,267890.46000000002,272444.59999999998,277076.15999999997,281786.45,1393399.84,259335,0,7889039.3499999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25076915.850000001]
[null,"07057","LAC-AU-SAUMON",1,46830,82835,14744,83176,0,696,0,1400,7024.5,13804.65,2211.6,16766.399999999998,0,8500,0,27200,378380.95,384813.43,391355.26,398008.3,404774.44,411655.6,418653.75,471545.78,479562.06,535059.12,8596003.3399999999,0,0,131483.99,133719.22,0,0,0,0,0,0,0,1551433.5,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25593520]
[null,35010,"LAC-AUX-SABLES",4,65906.25,70772.149999999994,105525.05,42103.05,15472,9676,0,38865,3468.75,3724.8500000000004,5553.9500000000007,2215.9500000000003,174100,83800,0,166900,209013.99,212567.23,216180.87,219855.95,223593.5,227394.59,231260.3,235191.72,239189.98,243256.21,1091317.28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27237756.370000001]
[null,22040,"LAC-BEAUPORT",3,202171,210937,125169,75011,7792,71939,78406,0,88194,42431,30536,11252,18625,171958,187417,0,485763.0283239031,494020.9998054094,502419.35680210125,510960.48586773698,519646.81412748847,528480.80996765569,537464.98373710574,546601.8884606366,555894.12056446739,565344.3206140633,10170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1093946.7895199996,0,0,0,0,0,0,0,1.7,60431884]
[null,91005,"LAC-BOUCHETTE",2,23376.6,144604.79999999999,24446.7,49416.3,0,8943,9030,0,2597.4,16067.2,2716.3,5490.7000000000007,0,16366.666666666666,20616.666666666664,0,2238258.2799999998,646269.22,657255.80000000005,668429.15,679792.44,691348.91,703101.84,715054.58,727210.5,739573.08,512059.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,45595396.810000002]
[null,46075,"LAC-BROME",16,0,282627,492062,340929,0,22327,23232,0,0,42394.049999999996,73809.3,51139.35,0,104450,97327,0,0,0,5259359.57,0,0,0,5626219.54,0,0,5918062.3099999996,4660081.13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2740865.85,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,143874973.84]
[null,22030,"LAC-DELAGE",3,21517,36069,0,0,0,0,0,46170,3227.5499999999997,5410.3499999999995,0,12834.449999999999,0,0,0,39393,124522.5,126639.38,136681.29,139004.87,133208.41,135472.95000000001,137775.99,140118.18,142500.19,144922.69,813601.02,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19145660.609999999]
[null,13060,"LAC-DES-AIGLES",1,0,31277,35478,1361,0,0,0,0,0,4691.55,5321.7,204.15,0,0,0,0,75597.38,76882.539999999994,78189.539999999994,79518.759999999995,80870.58,82245.38,83643.55,85065.49,86511.6,87982.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8124154.71]
[null,79078,"LAC-DES-ÉCORCES",15,175353,29643,47684,59287,36862,4005,40141,0,50282.25,5797.2,32823.75,8893.0499999999993,123000,5000,131000,0,166922.19,177804.34,177978.19,266584.12,184080.89,184259.77,187392.19,196299.72,199636.81,203030.64,686729.25,0,0,657.42,668.6,679.96,691.52,703.28,715.23,727.39,739.76,152550,155143.35,65741.990000000005,66859.61,67996.22,69152.160000000003,70327.740000000005,71523.320000000007,72739.210000000006,73975.78,1.7,20700169.260000002]
[null,80130,"LAC-DES-PLAGES",7]
[null,77055,"LAC-DES-SEIZE-ÎLES",15]
[null,30080,"LAC-DROLET",5,49316,50055,30292,28325,0,11560,0,0,7397.4,7169,4256,4032,0,29200,0,0,81365.679999999993,82748.89,84155.63,85586.27,87041.24,88520.94,90025.79,91556.23,93112.69,94695.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12642529.32]
[null,79015,"LAC-DU-CERF",15]
[null,90027,"LAC-ÉDOUARD",4]
[null,28053,"LAC-ETCHEMIN",12,137372,97643,108580,167106,17624,17048,5616,0,0,0,0,0,81400,23900,1,0,1296948.3799999999,1315893.6399999999,1338263.83,1361014.31,1384151.56,1407682.13,1431612.73,1455950.15,1480701.3,1505873.22,851499.52000000002,40680,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,82566788]
[null,18010,"LAC-FRONTIÈRE",12,25372,0,31183,0,0,0,0,0,3805.7999999999997,0,4677,0,0,0,0,0,29564.76,30067.360000000001,30578.5,31098.34,31627.01,32164.67,32711.47,33267.56,33833.11,34408.269999999997,39663,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3483665.96]
[null,76020,"LACHUTE",15,714883,399337,785745,1241246,113344,74710,88436,0,0,0,0,0,165069,381167,324806,0,2063049.04,2098120.88,2133788.9300000002,2170063.34,2206954.42,2244472.65,2282628.6800000002,2321433.37,2360897.7400000002,2401033,2612007.88,34578,160314.79999999999,117809.65,150835.28,0,0,0,0,0,0,0,0,63112.31,0,0,0,0,0,0,0,1.7,234027844.22999999]
[null,30030,"LAC-MÉGANTIC",5,293437,207409,235710,467041,113505,26597,32264,7182,96843.75,50604.299999999996,57112.65,106038.45,238683,103356,112777,232700,982673.64,999379.09,1042665.34,1060390.6499999999,1051218.8,1069089.52,1326378.3700000001,1348926.8,1139093.08,1327122.44,4439205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,128656436.73999999]
[null,56023,"LACOLLE",16]
[null,29095,"LAC-POULIN",12]
[null,79060,"LAC-SAGUAY",15]
[null,83020,"LAC-SAINTE-MARIE",7,17877.14,31703.11,68063.679999999993,300698,20845,0,0,4280,31038.321,4755.4664999999995,10209.551999999998,50516.7,168200,0,0,31800,96019.51,97651.839999999997,99311.92,101000.22,102717.22,104463.42,106239.3,108045.36,109882.13,111750.13,104242.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10360392.609999999]
[null,22015,"LAC-SAINT-JOSEPH",3]
[null,79105,"LAC-SAINT-PAUL",15]
[null,34120,"LAC-SERGENT",3]
[null,80095,"LAC-SIMON",7]
[null,78095,"LAC-SUPÉRIEUR",15]
[null,78127,"LAC-TREMBLANT-NORD",15]
[null,85070,"LAFORCE",8]
[null,93060,"LAMARCHE",2]
[null,30095,"LAMBTON",5,40693,21063,27520,36577,0,14443,3200,0,6103.95,9626.25,5532.45,5486.55,0,28669,6163,0,153969.76999999999,156587.26,159249.24,161956.48000000001,164709.74,167509.79999999999,170357.47,173253.55,176198.86,179194.23999999999,2929738.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21897173.859999999]
[null,23057,"L'ANCIENNE-LORETTE",3,0,367017,395373,0,0,89763,132939,0,0,102415,129713,0,0,225986,336382,0,2093698,2129291,2165489,2202302,2239741,2277817,2316540,2355921,2395972,2436703,4736169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,232070288]
[null,88035,"LANDRIENNE",8,70099,0,7728,6117,47482,510,332,48013,77161,0,0,15529,37333,510,131436,395813,112264.7,114173.2,116114.15,118088.09,120095.58,122137.21,124213.54,126325.17,128472.7,130656.74,119687,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15033603.369999999]
[null,21040,"L'ANGE-GARDIEN (03)",3,241716,-3125,65835,311030,0,114007,63532,0,47100,25632,26877,46654,72280,60000,49815,0,306288.82373392303,309261.66949739965,314519.11787885538,316528.31122797041,321909.29251884588,327381.75049166626,332947.24025002448,336253.20447897207,341969.50895511458,347782.99060735147,1592668,3661.2,3723.440399999999,3786.7388867999985,3209.2612065629987,3263.8186470745695,3319.3035640748367,3375.7317246641082,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,40982281]
[null,82005,"L'ANGE-GARDIEN (07)",7]
[null,52017,"LANORAIE",14,0,242305,20675,55133,7726,4179,4183,2470,1200,3700,3700,8600,54287.660308222868,29364.241836404784,29392.34831339584,17355.749541976507,490983.65,499330.37,621421.15,514312.4,523055.71,531947.66,540990.77,550187.61,559540.80000000005,569053,515496.96000000002,101700,260640.83,105187.19,106975.37,271984.89,110643.45,112524.39,114437.31,116382.74,118361.25,132210,243057.92000000001,315561.57,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37506506.600000001]
[null,94210,"L'ANSE-SAINT-JEAN",2]
[null,78015,"LANTIER",15]
[null,94265,"LAROUCHE",2,3384,134784,29383,69156,29574,37297,0,0,2500,5000,2500,1250,89920,68000,0,0,0,248229.36,357636.45,363716.27,380778.84,387252.08,405087.81,0,302595.12,307739.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21681036.23]
[null,79050,"L'ASCENSION",15,15393,16284,2413,18469,5588,1764,0,391,6943,3906,362,3307,25004,7895,0,3440,86399.73,87868.53,110399.73,109067.26,92426.43,93997.68,95595.64,97220.77,98873.52,100554.37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11352389.789999999]
[null,93065,"L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR",2,82767.05,34800.25,4008.25,38861.949999999997,0,37947,29095,2709,14605.949999999999,12837.75,5841.75,7336.05,0,68521,68521,21900,447294.48,454898.49,462631.76,470496.5,478494.94,486629.36,494902.06,503315.39,511871.75,520573.57,710434.15,864784.59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,396630,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,48644431.859999999]
[null,"06060","L'ASCENSION-DE-PATAPÉDIA",11]
[null,60028,"L'ASSOMPTION",14,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,85060,"LATULIPE-ET-GABOURY",8,51408,9121,15380,0,4345,0,0,0,11677.949999999999,1368.1499999999999,2307,0,22100,0,0,0,0,0,0,1704171.19,0,0,0,0,0,0,293302.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,870351.64,0,0,0,0,0,1.7,2103999.38]
[null,88080,"LAUNAY",8]
[null,33060,"LAURIER-STATION",12,497580,157498,30531,169500,8873,23898,23898,0,74637,23624.7,4579.6499999999996,25425,113351,18667,15184,0,353420.07,359428.21,365538.49,371752.64,378072.44,384499.67,391036.15999999997,397683.78,404444.4,411319.96,969123.71,0,2296553.91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,50487955.259999998]
[null,32072,"LAURIERVILLE",17,2066,23343,504,12237,0,0,0,0,309.89999999999998,3501.45,75.599999999999994,1835.55,0,0,0,0,139452.31,144408.72,144233.99,146685.96,149179.63,151715.68,154294.85,156917.85999999999,159585.46,162298.41,355950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,320926.12,0,0,0,0,0,0,1.7,10781111.66]
[null,65005,"LAVAL",13,14702657,12803987,14331418,19146009,2264097,1990277,3164904,491961,3245323,2957073,4200548,3098208,4668734,4919554,10507330,1016747,67348348.609999999,106706691.13,109793469.89,112875199.12,114932245.83,117557699.76000001,119962393.70999999,118063966.72,120071054.16,122112262.08,498436174.80000001,10262880.58,15332707.65,21448776.98,33748965.979999997,51579334.420000002,51349748.579999998,38972759.75,33913431.390000001,34489959.719999999,17322102.100000001,0,0,54346715.509999998,55270609.670000002,56210210.030000001,27660863.030000001,28131097.710000001,71523315.920000002,43643527.369999997,44385467.340000004,1.7,6546906002.0699997]
[null,52007,"LAVALTRIE",14,765220,263733,288815,91330,50705,48308,52274,7622,144768.75,62243.7,76057.2,32047.8,149200,102917,165959,114700,1653694.35,1681807.16,1710397.88,1739474.64,1769045.71,1799119.49,1829704.52,1860809.5,1892443.26,1924614.79,13837047.75,0,0,0,0,1631909.32,0,0,0,0,0,0,630916.29,641641.87,0,0,0,0,0,0,0,1.7,170603751.78999999]
[null,49025,"L'AVENIR",17]
[null,85052,"LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS",8]
[null,42045,"LAWRENCEVILLE",5,31255,8977,5698,15012,0,2636,0,2470,4688.25,2228.1,854.69999999999993,2793.15,0,3241,0,1139,75620.479999999996,76906.03,90066.34,92453.27,80895.3,82270.52,83669.11,85091.49,86538.05,88009.19,363475.8,0,1266.82,30704.17,31551.09,543969.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8532561.9900000002]
[null,99005,"LEBEL-SUR-QUÉVILLON",10]
[null,33123,"LECLERCVILLE",12,6525,24238,1435,63750,0,103218,0,122529,0,242.38,0,637.5,0,170000,0,325000,122944.44,127620.22,117167.3,119159.15,121184.85,123244.99,125340.16,127470.94,129637.95,131841.79,50850,25425,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,320926.12,0,0,0,0,0,0,1.7,15597521.119999999]
[null,49020,"LEFEBVRE",17]
[null,13050,"LEJEUNE",1,16660,2848,16392,0,0,0,0,0,2500,300,2458.7999999999997,0,0,0,0,0,17720,15952.66,16223.86,16499.66,16780.16,17065.419999999998,17355.53,17650.580000000002,17950.64,18255.8,2034,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1922757.83]
[null,38020,"LEMIEUX",17]
[null,60037,"L'ÉPIPHANIE",14,520549,139537,179161,215075,23071,0,28372,0,26027.45,6976.85,8958.0500000000011,10753.75,22701,0,15999,0,795603.84,716043.1,728215.83,740595.5,753185.62,765989.78,779011.61,792254.8,805723.13,819420.43,1868094.52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,83133607.079999998]
[null,67055,"LÉRY",16]
[null,95018,"LES BERGERONNES",9,36914,18650,6138,0,0,0,0,0,5537.1,2797.5,0,0,0,0,0,0,218588.5,222304.5,226083.68,229927.1,233835.86,237811.07,241853.86,245965.38,250146.79,254399.28,1693305,7627.5,7757.17,1057131.27,1075102.5,549409.47,8298.26,5072036.92,8582.7999999999993,8728.7099999999991,8877.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,24065614.07]
[null,71050,"LES CÈDRES",16,300092,55389,229211,119072,0,0,0,0,15004.6,2769.45,11460.55,5953.6,0,0,0,0,1175233.8600000001,946983.48,910488.6,925966.91,941708.35,957717.39,973998.58,990556.56,1007396.02,1024521.75,941198.92,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,305100,0,2840054.17,0,0,0,0,0,0,0,1.7,91426145.359999999]
[null,71033,"LES COTEAUX",16,274650,32409,104855,199045,81037,0,4117,146,13732.5,1620.45,5242.75,9952.25,187900,0,7621.050477130635,1367.5747285291213,1079841.57,1592071.87,15766814.32,1210069.18,1230640.3500000001,667917.03,679271.62,690819.24,702563.16,714506.74,1263114,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,73906906.620000005]
[null,16048,"LES ÉBOULEMENTS",3,35919,78099,2182,60196,4148,17848,5239,0,7586.9000000000005,5620.35,3188.55,3009.8,111671,16460,56350,0,316183.82,337073.28,339647.91,332584.88,338238.82,343988.88,355462.91,355783.91,361832.24,367983.39,846103.32,18306,10342.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,455087.16,462823.64,0,0,0,0,0,0,0,1.7,35694355.060000002]
[null,95025,"LES ESCOUMINS",9]
[null,"09015","LES HAUTEURS",1]
[null,"01023","LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE",11]
[null,"08005","LES MÉCHINS",1,155222,207009,111236,7634,70620,0,0,5860,69878.238131277438,31051.35,16685.399999999998,9278.8794273594904,240012.92087518299,0,0,48365.196182396605,243014.29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1284196.4099999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,33368063.27]
[null,25213,"LÉVIS",12,4182243,9082578,6813388,2748907,877881,1112003,778301,1276967,1057898.58,1934276.547,1411217.0789999999,1156768.236,1992533.2,2700595.98,1816424.86,3685914.24,11154910.73,13879931.310000001,13922345.710000001,14660740.09,15735356.140000001,15064600.720000001,14701252.17,15776266.42,15349076.08,15286884.18,23254037.359999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5440949.9999999991,21854526.569999997,21938892.489440992,13814799.74051819,8681757.601218354,0,0,0,0,0,1.7,1936134054.47]
[null,71095,"L'ÎLE-CADIEUX",16,17430,4252,0,0,0,0,0,0,871.5,212.6,0,0,0,0,0,0,8239.73,8379.81,8522.27,8667.14,8814.49,8964.33,9116.73,9271.7099999999991,9429.33,9589.6299999999992,610200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,486145]
[null,98020,"L'ÎLE-D'ANTICOSTI",9]
[null,66092,"L'ÎLE-DORVAL",6]
[null,84035,"L'ÎLE-DU-GRAND-CALUMET",7,3222,18664,0,0,580,0,0,0,483.29999999999995,2799.6,0,0,32544,0,0,0,23512.13,23911.84,24318.34,24731.75,25152.19,25579.78,26014.63,26456.880000000001,26906.65,27364.06,915300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2655134.2400000002]
[null,71060,"L'ÎLE-PERROT",16]
[null,41085,"LINGWICK",5]
[null,84082,"L'ISLE-AUX-ALLUMETTES",7,5214.75,68247.350000000006,15737.75,47781.9,14501,0,0,0,920.25,12043.65,2777.25,8432.1,181200,0,0,0,35963.51,344275.87,330668.93,39433.64,328589.31,334175.33,339856.31,40467.72,41155.67,41855.32,1958040.63,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9720888.8599999994]
[null,16023,"L'ISLE-AUX-COUDRES",3,131658,22853,63525,18356,6266,14667,18772,2462,22876.05,9751.9499999999989,17268.149999999998,4508.25,14583,27493,32824,9237,364313.12642755371,401535.11957682209,376805.05921962799,383210.74522636167,389725.32789520978,396350.65846942831,403088.61966340849,409941.12619768648,416910.12534304714,423997.59747387888,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,45830313]
[null,17078,"L'ISLET",12,452713,104335,27766,131685,21231,13605,0,7942,0,0,0,0,104400,69850,0,58061,703908.47,724459.51,1429958.91,1433942.9,723960.73,736268.06,748784.62,761513.96,774459.69,787625.51,1435240.23,3051,501246.44,493989.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,80401821.400000006]
[null,12043,"L'ISLE-VERTE",1,32582,35442,9269,44001,0,28525,0,15803,4887.3,16461.524999999998,1390.35,15837.074999999999,0,45776.5,0,45776.5,351337.91,359379.23,363384.93,369562.47,375845.04,382234.4,388732.39,395340.84,402061.63,408896.68,714951,152550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1351593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41393826.469999999]
[null,84040,"LITCHFIELD",7]
[null,80055,"LOCHABER",7]
[null,80060,"LOCHABER-PARTIE-OUEST",7]
[null,98045,"LONGUE-POINTE-DE-MINGAN",9,18264,33258,23467,36895,14,14,0,0,2739.6,4988.7,3520.05,5534.25,14,14,0,0,268018.23,272574.53999999998,277208.31,281920.84999999998,286713.5,291587.63,296544.62,301585.88,306712.84000000003,311926.96000000002,215604,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21957604.710000001]
[null,95032,"LONGUE-RIVE",9,63753,36557,0,0,75824,0,0,0,15437,8678,0,0,182570,0,0,0,295784.28000000003,300812.61,305926.43,311127.18,316416.34000000003,321795.42,327265.94,332829.46000000002,338487.56,344241.85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6441022.04,6550519.4100000001,6661879.29,0,0,3319303.56,0,3433119.16,0,0,1.7,30620355.699999999]
[null,58227,"LONGUEUIL",16,4629184.7699999996,10257318,6076347,0,576750.87,1342592,1772428,0,694377.48,1606383,950178,0,1522246.43,2574313,4684520,0,28414094,34263743,34263743,35436243,35613983,35613983,35613983,29639249,29639249,29639249,97806299,843462,2064827,2064827,2064827,24666556,24666556,24666556,3975862,3975862,3975862,28000,1401500,1401500,229000,3908177,3908177,3908646,781354,781354,781354,1.7,3450922890]
[null,73025,"LORRAINE",15,643807,290915,166721,545398,0,228940,0,0,0,0,0,0,0,162860,0,0,677966.75,684320.74,695954.19,707785.41,719817.77,732054.67,744499.6,757156.09,770027.74,783118.22,2228582.61,195772.5,858459.87,841497.53,695339.93,598366.75,0,0,0,0,0,0,0,315561.57,0,0,0,0,0,0,0,1.7,74921149.329999998]
[null,85037,"LORRAINVILLE",8,3437,32988,3988,65676,0,0,0,0,606.45000000000005,5821.5,703.8,11589.9,0,0,0,0,94956,96570.25,89796.97,91323.520000000004,92876.02,94454.91,96060.65,97693.68,99354.47,101043.5,64884.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,206857.8,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10559029.59]
[null,33115,"LOTBINIÈRE",12,0,41146,46624,0,8153,17439,0,0,1819.8500000000001,4222.5,2331.2000000000003,0,28244,25865,0,0,127756.9,216809.05,132137.56,134383.9,136668.42000000001,138991.79,141354.65,143757.68,146201.56,148686.98000000001,7240.02,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3209261.21,0,0,0,0,0,0,1.7,17477830.010000002]
[null,51015,"LOUISEVILLE",4,997529,361276,299436,389194,0,30285,77684,10562,149629.35,73459.649999999994,84725.7,74029.2,0,98170,187718,93772,1376970.51,1400379.01,1424185.45,1448396.6,1473019.35,1498060.68,1523527.71,1549427.68,1575767.95,1602556,4862737.55,8259.82,18462.060000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,39937.589999999997,2327150.25,2366711.7999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.7,178265628.97999999]
[null,83010,"LOW",7,0,76004,0,49993,0,0,0,0,0,11400.6,0,7498.95,0,0,0,0,53391.48,54299.14,55222.22,57765.63,57115.74,58086.71,59074.18,60078.44,61099.77,62138.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3849143]
[null,32065,"LYSTER",17,0,36167,10115,41054,0,1547,10759,0,0,904,253,1026,0,5256,38544,0,287587.42,318333.63,297448.51,302505.13,307647.71999999997,312877.73,318196.65000000002,323606,329107.3,334702.12,14034.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,620573.4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,31445138.98]
[null,87058,"MACAMIC",8,227350,22484,24761,70341,15792,0,3008,10528,36471.299999999996,3372.6,7539.15,13900.35,0,0,22492,11800,482038.68,485992.75,494254.63,502656.96,511202.12,519892.56,528730.73,537719.16,546860.38,556157.01,2507666.25,45765,67228.789999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,32544,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,56188901.689999998]
[null,39165,"MADDINGTON FALLS",17]
[null,45072,"MAGOG",5,797138.9,1104843.05,507952.45,1185012.2,163134,94744,225092,5315,287813.09999999998,278092.95,269456.55,217528.8,670668,376273,793876,42336,6191704.3099999996,5262674.28,5452067.5800000001,5443126.1200000001,5568297.4500000002,5640829.8200000003,5984277.5899999999,5845691.96,5921792.1799999997,6082826.8799999999,18789352.710000001,0,117908.95,112550.29,395808.88,4784975.72,225712.64000000001,227299.27,704933.8,581913.69999999995,118361.25,0,2275435.7999999998,2103743.83,0,0,0,0,0,0,0,1.7,603970673.88]
[null,89015,"MALARTIC",8]
[null,52095,"MANDEVILLE",14,0,83773,0,0,0,7742,8921,0,0,18257.25,6558.15,0,0,30200,34800,0,72991.33,74232.179999999993,75494.13,76777.53,78082.75,79410.16,80760.13,82133.05,83529.31,84949.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9543725.8200000003]
[null,83065,"MANIWAKI",7,219675,326296,418136,120946,36008,38541,19707,0,38025,38025,38025,38025,154302,128538,82162,0,945815.66751855414,1156858.0103663695,1079226.4445900975,1040341.4692977557,1041708.1810404445,1059417.220118132,1116810.849647888,1135796.6340919023,1082365.9645845662,1100766.1859825037,9244280.8399999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,138438631.40000001]
[null,38028,"MANSEAU",17]
[null,84065,"MANSFIELD-ET-PONTEFRACT",7]
[null,"06005","MARIA",11,14484,107481,26291,242848,51373,33961,0,8209,39954,43010,3944,40524,200504,145293,0,19100,452408.96,460592.43,470676.52,478678.02,530333.12,495091.41,507190.58,515812.82,524581.63,551084.62,524772,10170,10342.89,10518.72,1080451.27,10879.4,11064.35,11252.44,11443.73,11638.27,11836.12,1118700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,52405977.539999999]
[null,42065,"MARICOURT",5]
[null,55048,"MARIEVILLE",16,479348,185764,222106,753310,573,26009,155988,73485,0,0,0,0,16600,84173,323234,319295,2779828.54,3140435.89,3409023.67,4143094.6,1218014.1000000001,1238720.3400000001,1259778.5900000001,1281194.82,1302975.1299999999,1325125.71,5862611.4199999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,151818928.19]
[null,"04025","MARSOUI",11,8067,15142,72180,7878,0,10288,0,0,1210.05,2271.2999999999997,10827,1181.7,0,32000,0,0,127332.61,129497.26,131698.71,133937.59,136214.53,138530.18,140885.19,143280.24,145716,148193.17000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13846796.23]
[null,30035,"MARSTON",5]
[null,44060,"MARTINVILLE",5,18474,8256,2814,16031,0,3595,4680,0,2771.1,1777.6499999999999,1124.0999999999999,2404.65,0,17880,19743,0,33249.99,33815.24,34390.1,34974.730000000003,35569.300000000003,36173.980000000003,36788.94,37414.35,38050.39,38697.25,20340,3496.45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5680562.8600000003]
[null,64015,"MASCOUCHE",14,3160935,359677,602243,2180836,0,0,0,0,158046.75,17983.850000000002,30112.15,109041.8,0,0,0,0,7934411.8300000001,8069296.8300000001,8206474.8799999999,8345984.9500000002,8487866.6999999993,8632160.4299999997,8778907.1600000001,8928148.5800000001,9079927.0999999996,9234285.8699999992,10597401.689999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,853665701.63]
[null,51008,"MASKINONGÉ",4,18878,253981,40350,633840,0,4188,24820,0,1887.8000000000002,31850.100000000002,12550.1,0,0,60332,60331,0,331422.69,332919.71999999997,342786.84,335777.17,341485.38,347290.63,383576.16,359198.88,365305.26,371515.45,1357615.11,1596.44,3568.3,0,0,0,0,0,0,0,0,7719.03,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,34223676.390000001]
[null,53010,"MASSUEVILLE",16,58504,0,5456,65467,0,0,4862,1263,5850.4000000000005,0,1148.5,6703.3,0,0,1167,303,55656.58,56602.74,99639.86,58543.59,59538.83,60550.99,61580.36,108402.15,63691.89,64774.65,241550.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8547854.1899999995]
[null,99015,"MATAGAMI",10]
[null,"08053","MATANE",1]
[null,"06045","MATAPÉDIA",11]
[null,80065,"MAYO",7]
[null,57025,"MCMASTERVILLE",16,276228,118549,97163,196768,0,38745,67513,0,13811.400000000001,5927.4500000000007,4858.1500000000005,9838.4000000000015,0,104742,118326,0,293117.71000000002,298100.71000000002,329170.69,334766.59000000003,313563.76,318894.34000000003,324315.55,329828.90999999997,335436,341138.42,2461144.0699999998,0,0,0,0,0,0,0,1301724.3500000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,42693129.289999999]
[null,42075,"MELBOURNE",5,0,10679,0,0,0,0,0,0,0,1601.85,0,0,0,0,0,0,26497.919999999998,26948.38,27406.5,27872.41,28346.25,28828.13,29318.21,29816.62,30323.5,30839,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2802112]
[null,67045,"MERCIER",16,0,924024,150090,199971,0,68334,0,75399,0,148853.69999999998,22513.5,41305.5,0,265194,0,85592,1597490.63,1847020.11,1878419.45,1642914.15,1670843.69,1699248.03,1728135.25,1757513.54,1787391.28,1817776.93,2484007.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1034289,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,176980943.06]
[null,83060,"MESSINES",7]
[null,93012,"MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX",2,30968,149730,30900,168706,8105,30850,30519,2536,4645.2,22459.5,4635,25305.899999999998,96400,113758,4505,121983,769707.66,782792.69,796100.17,809633.87,823397.65,837395.41,851631.13,866108.86,880832.71,895806.86,4903327.1900000004,50850,10342.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,210374.38,0,0,0,0,0,0,0,1.7,83245917.189999998]
[null,"09048","MÉTIS-SUR-MER",1,47147,34586,0,35625,0,36898,0,58178,7072.05,24807.599999999999,0,33885.449999999997,0,93900,0,132100,450416.08,458073.15,465860.4,473780.02,481834.28,490025.47,498355.9,506827.95,515444.02,524206.57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16449284.449999999]
[null,30040,"MILAN",5]
[null,76030,"MILLE-ISLES",15]
[null,74005,"MIRABEL",15,2226039,400716,758658,1534501,221225,227436,471194,363748,111301.95,20035.8,37932.9,76725.05,728680,819339,1621334,1186598,884499.77,879884.77,905361.53,872613.76,887448.2,902534.82,1114795.5900000001,933481.83,949351.02,965489.99,7535151.3200000003,39154.5,0,26296.799999999999,0,0,110643.45,112524.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,120312622.81]
[null,85075,"MOFFET",8]
[null,78055,"MONTCALM",15]
[null,14005,"MONT-CARMEL",1,95935,16798,9891,21531,14534,692,11954,0,15018,3739.6000000000004,2908.3,2153.1,39711,19906,7238,0,116217.81,118193.52,120202.8,122246.25,124324.44,126437.95,128587.4,130773.39,132996.53,135257.47,2043153,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20231762.149999999]
[null,83088,"MONTCERF-LYTTON",7,13083.79,8608.6299999999992,0,0,0,0,0,0,2725.0331323107339,1792.9668676892666,0,0,0,0,0,0,0,13905.44,9934.35,12242.74,10274.98,10449.66,12877.79,10807.97,10991.7,11178.56,1028187,0,31028.67,0,0,0,0,2250.4899999999998,2288.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7192728.3799999999]
[null,80010,"MONTEBELLO",7]
[null,"09077","MONT-JOLI",1,360757.8,491502.6,488744.1,123510.6,21312,20937,34647,675,40084.200000000004,54611.4,54304.9,13723.400000000001,66800,96495,163951,12896,3413924.59,3234700.58,4183782.67,4254906.97,1332725.95,1355382.29,1378423.79,1401856.99,1425688.56,1449925.27,2975224.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1634176.62,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,103365369.92]
[null,79088,"MONT-LAURIER",15]
[null,18050,"MONTMAGNY",12,815104,442930,349754,247196,0,70187,62553,2991,0,0,0,0,0,276592,299943,9500,1169581.78,1411836.81,1146573.26,1166065,1294682.06,1289030.79,1339075.4099999999,1550661.25,1396629.24,1378945.51,7756244.0599999996,91530,76537.39,63112.31,0,0,0,0,0,0,0,1303616.03,0,0,1366428.54,0,1546607.37,101271.95,2399458.48,0,0,1.7,170281558.90000001]
[null,80090,"MONTPELLIER",7,1058.25,9798.25,0,0,0,3988,0,0,186.75,6438.75,0,0,0,17479,0,0,9682.4,9329.85,9488.4599999999991,9649.76,9813.81,9980.64,10150.31,10322.870000000001,10498.36,10676.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1091403.3799999999]
[null,66023,"MONTRÉAL",6,54005194,92461682,41238165,60842603,2358700,8926300,10121400,3828600,7711600,13904800,5874700,9080900,4708600,16563700,21547500,7708600,328004365.49999994,333580439.71349996,339251307.18862939,345018579.41083598,350883895.26082015,356848921.48025411,362915353.14541835,369084914.14889044,375359357.68942147,381740466.77014172,3330000000,127972160.99999997,130147687.73699997,132360198.42852893,134610321.8018139,136898697.27244473,80216502.798475206,81580183.346049264,82967046.462932095,84377486.252801955,85811903.519099563,69009628.545520008,54596299.328502834,71153875.55488497,45265559.564835563,97167144.942056984,85312740.203851432,355627710.97382259,329630936.52986592,311958114.51906615,317261402.46589023,1.7,33116430000]
[null,66007,"MONTRÉAL-EST",6,0,298490,178481,0,0,94271,26453,0,0,114255,0,0,0,368940,0,0,1741058.87,1770656.87,1800758.03,1831370.92,1862504.22,1894166.8,1926367.63,1959115.88,1992420.85,2026292.01,13932900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,204976279.88999999]
[null,66047,"MONTRÉAL-OUEST",6,0,383706,36523,0,0,158231,158231,0,0,154056,103271,0,0,485100,493720,0,2225528.9500000002,666993.73,678332.62,689864.27,701591.97,713519.03,725648.85,737984.89,750530.63,763289.65,2034000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,76974036.109999999]
[null,66072,"MONT-ROYAL",6,4625291,1326738,955805,0,44353,47754,5365,0,773557,221193,146493,0,487400,100127,15453,0,1765735.76,1795753.27,1826281.08,1857327.85,1888902.43,1921013.77,1953671,1986883.41,2020660.43,2055011.66,5709596.6500000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,171564291.56]
[null,56097,"MONT-SAINT-GRÉGOIRE",16]
[null,57035,"MONT-SAINT-HILAIRE",16,1246472,1231172,709685,541272,0,348692,273768,15670,186970.8,358319,250537,116094,0,808932,686795,217018,2475307.59,2517387.81,2664792.0699999998,2710093.53,2647969.54,2692985.02,2738765.76,2785324.78,2832675.3,2880830.78,5970246.6299999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1299217.5,1321304.2,1343766.37,1366610.4,1389842.77,1413470.1,1437499.09,1461936.58,1486789.5,1512064.92,1.7,254716651.13]
[null,79110,"MONT-SAINT-MICHEL",15,0,50800,0,0,0,19925,0,0,0,10608.75,0,0,0,0,0,0,32274.19,32822.86,33380.839999999997,33948.32,34525.440000000002,35112.370000000003,35709.279999999999,36316.339999999997,36933.72,37561.589999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4432707.0599999996]
[null,"04015","MONT-SAINT-PIERRE",11]
[null,78102,"MONT-TREMBLANT",15]
[null,77050,"MORIN-HEIGHTS",15,142056,188307,0,0,28333,50934,0,0,49018,51700,0,0,156400,105400,0,0,307641.7,338004.83,739465.13,323599.67,329100.86,334695.57,340385.4,346171.95,352056.87,358041.84,1463157.9,0,2800000,2629.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,28874829.75]
[null,80085,"MULGRAVE-ET-DERRY",7]
[null,"03025","MURDOCHVILLE",11,34416,85061,19411,7651,0,0,0,0,5162.3999999999996,12759.15,2911.65,1147.6499999999999,0,0,0,0,484092,302272.44,307411.08,312637.06,317951.89,323357.08,328854.15000000002,334444.67,340130.23,345912.44,1616157.02,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,38925502.82]
[null,80110,"NAMUR",7]
[null,30045,"NANTES",5,21161,35794,57784,9159,1993,7323,11862,1633,5535.8249999999998,8530.4249999999993,11120.025,2291.9249999999997,13751.5,13752.5,4487.5,4487.5,94009.06,95607.21,97232.54,98885.49,100566.54,102276.17,104014.87,105783.12,107581.44,109410.32,894960,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12518950.640000001]
[null,68030,"NAPIERVILLE",16,100961,412934,21133,93905,20016,8113,6374,671,15144,61940,3170,14085,76800,0,0,9737,581479.37,591364.52,601417.71,611641.81000000006,622039.72,632614.40000000002,643368.84,654306.11,665429.31999999995,676741.62,2878833.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,79211326.290000007]
[null,98025,"NATASHQUAN",9,72637,15356,0,23250,7759,0,0,0,13223.25,2303.4,0,3487.5,7759,0,0,0,152956.79999999999,52128.17,53014.34,53915.59,54832.15,55764.3,56712.29,57676.4,58656.9,59654.07,81360,879705,0,0,0,0,0,0,0,0,0,879705,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6522849.3899999997]
[null,85100,"NÉDÉLEC",8,4819,9427,18038,0,0,0,0,0,722.85,1414.05,2705.7,0,0,0,0,0,15258.25,15517.64,15781.44,16049.72,16322.57,16600.05,16882.25,17169.25,17461.13,17757.97,873445.37,0,5171.45,5259.36,5348.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2213107.81]
[null,34007,"NEUVILLE",3,41125,151086,118670,1033,5909,33274,7035,4689,5674.45,18188.5,10024,2698,66455,179410,74776,48243,218731.03091999999,257442.90294563997,341761.69768371573,264130.85517370095,244686.40963310702,246079.99229347412,250263.35216246312,246125.76008171003,250309.89800309911,254565.16626915176,41697,8135.9999999999991,10342.889999999998,14726.206781999994,0,0,0,0,0,0,0,11038093.910999998,11225741.507486997,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,28026438]
[null,"05040","NEW CARLISLE",11,56255,38389,645,67183,3810,47,0,0,2812,1919,0,0,13600,7400,0,0,294358.11,299362.2,304451.34999999998,309627.03000000003,314890.69,320243.83,325687.96999999997,331224.67,336855.49,342582.03,7017115.9199999999,5085,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,181000.58,184077.58,0,0,0,0,0,0,0,1.7,34467904.520000003]
[null,"05070","NEW RICHMOND",11,8097,137682,151939,39159,0,76464,76464,0,20775.637500000001,51682.987499999996,53821.537499999999,25434.9375,130407.25,130407.25,130407.25,130407.25,456438.99,464198.45,472089.83,480115.35,488277.31,496578.03,505019.85,513605.19,522336.48,531216.19999999995,5004445.46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1069753.74,0,0,0,1144373.05,0,0,1.7,55532135.439999998]
[null,41037,"NEWPORT",5]
[null,50072,"NICOLET",17,1019414,493946,369464,342785,31813,28834,28834,8275,162231.15,97621.5,78949.2,54693.9,30314,128030,128030,13566,1690647.37,1719388.38,1748617.98,1778344.48,1808576.34,1839322.14,1870590.61,1902390.66,1934731.3,1967621.73,3865515.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,187982998.03]
[null,79030,"NOMININGUE",15,143145,0,0,0,89201,0,0,0,110082,0,0,0,320043,0,0,0,196636.948719398,205151.22184762775,213898.15218403738,206836.88341595602,210353.11043402724,213929.1133114057,217565.90823769954,221264.52867774045,225026.02566526204,228851.46810157146,0,0,0,0,16046.306032814995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16593399.960000001]
[null,92040,"NORMANDIN",2]
[null,87115,"NORMÉTAL",8]
[null,45050,"NORTH HATLEY",5]
[null,19010,"NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND",12,59629,0,55158,0,26591,10825,34092,0,2981.4500000000003,0,2757.9,0,21568.5,21568.5,39678,0,116078.35,133566.01,120058.56,122099.55,124175.24,126286.22,128433.09,130616.45,132836.93,135095.16,25425,0,2497.81,0,0,0,0,0,0,0,0,382392,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15178607.42]
[null,80015,"NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS",7]
[null,39015,"NOTRE-DAME-DE-HAM",17,21241,1277,0,0,0,0,0,0,3186.15,191.54999999999998,0,0,0,0,0,0,16464.28,16744.169999999998,17028.82,17318.310000000001,17612.72,17912.14,18216.650000000001,18526.330000000002,18841.28,19161.580000000002,0,0,10342.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2271593.0099999998]
[null,62055,"NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI",14]
[null,80020,"NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX",7]
[null,82010,"NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE",7,69028,14493,1858,25726,2484,0,0,0,10726.8,2173.9499999999998,278.7,3858.8999999999996,0,0,0,0,203837.31,215576.86,223449.15,214410.74,218055.72,221762.67,225532.64,229366.69,233265.93,237231.45,621681.93000000005,0,20685.78,7363.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21593000]
[null,71065,"NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT",16,920406,63611,187239,582856,0,6159,14275,92414,0,0,0,0,0,35480,47866,270800,2040894.64,1882607.19,1910404.03,1934857.74,1960497.39,1993825.85,2027720.89,2016798.68,2051084.26,2085952.69,326014.61,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,186414665.88]
[null,92060,"NOTRE-DAME-DE-LORETTE",2]
[null,61045,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (14)",14,3048,41948,92828,0,0,20334,13688,0,0,9342,15893,0,0,93754,95134,0,89165.95,166242.32999999999,94385.54,95990.1,99797.81,100387.93,101531.91,103257.95,105013.34,106206.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,767097.68,248943.02,253175.05,0,0,0,0,0,0,1.7,9977867.3699999992]
[null,32080,"NOTRE-DAME-DE-LOURDES (17)",17]
[null,35005,"NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN",4,0,82468,0,59375,0,0,0,2792,0,4123.4000000000005,0,3578,0,0,0,9393,592022.09,33227.519999999997,33792.379999999997,34366.86,34951.089999999997,35545.26,36149.53,36764.07,37389.06,38024.67,162720,0,129286.13,105187.19,106975.37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4087331.68]
[null,79010,"NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN",15,0,25123,0,0,0,51821,0,0,0,43236.6,0,0,0,211300,0,0,26496.560000000001,26947,27405.1,27870.99,28344.799999999999,28826.66,29316.71,29815.1,30321.95,30837.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4384019.49]
[null,23015,"NOTRE-DAME-DES-ANGES",3]
[null,30010,"NOTRE-DAME-DES-BOIS",5,5471,4358,78,11378,1161,1161,2820,2820,2378.1,2211.15,2591.4734999999996,4286.4734999999991,9222,9222,14378.49,14378.49,36700.980000000003,37324.9,37959.42,38604.730000000003,39261.01,43800.97,40607.230000000003,41297.56,41999.62,48631.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6465739.6299999999]
[null,15025,"NOTRE-DAME-DES-MONTS",3,13469,7974,17248,23936,0,0,0,0,2020.35,1196.0999999999999,2587.1999999999998,3590.4,0,0,0,0,85108.17,86555,88026.44,89522.89,91044.78,92592.54,94166.61,95767.45,97395.49,99051.22,79415.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9839188.5899999999]
[null,11045,"NOTRE-DAME-DES-NEIGES",1]
[null,29120,"NOTRE-DAME-DES-PINS",12,42185,49272,44063,79106,7612,4633,7428,0,6327.75,7390.7999999999993,6609.45,11865.9,38200,23008,15808,0,179932.63,182991.49,186102.34,189266.08,192483.61,195755.83,199083.68,202468.1,205910.06,209410.53,7879682.4400000004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21362336.670000002]
[null,61030,"NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES",14,322655,80348,235997,146552,24847,89422,163610,2921,10364,93277,103641,0,78092,242559,483296,10677,1406523.99,1430434.9,1454752.29,1479483.08,1504634.29,1530213.07,1556226.7,1582682.55,1609588.15,1636951.15,3547031.08,0,446812.85,594307.63,545574.41,707160.71,0,0,0,0,0,0,1644726.37,797787.26,1660524.17,1522825.7,1073518.0900000001,0,0,0,0,1.7,133017718.89]
[null,12045,"NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS",1]
[null,46100,"NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE",16]
[null,49080,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (P)",17]
[null,49075,"NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL)",17,188771,38041,8491,98792,0,0,0,26539,28316,5706,1274,18800,0,0,0,0,213578.78,217209.62,220902.18,224657.52,228476.7,232360.8,292573.13,492090.29,244413.8,248568.84,377157.5,0,0,0,0,0,0,28131.1,28609.33,29095.68,29590.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32584936.920000002]
[null,79005,"NOTRE-DAME-DU-LAUS",15]
[null,37235,"NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL",4,6835,471268,0,0,0,74058,0,0,42645,42645,0,0,0,175696,0,0,564099.61,573689.30000000005,583442.02,594697.72,604807.57999999996,615089.31000000006,625545.82999999996,634749.65,645540.39,656514.57999999996,888705.45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,58831792.130000003]
[null,85090,"NOTRE-DAME-DU-NORD",8,8399,111173,39399,103862,0,3449,0,1737,1259.8499999999999,17710.649999999998,5909.8499999999995,16100.4,0,3449,0,1737,119387.15,69702.28,70887.22,72092.31,73317.87,74564.28,75831.87,77121.009999999995,78432.070000000007,79765.42,89089.2,30510,236852.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1034289,1051871.9099999999,1069753.74,1087939.55,0,0,0,0,0,1.7,10029959.15]
[null,12080,"NOTRE-DAME-DU-PORTAGE",1,36953,236,40456,25891,67996,0,0,67624,34343,35,6068,31844,124004,0,0,118776,52800.4,43441.3,46073.18,45198.3,45332.04,49975.21,46042.5,46825.22,47621.25,48430.81,12204,3559.5,13445.76,3681.55,11232.41,9247.49,9404.69,8439.33,0,0,0,0,62057.34,1482429.38,106975.37,0,0,0,0,0,0,1.7,6297818.2400000002]
[null,18040,"NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE",12,0,37762,20982,0,0,24848,24847,0,0,4800,4800,0,0,195000,195000,0,207122.64,210643.72,214224.67,217866.49,221570.22,225336.91,229167.64,233063.49,237025.57,241055,0,0,0,198803.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,21037.439999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10598939.029999999]
[null,33085,"NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR-D'ISSOUDUN",12]
[null,"06020","NOUVELLE",11]
[null,56015,"NOYAN",16]
[null,45020,"OGDEN",5]
[null,72032,"OKA",15,392127,148953,42976,587923,0,22166,4769,9247,58819,48393,7162,92321,0,151500,0,18300,691864.88,703626.59,715588.24,727753.24,1017549.63,752707.17,765503.19,778516.74,791751.53,805211.3,9035448.0199999996,0,724002.3,0,0,0,3755238.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99579.11,0,0,0,0,1.7,90107418.030000001]
[null,45115,"ORFORD",5,0,204357,60743,237544,0,100532,29487,48892,0,105754.84826059117,38694.052705988717,94691.841534938285,0,400143.32173727459,167730.35137325811,344842.94356625521,601553.82999999996,611780.25,632699.23,702291.57,643514.46,654454.19999999995,749973.22,676894.78,688401.99,700104.83,1010898,649456.19999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240694.59,244786.4,0,0,0,0,0,1.7,63065035.350000001]
[null,69037,"ORMSTOWN",16]
[null,84055,"OTTER LAKE",7]
[null,57030,"OTTERBURN PARK",16,472663,46467,64165,571076,0,26821,21575,33295,23633.15,2323.35,3208.25,28553.800000000003,0,134098.39465583058,192754.8678436575,143583.31140060839,1246675.22,1267868.7,1349852.51,1372800,1333635.47,1356307.28,1379364.5,1402813.7,1426661.53,1450914.78,11521331.630000001,0,9700814.7699999996,3554497.14,3614923.59,3676377.29,3738875.71,3802436.59,3867078.01,3932818.34,3999676.25,0,0,10518718.869999999,10697537.09,0,0,0,0,0,0,1.7,130088877.54000001]
[null,13015,"PACKINGTON",1]
[null,"09040","PADOUE",1]
[null,87025,"PALMAROLLE",8,27499,33850,22340,38715,0,3652,0,960,1374.95,2640.25,1117,2184.6,0,15303,0,4017,167064.51999999999,200933.28,172792.99,175730.47,178717.89,181756.1,184845.95,187988.33,191184.13,194434.26,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,517145.53,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14705099.789999999]
[null,80037,"PAPINEAUVILLE",7,23903.599999999999,15124.400000000001,103122.8,0,9205,53337,5860,831.15000000000009,8507.4,49020.6,24877.200000000001,2555.85,15100,209322,31988,13652,350354.7,356310.73,362368.02,368528.27,374793.25,381164.74,387644.54,394234.5,400936.48,407752.4,2100930.5600000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41051406.689999998]
[null,38055,"PARISVILLE",17,13424,67905,0,116499,0,429,0,0,2013.6,40250.1,0,17474.849999999999,0,200000,0,0,142597.56,812437.75,147487.07999999999,149994.35999999999,152544.26999999999,155137.51999999999,157774.85999999999,160457.03,163184.79999999999,165958.94,638611.93000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15724433.1]
[null,"05032","PASPÉBIAC",11]
[null,"02005","PERCÉ",11,101189,66081,27390,184750,0,185987,372,0,15178.349999999999,110070.66896044731,4308.8310395526914,27712.5,0,481736.45973631542,963.5402636846087,0,241310.38,376767.36,249584.68,253827.61,258142.68,262531.11,266994.14,271533.03999999998,276149.09999999998,280843.64,355950,0,1034289,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,26505042.050000001]
[null,92010,"PÉRIBONKA",2]
[null,16005,"PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS",3,39101,15533,31874,0,10215,27974,44591,0,5865.15,2329.9499999999998,4781.0999999999995,0,91666.666666666672,91666.666666666672,91666.666666666672,0,62433.26,63494.63,64574.04,65671.8,66788.22,67923.62,69078.320000000007,70252.649999999994,71446.94,72661.539999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9583914.8300000001]
[null,"03015","PETITE-VALLÉE",11,1331,26917,0,0,0,0,0,0,0,1412.8500000000001,0,0,0,0,0,0,355937.48,55321.73,56262.2,57218.65,58191.37,59180.62,60186.69,61209.87,62250.44,63308.69,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80851.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6385199.1100000003]
[null,94205,"PETIT-SAGUENAY",2]
[null,77030,"PIEDMONT",15]
[null,50113,"PIERREVILLE",17,0,233154,11567,67806,0,1847,0,2941,0,39412.65,1735.05,19852.05,0,27750,0,61600,802766.92,816413.95,830292.99,844407.97,858762.91,873361.88,888209.03,903308.58,918664.83,934282.13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2989945.91,0,0,0,0,0,0,0,1.7,86583475.299999997]
[null,46025,"PIKE RIVER",16]
[null,71070,"PINCOURT",16,1222432,210860,426020,1120019,0,0,151823,0,183364.8,31629,63903,168002.85,0,0,490140,0,2860144.05,2961515.23,2954709.29,2988893.04,3039704.22,3091379.19,3143932.64,3197379.49,3232337.82,3287287.56,8957554.9700000007,339000,344763,560998.35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,231540517.16]
[null,30020,"PIOPOLIS",5,6006,2460,7061,11956,754,25012,0,0,1854,7950.5999999999995,1059.1499999999999,1793.3999999999999,5600,25532,0,0,28408.99,44406.28,29383.11,29882.62,30390.62,30907.26,31432.69,31967.040000000001,32510.48,33063.160000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3097413.92]
[null,80045,"PLAISANCE",7,0,72212,2705,59350,0,2024,9241,3863,0,10831.8,405.75,8902.5,0,7924,43531,9762,218908.23,222629.67,289526.69,230263.42,234177.9,238158.92,242207.63,246325.16,250512.68,254771.4,2046068.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31028.67,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25189119]
[null,32045,"PLESSISVILLE (P)",17]
[null,32040,"PLESSISVILLE (V)",17,822405,235793,248639,463785,25192,22317,70131,896,135508,47040,74164,73755,55791,55489,175658,27018,1674599.64,1736165.08,1989202.67,2097901.87,1867564.98,1879950.98,1895031.49,1867167.44,1898909.29,1931190.75,8672692.2599999998,0,5895447.2999999998,2103743.83,2139507.4700000002,2175879.1,2212869.04,2250487.8199999998,2288746.11,2327654.79,2367224.92,1667673.55,2235307.7999999998,1079045.27,818718.19,0,27660.86,28131.1,0,0,0,1.7,174882357.34]
[null,13095,"POHÉNÉGAMOOK",1,29063.7,257453.1,92407.5,89851.5,0,18201,12074,2613,3229.3,28605.9,10267.5,9983.5,0,88617,60977,11800,525665.55000000005,534601.87,543690.1,585738.61,595696.17000000004,605823,614434.13,624879.51,635502.46,646306,6668621.5499999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,57254377.509999998]
[null,"06030","POINTE-À-LA-CROIX",11]
[null,96030,"POINTE-AUX-OUTARDES",9,37059,54894,85959,0,0,0,0,0,5559,8234,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,155143.34999999998,157780.78694999995,0,0,22128.690427165577,168786.58623320542,171655.95819916992,0,0,1.7,19372506]
[null,72020,"POINTE-CALUMET",15,135012,46872,57648,40316,0,0,0,0,20251.8,7030.8,8647.1999999999989,6047.4,0,0,0,0,455669.48,563397.13,572974.88,582715.44999999995,592621.62,602696.18999999994,612942.02,512739.31,521455.87,530320.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,38688383.609999999]
[null,66097,"POINTE-CLAIRE",6,1492365,6668757,943945,0,0,420962,810263,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7487075,7614355.2800000003,7743799.3200000003,7875443.9100000001,8009326.4500000002,8145485,8283958.25,8424785.5399999991,8568006.8900000006,8713663.0099999998,35391600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,805826913.63999999]
[null,71055,"POINTE-DES-CASCADES",16,80212,0,88474,0,26450,0,26449,0,8021.2000000000007,0,8847.4,0,110228,0,110227,0,798069.39,907825.45,825434.39,839466.78,853737.71,868251.26,883011.53,898022.72,913289.11,928815.02,825092.1,0,1448004.6,6311231.4800000004,0,0,0,0,0,0,0,1423800,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30489523.129999999]
[null,71140,"POINTE-FORTUNE",16]
[null,96025,"POINTE-LEBEL",9,220449,9701,10207,0,24817,0,0,0,8817.9599999999991,388.04,408.28,0,27831.63,0,0,0,94523.03,96129.919999999998,97764.13,99426.12,101116.37,102835.34,104583.54,106361.46,108169.61,110008.49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,111361.5,517170.36,525962.25,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11505587.51]
[null,82030,"PONTIAC",7,150641.5,68515.899999999994,31084,55221.599999999999,66256,0,0,42964,7928.5,3606.1000000000004,1636,2906.4,227894,0,0,204678,0,1173201.25,107115.62,37263.089999999997,1431295.16,24894.78,30944.21,0,0,0,484498.8,2034,0,26296.799999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,124114.68,5259.36,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22084803]
[null,34017,"PONT-ROUGE",3,263154,354083,199194,417322,11750,40607,70531,30638,39473.1,53112.45,29879.1,62598.299999999996,30413,105963,184388,79931,966065.82,985591.81,1001820.93,1008154.35,1025292.98,1042722.96,1060449.25,1078476.8799999999,1096810.99,1115456.78,1886828.91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,508500,517144.5,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,108531198.67]
[null,84020,"PORTAGE-DU-FORT",7,64668,31800,0,0,80222,0,0,0,35685.33060745,4770,0,0,93012.204049666892,0,0,0,32143.65,32690.09,33245.82,33811,34385.79,34970.35,35564.839999999997,36169.440000000002,36784.32,37409.660000000003,83789.53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6426158]
[null,97022,"PORT-CARTIER",9]
[null,"02047","PORT-DANIEL-GASCONS",11,56848,38087,97659,31975,236,0,0,0,8562.6,5713.05,14648.85,4796.25,37508,0,41845,0,129462.06,131662.91,133901.18,136177.5,138492.51999999999,140846.89000000001,143241.29,145676.39000000001,148152.89000000001,150671.49,0,507819,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15000000,15000000,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15227475.189999999]
[null,34048,"PORTNEUF",3]
[null,95040,"PORTNEUF-SUR-MER",9]
[null,45030,"POTTON",5,130145,26704,0,74673,0,21570,0,0,19521.75,7241.0999999999995,0,11200.949999999999,0,70013,0,0,149429.22,167483.85,154553,157180.4,159852.47,162569.96,165333.65,168144.32,171002.77,173909.82,0,0,41371.56,147262.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1388470.93,0,0,0,1125243.9099999999,0,0,0,1.7,18871202.210000001]
[null,87035,"POULARIES",8]
[null,88090,"PREISSAC",8]
[null,75040,"PRÉVOST",15,350371,235899,183228,168777,78016,102938,53508,56271,7007,4718,3665,3376,163674,250773,92711,149560,925311.07,941041.36,957039.06,973308.72,989854.97,1006682.51,1023796.11,1041200.64,1058901.05,1076902.3700000001,3123123.61,157635,879145.65,525935.96,0,0,0,0,0,0,0,228825,2456436.38,2103743.83,2139507.4700000002,0,0,0,0,0,0,1.7,110942661.59999999]
[null,"09065","PRICE",1,0,163678,25906,60776,0,108952,0,0,0,40894.5,3885.8999999999996,9116.4,0,122400,0,0,324594.59999999998,330112.71000000002,631123.15,341431.94,271984.89,353139.3,359142.67,365248.09,371457.31,377772.09,13932900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,562621.94999999995,0,0,0,1.7,38158643.240000002]
[null,32033,"PRINCEVILLE",17,128999,167657,72994,219664,6837,10617,33146,454,49756,31716,36929,29176,246900,65696,177934,4313,695961.13,1051424.6399999999,696157.82,672334.04,683763.72,695387.71,707209.3,719231.86,731458.8,743893.6,2682739.2200000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1774156.5,1240113.55,856222.69,0,0,0,0,0,0,0,1.7,85330920.769999996]
[null,23027,"QUÉBEC",3,19778948,28181395,10412673,15385954,2262261,6402148,11479546,788486,3183474,4535869,1675947,2476410,4415346,15170686,35794451,3742,63830000,58887500,45750000,48255000,54230000,56350000,47340000,44100000,45600000,45600000,411287500,10000000,10000000,16700000,15000000,13000000,10000000,16000000,16000000,14000000,12000000,20000000,20500000,25000000,30000000,25000000,20000000,20000000,20000000,20000000,20000000,1.7,9030498732]
[null,42032,"RACINE",5]
[null,96040,"RAGUENEAU",9,64289,43019,0,22016,0,0,0,408,9643,6453,0,3543,0,0,0,1200,250135.25,250457.25,254715.02,259045.18,263448.95,267927.58,272482.34999999998,277114.55,281825.49,286616.53000000003,221169.02,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22488035.91]
[null,87010,"RAPIDE-DANSEUR",8]
[null,84100,"RAPIDES-DES-JOACHIMS",7]
[null,62037,"RAWDON",14,378059,332389,188061,124786,216847,60862,40123,10203,180216,87568,47161,24148,606534,190537,86224,26000,0,651602.06999999995,2019331.11,1759210.02,0,1321082.82,1343541.23,890894.42,906039.63,1455843.33,8563140,132210,620573.4,0,0,0,0,0,0,0,0,124074,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,103849778.69]
[null,85105,"RÉMIGNY",8]
[null,60013,"REPENTIGNY",14,3310921,1793442,3082515,3441886,653600,597938,1294264,265205,581785,447034,887096,483450,933627,1372275,3091838,363155,8802519.3300000001,9262448.8499999996,10314001.609999999,11077704.189999999,12870736,11817138.810000001,11202228.34,9847762.5999999996,10015174.560000001,10185432.529999999,13258815.109999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1109848513.24]
[null,55057,"RICHELIEU",16]
[null,42098,"RICHMOND",5,185940,100116,0,21656,0,6749,21656,1062,0,5350,8500,14500,0,50492,121168,11558,707469.75,719496.74,731728.18,744167.56,756818.41,769684.32,782768.96,796076.03,809609.32,823372.68,2880583.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,827431.2,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,85616819.219999999]
[null,71133,"RIGAUD",16]
[null,10043,"RIMOUSKI",1,988409,1668146,2037374,1380960,148176,390639,612285,98257,179643,309651,384409,245983,922419,879793,1277540,473220,5510371.9100000001,5617493.9800000004,6178444.7000000002,7428114.7599999998,8302351.1500000004,5887627.3799999999,5875192.6500000004,5975070.9299999997,14223438.91,15648849.83,20769013.309999999,0,0,2871610.32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,650303759.88]
[null,80078,"RIPON",7]
[null,"06035","RISTIGOUCHE-PARTIE-SUD-EST",11]
[null,"04020","RIVIÈRE-À-CLAUDE",11]
[null,34135,"RIVIÈRE-À-PIERRE",3,18591,7239,35154,0,0,13172,0,0,929.55000000000007,1581.5214264409815,1757.7,0,0,11219.428528819626,0,0,42725.04,43451.37,44190.04,44941.27,45705.27,46482.26,47272.46,48076.09,48893.39,49724.57,1194975,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4620624.2]
[null,98055,"RIVIÈRE-AU-TONNERRE",9]
[null,71005,"RIVIÈRE-BEAUDETTE",16]
[null,13025,"RIVIÈRE-BLEUE",1,32918,61559,67158,33788,61645,0,0,0,14184.449999999999,9233.85,10073.699999999999,5068.2,248630,0,0,0,145273.26,150845.78,148150.79,150669.35999999999,153230.74,155835.66,158484.87,161179.10999999999,163919.15,166705.78,912622.24,337644,549591.18000000005,630881.22,0,661412.85,0,0,0,0,0,50850,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14966865.33]
[null,12072,"RIVIÈRE-DU-LOUP",1,871984,1092022,993862,361190,55366,197323,199504,3569,210100.35,273881.09999999998,289151.25,55021.35,473319,536529,734309,2050,4875939.46,4958830.43,5043130.54,5128863.76,5216054.45,5304727.37,5394907.7400000002,5486621.1699999999,5579893.7300000004,5674751.9199999999,9609484.5199999996,4730067,7308286.0700000003,4997777.95,2406945.9,4460552.1500000004,5301864.7,5661597.21,6045735.4400000004,6455939.1100000003,6893975.6399999997,6154884,7857493.5300000003,4707126.8099999996,4813891.8099999996,5140514.37,5489920.0899999999,6154833.25,6572438.8600000003,7018378.4800000004,7494574.9299999997,1.7,639823568.01999998]
[null,94215,"RIVIÈRE-ÉTERNITÉ",2]
[null,89010,"RIVIÈRE-HÉVA",8]
[null,14065,"RIVIÈRE-OUELLE",1,106486.3,0,29972.7,13090.85,22848,0,0,21270,18791.7,0,5289.3,2310.15,69729,0,0,66629,324578.48,330096.32,335707.95,341414.99,347219.04,353121.77,359124.84,365229.96,371438.87,377753.33,0,16678.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,39069846.420000002]
[null,79037,"RIVIÈRE-ROUGE",15,99049,159254,37060,96902,50351,0,0,6524,4952.4500000000007,7962.7000000000007,1853,4845.1000000000004,104786.20476465541,0,0,38415.592233009709,574345.68000000005,584109.56000000006,594039.42000000004,604138.09,614408.43999999994,624853.38,635475.89,646278.98,657265.72,668439.24,5486029.54,0,0,0,0,0,1659651.78,0,0,0,0,0,0,0,769527.35,0,0,0,0,0,0,1.7,59555314.640000001]
[null,98050,"RIVIÈRE-SAINT-JEAN",9,0,52183,0,12962,0,0,0,0,0,2609,0,648,0,0,0,0,27706.61,33349.07,28656.639999999999,29143.8,29639.25,30143.119999999999,30655.55,31176.69,31706.7,32245.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31028.67,676203.37,687698.83,699389.71,711279.34,723371.08,735668.39,748174.76,0,1.7,4828090.83]
[null,91025,"ROBERVAL",2,337944.7,367982,391343.4,243103.4,270,39284,76270,0,59637.299999999996,64938,69060.599999999991,42900.6,877,127588,247713,0,1381826.46,1281202.83,1271427.1200000001,1293041.3799999999,1315023.08,1337378.47,1360113.91,1383235.84,1412569.99,1430665.62,4074455.97,0,0,0,32092.61,27198.49,27660.86,50635.98,0,5819.14,0,0,0,184076.53,0,0,0,0,0,0,733837.36,1.7,148257016.31]
[null,88010,"ROCHEBAUCOURT",8]
[null,87015,"ROQUEMAURE",8]
[null,73020,"ROSEMÈRE",15]
[null,55037,"ROUGEMONT",16]
[null,86042,"ROUYN-NORANDA",8,1542276,2147361,1816593,1380037,99547,222510,387347,446488,475159,143586,468904,1466935,2116982,2513457,2673844,3293460,6025325.4900000002,6269370.8700000001,6218200.9400000004,6341561.2999999998,6845486.6299999999,6953561.6399999997,7071772.1900000004,6763882.3600000003,6878868.3600000003,6995809.1200000001,32683453.379999999,8289770.4000000004,9123842.5099999998,10802373.92,755959.31,768810.61,781880.4,7501.63,0,0,0,0,302337.15000000002,3718787.96,3197158.01,0,0,56262.2,57218.65,0,0,1.7,651253606.85000002]
[null,48015,"ROXTON",16]
[null,48010,"ROXTON FALLS",16]
[null,47047,"ROXTON POND",16,0,109081,79093,62375.4,0,76980,117408,0,0,42670,0,39550.6,0,319500,319500,0,487350.08,495635.03,504060.83,512629.86,521344.57,530207.43000000005,539220.94999999995,548387.71,557710.30000000005,567191.38,111341.16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4407531.55,299943.81,305042.84999999998,310228.58,315502.46999999997,320866.01,326320.73,331868.19,337509.95,343247.61,1.7,52846962.729999997]
[null,95010,"SACRÉ-COEUR",9,42077,42960,29336,54881,18360,0,0,0,2103.85,2148,1466.8,2744.05,52562.5,0,0,0,341698.83,384742.11,353415.34,359423.4,365533.6,371747.67,378067.38,384494.52,391030.93,397678.45,385544.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,40321522.039999999]
[null,31130,"SACRÉ-COEUR-DE-JÉSUS",12]
[null,94068,"SAGUENAY",2,4628816,8458931,2857724,3659085,308432,728048,554859,281685,462881.60000000003,845893.10000000009,285772.40000000002,365908.5,788656,1861609,1418767,720265,19060374.93,19384401.309999999,19713936.129999999,20049073.039999999,20389907.289999999,20736535.710000001,21089056.82,21447570.780000001,21812179.489999998,22182986.539999999,32538152.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2339483524.4299998]
[null,17015,"SAINT-ADALBERT",12]
[null,"08030","SAINT-ADELME",1,0,61524,2620,0,34972,0,0,0,0,6000,2600,0,166033,0,0,0,48695.95,59866.67,648354.75,49617.27,50460.77,51318.6,52191.02,53078.26,53980.59,54898.27,434441.04,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,178742.49,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14342112.619999999]
[null,35015,"SAINT-ADELPHE",4,20409,16400,0,29014,0,0,0,0,3061.35,2460,0,4352.0999999999995,0,0,0,0,164033.32999999999,164929.15,167732.94,166305.39000000001,174028.31,178093.22,196686.68,202891.29,188999.41,189253.37,72308.7,0,1034.29,0,21395.07,0,11064.35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16922326.949999999]
[null,77065,"SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD",15,65097,195291,35412,141648,0,41817,38368,0,9764,29293.649999999998,5311.8,21247.200000000001,0,95000,65000,0,345135.73,361345.92,356970.09,363038.58,369210.23,375486.81,381870.08000000002,388361.87,394964.03,401678.41,2086946.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20685.78,1609364.03,409662.19,76155.77,1809655.54,0,0,0,0,1.7,43267495.640000001]
[null,40010,"SAINT-ADRIEN",5]
[null,31095,"SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE",12,18258,0,0,5104,0,0,0,0,3651.6000000000004,0,0,1020.8000000000001,0,0,0,0,3136.45,3189.77,3244,3299.15,3355.23,3412.27,3470.28,3529.27,3589.27,3650.29,14034.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2366711.7999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1335510.8899999999]
[null,33045,"SAINT-AGAPIT",12,0,354601,57243,492448,0,68514,18474,39,0,9670.35,27117.899999999998,73967.25,0,221584,105069,628,324705.08,330225.06,335838.89,341548.15,347354.47,353259.49,359264.91,365372.41,371583.74,377900.66,987812.1,0,0,852016.25,0,0,0,0,0,0,0,99157.5,0,4207487.6500000004,0,0,0,0,0,0,0,1.7,44354989.079999998]
[null,53015,"SAINT-AIMÉ",16,0,97551,0,0,0,0,0,0,0,14633,0,0,0,0,0,0,26968.77,27427.23,27893.5,28367.69,28849.94,29340.39,29839.17,30346.44,30862.33,31386.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3001228.4]
[null,15030,"SAINT-AIMÉ-DES-LACS",3,28588,15912,0,93209,1778,23169,0,2667,14543,5862,0,22634,66585,0,0,55019,194335.5209501567,81596.361407469376,82983.499551396351,84394.219043770077,85828.920767514166,87288.012420561892,88771.908631711427,90281.031078450527,91815.808606784194,93376.677353099512,0,0,155143.34999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,15254.999999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11302561]
[null,79022,"SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES",15,24180,1176,0,0,0,0,0,0,3627,176,0,0,0,0,0,0,12671.549702042079,64601.416046976781,13106.044469775396,13328.847225761578,13555.437628599522,13785.880068285713,14020.240029446568,14258.58410994716,14500.980039816262,14747.496700493137,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2189250.9700000002]
[null,34097,"SAINT-ALBAN",3,0,54154,0,15726,0,12041,5857,3849,0,5415.4000000000005,0,1572.6000000000001,0,18884,19344,19344,141963.03,144376.4,146830.79999999999,149326.92000000001,151865.48000000001,154447.19,157072.79999999999,159743.03,162458.67000000001,165220.46,0,0,12928.61,13148.4,0,0,0,0,0,0,0,0,620573.4,1262246.3,0,0,0,0,0,0,0,1.7,18677357.199999999]
[null,39085,"SAINT-ALBERT",17]
[null,56055,"SAINT-ALEXANDRE",16,67656,60933,14104,81550,4091.61,0,0,1717,6765.6,6093.3,1410.4,8155,22000,0,0,9233,34600,115619,24500,25000,25500,32491,157334,204607,251880,299153,0,0,310000,1030000,301875,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,26534649.219999999]
[null,14035,"SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA",1,163565,36935,31842,355209,0,20108,20107,1788,8178.25,1846.75,1592.1000000000001,17760.45,0,1089,1089,52500,362265.57,468295.03,318938.08,324360.03000000003,329874.15000000002,335482.01,341185.21,346985.35,352884.1,358883.13,186619.5,25153.46,1551.43,0,0,0,0,0,0,0,0,45301.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,38111764.149999999]
[null,"07065","SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS",1,6692,11815,0,0,24974,0,0,0,5920.5,1772.25,0,0,7804,0,0,0,19002.080000000002,19325.11,19653.64,19987.75,20327.54,20673.11,21024.55,21381.97,21745.46,22115.14,204437.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2303045.46]
[null,63023,"SAINT-ALEXIS",14,128219,10161,0,28411,0,0,0,2012,19233,1524,0,4772,0,0,0,1392,71404.759999999995,290630.93,295571.65000000002,75108.66,76385.509999999995,77684.06,79004.69,80347.77,81713.69,83102.820000000007,1686624.33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8657435.0299999993]
[null,"06050","SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA",11,1027,45169,0,0,0,47346,0,0,150,7000,0,0,0,93500,0,0,42821.19,43549.15,44289.49,45042.41,45808.13,46586.87,47378.84,48184.29,49003.42,49836.480000000003,0,0,0,0,0,0,110643.45,112524.39,114437.31,116382.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6092929.9100000001]
[null,51065,"SAINT-ALEXIS-DES-MONTS",4,66094,123365,98636,157070,29908,685,685,0,36365.85,21205.649999999998,17496.224999999999,23560.5,146437,17321,17320.5,0,289700.77,289454.24,293849.02,298844.46000000002,303924.81,309091.53000000003,314346.09000000003,319689.96999999997,325124.7,330651.82,264114.90000000002,3813.75,775.72,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32286635.800000001]
[null,27015,"SAINT-ALFRED",12]
[null,"05065","SAINT-ALPHONSE",11,46050,54904,701,21373,1117,0,0,1910,2302.5,2745.2000000000003,35.050000000000004,1068.6500000000001,18840,0,0,12560,602877.5,94855.34,96467.88,98107.839999999997,99775.67,101471.86,103196.88,104951.23,106735.4,108549.9,711198.27,24408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40680,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10192800.140000001]
[null,47010,"SAINT-ALPHONSE-DE-GRANBY",16]
[null,62025,"SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ",14,0,139834.35,13584.7,58154.45,25226,151803,151803,132,0,24676.649999999998,2397.2999999999997,10262.549999999999,62000,0,0,0,258465.94,262859.86,267328.48,271873.07,276494.90999999997,281195.32,285975.64,290837.23,295781.46000000002,300809.75,263851.93,0,87914.57,0,0,0,0,0,0,0,0,915300,455087.16,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27887699.800000001]
[null,59015,"SAINT-AMABLE",16,260357,276662,299416,132802,0,13488,301104,0,0,20000,10000,10000,0,29055,1148476,0,1937761.92,2657988.92,5914432.3899999997,2518703.75,2561521.71,2108167.83,2144006.69,2180454.7999999998,2217522.5299999998,2255220.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4627530,5406183,6304460.9900000002,0,0,13792069.57,0,0,0,1.7,195905228.94999999]
[null,94255,"SAINT-AMBROISE",2]
[null,61040,"SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE",14,0,243900,0,80636,0,26240,28492,0,0,37584,15477,0,0,68120,126280,0,405667.89,412564.24,419577.83,426710.66,433964.74,441342.14,448844.95,456475.32,464235.4,472127.4,556650.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,50153476.719999999]
[null,10030,"SAINT-ANACLET-DE-LESSARD",1,72878,18747,12809,47406,0,15757,15757,0,10931.699999999999,94519.05,93628.35,7110.9,0,75950,75950,0,251123.64,255392.74,259734.41,264149.90000000002,268640.45,273207.33,277851.86,282575.34000000003,287379.12,292264.57,266001.44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,23312394.27]
[null,14040,"SAINT-ANDRÉ",1,15539,30984,6938,35146,7585,7825,0,7825,2330.85,4647.5999999999995,1040.7,5271.9,5966.2973387922211,17408,0,17408,67188.06,68330.259999999995,69491.87,70673.23,71874.679999999993,73096.55,74339.19,75602.960000000006,76888.210000000006,78195.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9364776.1699999999]
[null,80027,"SAINT-ANDRÉ-AVELLIN",7]
[null,76008,"SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL",15]
[null,"06040","SAINT-ANDRÉ-DE-RESTIGOUCHE",11]
[null,91010,"SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN",2,22608,3489,0,42311,0,4215,0,0,0,0,0,0,0,20200,0,0,84149.99,57091.65,59049.27,61074.01,63168.18,65334.15,67574.39,69891.45,72287.960000000006,74766.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50850,1034289,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3745601.36]
[null,69070,"SAINT-ANICET",16]
[null,19062,"SAINT-ANSELME",12,472893,35002,18996,105654,115288,38453,73901,16968,133657,26161,42328,24072,370600,90243,100283,35008,27459,1110940.1599999999,508843.04,15511.43,0,76211.210000000006,714426.42,726571.67,738923.39,751485.08,2661120.85,142380,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1547294.28,0,0,0,1107538.74,0,0,0,4895418.78,1.7,89182402.769999996]
[null,18070,"SAINT-ANTOINE-DE-L'ISLE-AUX-GRUES",12]
[null,33095,"SAINT-ANTOINE-DE-TILLY",12]
[null,57075,"SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU",16,0,5292,6814,16706,0,0,0,0,0,264.60000000000002,340.7,835.3,0,0,0,0,669681.88,681066.47,692644.6,704419.56,716394.69,728573.4,740959.15,753555.45,766365.89,779394.11,169330.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,60603283.340000004]
[null,12015,"SAINT-ANTONIN",1,79116,70303,63608,120257,30613,0,0,12081,3956,3515,3180,6013,175100,0,0,56400,441978.93,459835.46,457133.94,464905.22,472808.61,480846.35,882856.11,497334.09,505788.77,514387.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,168786.59,171655.96,174574.11,0,1.7,50702256.880000003]
[null,33090,"SAINT-APOLLINAIRE",12,363882,109220,119566,177826.24,26762.48,6578.75,11964.91,50035.95,58596.671999999999,17369.8125,19729.636500000001,34179.328499999996,55600,12950,42850,68700,395512.66,402236.37,409074.39,416028.66,423101.14,430293.86,437608.86,445048.21,452614.03,460308.47,3503615.85,71190,16548.62,2596246.0299999998,0,0,0,3182999.95,0,0,0,1303200.01,1325354.4099999999,236671.18,240694.59,244786.4,248947.77,253179.88,257483.94,261861.16,266312.8,1.7,67888971.739999995]
[null,46017,"SAINT-ARMAND",16]
[null,12065,"SAINT-ARSÈNE",1,13400,2126,7114,10516,0,6322,0,0,2010,5602.2,1067.0999999999999,1577.3999999999999,0,28900,0,0,135085.82,137382.28,139717.78,142092.98000000001,144508.56,146965.20000000001,149463.60999999999,152004.49,154588.57,157216.57999999999,1131422.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15425815]
[null,13100,"SAINT-ATHANASE",1]
[null,17055,"SAINT-AUBERT",12,39455,2941,62126,126612,0,8340,8340,3995,5918,441,9319,18992,0,19338,19338,9263,149578.17000000001,152121,154707.06,157337.07999999999,160011.81,162732.01,165498.46,168311.93,171173.23,174083.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17466198.280000001]
[null,92005,"SAINT-AUGUSTIN (02)",2]
[null,98012,"SAINT-AUGUSTIN (09)",9]
[null,23072,"SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES",3]
[null,30005,"SAINT-AUGUSTIN-DE-WOBURN",5]
[null,51025,"SAINT-BARNABÉ",4]
[null,54105,"SAINT-BARNABÉ-SUD",16]
[null,52055,"SAINT-BARTHÉLEMY",14,232587,25147,2943,37981,1617,17318,41777,7327,37850,15400,11400,8640,18123,60175,31070,12290,364914.48,1349457.57,377427.03,646901.51,657898.84,669083.12,403753.98,410617.8,417598.3,424697.47,5214778.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2366711.7999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.7,42030935.770000003]
[null,34038,"SAINT-BASILE",3,40293,73720,43340,48270,552,21818,25142,0,2130.7000000000003,7636.1500000000005,5476.8,2413.5,1769,57185,41054,0,668022.04,756950.08,972829.52,702673.62,714619.07,726767.59,739122.64,751687.73,764466.42,777462.35,2338342.34,0,0,21037.439999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,8274.31,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,89431025.359999999]
[null,57020,"SAINT-BASILE-LE-GRAND",16,804992.2,414445,316999,287127,0,59367,0,114415,40249.61,20722.25,15849.95,14356.35,0,229284,0,441889,2043965.72,2078713.14,2379122.98,2419568.0699999998,2460700.73,2502532.64,2545075.7000000002,2299959.9700000002,2339059.29,2378823.2999999998,16288307.6,0,0,164092.01999999999,166881.57999999999,169718.57,172603.79,175538.05,0,0,0,0,0,1304321.17,1326494.6299999999,1349045.04,1371978.81,1395302.45,0,0,0,1.7,239731063.69999999]
[null,28025,"SAINT-BENJAMIN",12]
[null,45080,"SAINT-BENOÎT-DU-LAC",5,22621,0,0,91687,0,0,0,73708,62466,0,0,59660,0,0,0,124800,18012.29,18318.5,71223.509999999995,18946.62,19268.71,19596.28,19929.419999999998,20268.22,20612.78,20963.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,366120,206857.8,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6562368.9000000004]
[null,29100,"SAINT-BENOÎT-LABRE",12,104146,3594,16209,36699,0,53668,0,0,31215.016059957175,1077.2066879139486,4858.2201459090684,10999.557106219811,0,277300,0,0,127718.67,129889.88,132098.01,134343.67999999999,136627.51999999999,138950.19,141312.34,143714.65,146157.79999999999,148642.48000000001,0,20340,15514.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1099862.92,2629679.7799999998,534876.87,0,0,0,0,0,0,1.7,22861899.02]
[null,26055,"SAINT-BERNARD",12,23194,64053,71824,79133,0,6825,6235,0,1159.7,3202.65,3591.2000000000003,3956.65,0,0,0,0,106123.95,107928.06,109762.83,111628.8,113526.49,115456.44,117419.2,119415.33,121445.39,123509.96,24916.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4137156,2629679.7799999998,2674384.34,0,0,0,0,0,0,1.7,7748732.3300000001]
[null,68005,"SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE",16]
[null,54115,"SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE",16,109220,14982,595,56777,0,0,0,63357,0,0,0,2838.85,0,0,0,208300,16723.55,17007.849999999999,17296.98,17591.03,17890.080000000002,18194.21,18503.509999999998,18818.07,19137.98,19463.32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3707438.6]
[null,56065,"SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU",16]
[null,49125,"SAINT-BONAVENTURE",17]
[null,51085,"SAINT-BONIFACE",4,308469,43991,71087,11897,8909,42064,52973,7270,30846.9,4399.1000000000004,7108.7000000000007,1189.7,24384,248528,191328,9400,597609.67000000004,401652.47,406166.45,413071.28,420093.49,442725.16,434723.12,440148.91,447631.44,471811.75,525677.13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2542.5,1153232.24,1562029.79,133719.22,543969.77,138304.32000000001,0,143046.63,0,147951.56,1.7,30494730.25]
[null,93030,"SAINT-BRUNO",2,269970.3,127926,71108.100000000006,106398,255994,35943,0,57192,29996.7,14214,7900.9000000000005,11822,402719,0,0,0,2687877.1,2735639.59,2782145.46,2827302.43,2962401.73,2924247.8,2973960.01,3024517.33,3075934.13,3128225.01,2810988,0,414232.74,270857.02,486737.95,32638.19,0,0,0,0,0,0,0,0,80231.53,0,0,0,0,0,0,1.7,73134515.650000006]
[null,85045,"SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES",8,46838,5058,1975,25647,0,0,0,0,7025.7,758.69999999999993,296.25,3847.0499999999997,0,0,0,0,122337.08,93388.14,34493.1,35079.480000000003,35675.83,36282.32,36899.120000000003,37526.410000000003,38164.36,38813.15,152550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5224278.68]
[null,14010,"SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA",1]
[null,58037,"SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE",16,652418,1953685,1001361,579933,0,148185,222565,0,97863,385131,302642,86990,0,465669,793684,0,2053400.92,2088308.73,2309360.1800000002,2348619.31,2388545.84,2429151.12,2470446.6800000002,2310576.87,2349856.6800000002,2389804.2400000002,17226921.300000001,0,0,114864.41,116817.11,118803,120822.65,122876.63,0,0,0,0,0,913024.82,928546.24,944331.53,960385.16,976711.71,0,0,0,1.7,403572965.06]
[null,63055,"SAINT-CALIXTE",14]
[null,40025,"SAINT-CAMILLE",5]
[null,28070,"SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS",12]
[null,34078,"SAINT-CASIMIR",3,149064,134342,8483,46734,19434,19434,30397,30397,36784.949999999997,34576.65,12563.699999999999,18301.349999999999,76735,76735,44878,44878,170048.92,172939.75,175879.73,178869.68,181910.47,185002.94,188147.99,191346.51,194599.4,197907.59,4402745.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,246043.36,0,0,0,278940.93,0,0,1.7,46878034.490000002]
[null,50035,"SAINT-CÉLESTIN (M)",17]
[null,50030,"SAINT-CÉLESTIN (VL)",17,69078,31976,11950,37345,0,4287,0,0,3453.9,4268.1500000000005,597.5,1867.25,0,49100,0,0,113138.85,115062.21,117018.26,119007.57,121030.7,123088.22,125180.72,127308.8,129473.05,131674.09,2179844.9700000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,135810.25,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14721333.16]
[null,55023,"SAINT-CÉSAIRE",16,36409,361487,235516,342577,0,59140,21199,0,5461.3499999999995,93160.8,47665.5,51386.549999999996,0,200445,61055,0,653120.25,664223.30000000005,675515.09,686998.85,698677.83,710555.35,722634.79,734919.59,747413.22,760119.24,2020848.16,64718.18,65818.39,66937.3,68075.240000000005,14835.54,15087.74,15344.24,15605.09,15870.37,16140.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,74793801.200000003]
[null,61035,"SAINT-CHARLES-BORROMÉE",14,653750,117257,250937,326780,10127,133958,236396,10200,99581.55,37682.25,73099.95,50547,69600,410300,1230900,38987,1189937.9099999999,951594.61,967771.71,984223.83,1000955.64,1017971.88,1035277.41,1052877.1200000001,1070776.03,1088979.23,2294593.38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1779750,0,4211.96,11422.83,7260.64,0,0,0,0,0,1.7,116933512.41]
[null,19097,"SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE",12,163358,72498,13846,155645,76933,0,0,0,8167.9000000000005,3624.9,692.30000000000007,7782.25,159200,0,0,0,360967.2,346417.86,352306.97,358296.18,364387.22,370581.8,376881.69,383288.68,389804.59,396431.27,4350157.5,0,67228.789999999994,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,317177.90000000002,322569.92,328053.61,0,0,1.7,44761753.229999997]
[null,94260,"SAINT-CHARLES-DE-BOURGET",2,26640,67922,1291,22424,0,0,0,0,3996,10188.299999999999,193.65,3363.6,0,0,0,0,197968.22,201333.68,204756.35,208237.21,211777.24,215377.45,219038.87,222762.53,226549.5,230400.84,768865.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20509428.579999998]
[null,"09010","SAINT-CHARLES-GARNIER",1]
[null,57057,"SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU",16,0,0,37838,43192,0,11142,0,129505,0,0,0,0,0,10057,0,165500,636817.86,647643.76,658653.71,669850.81999999995,681238.28,692819.33,704597.26,716575.42,728757.2,741146.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,60972041.369999997]
[null,39060,"SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA",17,0,59393,0,0,0,2107,0,0,0,1977.5,0,0,0,17600,0,0,74096.47,75356.11,76637.17,77940,79264.98,80612.479999999996,81982.899999999994,83376.61,84794.01,86235.51,0,0,362001.15,368155.17,374413.81,380778.84,193626.04,196917.68,200265.28,203669.79,207132.18,0,2068578,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14852491.83]
[null,69017,"SAINT-CHRYSOSTOME",16,56658,5387,64877,7756,0,16890,16890,8,0,16890,8445,8445,0,57986,0,0,213512.54,217142.25,220833.67,224587.84,228405.83,232288.73,236237.64,240253.68,244337.99,248491.74,1144288.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,24127800.16]
[null,42100,"SAINT-CLAUDE",5]
[null,11005,"SAINT-CLÉMENT",1,0,32206,0,19889,0,0,0,57348,0,2200,0,2650,0,0,0,76423,22125.119999999999,24052.68,22883.759999999998,23272.79,23668.43,24070.79,24479.99,24896.15,25319.39,25749.82,17797.5,0,0,5259.36,1604.63,0,0,0,0,0,0,2542.5,2585.7199999999998,13148.4,6418.52,1631.91,0,0,0,0,0,1.7,7831670.3700000001]
[null,"07090","SAINT-CLÉOPHAS",1,17582,3772,1437,8067,0,0,0,0,879.1,188.60000000000002,71.850000000000009,403.35,0,0,0,0,84871.7,117343.19,87781.87,89274.16,90791.82,92335.28,122036.08,858416.73,873009.82,887850.99,30510,40680,41371.56,0,10697.54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5909200]
[null,52075,"SAINT-CLÉOPHAS-DE-BRANDON",14]
[null,71045,"SAINT-CLET",16]
[null,75005,"SAINT-COLOMBAN",15,132353,16760,0,0,7254,0,0,0,26446.05,2514,0,0,36700,0,0,0,92162.13,93728.89,95322.28,96942.76,98590.78,100266.83,101971.36,103704.88,105467.86,107260.81,0,25425,25857.23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1706576.85,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10004724.609999999]
[null,62065,"SAINT-CÔME",14]
[null,29057,"SAINT-CÔME-LINIÈRE",12,0,312400,133202,0,0,68447,29856,0,0,31240,13320,0,0,253926,110760,0,468151.45,476110.02,484203.89,492435.36,500806.76,509320.48,517978.92,526784.56000000006,535739.9,544847.48,5008725,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,50455246.729999997]
[null,67035,"SAINT-CONSTANT",16,1153847,786347,296176,1190681,0,47618,306034,0,57692.35,39317.35,14808.8,59534.05,0,606098,94307,0,3213309.29,2833534.17,2881704.25,2930693.23,2980515.01,3031183.77,3082713.89,3135120.03,3188417.07,3242620.16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,610200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,331899049.55000001]
[null,52062,"SAINT-CUTHBERT",14]
[null,12005,"SAINT-CYPRIEN (01)",1,55834,0,0,42828,33852,0,0,1985,5575,0,0,4276.43,33200,0,0,11200,143138.62,145571.98000000001,148046.70000000001,150563.49,153123.07,155726.17000000001,158373.51,161065.85999999999,163803.98000000001,166588.65,177491.93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1125243.9099999999,0,0,0,1.7,17587671.170000002]
[null,28040,"SAINT-CYPRIEN (12)",12]
[null,68035,"SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE",16,13936,29545,19125,55388,9556,0,3308,0,25000,0,0,0,0,0,0,0,199010.63,202393.81,205834.5,209333.69,212892.36,216511.53,220192.23,223935.5,227742.4,231614.02,140346,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20340,0,1402495.88,1426338.31,1450586.07,0,877690.25,320424.46000000002,325871.67,0,1.7,9378036.5899999999]
[null,17045,"SAINT-CYRILLE-DE-LESSARD",12]
[null,49070,"SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER",17,284791,20670,7131,230446,2283,13533,0,61676,45356.1,22530.45,1069.6499999999999,53069.7,15300,116000,0,61676,255584.29,259929.22,264348.02,268841.93,273412.25,278060.25,282787.28000000003,287594.65999999997,292483.77,297456,430474.74,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,31568583.82]
[null,"07105","SAINT-DAMASE (01)",1]
[null,54017,"SAINT-DAMASE (16)",16,495999,49015,15117.3,375583,0,67772,0,61299,55111,5446.1,1679.7,41731.4,0,146500,0,254000,686041.76,1858099.15,1889686.84,721628.06,733895.73,746371.96,759060.28,771964.31,785087.7,798434.19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,85602965.939999998]
[null,17040,"SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET",12]
[null,62075,"SAINT-DAMIEN",14,35459,3375,3573,42775,0,0,14991,19016,5319,506,536,6416,0,0,35200,35200,51792.76,57940.56,64818.1,72512.009999999995,81119.19,90748.04,101519.83,113570.23,127051.02,142131.97,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8075856.3300000001]
[null,19030,"SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND",12]
[null,53005,"SAINT-DAVID",16,95506,26088,46419,0,0,0,57523,0,0,1200,1200,0,0,0,238680,0,137353.95000000001,139688.97,142063.67999999999,144478.76,146934.9,149432.79,151973.15,154556.69,157184.16,159856.29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15138262.4]
[null,94245,"SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU",2,0,343460.7,0,221184,0,76907,0,0,0,38162.300000000003,0,24576,0,270345,0,0,413664.75,299685.24,289001.81,315309.90999999997,358748.07,303992.88,309160.76,314416.5,319761.58,325197.52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,36317792.649999999]
[null,14055,"SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE",1]
[null,42025,"SAINT-DENIS-DE-BROMPTON",5,54134,20615,67414,233236,18269,0,2503,26002,26395.95,3092.25,12707.55,45413.549999999996,103570,0,14800,43519,196451.91,199791.59,203188.04,206642.24,210155.16,213727.8,217361.17,221056.31,224814.27,228636.11,0,0,0,21037.439999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,26927878.82]
[null,57068,"SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU",16,16013,51663,31412,82894,0,0,228010,0,1601.3000000000002,5166.3,3141.2000000000003,8289.4,0,0,0,0,724046.65,736355.44,748873.48,761604.33,774551.61,787718.98,801110.21,814729.08,828579.47,842665.32,174929.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,69826653]
[null,52090,"SAINT-DIDACE",14,0,13695,0,0,0,0,0,0,0,2054.25,0,0,0,0,0,0,7633.052819999999,115840.36799999997,7894.7825681449767,8028.9938718034418,8165.4867676240992,8304.300042673709,8445.4731433991601,8589.0461868369457,8735.059972013174,8883.555991537396,20340,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1206517]
[null,54060,"SAINT-DOMINIQUE",16,193998,46158,79256,77395,11538,4339,4474,802,48773.1,14185.05,19170,13146.15,119618,44070,44070,9444,316302.26,323747.96999999997,327147.94,332709.46000000002,338365.52,344117.73,349967.73,355917.19,361967.78,368121.23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,23343004]
[null,88065,"SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE",8,0,10260,14735,0,0,0,0,166131,0,1539,2210,0,0,0,0,280000,52293.47,104896.91,54086.559999999998,55006.03,55941.14,56892.14,57859.3,58842.91,59843.24,60860.57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9643745.0700000003]
[null,"09030","SAINT-DONAT (01)",1]
[null,62060,"SAINT-DONAT (14)",14,0,319857,123844,0,0,72273,82668,0,0,10000,10000,0,0,146600,300700,0,353447.64,367523.71,369564.12,434683.17,403994.9,384308.38,486487.36,411218.41,392604.92,399279.2,3529206.86,0,0,0,8558.0300000000007,0,0,0,0,0,0,20340,0,15778.08,53487.69,97914.559999999998,0,50635.98,51496.79,0,0,1.7,44109954.850000001]
[null,77022,"SAINTE-ADÈLE",15,473065,1516732,495826,702755,83025,117973,76506,61310,0,0,0,0,315798,241397.9,169578,227767,2654675.98,3571666.08,3402805.64,5898647.5999999996,3030043.28,3176506.39,3152219.2,2644288.3199999998,3384294.85,3441906.76,15218420.539999999,0,41371.56,0,0,0,0,0,0,0,0,297425.53000000003,2374339.34,3297618.45,2885693.51,1245064.1299999999,829714.88,253876.03,0,0,307100.48,1.7,178862339.06999999]
[null,33017,"SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE",12,63791,3633,296,56762,2854,7944,7944,3347,14556.75,8180.5499999999993,8968.7999999999993,10949.55,30400,42960,51552,12888,85741.59,87199.19,88681.58,90189.17,91722.38,93281.66,94867.45,96480.2,98120.36,99788.41,207468,0,0,0,864794.27,0,870398.84,0,371120.18,0,0,0,127424.4,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12193966.43]
[null,78032,"SAINTE-AGATHE-DES-MONTS",15,536571.4,1025540.2,708012.2,816146.9,438335,56042,22890,135832,28240.6,53975.8,37263.800000000003,42955.1,1276400,396833,185905,420500,1345482.14,1459889.91,1390039.57,1413670.24,1437702.64,1462143.58,1487000.02,1512279.02,1537987.77,1564133.56,5415765.3499999996,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,767866.5,267438.43,0,0,0,0,0,0,1.7,178012741.44]
[null,"09035","SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI",1,9944,15951,15143,26572,0,2555,0,0,1491.6,4425.8999999999996,2271.4499999999998,3985.7999999999997,0,11000,0,0,94671,119965.63,100020.92,124495.27,101274.66,129202.23,115999.71,134089.04999999999,108338.95,139179.21,288828,0,0,0,0,21758.79,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12993864]
[null,55030,"SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR",16,86363,50824,41992,40738,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,94786.95,785924.33,799285.04,812872.89,123157.49,103122.47,104875.56,106658.44,108471.63,110315.65,302049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13639406.24]
[null,51055,"SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT",4,56938,452,0,12068,0,0,0,34178,8540.6999999999989,67.8,0,6936.9,0,0,0,37421,122352.73,125115.84,128285.9,130439.43,131931.6,133068.01,135330.16,137630.78,139970.5,142350,11577.66,430.34,961.89,0,0,0,0,0,0,0,0,2080.7800000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12703226.75]
[null,21030,"SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ",3,199448,121470,226184,249738,0,0,4173,0,9972.4000000000015,6073.5,11309.2,12486.900000000001,0,8200,109983,109983,716308.82,728486.07,740870.33,753465.12,766274.03,779300.69,792548.8,806022.13,819724.51,833659.82,3379491,0,0,788903.93,0,0,0,0,0,0,0,5014224.9400000004,1112070.6399999999,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,83075437.180000007]
[null,66117,"SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE",6,161646,332954,141223,0,0,0,0,0,24247,49943,21183,0,0,0,0,0,1206207.24,1226712.76,1247566.8799999999,1268775.52,1290344.7,1312280.56,1334589.33,1357277.35,1380351.06,1403817.03,1118700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,123278596.28]
[null,37205,"SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE",4]
[null,14090,"SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE",1,70737,7067,16961,9413,2751,0,7378,0,10610.55,1060.05,2544.15,1411.95,22109,0,16667,0,92372.35,92372.35,93942.68,95539.71,97163.88,98815.67,100495.53,102203.96,103941.42,105708.43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10170000,2611579.73,499639.16,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9295693.2400000002]
[null,42050,"SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE",5]
[null,56060,"SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS",16]
[null,77035,"SAINTE-ANNE-DES-LACS",15]
[null,"04037","SAINTE-ANNE-DES-MONTS",11,0,648131,0,332430,0,0,0,125279,0,24800,24800,715700,0,0,0,178900,1261505.8899999999,1386380.39,1462542.45,1326942.6100000001,1349500.64,1372442.15,1395773.66,1419501.82,1443633.35,1468175.11,6335304.8899999997,279675,284429.48,289264.78000000003,294182.28000000003,299183.38,304269.49,309442.07,314702.59000000003,320052.53000000003,325493.43,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,169017278]
[null,53065,"SAINTE-ANNE-DE-SOREL",16,111101,63642,108995,80572,0,6403,88334,0,5555.05,3182.1000000000004,5449.75,4028.6000000000004,0,254286,112020,0,321176.78999999998,326636.78999999998,332189.62,337836.84,343580.07,349420.93,355361.08,361402.22,367546.06,373794.34,1277458.79,1203654.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37442248.579999998]
[null,73035,"SAINTE-ANNE-DES-PLAINES",15,677440,227129,203222,1121739,35356,86312,141520,8838,101616,34069.35,30483.3,168260.85,168584,131459,317452,38218,2514502.86,1539276.51,1566759.05,1593393.96,1620481.65,1648029.84,1685892.23,1714552.4,1743699.79,1773342.69,1200622.3999999999,279675,3801012.08,6065794.7000000002,5847987.0899999999,2248408.4,0,0,0,0,0,858790.40000000002,3931344.9,7210263.25,6255905.9400000004,2446130.9,0,0,0,0,0,1.7,158930425]
[null,79115,"SAINTE-ANNE-DU-LAC",15,4933,74695,29918,6297,0,12096,0,0,785.40932837695289,11892.590671623047,6816.330746928068,1434.6692530719315,0,12096,0,0,0,213322.11,216948.58,18720.689999999999,19038.939999999999,249500.98,253742.5,25748.39,26186.12,0,1277458.79,0,88690.28,90198.02,8023.15,8159.55,99579.11,101271.95,25748.39,26186.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13340031.74]
[null,18025,"SAINTE-APOLLINE-DE-PATTON",12]
[null,28015,"SAINTE-AURÉLIE",12,69407,0,94460,10395,26588,0,0,0,12399.5,0,9446,1039.5,28000,0,0,0,123668.96,154731.42000000001,127909.44,130083.9,132295.32999999999,134544.35,136831.6,139157.74,141523.42000000001,143929.32,302557.5,72683.460000000006,77664.240000000005,0,0,0,0,60763.17,0,0,0,0,0,1051871.9099999999,0,0,0,0,1144373.05,0,0,1.7,14813168.16]
[null,69065,"SAINTE-BARBE",16,211800,0,15770,88576,92283,206431,295246,114450,46576,33121,50212,31649,6425,14373,23727,7969,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,50219654.170000002]
[null,62020,"SAINTE-BÉATRIX",14,30579,0,0,38108,455,10754,0,93,5877,6477,0,6091,8600,31877,0,2497,82103.070000000007,89876.94,91404.85,92958.73,89824.62,91351.64,92904.62,86664.12,88137.41,89635.74,370110.71,1017,90095.19,90574.94,92114.71,48349.85,49171.79,50007.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5270778.57]
[null,56105,"SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE",16]
[null,22045,"SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL",3,165906,64541,70564,131272,0,0,0,0,16590.600000000002,6454.1,7056.4000000000005,13127.2,0,0,0,0,540958.14,558428.74,559507.05000000005,569018.67000000004,578691.99,588529.75,598534.76,608709.85,619057.92000000004,629581.9,3182397.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,70558582.290000007]
[null,49085,"SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS",17]
[null,67030,"SAINTE-CATHERINE",16]
[null,45060,"SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY",5]
[null,22005,"SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER",3,255113,144214,52304,172611,44351,65726,52994,16064,59619.6,44991,25544.7,30551.25,98000,90000,65000,15000,565922.27,604158.27,598650.89,630223.03,651816.21,701622.3,685418.78,672276.15,648790.02,659819.44999999995,2825206.68,2135700,330972.48,315561.57,395808.88,217587.91,553217.26,168786.59,572186.53,174574.11,591806.23,1932300,827431.2,105187.19,1497655.23,4242964.24,0,0,0,0,0,1.7,67579149.629999995]
[null,38060,"SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD",17,25550,27460,4040,0,0,16146,0,0,3832.5,9405.9,606,0,0,19100,0,0,150910.56,153476.04,156085.13,158738.57999999999,161437.13,164181.57,166972.65,169811.19,172697.98,175633.84,786598.65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12606348.48]
[null,47055,"SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON",16]
[null,30050,"SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON",5]
[null,48020,"SAINTE-CHRISTINE",16]
[null,34105,"SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE",3]
[null,19055,"SAINTE-CLAIRE",12,159981.9,107763.70000000001,857.30000000000109,149359.79999999999,0,22969,11485,11484,28232.1,34695.299999999996,9281.6999999999989,35488.199999999997,0,65874,40254,40256,350232.59,356186.54,2103741.7200000002,1069752.67,374662.62,381031.89,387509.43,394097.09,400796.74,407610.28,1688148.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2892647.76,2299970.5299999998,0,0,0,0,0,3254934.27,1.7,50219177.5]
[null,68020,"SAINTE-CLOTILDE",16]
[null,31060,"SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE",12]
[null,39117,"SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON",17,47336,45978,49456,11836,1171,0,7676,0,6625,6435,6922,1657,8467,0,55533,0,60682.33,2733512.06,62763.07,63830.04,4495757.87,66018.710000000006,67141.03,68282.429999999993,69443.23,70623.759999999995,432478.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7755124.21]
[null,33102,"SAINTE-CROIX",12,330247,65318,36224,8997,21702,8852,3078,3359,17597.45,3708.5,1965.1000000000001,617.80000000000007,27194,27194,3525,7050,305228.52,310417.40000000002,315694.5,321061.3,326519.34000000003,332070.17,337715.37,343456.53,349295.29,355233.31,1438907.54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,122040,2378864.7000000002,2419305.4,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32588753.280000001]
[null,49100,"SAINT-EDMOND-DE-GRANTHAM",17]
[null,92050,"SAINT-EDMOND-LES-PLAINES",2,15213,7582,10510,184,466,466,9260,0,2282,1137,1577,28,8000,8000,130000,0,31457.4,31992.18,32536.04,33089.160000000003,33651.67,34223.75,34805.550000000003,35397.25,35999,36610.980000000003,598218.25,0,62057.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,646430.63,657419.94999999995,668596.07999999996,679962.22,0,0,0,0,0,1.7,7877135.2300000004]
[null,68045,"SAINT-ÉDOUARD",16]
[null,85015,"SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE",8,6553,38497,4926,32304,15079,0,0,0,12481.05,5774.55,738.9,4845.5999999999995,61575,0,0,0,124132.37,131414.06,128388.74,130571.35,132791.06,135048.51,137344.32999999999,139679.19,142053.73000000001,144468.65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13817773.640000001]
[null,33080,"SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE",12,72747,55156,43825,0,0,75466,0,0,3372,12714,2972,0,0,143718,0,0,170819.42,181790.81,176466.28,179466.2,182517.13,185619.92,188775.46,191984.64000000001,195248.38,198567.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,525935.96,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20322781.239999998]
[null,51050,"SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ",4,34732,9722,24290,0,0,11878,0,5060,5209.8,5895,3643.5,13164,0,17700,0,82700,99271.12,95787.29,97415.67,99071.74,100755.96,102468.81,104210.78,105982.36,107784.06,109616.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8861376.1699999999]
[null,44055,"SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON",5,295,60098,9339,33346,0,0,0,0,14.75,3004.9,466.95000000000005,1667.3000000000002,0,0,0,0,39022.04,39685.410000000003,40360.06,41046.18,41743.97,42453.62,43175.33,43909.31,44655.77,45414.91,24408,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5335561.1399999997]
[null,52030,"SAINTE-ÉLISABETH",14,41342,87152,45546,0,20142,15553,12021,0,6201.3,13072.8,6831.9,0,50000,140000,50000,0,329042.59999999998,292230.46999999997,297198.39,300646.13,305757.12,310954.99,316241.21999999997,321617.32,327084.82,332645.26,1314945.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27325865.73]
[null,39090,"SAINTE-ÉLISABETH-DE-WARWICK",17]
[null,62070,"SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE",14,23108.919758064516,11657.75,12630.15,23184.956361922712,23933,0,0,3832,17275.080241935484,2057.25,2228.85,6565.043638077289,50850.201612903234,0,0,10184.957587181922,58081.48,73704.05,62176.78,59489.65,60500.97,61529.49,62575.49,63639.27,64721.14,65821.399999999994,1102480.6299999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6662937.6500000004]
[null,50005,"SAINTE-EULALIE",17,53931.6,1659.7000000000003,958.84999999999991,23058.05,941,15036,12047,753,9683.4,2946.2999999999997,2295.15,4201.95,13520,65647,32611,10816,78672.850000000006,100696.07,112926.62,82753.759999999995,84160.57,85591.3,87046.36,88526.14,90031.09,91561.62,339169.5,0,200496.92,203905.37,0,0,0,0,0,0,0,0,2661897.88,2707150.15,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10095812.289999999]
[null,18035,"SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD",12]
[null,20010,"SAINTE-FAMILLE",3]
[null,"08023","SAINTE-FÉLICITÉ (01)",1]
[null,17025,"SAINTE-FÉLICITÉ (12)",12]
[null,"09085","SAINTE-FLAVIE",1,0,164514,72266,143149,0,13645,439,3708,0,17815.900000000001,7270.5,14685.7,0,22750,8674,6750,316411.49,321790.49,327260.92,332824.36,338482.37,344236.57,350088.6,356040.1,362092.78,368248.36,610200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,350623.97,696986.67,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32690702.16]
[null,"07010","SAINTE-FLORENCE",1]
[null,11030,"SAINTE-FRANÇOISE (01)",1,9092,28203,12343,0,989,0,0,0,0,0,0,0,5519,0,0,0,43458.99480719999,44197.797718922389,44949.16028014406,45713.296004906508,46490.422036989912,47280.759211618737,48084.532118216252,48901.969164225928,49733.30264001777,50578.768784898064,1525500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5983830]
[null,38035,"SAINTE-FRANÇOISE (17)",17]
[null,37215,"SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN",4,44581,49958,16201,21518,1043,33262,0,66613,6843.5999999999995,12483,2430.15,13219.65,14700,138600,0,593853,410072.27,395313.09,396160.81,402895.54,409744.77,416710.43,423794.5,430999.01,438325.99,445777.54,164787.56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,315561.57,0,0,0,0,0,0,0,1.7,29540351.91]
[null,52040,"SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER",14,152610.15,21498.75,8894.2000000000007,39739.199999999997,4877,35039,551,3264,27791.85,9977.25,1666.8,7588.7999999999993,26945,193586,18033,3044,216730.4,220414.81,224161.86,227972.62,231848.15,235789.57,239797.99,243874.56,248020.43,252236.77,1106673.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21521085.809999999]
[null,87030,"SAINTE-GERMAINE-BOULÉ",8]
[null,88085,"SAINTE-GERTRUDE-MANNEVILLE",8]
[null,91030,"SAINTE-HEDWIDGE",2,1119,21448,18404,12877,1655,0,0,0,2695.5,3784.95,3247.7999999999997,2272.35,12500,0,0,0,88231.46,93351.4,91256.82,92808.19,94385.93,95990.49,97622.33,99281.91,100969.7,102686.19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11731294.560000001]
[null,54095,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT",16,143134,16813,12574,237707,48270,0,0,0,43130.25,2521.9499999999998,1886.1,35656.050000000003,96131,0,0,0,203697.01,207159.86,210681.58,214263.17,217905.64,221610.04,225377.41,229208.82,233105.37,237068.16,2542500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,31689047.170000002]
[null,39035,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-CHESTER",17]
[null,14025,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-KAMOURASKA",1,0,25390,3795,49740,0,716.92100000000005,1427.5624,0,0,4179.0781499999994,1307.1603599999999,0,0,1753.6000000000001,3491.8399999999997,0,129370.7,131570,133806.69,136081.4,138394.78,140747.5,143140.20000000001,145573.59,148048.34,150565.16,1220.4000000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15118653.52]
[null,87070,"SAINTE-HÉLÈNE-DE-MANCEBOURG",8]
[null,26040,"SAINTE-HÉNÉDINE",12,52295,51684,0,48892,3991,6575,0,0,9971.4,11705.85,0,7333.8,10190,19780,0,0,109565.63,111428.24,89129.47,90644.67,92185.63,93752.79,95346.58,96967.48,98615.92,100292.39,2966834.21,14238,14480.05,0,0,0,0,196917.68,0,0,0,564435,0,0,0,0,0,863906.01,20312.62,0,0,1.7,13080531.35]
[null,"07040","SAINTE-IRÈNE",1]
[null,"09020","SAINTE-JEANNE-D'ARC (01)",1]
[null,92015,"SAINTE-JEANNE-D'ARC (02)",2]
[null,59010,"SAINTE-JULIE",16,1336725,715961,787284,686376,0,71862,184216,64311,200509,193435,282581,162478,0,501741,912376,332500,3601743.81,4350258.49,3725244,3788573.15,3858418.59,3924011.71,3996346.12,4064284.01,4133376.84,4203644.24,2566285.2000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2880745.05,4109502.73,3522449.76,0,0,0,0,0,0,0,1.7,495920103.86000001]
[null,63060,"SAINTE-JULIENNE",14,115638,63436,26413,71317,20867,23688,0,0,35461,22009,3962,10698,99900,59600,0,0,406501.04,413411.56,420439.56,427587.03,434856.01,442248.56,449766.79,457412.82,465188.84,473097.05,1966101.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,17695.8,1882405.98,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,48476402.039999999]
[null,28045,"SAINTE-JUSTINE",12,0,116939,3774,47876,0,13876,0,0,0,31097.25,566.1,7181.4,0,76500,0,0,190535.85,198946.4,228625.29,200419.31,203826.44,207291.49,210815.44,214399.3,218044.09,221750.84,3486682.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30848348.699999999]
[null,71115,"SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON",16]
[null,51075,"SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON",4,0,116058,0,119891,11353,6688,0,5460,6202.95,22911.899999999998,0,18802.649999999998,30000,30000,0,0,39145.410000000003,39810.89,40487.67,41175.96,41875.949999999997,99381.13,43311.839999999997,44048.14,44796.959999999999,45558.5,0,0,0,0,0,0,9460.02,0,0,0,0,1972980,0,0,0,54396.98,55321.73,56262.2,57218.65,58191.37,0,1.7,4989772.7]
[null,11035,"SAINT-ÉLOI",1]
[null,17060,"SAINTE-LOUISE",12,0,24549,0,37295,0,3837,0,3837,0,4833,0,3033,0,3837,0,3837,49781.14,50627.42,51488.09,52363.39,53253.56,54158.87,55079.57,56015.93,56968.2,57936.66,705557.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,476230.59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9251810.8800000008]
[null,50095,"SAINT-ELPHÈGE",17,0,62266,0,0,0,0,0,0,0,9339.9,0,0,0,0,0,0,123086.07,125178.53,127306.57,129470.78,131671.78,133910.20000000001,136186.68,138501.85,140856.38,143250.94,1017000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12502199.789999999]
[null,"09092","SAINTE-LUCE",1,131296,73371,26003,110422,106,43026,51238,13545,675,1578,879,1868,1713,195071,96132,244588,475093.32,483169.91,491383.79,499737.32,508232.85,516872.81,525659.65,534595.86,543683.99,552926.62,5518583.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,56873165]
[null,18020,"SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD",12]
[null,78020,"SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES",15]
[null,"05050","SAINT-ELZÉAR (11)",11,0,28018,29698,0,0,2740,2740,0,0,5176.3874999999998,5428.3874999999998,0,0,3751.25,3751.25,0,53491.75,54401.11,55325.93,56266.47,57223,58195.79,59185.120000000003,60191.27,61214.52,62255.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5423183.1299999999]
[null,26022,"SAINT-ELZÉAR (12)",12,0,91046,54542,47118,0,39542,0,0,0,13656.9,8181.2999999999993,7067.7,0,44027,0,0,167503.57,170351.13,173247.1,176192.3,179187.57,182233.76,185331.74,188482.37,191686.57,194945.25,771903,0,0,1373744.72,0,979145.59,940469.34,0,0,0,0,0,0,0,1123241.42,0,0,0,0,0,0,1.7,32364913.949999999]
[null,13085,"SAINT-ELZÉAR-DE-TÉMISCOUATA",1]
[null,54025,"SAINTE-MADELEINE",16,153703,40846,80030,56715,0,11678,16943,231,7685.1500000000005,2042.3000000000002,4001.5,2835.75,0,12190.272126362777,18383.446481076007,0,304657.91999999998,309837.11,315104.34000000003,320461.11,325908.95,331449.40000000002,337084.04,342814.47,348642.32,354569.24,798463.99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,35969430.030000001]
[null,"04005","SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE",11,769,102323,0,0,50487,0,0,0,11048.1,15348.449999999999,0,0,22398,0,0,0,440931.54,448427.37,456050.64,463803.5,471688.16,479706.86,487861.87,496155.53,504590.17,513168.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10077716.08]
[null,62030,"SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE",14]
[null,26035,"SAINTE-MARGUERITE",12,49140,35860,23000,23180,6351,8939,0,8233,3085.2038420490926,2251.4328403720078,1444.0311023021802,1455.3322152767189,41046,57769,0,53208,196652.21,199995.29,203395.21,206852.93,210369.43,213945.71,217582.79,221281.7,225043.48,228869.22,1477192.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17242673.640000001]
[null,77012,"SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON",15,63837,140019,73682,78085,6629,33217,3457,2018,13496,35273,12293,13475,19510,61919,4816,9735,231850,235791.54,239800,243876.6,248022.5,252238.88,256526.94,260887.9,265322.99,269833.49,155601,0,155143.35,52593.599999999999,53487.69,54396.98,0,0,0,0,0,0,181000.58,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25221658.379999999]
[null,"07005","SAINTE-MARGUERITE-MARIE",1]
[null,26030,"SAINTE-MARIE",12]
[null,38015,"SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD",17,16748,30695,0,12898,0,348,0,0,2512,4604,0,1935,0,6000,0,0,45139.79,45907.16,46687.58,47481.27,48288.45,49109.36,49944.22,50793.27,51656.75,52534.92,245604.48000000001,21357,12411.47,21037.439999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6837167.4299999997,6953399.2800000003,0,0,0,0,0,0,1.7,5652696.46]
[null,54030,"SAINTE-MARIE-MADELEINE",16]
[null,63005,"SAINTE-MARIE-SALOMÉ",14]
[null,71110,"SAINTE-MARTHE",16,0,49855,0,0,7013,0,0,0,14332,0,0,0,36900,0,0,0,65362.59,66473.75,67603.81,68753.070000000007,69921.87,71110.55,72319.429999999993,73548.86,74799.19,76070.77,0,5085,10342.89,10518.72,10697.54,10879.4,11064.35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5626.22,5721.87,0,0,1.7,7400332.3700000001]
[null,72015,"SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC",15,5157,820890,597964,894191,0,20870,94049,0,0,44003,89260.650000000009,44709.55,0,38300,1093200,0,2385655.87,2669269.94,2467457.63,2509404.41,2552064.2799999998,2595449.38,2639572.02,2684444.74,2730080.3,2776491.66,152550,305100,103428.9,105187.19,106975.37,108793.95,110643.45,0,0,0,0,355950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,244099129.49000001]
[null,70012,"SAINTE-MARTINE",16]
[null,61050,"SAINTE-MÉLANIE",14]
[null,80125,"SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK",7]
[null,93075,"SAINTE-MONIQUE (02)",2]
[null,50057,"SAINTE-MONIQUE (17)",17]
[null,"08040","SAINTE-PAULE",1]
[null,17030,"SAINTE-PERPÉTUE (12)",12,40058,59557,43919,50919,5549,0,2869,0,16329,0,32658,0,48366,0,20091,0,203400,206857.8,210374.38,213950.75,217587.91,269795.44,274381.96000000002,279046.45,283790.24,288614.68,335593.73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,28920559]
[null,50050,"SAINTE-PERPÉTUE (17)",17,64607,4787,0,65891,0,0,0,0,9691.0499999999993,718.05,0,9883.65,0,0,0,0,110853,120322.29,120264.02,116959.74,118948.06,120970.17,123026.67,124736.66,126857.19,129013.75999999999,101700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4779900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13706360.6]
[null,20030,"SAINTE-PÉTRONILLE",3]
[null,29112,"SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE",12,47514,37812,28418,71025,34965,0,0,14551,18534.599999999999,5671.8,4262.7,15783.9,41085,0,0,19650,6102,1221930.74,6311.23,100021.97,6527.64,6638.61,34882.559999999998,35475.56,36078.65,205593.48,712828.22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,152550,103428.9,105187.19,32092.61,32638.19,33193.040000000001,33757.32,34331.19,34914.82,35508.370000000003,1.7,29579968.07]
[null,12030,"SAINT-ÉPIPHANE",1,15615,48155,4025,23970,4175,0,0,0,2968.5,7223.25,603.75,3595.5,0,0,0,0,33561,186172.02,120965.27,70924.479999999996,72130.19,73356.41,74603.47,75871.72,77161.539999999994,78473.289999999994,6102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,140663.29999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9496715.9700000007]
[null,31050,"SAINTE-PRAXÈDE",12]
[null,11015,"SAINTE-RITA",1]
[null,28030,"SAINTE-ROSE-DE-WATFORD",12]
[null,94230,"SAINTE-ROSE-DU-NORD",2,13665,44915,0,9905,13049,0,0,0,1367,4492,0,991,129100,0,0,0,145837.79999999999,148317.04,150838.43,153402.69,156010.53,158662.71,161359.98000000001,164103.1,166892.85,169730.03,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15621161.380000001]
[null,28065,"SAINTE-SABINE (12)",12,15860,13167,779,21145,54513,22410,53261,56567,793,658.35,38.950000000000003,1057.25,88760,38040,92247,97953,59166.47,60172.3,61195.23,62235.55,63293.56,64369.55,65463.83,66576.710000000006,67708.52,68859.56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7412233.0899999999]
[null,46105,"SAINTE-SABINE (16)",16]
[null,39105,"SAINTE-SÉRAPHINE",17]
[null,75028,"SAINTE-SOPHIE",15,206641,3138,3742,100277,92838,66747,10903,1368,56802,15652,3267,24937,79200,34465,7137,64600,298021.03000000003,303087.38,308239.87,313479.95,318809.11,324228.86,329740.75,335346.34000000003,341047.23,346845.04,0,0,646430.63,657419.94999999995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,33737971.159999996]
[null,38040,"SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD",17]
[null,32023,"SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX",17,427,21036,1835,12782,0,0,6433,0,0,0,0,0,0,0,6433,0,13069.91,13292.1,13518.07,13747.87,13981.59,14219.27,14461,14706.84,14956.86,15211.12,948977.96,0,4825992.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,700627.37,1567709.9,869709.79,0,0,0,0,0,0,1.7,2631310.04]
[null,63030,"SAINT-ESPRIT",14,87401,77603,119502,72378,0,0,0,0,13110.15,11640.449999999999,17925.3,10856.699999999999,0,0,0,0,163331.73000000001,445366.4,168932.22,171804.06,174724.73,177695.05,180715.87,183788.04,186912.43,190089.95,0,0,0,1694565.65,0,0,0,0,0,0,0,0,77571.679999999993,1577807.87,0,0,0,0,0,0,0,1.7,18935063.02]
[null,35050,"SAINTE-THÈCLE",4,46579,59125,30441,32680,219,31147,31713,4778,7019.7,13540.8,9323.1,5618.7,16100,38090,46737,134600,294752.59999999998,299763.39,304859.37,310041.98,315312.7,320673.01,326124.45,331668.57,337306.93,343041.15,518479.82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30979500.449999999]
[null,73010,"SAINTE-THÉRÈSE",15]
[null,"02010","SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ",11]
[null,83055,"SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU",7]
[null,70030,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BEAUHARNOIS",16]
[null,45100,"SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON",5]
[null,51090,"SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS",4,0,164100,104973,0,11860,9657,17373,0,13494,30736.799999999999,23454.15,0,78100,31155,34015,0,547241.91,556545.03,566006.29,575628.4,585414.07999999996,595366.12,605487.34,615780.63,626248.9,636895.13,6067375.2199999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,65605569.530000001]
[null,49105,"SAINT-EUGÈNE",17]
[null,92065,"SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY",2,27205,12183,138,21,3435,0,0,0,4080.75,1827.45,20.7,3.15,20600,0,0,0,46103.17,46886.93,47684,48494.63,49319.040000000001,50157.46,51010.14,51877.31,52759.23,53656.13,38778.57,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7248399.1399999997]
[null,85085,"SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES",8,0,24813,0,17815,0,0,0,0,0,4378.8,0,3143.85,0,0,0,0,13476.58,13705.68,13938.68,14175.64,14416.62,14661.7,14910.95,15164.44,15422.24,15684.41,2339.1,0,82743.12,15778.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2172286.9300000002]
[null,10075,"SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE",1]
[null,51040,"SAINTE-URSULE",4,3416,124379,6108,46671,0,3878,12552,0,512.4,19238.55,2799,7000.65,0,26700,58000,0,130935.23,133147.26,135391.78,137634.35999999999,139974.15,142353.71,144773.72,147234.88,149737.87,152283.41,25022.69,11100.1,2078.92,0,0,0,0,0,0,0,0,4497.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14191497.199999999]
[null,13030,"SAINT-EUSÈBE",1]
[null,72005,"SAINT-EUSTACHE",15,1976761,1387511,830875,1905737,58669,135646,111414,126588,318840,284372,193008,473691,90172,372658,344430,1125612,4939897.8899999997,5044561.9400000004,5109282.05,5196139.8499999996,5284474.22,5374310.29,5465673.5599999996,5558590.0099999998,5653086.04,5749188.5,8214882.5899999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1034289,1051871.9099999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,645976422]
[null,29025,"SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH",12]
[null,53025,"SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL",16,117267,9765,18992,0,0,40592,57246,0,17590.05,7553.5499999999993,11435.699999999999,0,0,106200,106200,0,199970.99,203370.5,206827.8,210343.87,213919.72,217556.35,249385.91,225016.14,228841.42,232731.72,254250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15814599.880000001]
[null,10070,"SAINT-FABIEN",1]
[null,18015,"SAINT-FABIEN-DE-PANET",12,59646,38480,0,52602,3669,0,0,0,12467.25,5772,0,7890.2999999999993,19800,0,0,0,90024.63,101897.93,115726.73,116089.45,114436.51,113615.84,113296.82,93861.24,95456.88,97079.65,128592.53,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10837315.890000001]
[null,78047,"SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ",15]
[null,91042,"SAINT-FÉLICIEN",2,"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[null,88060,"SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER",8,29280,4316,16444,21506,6286,8670,8670,0,6875.8499999999995,5232.8999999999996,7052.0999999999995,3225.9,10273,21900,21900,0,116838.46,118824.71,120844.73,122899.09,124988.38,127113.18,129274.1,131471.76,133706.78,135979.79999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14855989.050000001]
[null,49005,"SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY",17]
[null,62007,"SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS",14,244128,28822,23273,171635,0,103959,100020,0,36619.199999999997,4323.3,3490.95,25745.25,0,116877,56815,0,0,517144.5,420748.77,427901.49,3481406.56,3540590.47,0,0,0,0,7210028.6200000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,94627082.969999999]
[null,94225,"SAINT-FÉLIX-D'OTIS",2,51484,21562,7745,37777,20507,0,0,0,6925,0,0,0,143600,0,0,0,104038.17,105806.82,107605.54,109434.83,111295.22,113187.24,115111.43,117068.32,119058.48,121082.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17030889.670000002]
[null,32013,"SAINT-FERDINAND",17,5898,115284,42784,74223,2586,0,3679,329,832.1,2882.1000000000004,1381.575,2461.3000000000002,24800,0,8800,23900,253607.2,257918.52,262303.14,266762.28999999998,271297.25,275909.3,280599.76,285369.96000000002,290221.25,295155.01,98140.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,29870263.640000001]
[null,21010,"SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES",3]
[null,33052,"SAINT-FLAVIEN",12,288424,40764,14100,0,0,0,0,0,14421.2,2038.2,705,0,0,0,0,0,153650.37,156262.42000000001,158918.88,161620.51,164368.04999999999,167162.31,170004.07,172894.14,175833.34,178822.51,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20610605.039999999]
[null,31030,"SAINT-FORTUNAT",12]
[null,"06055","SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE",11,29704,71959,0,0,0,22222,0,0,4455.5999999999995,18190.649999999998,0,0,0,27090,0,0,48878.19,49709.120000000003,50554.17,51413.59,52287.63,53176.52,54080.52,54999.89,55934.879999999997,56885.78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7323471.5899999999]
[null,18060,"SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD",12]
[null,20005,"SAINT-FRANÇOIS-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3]
[null,91015,"SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES",2,2748.6,70070.399999999994,48642.3,26023.5,23924,0,0,0,305.40000000000003,7785.6,5404.7000000000007,2891.5,48000,0,0,0,149344.09,1289915.43,154464.95000000001,157090.85999999999,159761.4,162477.35,165239.46,168048.53,170905.36,173810.75,37105.83,0,310286.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,18580218.140000001]
[null,50128,"SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC",17,306093,14706,41852,56958,1935,0,0,12234,48934,2206,6278,12269,18200,0,0,12600,336498.6,526877.93999999994,480293.92,261164.06,265603.84999999998,270119.12,274711.14,279381.23,284130.71000000002,288960.93,830212.7,246885.9,320411.36,270317.40999999997,0,0,0,0,0,0,0,398123.97,0,1892317.57,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27685802.350000001]
[null,42020,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON",5]
[null,12025,"SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER",1]
[null,27065,"SAINT-FRÉDÉRIC",12,5940,88048,7466,75862,0,0,0,17843,594,8804,746,7586,0,0,0,73835,32849.1,897245.71,749984.67,681433.13,0,0,0,0,0,0,4637226.1900000004,5085,5171.45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2286450.98,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16602290.99]
[null,94235,"SAINT-FULGENCE",2]
[null,52080,"SAINT-GABRIEL",14,216477,250524,0,88551,35771,0,0,19591,2000,0,0,2000,48445,0,0,30233,441652.22,449160.31,456796.03,464561.56,472459.11,480490.91,488659.26,496966.47,505414.9,514006.95,3911083.82,2082816,4264279.43,2450950.9700000002,0,0,2766086.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,97866906.390000001]
[null,52085,"SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON",14,110341,20881,60802,0,0,0,0,0,16500,3120,9120,0,0,0,0,0,324879.17,330402.11,336018.95,341731.27,347540.7,353448.89,359457.53,365568.3,371782.96,378103.27,172444.3,0,2271855.09,841497.53,0,0,0,0,0,0,0,122040,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22740420.859999999]
[null,"09025","SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI",1,56495,28694,0,37815,14350,0,0,1807,21877,4304,0,7265,75000,0,0,8809,1498088.55,123684.16,125786.8,127925.17,130099.9,132311.6,134560.89000000001,136848.43,139174.85,141540.82999999999,3533079.36,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16561505]
[null,22025,"SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER",3,180753,11286,0,0,0,0,0,0,27113,1693,0,0,0,0,0,0,34700.14678499999,35290.049280344989,35889.980118110849,36500.109780118735,37120.611646380748,37751.662044369215,38393.440299123482,39046.128784208588,39709.912973540129,40384.981494090309,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3012000]
[null,14075,"SAINT-GABRIEL-LALEMANT",1]
[null,93035,"SAINT-GÉDÉON",2,61946,87750,69775,49346,0,17505,7607,1933,3097.3,4387.5,3488.75,2467.3000000000002,0,115800,0,0,414293.8,428059.68,424817.97,432039.88,439384.56,446854.09,454450.61,462176.27,470033.27,478023.83,381575.35,25425,25857.23,157780.79,0,0,0,0,0,0,0,0,775716.75,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41477131.359999999]
[null,29013,"SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE",12,102815,104529,49673.15,8499,0,66141,0,10625,15422.25,34625.1,7450.9724999999999,10982.699999999999,0,60164,0,54094,282207.38,244599.05,246653.49,250846.6,255111,259447.88,263858.5,268344.09000000003,272905.94,277545.34000000003,1449428.4,0,10342.89,10518.72,10697.54,10879.4,11064.35,11252.44,11443.73,11638.27,11836.12,0,0,7889.04,8023.15,0,0,0,0,0,0,1.7,27352166.329999998]
[null,29073,"SAINT-GEORGES",12,1161403,802948,526594,762578,154959,107133,70260,101747,174210,120442,78989,114387,777800,295680,295680,96300,4339550.2,4413322.5599999996,4488349.04,4564650.9800000004,4642250.04,4721168.29,4801428.1500000004,4883052.43,4966064.32,5050487.42,19786667.59,4072277.5,5491449.8799999999,5423368.4900000002,0,0,0,0,0,0,0,3987516.65,1929085.51,1351654.36,0,0,0,4219664.66,4291398.96,0,0,1.7,260770036.52000001]
[null,56010,"SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE",16]
[null,40032,"SAINT-GEORGES-DE-WINDSOR",5]
[null,53085,"SAINT-GÉRARD-MAJELLA",16,45900,6228,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,110610.85,112491.24,114403.59,116348.45,118326.37,120337.92,122383.67,124464.19,126580.08,128731.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10876190]
[null,14045,"SAINT-GERMAIN",1]
[null,49048,"SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM",17,343890,59630,46609,119935,0,300612,0,21473,51583.5,98841.3,6991.3499999999995,25351.200000000001,0,298700,0,27600,564707.81000000006,565516.39,562639.18999999994,558832.14,568332.28,577993.93000000005,587819.82999999996,597812.76,607975.57999999996,618311.17000000004,950235.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,62608928.18]
[null,19075,"SAINT-GERVAIS",12,97494,27000,5833,56071,27393,2083,8034,0,2000,1400,703,500,85335,6488.9864198882933,25027.612528748221,0,311351.34000000003,316644.31,322027.27,327501.73,333069.26,338731.44,344489.87,350346.2,356302.08000000002,362359.22,0,406800,0,0,0,0,0,0,0,0,14795.16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,36372661.310000002]
[null,34060,"SAINT-GILBERT",3]
[null,33035,"SAINT-GILLES",12]
[null,"05015","SAINT-GODEFROI",11]
[null,49113,"SAINT-GUILLAUME",17,87586,27056,8999,158566,0,3849,992,0,0,0,0,0,0,15370,5284,0,253500.16,257809.66,262192.43,266649.7,271182.74,275792.84999999998,280481.33,285249.51,290098.75,295030.43,3051000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30279802.629999999]
[null,11020,"SAINT-GUY",1]
[null,19068,"SAINT-HENRI",12,297206,147055,71394,331962,0,35970,0,71583,0,0,0,0,0,343374,0,179091,868807,886183.14,903906.80280000006,921984.93885600008,940424.63763312006,959233.13038578245,978417.79299349815,997986.14885336813,1017945.8718304355,1038304.7892670442,1011162.42,0,1277344.8500000001,431265.38,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,77339753.930000007]
[null,93070,"SAINT-HENRI-DE-TAILLON",2,37500,68991,2650,16140,0,87826,0,0,5625,10348.65,397.5,2421,0,297565.31000000006,0,0,436210.97,443626.56,451168.21,458838.07,466638.32,474571.17,482638.88,490843.74,499188.08,507674.28,401913.98,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,44493511.079999998]
[null,44015,"SAINT-HERMÉNÉGILDE",5,661,10464,35662,2881,3606,0,2156,0,640.04999999999995,1569.6,5672.7,432.15,6630,0,11400,0,24762.31,25183.27,32974.49,26046.78,26489.57,26939.9,27397.87,27863.64,28337.32,28819.06,44239.5,2034,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3039892.32]
[null,29020,"SAINT-HILAIRE-DE-DORSET",12]
[null,16050,"SAINT-HILARION",3,55958,0,0,41496,3729,0,4910,0,13483.05,0,1966.5,6224.4,30200,0,8200,0,103908.04,105674.48,107470.94,109297.95,111156.01,113045.67,114967.44,116921.89,118909.56,120931.02,197268.91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12630763.15]
[null,75045,"SAINT-HIPPOLYTE",15,0,25374,0,0,0,10795,0,0,0,0,0,0,0,27842,0,0,20580.939999999999,20930.810000000001,21286.639999999999,21648.51,22016.53,22390.82,22771.46,23158.57,23552.27,23952.66,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2514337.5699999998]
[null,94240,"SAINT-HONORÉ",2,0,244912,140284,88968,0,77027,0,22408,0,24000,14000,9000,0,275000,15500,0,686432.46,709478.99,709969.54,722039.02,734313.68,746797.02,759492.57,772403.94,785534.81,798888.9,1486448.22,0,1246318.25,4733423.6100000003,0,0,0,0,0,0,0,223740,227543.58,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,75224279.599999994]
[null,29038,"SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY",12,17851,39719,15132,22018,0,80871,0,0,940,2091,796,1159,0,359289,0,0,146892.32999999999,149389.5,151929.12,154511.91,157138.60999999999,159809.97,162526.74,165289.69,168099.62,170957.31,774898.07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20851090.600000001]
[null,13090,"SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA",1]
[null,12010,"SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP",1,100158,40907,21543,38426,54136,12782,8271,0,151562.54399999999,68576.617499999993,17274.613499999999,5763.9,856122.96,403488.45,85350.09,0,1409537.59,520110.84,513366.09,0,0,0,0,0,0,0,1245825,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,24447320.699999999]
[null,54100,"SAINT-HUGUES",16,0,123249,22243,98080,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,282942.19,287752.21000000002,292644,297618.94,302678.46999999997,307824,313057.01,318378.98,323791.42,329295.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1254592.56,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30594481.239999998]
[null,54048,"SAINT-HYACINTHE",16]
[null,52045,"SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA",14,137601,42920,38831,34517,6090,0,0,167,25393.65,6438,5824.65,7083.6,25600,0,0,12540,565654.09,607436.6,608401.36,579698.18000000005,563224.91,572799.73,582537.32999999996,592440.46,602511.94999999995,612754.65,350273.35,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,26891.51,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,48785649.219999999]
[null,46095,"SAINT-IGNACE-DE-STANBRIDGE",16]
[null,15005,"SAINT-IRÉNÉE",3,28258,70604,0,46380,36688,0,0,7800,9696,0,0,4598,22281,0,0,6893,112549.9598624317,169539.19843009303,2930166.5527111534,118388.14158856923,120400.73999557488,122447.55257549965,124529.16096928311,126646.15670576094,128799.14136975887,130988.72677304476,9153,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13819718]
[null,26063,"SAINT-ISIDORE (12)",12]
[null,67040,"SAINT-ISIDORE (16)",16,199217,37839,30782,46992,4854,0,0,612,28392.221015287527,5392.7789847124732,13371.690667832438,20413.309332167562,7989,0,0,4015,132718.5,444899.41,78627.429999999993,69533.990000000005,405257.48,71918.240000000005,73140.850000000006,74384.25,75648.78,76934.81,23899.5,71190,31028.67,4207.49,0,0,0,0,0,0,0,193230,196514.91,1970642.06,0,0,0,0,0,0,0,1.7,48340828.369999997]
[null,41012,"SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON",5,0,15645,7594,39962,0,0,0,0,0,2346.75,1139.0999999999999,5994.3,0,0,0,0,64125.56,65215.69,66324.36,67451.88,68598.559999999998,69764.73,70950.73,72156.899999999994,73383.56,74631.08,1129378.5,91472.03,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8685256.2300000004]
[null,63013,"SAINT-JACQUES",14,107260,100311,30757,185655,0,21151,40674,20097,16089,37719,34715,31763,0,130000,160000,6000,622909.18000000005,633498.64,644268.11,655220.67000000004,666359.42000000004,677687.53,689208.22,700924.76,712840.48,724958.77,14658823.41,1830600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,70066100.530000001]
[null,31140,"SAINT-JACQUES-DE-LEEDS",12,4813,28340,14413,2706,43327,0,94750,0,6487.5,6485.5,8511,8511,62759,0,171047,0,88471.29,89975.31,91504.89,93060.47,94642.5,96251.42,97887.69,99551.78,101244.16,102965.32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12188718.279999999]
[null,31025,"SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR-DE-WOLFESTOWN",12]
[null,68040,"SAINT-JACQUES-LE-MINEUR",16]
[null,33065,"SAINT-JANVIER-DE-JOLY",12]
[null,57033,"SAINT-JEAN-BAPTISTE",16]
[null,31100,"SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF",12]
[null,"08010","SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG",1]
[null,11010,"SAINT-JEAN-DE-DIEU",1,83917,18288,11217,59039,8575,0,0,110078,16966.349999999999,2743.2,1682.55,44454.45,20617,0,0,127246,238442,242495,246618,250810,255074,259410,263820,268305,272866,277505,146995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,31829722]
[null,13010,"SAINT-JEAN-DE-LA-LANDE",1]
[null,20015,"SAINT-JEAN-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3]
[null,62015,"SAINT-JEAN-DE-MATHA",14]
[null,17070,"SAINT-JEAN-PORT-JOLI",12,313971,123632,58891,106871,17916,0,0,0,0,0,0,0,61500,0,0,16211,569880.27,585773.97,589420.9,642231.19999999995,653149.13,619995.28,630535.19999999995,641254.30000000005,652155.63,663242.27,2608125.9900000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,62632869.100000001]
[null,56083,"SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU",16,3636934,4140974,1317498,4200317,392439,654452,685669,62365,545540.1,621146.1,197624.69999999998,630047.54999999993,927151.75,2039961.1,2565774.84,251475.93,10401143.470000001,10577962.91,10757788.279999999,10940670.68,11126662.08,11315815.33,11508184.189999999,11703823.32,11902788.32,12105135.720000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1270563295.97]
[null,75017,"SAINT-JÉRÔME",15]
[null,21020,"SAINT-JOACHIM",3,36862,73792,122528,0,0,20952,10160,0,5529.3,29211.599999999999,27403.200000000001,0,0,100000,50000,0,337012.36,342741.57,348568.18,354493.84,360520.23,366649.08,372882.11,379221.11,385667.87,392224.22,182812.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32811087.460000001]
[null,47040,"SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD",16]
[null,27043,"SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE",12,244382,464014,127701,902442,0,57910,44125,6592,0,0,0,0,0,60593,107102,0,1151777.81,964500.23,980896.74,997571.98,1014530.7,1031777.73,1049317.95,1067156.3500000001,1085298.01,1103748.08,2436732,1296675,1267004.03,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19948316.989999998]
[null,31045,"SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE",12]
[null,14030,"SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA",1]
[null,"09070","SAINT-JOSEPH-DE-LEPAGE",1]
[null,27050,"SAINT-JOSEPH-DES-ÉRABLES",12]
[null,53050,"SAINT-JOSEPH-DE-SOREL",16]
[null,72025,"SAINT-JOSEPH-DU-LAC",15,256685,242346,211982,518455,26499,24317,23067,0,0,0,0,0,76315,82411,107895,0,1062199.2,1080256.5900000001,1098620.95,1117297.5,1136291.56,1155608.52,1175253.8600000001,1195233.18,1215552.1399999999,1236216.53,0,311405.40000000002,5889031.6100000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,103535530.23999999]
[null,54110,"SAINT-JUDE",16,149041,44576,26609,39120,0,0,0,26375.680000000004,0,2374.4,2374,4748.8,0,31078,0,76829,402809.92,408623.4,415570,424774.2,431995.36,442658.59,444557.56,452115.04,462128.65,465250.39,0,10170,0,0,16046.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41427574.700000003]
[null,27055,"SAINT-JULES",12,314,12441,27168,15680,605,0,0,13848,137.85,1866.1499999999999,4075.2,4429.2,10633,0,0,22600,368312.76,369402.63,375682.47,382069.08,388564.25,395169.84,409764.44,408719.82,415668.06,422734.42,6102,3051,0,0,0,0,0,13502.93,0,0,0,0,93086.01,0,0,0,0,101271.95,0,0,0,1.7,15353259]
[null,31035,"SAINT-JULIEN",12]
[null,18005,"SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES",12,11478,15173,29992,0,46271,0,7884,0,1722,2276,4499,0,15000,0,45000,0,103556.82,105317.28,107107.68,108928.51,110780.29,112663.56,116266.7,116526.68,118507.63,120522.26,114880.32000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,297472.5,58437.33,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13818992]
[null,13040,"SAINT-JUSTE-DU-LAC",1,0,19369,28470,0,0,0,0,0,0,2905,4271,0,0,0,0,0,41536.65,42242.77,42960.9,43691.23,44433.98,45189.36,45957.58,46738.86,47533.42,48341.49,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4139519.28]
[null,51045,"SAINT-JUSTIN",4]
[null,87120,"SAINT-LAMBERT (08)",8,0,23477,219,17182,0,0,0,24116,0,3521.5499999999997,32.85,2577.2999999999997,0,0,0,63614,78941.87,80283.88,81648.710000000006,83036.73,84448.36,85883.98,87344.01,88828.86,90338.95,91874.71,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9746434.6500000004]
[null,58012,"SAINT-LAMBERT (16)",16,1027424.2971,1070993,544266,1791280.0186369,83462.861019999997,319165,400165,61217.480604550001,100484.86063,0,0,136279.6305234,220287.55936000001,0,0,122723.54707474999,9042486.6199999992,9668315.8900000006,9668315.8900000006,9837990.8900000006,10004951.09,10004951.09,10004951.09,9211822.2699999996,9211822.2699999996,9211822.2699999996,71331719,2040586.26,2283900.21,2283900.21,2283900.21,3406537.88,3406537.88,3406537.88,2488528.2599999998,2488528.2599999998,2488528.2599999998,0,169675,169675,0,565560.71,565560.71,565628.57999999996,113071.42,113071.42,113071.42,1.7,83400000]
[null,26070,"SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON",12,56587,179063,79062,67640,5957,39730,16658,74758,17360.099999999999,70428.75,43809.75,54699.9,53190,250732,196345,222268,426343.23,433591.07,440962.12,448458.47,456082.27,463835.67,471720.87,479740.13,487895.71,496189.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,58758090.299999997]
[null,20020,"SAINT-LAURENT-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3]
[null,71105,"SAINT-LAZARE",16,870567,726951,254891,91901,125374,0,43817,658,176586,208376,0,0,266300,0,158000,4014,803523.5639999999,899926.58458799985,915225.33652599563,887994.01782609767,990125.08005112968,962699.82555766765,1114094.9915787121,1041484.7620626597,966083.8112904951,935162.73758913705,2102407.4879999999,1203670.3499999999,672598.13669999992,205115.02303499993,90929.067519284974,92474.861667112797,94046.934315453705,95645.732198816404,97271.709646196294,98925.328710181624,100607.0592982547,3762188.0999999996,6021940.8446999984,5760366.157161898,1014126.5412739076,922572.73757307825,938256.47411182057,954206.83417172125,970428.35035264061,986925.63230863551,1003703.3680578822,1.7,214182542.30893829]
[null,19050,"SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE",12,0,90717,16544,24809,20499,0,29457,0,5024.8499999999995,13607.55,11850.15,3721.35,13000,0,33000,0,111132.81,113022.07,114943.45,116897.49,118884.74,120905.78,122961.18,125051.52,127177.4,129339.41,13139.64,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17514990.93]
[null,"08065","SAINT-LÉANDRE",1]
[null,50042,"SAINT-LÉONARD-D'ASTON",17,0,120039,19199,35220,0,27832,27832,54,0,6001.9500000000007,959.95,1761,0,88353.565093668483,88353.565093668483,36132.480000000003,165224.95999999999,168033.78,170890.36,173795.49,176750.02,179754.77,182810.6,185918.38,189078.99,192293.33,2061220.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22048604.75]
[null,34115,"SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF",3,0,84664,31864,0,0,3527,4989,0,0,8466.4,3186.4,0,0,13400,2610,0,94090.54,95690.08,149910.41,98971.199999999997,100653.71,102364.82,104105.03,105874.81,107674.68,109505.15,0,0,12411.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,420748.77,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9530344.5299999993]
[null,19020,"SAINT-LÉON-DE-STANDON",12,44115,20092,10849,25205,1238,0,0,0,0,0,0,0,12320,0,0,0,136475.99076319064,138796.08260616488,141155.61601046965,143555.26148264765,145995.70092785262,148477.62784362611,151001.74751696773,153568.7772247562,156179.44643757705,158834.49702701584,5348.7686776049977,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21989059.631826796]
[null,"07030","SAINT-LÉON-LE-GRAND (01)",1]
[null,51035,"SAINT-LÉON-LE-GRAND (04)",4,16781,153859,0,35664,0,0,0,6016,419.52500000000003,3846.4750000000004,0,891.6,0,0,0,31617,416277.12,423353.83,430550.84,437870.21,445314,452884.34,460583.37,468413.29,476376.31,484474.71,1084702.8400000001,430.34,961.89,0,0,0,0,0,0,0,0,103780.78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,36890896.359999999]
[null,54072,"SAINT-LIBOIRE",16,155182,6897,60987,51799,18790,0,0,0,0,0,0,0,121600,0,0,0,189720.27,294305.84000000003,336124.55,143934.23000000001,146381.10999999999,314834.77,657760.13,153974.18,156591.74,159253.79999999999,160686,0,12411.47,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1127375.01,1146540.3899999999,631154.69999999995,0,0,0,0,0,0,1.7,20370271.710000001]
[null,63065,"SAINT-LIGUORI",14]
[null,63048,"SAINT-LIN-LAURENTIDES",14]
[null,54120,"SAINT-LOUIS",16,162888,310,13473,13829,34807,0,0,0,63104.25,46.5,2020.95,2074.35,223000,0,0,0,283789.53999999998,288613.96000000002,293520.40000000002,298510.25,303584.92,308745.87,313994.53999999998,319332.45,324761.09999999998,330282.03999999998,0,0,10342.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30138568.57]
[null,39170,"SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD",17]
[null,28035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (M)",12]
[null,70035,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE (P)",16]
[null,21015,"SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE-DU-CAP-TOURMENTE",3]
[null,13080,"SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!",1]
[null,28060,"SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE",12,44537,1013,0,25742,448,448,0,0,6680.55,151.94999999999999,0,3861.2999999999997,2301,2301,0,0,35259.58,35858.99,36468.6,37088.559999999998,37719.07,38360.29,39012.42,39675.629999999997,40350.11,41036.07,20340,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5833322.4299999997]
[null,37225,"SAINT-LUC-DE-VINCENNES",4,43336,15627,6933,26631,9247,173,0,56948,16752.45,2370,1039.95,22766.55,59100,0,0,68198,169600.81,213855.58,175416.25,178398.32,181431.1,184515.42,187652.19,190842.27,194086.59,197386.06,604809.9,224757,1302169.8500000001,999278.32,0,0,0,0,0,0,0,0,103428.9,0,534876.87,0,0,0,0,0,0,1.7,19780760.23]
[null,49030,"SAINT-LUCIEN",17]
[null,30072,"SAINT-LUDGER",5]
[null,93080,"SAINT-LUDGER-DE-MILOT",2,2383,33962,12090,0,0,9564,19126,0,0,3150,2600,0,0,20020,20020,0,154331.54999999999,138337.98000000001,109133.57,117942.24,112875.65,114794.54,116746.05,118730.73,120749.15,122801.89,282261.82,0,5171.45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13710259.720000001]
[null,28075,"SAINT-MAGLOIRE",12,2208,54165,29649,22165,0,0,0,0,331.2,8124.75,4447.3499999999995,3324.75,0,0,0,0,87284.76,88768.6,90277.67,91812.39,93373.2,94960.54,96574.87,98216.639999999999,99886.33,101584.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,724002.3,373414.53,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9339501.4800000004]
[null,49095,"SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM",17,33151,24700,0,0,0,7816.04,0,0,0,0,0,0,0,80900,0,0,84041.56,85470.27,86923.27,88400.960000000006,89903.78,91432.14,92986.49,94567.26,96174.9,97809.88,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8263674]
[null,19025,"SAINT-MALACHIE",12,6358,85533,0,62553,0,64852,60113,0,953.69999999999993,45809.25,27975.45,9382.9499999999989,0,155010,126390,0,230916.3,234841.87,238834.18,242894.37,247023.57,251222.97,255493.76000000001,259837.16,264254.39,268746.71000000002,907672.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25917382.609999999]
[null,44003,"SAINT-MALO",5]
[null,88040,"SAINT-MARC-DE-FIGUERY",8]
[null,34065,"SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES",3]
[null,13020,"SAINT-MARC-DU-LAC-LONG",1,51938,0,22583,19286,0,43005,43006,0,0,10080,13467,0,0,24195,24194,0,58475.53,59469.61,60480.59,61508.76,62554.41,63617.84,64699.34,65799.23,66917.820000000007,68055.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,8212640.4000000004]
[null,17020,"SAINT-MARCEL",12]
[null,54125,"SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU",16,81629,14456,13779,11002,0,0,46293,0,0,0,0,0,0,0,88000,0,331253.5,336884.81,342611.85,348436.25,354359.67,360383.78,366510.3,372740.98,379077.58,385521.9,329508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,34023798.329999998]
[null,10025,"SAINT-MARCELLIN",1]
[null,57050,"SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU",16,47050,0,29116,32068,0,0,44582,0,7057.5,0,4367.3999999999996,4810.2,0,0,171014,0,735671.03,748177.44,760896.45,773831.69,786986.83,800365.61,813971.82,827809.34,841882.1,856194.1,767835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,68872213.650000006]
[null,29045,"SAINT-MARTIN",12,0,160250,0,139215,0,21589,0,0,0,0,0,0,0,403200,0,0,223845.72,227651.09,231521.16,235457.02,239459.79,243530.61,247670.63,251881.03,256163,260517.78,1480243.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22444576.690000001]
[null,55065,"SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU",16,208513,175483,91842,181949,0,8052,140,9136,10425.65,8774.15,4592.1000000000004,9097.4500000000007,0,5528,3029.9676584734798,197727.03234152653,373295.91,379641.95,386095.86,392659.49,399334.7,406123.39,413027.49,420048.95,427189.79,434452.01,1824403.42,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,53804563.43]
[null,67005,"SAINT-MATHIEU",16]
[null,57045,"SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL",16,0,0,8447,94603,0,577275,0,0,0,0,1267.05,14190.449999999999,0,0,0,0,591586.42000000004,601643.39,611871.31999999995,622273.14,632851.78,643610.26,654551.63,665679.01,676995.55,688504.48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,61721716.880000003]
[null,11050,"SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX",1,2010,19223,32220,22470,0,0,10221,3029,301.5,2883.45,9495.15,16340.849999999999,0,0,20860,83440,96739.83,98384.41,100056.94,101757.91,103487.79,105247.09,107036.29,108855.9,110706.45,112588.46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10170,0,0,0,0,0,0,377643.10803817381,384063.04087482276,390592.1125696947,1.7,16625080.949999999]
[null,88050,"SAINT-MATHIEU-D'HARRICANA",8]
[null,51070,"SAINT-MATHIEU-DU-PARC",4,24163,0,0,12560,8053,0,0,22420,2178.48,0,0,3104.4,40400,0,0,68500,33663.279999999999,34235.550000000003,34817.56,35409.449999999997,36011.410000000003,36623.61,37246.21,37879.4,38523.35,39178.239999999998,955980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,237886.47,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,4994836.9800000004]
[null,37230,"SAINT-MAURICE",4,18347,23626,23626,3397,0,0,0,0,2752.0499999999997,3543.9,3543.9,509.54999999999995,0,0,0,0,277528.8,281212.5,285993.12,290855,295799.53000000003,300828.13,305942.2,311143.21999999997,316432.65999999997,321812.01,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,51714.45,52593.599999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30802296.629999999]
[null,"04010","SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS",11,0,81957,26165,30754,0,1535,65,77900,0,0,0,0,0,15600,2000,731600,245225.48,245257.16,249426.53,205527.86,209021.83,212575.2,216188.98,219864.2,223601.89,227403.12,1469565,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,28434461.390000001]
[null,11025,"SAINT-MÉDARD",1]
[null,68050,"SAINT-MICHEL",16]
[null,19110,"SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE",12]
[null,62085,"SAINT-MICHEL-DES-SAINTS",14,0,192593.7,12945.6,50745.7,12053,2781,0,0,0,21399.300000000003,1438.4,5638.3,0,94266,7994,0,233179.46,323414.07,321117.74,326327.13,331874.69,63136.61,64116.160000000003,65206.13,64132.46,65222.71,630360.75,9963.94,9409.32,8780.3799999999992,7788.57,7730.59,7507.95,7635.58,2860.93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10815831.52]
[null,13065,"SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC",1,22784,27099,11698,59606,0,0,0,18329,3417.6,4064.85,1754.7,29481.449999999997,0,0,0,118608,200662.23,219587.83,207542.74,211070.97,214659.18,218308.38,222019.62,225793.96,229632.45,233536.21,131193,0,775716.75,788903.93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,32431410.469999999]
[null,12020,"SAINT-MODESTE",1,40077,20846,12953,22666,44186,0,0,0,0,0,0,0,142500,0,0,0,107947.13,109782.23,111648.53,113546.56,115476.85,117439.95,119436.43,121466.85,123531.79,125631.83,0,0,362001.15,368155.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12397319.08]
[null,"07095","SAINT-MOÏSE",1]
[null,37240,"SAINT-NARCISSE",4,9204,51370,0,31110,0,51811,0,12395,1380.6,26406.75,0,9489.6,0,72864,0,19759,208151.11,211689.68,215288.4,218948.3,222670.43,226455.82,230305.57,234220.77,238202.52,242251.96,144414,1452856.71,1477555.27,1660454.5,1528219.16,1554198.89,1580620.27,1607490.82,0,0,0,0,0,631123.15,0,0,0,0,0,0,0,1.7,30171906.379999999]
[null,33030,"SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE",12,26711,20357,32964,10767,0,32400,20214,4731,1214,13830,6915,6915,0,136925,86479,21620,175196.35,178174.69,181203.66,184284.12,187416.95,190603.04,193843.29,197138.63,200489.99,203898.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20568577.07]
[null,10015,"SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI",1]
[null,93045,"SAINT-NAZAIRE",2,134734,6798,38021,51482,113478,0,0,28467,20210.099999999999,1019.6999999999999,5703.15,7722.2999999999993,327392,0,0,80402,121416.18,123480.26,125579.42,127714.27,129885.42,132093.47,134339.06,136622.82,138945.41,141307.48000000001,2313166.14,0,310286.7,420748.77,0,0,0,0,0,0,0,0,1585771.89,420748.77,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25706544.300000001]
[null,48050,"SAINT-NAZAIRE-D'ACTON",16]
[null,19015,"SAINT-NAZAIRE-DE-DORCHESTER",12]
[null,19045,"SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE",12,19958,40332,13111,34583,11726,5775,0,0,14165.1,11918.55,1966.6499999999999,5187.45,62750,33350,0,0,90810.8,92354.58,93924.61,95521.33,97145.19,98796.66,100476.2,102184.3,103921.43,105688.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13485235.470000001]
[null,"07100","SAINT-NOËL",1,66522,36316,0,43854,0,2075,2075,0,9978,5759,311,6578,0,54550,54550,0,76343.44,77641.279999999999,78961.179999999993,80303.520000000004,81668.679999999993,83057.05,84469.02,85904.99,87365.38,88850.59,382798.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,279258.03000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9432239.9299999997]
[null,52070,"SAINT-NORBERT",14]
[null,39043,"SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA",17,31984,6710,8922.0400000000009,0,0,10165,0,0,4797.5999999999995,11862.475499999999,1338.306,0,0,62208.17,0,0,64037.71,65126.35,66233.5,67359.47,68504.58,69669.16,70853.539999999994,72058.05,73283.03,74528.84,45765,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,46543.01,47334.239999999998,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6909700.79]
[null,"09055","SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS",1]
[null,27035,"SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE",12,0,31440.65,0,31541,0,0,0,3207,0,5548.3499999999995,0,6132,0,0,0,0,156855.65960579636,159522.20581909487,162234.08331801946,164992.0627344258,167796.92780091101,170649.47557352649,173550.51665827641,176500.87544146713,179501.39032397204,182552.91395947957,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20490847.76440068]
[null,17005,"SAINT-OMER",12]
[null,14080,"SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH",1]
[null,53032,"SAINT-OURS",16,95710,18587,27768,99853,41000,0,0,0,9571,1858.7,2776.8,9985.3000000000011,14900,0,0,0,374987.62,381362.41,387845.57,394438.95,401144.41,407963.87,414899.25,421952.54,429125.73,436420.87,1126218.68,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,34273290.82]
[null,14070,"SAINT-PACÔME",1,1795,129884,2660,56010,0,22625,0,21535,269.25,45267.006829409613,399,32022.052164900968,0,149271.04552939741,0,135935.34776600645,298571.03999999998,307783.90000000002,224658.99,228478.19,232362.32,236312.48,240329.79,244415.4,248570.46,252796.16,10170,0,0,1998556.63,2032532.1,0,0,0,0,0,0,0,2068578,2471899,374413.81,0,0,0,0,0,0,1.7,26652953.140000001]
[null,17010,"SAINT-PAMPHILE",12,18267,148443,5154,72194,34136,5166,0,0,33342,133368,58888,14722,51520,12880,0,0,236188.74,262958.31,260065.5,298718.73,283126.09999999998,287939.24,295084.7,265769.95,270288.03000000003,274882.93,1574824.5,91530,93086.01,94668.47,96277.84,97914.559999999998,99579.11,101271.95,102993.57,104744.47,106525.12,0,25857.23,0,187206.9,108793.95,193626.04,112524.39,200265.28,0,59180.62,1.7,31380574.390000001]
[null,14018,"SAINT-PASCAL",1,220404,110542,37765,230762,230,35376,35376,0,22040.400000000001,11054.2,3776.5,23076.2,3900,218700,218700,0,580366.16,579889.49,581858.56999999995,591750.17000000004,601809.92000000004,612040.68999999994,622445.38,633026.94999999995,643788.41,654732.81999999995,2236721.66,3051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,711900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,71975418.079999998]
[null,33025,"SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE",12,4466,64352,3400,61883,0,15739,22188,10309,670,20929,17396,17242,0,59437,90386,42752,155720.4,145956.18,148437.43,150960.87,153527.20000000001,156137.16,158791.5,161490.95000000001,164236.29999999999,167028.31,0,22374,103428.9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,18253726.379999999]
[null,68025,"SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON",16]
[null,61005,"SAINT-PAUL",14,83500.2,55057.5,122796,52983.9,0,65482,143235,12811,9277.8000000000011,6117.5,13644,5887.1,0,269569.65551984397,589655.31914701522,52739.025333140729,607086.27,289253.71999999997,451951.82,299171.95,304257.87,309430.25,314690.57,320040.31,325480.99,331014.17,758507.13,276624,58954.47,3155.62,0,0,0,0,0,0,0,0,1178163.77,605.09,1641,1043.06,0,0,0,0,0,1.7,29804707.640000001]
[null,55015,"SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD",16,41714,21646,65733,20100,9093,0,0,863,0,0,0,0,8458,0,0,6200,156774.39000000001,161351.42000000001,164094.39000000001,166884,169721.03,180509.39,184515.75,185745.23,188902.9,192114.25,446328.76,1057680,1080832.01,573270.18999999994,53487.69,54396.98,77450.42,78767.070000000007,80106.11,81467.92,82852.87,0,0,210374.38,2353458.2200000002,217587.91,221286.9,225048.78,228874.61,232765.48,236722.49,1.7,17868418.309999999]
[null,12035,"SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX",1]
[null,56035,"SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX",16]
[null,18030,"SAINT-PAUL-DE-MONTMINY",12,12896,44341,28512,56950,0,99113,99112,0,1934,93773,49459,8543,0,481700,202100,0,131757.65,133997.53,136275.48000000001,138592.17000000001,140948.23000000001,143344.35,145781.21,148259.49,150779.9,153343.16,1351084.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19556249.68]
[null,51060,"SAINT-PAULIN",4,6546,42711,0,78715,0,28159,20628,6334,981.9,49764.75,34660.5,39733.799999999996,0,260895,210442,179843,408310.43,461794.71,422310.99,429490.27,436791.61,444217.07,451768.76,459448.83,467259.46,475202.87,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,48136028.380000003]
[null,19005,"SAINT-PHILÉMON",12,1708,125208,0,8845,29722,56063,0,67652,35887,58363,0,42647,207817,207817,0,207817,129408.31,131608.26,133845.6,136120.97,138435.03,140788.42000000001,143181.82999999999,145615.92000000001,148091.39000000001,150608.94,825193.52,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22374480.77]
[null,29065,"SAINT-PHILIBERT",12]
[null,67010,"SAINT-PHILIPPE",16,154595,125751,0,476823,492,2407,0,10737,23189.25,18862.649999999998,0,71523.45,0,0,0,8770,558424.74,567917.96,577572.56999999995,587391.30000000005,597376.96,607532.36,617860.41,628364.04,639046.23,649910.02,0,0,496458.72,157780.79,0,0,0,0,0,0,0,0,2735694.41,13516554.08,5286188.08,0,0,0,0,0,0,1.7,59157254.159999996]
[null,14060,"SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI",1,30944,42773,0,74798,15878,0,0,5976,10863.3,6415.95,0,13012.5,25600,0,0,5976,116734.39,118718.87,120737.09,122789.62,124877.05,126999.96,129158.96,131354.66,133587.69,135858.68,214587,223740,262502.55,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14992075.74]
[null,54008,"SAINT-PIE",16,302883,67443,45876,129914,41105,64178,98843,0,0,0,0,0,234982,131126,313627,0,1099063.47,1117747.55,1136749.25,1156073.99,1175727.25,1195714.6100000001,1218854.8700000001,1239575.3999999999,1260648.19,1341259.83,1298231.01,18799.97,19119.57,19444.599999999999,19775.16,20111.34,17133.93,17425.21,12816.98,13034.87,13256.46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,98387213.390000001]
[null,49130,"SAINT-PIE-DE-GUIRE",17,18614,32032,0,0,0,564,0,0,2792.1,7001.4,0,0,0,14080,0,0,173709.32,171490.93,215078.66,170239.5,173133.57,168700.61,171568.52,174485.18,177451.43,180468.1,61020,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,452304.92,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16456265.720000001]
[null,61020,"SAINT-PIERRE",14]
[null,32050,"SAINT-PIERRE-BAPTISTE",17]
[null,31135,"SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON",12,0,69764,7922,0,0,71023,41239,0,0,10464.6,1188.3,0,0,154150,154150,0,85462.37,86915.23,88392.79,89895.47,91423.69,92977.89,94558.52,96166.01,97800.83,572908.43000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12727716.720000001]
[null,13075,"SAINT-PIERRE-DE-LAMY",1]
[null,18055,"SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD",12,136338,39548,20791,27178,16771,0,0,51691,22462.7,3954.8,2079.1,20064.800000000003,71518,0,0,121779,208656.88,212204.05,210552.16,214131.54,217771.78,221473.9,225238.96,229068.02,232962.17,236922.53,23534.58,0,414749.89,421800.64,0,0,0,0,0,0,0,0,1292861.25,1314839.8899999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27637295.120000001]
[null,20025,"SAINT-PIERRE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS",3]
[null,38065,"SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS",17]
[null,72043,"SAINT-PLACIDE",15,32753,2742,12047,53607,0,0,0,29601,4912.95,411.3,1807.05,31557.75223454948,0,0,0,127177.01489699654,172963.22,227824.91,192042.36,256817.92000000001,185028.06,188173.53,191372.48,194625.81,197934.45,201299.34,109719.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14592154.27]
[null,71020,"SAINT-POLYCARPE",16,114732,47128,72913,84496,0,66666,10064,0,17209.8,7069.2,10936.949999999999,12674.4,8906,254538,148400,0,473138.61,584610.86,489362.06,497681.21,506141.79,514746.2,527997.86,532396.32999999996,541447.06999999995,550651.67000000004,986490,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,50168474.039999999]
[null,91035,"SAINT-PRIME",2,34829,103729,38088,92401,0,100196,10541,0,5224.3499999999995,15559.349999999999,5713.2,13860.15,0,376888,23459,0,526748.97,551218.04,723628.9,554072.44999999995,563491.68000000005,573071.04,582813.25,592721.07999999996,602797.32999999996,613044.89,648689.41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2275435.7999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,60730083.109999999]
[null,28020,"SAINT-PROSPER",12,96171,84510,55055,104789,287,54794,0,10788,14769,35465,8258,32206,2000,97130,0,99130,370849.04,377153.47,383565.08,390085.69,396717.14,403461.34,410320.18,417295.62,424389.65,431604.27,2000439,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,400189.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,45874973.329999998]
[null,37250,"SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN",4,83817,11899,10845,46268,61983.7,0,61983.7,0,12572.55,1784.85,1626.75,6940.2,71246,0,71246,0,121599.99845787896,124189.30751886289,125769.54080500113,127907.62299868616,130082.0525896638,132293.44748368807,134542.43609091075,136829.65750445623,139155.761682032,141521.40963062653,0,40679.999999999993,140911.53335999997,31556.157389999989,0,0,0,0,0,0,0,256283.99999999997,260640.82799999995,265071.72207599989,269577.9413512919,274160.76635426382,278821.49938228627,283561.46487178508,288382.00977460545,293284.50394077378,298270.34050776687,1.7,17038328.16]
[null,19082,"SAINT-RAPHAËL",12]
[null,34128,"SAINT-RAYMOND",3,37191,323733,215056,120340,10440,20576,25018,6170,15838,61811,46316,35712,57955,67763,68697,111568,1064321.06,1082414.52,1100815.56,1119529.43,1138561.43,1157916.97,1177601.56,1197620.79,1217980.3400000001,1238686.01,1103135.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,319073.58,324497.83,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,120633742.34]
[null,68055,"SAINT-RÉMI",16]
[null,39020,"SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK",17,29142,0,0,0,29505,0,0,0,16867.05,0,0,0,53800,0,0,0,49599,50442.18,51299.7,52171.8,53058.720000000001,53960.72,54878.05,55810.97,56759.76,57724.68,3966300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5400000]
[null,29050,"SAINT-RENÉ",12]
[null,"08035","SAINT-RENÉ-DE-MATANE",1,25297,0,33965,13971,0,0,88432,0,2530,0,3400,1400,0,0,134912,0,87549.31,82831.92,84240.06,85672.14,87128.57,88609.76,90116.12,91648.1,93206.11,94790.62,26442,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11150951.890000001]
[null,53020,"SAINT-ROBERT",16,112537,18482,28079,0,0,0,4228,0,11253.7,2053.6,3119.9,0,0,0,43366,0,157797.96,160480.51999999999,163208.69,165983.24,168804.96,171674.64,174593.11,177561.19,180579.73,183649.59,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16045302.619999999]
[null,30070,"SAINT-ROBERT-BELLARMIN",5]
[null,63035,"SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN",14]
[null,35045,"SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC",4]
[null,53040,"SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU",16,116261,23268,100970,58314,5425,0,17,0,0,0,15145.5,8747.1,9100,0,580,0,318210.32,323619.90000000002,329121.44,334716.5,340406.68,346193.6,352078.89,358064.23,364151.32,370341.89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,36205910.619999997]
[null,17065,"SAINT-ROCH-DES-AULNAIES",12,48697,1589,35418,30786,24873,158918,158918,0,7304.55,238.35,5312.7,4617.8999999999996,46548,298252,344800,0,143217.15,134791.81,137083.26999999999,139413.69,141783.72,151939.07999999999,146645.34,149138.31,151673.66,154252.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15811516.58]
[null,63040,"SAINT-ROCH-OUEST",14]
[null,30100,"SAINT-ROMAIN",5,0,31814,27666,45608,0,22283,0,0,0,8114.5499999999993,4149.8999999999996,6841.2,0,109700,0,0,223133.75,124428.99,126544.28,128695.53,130883.35,133108.37,135371.21,137672.51999999999,140012.96,142393.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1241146.8,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14626700.699999999]
[null,39145,"SAINT-ROSAIRE",17]
[null,39130,"SAINT-SAMUEL",17]
[null,26010,"SAINTS-ANGES",12]
[null,77043,"SAINT-SAUVEUR",15,19988,499692,109860,423276,11526,118375,44690,0,2798,69957,15380,59259,32400,443956,77496,0,840866.68,724323.85,736637.36,749160.19,761895.92,774848.15,788020.56,801416.91,815041,828896.7,5911414.54,15255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,91034215.989999995]
[null,30085,"SAINT-SÉBASTIEN (05)",5,23253,23813,0,41722,0,6556,0,0,3487.95,9700.35,0,6258.3,0,34300,0,0,90889.85,92434.98,94006.37,95604.479999999996,97229.759999999995,98882.66,100563.67,102273.25,104011.89,105780.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11172236.68]
[null,56050,"SAINT-SÉBASTIEN (16)",16]
[null,51030,"SAINT-SÉVÈRE",4,0,40397,0,0,0,0,0,0,0,6059.55,0,0,0,0,0,0,80687.62,82059.31,83454.31,84873.04,86315.88,87783.25,89275.56,90793.25,92336.73,93906.46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3759412.97,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,7804276]
[null,35020,"SAINT-SÉVERIN (04)",4,50086,24410,65944,0,4871,2493,0,15927,13928.55,9225.4499999999989,9891.6,7009.05,37900,34600,0,30800,227054.73,253669.02,255877.65,238832.5,242892.65,247021.82,251221.2,255491.96,259835.32,264252.52,0,0,0,105187.19,0,0,0,0,0,0,0,0,148887.97,40508.639999999999,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27653500.829999998]
[null,27070,"SAINT-SÉVERIN (12)",12]
[null,15058,"SAINT-SIMÉON (03)",3,21439,168759,0,99171,21973,0,12085,162,8420,25314,2231,14940,12724,0,2787,266,508500,517144.5,210374.38,78971.06,80313.570000000007,81678.899999999994,83067.44,84479.59,85915.74,87376.31,2072072.41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,177975,181000.58,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13977571.42]
[null,"05055","SAINT-SIMÉON (11)",11,14567,34421,28402,34709,0,1650,0,4478,2185,8021,4260,9628,0,17400,0,25000,215807.91,253608.19,214792.78,235560.31,222157.81,225934.49,229775.37,233681.56,237654.14,241694.26,625108.76,169839,0,0,0,0,0,0,0,0,0,102717,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,23140034.02]
[null,11055,"SAINT-SIMON (01)",1,0,27856,0,4578,0,5283,0,63834,0,4970.8499999999995,0,10261.799999999999,0,5155.4399999999996,0,62288.76,116900.96,170602.73,120909.38,122964.84,125055.24,127181.18,129343.26,131542.1,133778.31,136052.54,0,0,62057.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,41371.56,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,14492060.619999999]
[null,54090,"SAINT-SIMON (16)",16,0,123796,0,31345.279999999999,0,23593,0,0,0,3162,0,11280.92,0,91500,0,0,135703.69,138010.65,140356.82999999999,142742.9,145169.53,147637.41,150147.25,152699.75,155295.65,157935.67000000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16137762.01]
[null,29125,"SAINT-SIMON-LES-MINES",12]
[null,80070,"SAINT-SIXTE",7]
[null,39005,"SAINTS-MARTYRS-CANADIENS",17,35090,0,0,8210,0,0,0,15800,5264,0,0,25727,0,0,0,147500,23584.45,56894.58,57861.79,58845.440000000002,59845.81,60863.19,90028.96,91559.45,64020.28,65108.62,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,57460.5,58437.33,59430.76,60441.09,61468.58,62513.55,63576.28,64657.08,65756.25,1.7,5879340.4900000002]
[null,92070,"SAINT-STANISLAS (02)",2,3490,18616,3817,0,0,0,0,0,524,2792,573,0,0,0,0,0,20151.72,20494.3,20842.7,21197.02,21557.37,21923.85,22296.55,22675.599999999999,23061.08,23453.119999999999,152974.78,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3799328.19]
[null,37245,"SAINT-STANISLAS (04)",4,52194,33045,8609,23097,93922,0,0,957,16031.5,1652.25,430.45,1495,174514,0,0,5846,215410.77,219584.93,222796.99,226584.54,230436.48000000001,234353.9,238337.91,242389.66,246510.28,250700.96,1653719.29,0,25609,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,24103847.43]
[null,70040,"SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA",16]
[null,60020,"SAINT-SULPICE",14,192364,44074,25259,65511,4425,14854,2294,92,9618.2000000000007,2203.6999999999998,1262.95,3275.55,52301,26429,5800,22692,579200.93000000005,589047.35,627987.63,622617.11,619602.36,630135.6,640847.9,651742.31999999995,662821.93999999994,674089.91,3706235.81,0,5171.45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,105497.48,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,54001063.969999999]
[null,38005,"SAINT-SYLVÈRE",17]
[null,33007,"SAINT-SYLVESTRE",12]
[null,71015,"SAINT-TÉLESPHORE",16]
[null,"07070","SAINT-THARCISIUS",1,56097,560,6482,13036,3388,2015,1690,0,5948.5,257.5,817.2,1303.6000000000001,239400,4400,2200,0,48424.5,1055023.51,47981.18,48796.86,49626.41,50470.05,51328.05,52200.62,53088.03,53990.53,362308.28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,6409728.5499999998]
[null,48045,"SAINT-THÉODORE-D'ACTON",16]
[null,29005,"SAINT-THÉOPHILE",12,0,30360,19920,39403,0,8829,0,1608,0,12148.35,2988,21106.649999999998,0,41800,0,99700,85921.51,88933.6,78874.880000000005,82355.259999999995,130536.7,77434.100000000006,78750.48,80089.240000000005,98908.17,82835.42,231411.82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,326349.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,10376858.029999999]
[null,61027,"SAINT-THOMAS",14,69236,96980,33039,54253,0,23029,22593,3477,0,1500,750,750,0,276600,82921,47000,192890.07,196169.2,199504.08,202895.65,206344.87,209852.74,213420.23,217048.38,220738.2,224490.75,74444.399999999994,0,103428.9,2524.4899999999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,22261262.969999999]
[null,92045,"SAINT-THOMAS-DIDYME",2]
[null,34085,"SAINT-THURIBE",3,0,60797,15870,0,0,0,30252,0,0,3039.8500000000004,11191.118015067148,0,0,0,177700.36030134294,0,9869.98,10037.77,10208.41,10381.950000000001,10558.44,10737.94,10920.48,11106.13,11294.93,11486.95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,336143.93,105187.19,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1818055.41]
[null,35027,"SAINT-TITE",4]
[null,21005,"SAINT-TITE-DES-CAPS",3,0,28467,47325,0,0,6650,8298,0,0,9800,8200,0,0,38900,70412,0,121976.43416232197,126118.61154308142,133521.98750431379,136861.61502740812,138100.32293384918,138235.15938100804,134958.93754937832,137253.23948771774,139586.54455900897,141959.51581651208,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15117614]
[null,34090,"SAINT-UBALDE",3,0,37781,11992,40030,0,9732,0,0,0,5667.15,1798.8,6004.5,0,100828,0,0,212625.39,216240.02,219916.1,223654.67,227456.8,231323.57,235256.07,239255.42,243322.77,247459.25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25466351.469999999]
[null,"08073","SAINT-ULRIC",1,0,42415,25066,27416,0,0,0,4527,0,6362.25,3759.8999999999996,4112.3999999999996,0,0,0,21260,226399.78,248865.78,234162.8,238143.57,242192.01,246309.27,250496.53,254754.97,259085.8,263490.26,615793.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,455606.37,2629679.7799999998,2674384.34,0,0,0,0,0,0,1.7,21241761.370000001]
[null,16055,"SAINT-URBAIN",3,64056,6782,0,41967,0,14871,8647,0,12767,12767,8537.73,8537.73,0,140005,52245,0,61343.51,62386.35,63446.92,64525.51,65622.45,66738.03,67872.58,69026.41,70199.86,71393.259999999995,3668725.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,796402.53,2629679.7799999998,0,0,0,0,0,0,0,1.7,12680159.57]
[null,70005,"SAINT-URBAIN-PREMIER",16]
[null,56030,"SAINT-VALENTIN",16]
[null,39135,"SAINT-VALÈRE",17]
[null,10060,"SAINT-VALÉRIEN",1]
[null,54065,"SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON",16]
[null,19117,"SAINT-VALLIER",12]
[null,44005,"SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE",5]
[null,"07075","SAINT-VIANNEY",1,9717,64538,0,22837,0,10991,3897,0,680.19,4517.6600000000008,0,1598.5900000000001,0,23545.581066098082,12595.163411148167,0,84266.59,85699.12,81370.710000000006,82754.009999999995,84160.83,85591.56,87046.62,88526.41,90031.360000000001,91561.89,3213969.17,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,11223322.970000001]
[null,27008,"SAINT-VICTOR",12]
[null,50023,"SAINT-WENCESLAS",17,0,74668,0,23004,0,5326,0,0,0,24104.399999999998,0,3450.6,0,80702,0,0,157388.65,160064.26,162785.35,165552.70000000001,168367.1,171229.34,174140.24,177100.62,180111.33,183173.23,218856.37,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20725133.109999999]
[null,28005,"SAINT-ZACHARIE",12,98457,14295,18907,57921,0,0,367034,0,14769,2144,160491,8688,0,0,684000,0,155498.82999999999,158142.31,160830.73000000001,163564.85,166345.46,169173.33,172049.27,174974.11,177948.67,180973.8,0,100372.82,107250.6,0,0,0,0,0,0,0,0,152366.94,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,18959562.399999999]
[null,62080,"SAINT-ZÉNON",14,108908,36327,0,48828,50555,0,0,0,25946.300000000003,3632.7000000000003,0,4882.8,100000,0,0,0,48035.79,48852.4,49682.89,50527.5,51386.47,52260.04,53148.46,54051.98,54970.86,55905.37,0,16950,17238.150000000001,17531.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9868838.7300000004]
[null,"07035","SAINT-ZÉNON-DU-LAC-HUMQUI",1]
[null,50090,"SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL",17,143361,32558,799,0,0,27288,3408,0,7168.05,2992.3,210.35000000000002,0,0,106400,3000,0,210868.88,4344220.66,202321.48,205760.94,209258.88,212816.28,216434.16,220113.54,223855.47,227661.01,2917488.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,23233338.559999999]
[null,71025,"SAINT-ZOTIQUE",16,538188,96099,267808,198493,33673,13784,0,3863,88543,15810,44060,32656,146600,79900,0,39000,2356647.42,2396710.4300000002,2374342.19,2414706.0099999998,2455756.0099999998,2497503.86,2539961.4300000002,2583140.77,2627054.16,2671714.09,1873222.47,0,414749.89,5923090.7400000002,2199413.6800000002,0,0,0,0,0,0,508500,17206287,0,9627783.6199999992,4351758.2,0,0,0,0,0,1.7,228993604.00999999]
[null,70052,"SALABERRY-DE-VALLEYFIELD",16]
[null,"07085","SAYABEC",1]
[null,97040,"SCHEFFERVILLE",9]
[null,41080,"SCOTSTOWN",5,18189,29776,43170,30569,13365,0,0,0,4733.0999999999995,4466.3999999999996,6475.5,4585.3499999999995,71700,0,0,0,107603.24,109432.49,111292.84,113184.82,115108.97,117065.82,119055.94,121079.89,123138.25,125231.6,2776918.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15091074.34]
[null,26048,"SCOTT",12,32903,29396,0,191050,209,105238,91166,31283,1645,1470,0,9553,505,254289,220286,75591,298428.48,303501.76,308661.28999999998,313908.53999999998,319244.98,324672.15000000002,330191.57,335804.83,341513.51,347319.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,36655869.549999997]
[null,89045,"SENNETERRE (P)",8]
[null,89040,"SENNETERRE (V)",8,85250,165441,115872,334704,0,20845,32529,92,12787.5,44816.4,35643.449999999997,50605.049999999996,0,112490,89222,2571,702187.65,783219.69,935219.7,921622.67,807304.02,922388.49,822107.34,790132.38,803564.63,817225.22,18182943,873264.34,51714.45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,74751989]
[null,66127,"SENNEVILLE",6,380015,57085,12678,7815,0,26538,14490,0,57002.25,8562.75,1901.6999999999998,1172.25,0,40432.196303287157,18501.682085218446,0,217332.22,221026.87,224784.32,228605.66,232491.95,236444.32,240463.87,244551.76,248709.14,252937.19,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3649995.54,0,0,0,0,0,0,0,1.7,21285035.640000001]
[null,97007,"SEPT-ÎLES",9,2373149,1122287,565040,1551313,49200,190069,6108,188271,0,0,0,0,532074,523437,29645,436621,11767187.310000001,11967229.5,12591421.16,12377573.83,12587992.58,12801988.460000001,13019622.26,13240955.84,13466052.09,13694974.98,1429902,4149360,1106689.23,11744149.91,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,341406414.58999997]
[null,22020,"SHANNON",3,102390,119702,24570,0,0,0,0,0,5119.5,5985.1,1228.5,0,0,0,0,0,126407,157547.35,160225.66,168298.26,142147.60999999999,144564.12,141395.49,143799.21,146243.79999999999,148729.94,127125,0,20685.78,21037.439999999999,0,0,0,0,0,0,0,2001456,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,15843523.779999999]
[null,36033,"SHAWINIGAN",4,1338145,2014306,1197864,1518260,175780,594873,575619,142048,341328.75,1077476.8499999999,901722.45,594916.19999999995,761600,4574000,4238000,2305800,8288904.9299999997,8720968.6699999999,9011227.8499999996,9499786.5199999996,9900629.5899999999,10113197.67,9761883.6099999994,9788222.1199999992,9840566.8100000005,11049435.42,10184644.800000001,0,672287.85,0,0,0,0,0,0,0,0,0,630916.29,0,310228.58,0,0,180039.03,0,0,0,1.7,976941785.98000002]
[null,84010,"SHAWVILLE",7,0,109624,83754,18015,0,9687,0,0,0,33106.65,12563.1,2702.25,0,101400,0,0,246047.9,250230.71,254484.63,258810.87,263210.65000000002,267685.24,272235.88,276863.90000000002,281570.58,286357.28000000003,2613028.9500000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27213918]
[null,84095,"SHEENBORO",7]
[null,47035,"SHEFFORD",16,0,11690,11690,0,0,23880,23880,0,0,0,0,0,0,53600,53600,0,7188.66,7310.87,12694.51,12910.32,7690.09,7820.83,7953.78,8088.99,8226.51,8366.36,0,0,15514.34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2959850.62]
[null,43027,"SHERBROOKE",5,3061858,5919114,4670854,5748036,255692,780241,1140680,392862,479904,1153600,1222377,931507,877642,2678114,3915292,1348467,17283212.170000002,17577026.77,17875836.23,18179725.449999999,18488780.780000001,18803090.050000001,19122742.579999998,19447829.210000001,19778442.300000001,20114675.82,69053290.579999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1912822515.1700001]
[null,"05010","SHIGAWAKE",11]
[null,53052,"SOREL-TRACY",16,2594912,1265388,1290845,1007369,25620,207276,155916,27,129745.60000000001,63269.4,64542.25,50368.45,83373,514410,437251,649,3211431.75,5771332.6200000001,7670249.9900000002,3744138.07,5490797.1799999997,5584140.7300000004,5679071.1200000001,5775615.3300000001,5873800.79,5973655.4100000001,9282693.9399999995,10170,1458347.49,89409.11,0,2458743.38,719182.44,731408.54,743842.49,756487.81,769348.1,0,1323889.92,2103743.83,1369284.78,707160.71,719182.44,731408.54,743842.49,756487.81,769348.1,1.7,620747875.14999998]
[null,46045,"STANBRIDGE EAST",16]
[null,46030,"STANBRIDGE STATION",16]
[null,45025,"STANSTEAD (CT)",5,20573,1909,11822,12627,0,0,195,0,3085.95,286.34999999999997,1802.55,1894.05,0,0,1989.0899414582234,0,162170.82,164927.72,167731.5,170582.93,173482.84,176432.05,179431.39,182481.73,185583.92,188738.84,0,0,0,42074.879999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,18916647.260000002]
[null,45008,"STANSTEAD (V)",5,374360,55134,71675,229472,2993,5060,2994,0,18700,2750,3600,11500,20500,14000,8300,0,585995.65,595957.57999999996,606088.86,616392.37,626871.04000000004,637527.85,648365.81999999995,659388.04,670597.63,681997.79,6610835.6100000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,274590,279258.03000000003,284005.42,288833.51,293743.68,298737.32,303815.86,308980.71999999997,314233.40000000002,319575.36,1.7,69189099.879999995]
[null,44050,"STANSTEAD-EST",5]
[null,42005,"STOKE",5,20573,1909,11822,12627,0,0,195,0,3085.95,286.34999999999997,1802.55,1894.05,0,0,0,0,30948.5,67674.740000000005,26750.34,27205.09,27667.58,28137.93,28616.27,29102.75,29597.49,30100.65,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,111259.8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,3417165.17]
[null,22035,"STONEHAM-ET-TEWKESBURY",3,150605,118469,84849,265728,21637,15554,74629,30286,33019,25266,43277,52258,45380,32620,129033,52372,222172.623942912,225949.55854994149,229790.70104529045,233697.14296306041,237669.9943934324,241710.38429812071,245819.46083118871,249998.39166531895,254248.36432362936,258570.58651713104,305100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,33545510]
[null,30105,"STORNOWAY",5]
[null,30110,"STRATFORD",5]
[null,45105,"STUKELY-SUD",5,35664,2431,0,391,0,0,0,0,5349.5999999999995,364.65,0,58.65,0,0,0,0,22705.37,23091.360000000001,23483.91,23883.14,24289.15,24702.07,25122,25549.08,25983.41,26425.13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,2670799.8199999998]
[null,46058,"SUTTON",16,0,359469,5923,244543,0,33597,1148,4518,0,17973.45,296.14999999999998,12227.15,0,9407.1600000000017,5567.7999999999993,60993,613138.07999999996,623561.43000000005,634161.97,644942.73,655906.75,667057.17000000004,678397.14,689929.89,701658.7,713586.9,851823.95,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,478600.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,72428231.939999998]
[null,95005,"TADOUSSAC",9,73050,40008,45594,27407,76075,0,0,0,15000,15000,20000,20000,531000,0,0,0,1074194.03,1118074.67,1110505.6399999999,1137300.42,1153370.71,1286490.29,1200809.81,1219752.24,1243979.51,1246503.8600000001,2469250.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,25142508.289999999]
[null,87042,"TASCHEREAU",8]
[null,85005,"TÉMISCAMING",8,287397,67029,54864,55312,0,21708,55647,141358,43109.549999999996,22069.490479982182,39024.590228274559,86549.298437043617,0,58392.936533214553,149652.93485516374,380325.32291362411,301973.58,372244.07,324716.37,323521.17,321949.43,323550.05,375168.52,391359.38,378227.43,401227.87,3036414.19,0,0,4207.49,0,12511.3,8298.26,0,0,0,0,0,0,5785.3,0,0,0,0,0,0,0,1.7,35705420.259999998]
[null,13073,"TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC",1,381120,107616,187224,175286,77301,28439,16627,3592,97551.75,34950.299999999996,37780.65,30401.85,191924,96947,48020,23801,850928.48,865394.26,880105.96,895067.76,910283.92,925758.74,941496.64,957502.08,973779.62,990333.87,5241143.0599999996,302585.19,312900.58,0,0,0,0,0,0,0,0,7318208.8899999997,1683545.82,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,105855055.48]
[null,71075,"TERRASSE-VAUDREUIL",16,151640.9,55789.7,68273.649999999994,268035.84999999998,0,4418,433,0,7981.1,2936.3,3593.35,14107.15,0,11000,1078,0,480908.13,478740.68,486879.27,495156.22,503573.87,512134.63,520840.92,529695.21,538700.03,547857.93000000005,1380870.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,43894181.049999997]
[null,64008,"TERREBONNE",14,9660046,2809903,2200475,4171910,2220,151312,1218430,722375,0,0,0,0,6087,1880883,3171327,748024,11867019.289999999,12068758.619999999,12273927.52,12482584.289999999,12694788.220000001,12910599.619999999,13130079.810000001,13353291.17,13580297.119999999,13811162.17,5796443.3700000001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,1414098177.99]
[null,31084,"THETFORD MINES",12,1451087,1201657,710005,881808,796960,312410,130630,9311,217663.05,180248.55,106500.75,132271.19999999998,2864945,1123059,469597,33470,4712317.5,4802769.79,4873898.16,4956754.43,5041019.25,5126716.58,5270132.96,5531381.1699999999,5392649.1699999999,5484324.21,4108964.76,0,2534008.0499999998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,515422540.88]
[null,84045,"THORNE",7]
[null,80050,"THURSO",7,223496.45,84552.05,102600.95,34591.599999999999,127233,0,0,0,39440.549999999996,14920.949999999999,18106.05,6104.4,229000,0,722004,0,294308.40999999997,299311.65999999997,304399.95,309574.75,314837.52,320189.76,325632.99,331168.75,336798.62,342524.19,1329250.54,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,41916224.960000001]
[null,39025,"TINGWICK",17,0,40066,0,35536,0,0,0,0,0,6009.9,0,5330.4,0,0,0,0,160345.07999999999,163070.95000000001,165843.15,168662.49,171529.75,174445.75,177411.33,180427.32,183494.59,186614,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,19793845.420000002]
[null,17035,"TOURVILLE",12,40997,33284,18463,63169,9058,0,0,0,2049.85,1664.2,923.15000000000009,3158.4500000000003,370200,0,0,0,127934.35,145830.43,234037.11,133179.87,135443.93,137746.47,140088.16,142469.66,144891.65,147354.81,310506.65000000002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,16270093.84]
[null,88075,"TRÉCESSON",8]
[null,71125,"TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR",16]
[null,69030,"TRÈS-SAINT-SACREMENT",16]
[null,27060,"TRING-JONCTION",12,69937,121681,91959,35443,0,78034,0,0,10490.55,78707.25,13793.85,5316.45,0,325000,0,0,3070497.92,2451866.89,2357495.2999999998,0,0,0,0,0,0,0,2759121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1283704.48,2398906.71,0,0,0,0,0,1.7,34144433.549999997]
[null,11040,"TROIS-PISTOLES",1]
[null,35055,"TROIS-RIVES",4]
[null,37067,"TROIS-RIVIÈRES",4,6223481,4856514,1437650,7299230,909637,922827,75086,1375591,0,0,0,0,3923658,3172884,4164859,277395,29096036.16,30004384.370000001,31363815.190000001,32464423.280000001,33169758.460000001,34821577.57,32818941.710000001,32488140.260000002,36179601.840000004,43662096.609999999,182494674.63,813600,2504504.96,1705584.01,0,0,0,0,0,0,0,13077740.630000001,11594724.449999999,26542234.600000001,19041616.489999998,8388013.9199999999,885147.62,0,0,0,0,1.7,3556081173.73]
[null,42078,"ULVERTON",5]
[null,48038,"UPTON",16,157191,39033,72216,138196,498,0,0,4751,8500,1328,6109,10625,0,0,0,1239,236413.73,240432.77,244520.12,248676.96,252904.47,257203.85,261576.31,266023.11,270545.5,275144.78000000003,1551993.87,0,1732432.52,1800860.99,915689.94,913156.62,928680.28,944467.85,1118612.07,1137628.48,1156968.1599999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,27712009.629999999]
[null,33070,"VAL-ALAIN",12]
[null,"07080","VAL-BRILLANT",1,32808,3861,20613,16867,20064,0,0,0,26227.8,579.15,3091.95,2530.0499999999997,121980,0,0,0,599612.41,155336.79999999999,157977.53,147291.23000000001,149795.18,152341.69,154931.5,157565.34,160243.95000000001,162968.1,7597829.0300000003,7473.93,274086.59000000003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16304.01,0,0,0,0,0,0,0,1.7,20270679.199999999]
[null,42060,"VALCOURT (CT)",5,48073,2892,22816,20601,1045,0,0,1808,2763.4,144.6,1140.8,1327.95,6150,0,0,4150,84658.53,86097.72,133227.35,135492.22,90563.78,92103.360000000001,93669.119999999995,95261.49,96880.94,98527.91,0,0,1654.86,42961.03,44115.839999999997,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,9872814.5299999993]
[null,42055,"VALCOURT (V)",5,129396,168373,54979,127586,8138,14292,23532,10404,19409,25255,8246,19137,42300,56115,109850,13500,260702.52,265134.46999999997,602893.18000000005,613142.37,278887.5,283628.59000000003,288450.27,293353.93,298340.94,303412.74,0,0,9051.32,334861.89,342876.24,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,46428090.490000002]
[null,78010,"VAL-DAVID",15,186872,197210,114523,94755,0,88409,11574,2841,28030.799999999999,73946.25,29488.799999999999,15479.4,0,207356,70495,5600,623926.07999999996,639704.27,650579.24,723684.81,667447.26,814664.02,761223.72,747843.95,787325.32,726142.27,8990280,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,63450740.159999996]
[null,80140,"VAL-DES-BOIS",7]
[null,78100,"VAL-DES-LACS",15]
[null,82015,"VAL-DES-MONTS",7]
[null,89008,"VAL-D'OR",8,779563,821381,698819,1561382,5925,5925,5925,5925,125000.7,131273.4,114909.9,246469.34999999998,47850,47850,61322,75822,1066700.27,1032085.44,1333636.31,1088869.69,2184440.63,1148334.6299999999,1730478.28,1136213.0900000001,1155528.72,1175172.7,1265809.05,0,4137.16,0,0,0,0,0,0,0,0,1652622.97,3904438.91,3970814.37,1256958.5,1278326.79,1300058.3500000001,1322159.3400000001,1344636.05,1367494.86,1390742.28,1.7,112496564.06999999]
[null,42095,"VAL-JOLI",5]
[null,26015,"VALLÉE-JONCTION",12,11286,92946,27541,278446,1060,13530,32128,2379,1692.8999999999999,13941.9,4131.1499999999996,41766.9,1265,16144,38335,2839,303175.28999999998,308329.27,320933.96999999997,318901.57,324322.90000000002,329836.39,335443.61,341146.15,346945.64,352843.71,1538196.89,0,8274.31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37763599.119999997]
[null,78005,"VAL-MORIN",15,175291,0,0,21735,72309,0,0,183844,26293.649999999998,0,0,3260.25,284500,0,0,284500,834466.4152508633,326336.39931012801,331884.11809840007,337526.14810607291,343264.09262387612,349099.58219848195,355034.27509585611,361069.85777248564,367208.04535461793,373450.58212564635,5977722.5999999996,127124.99999999999,160314.79499999995,231411.82085999992,133719.21694012496,135992.44362810705,138304.31516978485,140655.48852767117,143046.63183264161,145478.42457379651,147951.55779155102,62036.999999999993,63091.628999999986,64164.186692999974,65254.977866780973,66364.31249051624,67492.505802855012,68639.878401503534,69806.756334329097,70993.471192012701,72200.360202276905,1.7,29837812.66]
[null,30015,"VAL-RACINE",5]
[null,87105,"VAL-SAINT-GILLES",8]
[null,59020,"VARENNES",16,1011218,434523,154360,567043,0,58057,112466,9205,0,311885,204685,0,0,165711,285097,19091,13496677.210000001,13079172.949999999,11530289.91,12523271.369999999,12572976.050000001,12786716.65,13004090.83,13225160.369999999,13449988.1,13678637.9,20695695.75,2008575,3273524.69,8257194.5199999996,11157531.460000001,7196720.1200000001,7319064.3600000003,5193000.6399999997,5281281.6500000004,5371063.4400000004,5462371.5099999998,172890,7240023,5206765.97,5295280.99,5385300.7699999996,5476850.8799999999,5569957.3499999996,5664646.6200000001,5760945.6100000003,5858881.6900000004,1.7,403723798.75999999]
[null,71083,"VAUDREUIL-DORION",16]
[null,71090,"VAUDREUIL-SUR-LE-LAC",16,260000,46200,5850,0,0,4756,1224,0,0,19500,19500,0,0,40501.44648023144,1987.0923913043478,0,62342.1,63401.919999999998,64479.75,65575.899999999994,66690.69,67824.44,68977.45,70150.070000000007,71342.62,72555.44,5085,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,5577743.0300000003]
[null,56005,"VENISE-EN-QUÉBEC",16]
[null,59025,"VERCHÈRES",16,350343,137023,191525,182649,50551,62099,60047,3346,17517.150000000001,6851.15,9576.25,9132.4500000000007,252755,161457.4,1321034,2676.8,1308956.02,1331208.27,1353838.81,1376854.07,1400260.59,1424065.02,1448274.12,1472894.78,1497934,1523398.87,4469423.12,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,150054206.91]
[null,39062,"VICTORIAVILLE",17,2463716,1468227,1656160,3167270,32489,165067,198206,133232,114772,68397,77152,147548,101916,517806,621761,417941,10754037.24,10936855.869999999,11251636.73,11309195.34,11637444.109999999,11807619.789999999,11895824.939999999,12098053.960000001,12303720.880000001,12536556.380000001,9914535.6999999993,1525500,1625902.31,6837167.4299999997,7809202.2699999996,7071607.0700000003,7191824.3899999997,8439329.3100000005,7438424.8600000003,7884930.6100000003,8095909.2400000002,3830347.44,4359528.1399999997,3786738.89,10150893.199999999,3916582.38,5089598.8,4050878.07,4119743,4189778.63,4261004.8600000003,1.7,573725761.34000003]
[null,85025,"VILLE-MARIE",8,6298,169038,58297,188192,0,9947,11708,0,945,26848,10501,28229,0,71688,94691,0,503143.86,712280.42,660645.75,618389.04,538240.02,547390.1,556695.73,566159.56000000006,575784.27,1769185.07,588487.05000000005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,701247.94,713169.16,725293.03,0,0,0,0,0,1.7,23835623.93]
[null,32085,"VILLEROY",17]
[null,84070,"WALTHAM",7]
[null,47030,"WARDEN",16]
[null,39077,"WARWICK",17,121034,67242,28634,182659,0,3471,11232,0,18155.099999999999,13425.15,15971.699999999999,27398.85,0,18788,66612,0,547098.65,556399.32999999996,565858.11,575477.69999999995,585260.81999999995,595210.26,605328.82999999996,615619.42000000004,626084.94999999995,636728.4,766450.86,687859.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,7009804.8600000003,0,0,0,0,0,0,0,1.7,60792560.020000003]
[null,47025,"WATERLOO",16,222218,125651.57,0,123866.82,34312,100031,73667,0,59764.800000000003,70463.185499999992,38295.300000000003,18580.023000000001,141902,244072,181635,0,740710.08,749164.99,761900.8,774853.11,788025.61,801422.05,815046.22,828902.01,842993.34,857324.23,5366100.83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,313443.46999999997,401811.97,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,83493589.189999998]
[null,44080,"WATERVILLE",5,271017,0,50700,63520,181939,0,197,0,67943.399999999994,0,7634.5499999999993,9528,366600,0,30700,0,161852.70000000001,164604.20000000001,167402.47,170248.31,173142.53,176085.96,179079.42,182123.77,185219.87,188368.61,1804920.75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,31998210.57]
[null,41098,"WEEDON",5,81524,93017,11834,127103,79086,53283,0,0,24091.5,21945,1775.1,19065.45,21262,96700,0,0,269243.96999999997,273821.12,278476.08,283210.17,288024.75,292921.17,297900.83,302965.14,308115.55,313353.51,1396341,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37258546.609999999]
[null,76035,"WENTWORTH",15]
[null,77060,"WENTWORTH-NORD",15]
[null,41065,"WESTBURY",5]
[null,66032,"WESTMOUNT",6]
[null,49040,"WICKHAM",17,130099,51683,14170,85252,7271,1093,1392,550,24293.399999999998,9120,3600.15,14537.1,24586,8024,8439,11112,142702.53,324405.23,329920.12,335528.76,152656.56,155251.73000000001,157891.01,160575.15,163304.93,166081.10999999999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,17862155.780000001]
[null,42088,"WINDSOR",5,589861,109636,130258,184720,0,58081,0,0,20000,5000,1000,1000,0,259245,0,0,602997.05000000005,613248,623673.22,634275.66,645058.35,656024.34,667176.75,678518.76,690053.58,701784.49,5322548.83,11594454.949999999,2896009.2,2945241.36,1390679.86,2719848.87,2766086.3,2813109.77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,90143764.099999994]
[null,40017,"WOTTON",5,0,57830,6890,34568,0,0,105,0,0,5783,1399,3456.8,0,0,6995,0,99926.42,101625.17,103352.8,105109.8,106896.67,108713.91,110562.05,112441.60000000001,114353.11,116297.11,493245,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,13240202.41]
[null,51020,"YAMACHICHE",4,10847,652633,79419,382012,0,20495,0,4517,1627.05,108425.00450278165,11912.85,58127.163282001922,0,49705.363351877611,0,985.42188001283284,353604.39,373578.57,378877.53,369272.14,375549.77,381934.12,388427,395030.25,401745.77,408575.45,1821636.69,1721.37,1141565.46,0,0,0,0,0,0,0,0,476143.13,729173.75,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,37824162.840000004]
[null,53072,"YAMASKA",16,125550,96446,33373,34295,0,0,72496,0,12555,9644.6,3337.3,3429.5,0,0,137000,0,638664.49,659088.96,660563.65,671793.24,683213.72,694828.35,706640.44,718653.32,730870.43,743295.23,2491650,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1.7,61485116.850000001]

{"sheet":"À propos","index":6,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[20,2,20,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Courriel : ","EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca"]
[null,null,"Site Web : ","www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie"]
[null,null,"Page Facebook : ","https://www.facebook.com/EmpreinteBleue"]
[null,null,"Téléphone : ","514-873-3335"]
[null,null,"Adresse : ","800, rue du Square-Victoria, bureau 2.40, Montréal QC H4Z 1B7"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/strategie/cartographie-et-rapports-annuels/"]